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1. JUSTIFICACIÓN 
En cumplimiento a lo establecido en el Manual de Señalización INVIAS 2015,  cuando se ejecutan obras de construcción, rehabilitación, mantenimiento  rutinario, mantenimiento periódico, acopio autorizado de materiales de  construcción, o actividades relacionadas con servicios públicos o emergencias  en una determinada vía, o en zona adyacente a la misma, se presentan  condiciones especiales que pueden afectar la circulación de personas y  vehículos.  
Dichas situaciones deben ser atendidas especialmente, aplicando normas y  medidas técnicas apropiadas que se incorporan al desarrollo del proyecto,  cualquiera sea su importancia o magnitud, con el objeto de reducir el riesgo de  accidentes y hacer más ágil y expedito el tránsito de los usuarios. 
2. OBJETIVOS 
2.1 Objetivo general 
Garantizar que el tránsito a través o en los bordes de la zona donde se realizan  las obras del proyecto “PARQUE DE ARTES Y OFICIOS PAO” y su zona de  influencia sea seguro y expedito, con la mínima alteración posible de las  condiciones normales de circulación, garantizando a su vez la seguridad de los  trabajadores y de los trabajos. Siguiendo lo establecido por el manual de  señalización vial – dispositivos para el control del tránsito en calles, carreteras  y ciclorrutas de Colombia, del Ministerio de transporte (Resolución 1885 de  2015). 
2.2Objetivos específicos 
▪ Identificar la zona de influencia del proyecto. 
▪ Definir las áreas donde se realizarán los trabajos y se ubicarán los equipos. ▪ Establecer la localización de los dispositivos de canalización de manera que  no generen restricciones en la circulación de flujos vehiculares y  peatonales. 
▪ Seleccionar y cuantificar los dispositivos y señalización requeridos. ▪ Formular el plan de señalización y demarcación que se requiere  implementar en el sector y su zona de influencia para efectos de mejorar  las condiciones de seguridad de los diferentes usuarios. 
▪ Establecer las labores de supervisión necesarias para dar seguimiento al  cumplimiento del plan de manejo de tránsito.
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3. ELABORACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO 
La entidad responsable de la elaboración del plan de manejo de tránsito es la  gerencia de proyectos especiales quien en articulación con el ingeniero Héctor Gómez en calidad de ingeniero especialistas presenta el plan de manejo de  tránsito. A continuación, se encuentra la información del ingeniero.  
NOMBRE ESPECIALISTA T. P 
Héctor Gómez Vías y Tránsito 05202-155434 ANT 
La elaboración del plan de manejo de tránsito se lleva a cabo conociendo el  planteamiento arquitectónico propuesto y reuniones con los desarrolladores del  mismo.  
4. DATOS GENERALES DEL PROYECTO PAO 
A continuación, se muestran los datos generales del proyecto. 
4.1Localización del PAO 
El proyecto se localiza en el municipio de Bello Ant. en la calle 44 con carrera  46 a la altura de la estación metro de Bello. La siguiente figura muestra la  localización del proyecto. 
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Figura 1 Localización del Proyecto. 
N
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[image: ][image: ][image: ]Localización del proyecto 
Fuente: Elaboración propia a partir de Google 
5. CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 
5.1Tipo de obra  
La obra para la cual se desarrolla el siguiente Plan de Manejo de Tránsito  corresponde al de ingreso y salida y ocupación de carril para realizar  actividades de construcción al interior y exterior del proyecto. El proyecto  que contara con 7 unidades administrativas que se construirán por etapas a  medida que se gestionen los recursos para su consecución. Si bien, a la fecha  de presentación de este plan de manejo de tránsito únicamente se tiene definido  el inicio de 2 obras internas, este plan de manejo de tránsito presenta  recomendaciones para cargue y descargue externo para obras  complementarias posteriores. 
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Figura 2 Proyecto de Parques y Oficios. 
[image: ]Fuente: Socialización del proyecto PAO 
5.2Fechas de ejecución 
Se solicita permiso para realizar la actividad a partir de septiembre del año 2021  con renovación anual hasta culminar la obra. No se presenta un cronograma  detallado debido a que a la fecha no se tiene concertado un cronograma de  obra como tal, se recomienda que a medida que vaya avanzando la  estructuración del proyecto se vaya presentando a la entidad las respectivas  etapas aquí planteadas. 
5.3Equipos y maquinaria por utilizar 
Para el desarrollo de las obras se hará uso de la siguiente maquinaria, alguna  de ella es común en el desarrollo de la obra como volqueta C2G y el camión de  proveedores C2P. Otros equipos que pueden ingresar dadas las características  de la obra es:  
▪ Grúa Pluma 
▪ Pick Up 
▪ Automoviles 
▪ Retroexcavadora 
▪ Cargadores
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6. PLAN DE MANEJO DE TRANSITO  
El Plan De Manejo de tránsito (PMT) busca mitigar el impacto generado por el  proyecto, especialmente sobre los usuarios más vulnerables que transitan a  través de estos corredores. 
El ingreso directo a la zona de las obras es por la Autopista Norte, dicho acceso  es directo al área de obras y se logra conectar con las principales autopistas  del área metropolitana. La figura siguiente muestra esta descripción. 
Figura 3 Ingreso de vehículos a través de autopista Norte 
[image: ]
Fuente: Elaboración propia a partir de Google 
La salida de los vehículos se dará por el mismo corredor hacia el norte donde  pueden llegar a la glorieta de Niquía y posteriormente tomar al Norte o Sur  según sea el origen o destino del proveedor. La figura siguiente muestra esta  situación. 
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Figura 4 Salida de proveedores y maquinaria de la obra 
[image: ]
Fuente: Elaboración propia a partir de Google 
En el proyecto se presentan los siguientes tipos de manejo para los distintos  usuarios y modos definidos por fases.  
6.1FASE 1: ingreso y salida de vehículos sobre la carrera  46. 
Esta fase del plan aplica cuando se van a realizar obras complementarias a los  alrededores como intervenciones de andenes, urbanismo o instalación de redes  de energía para el proyecto.
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Figura 5 Esquema de señalización del PMT típico para ingreso – obras externes en la CR 46. [image: ]Fuente: Elaboración propia a partir del manual de señalización vial 2015 
6.1.1 Manejo de tránsito vehicular fase 1. 
Cuando un vehículo trate de ingresar a la obra se habilitará su ingreso y se  controlará el flujo de peatones mediante un auxiliar de tránsito que deberá estar  debidamente uniformado (ver capítulos siguientes). El auxiliar de tránsito  deberá detener a los transeúntes mientras se realiza únicamente el ingreso y  salida de vehículos al sitio de obras los cuales deberán desplazarse hacia el  costado oriente, por otra parte, los vehículos que transiten a tendrán habilitados  los dos carriles.  
6.1.2 Manejo de peatones. 
Debido al flujo apreciable de peatones que salen de la estación del metro de  Bello se propone organizar los desplazamientos de estas personas hacia el  norte mediante el empleo de balizas y malla naranja, todo esto para que el  auxiliar de tránsito tenga mayor facilidad para resolver el conflicto de  0 
entrecruzamiento de personas y vehículos. La asistencia del auxiliar será 1
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conducir con precaución a la persona y alertar a esta de respetar los  cerramientos. 
6.1.3 Señalización vertical de obras para la fase 1. 
A continuación, se especifican los tipos de señales a emplear en la zona y las  cantidades de cada una de ellas una vez habilitada la entrada y salida de vehículos. 
Tabla 1 Señalización típica a implementar durante la obra para ingreso y salida sobre CR 46 (velocidad 60 km/h) (Ver plano 1). 
	Nombre 
	Tipo 
	Cantidad

	SPO-01 
	Trabajos en la vía 
	Preventiva- Obras 
	1

	SPO-02 
	Maquinaria en la vía 
	Preventiva- Obras 
	1

	SPO-03 
	Auxiliar de tránsito 
	Preventiva- Obras 
	1

	SPO-05 
	Angostamiento derecho 
	Preventiva de obras 
	1

	SR 
	Señal reglamentaria 30km/h 
	Reglamentaria 
	0

	SIO - 24 
	Fin de obra 
	Señales informativas 
	1

	Total 
	5




Fuente: Elaboración propia 
Elementos complementarios del PMT:  
Tabla 2 Elementos complementarios del PMT 
	Nombre de elemento 
	Cantidad

	Delineadores tubulares 40  
delineadores
	40 un

	Malla naranjo 320 metros lineales 
	320 ml

	Paleta redonda de pare y siga 
	2 un




Fuente: Elaboración propia 
6.2FASE 2: cargue y descargue en alrededores de la  autopista norte  
Cuando las obras avancen en dirección a la autopista principal se deberá realizar  el trabajo sin interferir la vía arteria. Por ello el acceso de vehículos se dará por la  calle 44, tomará la carrera
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Figura 6 Esquema de señalización del PMT típico para ingreso – obras externas colindantes a la  autopista. 
[image: ]Fuente: Elaboración propia a partir del manual de señalización vial 2015 
6.2.1 Manejo de peatones. 
Debido al flujo apreciable de peatones que salen de la estación del metro de  Bello se propone organizar los desplazamientos de estas personas hacia el  oriente mediante el empleo de balizas y malla naranja. La asistencia del auxiliar  será conducir con precaución a la persona y alertar a esta de respetar los  cerramientos. 
6.2.2 Señalización vertical de obras para la fase 2. 
La siguiente tabla muestra la señalización que se llevara a cabo en la fase 2 del  proyecto. 
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Tabla 3 Señalización típica a implementar durante la obra para ingreso y salida sobre la autopista (velocidad 60 km/h) (Ver plano 1). 
	Nombre 
	Tipo 
	Cantidad

	SPO-01 
	Trabajos en la vía 
	Preventiva- Obras 
	4

	SPO-02 
	Maquinaria en la vía 
	Preventiva- Obras 
	2

	SPO-03 
	Auxiliar de tránsito 
	Preventiva- Obras 
	2

	SPO-05 
	Angostamiento derecho 
	Preventiva de obras 
	0

	SR 
	Señal reglamentaria 30km/h 
	Reglamentaria 
	0

	SIO - 24 
	Fin de obra 
	Señales informativas 
	1

	
	Peatones derecha 
	Señal informativa 
	2

	
	Peatones a la izquierda 
	Señal informativa 
	1

	Total 
	12




Fuente: Elaboración propia 
Elementos complementarios del PMT:  
Tabla 4 Elementos complementarios del PMT 
	Nombre de elemento 
	Cantidad

	Delineadores tubulares 40  
delineadores
	45 un

	Malla naranjo 320 metros lineales 
	400 ml

	Paleta redonda de pare y siga 
	2 un




Fuente: Elaboración propia 
6.3FASE 3: ingreso y salida de vehículos (manejo típico)  
Cuando las obras avancen en dirección a la autopista principal se deberá realizar  el trabajo sin interferir la vía arteria. Por ello el acceso de vehículos se dará por la  calle 44, tomará la carrera
3 
1
a
n
i
g
á
P
[image: ]14 
Figura 7 Esquema de señalización del PMT típico para ingreso – obras externas sobre la CR 46. [image: ]Fuente: Elaboración propia a partir del manual de señalización vial 2015 
6.3.1 Manejo de peatones fase 3. 
Debido al flujo apreciable de peatones que salen de la estación del metro de  Bello se propone organizar los desplazamientos de estas personas hacia el  norte mediante el empleo de balizas y malla naranja, todo esto para que el  auxiliar de tránsito tenga mayor facilidad para resolver el conflicto de  entrecruzamiento de personas y vehículos. La asistencia del auxiliar será  conducir con precaución a la persona y alertar a esta de respetar los  cerramientos. 
6.3.2 Señalización vertical de obras para la fase 3. 
A continuación, se especifican los tipos de señales a emplear en la zona y las  cantidades de cada una de ellas una vez habilitada la entrada y salida de  vehículos.
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Tabla 5 Señalización típica a implementar durante la obra para ingreso y salida sobre CR 46  (velocidad 60 km/h) (Ver plano 1). 
	Nombre 
	Tipo 
	Cantidad

	SPO-01 
	Trabajos en la vía 
	Preventiva- Obras 
	2

	SPO-02 
	Maquinaria en la vía 
	Preventiva- Obras 
	1

	SPO-03 
	Auxiliar de tránsito 
	Preventiva- Obras 
	1

	SPO-05 
	Angostamiento derecho 
	Preventiva de obras 
	0

	SR 
	Señal reglamentaria 30km/h 
	Reglamentaria 
	0

	SIO - 24 
	Fin de obra 
	Señales informativas 
	1

	Total 
	5




Fuente: Elaboración propia 
Elementos complementarios del PMT:  
Tabla 6 Elementos complementarios del PMT 
	Nombre de elemento 
	Cantidad

	Delineadores tubulares 40  
delineadores
	20 un

	Malla naranjo 320 metros lineales 
	240 ml

	Paleta redonda de pare y siga 
	2 un




Fuente: Elaboración propia 
7. ELEMENTOS NECESARIOS PARA DAR  FUNCIONAMIENTO AL PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO  
A continuación, se muestran los dispositivos complementarios que deberán  emplearse para dar cumplimento al PMT.  
7.1Dispositivos de canalización. 
Se utilizarán dispositivos de canalización para segregar:  
1. La maquinaria de la obra del resto de tráfico. 
2. El tráfico peatonal de la zona de obras y vehículos de obras para garantizar  la seguridad de los usuarios. 
Para permitir el flujo vehicular se usarán delineadores tubulares. Estos  delineadores tubulares se llenarán de arena u otro material que garantice su  estabilidad (arena o agua), la separación entre tubos no será mayor a 3 metros 
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y la altura de los elementos es acorde a la imagen (mínimo 1.4 m de alto) con  un diámetro mínimo de 9cm. Se empleará malla color naranja entre cada  delineador. 
Figura 8 Delineadores tubulares. 
[image: ]Fuente: Elaboración propia a partir del manual de señalización vial 2015 
Debido al horario diurno se deberá contar con una correcta colocación de las  balizas, el auxiliar de tránsito capacitado deberá mantener la limpieza dentro  de los corredores. Los corredores peatonales se señalan en el plano en azul,  dichos corredores peatonales deberán separarse a lado y lado por los  delineadores tubulares. 
7.2 Características del auxiliar de tránsito 
Para el manejo de los vehículos se dispone de 1 auxiliar de tránsito que estará  presente mientras se ejecutan labores de ingreso y salida. El auxiliar deberá  estar debidamente capacitados y contar con certificado que los habilite como  auxiliar de tránsito y deberá estar uniformados con vestimenta de alta visibilidad  de acuerdo con lo requerido por el manual de señalización 2015, según el cual  estos deberán portar: 
▪ Chaleco color rojo-anaranjado fluorescente con bandas retrorreflectivas  Tipo IV de cinco centímetros de ancho. 
▪ Casco color naranja con franja retrorreflectante blanca en la parte trasera  y delantera.
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▪ Impermeable color naranja, debe llevar una franja retrorreflectante  blanca, de 15 centímetros de ancho, colocada horizontalmente en el  tercio superior a la altura del tórax. 
▪ Paleta con señal de PARE SIGA para el auxiliar de tránsito. 
Figura 9 Auxiliares de tránsito de la obra. 
[image: ]Fuente: Elaboración propia a partir del manual de señalización vial 2015 
7.3Instalación de la señalización vertical  
Se deberá instalar la señalización fija propuesta en los esquemas del PMT o  móvil según corresponda. En caso de que una o varias de las señales se vean  afectadas por la puesta en marcha de la nueva señalización se deberá colocar  sobre la señalización existente para no confundir al usuario de la vía. Esto  también se puede dar cuando no se tenga consentimiento de los vecinos debido  a la afectación de sus fachadas.  
Por otro lado, en caso de señalización de obra afectada por vandalismo, esto  incluye pérdidas, robos y daños significativos que impidan su comprensión por  parte de los usuarios de la vía; el constructor deberá reponer la misma y  presentar esta información en bitácora además de un registro fotográfico de  soporte.  
7.4Información y divulgación del plan
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Por medio de la socialización in situ del trabajo con los transeúntes de la zona  se dará a conocer los trabajos y manejo apoyados en el auxiliar de tránsito en  caso de que la operación se realice en el día se deberá contar con la persona  que reparta los volantes, en caso contrario con el auxiliar de tránsito es  suficiente. Un volante con mapa servirá para la difusión sobre el acceso  vehicular y los horarios y días de trabajo. 
7.5Puesta En Marcha Del Plan De Manejo De Transito  
Se realizará la divulgación del PMT por parte de personal de comunicaciones  de la obra e instalación de todas las señales tanto reglamentarias, obligatorias  e informativas. Se realizará por parte del ingeniero de transporte y la  interventoría del proyecto (o quien haga sus veces) un recorrido para verificar  la correcta disposición de la señalización establecida en este PMT, asegurando  un conocimiento pleno sobre los directores del proyecto. 
La interventoría (o en quien recaiga esta labor) será la encargada de verificar  la ejecución del PMT en campo durante la construcción y su aplicación en  condiciones aceptables durante el plazo de ejecución. El personal necesario  para mantener y ejecutar lo establecido en el PMT es: 
▪ Auxiliares de transito: Son los encargados de apoyar el control del  tránsito n la zona de las obras, deben guiar a los usuarios de forma  segura y tienen una dedicación de tiempo completo. 
▪ Equipo de mantenimiento: Se encargan de mantener la señalización en  buen estado. Verificando que todo esté en orden y en su lugar. Deberá  realizar recorridos e inspecciones periódicas, así como una bitácora de  registro fotográfico para el respectivo seguimiento del PMT. 
▪ Ingeniero residente: Será el encargado de la implementación del PMT  en la obra y estarán en constante comunicación con los auxiliares de  tránsito y con la brigada de mantenimiento. 
7.6Supervisión Del Plan De Manejo De Transito  
El contratista es el responsable por lo dispuesto en el Plan de Manejo de  Tránsito del proyecto. En caso de presentarse alguna modificación el contratista  deberá consultar previamente con la interventoría (o en quien recaiga esta  labor) la supervisión y la Secretaría de Movilidad. 
▪ La interventoría (o en quien recaiga esta labor) vigilará la implementación  del PMT y consecuente a ellos realizara:
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▪ La obtención de las diferentes autorizaciones por parte de la Secretaria  de Movilidad 
▪ El cumplimiento de la legislación de transito vigente, y señalización  aprobada en el PMT  
▪ El mantenimiento periódico de toda la señalización asociada al PMT. ▪ El ingeniero que elabora el PMT no es responsable de cualquier  modificación o no cumplimiento de este. 
7.7Compromisos Del Contratista 
A continuación, se enuncian los compromisos del contratista para con el municipio:  
1. Limpiar la zona de obras después del ingreso y salida de materiales.  2. Dejar en iguales o mejores condiciones la infraestructura física como  andenes, vía, ciclorruta existente, amoblamiento urbano. 
3. Realizar divulgación a los vecinos y transeúntes sobre su obra y horarios de  operación.  
4. Estar presto a cualquier requerimiento de la autoridad. 
5. En caso de obras aledañas se compromete a coordinar esfuerzos con otros  contratistas para diezmar afectaciones de movilidad en el sector. 
8. ANEXOS 
8.1.1 Anexo 1 Certificado COPNIA ingeniero responsable de  elaboración de PMT 
8.1.2 Anexo 2 Planos de señalización y dispositivos de obras  del Plan de Manejo de Tránsito
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CVAD-2021-762461 
CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA 
COPNIA 
EL DIRECTOR GENERAL 
CERTIFICA: 
1. Que HECTOR MANUEL GOMEZ GONZALEZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA  71371461, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la  profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 05202-155434 desde el 19 de  Junio de 2008, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 488. 
2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular  ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo  dispuesto en la Ley 842 de 2003. 
3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra VIGENTE 
4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales. 
5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los veinte (20) días del mes de Mayo  del año dos mil veintiuno (2021). 
[image: ]
Rubén Dario Ochoa Arbeláez 
Firmal del titular (*) 
(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular  no invalida el Certificado 
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo  establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf. 
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web  https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado  que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.
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