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[bookmark: _Hlk54791345]PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL
ETAPA PRECONTRACTUAL
FORMATO No 11 OFERTA ECONÓMICA 

[bookmark: _Hlk66393993]Ciudad y Fecha

Señores  
Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA
Regional Boyacá   
Ciudad. 

[bookmark: _Hlk68525110]Ref:   Proceso No. MC-BYC-0022-2022
 

Objeto: “MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA CIMM Y DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL SENA, BOYACÁ

[bookmark: _Hlk65521094]El suscrito, obrando en representación de _______________________, ofrezco como oferta económica, para contratar con la Dirección del SENA Regional Boyacá dentro del proceso No. XXXXXXXXXX, el valor de XXXXX, incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) (Si aplica), cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o municipal de carácter legal, costos directos e indirectos. Este valor se consumirá de acuerdo con los servicios efectivamente requeridos y ejecutados, conforme a lo establecido en la Resolución SENA No. 1262 de 2016.


	ITEM
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD REQUERIDA
	Detalle
	VALOR UNITARIO 
	IVA
	VALOR UNITARIO 
	VALOR TOTAL 

	1
	UNIDAD
	1
	CANALIZACIÓN RED BAJA TENSIÓN DESDE LA CAJA DE INSPECCIÓN DOBLE EXISTENTE EN LA VIA FRENTE A LA SUBESTACIÓN ELECTRICA HASTA EL TABLERO DE DISTRIBUCIÓN PRINCIPAL MARCA SHNEIDER ELECTRIC UBICADO EN EL AULA DEL TALLER DE ELECTRICIDAD EN UNA LONGITUD DE 38 metros, Incluye: Apertura de Brecha, Suministro e Instalación de 2 Bancos de Ductos PVC (4X4" C/U), Suministro e Instalación de Terminales Tipo Camapana PVC 4", Suministro e Instalación de Curvas PVC 4", ELEMENTOS DE CONSUMO COMO: Limpiador, Soldadura PVC, Cinta de Señalización, RELLENO EN ARENA DE PEÑA, RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL FINO, RESANE CON CAPA ASFALTICA.
	 
	 
	 
	 

	2
	UNIDAD
	1
	CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN DOBLE TIPO CS-276 NORMA CODENSA, Incluye: Excavación y Apertura de hueco, revestida en Ladrillo, Coronoa en Concreto reforzado, Pañetada, Tapa en Ángulo REFORZADO, Instalación ductos de drenaje, Ductos eléctricos de llegada
	 
	 
	 
	 

	3
	UNIDAD
	1
	SUMINISTRO E INTALACIÓN ALIMENTADOR PRINCIPAL DESDE EL TRASFORMADOR EXISTENTE HASTA EL TABLERO DE DISTRRIBUCIÓN EXISTENTE, EN UNA LONITUD APROXIMADA DE 5 METROS; SUMINISTRO Y ALOJAMIENTO DE BREAKER TOTALIZADOR TRIFÁSICO TIPO INSDUSTRIAL GRADUABLE DE 400 - 1000 AMP. Incluye: Bornas de Conexión en la Entrada y Salida, Herrajes de Fijación Marquillas Acrílicas.
	 
	 
	 
	 







El valor total de la propuesta es:

_________________________________________________________________________________________________________________________________(           ) MCTE.                                                                                      



________________________________________________________________  
Firma Representante Legal del Proponente o del Proponente Persona Natural 
Nombre:  
Cargo:  
Documento de Identidad:  
Correo Electrónico:
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