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ANEXO 1— ANEXO TÉCNICO
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES:
	[bookmark: RANGE!A1:I12]ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS
	UNIDAD
	IMAGEN DE REFERENCIA
	CANTIDAD TOTAL REQUERIDA
	REQUIERE MUESTRA

	[bookmark: _GoBack]CONJUNTO ANTIFLUIDOS 
COMPUESTO POR BLUSA Y PANTALON ANTI FLUIDO.
El diseño de la blusa debe ser manga corta, dos bolsillos ubicados en el frente debajo de la línea de la cintura Camisa con cremallera al frente visible, cuello liqui liqui. PANTALON: Pretina resortada con bolsillo en cada uno de sus laterales, bota recta. La TELA del conjunto completo: referencia MANILA en antifluido de Lafayet, con tecnología +ANTIFLUIDO/REPELENCIA que protege la piel de quien las usa, que garantiza la asepsia y no cambia de color a pesar del exigente uso al que son sometidas este tipo de prenda. 
NOTA: Confección de las prendas sobre medida, con logo bordado según diseño establecido por la entidad. 
COLORES por definir (A cada funcionario se hará entrega de 3 unidades de conjunto antifluidos, por esta razón la entidad definirá dos colores, una vez haya sido adjudicado el proceso). Confección de las prendas sobre medida. 
	1 -UNID
	[image: ]
	42
	SI
(muestra de uniforme)

	BOTAS
Bota Fabricada en cuero, inyección al corte PU Bidensidad, con plantilla confort EVA, con puntera diseñada en COMPOSITE (ligera y flexible, preferiblemente en fibra de carbono), reforzada para proteger el talón y con suela auto limpiante y antideslizante con diseño ergonómico y con protección anti-impacto en el talón. Tallas de acuerdo a las estipuladas por la entidad.  
	PAR
	[image: ]
	36
	SI

	Zapato Sueco con Antideslizante
Calzado diseñado con rasgos específicos para mantener la comodidad de los pies, producto ligero, ergonómico, flexible, fácil de lavar, muy resistente, con orificios de ventilación que proporcionan transpiración y con suela antideslizante. 
fabricado en material EVA, de alta durabilidad y que presenta alta resistencia al desgaste, posee características impermeabilizantes que evitan la proliferacion de bacterias, bondades que son inherentes al proceso de la materia prima conocida como Etilenvinilacetato (EVA), siendo este un copolimero termoplastico que en su proceso de transformacion favorece la proteccion al contacto con la piel, con caracteristicas antibacterianas.
Proceso de Inyección súper EVA-TECH 
Color Negro
	PAR
	[image: ]
	6
	NO

	MANGAS
Manga con orificio para el pulgar, fabricada en tela poliéster super fresca. COLORES por definir (A cada funcionario se hará entrega de 3 pares de mangas, por esta razón la entidad definirá dos colores, una vez haya sido adjudicado el proceso).
	PAR
	[image: ][image: ]
	42
	NO

	ESCAFANDRA O MONJAS
Gorro tipo monja para protección de la cabeza y cuello, con velcro en el cierre en la parte del frente, en franela color por definir, una vez adjudicado el proceso. 
	1 -UNID
	
	42
	NO

	GORRA
Gorra en dril Vulcano, 100% Algodón, con logo bordado según diseño de la entidad.  Tira inferior interna todo el ruedo de la gorra de la misma tela, velcro de nylon horizontal parte posterior. 
COLORES por definir (A cada funcionario se hará entrega de 3 unidades de gorra, por esta razón la entidad definirá dos colores para cada unidad, una vez haya sido adjudicado el proceso).
	1 -UNID
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	42
	NO

	BOTA de PVC
Bota de PVC inyectada. Fabricada con compuesto de PVC uso general, de alta flexibilidad y buen comportamiento al desgaste. Sanitizada, lo que inhibe la proliferación de hongos y bacterias, brindando mayor higiene y salud al usuario. Incorpora Puntera de Seguridad. Aislante Eléctrico según norma ASTM 2413-11.
Tallas de acuerdo a las estipuladas por la entidad.  
	PAR
	[image: ]
	12
	NO

	GABARDINA LARGA IMPERMEABLE
Diseño tipo abrigo largo con capucha incluida, ajustable con
cordón, confeccionado en tela poliéster plastificada de PVC (cloruro de polivinilo) calibre 18. Sellado mediante doble vulcanización con máquinas dieléctricas de alta frecuencia en todas las uniones. Con doble solapa en área de broches para evitar filtración de agua por esa zona. Manga ranglan para más comodidad. Cuatro broches a presión con velcro encima para evitar oxidación y filtraciones y hacerlo dieléctrico, así como electro sellado para evitar filtraciones. Con dos bolsillos al frente con velcro. 
Impermeable provisto de dos bandas reflectivas horizontales Material reflectivo con la tecnología de micro prismas en color blanco de 50mm de ancho, que cubra la la parte delantera y trasera. Tallas de acuerdo a las estipuladas por la entidad.  
	1 -UNID
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	12
	NO





PERSONAL DE RECAUDO
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	REQUIERE MUESTRA

	CAMISA- DAMA
Buzo tipo polo manga larga tela Aranza referencia Pat Primo, 100% Algodón, Hilo al tono del color de la camisa, con puño y cuello resortado.
Confección de las prendas sobre medida, con logo bordado según diseño establecido por la entidad.
	1 -UNID 
	[image: ]
	9
	SI


	PANTALÓN - DAMA

JEANS SKINNY TIRO ALTO 4 bolsillos, bota recta, azul medio - Stretch. 
Tallas de acuerdo a las establecidas por la entidad. 
	
	[image: ]
	9
	SI

	CAMISA - CABALLERO
Buzo tipo polo manga larga tela Aranza referencia Pat Primo, 100% Algodón, Hilo al tono del color de la camisa, con puño y cuello resortado.
Confección de las prendas sobre medida, con logo bordado según diseño establecido por la entidad.
	1 -UNID 
	[image: ]
	15
	SI

	PANTALON -  - CABALLERO
Jean REGULAR FIT, cinco bolsillos, cierre, botón y remaches metálicos, silueta clásica, tiro alto, a la altura de la cintura, cadera holgada y Bota amplia, con un lavado en tonalidad azul oscuro con elastano en su composición, para mayor elasticidad y confort. Composición: 99% Algodón 1% Elastano. 
Tallas de acuerdo a las estipuladas por la entidad.  
	1 -UNID
	[image: ]
	15
	SI

	BOTAS
Bota Fabricada en cuero, inyeccion al corte PU Bidensidad, con plantilla confort EVA, con puntera diseñada en COMPOSITE (ligera y flexible, preferiblemente en fibra de carbono), reforzada para proteger el talón y con suela autolimpiante y antideslizante con diseño ergononómico y con protección anti-impacto en el talón. Números o tallas de acuerdo a las estipuladas por la entidad.  
	PAR
	[image: ]
	24
	SI

	ESCAFANDRA O MONJAS
Gorro tipo monja para protección de la cabeza y cuello, con velcro en el cierre en la parte del frente, en franela, color por definir, una vez adjudicado el proceso. 
	1 -UNID
	[image: ]
	24
	NO

	GORRA
Gorra en dril Vulcano, 100% Algodón, con logo bordado según diseño de la entidad.  Tira inferior interna todo el ruedo de la gorra de la misma tela, velcro de nylon horizontal parte posterior.  
COLORES por definir una vez haya sido adjudicado el proceso.
	1 -UNID
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	24
	NO

	CHALECO REFLECTIVO
Chaleco de alta visibilidad fabricado en tejido de malla transpirable de corte recto, en dos colores, con cuello en liqui liqui, con cremallera al frente y visible. 
Parte superior en verde neon e inferior negro, provisto de dos bandas horizontales y dos verticales reflectivos. Material reflectivo con tecnología de microesferas en tejido gris plata de 50mm de ancho, en la parte delantera y trasera. Con dos bolsillos exteriores ubicados en el frente debajo de la línea de la cintura con cierre cada uno.  
Confección del chaleco sobre medida. 
	1 -UNID
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	16
	NO

	GABARDINA LARGA IMPERMEABLE
Diseño tipo abrigo largo con capucha incluida, ajustable con
cordón, confeccionado en tela poliéster plastificada de PVC (cloruro de polivinilo) calibre 18. Sellado mediante doble vulcanización con máquinas dieléctricas de alta frecuencia en todas las uniones. Con doble solapa en área de broches para evitar filtración de agua por esa zona. Manga ranglan para más comodidad. Cuatro broches a presión con velcro encima para  evitar oxidación y filtraciones y hacerlo dieléctrico, así como electrosellado para evitar filtraciones. Con dos bolsillos al frente con velcro. 
Impermeable provisto de dos bandas reflectivas horizontales Material reflectivo con la tecnología de microprismas en color blanco de 50mm de ancho, que cubra la la parte delantera y trasera. Tallas de acuerdo a las estipuladas por la entidad.  
	1 -UNID
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	8
	NO





PERSONAL DE TAQUILLA
	[bookmark: RANGE!A1:I10]ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS
	CANT.
	FOTO
	CANTIDAD
	REQUIERE MUESTRA

	CAMISA - CABALLERO
Buzo tipo polo manga corta tela Aranza referencia Pat Primo, 100% Algodón, Hilo al tono del color de la camisa, con puño y cuello resortado.
Confección de las prendas sobre medida, con logo bordado según diseño establecido por la entidad.
	1 -UNID 
	[image: ]
	12
	SI

	PANTALÓN -  - CABALLERO
Jean REGULAR FIT, cinco bolsillos, cierre, botón y remaches metálicos, silueta clásica, tiro alto, a la altura de la cintura, cadera holgada y Bota amplia, con un lavado en tonalidad azul oscuro con elastano en su composición, para mayor elasticidad y confort. Composición: 99% Algodón 1% Elastano. 
Tallas de acuerdo a las estipuladas por la entidad.  
	1 -UNID
	[image: ]
	12
	SI

	Zapato Elegante o causal sport, tallas, colores y referencias varias 
Marquillas: El calzado deberá traer marquilla e identificación del fabricante.
El material por elegir por la entidad. Las muestras elaboradas deben ser presentadas en los siguientes materiales: Cuero, Zapato de seguridad o deportivo que sea ligero y flexible. 
Plantilla antiperforación no metálica
Capellada en cuero
Forro en cuero o sintético de acuerdo al modelo aprobado por la entidad si aplica. 
Suela antideslizante
Acabados de buena calidad
Se deberán presentar los diseños para aprobación de la entidad, fabricación de acuerdo a las especificaciones aprobadas, y plantillas de numero que se debe determinar para cada funcionario(a), de acuerdo al tipo de zapato seleccionado.
	PAR
	 
	12
	SI





PERSONAL ADMINISTRATIVO
	[bookmark: RANGE!A1:G7]ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS
	CANTIDAD
	REQUIERE MUESTRA

	Zapato Elegante - sport, tallas, colores y referencias varias 
Marquillas: El calzado deberá traer marquilla e identificación del fabricante.
Cuero: las muestras elaboradas deben ser presentadas en cuero.
Capellada en cuero
Forro en cuero o sintético
Suela antideslizante
Uniformidad en colores y texturas de los cueros utilizados
Acabados de buena calidad
Se deberán presentar los diseños para aprobación de la entidad, fabricación de acuerdo a las especificaciones aprobadas, y plantillas de numero que se debe determinar para cada funcionaria. 
	10
	NO

	Conjunto para dama (vestido, enterizos, slack, pantalón-camisa) o Conjunto Blusa Slack. Referencias y texturas varias. 
Ø CONFECCIÓN: La prenda confeccionada no debe presentar defectos en las costuras tales como: hilos sueltos, costuras fruncidas, costuras incompletas o mal rematadas
Ø OJALES: Deben tener oberturas de acuerdo al botón debidamente rematado y limpio y el color del hilo debe ser acorde con la tela.
Ø CALIDAD DEL CORTE: Se debe tener simetría en todo el conjunto o prenda.
Ø COSTURAS: Todas las costuras deben ser paralelas, estar exentas de fruncidos o pliegues y la terminación de las costuras deben ir reforzadas de manera tal que eviten que se descosan.
Ø BOTONES, BROCHES Y ACCESORIOS exentos de superficies que rayen o puedan dañar la prenda, que no presenten corrosión y los cierres que abran y cierren fácilmente. Material que no se oxide o dañe con facilidad.
Ø CALIDAD Y COLOR DE LAS TELAS: No deben presentar marcas, decoloración de la tela, ni ningún otro desperfecto.
Ø MARQUILLA DE COMPOSICIÓN, TALLA E INSTRUCCIONES DE LAVADO. Todas las prendas deben dar cumplimiento a lo reglado en la NORMA NTC 1806 del 24 de Agosto de 2005, sobre ROTULADO PARA EL CUIDADO DE TELAS Y CONFECCIONES MEDIANTE EL USO DE SÌMBOLOS.
Ø Las telas utilizadas para las prendas deben estar teñidas uniformemente, presentar un excelente acabado y estar incluida dentro de los siguientes materiales, de los cuales se realizara la respectiva elección. 
Ø Pantalón: linos, Lino noche de viena, Drill, Drill Caboa, Drill Rocco, Algodón, Algodón Spandex, poliéster Spandex, jean, Algodón viscosa, poliéster.
Ø Blusa: algodón, linos,  Lino noche de viena, Algodón poliéster, Algodón elastómero, Poliéster, rayón.
Ø Conjuntos y/o enterizos:  Linos, Lino noche de viena, Drill, Drill Caboa, Drill RoccoAlgodón, Algodón Spandex, poliéster Spandex, dril, jean, Algodón viscosa, Algodón poliéster, poliéster.
Se deberán presentar los diseños para aprobación de la entidad, confección de prenda sobre medida. 
	10
	NO



Condiciones del diseño: Las prendas presentadas deben garantizar los máximos estándares de calidad en materiales, diseño y confección. La horma y el aplome de las prendas deben garantizar un excelente patronaje femenino y masculino.

Condiciones de tallaje: Según el tallaje que maneje la empresa debe hacerse prueba para cada uno de los usuarios y garantizar el manejo de tallas no comerciales según se requiera, es decir, confección sobre medida. Debe manejar tallaje femenino y masculino por separado. El proveedor debe garantizar los ajustes que correspondan por antropometría del servidor público, tales como dobladillos, cinturas y mangas, o las que se requieran de manera ligera.

Limitaciones de uso: El patronaje presentado para este tipo de prendas debe tener buena horma y aplome. Deben presentar excelente calidad en confección.

Presentación del producto: Las prendas deberán ser bien presentadas, debidamente pulidas, limpias desde la muestra física hasta la producción de entrega. Cada prenda debe ser entregada en empaque individual y en bolsa de la marca.
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