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ANEXO 1
ANEXO 1— ANEXO TÉCNICO
[bookmark: _Hlk108780199]“SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD VIAL EN ALGUNAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS”

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 
· Descripción del proyecto: “SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD VIAL EN ALGUNAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS”
· Sitio de trabajo: VÍAS DEPARTAMENTALES 
· Ubicación: VÍAS DEPARTAMENTALES DE PRIMER- SEGUNDO Y TERCER ORDEN.
· Zona: RURAL Y URBANA.
· [bookmark: _Hlk108971906]subregiones: vías que hacen parte de las subregiones: Centro Sur-Magdalena Caldense-Norte- Oriente.  

2. DESCRIPCIÓN OBRA ACTUAL O ZONA A INTERVENIR
· Estado actual de la infraestructura existente:  En diferentes mesas de trabajo e instancias de dialogo con la comunidad se ha expresado la necesidad de señalizar aún más las vías de Orden Departamental y de construir e implementar medidas de seguridad vial. Aunque en los últimos años el Gobierno Departamental y Nacional ha venido realizado inversiones de importante monto y sobre tramos y problemáticas específicas, estas a la fecha no han sido suficientes, debido quizás a un alto grado de culpabilidad al conducir por parte de los operadores de los vehículos, pero en este aspecto (educación) como en la de implementación de mayor infraestructura de seguridad vial, el Departamento seguirá invirtiendo esperando disminuir el alto índice de accidentalidad. Con el fin de remediar dicha situación, la secretaria de Infraestructura Departamental realizó una consolidación de peticiones, visitas de campo solicitadas y con base análisis de los ingenieros de zona, generándose el cuadro y presupuesto de obra, que se pretende ejecutar a través del presente proceso de selección de contratista. 
Con la ejecución de este proyecto se pretende disminuir el índice de accidentalidad en los tramos viales en donde se ejecutarían las obras.





· las actividades por ejecutar:
[image: ]
· zona a intervenir:  vías departamentales de Primer- Segundo y Tercer Orden, vías que hacen parte de las subregiones: Centro Sur-Magdalena Caldense-Norte- Oriente.  
· 
a.  Localización:
RED VIAL DE CALDAS - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DE CALDAS
[image: ]
Figura 1.1. Localización de la vía 

3. ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y ALCANCE:
Descripción de las actividades a ejecutar: 
· [bookmark: _Hlk108780918]Línea de demarcación con pintura en frío (acrílica base solvente). (ML)
· [bookmark: _Hlk108780636]Marca vial con pintura en frío (acrílica base solvente). (M2)
· Marca vial con pintura plástico frio spray. (M2)
· Línea de demarcación con pintura plástico frio spray Continua. (ML)
· Señal Vertical de Transito tipo 1 con lamina retrorreflectiva tipo III (75 x 75) cm. (UN)
a. Ítems de pago: 
[image: ]
4. PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
El plazo previsto para la ejecución de las actividades que se deriven del presente proceso es el establecido en la sección 1.1. del pliego de condiciones, el cual se contará en la forma prevista en el Anexo 5 – Minuta del Contrato. 
 
5. FORMA DE PAGO:
Con un anticipo equivalente al 20% del valor del contrato.
El 80% restante mediante pagos parciales, dependiendo la cantidad ejecutada del objeto de la obra, los ítems de obra desarrollados y el presupuesto disponible. previa entrega de los informes de las actuaciones realizadas por el Contratista, la certificación de recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato, constancia de pago de los aportes correspondientes al sistema de seguridad social integral, los cuales deberán cumplir las previsiones legales y se liquidarán sobre el 40 % del valor de la factura. (En caso de ser persona natural)
Según la ley 1474 de 2011 artículo 91, los contratos de menor cuantía o de mínima cuantía ,están exonerados de constituir  fiducia o patrimonio autónomo para el manejo  de los recursos entregados a título de anticipo, sin embargo como el anticipo son recursos de las entidades públicas y para garantizar que ese dinero entregado como anticipo se destine a la ejecución de la obra, el contratista debe abrir una cuenta separada, no conjunta, a nombre del contratista  identificada ante la entidad bancaria , como cuenta del anticipo del este contrato , en todo caso, el contratista deberá presentar la relación, previa de los gastos de anticipo , la cual debe ser avalada por el supervisor. Los rendimientos que llegaren a producir los recursos así́ entregados, pertenecerán al tesoro.”
PARAGRAFO: El contratista seleccionado en este proceso deberá asumir el costo de las siguientes estampillas sobre el valor del contrato adjudicado: Prodesarrollo equivalente al 2%, Prouniversidad equivalente al 1%, Prohospital Santa Sofía equivalente al 1%, y Adulto Mayor equivalente al 3%. De conformidad con el artículo 174 del Estatuto de Rentas del Departamento (Ordenanza 816 de 2017), el pago de tales estampillas se efectuará mediante retención sobre anticipos, pagos, pagos parciales o abonos en cuenta”.
6. CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO 
a. Materiales
· Línea de demarcación con pintura en frío (acrílica base solvente). (ML)
· Marca vial con pintura en frío (acrílica base solvente). (M2)
· Marca vial con pintura plástico frio spray. (M2)
· Línea de demarcación con pintura plástico frio spray Continua. (ML)
· Señal Vertical de Transito tipo 1 con lamina retrorreflectiva tipo III (75 x 75) cm. (UN)

b. Documentos que entregará la Entidad para la ejecución del contrato
El contratista deberá realizar lo necesario y suficiente en orden a conocer, revisar y estudiar completamente los estudios y diseños que la entidad entregue para la ejecución de las obras objeto de este contrato. En consecuencia, finalizado el plazo previsto por la Entidad para la revisión de estudios y diseños, si el contratista no se pronuncia en sentido contrario, se entiende que ha aceptado los estudios y diseños presentados por la entidad y asume toda la responsabilidad de los resultados para la implementación de los mismos y la ejecución de la obra contratada, con la debida calidad, garantizando la durabilidad, resistencia, estabilidad y funcionalidad de tales obras.
Cualquier modificación y/o adaptación y/o complementación que el contratista pretenda efectuar a los estudios y diseños deberán ser tramitadas por el contratista para su aprobación por la interventoría, sin que ello se constituya en causa de demora en la ejecución del proyecto. 
7. [bookmark: _Hlk93403635]INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL:
Para efectos del análisis de la información del personal, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:
a. Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto serán verificadas una vez se adjudique el contrato y no podrán ser pedidas durante la selección del contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante. 
b. Si el contratista ofrece dos (2) o más profesionales para realizar actividades de un mismo cargo, cada uno de ellos deberá cumplir los requisitos exigidos en los pliegos de condiciones para el respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser ofrecido para dos o más cargos diferentes.
c. El contratista debe informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen legalmente la profesión. 
d. Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona natural o jurídica con quien se haya establecido la relación laboral o de prestación de servicios.
e. El contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tienen la disponibilidad real para la cual se vinculan al proyecto. De comprobarse dedicación inferior a la aprobada se aplicarán las sanciones a que haya lugar. 
f. En la determinación de la experiencia de los profesionales se aplicará la equivalencia, así:
	Postgrado con título
	Requisitos de Experiencia General
	Requisitos de Experiencia Específica

	Especialización 
	Veinticuatro (24) meses
	Doce (12) meses

	Maestría
	Treinta y seis (36) meses
	Dieciocho (18) meses

	Doctorado
	Cuarenta y ocho (48) meses
	Veinticuatro (24) meses



Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos: 
· Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia general y viceversa. 
· Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia específica y viceversa. 
· [bookmark: _Hlk93409934]No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por experiencia especifica o viceversa.
[bookmark: _Hlk93409999]El personal relacionado debe estar contratado o contemplado dentro de la planta de personal del contratista y su costo debe incluirse dentro de los gastos de administración general del contrato.
El personal requerido es el siguiente:
· Un (1) INGENIERO CIVIL O INGENIERO DE VIAS Y TRANSPORTE O ARQUITECTO.
· Un (1) Conductor camión demarcador ML: Aplicación de mínimo 70.000 ML en eje central o laterales de vías.
· Dos (2) Operarios camión demarcador M2: Aplicación de mínimo 2.500 M2 de pinturas bicomponentes.
· Un 1) Operario Retroflectometro: Certificación del fabricante del equipo donde conste la capacitación e idoneidad para la operación del equipo propuesto.
a. Requisitos del personal 
Todos los profesionales exigidos, deben cumplir y acreditar, como mínimo, los siguientes requisitos de formación y experiencia: 
[bookmark: _Hlk93410084]

	Profesional Ofrecido para el Cargo
	Requisitos de Experiencia General
	Requisitos de Experiencia Específica

	INGENIERO CIVIL O INGENIERO DE VIAS Y TRANSPORTE O ARQUITECTO.
	5 años
	3 años



b. Maquinaria mínima del proyecto 
El equipo mínimo requerido es el siguiente:
Para la adecuada y pronta ejecución de las obras a contratar, los oferentes deberán presentar certificación de disponibilidad bien sea como propios o alquilados los siguientes equipos para señalización y demarcación vial.
· Camión 350 (F-350, Cheyenne 350 o similares) modelo 2017 en adelante con capacidad mínima de 3.7 Toneladas para aplicación de ML, equipado con sistema AIRLESS y doble sistema Booster (patines) para pistolas automáticas de pintura y microesfera. Controlador digital automático, odómetro digital independiente integrado al sistema de control automático de conteo de líneas demarcadas para líneas continuas o segmentadas.

·  Camión 350 (F-350, Cheyenne 350 o similares) de estacas para aplicación de ML plástico frio spray, equipado con sistema AIRLESS y doble sistema Booster (patines) para pistolas automáticas de pintura y microesfera. Controlador digital automático, odómetro digital independiente integrado al sistema de control automático de conteo de líneas demarcadas para líneas continuas o segmentadas.

· Compactador manual vibratorio (rana) con motor de 6 hp

· Equipo autopropulsado para aplicación de pintura termoplástica (NTC 4744-2)
· Equipo de pintura (Compresor). Presión máxima de trabajo 7 HP o 3200psi controlador digital de presión.
· Mezcladora de concreto tipo trompo.
· Vehículo delineador para aplicación de pintura con mínimo 2 boquillas (NTC 4744-2) para la aplicación de M2 de pintura acrílica y/o bicomponente, equipado con sistema AIRLESS doble pistón (doble bomba) que conformen un solo equipo “no bombas independientes unidas” para aplicación de bicomponentes o pinturas acrílicas base solventes, con pistolas bicomponentes originales de fábrica “no se admiten pistolas bicomponentes de fabricación artesanal”.
· Caldera para pintura termoplástica (NTC 4744-2)
· Dos Equipos AIRLESS manuales de mínimo 3.200 Psi c/u, con controlador electrónico de presión y conteo autolayout y sistema de microesfera por gravedad.    
· Un Retroflectometro para geometría 15/30 con GPS incorporado y lectura digital, no se aceptan retroflectometros análogos o de calibración manual. 
De cada uno de los equipos solicitados, se deberá presentar la debida hoja de vida de mantenimientos preventivos y correctivos avalada por un ingeniero mecánico el cual deberá adjuntar la matricula profesional, al igual que la certificación del fabricante o distribuidor de cada uno de ellos, donde certifique que los equipos ofrecidos para la ejecución del proyecto, se encuentran calibrados y en perfecto estado de funcionamiento. 
Es importante mencionar que todos los equipos solicitados deben permanecer disponibles a disposición de la Gobernación de Caldas durante toda la ejecución del contrato.
Se deberá relacionar el personal a emplear para la operación y manejo de los equipos anteriormente solicitados. El personal ofrecido deberá contar lo la respectiva certificación expedida por el fabricante o distribuidor autorizado de los equipos, en el manejo y conducción de los mismos. Este personal deberá contar con una experiencia mínima de: 
Conductores de camiones demarcadores ML acrílica base solvente como plástico frio Spray: Aplicación de mínimo 70.000 ML en eje central o laterales de vías de CADA UNO de los materiales mencionados.
Operarios camión demarcador M2: Aplicación de mínimo 2.500 M2 de pinturas bicomponentes (plástico frio spray o epoxicas bicomponentes).
Operario Retroflectometro: Certificación del fabricante del equipo donde conste la capacitación e idoneidad para la operación del equipo propuesto. 
Para Conductores y operarios de ML y M2 se deberá adjuntar certificación donde conste la información de los proyectos ejecutados, cantidades ejecutadas, contratante, dirección y teléfono de este.   

Es importante mencionar que todos los equipos solicitados deben permanecer disponibles a disposición de la Gobernación de Caldas durante toda la ejecución del contrato.

se debe realizar visita técnica para identificación de los corredores viales del departamento para la socialización y revisión de cada uno de los puntos a intervenir.

Visita técnica a la bodega o lugar determinado donde se encuentre los equipos ofrecidos por proponente.

8. POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO: 
Las posibles fuentes de materiales serán las que determine el adjudicatario, aprobadas por el interventor, y las cuales cumplan con la calidad requerida en las normas de ensayo y especificaciones generales y/o particulares vigentes.
Es responsabilidad del proponente bajo su cuenta y riesgo inspeccionar y examinar el sitio donde se van a desarrollar las obras e informarse sobre la disponibilidad de las fuentes de materiales necesarios para su ejecución, con el fin de establecer si las explotará en su calidad de constructor y/o si las adquirirá a proveedores debidamente legalizados. 
Las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas por la respectiva interventoría, previo al inicio de las obras. El contratista se obliga a realizar la explotación respetando las recomendaciones técnicas establecidas para evitar impactos ambientales; igualmente se obliga a cumplir la normativa ambiental y minera aplicable a la obra. 
El proponente debe verificar, previa a la presentación de la oferta, las distancias de acarreo de las posibles fuentes de materiales existentes en el área de influencia del proyecto que sean susceptibles de utilizar, así como verificar que éstas se encuentran en funcionamiento y que cumplen con todos los requisitos legales ambientales y mineros, de tal forma que pueda garantizar la utilización para el proyecto. En consecuencia, las distancias de acarreo correspondientes deben ser consideradas por el Proponente en los análisis de precios unitarios de la propuesta a presentar y será su responsabilidad.
Previo al inicio de las obras, los materiales que la entidad identifique como indispensables en la ejecución del proyecto deben ser sometidos a ensayos para la aceptación o el rechazo por parte de la interventoría, según la normativa aplicable. Los permisos de explotación deben ser tramitados por cuenta del contratista, antes del inicio de las obras. De igual manera, las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas por la respectiva interventoría, previo al inicio de las obras. 

9. OBRAS PROVISIONALES:
Durante su permanencia en la obra serán a cargo del constructor, la construcción, mejoramiento y conservación de las obras provisionales o temporales que no forman parte integrante del proyecto, tales como vías provisionales, vías de acceso y vías internas de explotación a las fuentes de materiales así como: las obras necesarias para la recuperación morfológica cuando se haya explotado por el constructor a través de las autorizaciones temporales;  y las demás que considere necesarias para el buen desarrollo de los trabajos, cercas, oficinas, bodegas, talleres y demás edificaciones provisionales con sus respectivas instalaciones, depósitos de combustibles, lubricantes y explosivos,  de propiedades y bienes de la entidad o de terceros que puedan ser afectados por razón de los trabajos durante la ejecución de los mismos, y en general toda obra provisional relacionada con los trabajos.
En caso de que sea necesario el proponente dispondrá de las zonas previstas para ejecutar la obra y la obtención de lotes o zonas necesarias para construir sus instalaciones, las cuales estarán bajo su responsabilidad.
Adicionalmente, correrán por su cuenta los trabajos necesarios para no interrumpir el servicio en las vías públicas usadas por él o en las vías de acceso cuyo uso comparta con otros contratistas.
El proponente debe tener en cuenta el costo correspondiente a los permisos y a las estructuras provisionales que se requieran cuando, de conformidad con el proyecto cruce o interfiera corrientes de agua, canales de desagüe, redes de servicios públicos, etc. En el caso de interferir redes de servicios públicos, estos costos serán reconocidos mediante aprobación de precios no previstos, incluidos en las correspondientes actas de obra aprobadas por el interventor. Para lo anterior deberá tramitar la correspondiente aprobación de los precios no previstos del proyecto ante el ordenador, y en los casos que se requiera el permiso correspondiente ante la autoridad competente.
A menos que se hubieran efectuado otros acuerdos, el proponente favorecido con la adjudicación del contrato deberá retirar todas las obras provisionales a la terminación de los trabajos y dejar las zonas en el mismo estado de limpieza y orden en que las encontró. Así mismo, será responsable de la desocupación de todas las zonas que le fueron suministradas para las obras provisionales y permanentes.
10. SEÑALIZACIÓN 
De ser necesario, son de cargo del proponente favorecido todos los costos requeridos para colocar y mantener la señalización de obra y las vallas informativas, la iluminación nocturna y demás dispositivos de seguridad y de comunicación y coordinación en los términos definidos por las autoridades competentes. 
Sin perjuicio de lo anterior, la entidad debe definir puntualmente cuáles son los costos directos e indirectos incluidos dentro del presupuesto oficial dependiendo del proyecto a ejecutar.
11. PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES
No se requieren permisos licencias o autorizaciones
12. NOTAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA EL PROYECTO:
· Las obras se realizarán bajo las especificaciones de la RESOLUCIÓN 1885 DEL 17 DE JUNIO DE 2015 POR EL CUAL SE ADOPTA EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN VIAL - DISPOSITIVOS UNIFORMES PARA LA REGULACIÓN DEL TRÁNSITO EN CALLES, CARRETERAS Y CICLORUTAS DE COLOMBIA 2015 y las especificaciones particulares que se presentan en anexo correspondiente.
· MANUAL DE SEÑALIZACIÓN VIAL 2015 y NTC 1461, NTC 4744 y NTC 6107

DOCUMENTOS TÉCNICOS ADICIONALES
· Se debe realizar visita técnica para identificación de los corredores viales del departamento para la socialización y revisión de cada uno de los puntos a intervenir.
· Visita técnica a la bodega o lugar determinado donde se encuentre los equipos ofrecidos por proponente, es importante mencionar que todos los equipos solicitados deben permanecer disponibles a disposición de la Gobernación de Caldas durante toda la ejecución del contrato. 
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