ANEXO 1

[bookmark: _Hlk79573198]ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROCESO DTPA-IP-FONAM-2022-038
MANTENIMIENTO, RECARGA Y COMPRA DE EXTINTORES DE FUEGO DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA DIRECCIÓN TERRITORIAL PACÍFICO Y SUS ÁREAS ADSCRITAS.

1.1. DESCRIPCIÓN TECNICA DE LOS BIENES O SERVICIO

La DTPA y sus áreas protegidas adscritas cuentan con extintores discriminados así: 

	TABLA PARA RECARGA

	
Ítem
	
DESCRIPCIÒN DEL BIEN
	
Unidad de Medida
	
Cant.

	
1
	Recarga extintor tipo ABC multipropósito capacidad 5 lb, se entrega con garantía de un año por la recarga y se cambia boquilla, válvula, manguera y pintura si el
extintor lo requiere.
	
Unidad
	
1

	
2
	Recarga extintor tipo ABC multipropósito capacidad 10 lb, se entrega con garantía de un año por la recarga y se cambia boquilla, válvula, manguera y
pintura si el extintor lo requiere.
	
Unidad
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3
	Recarga extintor tipo ABC multipropósito capacidad 10 lb en acero inoxidable, se entrega con señal,
soporte, garantía de un año por la recarga y tres por el equipo.
	
Unidad
	
1

	
4
	Recarga extintor tipo ABC multipropósito capacidad 20 lb, se entrega con garantía de un año por la recarga y se cambia boquilla, válvula, manguera y
pintura si el extintor lo requiere.
	
Unidad
	
1

	
5
	Recarga Extintor tipo ABC multipropósito capacidad 20 lb en acero inoxidable, se entrega con señal,
soporte, garantía de un año por la recarga y tres por el equipo.
	
Unidad 
	
1

	
6
	Recarga extintor CO2 de 10 LBS 34B, se entrega con garantía de un año por la recarga y se cambia boquilla, válvula, manguera y pintura si el extintor lo
requiere.
	
Unidad
	
1

	
7
	Recarga extintor agua con agente multipropósito de
2.5 gal, se entrega con garantía de un año por la recarga y se cambia boquilla, válvula, manguera y pintura si el extintor lo requiere.
	
Unidad
	
1




	TABLA PARA COMPRA

	
Ítem
	
DESCRIPCIÒN DEL BIEN
	
Unidad de Medida
	
Cant.

	
8
	Extintor tipo ABC multipropósito capacidad 5 lb, se entrega con garantía de un año por la recarga y tres por el equipo.
	
Unidad
	
1

	
9
	Extintor tipo ABC multipropósito capacidad 10 lb, se
entrega con señal, soporte, garantía de un año por la recarga y tres por el equipo
	
Unidad
	
1

	
10
	Extintor tipo ABC multipropósito capacidad 10 lb en acero inoxidable, se entrega con señal, soporte,
garantía de un año por la recarga y tres por el equipo.
	
Unidad
	
1

	
11
	Extintor tipo ABC multipropósito capacidad 20 lb, se
entrega con señal, soporte, garantía de un año por la recarga y tres por el equipo
	
Unidad
	
1

	
12
	Extintor tipo ABC multipropósito capacidad 20 lb en acero inoxidable, se entrega con señal, soporte,
garantía de un año por la recarga y tres por el equipo.
	
Unidad
	
1

	
13
	Extintor CO2 de 10 LBS 34B, se entrega con señal,
soporte, garantía de un año por la recarga y tres por el equipo.
	
Unidad
	
1

	
14
	Extintor agua con agente multipropósito de 2.5 gal, se entrega con señal, soporte, garantía de un año por la recarga y tres por el equipo.
	
Unidad
	
1




	TABLA PARA MANTENIMIENTO

	
Ítem
	
DESCRIPCIÒN DEL BIEN
	
Unidad de Medida
	
Cant.

	15
	Boquilla extintor de 05 lb
	Unidad
	1

	16
	Boquilla extintor de 10 lb
	Unidad
	1

	17
	Boquilla extintor de 20 lb
	Unidad
	1

	18
	Válvula extintor 5 lb
	Unidad
	1

	19
	Válvula extintor 10 lb
	Unidad
	1

	20
	Válvula extintor 20 lb
	Unidad
	1

	21
	Manguera extintor 05 lb
	Unidad
	1

	22
	Manguera extintor 10 lb
	Unidad
	1

	23
	Manguera extintor 20 lb
	Unidad
	1

	24
	Amarras plásticas
	Unidad
	1

	25
	Pintura extintor de 05 lb
	Unidad
	1

	26
	Pintura extintor de 10 lb
	Unidad
	1

	27
	Pintura extintor de 20 lb	
	Unidad
	1



El servicio de recarga deberá incluir los siguientes requisitos:
· Revisión general de funcionamiento en válvulas y mecanismos de control.
· Revisión de presión de carga el cual es indicado por el manómetro
· Revisión de mangueras, cornetas y boquillas.
· Revisión general estado de los cilindros
· Instalación de sellos de seguridad.
· Instalación de etiquetas de seguridad, pasadores y control de acuerdo a la norma NFPA 10
· Revisión de signos de daño o maltrato
· Lavado y limpieza exterior de los cilindros.

· Para el caso de los ítems establecidos en la Tabla de Mantenimiento la información del estudio de mercado y las especificaciones técnicas son precios e ítems de referencia.
· El proponente deberá cotizar el valor de cada uno de los ítems establecidos en los cuadros anteriores, los cuales deben cumplir en todo caso con las especificaciones técnicas mínimas exigidas.
· La posible ambigüedad en las especificaciones técnicas no exime al contratista de entregar bienes de primera calidad y que correspondan al precio de mercado.
· El contratista deberá asumir los costos de transporte en que incurra para la entrega de los productos a adquirir.
· La suma de los valores unitarios relacionados en los cuadros anteriores, será el valor total de la propuesta para efectos de determinar la más económica. El valor total del contrato será por el presupuesto oficial del mismo, a partir de los precios de referencia fijados en la propuesta. En caso de requerir servicios de mantenimiento adicionales a los cotizados en la propuesta, el contratista deberá presentar previa cotización de los mismos, la cual deberá ser autorizada por el supervisor del contrato de manera previa.

1.2 OBLIGACIONES Y ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA.

[bookmark: _Hlk97016814]El contratista se obliga a cumplir las siguientes actividades:
1. Efectuar la recarga de los extintores en la Dirección Territorial Pacifico, ubicada en la Carrera 117 No. 16B – 00 Calle Vilache 09 de la ciudad de Santiago de Cali.
2. Garantizar la oportuna y eficaz prestación del objeto contratado, respondiendo por la calidad de los bienes suministrados y cumpla con las características requeridas.
3. Reemplazar los elementos que por cualquier motivo sean catalogados como defectuosos, para lo cual el supervisor del contrato comunicará por escrito al contratista la situación presentada y este (el contratista) en un término razonable efectuará la reposición de los bienes en el lugar indicado por la entidad.
4. Responder sin perjuicio de la garantía, por la calidad de los elementos recargados.
5. El contratista debe responder a los requerimientos realizados por el supervisor del contrato dentro de los 3 a 5 días hábiles siguientes al requerimiento, entregando y cumpliendo con los servicios solicitados.
6. Mantener indemne a la entidad por las reclamaciones que se deriven con ocasión a la ejecución contractual.
7. Acatar y cumplir las instrucciones que el Supervisor le imparta en relación con el objeto contractual.
8. Presentar ante la entidad la correspondiente facturación de conformidad con las normas vigentes, adjuntando soporte de paz y salvo en el pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales correspondientes al último periodo de pago.
9. Realizar los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social en Salud y Pensiones de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Ley 797 de 2003, artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y demás normas que la complementen, sustituyan o modifiquen; en todos los casos si hubiere lugar a ello. El Contratista deberá presentar al Supervisor de la Orden copia del pago correspondiente a los aportes de Salud y Pensión, la cual deberá adjuntarse a la constancia de cumplimiento del contratista para efectuar el pago correspondiente. 
10. Constituir las garantías exigidas y mantener su vigencia.
11. El contratista deberá mantener fijos los precios de los productos ofrecidos durante la ejecución del contrato
12. Las demás obligaciones que se deriven de los presentes estudios previos y de la naturaleza del contrato.

NOTA: Las estipulaciones incluidas en el contrato, que se derive del proceso de selección son de obligatorio cumplimiento por parte del contratista, igualmente los plazos, condiciones y calidades de los bienes destinados para la ejecución del contrato. Situación que será verificada por el Supervisor del Contrato. En caso de que lo suministrado no cumpla con las condiciones establecidas, el supervisor del contrato podrá solicitar de inmediato que se suministre lo solicitado aras de garantizar el cumplimiento del contrato de suministro
Bajo la gravedad del juramento y de conformidad con lo exigido en el presente proceso, me permito certificar que: 
El proponente que represento conoce y acepta el contenido de las Especificaciones Técnicas, estipuladas en el Presente Documento, de sus proformas y anexos, así como el de cada uno de las Adendas expedidas al mismo; 

Atentamente: 


Razón Social……………………………………………………………………… Nombre…………………………………………………………………………..… 
Dirección………………………………………………………………………..… 
E-mail…………………………………………………………………………… 
FAX……………………………………………………………………………… 
FIRMA:
