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Descripción generada automáticamente con confianza media]

FICHA TECNICA - SEDE MEDELLIN

	ITEM
	DESCRIPCION
	UND
	CANT

	1
	Instalación de CERRAMIENTO PROVISIONAL en tela verde con una altura de 2,1 m, y estructura en larguero común, concreto de 17.5 Mpa para fijación de estructura en madera común. Incluye suministro, transporte, instalación y desmonte de la tela, excavación manual en cualquier material, cargue, transporte y botada de material y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación.
	ml
	1

	2
	Desmonte de cubierta en teja de barro, incluye recuperación de teja en buen estado, retiro de manto existente, retiro de tríplex existente, así como disposición de escombros en botadero autorizado.
	M2
	1

	3
	Desmonte de caballete en teja de barro, incluye disposición de escombros en botadero autorizado.
	ml
	1

	4
	Suministro y aplicación de inmunizante tipo Impra, merulex o similar para madera por aspersión a 2 manos, tanto interna como externamente
	M2
	1

	5
	Suministro, transporte e instalación de tríplex común de 9 mm   como   soporte   de   manto   y   teja   de   barro.    Incluye aplicación de inmunizante.
	M2
	1

	6
	Suministro, transporte e instalación de manto asfaltico de 3 mm tipo edil o similar, con traslapo entre 10 - 15 cm.  Incluye imprimante y colocación con soplete.
	M2
	1

	7
	Colocación de teja existente. Incluye mortero1:5 para amarre de teja, al inicio y final de la pendiente.
	M2
	1

	8
	Suministro, transporte y colocación de teja de barro similar a la existente. Incluye mortero1:5 para amarre de teja, al inicio y final de la pendiente.
	M2
	1

	9
	Suministro, transporte y colocación de caballete en teja de barro similar a la existente. Incluye mortero 1:5 para amarre de teja y mortero con arena de revoque para encorozado en ambos lados.
	ML
	1

	10
	Encorozado de techo en teja de barro con mortero 1:4 con arena de revoque.
	ML
	1

	11
	Suministro, transporte e instalación de pintura vinilo tipo 1, vinil tex o similar, con aplicación de tres manos.  Incluye resane en estuco donde se requiera.
	M2
	1

	12
	Pintura tipo impera o similar para alfardas en madera color caoba o equivalente.
	ML
	1

	13
	Suministro, transporte e instalación de fluxómetro tipo corona o similar para sanitario,
	UND
	1

	14
	Suministro, transporte e instalación de lámpara hermética 50 W tipo LED.
	UND
	1

	15
	Suministro, transporte e instalación de vidrío
	M2
	1

	16
	Suministro, transporte e instalación de celosía para ventana
	UND
	1




















FICHA TECNICA – CENTRO REGIONAL ORIENTE


	ITEM
	DESCRIPCION
	UND
	CANT

	1
	Instalación de CERRAMIENTO PROVISIONAL en tela verde con una altura de 2,1 m, y estructura en larguero común, concreto de 17.5 Mpa para fijación de estructura en madera común. Incluye suministro, transporte, instalación y desmonte de la tela, excavación manual en cualquier material, cargue, transporte y botada de material y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación.
	ml
	1

	2
	Desmonte de cubierta en teja de barro, incluye recuperación de teja en buen estado, retiro de manto existente, retiro de tríplex existente, así como disposición de escombros en botadero autorizado.
	M2
	1

	3
	Desmonte de caballete en teja de barro, incluye disposición de escombros en botadero autorizado.
	ml
	1

	4
	Suministro y aplicación de inmunizante tipo Impra, merulex o similar para madera por aspersión a 2 manos, tanto interna como externamente
	M2
	1

	5
	Suministro, transporte e instalación de tríplex común de 9 mm   como   soporte   de   manto   y   teja   de   barro.    Incluye aplicación de inmunizante.
	M2
	1

	6
	Suministro, transporte e instalación de manto asfaltico de 3 mm tipo edil o similar, con traslapo entre 10 - 15 cm.  Incluye imprimante y colocación con soplete.
	M2
	1

	7
	Colocación de teja existente. Incluye mortero1:5 para amarre de teja, al inicio y final de la pendiente.
	M2
	1

	8
	Suministro, transporte y colocación de teja de barro similar a la existente. Incluye mortero1:5 para amarre de teja, al inicio y final de la pendiente.
	M2
	1

	9
	Suministro, transporte y colocación de caballete en teja de barro similar a la existente. Incluye mortero 1:5 para amarre de teja y mortero con arena de revoque para encorozado en ambos lados.
	ML
	1

	10
	Encorozado de techo en teja de barro con mortero 1:4 con arena de revoque.
	ML
	1

	11
	Suministro, transporte e instalación de pintura vinilo tipo 1, vinil tex o similar, con aplicación de tres manos.  Incluye resane en estuco donde se requiera.
	M2
	1

	12
	Pintura tipo impera o similar para alfardas en madera color caoba o equivalente.
	ML
	1

	13
	Suministro, transporte e instalación de fluxómetro tipo corona o similar para sanitario,
	UND
	1

	14
	Suministro, transporte e instalación de lámpara hermética 50 W tipo LED.
	UND
	1

	15
	Suministro, transporte e instalación de vidrío
	M2
	1

	16
	Suministro, transporte e instalación de celosía para ventana
	UND
	1



















FICHA TECNICA – CENTRO REGIONAL URABÁ


	ITEM
	DESCRIPCION
	UND
	CANT

	1
	Instalación de CERRAMIENTO PROVISIONAL en tela verde con una altura de 2,1 m, y estructura en larguero común, concreto de 17.5 Mpa para fijación de estructura en madera común. Incluye suministro, transporte, instalación y desmonte de la tela, excavación manual en cualquier material, cargue, transporte y botada de material y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación.
	ml
	1

	2
	Desmonte de cubierta en teja de barro, incluye recuperación de teja en buen estado, retiro de manto existente, retiro de tríplex existente, así como disposición de escombros en botadero autorizado.
	M2
	1

	3
	Desmonte de caballete en teja de barro, incluye disposición de escombros en botadero autorizado.
	ml
	1

	4
	Suministro y aplicación de inmunizante tipo Impra, merulex o similar para madera por aspersión a 2 manos, tanto interna como externamente
	M2
	1

	5
	Suministro, transporte e instalación de tríplex común de 9 mm   como   soporte   de   manto   y   teja   de   barro.    Incluye aplicación de inmunizante.
	M2
	1

	6
	Suministro, transporte e instalación de manto asfaltico de 3 mm tipo edil o similar, con traslapo entre 10 - 15 cm.  Incluye imprimante y colocación con soplete.
	M2
	1

	7
	Colocación de teja existente. Incluye mortero1:5 para amarre de teja, al inicio y final de la pendiente.
	M2
	1

	8
	Suministro, transporte y colocación de teja de barro similar a la existente. Incluye mortero1:5 para amarre de teja, al inicio y final de la pendiente.
	M2
	1

	9
	Suministro, transporte y colocación de caballete en teja de barro similar a la existente. Incluye mortero 1:5 para amarre de teja y mortero con arena de revoque para encorozado en ambos lados.
	ML
	1

	10
	Encorozado de techo en teja de barro con mortero 1:4 con arena de revoque.
	ML
	1

	11
	Suministro, transporte e instalación de pintura vinilo tipo 1, vinil tex o similar, con aplicación de tres manos.  Incluye resane en estuco donde se requiera.
	M2
	1

	12
	Pintura tipo impera o similar para alfardas en madera color caoba o equivalente.
	ML
	1

	13
	Suministro, transporte e instalación de fluxómetro tipo corona o similar para sanitario,
	UND
	1

	14
	Suministro, transporte e instalación de lámpara hermética 50 W tipo LED.
	UND
	1

	15
	Suministro, transporte e instalación de vidrío
	M2
	1

	16
	Suministro, transporte e instalación de celosía para ventana
	UND
	1






El proponente se compromete a realizar los mantenimientos requeridos. 




Firma del proponente:
[bookmark: _GoBack]

_____________________
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