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MATRIZ 3 – BIENES RELEVANTES PARA LA OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA 
SOCIAL

LOTE 1

Para determinar uno o varios bienes nacionales relevantes la Entidad Estatal debe aplicar los criterios establecidos en el artículo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015 y los previstos en esta Matriz. La aplicación de estos criterios deberá constar en los estudios y documentos previos. Para ello la Entidad podrá tener en cuenta los bienes enlistados, de manera enunciativa, en esta matriz de acuerdo con las distintas actividades de obra pública contempladas para los proyectos de infraestructura social. 

En cumplimiento de los referidos criterios, la Entidad Estatal deberá desarrollar la siguiente metodología para identificar los bienes nacionales relevantes para la ejecución del objeto a contratar: 

1. Identificar dentro del Presupuesto Oficial los bienes o insumos requeridos para la ejecución del proyecto.

	DESCRIPCION

	CONCRETO

	Alfajía de 0.25*0.07 en concreto clase D (21 MPA).

	Anden concreto simple de 21Mpa E=0.10 m. 

	Caja de inspección de 100*100 cms. En concreto clase D (21 MPA) incluye tapa en concreto reforzado espesor 10 cms. con varilla D=3/8"  separación cada 15 cms. En ambas direcciones tipo sumidero

	Canal en concreto clase D (21 MPA) Impermeabilizado Ld=0,60m, Esp=0,07m 

	Concreto (clase D) de 21 Mpa, No Incluye Acero de refuerzo, para muros, vigas, columnas losas de piso y/o cabezales.

	Columnas de 0.12*0.15 en concreto clase D (21 MPA)

	Losa de piso e=8 cms, incluye malla electrosoldada y pasadores de carga c. 0.50 m. En concreto clase D (21 MPA)

	Losa de contrapiso espesor=8 cms. En concreto clase D (21 MPA)

	Nivelación de piso en Mortero 1:4 e= 0.0 - 0.05m

	Mortero De Nivelación E= De 5 A 8 Cm

	Revoque sobre muro espesor 3.0 cm. Mortero 1:3

	Revoque sobre muro espesor 3.0 cm. Mortero 1:3 con impermeabilizante

	Viga de enlace de 0.30*0.30 en concreto clase D (21 MPA)

	Vigas de amarre de 0.15*0.20 en concreto clase D (21 MPA)

	 

	ACERO

	Estructura metálica para columna en perfil C doble grado 50 160X60X20mm, espesor 2,0mm, incluye anticorrosivo

	Suministro e instalaciòn de malla electrosoldada 5 mm. Abertura de 0.15x0.15m.

	Pasamanos en tubo met. 1/2"

	Pasamanos en tubo met. 1 1/2" doble con apoyo en tubo 2" cada 3m anclado

	Suministro e Instalación de División metálica baño lamina cold roled c22, incluye pintura

	Suministro, Figurado y amarre Acero de refuerzo 60000PSI 420Mpa

	Suministro e instalación de puerta metálica calibre 20 acanalada

	Suministro e instalación de divisiones para baño en Acero Inoxidable, incluye cerrad.

	 

	PINTURA

	Pintura con anticorrosivo

	Pintura con esmalte cerchas y/o correas

	Pintura con esmalte puerta y/o rejas y/o superficies metálicas

	Pintura con vinilo sobre muros tres manos

	Estuco Y Pintura Tipo Sikaguard 317 W En Muros Y Cielos  En Sistema Liviano Interiores (3 Manos)

	 

	CIELO RASO PVC

	Cielo raso en PVC Incluye estructura de soporte

	 

	MADERA

	Cielo raso en madera Incluye estructura de soporte

	Cielo falso en tablilla machihembrada, incluye inmunizada, guarda luz, imprimante y barniz

	 

	FIBROCEMENTO

	Suministro e instalación de caballete fijo fibrocemento

	Suministro e instalación de Cubierta teja fibrocemento ondulada

	 

	LADRILLO

	Muro en ladrillo común en soga

	 

	CERAMICA

	Piso en tableta romana roja

	Enchape Cerámico (Pared 20x20) Color Blanco , Se Instalara Sobre Muro En Sistema Liviano.

	Enchape en cerámica piso  Incluye mortero

	Enchape en cerámica piso  Porcelanato Incluye mortero

	Guardaescoba en tableta romana roja de 18*9 cms.

	Suministro e Instalacion Enchape Ceramico 20x20 Color Blanco

	 

	OTROS BIENES O INSUMOS

	Barras Pmr En Baños

	Canal en lámina para Aguas Lluvias cal. 20 Incluye anticorrosivo y pintura

	Cerramiento en Tela polisombra verde y guadua de H=2.1m

	Dilatación plástica para enchapes

	Lleno compactado con material del sitio

	Lleno compactado Incluye suministro de material de préstamo de cantera y/o rio 

	Mesón de espesor=10 cms. En concreto clase D (21 MPA). Incluye refuerzo sobre muros en ladrillo comun A=0,6m H<0,90m

	Punto eléctrico iluminación

	Punto eléctrico salida para toma y/o interruptores

	Punto PVC hidráulico de 1/2"

	Punto PVC sanitario de 2"

	Punto PVC sanitario de 4"

	Rehabilitación de superficies en granito pulido

	Suministro e instalación cerradura de seguridad para puerta metálica

	Suministro e instalacion cielo raso en madera incluye estructura soporte 

	Suministro e instalación de espejo plano bicelado 3mm

	Suministro e instalación de llave terminal 1/2"

	Suministro e instalacion de manto asfaltico para cubierta

	Suministro e instalación de puerta metálica calibre 20 acanalada con cerradura

	Suministro e instalación de rejilla para piso de 3"

	Suministro e instalacion de teja de barro

	Suministro e instalación ducha incluye grifería

	Suministro e instalación grifería para lavamanos 

	Suministro e instalación lámpara tipo Led Extraplana 21 W 2100 Lm Blanca, luz fría

	Suministro e instalación lavamanos institucional

	Suministro e instalación llave de paso de 1/2"

	Suministro e instalación orinal de pared

	Suministro e Instalacion Puerta Lamina Cal 20 (0,9 - 1,3 * 2) Anti - Pint - Chapa - Pasador - Marco

	Suministro e instalación sanitario  institucional

	Suministro e Instalación Sanitario Ganamax Corona Incluye Accesorios  Pegante, Y De Mas Elementos Necesarios Para La Ejecucion Del Item

	Suministro e instalación tubería PVC estructural 6"

	Suministro e instalación tubería PVC presión 1/2"

	Suministro e instalación tubería PVC sanitaria 4"

	Suministro instalación pasamanos baños discapacitados

	Valvula de bola bronce 1/2"


2. Calcular el valor parcial de los bienes o insumos identificados, para lo cual se deberá multiplicar el valor unitario de cada uno por la cantidad requerida.

	DESCRIPCION
	UNIDAD
	CANTIDAD
	VALOR UNITARIO
	VALOR PARCIAL

	CONCRETO

	Alfajía de 0.25*0.07 en concreto clase D (21 MPA).
	ML
	65.00
	$ 50,544.49 
	$ 3,285,392.00 

	Anden concreto simple de 21Mpa E=0.10 m. 
	M2
	174.00
	$ 114,187.19 
	$ 19,868,571.00 

	Caja de inspección de 100*100 cms. En concreto clase D (21 MPA) incluye tapa en concreto reforzado espesor 10 cms. con varilla D=3/8"  separación cada 15 cms. En ambas direcciones tipo sumidero
	UND
	4.00
	$ 601,277.27 
	$ 2,405,109.00 

	Canal en concreto clase D (21 MPA) Impermeabilizado Ld=0,60m, Esp=0,07m 
	ML
	$ 140.00 
	$ 96,042.25 
	$ 13,445,915.00 

	Concreto (clase D) de 21 Mpa, No Incluye Acero de refuerzo, para muros, vigas, columnas losas de piso y/o cabezales.
	M3
	13.23
	$ 1,171,209.84 
	$ 15,489,250.00 

	Columnas de 0.12*0.15 en concreto clase D (21 MPA)
	ML
	58.00
	$ 47,136.22 
	$ 2,733,901.00 

	Losa de piso e=8 cms, incluye malla electrosoldada y pasadores de carga c. 0.50 m. En concreto clase D (21 MPA)
	M2
	147.00
	$ 106,161.44 
	$ 15,605,731.00 

	Losa de contrapiso espesor=8 cms. En concreto clase D (21 MPA)
	M2
	12.00
	$ 101,680.72 
	$ 1,220,169.00 

	Nivelación de piso en Mortero 1:4 e= 0.0 - 0.05m
	M2
	11.04
	$ 35,996.04 
	$ 397,396.00 

	Mortero De Nivelación E= De 5 A 8 Cm
	M3
	127.00
	$ 49,018.42 
	$ 6,225,339.00 

	Revoque sobre muro espesor 3.0 cm. Mortero 1:3
	M2
	28.00
	$ 39,083.39 
	$ 1,094,335.00 

	Revoque sobre muro espesor 3.0 cm. Mortero 1:3 con impermeabilizante
	M2
	1,594.16
	$ 39,083.39 
	$ 62,305,174.00 

	Viga de enlace de 0.30*0.30 en concreto clase D (21 MPA)
	ML
	164.60
	$ 105,990.82 
	$ 17,446,090.00 

	Vigas de amarre de 0.15*0.20 en concreto clase D (21 MPA)
	ML
	162.15
	$ 74,405.09 
	$ 12,064,785.00 

	 
	 
	 
	 
	 

	ACERO

	Estructura metálica para columna en perfil C doble grado 50 160X60X20mm, espesor 2,0mm, incluye anticorrosivo
	KG
	202.86
	$ 15,232.27 
	$ 3,090,018.00 

	Suministro e instalaciòn de malla electrosoldada 5 mm. Abertura de 0.15x0.15m.
	Kg
	78.80
	$ 7,274.23 
	$ 573,174.00 

	Pasamanos en tubo met. 1/2"
	ML
	1,180.49
	$ 12,626.98 
	$ 14,906,027.00 

	Pasamanos en tubo met. 1 1/2" doble con apoyo en tubo 2" cada 3m anclado
	ML
	429.90
	$ 108,011.14 
	$ 46,433,988.00 

	Suministro e Instalación de División metálica baño lamina cold roled c22, incluye pintura
	M2
	4.44
	$ 355,397.09 
	$ 1,577,963.00 

	Suministro, Figurado y amarre Acero de refuerzo 60000PSI 420Mpa
	KG
	2,246.52
	$ 7,875.45 
	$ 17,692,346.00 

	Suministro e instalación de puerta metálica calibre 20 acanalada
	M2
	2.20
	$ 299,846.49 
	$ 659,662.00 

	Suministro e instalación de divisiones para baño en Acero Inoxidable, incluye cerrad.
	M2
	125.38
	$ 422,408.79 
	$ 52,963,304.00 

	 
	 
	 
	 
	 

	PINTURA

	Pintura con anticorrosivo
	M2
	10.80
	$ 14,448.25 
	$ 156,041.00 

	Pintura con esmalte cerchas y/o correas
	ML
	770.37
	$ 4,918.09 
	$ 3,788,750.00 

	Pintura con esmalte puerta y/o rejas y/o superficies metálicas
	M2
	1,381.20
	$ 19,297.28 
	$ 26,653,403.00 

	Pintura con vinilo sobre muros tres manos
	M2
	83.88
	$ 13,807.76 
	$ 1,158,195.00 

	Estuco Y Pintura Tipo Sikaguard 317 W En Muros Y Cielos  En Sistema Liviano Interiores (3 Manos)
	M2
	8.88
	$ 38,748.93 
	$ 344,090.00 

	 
	 
	 
	 
	 

	CIELO RASO PVC

	Cielo raso en PVC Incluye estructura de soporte
	M2
	577.76
	$ 72,834.33 
	$ 42,080,763.00 

	 
	 
	 
	 
	 

	MADERA

	Cielo raso en madera Incluye estructura de soporte
	M2
	645.19
	$ 65,136.27 
	$ 42,025,272.00 

	Cielo falso en tablilla machihembrada, incluye inmunizada, guarda luz, imprimante y barniz
	M2
	160.00
	$ 65,856.65 
	$ 10,537,065.00 

	 
	 
	 
	 
	 

	FIBROCEMENTO

	Suministro e instalación de caballete fijo fibrocemento
	ML
	33.60
	$ 58,421.29 
	$ 1,962,955.00 

	Suministro e instalación de Cubierta teja fibrocemento ondulada
	M2
	324.98
	$ 45,779.41 
	$ 14,877,393.00 

	 
	 
	 
	 
	 

	LADRILLO

	Muro en ladrillo común en soga
	M2
	120.30
	$ 120,957.69 
	$ 14,551,209.00 

	 
	 
	 
	 
	 

	CERAMICA

	Piso en tableta romana roja
	M2
	115.00
	$ 50,257.42 
	$ 5,779,603.00 

	Enchape Cerámico (Pared 20x20) Color Blanco , Se Instalara Sobre Muro En Sistema Liviano.
	M2
	68.57
	$ 75,714.50 
	$ 5,191,743.00 

	Enchape en cerámica piso  Incluye mortero
	M2
	6.00
	$ 131,992.25 
	$ 791,954.00 

	Enchape en cerámica piso  Porcelanato Incluye mortero
	M2
	5.04
	$ 131,992.25 
	$ 665,241.00 

	Guardaescoba en tableta romana roja de 18*9 cms.
	ML
	65.00
	$ 6,033.87 
	$ 392,202.00 

	Suministro e Instalacion Enchape Ceramico 20x20 Color Blanco
	M2
	45.76
	$ 75,714.50 
	$ 3,464,696.00 

	 
	 
	 
	 
	 

	OTROS BIENES O INSUMOS

	Barras Pmr En Baños
	ML
	6.36
	$ 252,796.93 
	$ 1,608,218.00 

	Canal en lámina para Aguas Lluvias cal. 20 Incluye anticorrosivo y pintura
	ML
	54.00
	$ 75,434.20 
	$ 4,073,447.00 

	Cerramiento en Tela polisombra verde y guadua de H=2.1m
	ML
	12.00
	$ 16,050.15 
	$ 192,602.00 

	Dilatación plástica para enchapes
	ML
	8.11
	$ 4,092.09 
	$ 33,187.00 

	Lleno compactado con material del sitio
	M3
	30.18
	$ 33,244.51 
	$ 1,003,319.00 

	Lleno compactado Incluye suministro de material de préstamo de cantera y/o rio 
	M3
	62.00
	$ 80,249.38 
	$ 4,975,462.00 

	Mesón de espesor=10 cms. En concreto clase D (21 MPA). Incluye refuerzo sobre muros en ladrillo comun A=0,6m H<0,90m
	ML
	8.35
	$ 127,840.58 
	$ 1,067,469.00 

	Punto eléctrico iluminación
	UND
	8.00
	$ 103,701.04 
	$ 829,608.00 

	Punto eléctrico salida para toma y/o interruptores
	UND
	8.00
	$ 61,730.71 
	$ 493,846.00 

	Punto PVC hidráulico de 1/2"
	UND
	25.00
	$ 44,977.79 
	$ 1,124,445.00 

	Punto PVC sanitario de 2"
	UND
	12.00
	$ 69,866.14 
	$ 838,394.00 

	Punto PVC sanitario de 4"
	UND
	13.00
	$ 93,040.21 
	$ 1,209,522.00 

	Rehabilitación de superficies en granito pulido
	M3
	172.00
	$ 25,128.03 
	$ 4,322,022.00 

	Suministro e instalación cerradura de seguridad para puerta metálica
	UND
	1.00
	$ 144,380.91 
	$ 144,381.00 

	Suministro e instalacion cielo raso en madera incluye estructura soporte 
	m2
	14.44
	$ 65,172.83 
	$ 941,096.00 

	Suministro e instalación de espejo plano bicelado 3mm
	M2
	16.40
	$ 101,588.64 
	$ 1,666,054.00 

	Suministro e instalación de llave terminal 1/2"
	UND
	10.00
	$ 35,955.42 
	$ 359,554.00 

	Suministro e instalacion de manto asfaltico para cubierta
	M2
	253.00
	$ 34,361.64 
	$ 8,693,495.00 

	Suministro e instalación de puerta metálica calibre 20 acanalada con cerradura
	M2
	10.80
	$ 299,846.49 
	$ 3,238,342.00 

	Suministro e instalación de rejilla para piso de 3"
	UND
	17.00
	$ 25,453.02 
	$ 432,701.00 

	Suministro e instalacion de teja de barro
	M2
	160.00
	$ 46,923.63 
	$ 7,507,780.00 

	Suministro e instalación ducha incluye grifería
	UND
	21.00
	$ 210,804.93 
	$ 4,426,904.00 

	Suministro e instalación grifería para lavamanos 
	UND
	7.00
	$ 54,521.48 
	$ 381,650.00 

	Suministro e instalación lámpara tipo Led Extraplana 21 W 2100 Lm Blanca, luz fría
	UND
	9.00
	$ 229,453.60 
	$ 2,065,082.00 

	Suministro e instalación lavamanos institucional
	UND
	35.00
	$ 406,174.48 
	$ 14,216,107.00 

	Suministro e instalación llave de paso de 1/2"
	UND
	1.00
	$ 43,017.05 
	$ 43,017.00 

	Suministro e instalación orinal de pared
	UND
	13.00
	$ 528,568.87 
	$ 6,871,395.00 

	Suministro e Instalacion Puerta Lamina Cal 20 (0,9 - 1,3 * 2) Anti - Pint - Chapa - Pasador - Marco
	UND
	1.00
	$ 459,611.33 
	$ 459,611.00 

	Suministro e instalación sanitario  institucional
	UND
	19.00
	$ 1,177,576.82 
	$ 22,373,961.00 

	Suministro e Instalación Sanitario Ganamax Corona Incluye Accesorios  Pegante, Y De Mas Elementos Necesarios Para La Ejecucion Del Item
	JGO
	2.00
	$ 412,442.61 
	$ 824,885.00 

	Suministro e instalación tubería PVC estructural 6"
	ML
	50.00
	$ 92,986.05 
	$ 4,649,302.00 

	Suministro e instalación tubería PVC presión 1/2"
	ML
	12.00
	$ 24,009.55 
	$ 288,115.00 

	Suministro e instalación tubería PVC sanitaria 4"
	ML
	6.00
	$ 39,837.62 
	$ 239,026.00 

	Suministro instalación pasamanos baños discapacitados
	UND
	16.00
	$ 165,642.99 
	$ 2,649,557.00 

	Valvula de bola bronce 1/2"
	UND
	3.00
	$ 77,965.02 
	$ 233,895.00 




3. Calcular el valor total realizando la sumatoria de los valores parciales de los bienes o insumos requeridos en el proyecto.

Valor total : $ 590,381,665.00

4. Determinar el porcentaje de participación de cada bien o insumo usando su valor parcial divido por el valor total, cociente que deberá ser multiplicado por cien (100). Para esto se aplicará la siguiente fórmula:

[image: ]

	DESCRIPCION
	% DE PARTICIPACION

	CONCRETO
	29.40%

	Alfajía de 0.25*0.07 en concreto clase D (21 MPA).
	0.56%

	Anden concreto simple de 21Mpa E=0.10 m. 
	3.37%

	Caja de inspección de 100*100 cms. En concreto clase D (21 MPA) incluye tapa en concreto reforzado espesor 10 cms. con varilla D=3/8"  separación cada 15 cms. En ambas direcciones tipo sumidero
	0.41%

	Canal en concreto clase D (21 MPA) Impermeabilizado Ld=0,60m, Esp=0,07m 
	2.28%

	Concreto (clase D) de 21 Mpa, No Incluye Acero de refuerzo, para muros, vigas, columnas losas de piso y/o cabezales.
	2.62%

	Columnas de 0.12*0.15 en concreto clase D (21 MPA)
	0.46%

	Losa de piso e=8 cms, incluye malla electrosoldada y pasadores de carga c. 0.50 m. En concreto clase D (21 MPA)
	2.64%

	Losa de contrapiso espesor=8 cms. En concreto clase D (21 MPA)
	0.21%

	Nivelación de piso en Mortero 1:4 e= 0.0 - 0.05m
	0.07%

	Mortero De Nivelación E= De 5 A 8 Cm
	1.05%

	Revoque sobre muro espesor 3.0 cm. Mortero 1:3
	0.19%

	Revoque sobre muro espesor 3.0 cm. Mortero 1:3 con impermeabilizante
	10.55%

	Viga de enlace de 0.30*0.30 en concreto clase D (21 MPA)
	2.96%

	Vigas de amarre de 0.15*0.20 en concreto clase D (21 MPA)
	2.04%

	 
	 

	ACERO
	23.36%

	Estructura metálica para columna en perfil C doble grado 50 160X60X20mm, espesor 2,0mm, incluye anticorrosivo
	0.52%

	Suministro e instalaciòn de malla electrosoldada 5 mm. Abertura de 0.15x0.15m.
	0.10%

	Pasamanos en tubo met. 1/2"
	2.52%

	Pasamanos en tubo met. 1 1/2" doble con apoyo en tubo 2" cada 3m anclado
	7.87%

	Suministro e Instalación de División metálica baño lamina cold roled c22, incluye pintura
	0.27%

	Suministro, Figurado y amarre Acero de refuerzo 60000PSI 420Mpa
	3.00%

	Suministro e instalación de puerta metálica calibre 20 acanalada
	0.11%

	Suministro e instalación de divisiones para baño en Acero Inoxidable, incluye cerrad.
	8.97%

	 
	 

	PINTURA
	5.44%

	Pintura con anticorrosivo
	0.03%

	Pintura con esmalte cerchas y/o correas
	0.64%

	Pintura con esmalte puerta y/o rejas y/o superficies metálicas
	4.51%

	Pintura con vinilo sobre muros tres manos
	0.20%

	Estuco Y Pintura Tipo Sikaguard 317 W En Muros Y Cielos  En Sistema Liviano Interiores (3 Manos)
	0.06%

	 
	 

	CIELO RASO PVC
	7.13%

	Cielo raso en PVC Incluye estructura de soporte
	7.13%

	 
	 

	MADERA
	8.90%

	Cielo raso en madera Incluye estructura de soporte
	7.12%

	Cielo falso en tablilla machihembrada, incluye inmunizada, guarda luz, imprimante y barniz
	1.78%

	 
	 

	FIBROCEMENTO
	2.85%

	Suministro e instalación de caballete fijo fibrocemento
	0.33%

	Suministro e instalación de Cubierta teja fibrocemento ondulada
	2.52%

	 
	 

	LADRILLO
	2.46%

	Muro en ladrillo común en soga
	2.46%

	 
	 

	CERAMICA
	2.76%

	Piso en tableta romana roja
	0.98%

	Enchape Cerámico (Pared 20x20) Color Blanco , Se Instalara Sobre Muro En Sistema Liviano.
	0.88%

	Enchape en cerámica piso  Incluye mortero
	0.13%

	Enchape en cerámica piso  Porcelanato Incluye mortero
	0.11%

	Guardaescoba en tableta romana roja de 18*9 cms.
	0.07%

	Suministro e Instalacion Enchape Ceramico 20x20 Color Blanco
	0.59%

	 
	 

	OTROS BIENES O INSUMOS
	17.70%

	Barras Pmr En Baños
	0.27%

	Canal en lámina para Aguas Lluvias cal. 20 Incluye anticorrosivo y pintura
	0.69%

	Cerramiento en Tela polisombra verde y guadua de H=2.1m
	0.03%

	Dilatación plástica para enchapes
	0.01%

	Lleno compactado con material del sitio
	0.17%

	Lleno compactado Incluye suministro de material de préstamo de cantera y/o rio 
	0.84%

	Mesón de espesor=10 cms. En concreto clase D (21 MPA). Incluye refuerzo sobre muros en ladrillo comun A=0,6m H<0,90m
	0.18%

	Punto eléctrico iluminación
	0.14%

	Punto eléctrico salida para toma y/o interruptores
	0.08%

	Punto PVC hidráulico de 1/2"
	0.19%

	Punto PVC sanitario de 2"
	0.14%

	Punto PVC sanitario de 4"
	0.20%

	Rehabilitación de superficies en granito pulido
	0.73%

	Suministro e instalación cerradura de seguridad para puerta metálica
	0.02%

	Suministro e instalacion cielo raso en madera incluye estructura soporte 
	0.16%

	Suministro e instalación de espejo plano bicelado 3mm
	0.28%

	Suministro e instalación de llave terminal 1/2"
	0.06%

	Suministro e instalacion de manto asfaltico para cubierta
	1.47%

	Suministro e instalación de puerta metálica calibre 20 acanalada con cerradura
	0.55%

	Suministro e instalación de rejilla para piso de 3"
	0.07%

	Suministro e instalacion de teja de barro
	1.27%

	Suministro e instalación ducha incluye grifería
	0.75%

	Suministro e instalación grifería para lavamanos 
	0.06%

	Suministro e instalación lámpara tipo Led Extraplana 21 W 2100 Lm Blanca, luz fría
	0.35%

	Suministro e instalación lavamanos institucional
	2.41%

	Suministro e instalación llave de paso de 1/2"
	0.01%

	Suministro e instalación orinal de pared
	1.16%

	Suministro e Instalacion Puerta Lamina Cal 20 (0,9 - 1,3 * 2) Anti - Pint - Chapa - Pasador - Marco
	0.08%

	Suministro e instalación sanitario  institucional
	3.79%

	Suministro e Instalación Sanitario Ganamax Corona Incluye Accesorios  Pegante, Y De Mas Elementos Necesarios Para La Ejecucion Del Item
	0.14%

	Suministro e instalación tubería PVC estructural 6"
	0.79%

	Suministro e instalación tubería PVC presión 1/2"
	0.05%

	Suministro e instalación tubería PVC sanitaria 4"
	0.04%

	Suministro instalación pasamanos baños discapacitados
	0.45%

	Valvula de bola bronce 1/2"
	0.04%






5. Determinar el porcentaje acumulado entendido como la sumatoria de los porcentajes de participación definidos en el numeral anterior. Para lo cual, se sugiere, organizar los bienes en una tabla, en orden descendente según su porcentaje de participación, disponiendo una fila por cada bien, una columna para el nombre o descripción del bien, otra para el porcentaje de participación y otra en la que se consignará el porcentaje acumulado. 

Al bien o insumo que tiene la mayor participación, es decir el que ocupa el primer lugar en el listado, le corresponderá como porcentaje acumulado el valor asignado como porcentaje de participación. Para el segundo bien el porcentaje acumulado será la suma de su porcentaje de participación con el porcentaje acumulado asignado al bien que lo antecede en el listado. Del mismo modo, para el tercer bien el porcentaje acumulado será la suma de su porcentaje de participación con el porcentaje acumulado calculado para el anterior bien, y así sucesivamente deberá procederse respecto de los demás bienes hasta completar todos los porcentajes acumulados. Para mayor claridad se aplicará la siguiente fórmula: 

[image: Dibujo de una persona

Descripción generada automáticamente con confianza media]
Donde  son las frecuencias acumuladas o porcentaje de participación (%) calculado.

	DESCRIPCION
	% DE PARTICIPACION
	% DE PARTICIPACION ACUMULADO

	CONCRETO
	29.40%
	29.40%

	ACERO
	23.36%
	52.76%

	MADERA
	8.90%
	61.66%

	CIELO RASO PVC
	7.13%
	68.79%

	PINTURA
	5.44%
	74.23%

	Suministro e instalación sanitario  institucional
	3.79%
	78.02%

	FIBROCEMENTO
	2.85%
	80.87%

	CERAMICA
	2.76%
	83.63%

	LADRILLO
	2.46%
	86.09%

	Suministro e instalación lavamanos institucional
	2.41%
	88.50%

	Suministro e instalacion de manto asfaltico para cubierta
	1.47%
	89.97%

	Suministro e instalacion de teja de barro
	1.27%
	91.25%

	Suministro e instalación orinal de pared
	1.16%
	92.41%

	Lleno compactado Incluye suministro de material de préstamo de cantera y/o rio 
	0.84%
	93.25%

	Suministro e instalación tubería PVC estructural 6"
	0.79%
	94.04%

	Suministro e instalación ducha incluye grifería
	0.75%
	94.79%

	Rehabilitación de superficies en granito pulido
	0.73%
	95.52%

	Canal en lámina para Aguas Lluvias cal. 20 Incluye anticorrosivo y pintura
	0.69%
	96.21%

	Suministro e instalación de puerta metálica calibre 20 acanalada con cerradura
	0.55%
	96.76%

	Suministro instalación pasamanos baños discapacitados
	0.45%
	97.21%

	Suministro e instalación lámpara tipo Led Extraplana 21 W 2100 Lm Blanca, luz fría
	0.35%
	97.56%

	Suministro e instalación de espejo plano bicelado 3mm
	0.28%
	97.84%

	Barras Pmr En Baños
	0.27%
	98.11%

	Punto PVC sanitario de 4"
	0.20%
	98.32%

	Punto PVC hidráulico de 1/2"
	0.19%
	98.51%

	Mesón de espesor=10 cms. En concreto clase D (21 MPA). Incluye refuerzo sobre muros en ladrillo comun A=0,6m H<0,90m
	0.18%
	98.69%

	Lleno compactado con material del sitio
	0.17%
	98.86%

	Suministro e instalacion cielo raso en madera incluye estructura soporte 
	0.16%
	99.02%

	Punto PVC sanitario de 2"
	0.14%
	99.16%

	Punto eléctrico iluminación
	0.14%
	99.30%

	Suministro e Instalación Sanitario Ganamax Corona Incluye Accesorios  Pegante, Y De Mas Elementos Necesarios Para La Ejecucion Del Item
	0.14%
	99.44%

	Punto eléctrico salida para toma y/o interruptores
	0.08%
	99.52%

	Suministro e Instalacion Puerta Lamina Cal 20 (0,9 - 1,3 * 2) Anti - Pint - Chapa - Pasador - Marco
	0.08%
	99.60%

	Suministro e instalación de rejilla para piso de 3"
	0.07%
	99.68%

	Suministro e instalación grifería para lavamanos 
	0.06%
	99.74%

	Suministro e instalación de llave terminal 1/2"
	0.06%
	99.80%

	Suministro e instalación tubería PVC presión 1/2"
	0.05%
	99.85%

	Suministro e instalación tubería PVC sanitaria 4"
	0.04%
	99.89%

	Valvula de bola bronce 1/2"
	0.04%
	99.93%

	Cerramiento en Tela polisombra verde y guadua de H=2.1m
	0.03%
	99.96%

	Suministro e instalación cerradura de seguridad para puerta metálica
	0.02%
	99.99%

	Suministro e instalación llave de paso de 1/2"
	0.01%
	99.99%

	Dilatación plástica para enchapes
	0.01%
	100.00%




6. Identificar los bienes o insumos cuyo porcentaje acumulado esté dentro del ochenta por ciento (80%[footnoteRef:2]) o un valor aproximado por debajo. [2:  Corte definido a partir del diagrama de Pareto. Este es una herramienta gráfica donde los datos se ordenan de mayor a menor, lo que deja más en claro qué aspectos deben resolverse primero y se apoya en el principio de Pareto, que dice que el 80% de las consecuencias son el resultado del 20% de las causas.] 


	DESCRIPCION
	% DE PARTICIPACION
	% DE PARTICIPACION ACUMULADO

	CONCRETO
	29.40%
	29.40%

	ACERO
	23.36%
	52.76%

	MADERA
	8.90%
	61.66%

	CIELO RASO PVC
	7.13%
	68.79%

	PINTURA
	5.44%
	74.23%

	Suministro e instalación sanitario  institucional
	3.79%
	78.02%




7. Identificar los bienes o insumos que cumplan con la condición anterior y en relación con estos se calculará el promedio de su porcentaje de participación. El promedio se calculará realizando la sumatoria de los porcentajes de participación de cada bien, resultado que luego se dividirá entre el número de bienes que se promedian. 

	DESCRIPCION
	% DE PARTICIPACION
	% DE PARTICIPACION ACUMULADO

	CONCRETO
	29.40%
	29.40%

	ACERO
	23.36%
	52.76%

	MADERA
	8.90%
	61.66%

	CIELO RASO PVC
	7.13%
	68.79%

	PINTURA
	5.44%
	74.23%

	Suministro e instalación sanitario  institucional
	3.79%
	78.02%

	PROMEDIO
	13.00%
	




8. Los bienes relevantes serán aquellos cuyo porcentaje de participación sea igual o superior al promedio calculado en el paso anterior. 

	[bookmark: _Hlk112000851]DESCRIPCION
	% DE PARTICIPACION
	% PARTICIPACION ACUMULADO

	CONCRETO
	29.40%
	29.40%

	ACERO
	23.36%
	52.76%



	TIPOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ENUNCIATIVA
	LISTADO DE BIENES RELEVANTES DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

	
	Insumos
	Elementos o materiales producidos

	1. OBRAS EN INFRAESTRUCTURA VERTICAL 
	Cemento
	Concreto hidráulico

	
	Agregado fino
	Concreto hidráulico

	
	Agregado grueso
	Concreto hidráulico

	
	Acero
	Concreto reforzado




9. Verificar si uno o varios bienes que cumplan con lo previsto en el numeral anterior se encuentran incluidos en el Registro de Productores de Bienes Nacionales, en los términos del Decreto 2680 de 2009. De estar incorporados, la Entidad Estatal verificará al momento de publicar el pliego de condiciones definitivo que el registro del bien o insumo esté vigente hasta una fecha posterior a la del cierre del proceso. Para tal efecto, se entiende por fecha del cierre la publicada en el pliego de condiciones definitivo. Verificada la fecha de registro de estos bienes estos serán los que incluya en el numeral 4.4.1 del Pliego de Condiciones. 


Consulta del insumo Cemento en el VUCE:

[image: ]


Consulta del insumo Agregado fino en el VUCE:

[image: ]

Consulta del insumo Agregado grueso en el VUCE:


[image: Una captura de pantalla de una red social

Descripción generada automáticamente]

Consulta del insumo Acero en el VUCE:

[image: ]



10. Si ninguno de los bienes relevantes están incluidos en el Registro de Productores de Bienes Nacionales, la Entidad Estatal otorgará el puntaje a los Proponentes que se comprometan a vincular un porcentaje de empleados o contratistas por prestación de servicios colombianos de al menos el [la Entidad Estatal incluirá el porcentaje definido en el numeral 4.4.1 del documento base] del personal requerido para el cumplimiento del contrato. 
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