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1. ITEM No. 4204
	2. CERRAMIENTO EN TELA POLISOMBRA VERDE Y GUADUA DE          H=2.1M

	[bookmark: _GoBack]3. UNIDAD DE MEDIDA                                                                                         ML:METRO LINEAL

	4. DESCRIPCION
Suministro, transporte y ejecución de cerramientos provisionales y perimetrales para facilitar el control del predio y las labores de obra. Se ejecutará en tela de polipropileno blanca y/o verde  (Tipo Zarán) en una altura de 2.10 m., soportada mediante estacones comunes Ø 3” dispuestos cada 3,00 metros fijados y arriostrados en la parte superior, central e inferior con listones de 2” x 2”. El cerramiento deberá ser fácilmente desmontable para permitir el ingreso de materiales en caso de ser requerido. El cerramiento deberá ser fácilmente desmontable en algunos puntos para permitir el ingreso de materiales en caso de ser requerido. 

.

	5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

· Estudiar y aplicar normas municipales sobre manejo del espacio público. 
· Prever zonas de excavación y taludes. 
· Estudiar alternativas de accesos vehiculares y peatonales y localizarlas.
· Excavar y fundir cimientos y empotrar los estacones de madera cada 1.5 metros. 
· Instalar la malla o tela tipo zarán dispuesta en forma horizontal. 
· Instalar puertas peatonales y vehiculares. 
· Sostenimiento durante todo el tiempo que dure la obra. 
· Desmontar el cerramiento para entrega de la obra y resane de las perforaciones de acuerdo al material especificado en los planos arquitectónicos. 


	6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION: 

· Tela totalmente nueva, sin enmendaduras o rasgaduras de tipo alguno. 


	7. ENSAYOS A REALIZAR: NINGUNO

	8. MATERIALES:

· Estacón común Ø 3” 2.80 m. 
· Listón 2" x 2" x 3.00 mts. m/c 
· Tela zarán (ancho 2,10 m.) 
· Clavo común de 3“ 
· Concreto de 2.000 P.S.I. en obra 
· Alambre de amarrar 


	9. EQUIPO	
· Herramienta menor. 

	10. DESPERDICIOS
Incluidos                  |X|     Sí                |_|       No
	11. MANO DE OBRA
Incluida                      |X|    Sí             |_|        No

	12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
· Recomendaciones de la Secretaría de Aguas e Infraestructura del Departamento
· Recomendaciones del interventor.

	13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y se pagará por metro lineal (ml) de cerramiento provisional debidamente ejecutado de acuerdo a los planos y determinaciones aceptadas por la Interventoría, previa verificación del cumplimiento para aceptación de los requisitos mínimos de estabilidad y buena ejecución. 
El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye: 
Materiales descritos en el numeral 8 
Equipos descritos en el numeral 9
Mano de obra de instalación, sostenimiento durante la obra y retiro final 
Transporte dentro y fuera de la obra 


	14. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

























	1.  No. 4206
	2.  CORTE DE PAVIMENTO CON MAQUINA, HASTA 3 CM

	3. UNIDAD DE MEDIDA                                                                                         ML - METRO LINEAL   

	4. DESCRIPCION
Consiste en el corte con cortadora de concreto y disco a pavimento, esta actividad se ejecutara en los sitios designado por la supervisión y/o la interventoría, el operario del equipo debe cumplir con los requerimientos de seguridad industrial y dotación para cumplir de forma correcta con la actividad  

	5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
· Identificación del Sitio donde se va realizar el corte 
· superficie seca, Limpia
· pavimento Cimbrado y/o señalado 
· Cortadora de concreto con protector

	6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION: NINGUNA

	7. ENSAYOS A REALIZAR: NINGUNO

	8. MATERIALES: 

	9. EQUIPO
· Herramienta menor.
· Cortadora de concreto
· Camioneta 

	10. DESPERDICIOS
Incluidos                  |_|      Sí                 |X|     No
	11. MANO DE OBRA
Incluida                      |X|    Sí             |_|        No

	12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:
· Recomendaciones de la Secretaría de Aguas e Infraestructura del Departamento
· Recomendaciones del interventor.

	13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
El corte con cortadora de concreto y disco, se medirá por Metro Lineal (ml)) en sitio, de acuerdo con la localización realizada, consignada en los planos del proyecto. No se medirán ni se pagarán parcialmente. Su valor corresponde al precio unitario estipulado en el respectivo contrato e incluye:
· Equipos descritos en el numeral 9.
· Mano de obra.
· Carga y retiro de escombros.
Las obras adicionales requeridas para restablecer las condiciones de corte con cortadora de concreto o el  aumento en alguna cantidad  y de las dimensiones correrán por cuenta del Constructor.

	14. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.



	1.  No. 4211         
	2.  DEMOLICIÓN DE PISOS Y ANDENES DE CONCRETO E=7 A 12 CM. 

	3. UNIDAD DE MEDIDA                                                                                       M2 - METRO CUADRADO

	4. DESCRIPCION 
Se refiere a la ejecución de los trabajos necesarios para la demolición total o parcial de pisos y andenes de concreto E= 7 a 12 cm, los cuales pueden impedir el correcto desarrollo de las obras. Estas demoliciones deberán ser realizadas por el Contratista de acuerdo con las indicaciones hechas en los planos o en su defecto según los parámetros del Interventor.

	5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
· Ubicación del sitio a demoler.
· Verificar que no se vayan a realizar daños en las edificaciones aledañas.
· Los escombros deberán ser depositados en un lugar de fácil acceso para su recolección.
· Los escombros no deben obstruir las circulaciones. 
· El contratista podrá utilizar medios manuales y/o mecánicos y/o una combinación de ambos para realizar el trabajo.


	6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION: NINGUNA

	7. ENSAYOS A REALIZAR: NINGUNO

	8. MATERIALES: NINGUNO


	9. EQUIPO
· Herramienta menor. 
· Los operarios deben utilizar elementos de protección. Se recomienda el uso de guantes, gafas de protección, cinturones de amarre, botas apropiadas.

	10. DESPERDICIOS
Incluidos                  |_|      Si                 |X|      No
	11. MANO DE OBRA
Incluida                      |X|    Si             |_|        No

	12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
· Recomendaciones de la Secretaría de Aguas e Infraestructura del Departamento
· Recomendaciones del interventor.

	13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
La demolición de de pisos y andenes de concreto E= 7 a 12 cm, se medirá por metros cuadrados (M2) en sitio, de acuerdo con la localización realizada, consignada en los planos del proyecto. No se medirán ni se pagarán parcialmente. Su valor corresponde al precio unitario estipulado en el respectivo contrato e incluye:
· Equipos descritos en el numeral 9.
· Mano de obra.
· Carga y retiro de escombros.
Las obras adicionales requeridas para restablecer las condiciones de demolición de la viga de cerramiento o el aumento en alguna cantidad y de las dimensiones correrán por cuenta del Constructor.

	14. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	1.  No. 4218
	2.  DESMONTE DE ESTRUCTURAS METALICAS

	3. UNIDAD DE MEDIDA                                                                                       M2- Kg 

	4.DESCRIPCION: 
Este ítem se refiere al desmonte de todos los elementos que constituyen estructura metálica como son cubiertas, vigas, columnas, riostras, correas, viguetas, cercha y demás, teniendo el debido cuidado y en condiciones óptimas de seguridad y calidad, ya que estos elementos podrán ser utilizados, al igual que evitar que se presenten accidentes en el interior de las áreas del proyecto. Para ello se deberá levantar un acta de entrega, donde conste el estado de los elementos, debidamente suscrita por el contratista y el funcionario(s) encargado(s) para ello. En caso que el constructor demore o no diligencie estos documentos asumirá la total responsabilidad sobre el estado de conservación y pérdidas que puedan suceder sobre dichos elementos.
Lo sectores intervenidos con esta actividad serán aislados con el fin de evitar inconvenientes y accidentes en la prestación de los servicios, incluyendo el retiro de los escombros o residuos generados.

	5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
· Ubicar y observar la zona de trabajo a intervenir.
· Restringir el área de trabajo a personal no autorizado.

	6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION: El desmonte y retiro de las estructuras metálicas debe ejecutase con las normas de seguridad en alturas, tomando las precauciones necesarias para evitar accidentes de los trabajadores o terceras personas.

	7. ENSAYOS A REALIZAR

	8. MATERIALES:

	9. EQUIPO
· Herramienta menor.
· Andamio tubular 1,5X1,5 con cruceta y telera.
· Los operarios deben utilizar elementos de protección (cascos, etc.).

	10. DESPERDICIOS
Incluidos                    |X|  Sí                |_|  No
	11. MANO DE OBRA
Incluida                      |X|    Sí                 |_|   No

	12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
· Recomendaciones Secretaría de Aguas e Infraestructura Departamental.
· Recomendaciones del Interventor.

	13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
El desmonte de estructuras metálicas, se medirá por kilogramo (Kg) en sitio, de acuerdo con la  localización realizada, consignada en los planos del proyecto. No se medirán ni se pagarán parcialmente. Su valor corresponde al precio unitario estipulado en el respectivo contrato e incluye:
· Equipos descritos en el numeral 9.
· Mano de obra.
· Carga y retiro de escombros.
Las obras adicionales requeridas para restablecer las condiciones de desmonte estructura en madera para cubierta, o aumento en alguna cantidad y de las dimensiones correrán por cuenta del Constructor.

	14. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.









	1. ITEM 4225
	2. LIMPIEZA  DE CUNETAS A MANO

	3. UNIDAD DE MEDIDA                                                                                        ML- METRO LINEAL 

	4. DESCRIPCION 
Esta actividad se refiere a la remoción de los materiales depositados en las cunetas de manera que su sección original de escurrimiento permanezca libre..

	5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
· Ubicación del sitio 
· Limpieza de la canal.
 

	6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION: NINGUNA

	7. ENSAYOS A REALIZAR:

	8. MATERIALES: N/A


	9. EQUIPO
· Herramienta menor.
·  

	10. DESPERDICIOS
Incluidos                  |X|     Sí                |_|       No
	11. MANO DE OBRA
Incluida                      |X|    Sí             |_|        No

	12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
· Recomendaciones Secretaría de Aguas e Infraestructura Departamental.
· Recomendaciones del interventor

	13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
La limpieza de las cunetas se medirá por Metro Lineal (ML)  en sitio, según la  localización realizada, consignada en los planos del proyecto. No se medirán ni se pagarán parcialmente. Su valor corresponde al precio unitario estipulado en el respectivo contrato e incluye:
· Materiales descritos en el numeral 8
· Equipos descritos en el numeral 9.
· Mano de obra.
Las obras adicionales requeridas para restablecer las condiciones de la canal en lámina galvanizada o el aumento en alguna cantidad  de las dimensiones correrán por cuenta del Constructor.

	14. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución, o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.



	1. ITEM 4227
	2. LIMPIEZA  DE SUMIDEROS INCLUYE ACARRERO Y RETIRO DE SOBRANTES HASTA 25 KM

	3. UNIDAD DE MEDIDA                                                                                        UND- UNIDAD

	4. DESCRIPCION 
Esta actividad se refiere a la remoción de los materiales depositados en los sumideros de manera que su sección original de escurrimiento permanezca libre.


	5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
· Ubicación del sitio 
· Limpieza sumidero.
· Cargue y retiro de sobrantes hasta 25 km.
 

	6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION: NINGUNA

	7. ENSAYOS A REALIZAR:

	8. MATERIALES: N/A


	9. EQUIPO
· Herramienta menor.
·  

	10. DESPERDICIOS
Incluidos                  |X|     Sí                |_|       No
	11. MANO DE OBRA
Incluida                      |X|    Sí             |_|        No

	12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
· Recomendaciones Secretaría de Aguas e Infraestructura Departamental.
· Recomendaciones del interventor

	13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
La limpieza de los sumideros se medirá por Unidad  (UND)  en sitio, según la  localización realizada, consignada en los planos del proyecto. No se medirán ni se pagarán parcialmente. Su valor corresponde al precio unitario estipulado en el respectivo contrato e incluye:
· Materiales descritos en el numeral 8
· Equipos descritos en el numeral 9.
· Mano de obra.
Las obras adicionales requeridas para restablecer las condiciones de la canal en lámina galvanizada o el aumento en alguna cantidad  de las dimensiones correrán por cuenta del Constructor.

	14. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución, o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.






















	1.  No. 4237
	2.  CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE HASTA 25 KM

	3. UNIDAD DE MEDIDA                                                                                       M3 - METRO CUBICO 

	4. DESCRIPCIÓN
Suministro y ejecución de esta actividad que se refiere al cargue y retiro constante de desperdicios, basuras y escombros de la construcción, hasta una distancia de 25Km
 En horarios establecidos con la interventoría.

	5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
· Realizar esta actividad durante todo el proceso de construcción. 
· Disponer de sitios previamente acordados con la Interventoría, donde se puedan almacenar los residuos y escombros de construcción.
· Estudiar accesibilidad desde las vías públicas para facilitar el acarreo fuera de la obra.
· Establecer los horarios estrictos de evacuación de escombros.
· Tener las bolsas especiales (lonas) para el retiro de escombros.
· Proteger las caras de los ascensores con telas especiales.
· Proveer los recursos necesarios, tanto físicos como humanos para cargue, trasiego y transporte de estos desechos.
· Transportar los escombros a sitios previamente determinados por las autoridades distritales. 

	6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

	7. ENSAYOS A REALIZAR

	8. MATERIALES
· Bolsas adecuadas para la evacuación de los escombros.
· Volquetas, cargadores, carretillas y herramienta menor para cargue.

	9. EQUIPO
· Herramienta menor de albañilería y de aseo
· Volqueta de 5 m3

	10. DESPERDICIOS
Incluidos                  |X|     Sí                |_|       No
	11. MANO DE OBRA
Incluida                      |X|    Sí             |_|        No

	12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

	13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por metro cúbico (m3)    verificado por la Interventoría de la obra. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
· Materiales descritos en el numeral 8.
· Equipos y herramientas descritos en el numeral 9.
· Mano de obra trasiego.
· Transportes dentro y fuera de la obra.

	14. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su
costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.









	
1.  No. 4303
	2.  CONFORMACIÓN - NIVELACION DE TERRENO A MANO

	3. UNIDAD DE MEDIDA                                                                                         M2- METRO CUADRADO 

	4. DESCRIPCION 
 
Se realizarán los movimientos de tierra necesarios para la adecuación de los niveles previstos para la construcción de la obra en los diferentes sectores donde se requiera de nivelación a mano. Éstas deberán terminarse exactamente de acuerdo con las líneas y pendientes establecidas en los planos arquitectónicos y estructurales si están realizados. 


	5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

· Consultar y verificar recomendaciones del Estudio de Suelos. 
· Consultar y verificar procesos constructivos del Proyecto Estructural. 
· Consultar y verificar procesos constructivos del Proyecto Arquitectónico. 
· Localización y replanteo. 
· Corroborar la conveniencia de realizar la excavación por medios mecánicos 
· Verificar niveles y dimensiones expresados en los Planos Estructurales. 
· Verificar niveles y dimensiones expresados en los Planos Arquitectónicos. 
· Recopilar la tierra proveniente de la nivelación para ser cargada a las volquetas que las dispondrán en los botaderos. 
· Determinar con la Interventoría, las cotas finales de nivelación y/o excavación. 
· Verificar niveles y/o excavación y coordinar con niveles del proyecto 
· Verificar niveles finales del corte y/o excavación. 

	6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION: 
· Realizar la explanación de acuerdo a la localización de las construcciones y a los niveles indicados en los planos arquitectónicos y estructurales. 


	7. ENSAYOS A REALIZAR: 
· Verificar niveles finales del corte y/o excavación. 


	8. MATERIALES: NINGUNO

	9. EQUIPO
· Herramienta menor
· 

	10. DESPERDICIOS
Incluidos                  |X|     Sí                |_|       No
	11. MANO DE OBRA
Incluida                      |X|    Sí             |_|        No

	12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
· Recomendaciones de la Secretaría de Aguas e Infraestructura del Departamento
· Recomendaciones del interventor.
· Recomendaciones del Estudio de Suelos. 


	13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Los niveles de terreno se medirán en metros cuadrados (m2) en sitio, de acuerdo con los levantamientos topográficos, los niveles del proyecto y las adiciones ó disminuciones de niveles debidamente aprobadas por el Ingeniero de Suelos y la Interventoría. No se medirán ni se pagarán volúmenes expandidos. 
El Constructor no será indemnizado por derrumbes, deslizamientos, alteraciones y en general por cualquier excavación suplementaria cuya causa le sea imputable. Las obras adicionales requeridas para restablecer las condiciones del terreno ó el aumento de la profundidad y de las dimensiones de la cimentación correrán por cuenta del Constructor. 
El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye: 
Materiales descritos en el numeral 8
Equipos y herramientas descritos en el numeral 9 
Desperdicios y mano de obra 
Transporte dentro de la obra. 


	14. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.



	
1.  No. 4307
	2. EXCAVACION EN MATERIAL COMÚN A MANO, INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES HASTA 25 KM

	3. UNIDAD DE MEDIDA                                                                                         M3- METRO CUBICO  

	4. DESCRIPCION
 Esta actividad comprende toda remoción de materiales térreos o pétreos incluye el cargue y retiro del material sobrante hasta una distancia de 25Km, con el fin de permitir la cimentación de estructuras, o la adecuación del terreno según los diseños arquitectónicos y técnicos. 
El material de las excavaciones deberá depositarse temporalmente hasta el retiro definitivo evitando obstaculizar la entrada a la obra o de la vía pública, mientras es cargado en las volquetas para su retiro. 
En los casos en que el material excavado y seleccionado pueda ser utilizado en la configuración y nivelación del terreno, la Interventoría permitirá al Contratista dejar el material necesario cerca del sitio del relleno. No obstante, el Contratista deberá cumplir con los parámetros indicados por el Interventor.
El perfilado del fondo y las paredes de la excavación se hará manualmente, respetando las cotas y dimensiones indicadas en los planos y detalles, o según las indicaciones del estudio de suelos. 
En los casos en los que la profundidad de las excavaciones sea mayor a 1.00 m, se deberán instalar protecciones del tipo que indique el estudio de suelos o el área técnica. Dichas protecciones se pagarán por aparte y el sistema de medida y pago se determinará en el formulario de cantidades.

	5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
· Identificación del Sitio de Excavación.
· Excavación a Mano.
· El perfilado del fondo y las paredes de la excavación se hará manualmente, respetando las cotas y dimensiones indicadas en los planos y detalles, o según las indicaciones del estudio de suelos. 
· En los casos en los que la profundidad de las excavaciones sea mayor a 1.00 m, se deberán instalar protecciones del tipo que indique el estudio de suelos o el área técnica. 
· Las sobre excavaciones ejecutadas sin autorización escrita de la Interventoría, así como las actividades necesarias para reponer las condiciones antes existentes, correrán por cuenta y riesgo del Contratista.

	6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION: NINGUNA

	7. ENSAYOS A REALIZAR: NINGUNO

	8. MATERIALES:

	9. EQUIPO	
· Herramienta menor. 

	10. DESPERDICIOS
Incluidos                  |X|     Sí                |_|       No
	11. MANO DE OBRA
Incluida                      |X|    Sí             |_|        No

	12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
· Recomendaciones de la Secretaría de Aguas e Infraestructura del Departamento
· Recomendaciones del interventor.

	13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
La forma de pago será por Metro Cúbico (M3), obtenido del cálculo del volumen compactado de las masas in situ. En ningún caso se contemplarán factores de expansión y el valor de este ítem incluye todas las labores anteriormente descritas, herramientas, equipos, mano de obra, perfilado y cualquier otra labor o elemento exigido por la Interventoría, que a su juicio sea necesario para que se desarrolle correctamente este trabajo. 
Las obras adicionales requeridas para restablecer las condiciones del servicio o el aumento en alguna cantidad  y de las dimensiones correrán por cuenta del Constructor.

	14. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.






	
1.  No. 4308
	2. EXCAVACION EN MATERIAL COMÚN A MANO, NO INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES HASTA 25 KM

	3. UNIDAD DE MEDIDA                                                                                         M3- METRO CUBICO  

	4. DESCRIPCION
 Esta actividad comprende toda remoción de materiales térreos o pétreos con el fin de permitir la cimentación de estructuras, o la adecuación del terreno según los diseños arquitectónicos y técnicos. 
El perfilado del fondo y las paredes de la excavación se hará manualmente, respetando las cotas y dimensiones indicadas en los planos y detalles, o según las indicaciones del estudio de suelos. 
En los casos en los que la profundidad de las excavaciones sea mayor a 1.00 m, se deberán instalar protecciones del tipo que indique el estudio de suelos o el área técnica. Dichas protecciones se pagarán por aparte y el sistema de medida y pago se determinará en el formulario de cantidades.

	5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
· Identificación del Sitio de Excavación.
· Excavación a Mano.
· El perfilado del fondo y las paredes de la excavación se hará manualmente, respetando las cotas y dimensiones indicadas en los planos y detalles, o según las indicaciones del estudio de suelos. 
· En los casos en los que la profundidad de las excavaciones sea mayor a 1.00 m, se deberán instalar protecciones del tipo que indique el estudio de suelos o el área técnica. 
· Las sobre excavaciones ejecutadas sin autorización escrita de la Interventoría, así como las actividades necesarias para reponer las condiciones antes existentes, correrán por cuenta y riesgo del Contratista.

	6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION: NINGUNA

	7. ENSAYOS A REALIZAR: NINGUNO

	8. MATERIALES:

	9. EQUIPO	
· Herramienta menor. 

	10. DESPERDICIOS
Incluidos                  |X|     Sí                |_|       No
	11. MANO DE OBRA
Incluida                      |X|    Sí             |_|        No

	12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
· Recomendaciones de la Secretaría de Aguas e Infraestructura del Departamento
· Recomendaciones del interventor.

	13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
La forma de pago será por Metro Cúbico (M3), obtenido del cálculo del volumen compactado de las masas in situ. En ningún caso se contemplarán factores de expansión y el valor de este ítem incluye todas las labores anteriormente descritas, herramientas, equipos, mano de obra, perfilado y cualquier otra labor o elemento exigido por la Interventoría, que a su juicio sea necesario para que se desarrolle correctamente este trabajo. 
Las obras adicionales requeridas para restablecer las condiciones del servicio o el aumento en alguna cantidad  y de las dimensiones correrán por cuenta del Constructor.

	14. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




	1.  No. 4237
	2.  CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE HASTA 25 KM

	3. UNIDAD DE MEDIDA                                                                                       M3 - METRO CUBICO 

	4. DESCRIPCIÓN
Suministro y ejecución de esta actividad que se refiere al cargue y retiro constante de desperdicios, basuras y escombros de la construcción, hasta una distancia de 25Km
 En horarios establecidos con la interventoría.

	5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
· Realizar esta actividad durante todo el proceso de construcción. 
· Disponer de sitios previamente acordados con la Interventoría, donde se puedan almacenar los residuos y escombros de construcción.
· Estudiar accesibilidad desde las vías públicas para facilitar el acarreo fuera de la obra.
· Establecer los horarios estrictos de evacuación de escombros.
· Tener las bolsas especiales (lonas) para el retiro de escombros.
· Proteger las caras de los ascensores con telas especiales.
· Proveer los recursos necesarios, tanto físicos como humanos para cargue, trasiego y transporte de estos desechos.
· Transportar los escombros a sitios previamente determinados por las autoridades distritales. 

	6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

	7. ENSAYOS A REALIZAR

	8. MATERIALES
· Bolsas adecuadas para la evacuación de los escombros.
· Volquetas, cargadores, carretillas y herramienta menor para cargue.

	9. EQUIPO
· Herramienta menor de albañilería y de aseo
· Volqueta de 5 m3

	10. DESPERDICIOS
Incluidos                  |X|     Sí                |_|       No
	11. MANO DE OBRA
Incluida                      |X|    Sí             |_|        No

	12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

	13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por metro cúbico (m3)    verificado por la Interventoría de la obra. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
· Materiales descritos en el numeral 8.
· Equipos y herramientas descritos en el numeral 9.
· Mano de obra trasiego.
· Transportes dentro y fuera de la obra.

	14. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su
costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.



	1.  No. 4329
	2. LLENO COMPACTADO INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL DE PRÉSTAMO DE CANTERA Y/O RÍO

	3. UNIDAD DE MEDIDA                                                                                M3- METRO CÚBICO  

	4. DESCRIPCION
 Rellenos compactados a máquina con material seleccionado, incluye: transporte externo, transporte interno, compactación hasta una densidad del 95% de la máxima obtenida en el ensayo del Proctor modificado, medido en sitio, para realizar la nivelación del terreno y alcanzar la cota de piso fino y otros sitios así señalados dentro de los Planos Arquitectónicos, Planos Estructurales y Estudio de Suelos.

	5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
· Consultar y verificar recomendaciones del Estudio de Suelos y de los Planos Estructurales, (si los requiere)
· Verificar condiciones y niveles del terreno sobre el que se aplicará el relleno.
· Comprobar que el material escogido cumple con las especificaciones previstas en cuanto a calidad, gradación y limpieza.
·  Determinar y aprobar métodos de compactación, especificando el tipo de equipos a utilizar de acuerdo con las condiciones del terreno y la magnitud del relleno.
· Verificar que los métodos de compactación no causen esfuerzos indebidos a ninguna estructura ni produzcan deslizamientos del relleno sobre el terreno donde se coloque.
· Garantizar suministro de agua y proveer equipos eficientes para riego.
· Ejecutar relleno en capas sucesivas con espesores no mayores a 10cm hasta alcanzar los niveles previstos.
· Verificar y controlar el grado de humedad requerido del material a través de riego ó secado garantizando la uniformidad.
· Compactar los materiales debidamente colocados, extendidos y nivelados en el sitio, hasta alcanzar el grado de compactación determinado en el Estudio de Suelos y en los Planos Estructurales.
· Llevar un registro, con base en pruebas de laboratorio, de la calidad, grado de compactación  y estado general del relleno.
· Efectuar correcciones, ajustes y modificaciones de los métodos, materiales y contenidos de humedad en caso de ser requeridos.
· Verificar niveles finales y grados de compactación para aceptación.
· Corregir las áreas que no se encuentren dentro de las tolerancias establecidas.

	6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION: 
· Material Seleccionado, compactado capa por capa de 10cm.
· La rasante intervenida deberá quedar conforme a las secciones transversales, perfiles longitudinales y alineamientos señalados en los planos. 
· Se permitirán diferencias de nivel en el perfil longitudinal del eje hasta de más o menos 1.5cm. siempre que no se repita sistemáticamente.
·  El espesor de la base, comprobado por medio de perforaciones, espaciadas como máximo cada 50m, en el perfil longitudinal del eje, no deberá ser menor en 1.5cm de la proyectada.
· Las cotas de superficie de la base terminada, no deberán variar en más de 3cm, de las del proyecto.

	7. ENSAYOS A REALIZAR:
· Granulometría por tamizado hasta el tamiz No. 200, una prueba por cada 1000 m²; Métodos: MOP - E9 - 59T o ASTM D422 - 63 ó AASHO T - 88 - 57.
· Límite líquido, límite plástico e índice de plasticidad; una prueba para cada 1000 m²; métodos: MOP -E3 - 57 y E4 - 59 ó ASTM D423 - 61T y T 01 - 54.
· Proctor modificado para determinar densidad seca máxima y humedad optima; una prueba cada 200 m²; Métodos: MOP E10A - 60 ó ASTM D1557 - 64T o AASHO T 180 - 57.
· Contenido de humedad durante la compactación; Una prueba cada 300 m²; emplear un sistema rápido y adecuado.
· Densidad en el terreno de los suelos compactados; una prueba cada 300 m²; Métodos: MOP E -11A - 60T o ASTM D 1556 - 64 ó AASHO T 147 - 54.
· La podrá ordenar que los ensayos se modifiquen con mayor frecuencia e igualmente podrá ordenar la ejecución de pruebas diferentes a las citadas si lo considera necesario.

	8. MATERIALES:
· Material granular para afirmado de cantera y/o rio, previamente aprobado por la Interventoría.
· agua

	9. EQUIPO
· Herramientas menores de albañilería.
· Compactador de rodillo.
· Motoniveladora cat. 12 o equivalente.
· Carro Cisterna. 

	10. DESPERDICIOS
Incluidos                  |X|     Sí                |_|       No
	11. MANO DE OBRA
Incluida                      |X|    Sí             |_|        No

	12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
· Recomendaciones de la Secretaría de Aguas e Infraestructura del Departamento
· Recomendaciones del interventor.
· Recomendaciones del Estudio de Suelos.

	13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
La forma de pago será por Metro Cubico (M3), obtenido del cálculo del volumen compactado de las masas in situ. En ningún caso se contemplarán factores de expansión y el valor de este ítem incluye todas las labores anteriormente descritas, herramientas, equipos, mano de obra, perfilado y cualquier otra labor o elemento exigido por la Interventoría, que a su juicio sea necesario para que se desarrolle correctamente este trabajo. El cálculo se hará con base en los levantamientos topográficos realizados antes y después de la ejecución de la actividad.

	14. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.






	1.  No. 4237
	2.  CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE HASTA 25 KM

	3. UNIDAD DE MEDIDA                                                                                       M3 - METRO CUBICO 

	4. DESCRIPCIÓN
Suministro y ejecución de esta actividad que se refiere al cargue y retiro constante de desperdicios, basuras y escombros de la construcción, hasta una distancia de 25Km
 En horarios establecidos con la interventoría.

	5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
· Realizar esta actividad durante todo el proceso de construcción. 
· Disponer de sitios previamente acordados con la Interventoría, donde se puedan almacenar los residuos y escombros de construcción.
· Estudiar accesibilidad desde las vías públicas para facilitar el acarreo fuera de la obra.
· Establecer los horarios estrictos de evacuación de escombros.
· Tener las bolsas especiales (lonas) para el retiro de escombros.
· Proteger las caras de los ascensores con telas especiales.
· Proveer los recursos necesarios, tanto físicos como humanos para cargue, trasiego y transporte de estos desechos.
· Transportar los escombros a sitios previamente determinados por las autoridades distritales. 

	6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

	7. ENSAYOS A REALIZAR

	8. MATERIALES
· Bolsas adecuadas para la evacuación de los escombros.
· Volquetas, cargadores, carretillas y herramienta menor para cargue.

	9. EQUIPO
· Herramienta menor de albañilería y de aseo
· Volqueta de 5 m3

	10. DESPERDICIOS
Incluidos                  |X|     Sí                |_|       No
	11. MANO DE OBRA
Incluida                      |X|    Sí             |_|        No

	12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

	13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por metro cúbico (m3)    verificado por la Interventoría de la obra. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
· Materiales descritos en el numeral 8.
· Equipos y herramientas descritos en el numeral 9.
· Mano de obra trasiego.
· Transportes dentro y fuera de la obra.

	14. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su
costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




	1. ITEM No.  4331
	2. LLENO COMPACTADO CON MATERIAL SITIO.

	3. UNIDAD DE MEDIDA                                                                                           M3- METRO CUBICO

	4. DESCRIPCION
Este relleno estará constituido por material proveniente de las excavaciones, siempre que no sea limo orgánico, sobrantes de construcción, material vegetal, basuras o cualquier otro material inconveniente. El material se colocará y se compactará en capas horizontales uniformes que no excedan de 20 centímetros de espesor final. Cada capa se compactará convenientemente hasta obtener una densidad del 90% del Proctor Modificado, determinado en el laboratorio para el material que se esté usando. No se colocará una nueva capa mientras la anterior no haya sido compactada debidamente. 

	5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
· Consultar y verificar recomendaciones del Estudio de Suelos y de los Planos Estructurales, (si los requiere)
· Verificar condiciones y niveles del terreno sobre el que se aplicará el relleno.
· Comprobar que el material escogido cumple con las especificaciones previstas en cuanto a calidad, gradación y limpieza.
·  Determinar y aprobar métodos de compactación, especificando el tipo de equipos a utilizar de acuerdo con las condiciones del terreno y la magnitud del relleno.
· Verificar que los métodos de compactación no causen esfuerzos indebidos a ninguna estructura ni produzcan deslizamientos del relleno sobre el terreno donde se coloque.
· Garantizar suministro de agua y proveer equipos eficientes para riego.
· Ejecutar relleno en capas sucesivas con espesores no mayores a 20cm hasta alcanzar los niveles previstos.
· Verificar y controlar el grado de humedad requerido del material a través de riego, o secado garantizando la uniformidad.
· Compactar los materiales debidamente colocados, extendidos y nivelados en el sitio, hasta alcanzar el grado de compactación determinado en el Estudio de Suelos y en los Planos Estructurales.
· Llevar un registro, con base en pruebas de laboratorio, de la calidad, grado de compactación  y estado general del relleno.
· Efectuar correcciones, ajustes y modificaciones de los métodos, materiales y contenidos de humedad en caso de ser requeridos.
· Verificar niveles finales y grados de compactación para aceptación.
· Corregir las áreas que no se encuentren dentro de las tolerancias establecidas.

	6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION: 
· Material Seleccionado, compactado capa por capa de 20cm.
· La rasante intervenida deberá quedar conforme a las secciones transversales, perfiles longitudinales y alineamientos señalados en los planos. 
· Se permitirán diferencias de nivel en el perfil longitudinal del eje hasta de más o menos 1.5cm. siempre que no se repita sistemáticamente.
·  El espesor de la base, comprobado por medio de perforaciones, espaciadas como máximo cada 50m, en el perfil longitudinal del eje, no deberá ser menor en 1.5cm de la proyectada.
· Las cotas de superficie de la base terminada, no deberán variar en más de 3cm, de las del proyecto.

	7. ENSAYOS A REALIZAR:
· Granulometría por tamizado hasta el tamiz No. 200, una prueba por cada 1000 m²; Métodos: MOP - E9 - 59T o ASTM D422 - 63 ó AASHO T - 88 - 57.
· Límite líquido, límite plástico e índice de plasticidad; una prueba para cada 1000 m²; métodos: MOP -E3 - 57 y E4 - 59 ó ASTM D423 - 61T y T 01 - 54.
· Proctor modificado para determinar densidad seca máxima y humedad optima; una prueba cada 200 m²; Métodos: MOP E10A - 60 ó ASTM D1557 - 64T o AASHO T 180 - 57.
· Contenido de humedad durante la compactación; Una prueba cada 300 m²; emplear un sistema rápido y adecuado.
· Densidad en el terreno de los suelos compactados; una prueba cada 300 m²; Métodos: MOP E -11A - 60T o ASTM D 1556 - 64 ó AASHO T 147 - 54.
· La interventoría podrá ordenar que los ensayos se modifiquen con mayor frecuencia e igualmente podrá ordenar la ejecución de pruebas diferentes a las citadas si lo considera necesario.

	8. MATERIALES:
· Material Seleccionado Sub-base, previamente aprobado por la Interventoría.

	9. EQUIPO
· Herramientas menores de albañilería.
· Compactador de rodillo.
· Motoniveladora cat. 12 o equivalente.
· Carro Cisterna. 

	10. DESPERDICIOS
Incluidos                  |X|     Sí                |_|       No
	11. MANO DE OBRA
Incluida                      |X|    Sí             |_|        No

	12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
· Recomendaciones de la Secretaría de Aguas e Infraestructura del Departamento
· Recomendaciones del interventor.
· Recomendaciones del Estudio de Suelos.

	13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
La forma de pago será por Metro Cubico (M3), obtenido del cálculo del volumen compactado de las masas in situ. En ningún caso se contemplarán factores de expansión y el valor de este ítem incluye todas las labores anteriormente descritas, herramientas, equipos, mano de obra, perfilado y cualquier otra labor o elemento exigido por la Interventoría, que a su juicio sea necesario para que se desarrolle correctamente este trabajo. El cálculo se hará con base en los levantamientos topográficos realizados antes y después de la ejecución de la actividad.

	14. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.








	1. ITEM No.      4509
	 2. ANDEN  CONCRETO SIMPLE  21 MPA. E= 0.10 M.

	3. UNIDAD DE MEDIDA                                                                                M2 -  METRO CUADRADO 

	4. DESCRIPCION 
El andén en concreto  construido de acuerdo con las dimensiones y especificaciones consignadas en el diseño Arquitectónico, en concreto a la vista sobre una base granular clasificada.

	5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
· Ubicación del sitio de construcción de los andenes
· Instalación de la sub-base granular espesor de  9 cm. Compactado.
· Colocación de la formaleta para posterior vaciado del concreto.
· Vaciado del concreto con especificación de 21 Mpa. 
· Terminado o acabado con llana metálica.
· Aplicación del curador.

	6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION:NINGUNA

	7. ENSAYOS A REALIZAR: COMPACTACIÓN SUB-BASE, RESISTENCIA DEL CONCRETO. 

	8. MATERIALES
· Sub- Base Granular clasificada.
· Concreto clase D (21 Mpa).
· Tabla de Formalete, Anti sol Blanco.
· Alambre de amarrar negro calibre 18
· Puntilla
· Cuartón 4”x2”x3m
· Antisol rojo (curador para concreto y mortero) 

	9. EQUIPO
· Herramienta menor.
· Vibro compactador ( rana diesel) 
· Regla vibratoria de 4 ms

	10. DESPERDICIOS
Incluidos                  |X|     Sí                |_|       No
	11. MANO DE OBRA
Incluida                      |X|    Sí             |_|        No

	12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
· Recomendaciones de la Secretaría de Aguas e Infraestructura del Departamento
· Recomendaciones del interventor.

	13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
El Andén en concreto se medirá por Metro Cuadrado (M2)  en sitio, según la  localización realizada, consignada en los planos del proyecto. No se medirán ni se pagarán parcialmente. Su valor corresponde al precio unitario estipulado en el respectivo contrato e incluye:
· Materiales descritos en el numeral 8
· Equipos descritos en el numeral 9.
· Mano de obra.
· Carga y retiro de sobrantes de construcción.
Las obras adicionales requeridas para restablecer las condiciones de la construcción de andén en concreto  o el aumento en alguna cantidad  y de las dimensiones correrán por cuenta del Constructor.

	14. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




	1. ITEM No       4604
	2. CONCRETO CLASE D(21MPA) PARA LOSA, MUROS, ZAPATAS Y TABIQUES

	3. UNIDAD DE MEDIDA                                                                              M3 -  METRO CUBICO 

	4. DESCRIPCION
Esta actividad se refiere al suministro, transporte y colocación de concreto para zapatas, losa, muros y tabiques. Sus dimensiones y armadura corresponden a las estipuladas en los planos y se construirán en concreto premezclado de clase D de (21MPa). Incluye vibrado, el cual deberá realizarse adecuadamente para asegurar su resistencia, y no en exceso para evitar la salida de lechada de cemento y el curado. 
También deberá incluirse Diseño de mezclas, preparación, ensayos, transporte interno, obra falsa, colocación, protección, curado y todo lo que se considere necesario para garantizar la correcta manejabilidad y resistencia del concreto. Se deben realizar un acabado normal para elementos enterrados, alambre quemado para amarrar, clavos, vibradores y todo lo necesario para garantizar el correcto armado de la obra falsa y vaciado de la mezcla, según diseño. 
No incluye refuerzo. 

	5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

· Consultar Estudio de Suelos. 
· Consultar nivel de cimentación en planos estructurales. 
· Verificar excavaciones. 
· Verificar cotas de cimentación. 
· Concreto de limpieza. 
· Verificar localización y dimensiones. 
· Verificar la colocación y distribución de refuerzo de zapata y primer tramo de columna según despiece especificado en planos estructurales. 
· Replantear zapatas sobre concreto de limpieza. 
· Verificar nivel superior del concreto de limpieza. 
· Colocar y revisar refuerzo de zapata. 
· Colocar soportes y espaciadores para el refuerzo. 
· Verificar recubrimientos. 
· Dejar embebido refuerzo para columnas. 
· Verificar plomos, alineamientos y dimensiones. 
· Vaciar concreto progresivamente. 
· Vibrar el concreto por medios manuales y mecánicos. 
· Curar concreto. 
· Verificar niveles finales para aceptación. 



	6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION: 

· Tolerancia elementos en concreto 
· Recubrimientos del refuerzo 
· Revisión de ingeniero calculista



	7. ENSAYOS A REALIZAR: 

· Toma de 
· Ensayos de concreto según norma NSR 10), 
· normas Icontec relativas a calidad y ensayos de agregados y concreto preparado. Normas relacionadas con aditivos 


	8. MATERIALES

· Concreto premezclado de clase D de (21MPa). 


	9. EQUIPO

· Equipo para transporte horizontal y vertical del concreto. 
· Vibrador a gasolina. 
· Equipo para vaciado del concreto. 


	10. DESPERDICIOS
Incluidos                  |X|     Sí                |_|       No
	11. MANO DE OBRA
Incluida                      |X|    Sí             |_|        No

	12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:

· Recomendaciones Secretaría de Aguas e Infraestructura Departamental.
· Recomendaciones del Interventor.
· Norma NSR 98. 


	13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y se pagará por metro cúbico (m3) de concreto para zapatas, losa, muros y tabiques en concreto premezclado de clase D de (21MPa debidamente ejecutados y aprobados por la Interventoría, previa verificación de los resultados de los ensayos el cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados para elementos enterrados. 
El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 
Diseño de mezclas del concreto. 
Suministro, colocación y transporte del concreto. 
Ensayos de laboratorio y presentación de los respectivos resultados descritos en el numeral 8. 
Materiales descritos en el numeral 8. 
Equipos descritos en el numeral 9. 
Mano de obra. 
Suministro, transporte, colocación y retiro de las formaletas 
Curado. 


	14. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.








	1.  No. 4611 
	2 SUMINISTRO, FIGURADO Y AMARRE DE ACERO DE REFUERZO 60,000 PSI 420 MPA

	3. UNIDAD DE MEDIDA                                                                                        KG – KILO GRAMO 

	4. DESCRIPCION
Se refiere al suministro, transporte y figurado y amarre del acero de refuerzo para las diferentes estructuras a construir.
Diseñado en la posición, resistencia y diámetros indicados en los planos estructurales. 
No será figurado en caliente, ni podrá soldarse con soldadura que le produzca altas temperaturas, pues pierde de esa manera resistencia, y en caso que se requiera, se consultará con su fabricante sobre el tipo de soldadura, temperatura, modo de aplicación, traslapos, etc. 
Deberá ser de fabricación nacional y se garantizará su procedencia mediante certificación emanada del proveedor del mismo y presentado a la Interventoría a su llegada a la obra.

	5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
· Identificación del Sitio a Intervenir.
· Se amarrará firmemente entre sí, con alambre (negro) dulce calibre 18.
· El refuerzo en el momento del vaciado del concreto, deberá estar limpio de lodo, arcilla, pintura, óxido, escamas de la fabricación y desmoldaste, garantizando de esta manera la buena adherencia al concreto. Por lo mismo, no se permitirá la aplicación de desmoldante en cantidad exagerada en la formaleta de tal manera que gotee y desde luego, por la misma razón, nunca después de colocado el refuerzo.
· El refuerzo deberá quedar completamente recubierto por el concreto, en un espesor no menor de 2,5 cm. en ambientes secos como estructura aérea, y en ambientes húmedos como la cimentación, se buscará un mayor recubrimiento, aconsejable 7 ctms. no obstante, por indicación del Ingeniero calculista, en la medida que lo permitan las condiciones del elemento y del ambiente dónde se encuentra.
· Se deberá para los efectos calcular el refuerzo y la construcción, cumpliendo con la Norma NSR-2010, ley 400 de 1.997, decreto 33 de 1.998. 
· Antes de la colocación en la obra de las armaduras estas deben limpiarse de restos de tierra, pintura, grasa, oxido o suciedad.
· Las armaduras deben ligarse entre si de manera que se forme un armazón o esqueleto para impedir así los desplazamientos en el momento del vaciado o fundida del concreto. Excavar en el sitio donde irá el dónde se fundirá la viga de cimentación del cerramiento.

	6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION: NINGUNA

	7. ENSAYOS A REALIZAR:

	8. MATERIALES                                                                                       
· Acero de refuerzo PDR 60
· Alambre negro calibre (dulce) calibre 18.

	9. EQUIPO
· Herramienta Menor (, etc.)           05% M de O

	10. DESPERDICIOS
Incluidos                  |X|     Si                |_|       No
	11. MANO DE OBRA
Incluida                      |X|    Si             |_|        No

	12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
· Recomendaciones de la Secretaría de Aguas e Infraestructura del Departamento
· Recomendaciones del interventor.	
· Recomendaciones del Fabricante.

	13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se pagará por KILOGRAMO (KG), en sitio, según la localización realizada consignada en los planos del proyecto. No se medirán ni se pagarán parcialmente, su valor corresponde al precio unitario estipulado en el respectivo contrato e incluye:
· Materiales descritos en el Numeral 8
· Equipos descritos en el Numeral 9.
· Desperdicios Numeral 10.
· Mano de obra Numeral 11

	14. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.



	1.  No 4822
	2. PASAMANOS EN TUBO MET. 1 ½” DOBLE CON APOYO EN TUBO 2” CADA 3 M ANCLADO.

	3. UNIDAD DE MEDIDA                                                                               ML – METRO LINEAL.

	4. DESCRIPCION 
Suministro, transporte e instalación de pasamanos en tubo metálico de 1 ½” doble con apoyo en tubo de 2” cal 16 cada 3 metros, estos tendrán una altura según diseño arquitectónico y recomendaciones del interventor  

	5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
· Ubicación del sitio a donde se va instalar.
· Limpieza de la zona a trabajar.
· Anclar firmemente los pasamanos al piso.
· Limpieza de la zona de ubicación

	6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION: NINGUNA

	7. ENSAYOS A REALIZAR: 

	8. MATERIALES
· Tubo metálico pedestal 1 ½”
· Tubo en H.G. de 2” cal 16
· Soldadura eléctrica 6013-1/8”
· Pintura anticorrosiva 
· Pintura tipo esmalte o laca


	9. EQUIPO
· Herramienta menor. 

	10. DESPERDICIOS
Incluidos                  |X|     Sí                |_|       No
	11. MANO DE OBRA
Incluida                      |X|    Sí             |_|        No

	12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
· Recomendaciones Secretaría de Aguas e Infraestructura departamental.
· Recomendaciones del Fabricante.
· Recomendaciones del interventor.

	13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Las barandas en tubo de hierro galvanizado, se medirá por metro lineal (ML) en sitio, de acuerdo con la localización realizada, consignada en los planos del proyecto. No se medirán ni se pagarán parcialmente. Su valor corresponde al precio unitario estipulado en el respectivo contrato e incluye:
· Materiales descritos en el numeral 8
· Equipos descritos en el numeral 9.
· Mano de obra.
· Carga y retiro de sobrantes de construcción.
Las obras adicionales requeridas para restablecer las condiciones del servicio, o el aumento en alguna cantidad y de las dimensiones correrán por cuenta del Constructor.

	14. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.







	1.  No 4822
	2. PASAMANOS EN TUBO MET. 1/2"

	3. UNIDAD DE MEDIDA                                                                               ML – METRO LINEAL.

	4. DESCRIPCION 
Suministro, transporte e instalación de pasamanos en tubo metálico de  ½” doble con apoyo en tubo de1 1/2 2” cal 16 cada 3 metros, estos tendrán una altura según diseño arquitectónico y recomendaciones del interventor  

	5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
· Ubicación del sitio a donde se va instalar.
· Limpieza de la zona a trabajar.
· Anclar firmemente los pasamanos al piso.
· Limpieza de la zona de ubicación

	6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION: NINGUNA

	7. ENSAYOS A REALIZAR: 

	8. MATERIALES
· Tubo en H.G. de 1 1/2” cal 16


	9. EQUIPO
· Herramienta menor. 

	10. DESPERDICIOS
Incluidos                  |X|     Sí                |_|       No
	11. MANO DE OBRA
Incluida                      |X|    Sí             |_|        No

	12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
· Recomendaciones Secretaría de Aguas e Infraestructura departamental.
· Recomendaciones del Fabricante.
· Recomendaciones del interventor.

	13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Las barandas en tubo de hierro galvanizado, se medirá por metro lineal (ML) en sitio, de acuerdo con la localización realizada, consignada en los planos del proyecto. No se medirán ni se pagarán parcialmente. Su valor corresponde al precio unitario estipulado en el respectivo contrato e incluye:
· Materiales descritos en el numeral 8
· Equipos descritos en el numeral 9.
· Mano de obra.
· Carga y retiro de sobrantes de construcción.
Las obras adicionales requeridas para restablecer las condiciones del servicio, o el aumento en alguna cantidad y de las dimensiones correrán por cuenta del Constructor.

	14. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




	1. 
No 6101    
	2.  LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTONICA.

	3. UNIDAD DE MEDIDA                                                                                M2 - METRO CUADRADO 

	4. DESCRIPCION.
Localización y replanteo de las áreas construidas del proyecto. La referenciación planimétrica se iniciará mediante la escogencia de un punto fijo e inamovible durante las obras, como por ejemplo un punto fijado en un poste sólido o una edificación, preferiblemente se construirá un mojón en concreto con las especificaciones de las buenas prácticas de la topografía. Se realizará utilizando equipo de topografía, marcando los ejes sobre los puentes de madera colocados para este fin y realizando los trazos directamente sobre el terreno, clavando puntillas en un listón previamente colocado a una altura de 0,5 m desde el nivel del terreno.
Simultáneamente se localiza una estaca en los cruces de los ejes (labor que corresponde verificar al topógrafo), Se clavaran las puntillas de referencia a los ejes sobre puentes al igual que se localizarán los correspondientes mojones la referenciación altimétrica se hará determinando el nivel cero (0,0) en el terreno. El replanteo, deberá ser plenamente verificado independientemente, por el Residente, el Topógrafo e Interventor de la obra.

	5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
· Determinar como referencia planimétrica el sistema de coordenadas empleado en el levantamiento topográfico.
· Determinar como referencia altimétrica el BM empleado en el levantamiento topográfico.
· Verificar linderos, cabida del lote y aislamientos.
· Identificar ejes extremos del proyecto.
· Localizar ejes estructurales.
· Demarcar e identificar convenientemente cada eje.
· Establecer y conservar los sistemas de referencia planimétrica y altimétrica.
· Establecer el nivel N = 0.00 arquitectónico para cada zona.
· Determinar ángulos principales con tránsito. Precisión 20”.
· Determinar ángulos secundarios por sistema de 3-4-5.
· Emplear nivel de precisión para obras de alcantarillado.
· Emplear nivel de manguera para trabajos de albañilería.
· Replantear estructura en pisos superiores.
· Replantear mampostería en pisos superiores.
· Replantear estructuras metálicas para cubiertas. 


	6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION
· Las determinadas en el numeral 5

	7. ENSAYOS A REALIZAR: NINGUNO

	8. MATERIALES

	9. EQUIPO
· Equipo topográfico de alta precisión.
· Niveles, Plomadas, Cintas métricas, Mangueras transparentes.

	10. DESPERDICIOS
[bookmark: Casilla3]Incluidos                  |_|     Sí                |X|       No
	11. MANO DE OBRA
Incluida                      |X|    Sí             |_|        No

	12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
· Recomendaciones de la Secretaría de Aguas e Infraestructura del Departamento
· Recomendaciones del interventor.
· Levantamiento topográfico.
· Planos Arquitectónicos.
· Planos Estructurales

	13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por Metro Cuadrado (M2) debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la Interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
· Materiales descritos en el numeral 8.
· Equipos y herramientas descritos en el numeral 9.
· Mano de obra.
· Transportes dentro y fuera de la obra.
· Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.
Las obras adicionales requeridas para restablecer las condiciones del servicio o el aumento en alguna cantidad  y de las dimensiones correrán por cuenta del Constructor.

	14. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.



	1.  No.  6103         
	2.  DEMOLICION MUROS EN LADRILLO COMÚN

	3. UNIDAD DE MEDIDA                                                                                     M2- METRO CUADRADO

	4. DESCRIPCION 
La demolición muros en ladrillo común sin retiro  se refiere a la ejecución de los trabajos necesarios para demoler total o parcialmente  muros existentes, para la reparación de muros en mal estado o habilitación de puertas y ventanas que mejoren la circulación, tanto  de personas, como la ventilación e iluminación necesarias.
El contratista deberá de depositar los escombros en un sitio adecuado y de fácil acceso para la recolección de los mismos, sin causar obstrucciones en los recorridos de la edificación.

	5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
· Ubicación del sitio a demoler.
· Verificar que no se vayan a realizar daños en las estructuras adyacentes. 
· Tomar las mediciones especificadas.

	6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION: NINGUNA

	7. ENSAYOS A REALIZAR: NINGUNA

	8. MATERIALES:

	9. EQUIPO
· Herramienta menor.
· Los operarios deben utilizar elementos de protección, se recomienda el uso de guantes, cinturones de amarre, botas apropiadas.

	10. DESPERDICIOS
Incluidos                    |_|   Si                 |X|        No
	11. MANO DE OBRA
Incluida                      |X|   Sí             |_|        No

	12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
· Recomendaciones de la Secretaría de Aguas e Infraestructura del Departamento
· Recomendaciones del interventor.

	13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO.
La demolición de muro en ladrillo común, se medirá por metros cuadrados (M2) en sitio, de acuerdo con la localización realizada, consignada en los planos del proyecto. No se medirán ni se pagarán parcialmente. Su valor corresponde al precio unitario estipulado en el respectivo contrato e incluye:
· Equipos descritos en el numeral 9.
· Mano de obra.
· Carga y retiro de escombros.
Las obras adicionales requeridas para restablecer las condiciones de demolición muros o aumento en alguna cantidad y de las dimensiones correrán por cuenta del Constructor.

	14. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.





	1. ITEM No.    6107   
	2.  DESMONTE   TEJA FIBROCEMENTO

	3. UNIDAD DE MEDIDA                                                                                 M2 - METRO CUADRADO 

	4. DESCRIPCION 
Se refiere a la ejecución de los trabajos necesarios para el desmonte total o parcial de teja en fibrocemento que se encuentre en mal estado o que por su antigüedad no ejerza bien su función, o que impidan el correcto desarrollo de las obras según dimensiones y especificaciones de acuerdo al presupuesto.

	5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
· Ubicación del Área de cubierta sitio a desmontar.
· Retiro de ganchos y amarras que fijan las tejas de Fibrocemento.
· Retiro y traslado de las unidades de Fibrocemento por medio manual, hasta el sitio que indique el interventor. 
· Se dará inicio al desmonte de la teja  iniciando desde la parte superior (cumbrera). 
· Se tendrá especial cuidado en no ejecutar tal actividad, si las tejas se encuentran húmedas. 
· Las tejas deberán acopiarse en un sitio preferiblemente seco y en posición horizontal, soportadas por cuartones de madera localizados en sus extremos. 
· Evitar el tránsito de personas sobre las tejas.

	6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION:NINGUNA

	7. ENSAYOS A REALIZAR

	8. MATERIALES   

	9. EQUIPO
· Herramienta menor.
· Andamio tubular 1,5X1,5 con cruceta y telera.
· Los operarios deben utilizar elementos de protección para trabajos en alturas.

	10. DESPERDICIOS
Incluidos                   |_|    Sí                    |X|   No
	11. MANO DE OBRA
Incluida                      |X|    Sí             |_|        No

	12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
· Recomendaciones de la Secretaría de Aguas e Infraestructura del Departamento
· Recomendaciones del interventor.

	13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
El desmonte de teja, se medirá por metros cuadrados (M2) en sitio, de acuerdo con la  localización realizada, consignada en los planos del proyecto. No se medirán ni se pagarán parcialmente. Su valor corresponde al precio unitario estipulado en el respectivo contrato e incluye:
· Equipos descritos en el numeral 9.
· Mano de obra.
· Carga y retiro de escombros.
Las obras adicionales requeridas para restablecer las condiciones de desmonte de cubierta o aumento en alguna cantidad  y de las dimensiones correrán por cuenta del Constructor.

	14. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.



















	1.  No. 6108      
	2.  DESMONTE CIELO RASO, INCLUYE ESTRUCTURA

	3. UNIDAD DE MEDIDA                                                                                M2 - METRO CUADRADO 

	4. DESCRIPCION 
El desmonte cielo raso se refiere a la ejecución de los trabajos necesarios para el desmonte total o parcial de cielo rasos existentes, incluyendo estructura, que impidan el correcto desarrollo de las obras de acuerdo con las dimensiones y especificaciones de diseño.

	5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
· Ubicación del Área demolición.
· Verificar que no se vallan a realizar daños marginales 
· El contratista podrá utilizar medios manuales y/o mecánicos y/o una combinación de ambos para realizar el trabajo.

	6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION: NINGUNA

	7. ENSAYOS A REALIZAR: NINGUNO

	8. MATERIALES:

	9. EQUIPO
· Herramienta menor. 
· Andamio tubular 1,5x1,5 con cruceta.
· Los operarios deben utilizar elementos de protección. Se recomienda el uso de guantes, cinturones de amarre, botas apropiadas.

	10. DESPERDICIOS
Incluidos                  |_|     Si                 |X|      No
	11. MANO DE OBRA
Incluida                      |X|    Sí             |_|        No

	12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
· Recomendaciones de la Secretaría de Aguas e Infraestructura del Departamento
· Recomendaciones del interventor.

	13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
La desmonte de cielo raso, se medirá por metros cuadrados (M2) en sitio, de acuerdo con la  localización realizada, consignada en los planos del proyecto. No se medirán ni se pagarán parcialmente. Su valor corresponde al precio unitario estipulado en el respectivo contrato e incluye:
· Equipos descritos en el numeral 9.
· Mano de obra.
· Carga y retiro de escombros.
Las obras adicionales requeridas para restablecer las condiciones de desmonte cielo raso o aumento en alguna cantidad y de las dimensiones correrán por cuenta del Constructor.

	14. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




	1.  No.   6109
	1.  DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS INCLUYE GRIFERÍA

	3. UNIDAD DE MEDIDA                                                                                                   UND - UNIDAD

	4. DESCRIPCION 
Se refiere Al desmonte de aparato Sanitario consistente en un tramo de tubería 2”, o de 3” o de 4” PVC, y los accesorios como codos, tés, uniones, unidos con soldadura PVC.

	5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
· Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 
· Consultar norma NSR 98. – RAS
· Acordar las medidas finales en obra o tomarlas en sitio antes de ejecución. 
· Consultar proyecto de instalaciones hidráulicas y sanitarias.
· Consultar recomendaciones e instrucciones de instalación contenidas en los catálogos del fabricante.
· Desmontar el punto sanitario objeto de la reparación.

	6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION: NINGUNA

	7. ENSAYOS A REALIZAR:

	8. MATERIALES:
· Tapon PVC ½”
· Cinta teflon

	9. EQUIPO
· Equipo menor de plomería 

	10. DESPERDICIOS
Incluidos                   |_|    Sí                |X|       No
	11. MANO DE OBRA
Incluida                      |X|    Sí             |_|        No

	12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
· Recomendaciones Secretaría de Aguas e Infraestructura Departamental.
· Recomendaciones del Interventor.
·  recomendaciones del Proyecto Sanitario.

	13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por Unidad (UND) debidamente desmontados, revisados y aprobadas por la Interventoría. Las medidas se calcularán con base en los planos de instalaciones sanitarias.
El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye:
· Materiales descritos en el numeral 8
· Equipos descritos en el numeral 9.
· Mano de obra.
· Carga y retiro de sobrantes de construcción.
Las obras adicionales requeridas para restablecer las condiciones del equipo de trabajo o el aumento en el mismo correrán por cuenta del contratista.

	14. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.



	1.  No. 6111
	2.  DESMONTE MARCO Y PUERTA METÁLICA

	3. UNIDAD DE MEDIDA                                                                                                  UND- UNIDAD

	4. DESCRIPCION 
El desmonte de marcos y puerta se refiere a la ejecución de los trabajos necesarios para el desmonte   total o parcial de marcos y puertas existentes, que se encuentren en mal estado o que impidan el buen desarrollo del proyecto según las dimensiones y especificaciones de acuerdo al presupuesto.

	5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
· Ubicación de los marcos y puertas a desmontar.
· Verificar que no se vallan a realizar daños marginales.
· Para ejecutar la actividad, Este trabajo consiste en el desmonte del marco y puerta
· El contratista deberá utilizar medios manuales siempre y cuando garantice que no habrá deterioro de los elementos a desmontar. La actividad incluye la demolición y/o corte y/o desacople de los soportes de los apoyos, el retiro ya sea por medio manual. 

	6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION: NINGUNA

	7. ENSAYOS A REALIZA: NINGUNA

	8. MATERIALES:

	9. EQUIPO
· Herramienta menor.
· Los operarios deben utilizar elementos de protección.

	10. DESPERDICIOS
Incluidos                  |_|     Sí                  |X|     No
	11. MANO DE OBRA
Incluida                      |X|    Sí             |_|        No

	12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
· Recomendaciones Secretaría de Aguas e Infraestructura Departamental.
· Recomendaciones del Interventor.

	13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
El desmonte de marcos y puertas, se medirá por unidad (UND) en sitio, de acuerdo con la localización realizada, consignada en los planos del proyecto. No se medirán ni se pagarán parcialmente. Su valor corresponde al precio unitario estipulado en el respectivo contrato e incluye:
· Equipos descritos en el numeral 9.
· Mano de obra.
· Carga y retiro de escombros.
Las obras adicionales requeridas para restablecer las condiciones del desmonte de marcos y puertas o el aumento en alguna cantidad y de las dimensiones correrán por cuenta del Constructor.

	14. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




	1.  No. 6119    
	2.  DEMOLICION DE ENCHAPE DE PARED.

	3. UNIDAD DE MEDIDA                                                                           M2  -  METROS CUADRADOS 

	4. DESCRIPCION 
La demolición enchape pared se refiere a la ejecución de los trabajos necesarios para la demolición total o parcial de enchape  en paredes existentes, que impidan el correcto desarrollo de las obras. con las dimensiones y especificaciones de acuerdo  al presupuesto.

	5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
· Ubicación del sitio a demoler
· Verificar que no se vayan a realizar daños marginales., 
· El contratista podrá utilizar medios manuales y/o mecánicos y/o una combinación de ambos para realizar el trabajo.

	6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION: NINGUNA

	7. ENSAYOS A REALIZAR: NINGUNO

	8. MATERIALES:

	9. EQUIPO
· Herramienta menor.

	10. DESPERDICIOS
Incluidos                   |_|    Sí                  |X|     No
	11. MANO DE OBRA
Incluida                      |X|    Sí             |_|        No

	12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
· Recomendaciones Secretaría de Aguas e Infraestructura Departamental.
· Recomendaciones del Interventor.

	13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
La demolición  de enchape pared, se medirá por Metros Cuadrados (M2) en sitio, de acuerdo con la  localización realizada, consignada en los planos del proyecto. No se medirán ni se pagarán parcialmente. Su valor corresponde al precio unitario estipulado en el respectivo contrato e incluye:
•	Equipos descritos en el numeral 9.
•	Mano de obra.
•	Carga y retiro de escombros.
Las obras adicionales requeridas para restablecer las condiciones de demolición enchape pared  o aumento en alguna cantidad  y de las dimensiones correrán por cuenta del Constructor.

	14. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.



	1.  No. 6120
	2. DEMOLICION DE PISO EN CERAMICA O BALDOSA INCLUYE MORTERO DE PEGA

	3. UNIDAD DE MEDIDA                                                                        M2 - METROS CUADRADOS 

	4. DESCRIPCION 
La Demolición cerámica o baldosa piso se refiere a los trabajos necesarios para la demolición total o parcial de cerámica o baldosa piso incluyendo el mortero de pega, con las dimensiones y especificaciones de acuerdo con el diseño, las demoliciones se deben efectuar de tal forma que no generen riesgo para los operarios o los transeúntes.

	5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
· Ubicación del sitio de demolición según el diseño aprobado.
· Verificar que no se vayan a realizar daños marginales., 
· El contratista podrá utilizar medios manuales y/o mecánicos y/o una combinación de ambos para realizar el trabajo.

	6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION: NINGUNO

	7. ENSAYOS A REALIZAR: NINGUNO

	8. MATERIALES:

	9. EQUIPO:
· Herramienta menor. 
· Los operarios deben utilizar casco y chaleco reflectivo. Se recomienda el uso de guantes, cinturones de amarre, botas apropiadas.

	10. DESPERDICIOS
Incluidos                     |_|  Sí                     |X|  No
	11. MANO DE OBRA
Incluida                      |X|    Sí             |_|        No

	12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
· Recomendaciones Secretaría de Aguas e Infraestructura Departamental.
· Recomendaciones del Interventor.

	13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
La demolición cerámica o baldosa piso y mortero, se medirá por metros cuadrados (M2) en sitio, de acuerdo con la localización realizada, consignada en los planos del proyecto. No se medirán ni se pagarán parcialmente. Su valor corresponde al precio unitario estipulado en el respectivo contrato e incluye:
· Equipos descritos en el numeral 9.
· Mano de obra.
· Carga y retiro de escombros
Las obras adicionales requeridas para restablecer las condiciones de demolición cerámica o baldosa piso o aumento en alguna cantidad y de las dimensiones correrán por cuenta del Constructor.

	14. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.



	1.  No.  6122
	2.  DEMOLICION DE MESON EN CONCRETO INCLUYE ENCHAPE Y MAMPOSTERIA

	3. UNIDAD DE MEDIDA                                                                             M2 -   METRO CUADRADO

	4. DESCRIPCION 
La demolición mesón en concreto incluye enchape y mampostería. se refiere a la ejecución de los trabajos necesarios para la demolición total o parcial de mesones en concreto existentes que impidan el correcto desarrollo de las obras de acuerdo con las dimensiones y especificaciones de acuerdo al presupuesto.

	5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
· Ubicación del sitio a demoler.
· Verificar que no se vallan a realizar daños marginales 
· El contratista podrá utilizar medios manuales y/o mecánicos y/o una combinación de ambos para realizar el trabajo.

	6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION: NINGUNA

	7. ENSAYOS A REALIZAR: NINGUNO

	8. MATERIALES:

	9. EQUIPO
· Herramienta menor. 
· Los operarios deben utilizar casco y chaleco reflectivo. Se recomienda el uso de guantes, cinturones de amarre, botas apropiadas.

	10. DESPERDICIOS
Incluidos                   |_|    Sí                |X|      No
	11. MANO DE OBRA
Incluida                      |X|    Sí             |_|        No

	12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
· Recomendaciones Secretaría de Aguas e Infraestructura Departamental.
· Recomendaciones del Interventor.

	13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
 La demolición mesón en concreto, se medirá por Metros Cuadrados (M2) en sitio, de acuerdo con la localización realizada, consignada en los planos del proyecto. No se medirán ni se pagarán parcialmente. Su valor corresponde al precio unitario estipulado en el respectivo contrato e incluye:

•	Equipos descritos en el numeral 9.
•	Mano de obra.
•	Carga y retiro de escombros.
Las obras adicionales requeridas para restablecer las condiciones de demolición Mesón en concreto o aumento en alguna cantidad y de las dimensiones correrán por cuenta del Constructor.      

	14. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.






	
1.  No 6128      
	2.  CORTE Y ROTURA DE MURO EN LADRILLO Y/O BLOQUE Y/O ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES

	3. UNIDAD DE MEDIDA                                                                                         ML - METRO LINEAL   

	4. DESCRIPCION
Consiste en el corte con equipo pulidora y disco a los muros en mampostería y elementos no estructurales, esta actividad se ejecutará en los sitios designado por la supervisión y/o la interventoría, el operario del equipo debe cumplir con los requerimientos de seguridad industrial y dotación para cumplir de forma correcta con la actividad  

	5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
· Identificación del Sitio donde se va realizar el corte y rotura 
· Pared Totalmente seca, Limpia
· Muro Cimbrado y/o señalado 
· Pulidora con protector 

	6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION: NINGUNA

	7. ENSAYOS A REALIZAR: NINGUNO

	8. MATERIALES: 

	9. EQUIPO
· Herramienta menor.
· Pulidora con protector 

	10. DESPERDICIOS
Incluidos                  |_|      Sí                 |X|     No
	11. MANO DE OBRA
Incluida                      |X|    Sí             |_|        No

	12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:
· Recomendaciones de la Secretaría de Aguas e Infraestructura del Departamento
· Recomendaciones del interventor.

	13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
El corte con pulidora se medirá por Metro Lineal (ml)) en sitio, de acuerdo con la  localización realizada, consignada en los planos del proyecto. No se medirán ni se pagarán parcialmente. Su valor corresponde al precio unitario estipulado en el respectivo contrato e incluye:
· Equipos descritos en el numeral 9.
· Mano de obra.
· Carga y retiro de escombros.
Las obras adicionales requeridas para restablecer las condiciones de corte con pulidora o el aumento en alguna cantidad y de las dimensiones correrán por cuenta del Constructor.

	14. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.






	1.  No 6306
	2. COLUMNAS DE 0.15*0.20 EN CONCRETO CLASE D (21MPA)

	3. UNIDAD DE MEDIDA                                                                               ML - METRO LINEAL

	4. DESCRIPCION 
Esta actividad se refiere a construcción de columnas de sección de 0.15x0.20 en concreto reforzado, con acabado liso, debe encofrarse formaleta metálica y/o formaleta en madera, según localización y dimensiones expresadas en los planos Arquitectónicos y Estructurales. El concreto será de clase D de (21MPa). 
Para su construcción se rectificará la localización y la dimensión de las columnas en cada una de las losas de la estructura para lo cual se replanteará nuevamente el cruce de los ejes correspondiente, así como su dimensión en el elemento estructural precedente. La altura de las columnas será la longitud entre el piso y la parte inferior de la placa o viga, sin tener en cuenta el espesor de los acabados. 
Las formaletas para esta actividad serán metálica y/o madera siguiendo las dimensiones, secciones y detalles señalados en los planos estructurales, cuidando que antes de cada vaciado se encuentren perfectamente limpias, engrasadas, rectas y firmemente aseguradas y apuntaladas. Serán revisadas y aprobadas por la Interventoría antes de cada vaciado. 
Esta actividad en su valoración no incluye el refuerzo.

	5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

· Consultar Planos Arquitectónicos. 
· Consultar Planos Estructurales. 
· Colocar refuerzo según despiece (ver planos estructurales). 
· Verificar el refuerzo vertical y sus respectivos traslapos. 
· Verificar la distribución de refuerzo y la longitud de traslapo. 
· Replantear ejes, verificar niveles y localizar columnas. 
· Preparar formaletas verificando que esté limpia y libre de material suelto. 
· Aplicaciones desmoldantes. 
· Levantar y acodalar formaletas. 
· Verificar plomos y dimensiones. 
· Vaciar y vibrar el concreto. 
· Desencofrar columnas. 
· Curar concreto. 
· Verificar plomos y niveles para aceptación 


	6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

· Tolerancias elementos en concreto. Tiempos mínimos de remoción de encofrados. Ver especificaciones generales. 


	7. ENSAYOS A REALIZAR: RESISTENCIA DEL CONCRETO

· Toma de muestras 
· curado 
· Ensayos de concreto según norma (NSR 10). O Normas relacionadas con aditivos.
· ensayos contemplados por la (NSR 10) 
· cualquier revisión de aspectos particulares que deban ser tenidos en cuenta para garantizar la calidad final del concreto. 

	8. MATERIALES

· Concreto clase D de (21MPa). 
· ACPM, 
· Curaseal, 
· Parafina. 
· Formaleta metálica columna


	9. EQUIPO

· Equipo para transporte horizontal y vertical del concreto. 
· Equipo para vaciado y vibrado del concreto. 
· Formaleta columna rectangular. 
· Andamios. 
· Herramienta menor. 


	10. DESPERDICIOS
Incluidos                  |X|     Sí                |_|       No
	11. MANO DE OBRA
Incluida                      |X|    Sí             |_|        No

	12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

· Recomendaciones Secretaría de Aguas e Infraestructura Departamental.
· Recomendaciones del Interventor.
· Norma NSR 10. 
· Normas vigentes y relacionadas con fundición de columnas. 
· Planos estructurales. 
· Planos arquitectónicos 


	13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Medirá y se pagará por metro lineal (ml) de concreto de clase D de (21MPa) vaciado en columna de sección de 0.15x0.20 debidamente ejecutados y aceptados por la Interventoría, previa verificación de los resultados de los ensayos el cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados. 
El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 
Diseño de mezclas del concreto. 
Ensayos de laboratorio y presentación de los respectivos resultados descritos en el numeral 7. 
Materiales descritos en el numeral 8. 
Equipos descritos en el numeral 9. 
Mano de obra. 
Suministro, transporte, colocación y retiro de las formaletas; incluyendo el tratamiento de superficies, conservación en el sitio durante el tiempo requerido y el retiro de las mismas. 
Costos por preparación de la superficie o el sitio de vaciado. 
Curado. 
Transportes dentro y fuera de la obra. 

El acero de refuerzo se medirá y pagará por separado en el ítem correspondiente. 


	14. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




	1.  No. 6315      
	2. MESÓN DE ESPESOR=10 CMS. EN CONCRETO CLASE D (21 MPA). INCLUYE REFUERZO SOBRE MUROS EN LADRILLO COMUN A=0,6M H<0,90M

	3. UNIDAD DE MEDIDA                                                                                           ML – METRO LINEAL

	4. DESCRIPCION 
Este ítem se refiere a la construcción de mesón en concreto de espesor de 10 cm de 21 Mpa, realizado en el sitio con sus secciones y refuerzos determinados.

	5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
· Ubicar y hacer el trozado donde va el mesón con sus dimensiones. Se toma los niveles con nivel de manguera.
· Realizar los anclajes si el mesón va anclado al muro.
· Para la realización del encofrado utilizar tablas de 2 cm de espesor para la plancha donde va el concreto que se refuerza con listones de madera y con unos cercos de 8x8 cm, lo cual se usa como parales de la formaleta.
· Si en el mesón lleva lavaplatos o lavamanos se deberá prever de los espacios necesarios para su instalación, dejando negativos dentro de la formaleta de las dimensiones de los aparatos a instalar.
· Realizar el corte y figuración del acero.
· Colocar las varillas en las dos direcciones, separadas cada 20 cm y en las intersecciones se amarra con alambre negro.
· Mezclar el concreto de tal manera que no valla a faltar y para una resistencia de 21 Mpa, luego se hace el vaciado con baldes y se nivela con boquillera.
· El acabado final de las repisas será liso obtenido con llana metálica. En caso de que los mesones vayan a ser enchapados con granito pulido, cerámica o cualquier otro material, no se requerirá dar este acabado final.


	6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION
 El mesón deberá cumplir con las dimensiones determinadas y con sus espacios exactos para la instalación de elementos que se necesiten.

	7. ENSAYOS A REALIZAR: RESISTENCIA DEL CONCRETO

	8. MATERIALES
· Concreto clase D  (21 MPA)	
· Tabla para formaleta (3 mt)	
· Malla electrosoldada 6 mm. Abertura de 0.15*0.15 m. 	
· Ladrillo tolete común	
· Mortero 1:3	

	9. EQUIPO
· Herramienta menor.
· Vibrador de concreto 

	10. DESPERDICIOS
Incluidos                  |X|     Si                |_|       No
	11. MANO DE OBRA
Incluida                      |X|    Si             |_|        No

	12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
· Recomendaciones Secretaría de Aguas e Infraestructura Departamental.
· Recomendaciones del Interventor.

	13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
El meson en concreto, se medirá por METRO LINEAL (ML) en sitio, de acuerdo con la localización realizada, consignada en los planos del proyecto. No se medirán ni se pagarán parcialmente. Su valor corresponde al precio unitario estipulado en el respectivo contrato e incluye:
· Materiales descritos en el numeral 8
· Equipos descritos en el numeral 9.
· Mano de obra.
· Carga y retiro de sobrantes de construcción.
Las obras adicionales requeridas para restablecer las condiciones del servicio ó el aumento en alguna cantidad y de las dimensiones correrán por cuenta del Constructor.

	14. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.













	1.  No. 6317       
	2. VIGA DE ENLACE DE 0.30*0.30 EN CONCRETO CLASE D (21 MPA)

	3. UNIDAD DE MEDIDA                                                                                           ML – METRO LINEAL

	4. DESCRIPCION 
Suministro, transporte, colocación y vibración de concreto fluido 21 MPa (3000 psi) - para construir viga de enlace, la cual soportara la estructura del proyecto. 

	5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
· Ubicación del sitio a donde se va construir la cimentación.
· Prepara los materiales necesarios para preparar el concreto.
· Prepara y alistar el acero de refuerzo.
· Fundir la viga y curarla con aditivo químico.
· Limpieza de la zona de ubicación

	6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

	7. ENSAYOS A REALIZAR: RESISTENCIA DEL CONCRETO

	8. MATERIALES
· Concreto  clase D (21 mpa)
· Tabla de formaleta (3 mt)
· puntilla 1 ½”-2”
· Alambre de amarrar negro calibre 18.
· Cuarton 4”x2”x3”

	9. EQUIPO
· Herramienta menor.
· Vibrador de concreto 

	10. DESPERDICIOS
Incluidos                  |X|     Si                |_|       No
	11. MANO DE OBRA
Incluida                      |X|    Si             |_|        No

	12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
· Recomendaciones Secretaría de Aguas e Infraestructura Departamental.
· Recomendaciones del Interventor.

	13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
La viga de enlace 30*30, se medirá por METRO LINEAL (ML) en sitio, de acuerdo con la localización realizada, consignada en los planos del proyecto. No se medirán ni se pagarán parcialmente. Su valor corresponde al precio unitario estipulado en el respectivo contrato e incluye:
· Materiales descritos en el numeral 8
· Equipos descritos en el numeral 9.
· Mano de obra.
· Carga y retiro de sobrantes de construcción.
Las obras adicionales requeridas para restablecer las condiciones del servicio ó el aumento en alguna cantidad y de las dimensiones correrán por cuenta del Constructor.

	14. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




	1.  No 6320
	2. VIGAS DE AMARRE DE 0.15*0.20 EN CONCRETO CLASE D (21 MPA)

	3. UNIDAD DE MEDIDA                                                                                           ML – METRO LINEAL

	4. DESCRIPCION 
Suministro, transporte, colocación y vibración de concreto fluido 21 MPa (3000 psi) - para construir viga de amarre que hace parte integral de estructura y realizar el confinamiento del elemento. 

	5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
· Ubicación del sitio a donde se fundirá la viga.
· Prepara los materiales necesarios para preparar el concreto.
· Prepara y alistar el acero de refuerzo.
· Fundir la viga y curara con aditivo químico.
· Desencofrar a los 28 días después del ensayo de resistencia.
· Limpieza de la zona de ubicación

	6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION: NINGUNA

	7. ENSAYOS A REALIZAR: resistencia del concreto

	8. MATERIALES
· Concreto clase D 21 mpa
· Alambre de amarrar negro calibre 18
· Cuartón de revoltura    7cm x 3,5 cm x 3m    
· Puntilla con cabeza 1 1/2" -2”
· Tabla para formaleta
· Trabillas 4*2cm                   

	9. EQUIPO	
· Herramienta menor. 
· Vibrador de concreto
· Andamio tubular 1,5x1,5 con cruceta
· Taco metálico extensión de 2.00 a 3.30 mt

	10. DESPERDICIOS
Incluidos                  |X|     Sí                |_|       No
	11. MANO DE OBRA
Incluida                      |X|    Sí             |_|        No

	12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
· Recomendaciones Secretaría de Aguas e Infraestructura Departamental.
· Recomendaciones del Interventor.

	13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
La viga de amarre de 0,15*0,20 en concreto de clase D, se medirá por metro lineal (ML) en sitio, de acuerdo con la localización realizada, consignada en los planos del proyecto. No se medirán ni se pagarán parcialmente. Su valor corresponde al precio unitario estipulado en el respectivo contrato e incluye:
· Materiales descritos en el numeral 8
· Equipos descritos en el numeral 9.
· Mano de obra.
· Carga y retiro de sobrantes de construcción.
Las obras adicionales requeridas para restablecer las condiciones del servicio ó el aumento en alguna cantidad y de las dimensiones correrán por cuenta del Constructor.

	14. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.





	1.  No. 6330      
	2. ALFAJÍA DE 0.25*0.07 EN CONCRETO CLASE D (21 MPA).

	3. UNIDAD DE MEDIDA                                                                                           ML – METRO LINEAL

	4. DESCRIPCION 
Ejecución de alfajías en concreto 3000 psi, según localización y dimensiones expresadas en los Planos Arquitectónicos. La dimensión del elemento alfajía es de 7 cms de altura y por un ancho correspondiente a 25 cm. 

	5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
· Colocar refuerzo de acero para cada elemento. 
· Verificar refuerzos, traslapos y recubrimientos. 
· Estudiar y definir dilataciones y modulaciones. 
· Prever el sistema de anclaje. 
· Verificar dimensiones, plomos y secciones. 
· Preparar el concreto con arena lavada y gravilla de ½” (12mm). 
· Vaciar concreto sobre los moldes. 
· Utilizar concreto fluido para acabado arquitectónico con un asentamiento de 6” +/- 1” y vibrar concreto mecánicamente. 
· Colocar alfajías empotradas sobre la mampostería 
· Fijar la alfajía al muro con mortero de pega 1:4 con arena lavada • Adherir la alfajía en los extremos al elemento siguiente con mortero • Verificar plomos y alineamientos de las alfajías 


	6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

	7. ENSAYOS A REALIZAR: RESISTENCIA DEL CONCRETO

	8. MATERIALES
· Concreto  clase D (21 mpa)
· Tabla de formaleta (3 mt)
· puntilla 1 ½”-2”
· Alambre de amarrar negro calibre 18.
· Cuarton 4”x2”x3”

	9. EQUIPO
· Herramienta menor.
· Vibrador de concreto 

	10. DESPERDICIOS
Incluidos                  |X|     Si                |_|       No
	11. MANO DE OBRA
Incluida                      |X|    Si             |_|        No

	12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
· Recomendaciones Secretaría de Aguas e Infraestructura Departamental.
· Recomendaciones del Interventor.

	13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
La alfajía de 0.25x0.07, se medirá por METRO LINEAL (ML) en sitio, de acuerdo con la localización realizada, consignada en los planos del proyecto. No se medirán ni se pagarán parcialmente. Su valor corresponde al precio unitario estipulado en el respectivo contrato e incluye:
· Materiales descritos en el numeral 8
· Equipos descritos en el numeral 9.
· Mano de obra.
· Carga y retiro de sobrantes de construcción.
Las obras adicionales requeridas para restablecer las condiciones del servicio ó el aumento en alguna cantidad y de las dimensiones correrán por cuenta del Constructor.

	14. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.









	1. ITEM No     6345
	2. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 5 MM. ABERTURA DE 0,15X0,15M.

	3. UNIDAD DE MEDIDA:                                                                                    KG -  KILOGRAMOS                       

	4. DESCRIPCION:
· Suministro, transporte e instalación de malla electro soldada de 6mm, de 0,15*0,15, para dar mayor resistencia a la  placa de piso o andén que se vaya a intervenir.

	5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
· Ubicación del sitio a intervenir
· Verificar niveles de la superficie
· Instalar la malla electro soldada especificada en los detalles estructurales
· Separar la malla del piso con ganchos de separación.

	6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION: NINGUNA.

	7. ENSAYOS A REALIZAR: 

	8. MATERIALES :
	· Malla electro soldada de 5mm, 0,15*15 cm

	· Ganchos separadores 
· Alambre negro




	9. EQUIPO:
· Herramienta menor.

	10. DESPERDICIOS:
Incluidos                  |X|     Sí                |_|       No
	11. MANO DE OBRA:
Incluida                      |X|    Sí             |_|        No

	12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:
· Recomendaciones de la Secretaría de Aguas e Infraestructura del Departamento
· Recomendaciones del interventor, 

	13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
La forma de pago será por  Kilos (KG) de acuerdo a los precios dados en el contrato, deberá ser debidamente medido  y verificado por el Interventor, según la  localización realizada, consignada en los planos del proyecto. No se medirán ni se pagarán parcialmente. Su valor corresponde al precio unitario estipulado en el respectivo contrato e incluye:
· Materiales descritos en el numeral 8
· Equipos descritos en el numeral 9.
· Mano de obra.
· Carga y retiro de sobrantes de construcción.
Las obras adicionales requeridas para restablecer las condiciones de la malla electro soldada   o el aumento en alguna cantidad  y de las dimensiones correrán por cuenta del Constructor.

	14. NO CONFORMIDAD:
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.








	1.  No. 6349         
	2.  DEMOLICIÓN DE PLACA CONCRETO SOPORTE DE EQUIPOS E=12.1 A 17.5 CM. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO INTERNO DE DISPOSICION DE ESCOMBROS Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL ITEM

	3. UNIDAD DE MEDIDA                                                                                       M2 - METRO CUADRADO

	4. DESCRIPCION 
Se refiere a la ejecución de los trabajos necesarios para la demolición total o parcial de placa de concreto E= 12.1 a 17.5 cm, los cuales pueden impedir el correcto desarrollo de las obras. Estas demoliciones deberán ser realizadas por el Contratista de acuerdo con las indicaciones hechas en los planos o en su defecto según los parámetros del Interventor. Incluye traslado hasta sitio interno.

	5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
· Ubicación del sitio a demoler.
· Verificar que no se vayan a realizar daños en las edificaciones aledañas.
· Los escombros deberán ser depositados en un lugar de fácil acceso para su recolección.
· Los escombros no deben obstruir las circulaciones. 
· El contratista podrá utilizar medios manuales y/o mecánicos y/o una combinación de ambos para realizar el trabajo.


	6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION: NINGUNA

	7. ENSAYOS A REALIZAR: NINGUNO

	8. MATERIALES: NINGUNO


	9. EQUIPO
· Herramienta menor. 
· Compresor neumático de un martillo.
· Los operarios deben utilizar elementos de protección. Se recomienda el uso de guantes, gafas de protección, cinturones de amarre, botas apropiadas.

	10. DESPERDICIOS
Incluidos                  |_|      Si                 |X|      No
	11. MANO DE OBRA
Incluida                      |X|    Si             |_|        No

	12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
· Recomendaciones de la Secretaría de Aguas e Infraestructura del Departamento
· Recomendaciones del interventor.

	13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
La demolición de placa concreto, se medirá por metros cuadrados (M2) en sitio, de acuerdo con la localización realizada, consignada en los planos del proyecto. No se medirán ni se pagarán parcialmente. Su valor corresponde al precio unitario estipulado en el respectivo contrato e incluye:
· Equipos descritos en el numeral 9.
· Mano de obra.
· Carga y retiro de escombros.
Las obras adicionales requeridas para restablecer las condiciones de demolición de la viga de cerramiento o el aumento en alguna cantidad y de las dimensiones correrán por cuenta del Constructor.

	14. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.



	1.  No 6401
	2. MURO EN LADRILLO COMÚN EN SOGA

	3. UNIDAD DE MEDIDA                                                                              M2 - METRO CUADRADO 

	4. DESCRIPCION
Suministro e Instalación de Muro en Ladrillo común en el sitio indicado en los planos lo cual se refiere a la construcción de muros mediante la colocación manual de elementos de un tamaño manejable para la mano del hombre como lo son los ladrillos y bloques cerámicos, bloques de concretos prefabricados, piedras talladas de forma regular o irregular
Los muros pueden ser interiores o de fachada. En esta última los elementos pueden ser pegados generando diversas composiciones arquitectónicas. Para la unión o pega de los elementos se utiliza mortero dosificado según las especificaciones técnicas de cada uno de los materiales.
Para la mampostería se debe realizar el replanteo y la verificación del material que se va a instalar. Se debe realizar la pega con la dosificación indicada, además de contar con todas las herramientas necesarias para la instalación de los elementos y por el personal capacitado para dicha actividad.
La superficie para instalar la mampostería, estará libre de elementos contaminantes (grasa, lodo mugre etc.) que resten adherencia deseada al piso. Nunca se hará mampostería, sobre recebo o tierra sino solamente sobre la base de concreto especificada o sobre los muros existentes. 
Limpieza y utilidad: Para la limpieza de los muros debe realizarse con agua a presión permitiéndole retirar cualquier impureza o en dado caso se usará ácido nítrico no se permitirá el uso de ácido nítrico. 

	5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
· Ubicación del Sitio de Pega
· Preparación de Mortero de Pega
· Instalación Ladrillo Farol

	6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION: NINGUNA

	7. ENSAYOS A REALIZAR: LOS MUROS DEBEN QUEDAR BIEN APLOMADOS Y NIVELADOS.

	8. MATERIALES
· Ladrillo tolete común
· Mortero 1:3

	9. EQUIPO
· Herramienta menor.
· Andamio tubular 1,5x1,5 con crucetas

	10. DESPERDICIOS
Incluidos                  |X|     Sí                |_|       No
	11. MANO DE OBRA
Incluida                      |X|    Sí             |_|        No

	12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:
· Recomendaciones Secretaría de Aguas e Infraestructura Departamental.
· Recomendaciones del Interventor.

	13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
La forma de pago será por Metro Cuadrado (M2), indicado y aceptado por el Interventor. No se medirán ni se pagarán parcialmente. Su valor corresponde al precio unitario estipulado en el respectivo contrato e incluye:
· Materiales descritos en el numeral 8
· Equipos descritos en el numeral 9.
· Mano de obra.
· Carga y retiro de sobrantes de construcción.
Las obras adicionales requeridas para restablecer las condiciones, o el aumento en alguna cantidad y de las dimensiones correrán por cuenta del Constructor. 

	14. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.








	1. ITEM No.   6406
	 2. REVOQUE SOBRE MURO ESPESOR 3.0 CM. CON MORTERO IMPERMEABLIZANTE

	3. UNIDAD DE MEDIDA                                                                                  M2- METRO CUADRADO 

	4. DESCRIPCION 
Esta especificación  presenta  los requisitos mínimos que debe cumplir el mortero  de cemento, arena  y producto impermeabilizante que se aplica como acabado liso a superficies de mampostería y columnas expuestas a la humedad.

	5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
Se aplicará en los sitios indicados en los planos. El mortero se compone de una proporción cemento - arena de 1:3 y se aplica el impermeabilizante con las recomendaciones del fabricante en un espesor mínimo de 3 cm. La arena deberá tener las mismas características de la utilizada en los concretos  pero  deberá  pasar toda la malla No. 6. La cantidad de agua con relación al cemento deberá  ser uniforme permitiendo  la obtención  de una pasta consistente  que no se deforme  al ser aplicada.
Es condición indispensable para que pueda iniciarse la ejecución de frisos en un área determinada de la obra, que se hayan ejecutado la totalidad de las regatas e instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias. La superficie sobre la cual se instale el revoque deberá tener la humedad suficiente para impedir que la superficie absorba la humedad de la mezcla

	6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION: NINGUNA

	7. ENSAYOS A REALIZAR

	8. MATERIALES
· Cemento
· Arena
· Agua
· impermeabilizante

	9. EQUIPO
· Herramienta menor.
· Andamio 

	10. DESPERDICIOS
Incluidos                  |X|     Sí                |_|       No
	11. MANO DE OBRA
Incluida                      |X|    Sí             |_|        No

	12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
· Recomendaciones Secretaría de Aguas e Infraestructura del Departamento.
· Recomendaciones del Interventor.

	13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por metro cuadrado (m2) debidamente revisados y aprobadas por la Interventoría. Las medidas se calcularán con base en los planos  Arquitectónicos. El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato, no se medirán ni se pagarán parcialmente. Su valor corresponde al precio unitario estipulado en el respectivo contrato e incluye:
· Materiales descritos en el numeral 8
· Equipos descritos en el numeral 9.
· Mano de obra.
· Carga y retiro de sobrantes de construcción.
Las obras adicionales requeridas para la elaboración del revoque sobre muro o el aumento en alguna cantidad  o de las dimensiones correrán por cuenta del Constructor. 

	14. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.








	1. ITEM No 6426
	2. CAJA DE INSPECCIÓN DE 100*100 CMS. EN CONCRETO CLASE D (21 MPA) INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO ESPESOR 10 CMS. CON VARILLA D=3/8"  SEPARACIÓN CADA 15 CMS. EN AMBAS DIRECCIONES

	3. UNIDAD DE MEDIDA                                                                                                UND – UNIDAD.

	4. DESCRIPCION 
Suministro, transporte y colocación de caja de inspección de 100X100 cm, en concreto de 3000 PSI, tapa reforzada en concreto de 3000 PSI para unir tramos de tuberías y derivación de la tubería a la red local de alcantarillado para evacuar las aguas residuales aparatos sanitarios y/o lluvias del proyecto.

	5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
· Consultar Planos hidráulicos y sanitarios  y verificar localización. 
· Acordar las medidas finales en obra o tomarlas en sitio antes de ejecución. 
· Consultar proyecto arquitectónico.
· Taponar las bocas de los tubos de llegada como salida con material fácil de quitar
· Fundir el piso de la caja en concreto de 3000 PSI.
· Construir y colocar la formaleta para las paredes de la caja de inspección conservando las medidas indicadas.
· Fundir las paredes de la caja concreto de 3000 PSI
· Hidratar el concreto hasta que tenga la resistencia requerida
· Corte, figure y transporte el acero y los ángulos para construir la tapa en concreto
· Fundir la tapa en concreto de 3000 PSI e hidratar hasta que tenga la resistencia requerida  
· Retire todo material extraño en la caja y retiro de tapones a las bocas de los tubos de llegada y salida.
· Realice pruebas
· Instale tapa y de al servicio

	6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

	7. ENSAYOS A REALIZAR
· Realizar la prueba de resistencia al concreto.
· Realizar las pruebas de estanqueidad a las tuberías.

	8. MATERIALES
· Angulo de 1”*1/8“ 
· Listo sajo de 5*3 cm *2,5 m (varilla)
· Puntilla Promedio.
· Tabla para formaleta de 1”*10”*2,9 m
· Concreto de 3000 PSI (producción)
· Acero Fy =60000 PSI

	9. EQUIPO
· Herramienta menor. 

	10. DESPERDICIOS
Incluidos                  |X|     Sí                |_|       No
	11. MANO DE OBRA
Incluida                      |X|    Sí             |_|        No

	12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
· Recomendaciones Secretaría de Aguas e Infraestructura Departamental.
· Recomendaciones del Interventor.
· Recomendaciones del Fabricante.

	13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
La caja de inspección de 100X100 cm en concreto de 3000 PSI, tapa reforzada en concreto de 3000 PSI, se medirá por Und (UNIDAD) en sitio, de acuerdo con la  localización realizada, consignada en los planos del proyecto. No se medirán ni se pagarán parcialmente. Su valor corresponde al precio unitario estipulado en el respectivo contrato e incluye:
· Materiales descritos en el numeral 8
· Equipos descritos en el numeral 9.
· Mano de obra.
· Carga y retiro de sobrantes de construcción.
Las obras adicionales requeridas para restablecer las condiciones del servicio o el aumento en alguna cantidad  y de las dimensiones correrán por cuenta del Constructor.

	14. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.







	1.  No 6504
	2. LOSA DE CONTRAPISO E=8 CMS, EN CONCRETO CLASE D (21 MPA)

	3. UNIDAD DE MEDIDA                                                                               M2- METRO CUADRADO

	4. DESCRIPCION 

Esta actividad se refiere a la construcción de una losa de contrapiso de concreto clase d de 21 mpa, la placa debe ser de 8 cm de espesor, esta será fundida según indicaciones en los planos estructurales y los planos arquitectónicos. Se replantearán, balancearán y compensarán de acuerdo con los planos específicos de detalle y los acabados previstos. Incluye obra falsa, formaleteado, colocación de concreto, curado, desformaleteada y retiro de obra falsa. El acabado final se dará de acuerdo a las recomendaciones del interventor y/o los planos arquitectónicos.
 
Los acabados para los bordes se construirán conforme a los detalles que se muestran en los planos y/o recomendaciones del interventor, y su costo será incluido en el valor por metro cuadrado (m2) de la losa; por lo tanto, no habrá lugar a pago adicional por este concepto. 
Esta actividad en su valoración incluye el refuerzo. 

	5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

· Consultar Planos Arquitectónicos. 
· Consultar Planos Estructurales. 
· Consultar NSR 10. 
· Verificar niveles y pendientes. 
· Estudiar y definir formaletas a emplear. 
· Estudiar y definir las dilataciones de formaletas. 
· Replantear la losa en la losa precedente. 
· Preparar formaletas y aplicar desmoldantes. 
· La modulación de la formaleta para el acabado inferior debe ser aprobada por la Interventoría. 
· Armar formaletas de descansos y gualderas. 
· Armar formaletas para tramos inclinados. 
· Instalar soportes y distanciadores para refuerzo. 
· Instalar chazos de madera en caso de ser necesario. 
· Verificar dimensiones, plomos y secciones. 
· Vaciar concreto viga gualdera, rampa y talones verificando el espesor. 
· Vibrar concreto. 
· Curar concreto. 
· Desencofrar. 
· Verificar niveles, plomos y alineamientos de rampa para aceptación. 


	6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

· Tolerancias para estructuras de concreto. Ver especificaciones generales 
· Tiempos mínimos de remoción de encofrados. Ver especificaciones generales. 


	7. ENSAYOS A REALIZAR: 

· Ensayos para concreto (NSR 10), ver especificaciones generales. 


	8. MATERIALES
· Concreto 21 MPA
· Alambre de amarrar negro calibre 18.
· Distanciadores. 
· Polietileno negro. 
· Formaleta súper T 4 usos. 
· Clavo común 3”. 
· Tacos metálicos. 
· Cerchas 
· Teleras 
· ACPM 
· Parafina. 


	9. EQUIPO
· Herramienta menor.
· Vibrador de concreto 
· Equipo para transporte horizontal y vertical del concreto. 
· Equipo obra falsa, tacos, cerchas, teleras, etc. 
· Equipo para vaciado del concreto.
· Cortadora de concreto
· Regla vibratoria 


	10. DESPERDICIOS
Incluidos                  |X|     Sí                |_|       No
	11. MANO DE OBRA
Incluida                      |X|    Sí             |_|        No

	12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
· Recomendaciones Secretaría de Aguas e Infraestructura Departamental.
· Recomendaciones del Interventor.
· Consultar NSR 10. 

	13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
La losa de contrapiso, se medirá por metro cuadrado (M2) en sitio, de acuerdo con la  localización realizada, consignada en los planos del proyecto. No se medirán ni se pagarán parcialmente. Su valor corresponde al precio unitario estipulado en el respectivo contrato e incluye:
· Materiales descritos en el numeral 8
· Equipos descritos en el numeral 9.
· Mano de obra.
· Carga y retiro de sobrantes de construcción.
Las obras adicionales requeridas para restablecer las condiciones del servicio, o el aumento en alguna cantidad y de las dimensiones correrán por cuenta del Constructor.

	14. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.







	1.  No 6505
	2. LOSA DE PISO E=8 CMS, INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA Y PASADORES DE CARGA C. 0.50 M. EN CONCRETO CLASE D (21 MPA)

	3. UNIDAD DE MEDIDA                                                                               M2-  METRO CUADRADO

	4. DESCRIPCION 
Esta actividad se refiere a la construcción de una losa de piso de concreto clase d de 21 mpa con malla electro soldada con pasadores de carga cada 0.50 cm  la placa debe ser de 8 cm de espesor, esta será fundida según indicaciones en los planos estructurales y los planos arquitectónicos. Se replantearán, balancearán y compensarán de acuerdo con los planos específicos de detalle y los acabados previstos. Incluye obra falsa, formaleteado, colocación de concreto, curado, desformaleteada y retiro de obra falsa. El acabado final se dará de acuerdo a las recomendaciones del interventor y/o los planos arquitectónicos.
Los acabados para los bordes se construirán conforme a los detalles que se muestran en los planos y/o recomendaciones del interventor, y su costo será incluido en el valor por metro cuadrado (m2) de la losa; por lo tanto, no habrá lugar a pago adicional por este concepto. 
Esta actividad en su valoración incluye el refuerzo. 

	5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
· Consultar Planos Arquitectónicos. 
· Consultar Planos Estructurales. 
· Consultar NSR 10. 
· Verificar niveles y pendientes. 
· Verificar longitud de refuerzo en espera, para garantizar longitud de traslapo. 
· Estudiar y definir formaletas a emplear. 
· Estudiar y definir las dilataciones de formaletas. 
· Replantear la losa en la losa precedente. 
· Preparar formaletas y aplicar desmoldantes. 
· La modulación de la formaleta para el acabado inferior debe ser aprobada por la Interventoría. 
· Armar formaletas de descansos y gualderas. 
· Armar formaletas para tramos inclinados. 
· Instalar soportes y distanciadores para refuerzo. 
· Colocar acero de refuerzo 
· Verificar refuerzos, traslapos y recubrimientos. 
· Instalar chazos de madera en caso de ser necesario. 
· Verificar dimensiones, plomos y secciones. 
· Vaciar concreto viga gualdera, rampa y talones verificando el espesor. 
· Vibrar concreto. 
· Curar concreto. 
· Desencofrar. 
· Verificar niveles, plomos y alineamientos de rampa para aceptación. 

	6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION
· Tolerancias para estructuras de concreto. Ver especificaciones generales 
· Tiempos mínimos de remoción de encofrados. Ver especificaciones generales. 


	7. ENSAYOS A REALIZAR: 
· Ensayos para concreto (NSR 10), ver especificaciones generales. 


	8. MATERIALES
· Concreto 21 MPA
· Alambre de amarrar negro calibre 18.
· Distanciadores. 
· Polietileno negro. 
· Formaleta súper T 4 usos. 
· Clavo común 3”. 
· Tacos metálicos. 
· Cerchas 
· Teleras 
· ACPM 
· Parafina. 
· Malla electro soldada 
· Pasadores de carga


	9. EQUIPO
· Herramienta menor.
· Vibrador de concreto 
· Equipo para transporte horizontal y vertical del concreto. 
· Equipo obra falsa, tacos, cerchas, teleras, etc. 
· Equipo para vaciado del concreto.
· Cortadora de concreto 


	10. DESPERDICIOS
Incluidos                  |X|     Sí                |_|       No
	11. MANO DE OBRA
Incluida                      |X|    Sí             |_|        No

	12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
· Recomendaciones Secretaría de Aguas e Infraestructura Departamental.
· Recomendaciones del Interventor.
· Consultar NSR 10. 

	13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
La losa de piso, se medirá por metro cuadrado (M2) en sitio, de acuerdo con la  localización realizada, consignada en los planos del proyecto. No se medirán ni se pagarán parcialmente. Su valor corresponde al precio unitario estipulado en el respectivo contrato e incluye:
· Materiales descritos en el numeral 8
· Equipos descritos en el numeral 9.
· Mano de obra.
· Carga y retiro de sobrantes de construcción.
Las obras adicionales requeridas para restablecer las condiciones del servicio, o el aumento en alguna cantidad y de las dimensiones correrán por cuenta del Constructor.

	14. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
























	1.  No. 6506
	 2.  NIVELACIÓN DE PISO EN MORTERO 1:4 E= 0.0-0.05 M.

	3. UNIDAD DE MEDIDA                                                                                  M2 - METRO CUADRADO

	4. DESCRIPCION 
Se refiere este ítem al alistado de pisos en mortero 1:4, que en este caso se hará para la instalación del piso en cerámica.
 Para ejecutar dicha actividad, se empleará cemento gris de buena calidad y arena de peña o río, perfectamente allanado con el fin de instalar estuco y vinilos, cerámicas o enchapes.  A la vez, para dar el acabado, el cual se echará en la última capa de afinado, este debe quedar bien nivelado y en los casos donde sea exterior, con los niveles necesarios para el desagüe correspondiente.
El mortero o alistado de piso será construido de acuerdo con las dimensiones y especificaciones consignadas en el diseño Arquitectónico.

	5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
· Ubicación del sitio de construcción del Alistado Piso. 
· Colocación de los Niveles.
· Vaciado del mortero 1:4
· Terminado o acabado perfectamente nivelado, liso, con llana madera.

	6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION: NINGUNA

	7. ENSAYOS A REALIZAR: NINGUNO

	8. MATERIALES
· Mortero 1:4.

	9. EQUIPO
· Herramienta menor.
· Codal en aluminio de 1 1/2” x 3.

	10. DESPERDICIOS
Incluidos                  |X|     Sí                |_|       No
	11. MANO DE OBRA
Incluida                      |X|    Sí             |_|        No

	12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
· Recomendaciones de la Secretaría de Aguas e Infraestructura del Departamento
· Recomendaciones del interventor.

	13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
El Alistado piso, en mortero 1:4  se medirá por Metro Cuadrado (M2)  en sitio, según la  localización realizada, consignada en los planos del proyecto. No se medirán ni se pagarán parcialmente. Su valor corresponde al precio unitario estipulado en el respectivo contrato e incluye:
· Materiales descritos en el numeral 8
· Equipos descritos en el numeral 9.
· Mano de obra.
Las obras adicionales requeridas para restablecer las condiciones del Alistado Piso o el aumento en alguna cantidad y de las dimensiones correrán por cuenta del Constructor.

	14. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.









	1. ITEM No.     6508        
	2.  PISO EN TABLETA ROMANA ROJA

	3. UNIDAD DE MEDIDA                                                                                  M2- METRO CUADRADO 

	4. DESCRIPCION 
El enchape referenciado a instalar en las instituciones educativas será de color blanco neutro, el formato de las piezas 9x18 cm, La instalación de las piezas en los paños será de forma horizontal y los arranques  definidos por el interventor y/o el supervisor en sitio, el contratista de obra debe garantizar la correcta fijación de las piezas. En los paños a ejecutar, el enchape instalado NO debe presentar fichas sin nivel y/o levantadas y/o quebradas y/o despicadas y separación continua en las aristas, el contratista debe hacer la entrega con las especificaciones y requerimientos necesarios. Incluye fraguado del enchape

	5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
· Ubicación del trabajo a realizar.
· Verificar que no se vayan a realizar daños marginales., 
· El contratista podrá utilizar medios manuales y/o mecánicos y/o una combinación de ambos para realizar el trabajo.

	6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION: Ninguna

	7. ENSAYOS A REALIZAR: No aplica

	8. MATERIALES
· Tableta Gres romana roja de 9x18 cms.	
· Pegacor Blanco X 25KG	
· Wipe	
· Agua	
· Color mineral (libra)	

	9. EQUIPO
· Herramienta menor. 
· Los operarios deben utilizar elementos de protección. Se recomienda el uso de guantes, cinturones de amarre, botas apropiadas.

	10. DESPERDICIOS
Incluidos                     |X|  Si                     |_| No
	11. MANO DE OBRA
Incluida                      |X|    Si             |_|        No

	12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
· Recomendaciones Secretaría de Aguas e Infraestructura Departamental.
· Recomendaciones del Interventor y/o Supervisor

	13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
El piso en tableta romana roja, se medirá por metros cuadrados (M2) en sitio, de acuerdo con la  localización realizada, consignada en los planos del proyecto. No se medirán ni se pagarán parcialmente. Su valor corresponde al precio unitario estipulado en el respectivo contrato e incluye:
•	Equipos descritos en el numeral 9.
•	Mano de obra.
•	Carga y retiro de escombros.
Las obras adicionales requeridas para restablecer las condiciones de demolición pintura y revoque o aumento en alguna cantidad  y de las dimensiones correrán por cuenta del Constructor.

	14. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.











	1. No.      6511
	2. ENCHAPE  EN CERAMICA PISO INCLUYE MORTERO.

	3. UNIDAD DE MEDIDA                                                                                   M2- METRO CUADRADO

	4. DESCRIPCION 
Se refiere este ítem a la ejecución de enchapados de los pisos interiores. El enchape a usar será Cerámica o similar. El Contratista deberá tener especial precaución en la adquisición de este material al hacer el pedido con el objeto de garantizar igual tamaño e idéntico lote de color. El material exigido será de primera calidad.

	5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
· Se realizará el mortero de pega, de acuerdo a los planos del proyecto y con los niveles estipulados en el mismo.
· Las baldosas deberán nivelarse y juntarse con golpes suaves, serán pegados con el material pegacor o similar. 
· En los pisos enchapados con cerámica se procederá aplicar blinda boquilla para cubrir totalmente las juntas.
· después se limpiará con trapo ligeramente humedecido para evitar que el enchape se manche.
·  Los cortes deberán ser hechos a máquina.

	6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION: NINGUNO

	7. ENSAYOS A REALIZAR: verificar que la cerámica no quede suelta, desnivelada.

	8. MATERIALES:
· Mortero de nivelación.
· Cerámica de primera calidad, trafico 5.
· Pegacor o similar.
· Cemento blanco
· Mineral alemán.
· Blinda boquilla.

	9. EQUIPO
· Herramienta menor. 

	10. DESPERDICIOS
Incluidos                  |X|     Sí                |_|       No
	11. MANO DE OBRA
Incluidos            |X|     Sí                |_|    No

	12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
· Recomendaciones Secretaría de Aguas e Infraestructura Departamental.
· Recomendaciones del Fabricante.
· Recomendaciones del interventor.

	13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
La medida será por Metro Cuadrado (M2) de enchape ejecutado y recibido a entera satisfacción del supervisor, incluyendo rinconeras y esquineras de aluminio. No se pagarán lineales. El pago se hará al precio consignado en el Formulario de la Propuesta, valor que incluye: 
· Materiales descritos en el numeral 8
· Equipos descritos en el numeral 9.
· Mano de obra.
· Carga y retiro de sobrantes de construcción.
Las obras adicionales requeridas para restablecer las condiciones del servicio ó el aumento en alguna cantidad  y de las dimensiones correrán por cuenta del Constructor.

	14. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




	1.  No.  6515
	2. GUARDAESCOBA TABLETA ROMANA

	3. UNIDAD DE MEDIDA                                                                                     ML - METRO LINEAL 

	4. DESCRIPCION
 Se refiere a la instalación de guarda escoba de la misma referencia  de piso que se instalará en la obra en los sitios señalados en los planos y/o indicados en las especificaciones particulares del proyecto.
Se usará tableta romana roja 9x18 de dimensiones, referencia y color indicado en los planos, las especificaciones particulares.
El Contratista deberá tener especial precaución en la adquisición de este material al hacer el pedido con el objeto de garantizar igual tamaño e idéntico lote de color. El material exigido será de primera calidad.

	5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
Para su instalación se utilizará pegador o el material indicado por el interventor. Se tendrá especial cuidado en la perfecta nivelación del conjunto y de cada uno de los baldosines y la perfecta alineación de las juntas en ambas direcciones, no permitiendo trabas en ningún sentido, pues las tabletas deberán formar una superficie continua.
Las piezas de borde deberán cortarse y esmerilarse para asegurar un corte recto y pulido estrictamente ajustado a los elementos de borde (guarda escobas, pirlanes). Una vez colocado el baldosín, se emboquilla utilizando para ello boquilla de enchape de acuerdo a la referencia de especificación del proyecto y según indicaciones de la Interventoría, procediendo enseguida a un lavado perfecto del mismo y a cubrirlo con alguna protección que asegure la limpieza del material hasta su entrega definitiva.

	6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION:

	7. ENSAYOS A REALIZAR:

	8. MATERIALES
· Tableta Gres romana roja de 9x18 cms.	
· Pegacor Blanco X 25KG	
· Wipe	
· Agua	
· Color mineral (libra)	

	9. EQUIPO
· Herramienta menor.

	10. DESPERDICIOS
Incluidos                  |X|     Sí                |_|       No
	11. MANO DE OBRA
Incluida                      |X|    Sí             |_|        No

	12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
· Recomendaciones de la Secretaría de Aguas e Infraestructura del Departamento.
· Recomendaciones del interventor.

	13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
La forma de pago será por Metro Lineal (ML), indicado y aceptado por el Interventor. Según la localización realizada consignada en los planos del proyecto. No se medirán ni se pagarán parcialmente, su valor corresponde al precio unitario estipulado en el respectivo contrato e incluye:
· Materiales descritos en el Numeral 8
· Equipos descritos en el Numeral 9.
· Desperdicios Numeral 10.
· Mano de obra Numeral 11
Las obras adicionales requeridas para restablecer las condiciones, o el aumento en alguna cantidad y de las dimensiones correrán por cuenta del Constructor.

	14. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución, o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.





	1.  No. 6517 
	2. PINTURA CON VINILO SOBRE MUROS TRES MANOS

	3. UNIDAD DE MEDIDA                                                                                M2 - METRO CUADRADO  

	4. DESCRIPCION
Consiste en la aplicación de pintura, para dar acabado final, luego de tener la superficie lijada y completamente lisa se procede a aplicar las tres manos de pintura. El contratista debe garantizar una superficie suave en óptimas condiciones y con los requerimientos y especificaciones necesarias para la correcta adherencia del material a aplicar.  

	5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
· Identificación del Sitio donde se va Aplicar
· Acabado en Lija 150 agua.
· Pared Totalmente seca, Limpia
· Aplicación del vinilo tres manos

	6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION: NINGUNA

	7. ENSAYOS A REALIZAR: no se deben presentar protuberancias, ni superficies abombadas, ni carrasposas

	8. MATERIALES
· Pintura vinilo (vinil tex)   

	9. EQUIPO
· Herramienta menor. 

	10. DESPERDICIOS
Incluidos                  |X|     Sí                |_|       No
	11. MANO DE OBRA
Incluida                      |X|    Sí             |_|        No

	12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
· Recomendaciones de la Secretaría de Aguas e Infraestructura del Departamento
· Recomendaciones del interventor.	
· Recomendaciones del Fabricante.

	13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
El vinilo tres manos, se medirá por Metro Cuadrado (M2) en sitio, de acuerdo con la localización realizada, consignada en los planos del proyecto. No se medirán ni se pagarán parcialmente. Su valor corresponde al precio unitario estipulado en el respectivo contrato e incluye:
· Materiales descritos en el numeral 8
· Equipos descritos en el numeral 9.
· Mano de obra.
· Carga y retiro de sobrantes de construcción.
Las obras adicionales requeridas para restablecer las condiciones del servicio o el aumento en alguna cantidad y de las dimensiones correrán por cuenta del Constructor. 

	14. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.





	1.  No.     6519     
	2.  PINTURA CON ESMALTE PUERTA Y/O  REJAS Y/O SUPERFICIES METÁLICAS.

	3. UNIDAD DE MEDIDA                                                                                    M2- METRO CUADRADO

	4. DESCRIPCION
Pintura a Base de Aceite para la protección de Elementos Metálicos  como puertas, ventanas y rejas,  para dar acabado a los mismos.

	5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
· Identificación del Sitio donde se va a Intervenir
· Aplicación Lija 150 Agua
· Aplicación del anticorrosivo
· Aplicación del Esmalte 

	6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION: NINGUNA

	7. ENSAYOS A REALIZAR: NINGUNO

	8. MATERIALES
· Lija 150 Agua, Thinner  Galón, Esmalte.
· Anticorrosivo        

	9. EQUIPO
· Herramienta menor. 

	10. DESPERDICIOS
Incluidos                  |X|     Sí                |_|       No
	11. MANO DE OBRA
Incluida                      |X|    Sí             |_|        No

	12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
· Recomendaciones Secretaría de Aguas e Infraestructura Departamental.
· Recomendaciones del Interventor.
· Recomendaciones del fabricante.             

	13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
La forma de pago será por metro Cuadrado (M2), indicado y  aceptado por el Interventor. Según la  localización realizada, consignada en los planos del proyecto. No se medirán ni se pagarán parcialmente. Su valor corresponde al precio unitario estipulado en el respectivo contrato e incluye:
· Materiales descritos en el numeral 8
· Equipos descritos en el numeral 9.
· Mano de obra.
Las obras adicionales requeridas para restablecer las condiciones de la pintura con esmalte o el aumento en alguna cantidad  y de las dimensiones correrán por cuenta del Constructor. 

	14. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.



	1.  No.     6520    
	2.  PINTURA CON ESMALTE CERCHAS Y/O CORREAS

	3. UNIDAD DE MEDIDA                                                                                    M2- METRO CUADRADO

	4. DESCRIPCION
Pintura a Base de Aceite para la protección de Elementos Metálicos  cerchas y/ correas,  para dar acabado a los mismos.

	5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
· Identificación del Sitio donde se va a Intervenir
· Aplicación Lija 150 Agua
· Aplicación del anticorrosivo
· Aplicación del Esmalte 

	6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION: NINGUNA

	7. ENSAYOS A REALIZAR: NINGUNO

	8. MATERIALES
· Thinner  Galón, 
· Pintura tipo esmalte o laca.
    

	9. EQUIPO
· Herramienta menor. 

	10. DESPERDICIOS
Incluidos                  |X|     Sí                |_|       No
	11. MANO DE OBRA
Incluida                      |X|    Sí             |_|        No

	12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
· Recomendaciones Secretaría de Aguas e Infraestructura Departamental.
· Recomendaciones del Interventor.
· Recomendaciones del fabricante.             

	13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
La forma de pago será por metro Cuadrado (M2), indicado y  aceptado por el Interventor. Según la  localización realizada, consignada en los planos del proyecto. No se medirán ni se pagarán parcialmente. Su valor corresponde al precio unitario estipulado en el respectivo contrato e incluye:
· Materiales descritos en el numeral 8
· Equipos descritos en el numeral 9.
· Mano de obra.
Las obras adicionales requeridas para restablecer las condiciones de la pintura con esmalte o el aumento en alguna cantidad  y de las dimensiones correrán por cuenta del Constructor. 

	14. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




	1. ITEM No.   6529
	 2.  NIVEACIÓN DE PISO EN MORTERO 1:4 E= 0.05-0.08 M.

	3. UNIDAD DE MEDIDA                                                                                  M2 - METRO CUADRADO

	4. DESCRIPCION 
Se refiere este ítem al alistado de pisos en mortero 1:4, que en este caso se hará para la instalación del piso en madera laminada.
 Para ejecutar dicha actividad, se empleará cemento gris de buena calidad y arena de peña o río, perfectamente allanado con el fin de instalar estuco y vinilos, cerámicas o enchapes.  A la vez, para dar el acabado, el cual se echará en la última capa de afinado, este debe quedar bien nivelado y en los casos donde sea exterior, con los niveles necesarios para el desagüe correspondiente.
El mortero o alistado de piso será construido de acuerdo con las dimensiones y especificaciones consignadas en el diseño Arquitectónico.

	5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
· Ubicación del sitio de construcción del Alistado Piso. 
· Colocación de los Niveles.
· Vaciado del mortero 1:4
· Terminado o acabado perfectamente nivelado, liso, con llana madera.

	6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION: NINGUNA

	7. ENSAYOS A REALIZAR:

	8. MATERIALES
· Mortero 1:4.

	9. EQUIPO
· Herramienta menor.
· Codal en aluminio de 1 1/2” x 3.

	10. DESPERDICIOS
Incluidos                  |X|     Sí                |_|       No
	11. MANO DE OBRA
Incluida                      |X|    Sí             |_|        No

	12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
· Recomendaciones de la Secretaría de Aguas e Infraestructura del Departamento
· Recomendaciones del interventor.

	13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
El Alistado piso, en mortero 1:4  se medirá por Metro Cuadrado (M2)  en sitio, según la  localización realizada, consignada en los planos del proyecto. No se medirán ni se pagarán parcialmente. Su valor corresponde al precio unitario estipulado en el respectivo contrato e incluye:
· Materiales descritos en el numeral 8
· Equipos descritos en el numeral 9.
· Mano de obra.
Las obras adicionales requeridas para restablecer las condiciones del Alistado Piso o el aumento en alguna cantidad  y de las dimensiones correrán por cuenta del Constructor.

	14. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.








	1.  No.     6539
	2. ENCHAPE CERAMICO (PARED 20X20) COLOR BLANCO, SE INSTALARA SOBRE MURO EN SISTEMA LIVIANO

	3. UNIDAD DE MEDIDA                                                                              M2 – METRO CUADRADO

	4. DESCRIPCION
Suministro e instalación de cerámica pared, el cual se realizará Cuando el Revoque este  perfectamente seco, se procederá  a extender  el pegante y a colocar las baldosas de Pared. Este trabajo incluye el emboquille.

	5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
· Identificación del Sitio donde se va a hacer la Instalación del Enchape de Pared.
· Verificar que el Revoque y el mortero estén en Buenas Condiciones
· Extender el Pegante
· Instalación del enchape de pared. 

	6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION: NINGUNA

	7. ENSAYOS A REALIZAR

	8. MATERIALES
· Mortero o revoque.
· Pegante
· Enchape de Pared
· Boquilla

	9. EQUIPO
· Herramienta menor. 

	10. DESPERDICIOS
Incluidos                  |X|     Sí                |_|       No
	11. MANO DE OBRA
Incluida                      |X|    Sí             |_|        No

	12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
· Recomendaciones Secretaría de Aguas e Infraestructura Departamental.
· Recomendaciones del Fabricante.
· Recomendaciones del interventor.

	13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
La forma de pago será por Metros Cuadrados (M2) netos de Enchape de cerámico de  Pared, correctamente colocados e indicados y recibidos a entera satisfacción por el Interventor. No se pagarán lineales. El pago se hará al precio consignado en el Formulario de la Propuesta, valor que incluye: 
· Materiales descritos en el numeral 8
· Equipos descritos en el numeral 9.
· Mano de obra.
· Carga y retiro de sobrantes de construcción.
Las obras adicionales requeridas para restablecer las condiciones del servicio ó el aumento en alguna cantidad  y de las dimensiones correrán por cuenta del Constructor.

	14. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




	1.  No.     6542
	2. SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE CERAMICO 20X20 COLOR BLANCO

	3. UNIDAD DE MEDIDA                                                                              M2 – METRO CUADRADO

	4. DESCRIPCION
Suministro e instalación de enchape cerámico de pared 20x20, el cual se realizará Cuando el Revoque este  perfectamente seco, se procederá  a extender  el pegante y a colocar las baldosas de Pared. Este trabajo incluye el emboquille.

	5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
· Identificación del Sitio donde se va a hacer la Instalación del Enchape de Pared.
· Verificar que el Revoque y el mortero estén en Buenas Condiciones
· Extender el Pegante
· Instalación del enchape de pared. 

	6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION: NINGUNA

	7. ENSAYOS A REALIZAR

	8. MATERIALES
· Cemento gris 
· Cemento blanco
· Fiajmix aditivo en polvo
· Cerámica piso pared de 20.5x20.5
· Blanco de zinc
· Agua

	9. EQUIPO
· Herramienta menor. 

	10. DESPERDICIOS
Incluidos                  |X|     Sí                |_|       No
	11. MANO DE OBRA
Incluida                      |X|    Sí             |_|        No

	12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
· Recomendaciones Secretaría de Aguas e Infraestructura Departamental.
· Recomendaciones del Fabricante.
· Recomendaciones del interventor.

	13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
La forma de pago será por Metros Cuadrados (M2) netos de Enchape de cerámico de  Pared, correctamente colocados e indicados y recibidos a entera satisfacción por el Interventor. No se pagarán lineales. El pago se hará al precio consignado en el Formulario de la Propuesta, valor que incluye: 
· Materiales descritos en el numeral 8
· Equipos descritos en el numeral 9.
· Mano de obra.
· Carga y retiro de sobrantes de construcción.
Las obras adicionales requeridas para restablecer las condiciones del servicio ó el aumento en alguna cantidad  y de las dimensiones correrán por cuenta del Constructor.

	14. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	1.  No.  6534
	 2. RESANE LIMPIEZA Y PINTURA TIPO 1 DE MUROS EN MAMPOSTERIA Y CIELOS EXISTENTE (3 MANOS)

	
3. UNIDAD DE MEDIDA                                                                                   M2- METRO CUADRADO 
.

	4. DESCRIPCION 
Los resanes se harán con estuco,  el cual es una pasta de grano fino compuesta de cal para dar acabado Final, después de seco el estuco se procederá a pulir la superficie  con lija para dejar la superficie totalmente lisa y dar Terminado en Pintura.

	5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
· Identificación del Sitio donde se va Aplicar
· Pared Totalmente seca, Limpia
· Aplicación del Estuco
· Acabado en Lija 150 agua
· Pintura Vinilo Plus

	6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION: NINGUNA

	7. ENSAYOS A REALIZAR

	8. MATERIALES
· Vinil Plus Tipo I  Gl	
· Mortero 1:3	

	9. EQUIPO
· Herramienta menor.
· Andamio 

	10. DESPERDICIOS
Incluidos                  |X|     Si                |_|       No
	11. MANO DE OBRA
Incluida                      |X|    Si             |_|        No

	12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
· Recomendaciones Secretaría de Aguas e Infraestructura Departamental.
· Recomendaciones del Interventor.
· Recomendaciones del fabricante.


	13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
La forma de pago será por metro Cuadrado (M2), de acuerdo con la  localización realizada, consignada en los planos del proyecto. No se medirán ni se pagarán parcialmente. Su valor corresponde al precio unitario estipulado en el respectivo contrato e incluye:
· Materiales descritos en el numeral 8
· Equipos descritos en el numeral 9.
· Mano de obra.
· Carga y retiro de sobrantes de construcción.

Las obras adicionales requeridas para restablecer las condiciones del servicio o el aumento en alguna cantidad  y de las dimensiones correrán por cuenta del Constructor.

	14. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.





	1. ITEM No  6544       
	2.  ESTUCO Y PINTURA TIPO SIKAGUARD 317 W EN MUROS Y CIELOS  EN SISTEMA LIVIANO INTERIORES (3 MANOS)

	3. UNIDAD DE MEDIDA                                                                                     M2 -   METRO CUADRADO  

	4. DESCRIPCION
Los resanes se harán con estuco,  el cual es una pasta de grano fino compuesta de cal para dar acabado Final, después de seco el estuco se procederá a pulir la superficie  con lija para dejar la superficie totalmente lisa y dar Terminado en Pintura tipo sikaguard 317w.

	5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
· Identificación del Sitio donde se va Aplicar
· Pared Totalmente seca, Limpia
· Aplicación del Estuco
· Acabado en Lija 150 agua
· Aplicación de Pintura Sikaguard 317 W

	6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

	7. ENSAYOS A REALIZAR: NINGUNO

	8. MATERIALES:
· Yeso 
· Estuco listo
· Lija Agua 150
· Sikaguard 317  w         

	9. EQUIPO
· Herramienta menor. 

	10. DESPERDICIOS
Incluidos                  |X|     Sí                |_|       No
	11. MANO DE OBRA
Incluida                      |X|    Sí             |_|        No

	12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:
· Recomendaciones Secretaría de Aguas e Infraestructura Departamental.
· Recomendaciones del Interventor.
· Recomendaciones del fabricante.             

	13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
La forma de pago será por Metro Cuadrado (M2), indicado y  aceptado por el Interventor, No se medirán ni se pagarán parcialmente. Su valor corresponde al precio unitario estipulado en el respectivo contrato e incluye:
· Materiales descritos en el numeral 8
· Equipos descritos en el numeral 9.
· Mano de obra.
· Carga y retiro de sobrantes de construcción.

Las obras adicionales requeridas para restablecer las condiciones del estuco, o el aumento en alguna cantidad  y de las dimensiones correrán por cuenta del Constructor.

	14. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.






	1.  No          6601
	2. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CALIBRE 20 ACANALADA CON CERRADURA.

	3. UNIDAD DE MEDIDA                                                                                                     M2- METRO CUADRADO

	4. DESCRIPCION 
Suministro e instalación de puertas en lámina cold rolled cal. 20 acanalada, recubiertas con Anticorrosivo y pintura, con cerradura, según especificación establecida dentro de los Planos Arquitectónicos y de Detalle.

	5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
· Puertas en Lámina Doblada. Para su construcción se utilizará lámina calibre 20, laminada en frío, con los detalles y dimensiones dadas por el interventor, con refuerzos interiores en lámina calibre 18 cada 0.30 m y tapando los bordes o cantos de las alas con lámina calibre 16. Cuando el espesor no se indique en el diseño, será de cuatro (4) centímetros. Los lugares donde van las bisagras y cerraduras se reforzarán con platinas, las puertas deben quedar perfectamente aplomadas. 
· Estas puertas estarán provistas de chapas de primera calidad y llevarán las fallebas y picaportes necesarias y un mínimo de tres (3) bisagras de nudo, cobrizadas de 3-1/2" o más grandes si el tamaño de la puerta lo requiere. Las soldaduras se pulirán en el taller y el acabado exterior quedará completamente liso, libre de abolladuras, y resaltos, terminado con las manos de pintura anticorrosiva necesarias, antes de su transporte a la obra. Su colocación se hará en momento oportuno, de acuerdo con el Interventor, y se protegerá contra golpes, rayones, u otros hasta la entrega de la obra. La fijación de las puertas a los marcos se hará de manera que garantice la adecuada resistencia, observando especial cuidado en los planos y alineando para asegurar el ajuste de las mismas.
· Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización.
· Consultar Cuadros de Detalles.
· Verificar medidas finales en obra.
· Envío, almacenamiento y manejo
· Las puertas serán de 0.60 m. a 0,9 m de ancho en cabinas normalizadas, y de 0.80 ms. En cabinas de minusválidos, a menos que se especifique lo contrario.
· Las divisiones serán acabadas con pintura horneada acrílica.
· Ajuste y limpieza
· Limpiar superficies del compartimento así como los accesorios y herrajes, resanando peladuras menores y otras imperfecciones de acabado, una vez se completen otros trabajos en el área.
· Herrajes de puertas
· Herrajes de línea del proveedor en aleación de zinc, o acero inoxidable con acabados en cromo pulido
· US26 o similar.
· Bisagras ajustables para mantener la puerta abierta en cualquier posición.
· Verificar niveles, plomos y alineamientos para aceptación.

	6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION: NINGUNA

	7. ENSAYOS A REALIZAR: NINGUNO

	8. MATERIALES
· Puerta marco chapa sencill/c.20 0.6-0.9 m
· Esmalte
· Mortero 1:3
· Anticorrosivo linea gris gl  

	9. EQUIPO
· Herramienta menor. 

	10. DESPERDICIOS
Incluidos                  |X|     Sí                |_|       No
	11. MANO DE OBRA
Incluida                      |X|    Sí             |_|        No

	12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
· Recomendaciones Secretaría de Aguas e Infraestructura Departamental.
· Recomendaciones del Interventor.
· Recomendaciones del fabricante.             

	13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
La forma de pago será por metro Cuadrado (M2), indicado y aceptado por el Interventor. Según la localización realizada, consignada en los planos del proyecto. No se medirán ni se pagarán parcialmente. Su valor corresponde al precio unitario estipulado en el respectivo contrato e incluye:
· Materiales descritos en el numeral 8
· Equipos descritos en el numeral 9.
· Mano de obra.
Las obras adicionales requeridas para restablecer las condiciones de la pintura con esmalte o el aumento en alguna cantidad y de las dimensiones correrán por cuenta del Constructor. 

	14. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




	1.  No. 6605
	2. CANAL EN LÁMINA PARA AGUAS LLUVIAS CAL. 20 INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA

	3. UNIDAD DE MEDIDA                                                                                          ML- METRO LINEAL 

	4. DESCRIPCION 
Suministro e instalación de la canal en lámina cal 20, con todos los elementos necesarios para este  trabajo, de acuerdo con las dimensiones y especificaciones consignadas en el diseño Arquitectónico. 

	5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
· Ubicación del sitio de instalación de la canal en lámina.
· Colocación de los soportes metálicos.
· Instalación de la canal sobre el soporte metálico. 
· El terminado o acabado con sellante aplicado con brocha o rodillo.

	6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION: NINGUNA

	7. ENSAYOS A REALIZAR

	8. MATERIALES
· Lámina galvanizada cal. 20.
· Pintura tipo esmalte o laca
· Soldadura 6013 x 1/8”. 
· Anticorrosivo y disolvente.
· Thinner (botella de 750cm3)

	9. EQUIPO
· Herramienta menor.
· Andamio tubular +crucetas +teleras.
· Equipo de soldadura. 

	10. DESPERDICIOS
Incluidos                  |X|     Si                |_|       No
	11. MANO DE OBRA
Incluida                      |X|    Si             |_|        No

	12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
· Recomendaciones Secretaría de Aguas e Infraestructura Departamental.
· Recomendaciones del Interventor.

	13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
La instalación de la canal en lámina galvanizada calibre 20 se medirá por Metro Lineal (ML)  en sitio, según la  localización realizada, consignada en los planos del proyecto. No se medirán ni se pagarán parcialmente. Su valor corresponde al precio unitario estipulado en el respectivo contrato e incluye:
· Materiales descritos en el numeral 8
· Equipos descritos en el numeral 9.
· Mano de obra.
· Carga y retiro de sobrantes de construcción.
Las obras adicionales requeridas para restablecer las condiciones de la Canal en Lámina Galvanizada ó el aumento en alguna cantidad  y de las dimensiones correrán por cuenta del Constructor.

	14. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.





	1.  No. 6610
	2. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIONES PARA BAÑO EN ACERO INOXIDABLE, INCLUYE CERRAD.

	3. UNIDAD DE MEDIDA                                                                                        M2- METRO CUADRADO

	4. DESCRIPCION
Suministro e instalación de Sistema de divisiones en lámina en acero inoxidable calibre 18, ver plano de
detalle, no toca el suelo (Asegurado a la pared).
Está compuesto por tabiques en cuña, parales, puertas y herrajes. Hay 6 tipos de piezas: Puertas normal,
puerta para minusválidos, división de orinal en cuña, tabique en cuña, paral extremo en cuña y paral central. Los parales y puertas tienen un espesor de 30 mm, los tabiques tienen un espesor de 100 mm en la parte posterior y 50mm en la parte frontal. Los parales y la puerta van ensamblados al tabique con tornillo antivandálico inoxidable y tiene una altura de 1.48 ml, el tabique va ensamblado a la pared con un sistema de anclaje químico y tiene esta misma altura, instalado acorde a lo establecido según localización especificada 
dentro de los Planos Arquitectónicos y de Detalle. 
Para muros de bloque donde es complicado reforzar los muros, se debe colocar una malla más larga de
modo que esta, este apoyada en los dos extremos del bloque y así asegurar que el epóxido tenga mas  
Área de reacción con el material base.

	5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
· Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización.
· Consultar Cuadros de Detalles
· Consultar norma NSR 98
· Nivelar perfectamente.
· Previamente a la instalación de las divisiones se deben tener instalados los aparatos sanitarios y terminados los acabados generales.
· Verificar los anclajes del sistema.
· Realizar instalación siguiendo todas las indicaciones del fabricante

	6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION:
· Tener en cuentas las especificaciones del fabricante.

	7. ENSAYOS A REALIZAR

	8. MATERIALES
· Tabiques en forma de cuña en acero inoxidable.
· Las tapas laterales y la superior e inferior son Acero Inoxidable AISI-SAE 304 C-20, con acabado satinado.
· Los soportes, pasadores y bisagras están fabricados en Acero Inoxidable AISI-SAE 304.
· Estructura en tubería galvanizada cuadrada de 1” soldada en forma de cercha.
· Icopor pegado entre las tapas de acero para efectos de resonancia.
· Herrajes, chazos y tornillos para fijación al muro.

	9. EQUIPO
· Herramienta menor de albañilería.
· Herramienta menor del instalador (Taladro, brocas, chazos, tornillos etc.)
· Equipo para instalar las divisiones herrajes y accesorios.
· Equipo de soldadura eléctrica con planta
· Pulidora manual eléctrica

	10. DESPERDICIOS
Incluidos                  |X|     Sí                |_|       No
	11. MANO DE OBRA
Incluida                      |X|     Sí                |_|       No

	12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
· Recomendaciones de la Secretaría de Aguas e Infraestructura del Departamento
· Recomendaciones del interventor.	
· Recomendaciones del Fabricante.

	13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por metro cuadrado (M2), divisiones, accesorios, debidamente instalada y recibida a satisfacción por la Interventoría después de las respectivas pruebas de funcionamiento. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
· Materiales descritos en el numeral 8.
· Equipos y herramientas descritos en el numeral 9.
· Mano de obra.
· Transportes dentro y fuera de la obra.
Las obras adicionales requeridas para restablecer las condiciones del servicio, o el aumento en alguna  
cantidad y de las dimensiones correrán por cuenta del Constructor.

	14. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución, o a su terminación, la 
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su 
costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




	1.  No 6613
	2. DESMONTE DE BARANDA EN MADERA TIPO CHAMBRANA (H≤1,50M)			

	3. UNIDAD DE MEDIDA                                                                               ML - METRO LINEAL

	4. DESCRIPCION 
Comprende el desmonte de baranda en madera tipo chambrana existente en los sitios que indican los planos que forman parte de estas especificaciones, en las cantidades especificadas, o de acuerdo a lo ordenado por la interventoría. Se deben incluir los elementos o accesorios tales como: amarres, anclajes, soportes, etc., teniendo el debido cuidado y en condiciones óptimas de almacenamiento, para permitir la posible reutilización de algunos de las unidades o elementos, al igual que evitar que se presenten accidentes en el interior de áreas existentes. Para
ello se deberá levantar un acta de entrega, donde conste el estado de los elementos, debidamente suscrita por el contratista y el funcionario(s) de la interventoría encargado(s) para ello. En caso que el constructor demore o no diligencie estos documentos asumirá la total responsabilidad sobre el estado de conservación y pérdidas que puedan suceder sobre dichos elementos. Incluye lo necesario para la correcta ejecución de la actividad.

	5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

· Consultar y verificar los elementos a desmontar, de acuerdo al presupuesto de cantidades y a los planos.
· Antes de iniciar el desmonte de las barandas, deben estar debidamente señalizadas e implementadas las actividades de control recomendadas en la evaluación del
· panorama de riesgos de la obra.
· Realizar el desmonte de las barandas metálicas y todos los elementos que la componen, teniendo especial cuidado de no deteriorar las zonas adonde se encuentran
· instaladas.
· Guardar en un lugar seguro aquellos elementos de la baranda que vayan a ser reutilizados.
· El desmonte será ejecutado por personal calificado usando las herramientas aptas para la actividad.
· Desarrollar los desmontes por medios mecánicos y/o manuales de las barandas indicados en los planos del proyecto y conformar las zonas de acopio provisional para depositar el material sobrante antes de retirarlo a los sitios de botadero aprobados por la autoridad ambiental correspondiente.
· Realizar el retiro de sobrantes hasta el sitio de disposición final aprobado para los residuos y sobrantes de la construcción.

	6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 


	7. ENSAYOS A REALIZAR: 



	8. MATERIALES



	9. EQUIPO

· Herramienta menor. 


	10. DESPERDICIOS
Incluidos                  |X|     Sí                |_|       No
	11. MANO DE OBRA
Incluida                      |X|    Sí             |_|        No

	12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

· Recomendaciones Secretaría de Aguas e Infraestructura Departamental.
· Recomendaciones del Interventor.


	13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará por metro (m) de baranda desmontado debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la interventoría. La medida se determinará sobre planos arquitectónicos de las construcciones a demoler. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
· Materiales descritos en el numeral 8.
· Equipos y herramientas descritos en el numeral 9.
· Mano de obra.
· Transportes dentro y fuera de la obra.
Las obras adicionales requeridas para restablecer las condiciones del servicio, o el aumento en alguna  
cantidad y de las dimensiones correrán por cuenta del Constructor.

	14. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.





	1. ITEM No. 6617
	2. SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRADURA DE SEGURIDAD PARA PUERTA METÁLICA

	3. UNIDAD DE MEDIDA                                                                                                   UND – UNIDAD.

	4. DESCRIPCION 
Suministro, transporte e instalación cerradura de seguridad para puerta, para asegurar y acceder a zonas.

	5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
· Ubicación del sitio a donde se va instalar.
· Se retira chapa existente. 
· Se instala nueva chapa.
· Se verifica el cierre de esta.
· Limpieza de la zona de ubicación.

	6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION: NINGUNA

	7. ENSAYOS A REALIZAR

	8. MATERIALES
· Cerradura inaf. A40s novo

	9. EQUIPO
· Herramienta menor. 

	10. DESPERDICIOS
Incluidos                  |X|     Si                |_|       No
	11. MANO DE OBRA
Incluida                      |X|    Si             |_|        No

	12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
· Recomendaciones Secretaría de Aguas e Infraestructura Departamental.
· Recomendaciones del Interventor.
· Recomendaciones del Fabricante.

	13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
El suministro e instalación de chapa puerta se medirá por unidad  (UND) en sitio, de acuerdo con la  localización realizada, consignada en los planos del proyecto. No se medirán ni se pagarán parcialmente. Su valor corresponde al precio unitario estipulado en el respectivo contrato e incluye:
· Materiales descritos en el numeral 8
· Equipos descritos en el numeral 9.
· Mano de obra.
· Carga y retiro de sobrantes de construcción.

Las obras adicionales requeridas para restablecer las condiciones del servicio o el aumento en alguna cantidad  y de las dimensiones correrán por cuenta del Constructor.

	14. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.








	1.  No 6819
	2. ESTRUCTURA METÁLICA PARA COLUMNA EN PERFIL C DOBLE GRADO 50 160X60X20MM, ESPESOR 2,0MM, INCLUYE ANTICORROSIVO			

	3. UNIDAD DE MEDIDA                                                                               ML - METRO LINEAL

	4. DESCRIPCION 

Este ítem se refiere a la construcción de la estructura metalica para columna con perfiles de acero, que soportara las fuerzas ejercida por la cubierta y las producidas por vientos o terremotos. Estos perfiles deberán ir muy bien anclados o soldados para el óptimo funcionamiento de la estructura.

	5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

· Identificar el diseño de la estructura según los planos, que se tendrá en cuenta el tipo y tamaño de las tejas a usar, los espacios de los elementos de apoyo (vigas, correas, alfardas, etc.), el sentido de colocación de las tejas y los elementos o accesorios a utilizar como caballetes, limatones, limahoyas, áreas de ventilación e iluminación, bajantes, etc.
· Verificar las medidas y pendientes en el sitio de la obra y replantear la estructura en la obra, ubicando los lugares donde deberá ir cada elemento y trazar las distancias entra cada uno de ellos.
· Colocar los perfiles que harán de vigas soleras y viga cumbrera y anclarlas con pernos a las cintas de amarre o viga de coronación.
· Instalar los perfiles que harán de alfardas distanciadas de 1 y 1,20 metros y soldarlas a la viga cumbrera y las vigas soleras.
· Instalar las varillas lisas G-40 que harán de correas sobre las alfardas y soldarlas con ellas, estas irán espaciadas según el tamaño de la teja a instalar ya que se amarran a este elemento.

	6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 
La estructura deberá quedar perfectamente cuadrada y amarrada a los muros para no tener dificultad a la hora de instalar el tejado.


	7. ENSAYOS A REALIZAR: 


	8. MATERIALES
· Perfil en C Grado 50  160x60x20mm e=2,0 mm  L=6,00m	
· Soldadura eléctrica 6013-1/8"	
· Pintura anticorrosiva gris	


	9. EQUIPO
· Andamio tubular 1,5 x 1,5 con cruceta 	
· equipo de soldadura eléctrica con planta o gasolina	


	10. DESPERDICIOS
Incluidos                  |X|     Sí                |_|       No
	11. MANO DE OBRA
Incluida                      |X|    Sí             |_|        No

	12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

· Recomendaciones Secretaría de Aguas e Infraestructura Departamental.
· Recomendaciones del Interventor.
· Recomendación de planos.


	13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará por kilogramo (kg) de estructura metálica suministrada e instalada debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
· Materiales descritos en el numeral 8.
· Equipos y herramientas descritos en el numeral 9.
· Mano de obra.
· Transportes dentro y fuera de la obra.
Las obras adicionales requeridas para restablecer las condiciones del servicio, o el aumento en alguna  
cantidad y de las dimensiones correrán por cuenta del Constructor.

	14. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.






	1. ITEM No          6619
	2. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIOS ESPESOR  4 MM.

	3. UNIDAD DE MEDIDA                                                                               M2 – METRO CUADRADO.

	4. DESCRIPCION 
Suministro, transporte e instalación de vidrios  de 4mm, en ventas y/o puertas que requieran protección contra viento y lluvias o elementos extraños. 

	5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
· Ubicación del sitio a donde se va instalar.
· Limpieza de la zona a trabajar.
· Instalar vidrios.
· Sellar por ambas parte con silicona.
· Limpieza de la zona de ubicación

	6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION:

	7. ENSAYOS A REALIZAR:

	8. MATERIALES
· Vidrio translucido  4 mm
· Silicona anti hongos               

	9. EQUIPO
· Herramienta menor. 

	10. DESPERDICIOS
Incluidos                  |X|     Sí                |_|       No
	11. MANO DE OBRA
Incluida                      |X|    Sí             |_|        No

	12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
· Recomendaciones Secretaría de Aguas e Infraestructura departamental.
· Recomendaciones del Fabricante.

	13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Los vidrios de 4 mm, se medirá por metro cuadro  (M2) en sitio, de acuerdo con la  localización realizada, consignada en los planos del proyecto. No se medirán ni se pagarán parcialmente. Su valor corresponde al precio unitario estipulado en el respectivo contrato e incluye:
· Materiales descritos en el numeral 8
· Equipos descritos en el numeral 9.
· Mano de obra.
· Carga y retiro de sobrantes de construcción.
Las obras adicionales requeridas para restablecer las condiciones del servicio, o el aumento en alguna cantidad  y de las dimensiones correrán por cuenta del Constructor.

	14. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.





	1.  No. 6620
	2. DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISION METALICA BAÑO LAMINA COLD ROLED C22, INCLUYE PINTURA.

	3. UNIDAD DE MEDIDA                                                                                        M2- METRO CUADRADO

	4. DESCRIPCION
Desmonte, Suministro e instalación de división metálica baño lamina cold roled c22, incluye pintura, ver plano de detalle.
. 
Para muros de bloque donde es complicado reforzar los muros, se debe colocar una malla más larga de
modo que esta, este apoyada en los dos extremos del bloque y así asegurar que el epóxido tenga mas  
Área de reacción con el material base.

	5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
· Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización.
· Consultar Cuadros de Detalles
· Consultar norma NSR 98
· Nivelar perfectamente.
· Previamente a la instalación de las divisiones se deben tener instalados los aparatos sanitarios y terminados los acabados generales.
· Verificar los anclajes del sistema.
· Realizar instalación siguiendo todas las indicaciones del fabricante

	6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION:
· Tener en cuentas las especificaciones del fabricante.

	7. ENSAYOS A REALIZAR

	8. MATERIALES
· División metálica baño lamina cold roled C22.
· pintura

	9. EQUIPO
· Herramienta menor de albañilería.
· Herramienta menor del instalador (Taladro, brocas, chazos, tornillos etc.)
· Equipo para instalar las divisiones herrajes y accesorios.

	10. DESPERDICIOS
Incluidos                  |X|     Sí                |_|       No
	11. MANO DE OBRA
Incluida                      |X|     Sí                |_|       No

	12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
· Recomendaciones de la Secretaría de Aguas e Infraestructura del Departamento
· Recomendaciones del interventor.	
· Recomendaciones del Fabricante.

	13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por metro cuadrado (M2), divisiones, accesorios, debidamente instalada y recibida a satisfacción por la Interventoría después de las respectivas pruebas de funcionamiento. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
· Materiales descritos en el numeral 8.
· Equipos y herramientas descritos en el numeral 9.
· Mano de obra.
· Transportes dentro y fuera de la obra.
Las obras adicionales requeridas para restablecer las condiciones del servicio, o el aumento en alguna  
cantidad y de las dimensiones correrán por cuenta del Constructor.

	14. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución, o a su terminación, la 
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su 
costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




	1.  No. 6633   
	2. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO PLANO BISELADO  3 MM

	3. UNIDAD DE MEDIDA                                                                                  M2 – METRO CUADRADO.

	4. DESCRIPCION 
Suministro, transporte e instalación de espejo plano biselado 3mm, para las baterías sanitarias y/o espacios que allí lo requieran, según diseño arquitectónico.

	5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
· Ubicación del sitio a donde se va instalar.
· Limpieza de la zona a trabajar.
· Instalar espejo.
· Limpieza de la zona de ubicación

	6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION: NINGUNA

	7. ENSAYOS A REALIZAR

	8. MATERIALES
· Espejo Claro 3 mm
· Silicona 
· Chazos y tornillos.

	9. EQUIPO
· Herramienta menor. 

	10. DESPERDICIOS
Incluidos                  |X|     Sí                |_|       No
	11. MANO DE OBRA
Incluida                      |X|    Sí             |_|        No

	12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
· Recomendaciones de la Secretaría de Aguas e Infraestructura del Departamento
· Recomendaciones del interventor.	
· Recomendaciones del Fabricante.

	13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Los espejos claros de 3 mm, se medirá por metro cuadro (M2) en sitio, de acuerdo con la  localización realizada, consignada en los planos del proyecto. No se medirán ni se pagarán parcialmente. Su valor corresponde al precio unitario estipulado en el respectivo contrato e incluye:
· Materiales descritos en el numeral 8
· Equipos descritos en el numeral 9.
· Mano de obra.
· Carga y retiro de sobrantes de construcción.
Las obras adicionales requeridas para restablecer las condiciones del servicio ó el aumento en alguna cantidad  y de las dimensiones correrán por cuenta del Constructor.

	14. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




	1.  No          6687
	2. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA UNA NAVES LAMINA CAL 20+MARCO EN LAMINA CAL 20 TAMAÑO 2.10X1.2 INCLUYE ACCESORIOS, SELLO PERIMETRAL (INTERIOR Y EXTERIOR). MANIJA CERRADURA DE SEGURIDAD Y DE MAS.

	3. UNIDAD DE MEDIDA                                                                                                     UND - UNIDAD.

	4. DESCRIPCION 
Suministro e instalación de puerta una nave en lámina  cal. 20  acanalada, recubiertas con Anticorrosivo y pintura, según especificación establecida dentro de los Planos Arquitectónicos y de Detalle.

	5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
· Puerta en Lámina Doblada. Para su construcción se utilizará lámina calibre 20, laminada en frío, con los detalles y dimensiones dadas por el interventor. 
· Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización.
· Consultar Cuadros de Detalles.
· Verificar medidas finales en obra.
· Envío, almacenamiento y manejo
· Puerta serán de 2.1x1.2 m.
· Ajuste y limpieza
· Limpiar superficies del compartimento así como los accesorios y herrajes, resanando peladuras menores y otras imperfecciones de acabado, una vez se completen otros trabajos en el área.
· Herrajes de puertas
· Herrajes de línea del proveedor en aleación de zinc, o acero inoxidable con acabados en cromo pulido
· US26 o similar.
· Verificar niveles, plomos y alineamientos para aceptación.

	6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION: NINGUNA

	7. ENSAYOS A REALIZAR: NINGUNO

	8. MATERIALES
· Puerta Lamina Cal. 20 (0,6-0,9*2,65) Anti.+Pintura+Chapa+Pasador+Marco+Celosia En Lamina	
· Esmalte pintura de aluminio	
· Mortero 1:3
· Anticorrosivo linea gris gl  

	9. EQUIPO
· Herramienta menor. 

	10. DESPERDICIOS
Incluidos                  |X|     Sí                |_|       No
	11. MANO DE OBRA
Incluida                      |X|    Sí             |_|        No

	12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
· Recomendaciones Secretaría de Aguas e Infraestructura Departamental.
· Recomendaciones del Interventor.
· Recomendaciones del Fabricante.

	13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Será por unidad (UND) completado ya debidamente instalada y funcionando a satisfacción del Interventor, como se indicó anteriormente para el pago de rejillas sosco 3”. El precio incluye los costos directos e indirectos. Su valor corresponde al precio unitario estipulado en el respectivo contrato e incluye:
· Materiales descritos en el numeral 8
· Equipos descritos en el numeral 9.
· Mano de obra.
· Carga y retiro de sobrantes de construcción.
Las obras adicionales requeridas para restablecer las condiciones del servicio ó el aumento en alguna cantidad y de las dimensiones correrán por cuenta del Constructor.

	14. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.





















	
1.  No.   6701
	2. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTATEJA FIBRO CEMENTO ONDULADA

	3. UNIDAD DE MEDIDA                                                                                  M² -- METRO CUADRADO                                                          

	4. DESCRIPCION
Se suministrará e instalará la cubierta de fibrocemento, de acuerdo a lo señalado en los estudios previos y los Planos Constructivos en edificaciones y espacios que así lo requieran, se deberán fijar bien las amarras aplicando sika Flex.

	5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
    El Contratista deberá tener en consideración:
· Consultar Planos Arquitectónicos. 
· Consultar Planos Estructurales. 
· Localización y replanteo.
· Limpieza.
· Preparación de la superficie. 
· Cimbrado de niveletas con mineral rojo en las paredes para verificación de alturas en cualquier momento de la instalación.
· Suministró e instalación de materiales.
· Mano de obra.
· Consultar NSR 10. 
· Definir y localizar en los Planos Constructivos los niveles. 
· Verificar en sitio las dimensiones totales de cubierta, distancias entre correas según planos, paralelismo y nivelación de la cara superior, y realizar correcciones 
· Iniciar colocación de teja al lado opuesto al viento predominante de lluvia. 
· Colocar clips en primera y últimas correas, trazar posición de clips restantes con ayuda de un hilo. 
· Atornillar la primera hilada de clips, enganchar el primer módulo y dejar caer sobre la correa. 
· Colocar siguiente hilera de clips montándolos sobre módulo anterior y atornillar a las correas. 
· Enganchar el nuevo módulo al anterior y dejar caer sobre la correa. 
· Rectificar periódicamente las inter-distancias y alineamientos de los clips para perfecta instalación. 
· Habilite la teja con su corte de esquina correspondiente.
· Utilice herramientas apropiadas para los cortes, colocación y fijación de la teja.
· En obras pequeñas utilice tres hombres para la instalación de la teja.
· Utilizar tablones de madera para transitar sobre la cubierta de la teja.
· Siga las indicaciones técnicas de la instalación para garantizar una larga vida del producto y dejar satisfecho al usuario.
· Izar las tejas correctamente.
· Usar calzado adecuado.
· No caminar sobre las tejas sueltas o rajadas.
· No instalar tejas dañadas.
· Evitar concentración o cargas en un solo punto en las tejas una vez instaladas
· Seguir instrucciones de pendientes mínimas, traslapos y métodos de remate contra mampostería, canales o cualquier tipo de elemento que conforme la cubierta por parte del fabricante. 
· Limpiar cubiertas y reparar imperfecciones. 
· Verificar niveles y acabados para aceptación.

	6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION
· Las determinadas en el numeral 5.

	7. ENSAYOS A REALIZAR

	8. MATERIALES
· Tejas, amarras plásticas.
· Sikaflex.

	9. EQUIPO
· Equipo topográfico de alta precisión, Niveles, Plomadas, Cintas métricas, Mangueras transparentes.

	10. DESPERDICIOS
Incluidos                  |X|     Sí                |_|       No
	11. MANO DE OBRA
Incluida                      |X|    Sí             |_|        No

	12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
· Levantamiento topográfico.
· Planos Arquitectónicos.
· Planos Estructurales
· Recomendaciones de la Secretaría de Aguas e Infraestructura del Departamento
· Recomendaciones del interventor.

	13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por metro cuadrado (m2) debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la Interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
· Materiales descritos en el numeral 8.
· Equipos y herramientas descritos en el numeral 9.
· Mano de obra.
· Transportes dentro y fuera de la obra.
· Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.
Las obras adicionales requeridas para restablecer las condiciones del servicio o el aumento en alguna cantidad  y de las dimensiones correrán por cuenta del Constructor.

	14. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución, o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




	1. ITEM No.  6702
	 2. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE  FIJO EN FIBROCEMENTO

	3. UNIDAD DE MEDIDA                                                                                         ML – METRO LINEAL

	4. DESCRIPCION 
Corresponde al suministro e instalación  de caballete fijo en fibrocemento, sobre las tejas fijadas y aseguradas  a la estructura en madera o metálica  con ganchos y amarras, de acuerdo con las dimensiones y especificaciones consignadas en el diseño Arquitectónico.

	5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
· Ubicación del sitio de instalación de los Caballetes.
· Fijación de los caballetes a la estructura mediante ganchos  y amarras.
· Sellamiento con soldadura.

	6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION: NINGUNA

	7. ENSAYOS A REALIZAR: 

	8. MATERIALES
· Caballete en fibrocemento
· Ganchos metálicos y amarras. 
· Soldadura (tapagoteras). 

	9. EQUIPO
· Herramienta menor.
· Andamios + crucetas + tablones

	10. DESPERDICIOS
Incluidos                  |X|     Sí                |_|       No
	11. MANO DE OBRA
Incluida                      |X|    Sí             |_|        No

	12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
· Planos Arquitectónicos.
· Planos Estructurales
· Recomendaciones de la Secretaría de Aguas e Infraestructura del Departamento
· Recomendaciones del interventor.

	13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
La Unidad de medida  será por Metro Lineal (ML) en sitio, según la  localización realizada, consignada en los planos del proyecto. No se medirán ni se pagarán parcialmente. Su valor corresponde al precio unitario estipulado en el respectivo contrato e incluye:
· Materiales descritos en el numeral 8
· Equipos descritos en el numeral 9.
· Mano de obra.
· Carga y retiro de sobrantes de construcción.
Las obras adicionales requeridas para restablecer las condiciones de la Instalación de los Caballetes  o el aumento en alguna cantidad  y de las dimensiones correrán por cuenta del Constructor.

	14. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.









	
1.  No.  6709
	2. RECORRIDO  DE CUBIERTA.

	3. UNIDAD DE MEDIDA                                                                                  M² -- METRO CUADRADO                                                          

	4. DESCRIPCION
Recorrido de la cubierta en fibrocemento para verificar el estado de la misma, para lo que se deberá desmontar la teja en mal estado y cambiarlas  por nuevas, fijar bien las amarras aplicando sika Flex,   se suministrará e instalará la cubierta de fibrocemento, de acuerdo a lo señalado en los estudios previos y los Planos Constructivos.

	5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
    El Contratista deberá tener en consideración:
· Localización y replanteo.
· Preparación de la superficie. 
· Suministró e instalación de materiales.
· Enganchar el nuevo módulo al anterior y dejar caer sobre la correa. 
· Rectificar periódicamente las inter-distancias y alineamientos de los clips para perfecta instalación. 
· Habilite la teja con su corte de esquina correspondiente.
· Utilice herramientas apropiadas para los cortes, colocación y fijación de la teja.
· En obras pequeñas utilice tres hombres para la instalación de la teja.
· Utilizar tablones de madera para transitar sobre la cubierta de la teja.
· Siga las indicaciones técnicas de la instalación para garantizar una larga vida del producto y dejar satisfecho al usuario.
· Izar las tejas correctamente.
· Usar calzado adecuado.
· No caminar sobre las tejas sueltas o rajadas.
· No instalar tejas dañadas.
· Evitar concentración o cargas en un solo punto en las tejas una vez instaladas
· Limpiar cubiertas y reparar imperfecciones. 
· Verificar niveles y acabados para aceptación.

	6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION
· Las determinadas en el numeral 5.

	7. ENSAYOS A REALIZAR

	8. MATERIALES
· Tejas, amarras plásticas.

	9. EQUIPO
· Herramienta menor.
· Los operarios debe utilizar elementos de protección (cascos, arnés, etc.).
· Andamio tubular de 1,5m (sección).
· Telera.

	10. DESPERDICIOS
Incluidos                  |X|     Sí                |_|       No
	11. MANO DE OBRA
Incluida                      |X|    Sí             |_|        No

	12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
· Planos Arquitectónicos.
· Recomendaciones de la Secretaría de Aguas e Infraestructura del Departamento
· Recomendaciones del interventor.

	13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por metro cuadrado (m2) debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la Interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
· Materiales descritos en el numeral 8.
· Equipos y herramientas descritos en el numeral 9.
· Mano de obra.
· Transportes dentro y fuera de la obra.
· Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra
Las obras adicionales requeridas para restablecer las condiciones del servicio o el aumento en alguna cantidad  y de las dimensiones correrán por cuenta del Constructor.

	14. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




	1. No. 6710
	2.   CIELO RASO EN PVC INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE

	3. UNIDAD DE MEDIDA                                                                                  M2- METRO CUADRADO 

	4. DESCRIPCION 
Comprende la aplicación del sistema de machihembrado de paneles de PVC 8mm, de 250mm x 10mm x 5,90 metros lineales, suspendido e independizado del techo de acuerdo con las dimensiones y especificaciones de diseño. Incluye estructura de soporte metálica y accesorios para su instalación.

	5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
· Ubicación del sitio a intervenir.
· Definir el área a cubrir y el sentido de instalación del cielo raso, ya sea vertical u horizontal.
· Se ubican los puntos eléctricos u otros elementos.
· Marcar el nivel con cimbra para instalar los perimetrales
· Se mide la longitud del perímetro a cubrir y se corta el perímetro con sujeción o con pecho paloma, se deben cortar previamente las esquinas del perimetral a 45° o el ángulo requerido para que se ensamble uno con otro.
· Si se instala perimetral con sujeción, no requiere ser cortado previamente a 45° en las esquinas, estas se deben dejar remontadas unas con otras, luego se introduce  la tijera de adhesión en el vértice de los dos perimetrales y se corta a 45°.
· Corte pestañas cada 40 cm aproximadamente en el perimetral pecho  paloma para asegurar con clavo o tornillo a la pared sobre la línea de nivel demarcada.
· El perimetral con sujeción no requiere cortar pestañas.
· De acuerdo con el área a cubrir y el sentido de la instalación del cielo raso, modular la estructura galvanizada con omegas, cada 50 cm  y principales a 110 cm.
· Tener en cuenta elementos a instalar como puntos eléctricos y otros, los cuales deben ir fijados a la estructura, no al PVC.
· Las viguetas se instalan en el mismo sentido del PVC y las omegas en el sentido contrario, nivelando la estructura cada metro sobre el principal con ángulo galvanizado.
· Se mide y se corta el PVC con caladora, luego se corta la pestaña macho para facilitar su correcto ensamble.
· Asegura con tornillo el PVC a las omegas cada 50 cm.
· Se continúa cortando y ensamblando el PVC uno con otro en pestañas hembra y macho, asegurando a las omegas después de su ensamble, hasta llegar a menos de 25 cm.
· Para terminar la instalación se mide desde la pestaña hembra hasta el comienzo de la perimetral más 2cm, y corte el PVC a esta medida, inserte el PVC en el perimetral y ensamble pestaña hembra a macho, sin asegurar el último.

	6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION: No deben verse luces o espacios en el entramado del cielo raso

	7. ENSAYOS A REALIZAR

	8. MATERIALES
· PVC para cielo raso 8 mm.
· Ángulo perimetral cal 20 1”x 1”.
· Paral Guia Galvanizado 41.3x32 mm x 3.00
· Perfil omega Galvanizado PO-60 MM C.26X3.00
· Tornillo con chazo o clavo de acero.
· Tornillo de cabeza extraplana.
· Tornillos estándar # 6x1”.
· Alambre galvanizado calibre 12

	9. EQUIPO
· Herramienta menor.
· Los operarios deben utilizar elementos de protección (cascos, arnés, etc.).
· Andamio, telera

	10. DESPERDICIOS
Incluidos                   |X|    Sí               |_|      No
	11. MANO DE OBRA
Incluida                      |X|    Sí               |_|       No

	12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
· Recomendaciones Secretaría de Aguas e Infraestructura Departamental.
· Recomendaciones del Interventor.

	13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
La instalación del cielo raso en PVC, se medirá por metros cuadrados (M2) en sitio, de acuerdo con la localización realizada, consignada en los planos del proyecto. No se medirán ni se pagarán parcialmente. Su valor corresponde al precio unitario estipulado en el respectivo contrato e incluye:
· Equipos descritos en el numeral 9.
· Mano de obra.
· Carga y retiro de escombros.
Las obras adicionales requeridas para restablecer las condiciones de instalación del cielo raso en PVC o aumento en alguna cantidad  y de las dimensiones correrán por cuenta del Constructor.

	14. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




	1. No. 6710
	2.   CIELO RASO EN PVC INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE

	3. UNIDAD DE MEDIDA                                                                                  M2- METRO CUADRADO 

	4. DESCRIPCION 
Comprende la aplicación del sistema de machihembrado de paneles de PVC 8mm, de 250mm x 10mm x 5,90 metros lineales, suspendido e independizado del techo de acuerdo con las dimensiones y especificaciones de diseño. Incluye estructura de soporte metálica y accesorios para su instalación.

	5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
· Ubicación del sitio a intervenir.
· Definir el área a cubrir y el sentido de instalación del cielo raso, ya sea vertical u horizontal.
· Se ubican los puntos eléctricos u otros elementos.
· Marcar el nivel con cimbra para instalar los perimetrales
· Se mide la longitud del perímetro a cubrir y se corta el perímetro con sujeción o con pecho paloma, se deben cortar previamente las esquinas del perimetral a 45° o el ángulo requerido para que se ensamble uno con otro.
· Si se instala perimetral con sujeción, no requiere ser cortado previamente a 45° en las esquinas, estas se deben dejar remontadas unas con otras, luego se introduce  la tijera de adhesión en el vértice de los dos perimetrales y se corta a 45°.
· Corte pestañas cada 40 cm aproximadamente en el perimetral pecho  paloma para asegurar con clavo o tornillo a la pared sobre la línea de nivel demarcada.
· El perimetral con sujeción no requiere cortar pestañas.
· De acuerdo con el área a cubrir y el sentido de la instalación del cielo raso, modular la estructura galvanizada con omegas, cada 50 cm  y principales a 110 cm.
· Tener en cuenta elementos a instalar como puntos eléctricos y otros, los cuales deben ir fijados a la estructura, no al PVC.
· Las viguetas se instalan en el mismo sentido del PVC y las omegas en el sentido contrario, nivelando la estructura cada metro sobre el principal con ángulo galvanizado.
· Se mide y se corta el PVC con caladora, luego se corta la pestaña macho para facilitar su correcto ensamble.
· Asegura con tornillo el PVC a las omegas cada 50 cm.
· Se continúa cortando y ensamblando el PVC uno con otro en pestañas hembra y macho, asegurando a las omegas después de su ensamble, hasta llegar a menos de 25 cm.
· Para terminar la instalación se mide desde la pestaña hembra hasta el comienzo de la perimetral más 2cm, y corte el PVC a esta medida, inserte el PVC en el perimetral y ensamble pestaña hembra a macho, sin asegurar el último.

	6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION: No deben verse luces o espacios en el entramado del cielo raso

	7. ENSAYOS A REALIZAR

	8. MATERIALES
· PVC para cielo raso 8 mm.
· Ángulo perimetral cal 20 1”x 1”.
· Paral Guia Galvanizado 41.3x32 mm x 3.00
· Perfil omega Galvanizado PO-60 MM C.26X3.00
· Tornillo con chazo o clavo de acero.
· Tornillo de cabeza extraplana.
· Tornillos estándar # 6x1”.
· Alambre galvanizado calibre 12

	9. EQUIPO
· Herramienta menor.
· Los operarios deben utilizar elementos de protección (cascos, arnés, etc.).
· Andamio, telera

	10. DESPERDICIOS
Incluidos                   |X|    Sí               |_|      No
	11. MANO DE OBRA
Incluida                      |X|    Sí               |_|       No

	12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
· Recomendaciones Secretaría de Aguas e Infraestructura Departamental.
· Recomendaciones del Interventor.

	13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
La instalación del cielo raso en PVC, se medirá por metros cuadrados (M2) en sitio, de acuerdo con la localización realizada, consignada en los planos del proyecto. No se medirán ni se pagarán parcialmente. Su valor corresponde al precio unitario estipulado en el respectivo contrato e incluye:
· Equipos descritos en el numeral 9.
· Mano de obra.
· Carga y retiro de escombros.
Las obras adicionales requeridas para restablecer las condiciones de instalación del cielo raso en PVC o aumento en alguna cantidad  y de las dimensiones correrán por cuenta del Constructor.

	14. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




	1. ITEM No   6711
	2.   CIELO RASO EN MADERA INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE

	3. UNIDAD DE MEDIDA                                                                             M2 -   METRO CUADRADO 

	4. DESCRIPCION 
Suministro, transporte e instalación total o parcial cielo raso en madera otobo o calidad reconocida, inmunizada e instalada.  El ancho de la tablilla será igual a la existente, unidas con machimbre,  la tablilla irá clavada a listones de madera los cuales estarán clavados o colgados de la estructura de la cubierta.  La estructura de soporte deberá ser también inmunizada.  La madera en general, estará libre de nudos o deformaciones. Se dará acabado determinado por la interventoría.
El trabajo cubierto en este numeral, comprende la preparación y aplicación de pintura en  superficies que la requieran, de conformidad con los lugares y áreas señaladas en los proyectos o de común acuerdo con el Interventor.
En todas las superficies a pintar, se aplicarán cuantas manos de pintura e imprimantes sean necesarias, hasta que el trabajo sea recibido por la interventoría. Las pinturas se aplicarán con personal experto en esta clase de labores y quedarán con una apariencia uniforme en el tono, desprovista de rugosidades, rayas, manchas, goteras y chorreaduras, o marcas de brochas, observando siempre las instrucciones del fabricante para la preparación de las superficies, tipo, preparación y aplicación de pinturas y las instrucciones del Interventor.

	5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
· Ubicación del sitio a instalar.
· Verificación de los planos del proyecto a realizar.
· Verificar que no se vallan a realizar daños marginales. 
· El contratista podrá utilizar medios manuales y/o mecánicos y/o una combinación de   
Ambos  para realizar el trabajo
· Instalación de cielo raso.
· Todo material o elemento rechazado por el Interventor se retirará de la obra inmediatamente.
· Si el acabado en pintura es transparente, se aplicará primero una mano de tapa poro incoloro, sobre la superficie pulida y lijada, hasta dejarla libre de asperezas. Se limpiará y luego se aplicarán dos o tres manos de sellador pulible y se lijará nuevamente para dejar la superficie libre de irregularidades, lisa, tersa, y lista para recibir el barniz o la laca que indique el Interventor.  

	6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION: NO DEBE HABER SEPARACIONES O LUCES EN EL CIELO RASO

	7. ENSAYOS A REALIZAR:

	8. MATERIALES
	· 2M CIELORASO

	· BOCEL MADERA

	· ESQUINERO CIELO RASO REVOLTURA

	· ALAMBRE GALVANIZADO CAL 14

	· PUNTILLA DE 1 1/2" PUMA      

	· LISTON DE REVOLTURA 3MT      

	· BARNIZ MULTIUSOS BTE GL     
· lija de agua, 




	9. EQUIPO
· Herramienta menor.
· Andamio, cruceta y telera
· Los operarios debe utilizar elementos de protección (cascos, gafas, etc.)

	10. DESPERDICIOS
Incluidos                      |X| Sí                      No |_|
	11. MANO DE OBRA
Incluida                      |X|    Sí             |_|        No

	12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
· Recomendaciones Secretaría de Aguas e Infraestructura Departamental.
· Recomendaciones del interventor.


	13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
La medida y forma de pago será por metro cuadrado (M2) medidos en planta y el precio incluirá la tablilla, estructura de soporte, inmunización, barniz de acabado, andamios, mano de obra y demás actividades necesarias para la correcta ejecución de la actividad. No se medirán ni se pagarán parcialmente. Su valor corresponde al precio unitario estipulado en el respectivo contrato e incluye:

· Equipos descritos en el numeral 9.
· Mano de obra.
· Carga y retiro de escombros.
Las obras adicionales requeridas para restablecer las condiciones de cielo raso en madera,  o aumento en alguna cantidad  y de las dimensiones correrán por cuenta del Constructor.

	14. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




	1.  No.    6713
	
2.  DESMONTE   TEJA CUBIERTA  H≥ 3.0 M


	3. UNIDAD DE MEDIDA                                                                                 M2 - METRO CUADRADO 

	4. DESCRIPCION 
Se refiere a la ejecución de los trabajos necesarios para el desmonte total o parcial de teja  que se encuentre en mal estado o que por su antigüedad no ejerza bien su función, o que impidan el correcto desarrollo de las obras según dimensiones y especificaciones de acuerdo al presupuesto.

	5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
· Ubicación del Área de cubierta sitio a desmontar.
· Retiro de ganchos y amarras que fijan las tejas.
· Retiro y traslado de las unidades de cubierta por medio manual, hasta el sitio que indique el interventor. 
· Se dará inicio al desmonte de la teja  iniciando desde la parte superior (cumbrera). 
· Se tendrá especial cuidado en no ejecutar tal actividad, si las tejas se encuentran húmedas. 
· Las tejas deberán acopiarse en un sitio preferiblemente seco y en posición horizontal, soportadas por cuartones de madera localizados en sus extremos. 
· Evitar el tránsito de personas sobre las tejas.

	6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION:NINGUNA

	7. ENSAYOS A REALIZAR

	8. MATERIALES   

	9. EQUIPO
· Herramienta menor.
· Andamio tubular 1,5X1,5 con cruceta y telera.
· Los operarios deben utilizar elementos de protección para trabajos en alturas.

	10. DESPERDICIOS
Incluidos                   |_|    Sí                    |X|   No
	11. MANO DE OBRA
Incluida                      |X|    Sí             |_|        No

	12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
· Recomendaciones de la Secretaría de Aguas e Infraestructura del Departamento
· Recomendaciones del interventor.

	13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
El desmonte de cubierta, se medirá por metros cuadrados (M2) en sitio, de acuerdo con la  localización realizada, consignada en los planos del proyecto. No se medirán ni se pagarán parcialmente. Su valor corresponde al precio unitario estipulado en el respectivo contrato e incluye:
· Equipos descritos en el numeral 9.
· Mano de obra.
· Carga y retiro de escombros.
Las obras adicionales requeridas para restablecer las condiciones de desmonte de cubierta o aumento en alguna cantidad  y de las dimensiones correrán por cuenta del Constructor.

	14. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.








	1. ITEM No.   6714
	2. DESMONTE DE CANAL EXISTENTE

	3. UNIDAD DE MEDIDA                                                                                        ML-  METRO LINEAL 

	4. DESCRIPCION 
Se refiere a todos los trabajos necesarios para desmontar la canal existente  en lámina galvanizada o en PVC  amazona para su debida limpieza y mantenimiento. 

	5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
· Ubicación del sitio donde se encuentra instalada la canal en lámina O PVC.
· desmonte de los soportes metálicos.
· Desmonte de la canal y limpieza. 

	6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION: NINGUNA

	7. ENSAYOS A REALIZAR

	8. MATERIALES
· Canal en Lámina Galvanizada Calibre 22.

	9. EQUIPO
· Herramienta menor.
· Andamio tubular +crucetas +teleras.
· Equipo de soldadura. 

	10. DESPERDICIOS
Incluidos                  |X|     Sí                |_|       No
	11. MANO DE OBRA
Incluida                      |X|    Sí             |_|        No

	12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
· Recomendaciones Secretaría de Aguas e Infraestructura Departamental.
· Recomendaciones del Fabricante.

	13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
El desmonte de la canal en lámina galvanizada se medirá por Metro Lineal (ML)  en sitio, según la  localización realizada, consignada en los planos del proyecto. No se medirán ni se pagarán parcialmente. Su valor corresponde al precio unitario estipulado en el respectivo contrato e incluye:
· Materiales descritos en el numeral 8
· Equipos descritos en el numeral 9.
· Mano de obra.
· Carga y retiro de sobrantes de construcción.
Las obras adicionales requeridas para el desmonte de la Canal en Lámina Galvanizada o el aumento en alguna cantidad  y de las dimensiones correrán por cuenta del Constructor.

	14. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




	1. ITEM No.    6723   
	2.  DESMONTE   TEJA BARRO

	3. UNIDAD DE MEDIDA                                                                                 M2 - METRO CUADRADO 

	4. DESCRIPCION 
Se refiere a la ejecución de los trabajos necesarios para el desmonte total o parcial de teja en barro que se encuentre en mal estado o que por su antigüedad no ejerza bien su función, o que impidan el correcto desarrollo de las obras según dimensiones y especificaciones de acuerdo al presupuesto.

	5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
· Ubicación del Área de cubierta sitio a desmontar.
· Retiro y traslado de las unidades de barro por medio manual, hasta el sitio que indique el interventor. 
· Se dará inicio al desmonte de la teja  iniciando desde la parte superior (cumbrera). 
· Se tendrá especial cuidado en no ejecutar tal actividad, si las tejas se encuentran húmedas. 
· Las tejas deberán acopiarse en un sitio preferiblemente seco y en posición horizontal, soportadas por cuartones de madera localizados en sus extremos. 
· Evitar el tránsito de personas sobre las tejas.

	6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION:NINGUNA

	7. ENSAYOS A REALIZAR

	8. MATERIALES   

	9. EQUIPO
· Herramienta menor.
· Andamio tubular 1,5X1,5 con cruceta y telera.
· Los operarios deben utilizar elementos de protección para trabajos en alturas.

	10. DESPERDICIOS
Incluidos                   |_|    Sí                    |X|   No
	11. MANO DE OBRA
Incluida                      |X|    Sí             |_|        No

	12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
· Recomendaciones de la Secretaría de Aguas e Infraestructura del Departamento
· Recomendaciones del interventor.

	13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
El desmonte de teja, se medirá por metros cuadrados (M2) en sitio, de acuerdo con la  localización realizada, consignada en los planos del proyecto. No se medirán ni se pagarán parcialmente. Su valor corresponde al precio unitario estipulado en el respectivo contrato e incluye:
· Equipos descritos en el numeral 9.
· Mano de obra.
· Carga y retiro de escombros.
Las obras adicionales requeridas para restablecer las condiciones de desmonte de cubierta o aumento en alguna cantidad  y de las dimensiones correrán por cuenta del Constructor.

	14. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.



	1. ITEM No   6731
	2.   CIELO FALSO EN TABLILLA MACHIHEMBRADA, INCLUYE INMUNIZADA, GUARDA LUZ, IMPRIMANTE Y BARNIZ

	3. UNIDAD DE MEDIDA                                                                             M2 -   METRO CUADRADO 

	4. DESCRIPCION 
Suministro, transporte e instalación total o parcial cielo falso en tablilla machihembrada, incluye inmunizada, guarda luz, imprimante y barniz.  El ancho de la tablilla será igual a la existente, unidas con machimbre,  la tablilla irá clavada a listones de madera los cuales estarán clavados o colgados de la estructura de la cubierta.  La estructura de soporte deberá ser también inmunizada.  La madera en general, estará libre de nudos o deformaciones. Se dará acabado determinado por la interventoría.
En todas las superficies a pintar, se aplicarán cuantas manos de pintura e imprimantes sean necesarias, hasta que el trabajo sea recibido por la interventoría. Las pinturas se aplicarán con personal experto en esta clase de labores y quedarán con una apariencia uniforme en el tono, desprovista de rugosidades, rayas, manchas, goteras y chorreaduras, o marcas de brochas, observando siempre las instrucciones del fabricante para la preparación de las superficies, tipo, preparación y aplicación de pinturas y las instrucciones del Interventor.

	5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
· Ubicación del sitio a instalar.
· Verificación de los planos del proyecto a realizar.
· Verificar que no se vallan a realizar daños marginales. 
· El contratista podrá utilizar medios manuales y/o mecánicos y/o una combinación de   
Ambos  para realizar el trabajo
· Instalación de cielo falso.
· Todo material o elemento rechazado por el Interventor se retirará de la obra inmediatamente.
· Si el acabado en pintura es transparente, se aplicará primero una mano de tapa poro incoloro, sobre la superficie pulida y lijada, hasta dejarla libre de asperezas. Se limpiará y luego se aplicarán dos o tres manos de sellador pulible y se lijará nuevamente para dejar la superficie libre de irregularidades, lisa, tersa, y lista para recibir el barniz o la laca que indique el Interventor.  

	6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION: NO DEBE HABER SEPARACIONES O LUCES EN EL CIELO RASO

	7. ENSAYOS A REALIZAR:

	8. MATERIALES
	· Cuartón  4" x 2" x 3 m	
· Clavo de 1 1/2"	
· Pintura Tipo Esmalte o laca	
· Tablilla Machihembrada para cielo raso pino cipres	
· Varilla esqueleto fina	
· Guarda luz (varilla)	
· Imprimante 	




	9. EQUIPO
· Herramienta menor.
· Andamio, cruceta y telera
· Los operarios debe utilizar elementos de protección (cascos, gafas, etc.)

	10. DESPERDICIOS
Incluidos                      |X| Sí                      No |_|
	11. MANO DE OBRA
Incluida                      |X|    Sí             |_|        No

	12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
· Recomendaciones Secretaría de Aguas e Infraestructura Departamental.
· Recomendaciones del interventor.


	13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
La medida y forma de pago será por metro cuadrado (M2) medidos en planta y el precio incluirá la tablilla, estructura de soporte, inmunización, barniz de acabado, andamios, mano de obra y demás actividades necesarias para la correcta ejecución de la actividad. No se medirán ni se pagarán parcialmente. Su valor corresponde al precio unitario estipulado en el respectivo contrato e incluye:

· Equipos descritos en el numeral 9.
· Mano de obra.
· Carga y retiro de escombros.
Las obras adicionales requeridas para restablecer las condiciones de cielo raso en madera,  o aumento en alguna cantidad  y de las dimensiones correrán por cuenta del Constructor.

	14. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.






	1. ITEM No   6740
	2.   SUMINISTRO E INSTALACION DE MANTO ASFALTICO PARA CUBIERTA

	3. UNIDAD DE MEDIDA                                                                             M2 -   METRO CUADRADO 

	4. DESCRIPCION 
Ejecución de impermeabilizaciones para cubiertas no transitables del proyecto ejecutadas en concreto reforzado, de acuerdo a lo señalado en los Planos Constructivos y en los Cuadros de Acabados.


	5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
· Consultar Planos Arquitectónicos. 
·  Definir y localizar en los Planos Constructivos los niveles de acabados. 
· Verificar niveles de afinado y pendientado de cubiertas. 
·  Revisar que se haya ejecutado la totalidad de pendientados, medias cañas contra muros inmediatos al área a impermeabilizar, y rematado bordes contra sifones, gárgolas ó rejillas, evitando filos que perjudiquen el material. 
·  Retirar residuos de obra sobre la superficie a impermeabilizar, dejándola limpia.  
· Evitar la instalación sobre áreas lisas ó sin la rugosidad adecuada para recibir el asfalto. 
·  Aplicar capa de emulsión asfáltica tipo DE-9 ó similar como imprimante, con cubrimiento total y homogéneo de la superficie. 
· Iniciar instalación rematando medias cañas hasta alturas señaladas en cortes de fachada, nunca por debajo de los niveles de piso acabado. 
·  Ejecutar ruanas y detalles en juntas y desagues. 
·  Repartir el material de impermeabilización de acuerdo a traslapos indicados por el fabricante. 
·  Rematar el manto al nivel superior de la cañuela contra la regata planteada en planos, ó contra el filo de muro acabado. 
·  Verificar niveles de acabado para aceptación

	6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION: NINGUNA

	7. ENSAYOS A REALIZAR:

	8. MATERIALES
	· Manto Asfaltico con recub en Aluminio	




	9. EQUIPO
· Herramienta menor.
· Andamio tubular


	10. DESPERDICIOS
Incluidos                      |X| Sí                      No |_|
	11. MANO DE OBRA
Incluida                      |X|    Sí             |_|        No

	12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
· Recomendaciones Secretaría de Aguas e Infraestructura Departamental.
· Recomendaciones del interventor.


	13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por metro cuadrado (m²) de manto asfáltico debidamente instalado y aceptado por la interventoría previo cumplimiento de las especificaciones y de los requisitos mínimos de acabados.
La medida será el resultado de cálculos efectuados sobre los Planos Arquitectónicos. No se medirá y por tanto no se pagará ningún tipo de elemento por metro lineal. El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: 
· Equipos descritos en el numeral 9.
· Mano de obra.
· Carga y retiro de escombros.
Las obras adicionales requeridas para restablecer las condiciones de cielo raso en madera,  o aumento en alguna cantidad  y de las dimensiones correrán por cuenta del Constructor.

	14. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




	
1.  No.  6744
	2. RECORRIDO  DE CUBIERTA EN TEJA BARRO.

	3. UNIDAD DE MEDIDA                                                                                  M² -- METRO CUADRADO                                                          

	4. DESCRIPCION
Recorrido de la cubierta en barro para verificar el estado de la misma, para lo que se deberá desmontar la teja en mal estado y cambiarlas  por nuevas, se suministrará e instalará la cubierta de barro, de acuerdo a lo señalado en los estudios previos y los Planos Constructivos.

	5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
    El Contratista deberá tener en consideración:
· Localización y replanteo.
· Preparación de la superficie. 
· Suministró e instalación de materiales.
· Enganchar el nuevo módulo al anterior y dejar caer la teja 
· En obras pequeñas utilice dos hombres para la instalación de la teja.
· Siga las indicaciones técnicas de la instalación para garantizar una larga vida del producto y dejar satisfecho al usuario.
· Izar las tejas correctamente.
· Usar calzado adecuado.
· No caminar sobre las tejas sueltas o rajadas.
· No instalar tejas dañadas.
· Evitar concentración o cargas en un solo punto en las tejas una vez instaladas
· Limpiar cubiertas y reparar imperfecciones. 
· Verificar niveles y acabados para aceptación.

	6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION :NINGUNA


	7. ENSAYOS A REALIZAR

	8. MATERIALES
· Tejas, amarras plásticas.

	9. EQUIPO
· Herramienta menor.
· Los operarios debe utilizar elementos de protección (cascos, arnés, etc.).
· Andamio tubular de 1,5m (sección).
· Telera.

	10. DESPERDICIOS
Incluidos                  |X|     Sí                |_|       No
	11. MANO DE OBRA
Incluida                      |X|    Sí             |_|        No

	12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
· Planos Arquitectónicos.
· Recomendaciones de la Secretaría de Aguas e Infraestructura del Departamento
· Recomendaciones del interventor.

	13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por metro cuadrado (m2) debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la Interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
· Materiales descritos en el numeral 8.
· Equipos y herramientas descritos en el numeral 9.
· Mano de obra.
· Transportes dentro y fuera de la obra.
· Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra
Las obras adicionales requeridas para restablecer las condiciones del servicio o el aumento en alguna cantidad  y de las dimensiones correrán por cuenta del Constructor.

	14. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.



	
1.  No.   6745
	2. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA BARRO

	3. UNIDAD DE MEDIDA                                                                                  M² -- METRO CUADRADO                                                          

	4. DESCRIPCION
Se suministrará e instalará la cubierta de barro, de acuerdo a lo señalado en los estudios previos y los Planos Constructivos en edificaciones y espacios que así lo requieran.

	5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
    El Contratista deberá tener en consideración:
· Consultar Planos Arquitectónicos. 
· Consultar Planos Estructurales. 
· Localización y replanteo.
· Limpieza.
· Preparación de la superficie. 
· Cimbrado de niveletas con mineral rojo en las paredes para verificación de alturas en cualquier momento de la instalación.
· Suministró e instalación de materiales.
· Mano de obra.
· Consultar NSR 10. 
· Definir y localizar en los Planos Constructivos los niveles. 
· Verificar en sitio las dimensiones totales de cubierta, distancias entre correas según planos, paralelismo y nivelación de la cara superior, y realizar correcciones 
· Iniciar colocación de teja al lado opuesto al viento predominante de lluvia. 
· Utilice herramientas apropiadas para los cortes, colocación y fijación de la teja.
· En obras pequeñas utilice dos hombres para la instalación de la teja.
· Utilizar tablones de madera para transitar sobre la cubierta de la teja.
· Siga las indicaciones técnicas de la instalación para garantizar una larga vida del producto y dejar satisfecho al usuario.
· Izar las tejas correctamente.
· Usar calzado adecuado.
· No caminar sobre las tejas sueltas o rajadas.
· No instalar tejas dañadas.
· Evitar concentración o cargas en un solo punto en las tejas una vez instaladas
· Seguir instrucciones de pendientes mínimas, traslapos y métodos de remate contra mampostería, canales o cualquier tipo de elemento que conforme la cubierta por parte del fabricante. 
· Limpiar cubiertas y reparar imperfecciones. 
· Verificar niveles y acabados para aceptación.

	6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION: NINGUNA


	7. ENSAYOS A REALIZAR

	8. MATERIALES
· Teja de barro colonial 40X20 cms	.


	9. EQUIPO
· Equipo topográfico de alta precisión, Niveles, Plomadas, Cintas métricas, Mangueras transparentes.

	10. DESPERDICIOS
Incluidos                  |X|     Sí                |_|       No
	11. MANO DE OBRA
Incluida                      |X|    Sí             |_|        No

	12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
· Levantamiento topográfico.
· Planos Arquitectónicos.
· Planos Estructurales
· Recomendaciones de la Secretaría de Aguas e Infraestructura del Departamento
· Recomendaciones del interventor.

	13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por metro cuadrado (m2) debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la Interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
· Materiales descritos en el numeral 8.
· Equipos y herramientas descritos en el numeral 9.
· Mano de obra.
· Transportes dentro y fuera de la obra.
· Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.
Las obras adicionales requeridas para restablecer las condiciones del servicio o el aumento en alguna cantidad  y de las dimensiones correrán por cuenta del Constructor.

	14. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución, o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.





	1.  No. 6901
	2. PUNTO PVC HIDRÁULICO DE 1/2” 

	3. UNIDAD DE MEDIDA                                                                                                 UND - UNIDAD 

	4. DESCRIPCION 
Suministro, transporte e instalación de Punto hidráulico PVC 1/2” incluyendo accesorios y tubería. Estas instalaciones se harán de acuerdo con los planos hidráulicos y a los detalles arquitectónicos; el montaje de punto hidráulico se hará con tubería potable. 

	5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
· Consultar Planos hidráulicos y sanitarios y verificar localización. 
· Acordar el sitio final del punto. 
· Consultar proyecto arquitectónico.
· Consultar recomendaciones e instrucciones de instalación contenidas en los catálogos del fabricante.
· Limpiar los extremos y el interior de los accesorios y tubos previamente con limpiador PVC, aunque aparentemente se encuentren limpios.
· Proceder a untar la tubería y accesorios con soldadura PVC y/o cinta Teflón.
· Dejar en la unión del tubo y accesorio un delgado cordón de soldadura.
· Dejar estático el ramal durante quince minutos después de efectuarse la unión.
· No efectuar pruebas antes de 24 horas.

	
6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION: NINGUNA

	7. ENSAYOS A REALIZAR
· Realizar la prueba hidrostática.

	8. MATERIALES
· Tubería PVC de 1/2”RDE-13.5
· Unión PVC presión ½”
· Codo PVC presión 90x1/2”
· Accesorios PVC promedio de: T, codo Galvanizado ½”x  90°, codo PRS PVC½”x  90°, Niple galv. ½” x 5 cm, tapón PRS PVC ½” R
· Limpiador removedor PVC ¼ = 946 cc * 2 Kg/cm2
· Soldadura PVC liquida ½” galón.
· Niple de HG de ½” de 15 cm
· Cinta teflón

	9. EQUIPO
· Herramienta menor. 

	10. DESPERDICIOS
Incluidos                  |X|     Sí                |_|       No
	11. MANO DE OBRA
Incluida                      |X|    Sí             |_|        No

	12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
· Recomendaciones Secretaría de Aguas e Infraestructura Departamental.
· Recomendaciones del Interventor.
· Recomendaciones del Fabricante.

	13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
El punto hidráulico PVC de 1/2”, se medirá por unidad (UND) en sitio, de acuerdo con la localización realizada, consignada en los planos del proyecto. No se medirán ni se pagarán parcialmente. Su valor corresponde al precio unitario estipulado en el respectivo contrato e incluye:
· Materiales descritos en el numeral 8
· Equipos descritos en el numeral 9.
· Mano de obra.
· Carga y retiro de sobrantes de construcción.
Las obras adicionales requeridas para restablecer las condiciones del servicio o el aumento en alguna cantidad y de las dimensiones correrán por cuenta del Constructor.

	14. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




	1.  No.  6902
	2. PUNTO PVC SANITARIO  2" 

	3. UNIDAD DE MEDIDA                                                                                                 UND -  UNIDAD

	4. DESCRIPCION 
Suministro, transporte e instalación de punto desagüe sanitario PVC 2” (3m) para realizar la evacuación de las aguas residuales de los aparatos sanitarios a la red local de alcantarillado.  

	5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
· Consultar Planos hidráulicos y sanitarios y verificar localización. 
· Acordar el punto final de la ubicación para el aparato sanitario en sitio antes de ejecución. 
· Consultar proyecto  arquitectónico.
· Consultar recomendaciones e instrucciones de instalación contenidas en los catálogos del fabricante.
· Limpiar  los extremos y el interior de los accesorios y tubos  previamente  con  limpiador  PVC aunque aparentemente se encuentren limpios.
· Proceder a untar la  tubería y los accesorios con soldadura PVC.
· Dejar en la unión del tubo y accesorio un delgado cordón de soldadura.
· Dejar estático el ramal durante quince minutos después de efectuarse la unión.
· No efectuar pruebas antes de 24 horas.

	
6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION: NINGUNA

	7. ENSAYOS A REALIZAR
· Realizar la prueba estanqueidad

	8. MATERIALES
· Tubería PVC sanitaria de 2”
· Accesorios PVC sanitaria 2” promedio de 2C, YEE y sifón 
· Limpiador removedor PVC ¼ = 946 cc * 2 Kg/cm2
· Soldadura PVC liquida

	9. EQUIPO
· Herramienta menor. 

	10. DESPERDICIOS
Incluidos                  |X|     Sí                |_|       No
	11. MANO DE OBRA
Incluida                      |X|    Sí             |_|        No

	12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
· Recomendaciones Secretaría de Aguas e Infraestructura Departamental.
· Recomendaciones del Interventor.
· Recomendaciones del Fabricante.

	13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
El punto sanitario PVC 2” (3m) para mampostería húmeda, se medirá por UNIDAD (UND)  en sitio, de acuerdo con la  localización realizada, consignada en los planos del proyecto. No se medirán ni se pagarán parcialmente. Su valor corresponde al precio unitario estipulado en el respectivo contrato e incluye:
· Materiales descritos en el numeral 8
· Equipos descritos en el numeral 9.
· Mano de obra.
· Carga y retiro de sobrantes de construcción.
Las obras adicionales requeridas para restablecer las condiciones del servicio ó el aumento en alguna cantidad  y de las dimensiones correrán por cuenta del Constructor.

	14. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




	1.  No.  6903
	2. PUNTO PVC SANITARIO  4" 

	3. UNIDAD DE MEDIDA                                                                                                 UND -  UNIDAD

	4. DESCRIPCION 
Suministro, transporte e instalación de punto desagüe sanitario PVC 4” (3m) para realizar la evacuación de las aguas residuales de los aparatos sanitarios a la red local de alcantarillado.  

	5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
· Consultar Planos hidráulicos y sanitarios y verificar localización. 
· Acordar el punto final de la ubicación para el aparato sanitario en sitio antes de ejecución. 
· Consultar proyecto  arquitectónico.
· Consultar recomendaciones e instrucciones de instalación contenidas en los catálogos del fabricante.
· Limpiar  los extremos y el interior de los accesorios y tubos  previamente  con  limpiador  PVC aunque aparentemente se encuentren limpios.
· Proceder a untar la  tubería y los accesorios con soldadura PVC.
· Dejar en la unión del tubo y accesorio un delgado cordón de soldadura.
· Dejar estático el ramal durante quince minutos después de efectuarse la unión.
· No efectuar pruebas antes de 24 horas.

	
6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION: NINGUNA

	7. ENSAYOS A REALIZAR
· Realizar la prueba estanqueidad

	8. MATERIALES
· Tubería PVC sanitaria de 4”
· Accesorios PVC sanitaria 4” promedio de 2C, YEE y sifón 
· Limpiador removedor PVC ¼ = 946 cc * 2 Kg/cm2
· Soldadura PVC liquida

	9. EQUIPO
· Herramienta menor. 

	10. DESPERDICIOS
Incluidos                  |X|     Sí                |_|       No
	11. MANO DE OBRA
Incluida                      |X|    Sí             |_|        No

	12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
· Recomendaciones Secretaría de Aguas e Infraestructura Departamental.
· Recomendaciones del Interventor.
· Recomendaciones del Fabricante.

	13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
El punto sanitario PVC 4” (3m) para mampostería húmeda, se medirá por UNIDAD (UND)  en sitio, de acuerdo con la  localización realizada, consignada en los planos del proyecto. No se medirán ni se pagarán parcialmente. Su valor corresponde al precio unitario estipulado en el respectivo contrato e incluye:
· Materiales descritos en el numeral 8
· Equipos descritos en el numeral 9.
· Mano de obra.
· Carga y retiro de sobrantes de construcción.
Las obras adicionales requeridas para restablecer las condiciones del servicio ó el aumento en alguna cantidad  y de las dimensiones correrán por cuenta del Constructor.

	14. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.



	1.  No.  6904
	2. SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SANITARIA 1/2”

	3. UNIDAD DE MEDIDA                                                                                             ML – METRO LINEAL

	4. DESCRIPCION 
Suministro, transporte e instalación de tubería PVC sanitaria 1/2” para realizar la evacuación de las aguas residuales de los aparatos sanitarios a la red local de alcantarillado.  

	5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
· Consultar Planos hidráulicos y sanitarios y verificar localización. 
· Acordar el punto inicial y final del trayecto de tubería a instalar e ubicación de aparato sanitario, desagües en sitio antes de ejecución. 
· Consultar proyecto arquitectónico.
· Consultar recomendaciones e instrucciones de instalación contenidas en los catálogos del fabricante.
· Limpiar los extremos y el interior de los accesorios y tubos previamente con limpiador PVC, aunque aparentemente se encuentren limpios.
· Proceder a untar la tubería y los accesorios con soldadura PVC.
· Dejar en la unión del tubo y accesorio un delgado cordón de soldadura.
· Dejar estático el ramal durante quince minutos después de efectuarse la unión.
· No efectuar pruebas antes de 24 horas.

	
6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION: NINGUNA

	7. ENSAYOS A REALIZAR
· Realizar la prueba estanqueidad

	8. MATERIALES
· Tubería PVC presión D=1/2" RDE 13,5  L=6m	
· Limpiador removedor PVC ¼ galón
· Soldadura PVC liquida ¼ galón
· Accesorios	

	9. EQUIPO
· Herramienta menor. 

	10. DESPERDICIOS
Incluidos                  |X|     Sí                |_|       No
	11. MANO DE OBRA
Incluida                      |X|    Sí             |_|        No

	12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
· Recomendaciones Secretaría de Aguas e Infraestructura Departamental.
· Recomendaciones del Interventor.
· Recomendaciones del Fabricante.

	13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
tubería PVC sanitaria 1/2”, se medirá por metro lineal (ML) en sitio, de acuerdo con la localización realizada, consignada en los planos del proyecto. No se medirán ni se pagarán parcialmente. Su valor corresponde al precio unitario estipulado en el respectivo contrato e incluye:
· Materiales descritos en el numeral 8
· Equipos descritos en el numeral 9.
· Mano de obra.
· Carga y retiro de sobrantes de construcción.
Las obras adicionales requeridas para restablecer las condiciones del servicio o el aumento en alguna cantidad y de las dimensiones correrán por cuenta del Constructor.

	14. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.






	1.  No.  6907
	2. SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SANITARIA 4”

	3. UNIDAD DE MEDIDA                                                                                             ML – METRO LINEAL

	4. DESCRIPCION 
Suministro, transporte e instalación de tubería PVC sanitaria 4” para realizar la evacuación de las aguas residuales de los aparatos sanitarios a la red local de alcantarillado.  

	5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
· Consultar Planos hidráulicos y sanitarios y verificar localización. 
· Acordar el punto inicial y final del trayecto de tubería a instalar e ubicación de aparato sanitario, desagües en sitio antes de ejecución. 
· Consultar proyecto arquitectónico.
· Consultar recomendaciones e instrucciones de instalación contenidas en los catálogos del fabricante.
· Limpiar los extremos y el interior de los accesorios y tubos previamente con limpiador PVC, aunque aparentemente se encuentren limpios.
· Proceder a untar la tubería y los accesorios con soldadura PVC.
· Dejar en la unión del tubo y accesorio un delgado cordón de soldadura.
· Dejar estático el ramal durante quince minutos después de efectuarse la unión.
· No efectuar pruebas antes de 24 horas.

	
6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION: NINGUNA

	7. ENSAYOS A REALIZAR
· Realizar la prueba estanqueidad

	8. MATERIALES
· Tubería PVC sanitaria de 4”
· Limpiador removedor PVC ¼ galón
· Soldadura PVC liquida ¼ galón

	9. EQUIPO
· Herramienta menor. 

	10. DESPERDICIOS
Incluidos                  |X|     Sí                |_|       No
	11. MANO DE OBRA
Incluida                      |X|    Sí             |_|        No

	12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
· Recomendaciones Secretaría de Aguas e Infraestructura Departamental.
· Recomendaciones del Interventor.
· Recomendaciones del Fabricante.

	13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
tubería PVC sanitaria 4”, se medirá por metro lineal (ML) en sitio, de acuerdo con la localización realizada, consignada en los planos del proyecto. No se medirán ni se pagarán parcialmente. Su valor corresponde al precio unitario estipulado en el respectivo contrato e incluye:
· Materiales descritos en el numeral 8
· Equipos descritos en el numeral 9.
· Mano de obra.
· Carga y retiro de sobrantes de construcción.
Las obras adicionales requeridas para restablecer las condiciones del servicio o el aumento en alguna cantidad y de las dimensiones correrán por cuenta del Constructor.

	14. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




	1.  No.  6908
	2. SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SANITARIA 6”

	3. UNIDAD DE MEDIDA                                                                                             ML – METRO LINEAL

	4. DESCRIPCION 
Suministro, transporte e instalación de tubería PVC sanitaria 6” para realizar la evacuación de las aguas residuales de los aparatos sanitarios a la red local de alcantarillado.  

	5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
· Consultar Planos hidráulicos y sanitarios y verificar localización. 
· Acordar el punto inicial y final del trayecto de tubería a instalar e ubicación de aparato sanitario, desagües en sitio antes de ejecución. 
· Consultar proyecto arquitectónico.
· Consultar recomendaciones e instrucciones de instalación contenidas en los catálogos del fabricante.
· Limpiar los extremos y el interior de los accesorios y tubos previamente con limpiador PVC, aunque aparentemente se encuentren limpios.
· Proceder a untar la tubería y los accesorios con soldadura PVC.
· Dejar en la unión del tubo y accesorio un delgado cordón de soldadura.
· Dejar estático el ramal durante quince minutos después de efectuarse la unión.
· No efectuar pruebas antes de 24 horas.

	
6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION: NINGUNA

	7. ENSAYOS A REALIZAR
· Realizar la prueba estanqueidad

	8. MATERIALES
· Tubería PVC Sanitaria D = 6" Estructural  L=6m	
· Limpiador removedor PVC ¼ galón
· Soldadura PVC liquida ¼ galón


	9. EQUIPO
· Herramienta menor. 

	10. DESPERDICIOS
Incluidos                  |X|     Sí                |_|       No
	11. MANO DE OBRA
Incluida                      |X|    Sí             |_|        No

	12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
· Recomendaciones Secretaría de Aguas e Infraestructura Departamental.
· Recomendaciones del Interventor.
· Recomendaciones del Fabricante.

	13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
tubería PVC sanitaria 6”, se medirá por metro lineal (ML) en sitio, de acuerdo con la localización realizada, consignada en los planos del proyecto. No se medirán ni se pagarán parcialmente. Su valor corresponde al precio unitario estipulado en el respectivo contrato e incluye:
· Materiales descritos en el numeral 8
· Equipos descritos en el numeral 9.
· Mano de obra.
· Carga y retiro de sobrantes de construcción.
Las obras adicionales requeridas para restablecer las condiciones del servicio o el aumento en alguna cantidad y de las dimensiones correrán por cuenta del Constructor.

	14. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




	1. ITEM No.    6913    
	2. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE DE PASO DE 1/2"

	3. UNIDAD DE MEDIDA                                                                                                  UND - UNIDAD 

	4. DESCRIPCION
Instalar llave de paso de ½” para permitir el paso de agua a la los aparatos hidráulicos y sanitarios que componen el proyecto, o evitar el paso de agua en caso de algún daño en uno de los punto hidráulicos.

	5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
· Identificación del Sitio Para Instalación
· Corte Suministro del Agua
· Cinta Teflón a la llave
· Instalación de la Misma 

	6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION: NINGUNA

	7. ENSAYOS A REALIZAR
· Verificación de Fugas

	8. MATERIALES
· Cinta Teflón
· Llave de paso de ½”

	9. EQUIPO
· Herramienta menor.

	10. DESPERDICIOS
Incluidos                  |X|     Si                |_|       No
	11. MANO DE OBRA
Incluida                      |X|    Si             |_|        No

	12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
· Recomendaciones Secretaría de Aguas e Infraestructura Departamental.
· Recomendaciones del Fabricante.
· Recomendaciones del interventor.

	13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
La forma de pago será por Unidad (UND), indicado y  aceptado por el Interventor. de acuerdo con la  localización realizada, consignada en los planos del proyecto. No se medirán ni se pagarán parcialmente. Su valor corresponde al precio unitario estipulado en el respectivo contrato e incluye:
· Materiales descritos en el numeral 8
· Equipos descritos en el numeral 9.
· Mano de obra.
· Carga y retiro de sobrantes de construcción.
Las obras adicionales requeridas para restablecer las condiciones del servicio, o el aumento en alguna cantidad  y de las dimensiones correrán por cuenta del Constructor.

	14. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.








	1.  No     6915  
	2.SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCHA 

	3. UNIDAD DE MEDIDA                                                                                               UND -  UNIDAD  

	4. DESCRIPCION
Se considera bajo este ítem los trabajos necesarios para la instalación de  ducha de  agua fría o caliente  de las zonas de baterías sanitarias, para la zona de lavado de los infantes y las sometidas a adecuación previamente indicadas en los planos arquitectónicos, las especificaciones particulares o definidas por la interventoría. 

	5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
· La instalación se hará con el mayor cuidado utilizando la herramienta adecuada para este tipo de labor sin manchar muros y pisos

	6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION: NINGUNA

	7. ENSAYOS A REALIZAR: NINGUNA

	8. MATERIALES
Ducha. 
· Accesorios
· Adherente

	9. EQUIPO
· Herramienta menor.

	10. DESPERDICIOS
Incluidos                  |X|     Sí                |_|       No
	11. MANO DE OBRA
Incluida                      |X|    Sí             |_|        No

	12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
· Recomendaciones Secretaría de Aguas e Infraestructura Departamental.
· Recomendaciones del Fabricante.
· Recomendaciones del interventor.

	13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
La forma de pago será por unidad (UND) de mezclador con recibido a satisfacción por la interventoría, el pago se hará con base en el precio unitario pactado en el contrato. No se medirán ni se pagarán parcialmente. Su valor corresponde al precio unitario estipulado en el respectivo contrato e incluye:
· Materiales descritos en el numeral 8
· Equipos descritos en el numeral 9.
· Mano de obra.
· Carga y retiro de sobrantes de construcción.
Las obras adicionales requeridas para restablecer las condiciones del servicio ó el aumento en alguna cantidad  y de las dimensiones correrán por cuenta del Constructor.

	14. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.



	1.  No. 6916
	2. SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO INSTITUCIONAL

	3. UNIDAD DE MEDIDA                                                                                                   UND – UNIDAD.

	4. DESCRIPCION 
Suministro, transporte e instalación de sanitario institucional de acuerdo a la distribución arquitectónica y al punto hidráulico –sanitario dispuesto. Incluye acople, accesorios y material necesarios para la instalación.

	5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
· Ubicación del sitio a donde se va instalar.
· Limpieza de la zona a trabajar.
· Los puntos de desagüe deben quedar centro a centro y eje a eje 
· No debe tener desplazamiento
· Debe quedar nivelado.
· El sanitario se debe quedar asentado sobre una mezcla de cemento blanco y marmolina.
· Se instalará el acople para suministro de agua y la manguera.
· Verificación de la instalación para evitar fugas.
· Limpieza de la zona de ubicación

	6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

	7. ENSAYOS A REALIZAR

	8. MATERIALES
· Sanitario institucional adulto (tipo Acuacer)
· Acople flexible sanitario
· Cemento blanco 
· Cinta teflon                 

	9. EQUIPO
· Herramienta menor. 

	10. DESPERDICIOS
Incluidos                  |X|     Si                |_|       No
	11. MANO DE OBRA
Incluida                      |X|    Si             |_|        No

	12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
· Recomendaciones Secretaría de Aguas e Infraestructura Departamental.
· Recomendaciones del Fabricante.
· Recomendaciones del interventor.

	13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
El suministro e instalación de sanitario institucional se medirá por unidad  (UND) en sitio, de acuerdo con la  localización realizada, consignada en los planos del proyecto. No se medirán ni se pagarán parcialmente. Su valor corresponde al precio unitario estipulado en el respectivo contrato e incluye:
· Materiales descritos en el numeral 8
· Equipos descritos en el numeral 9.
· Mano de obra.
· Carga y retiro de sobrantes de construcción.
Las obras adicionales requeridas para restablecer las condiciones del servicio ó el aumento en alguna cantidad  y de las dimensiones correrán por cuenta del Constructor.

	14. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




	1.  No.       6918   
	2. SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMOS INSTITUCIONAL.

	3. UNIDAD DE MEDIDA                                                                                                    UND – UNIDAD.

	4. DESCRIPCION 
Suministro, transporte e instalación de lavamanos institucional de acuerdo a la distribución arquitectónica y a los punto hidráulico –sanitario dispuesto  

	5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
· Ubicación del sitio a donde se va instalar.
· Limpieza de la zona a trabajar.
· Los puntos de desagüe debe quedar centro a centro y eje a eje 
· No debe tener desplazamiento
· Debe quedar nivelado.
· El lavamos se debe quedar asegurado mediante chapetas chazos y tornillos.
· Se instalara la grifería para suministro de agua y la manguera.
· Realizar la prueba hidrostática  de la instalación para evitar fugas.
· Limpieza de la zona de ubicación.

	6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

	7. ENSAYOS A REALIZAR

	8. MATERIALES
· Lavamanos acuacer+ grifería galaxia corona
· Acople flexible lavamanos
· Cemento blanco      

	9. EQUIPO
· Herramienta menor. 

	10. DESPERDICIOS
Incluidos                  |X|     Si                |_|       No
	11. MANO DE OBRA
Incluida                      |X|    Si             |_|        No

	12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
· Recomendaciones Secretaría de Aguas e Infraestructura Departamental.
· Recomendaciones del Fabricante.
· Recomendaciones del interventor.

	13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
El suministro e instalación de lavamanos blanco institucional se medirá por unidad  (UND) en sitio, de acuerdo con la  localización realizada, consignada en los planos del proyecto. No se medirán ni se pagarán parcialmente. Su valor corresponde al precio unitario estipulado en el respectivo contrato e incluye:
· Materiales descritos en el numeral 8
· Equipos descritos en el numeral 9.
· Mano de obra.
· Carga y retiro de sobrantes de construcción.
Las obras adicionales requeridas para restablecer las condiciones del servicio ó el aumento en alguna cantidad  y de las dimensiones correrán por cuenta del Constructor.

	14. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.



	1. No.    6919    
	2. SUMINISTRO E INSTALACIÓN  ORINAL DE PARED.

	3. UNIDAD DE MEDIDA                                                                                                  UND – UNIDAD.

	4. DESCRIPCION 
Suministro, transporte e instalación de orinal de pared, de acuerdo a la distribución arquitectónica y a los punto hidráulico –sanitario dispuesto.

	5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
· Ubicación del sitio a donde se va instalar.
· Limpieza de la zona a trabajar.
· Los puntos de desagüe debe quedar centro a centro y eje a eje 
· No debe tener desplazamiento
· Debe quedar nivelado.
· El orinal se debe quedar fijo sobre la pared a la altura indicada por el diseño arquitectónico.
· Se instalara el acople para suministro de agua y la manguera.
· Verificación de la instalación para evitar fugas.
· Limpieza de la zona de ubicación

	6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

	7. ENSAYOS A REALIZAR

	8. MATERIALES
· orinal blanco institucional.
· Acople flexible sanitario
· Cemento blanco Nare, saco de 25 Kl..                 

	9. EQUIPO
· Herramienta menor. 

	10. DESPERDICIOS
Incluidos                  |X|     Sí                |_|       No
	11. MANO DE OBRA
Incluida                      |X|    Sí             |_|        No

	12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
· Recomendaciones Secretaría de Aguas e Infraestructura Departamental.
· Recomendaciones del Fabricante.
· Recomendaciones del interventor.

	13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
El suministro e instalación de orinal de pared,  se medirá por unidad  (UND) en sitio, de acuerdo con la  localización realizada, consignada en los planos del proyecto. No se medirán ni se pagarán parcialmente. Su valor corresponde al precio unitario estipulado en el respectivo contrato e incluye:
· Materiales descritos en el numeral 8
· Equipos descritos en el numeral 9.
· Mano de obra.
· Carga y retiro de sobrantes de construcción.
Las obras adicionales requeridas para restablecer las condiciones del servicio, o el aumento en alguna cantidad  y de las dimensiones correrán por cuenta del Constructor.

	14. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.








	1. ITEM No.  
	1.  REVISION DE PUNTO HIDRAULICO EXISTENTE

	3. UNIDAD DE MEDIDA                                                                                                   UND – UNIDAD.

	4. DESCRIPCION 
Consistente en la revisión de  punto hidráulico existente, para verificar el buen funcionamiento de los mismos, en caso de presentarse algún daño se procederá a la reparación.
Todos los materiales  a utilizarse, serán de primera calidad,  libre de imperfecciones, sin uso y de manufactura reciente.
Toda la información dada en estas especificaciones o en planos anexos, tendrán igual validez aun en el caso de que dejen de mencionarse en uno de los Documentos.

	5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
· Ubicación del punto hidraulico a revisar.
· Revisión visual del punto hidraulico.
· Revisión de las instalaciones hidraulicas
· Verificar que  no hayan fugas


	6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION: NINGUNA

	7. ENSAYOS A REALIZAR: verificar que no se presentes fugas. 

	8. MATERIALES
Accesorios generales punto hidráulico	

	9. EQUIPO
· Equipo menor de Instalaciones hidro-sanitarias. 

	10. DESPERDICIOS
Incluidos                  |X|     Sí                |_|       No
	11. MANO DE OBRA
Incluida                      |X|    Sí             |_|        No

	12. REFERENCIAS  Y OTRAS ESPECIFICACIONES
· Recomendaciones Secretaría de Aguas e Infraestructura Departamental.
· Recomendaciones del Fabricante.
· Recomendaciones del interventor

	13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por unidades (un) debidamente instalados, revisados y aprobadas por la Interventoría. Las medidas se calcularán con base en los planos del proyecto
El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye:
· Materiales descritos en el numeral 8
· Equipos descritos en el numeral 9.
· Mano de obra.
· Carga y retiro de sobrantes de construcción.
Las obras adicionales requeridas para restablecer las condiciones del servicio o el aumento en alguna cantidad  y de las dimensiones correrán por cuenta del Constructor.

	14. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.










	1.  No.  6929
	2. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA PARA PISO DE 3".

	3. UNIDAD DE MEDIDA                                                                                                UND - UNIDAD.

	4. DESCRIPCION 
Las rejillas de piso de  3" ó según sea el caso, son plásticas ó metálicas y serán instaladas en el piso de la cocina, baños, zonas de ropas o en aquel lugar que se necesite o determine el interventor.

	5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION.
· Localizar en lugares de los sifones existentes.
· Rejillas de piso 4”x3”
· Realizar instalación siguiendo todas las indicaciones del fabricante
· Dejar rejilla perfectamente nivelada y emboquillada sin sobresalir del piso
· Verificar niveles, plomos y acabados para aceptación.
· Proteger hasta entregar obra

	6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

	7. ENSAYOS A REALIZAR:

	8. MATERIALES:
· Rejillas de piso con sosco tipo granada de 4” x 3”  ó  (según sea el caso)
· Lechada de cemento ó blanco de zinc

	9. EQUIPO
· Herramienta menor. 

	10. DESPERDICIOS
Incluidos                  |X|     Sí                |_|       No
	11. MANO DE OBRA
Incluida                      |X|    Sí             |_|        No

	12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
· Recomendaciones Secretaría de Aguas e Infraestructura Departamental.
· Recomendaciones del Interventor.
· Recomendaciones del Fabricante.

	13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Será por unidad (UND) completado ya debidamente instalada y funcionando a satisfacción del Interventor, como se indicó anteriormente para el pago de rejillas sosco 3”. El precio incluye los costos directos e indirectos. Su valor corresponde al precio unitario estipulado en el respectivo contrato e incluye:
· Materiales descritos en el numeral 8
· Equipos descritos en el numeral 9.
· Mano de obra.
· Carga y retiro de sobrantes de construcción.
Las obras adicionales requeridas para restablecer las condiciones del servicio ó el aumento en alguna cantidad  y de las dimensiones correrán por cuenta del Constructor.

	14. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




	1. ITEM No      6931   
	2. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE TERMINAL 1/2"			

	3. UNIDAD DE MEDIDA                                                                                                   UND - UNIDAD 

	4. DESCRIPCION
Consiste en Instalar una  llave Terminal de bronce de ½”,  para un Punto Hidráulico.

	5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
· Identificación del Sitio Para Instalación
· Corte Suministro del Agua
· Cinta Teflón a la llave
· Instalación de la Misma 

	6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION: NINGUNA

	7. ENSAYOS A REALIZAR
· Verificación de Fugas

	8. MATERIALES
· Cinta Teflón
· Llave Terminal

	9. EQUIPO
· Herramienta menor.

	10. DESPERDICIOS
Incluidos                  |X|     Si                |_|       No
	11. MANO DE OBRA
Incluida                      |X|    Si             |_|        No

	12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
· Recomendaciones Secretaría de Aguas e Infraestructura Departamental.
· Recomendaciones del Fabricante.
· Recomendaciones del interventor.

	13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
La forma de pago será por Unidad (UND), indicado y  aceptado por el Interventor. 

	14. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.








	1.  No. 6932  
	2. SUMINISTRO E INSTALACIÓN GRIFERIA PARA LAVAMANOS.

	3. UNIDAD DE MEDIDA                                                                                                  UND - UNIDAD 

	4. DESCRIPCION
Este ítem se refiere al suministro e instalación de grifería para lavamanos, es decir la colocación del dispositivo que permite la salida de agua ordenadamente en lavamanos, incluyendo accesorios y tuberías de conexión. Estas instalaciones se harán de acuerdo con planos hidráulicos y a los detalles arquitectónicos; el montaje de grifería de lavamanos se realizará con manguera de conexión y acople de salida.

	5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
· Ubicar el lugar de instalación de la grifería.
· Verificar que los espacios que trae el lavamanos para la grifería, estén adecuados y limpios para la instalación de está.
· Si hay un cajón debajo del lavamanos y esté se encuentra ocupado es necesario desocuparlo para la instalación de la grifería.
· Cubrir los desagües para evitar el paso de residuos.
· Cerrar el registro de paso de agua.
· Verificar que el grifo quepa en las aberturas del lavamanos.
· Colocar sobre las aberturas del lavamanos la grifería. (Grifo y llave de agua fría y caliente).
· Apretar las tuercas plásticas y metálicas de la grifería por debajo del lavaplatos para asegurar que esta se fije a él.
· Sujetar la grifería donde debe ir y apretar las tuercas de retención por debajo del lavamanos.
· Luego de tener sujetado la grifería (grifo y llaves) al lavamanos se procede a instalar los acople de paso de agua a las llaves.
· Los acoples deben ir enroscados a las tuercas de las llaves que previamente tiene teflón sobre ella para prevenir goteras.
· Luego de instarla la grifería se procede a colocar sobre el contorno de ella una pasta de silicona para evitar filtraciones de agua del lavamanos hacia abajo.
· Dejar secar la silicona.
· Abrir el registro de control de agua de la casa.
· Probar la grifería abriendo las llaves visualizando que el agua salga como es debido y que no se presente ninguna clase de goteras.

	6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION:
· Las griferías de lavamanos se instalarán siguiendo las indicaciones y recomendaciones de los fabricantes.
· Para prevenir un escape, se debe envolver la tuerca de las llaves con teflón.

	7. ENSAYOS A REALIZAR:

	8. MATERIALES
· Grifería Lavamanos sencilla line media
· Silicona transparente
· Acocle ½” plástico 50 cm
· Cinta teflón


	9. EQUIPO
· Herramienta menor.

	10. DESPERDICIOS
Incluidos                  |X|     Sí                |_|       No
	11. MANO DE OBRA
Incluida                      |X|    Sí             |_|        No

	12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
· Recomendaciones Secretaría de Aguas e Infraestructura Departamental.
· Recomendaciones del Fabricante.
· Recomendaciones del interventor.

	13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
La forma de pago será por Unidad (UND), indicado y aceptado por el Interventor, de acuerdo con la localización realizada, consignada en los planos del proyecto. No se medirán ni se pagarán parcialmente. Su valor corresponde al precio unitario estipulado en el respectivo contrato e incluye:
· Materiales descritos en el numeral 8
· Equipos descritos en el numeral 9.
· Mano de obra.
· Carga y retiro de sobrantes de construcción.
Las obras adicionales requeridas para restablecer las condiciones del servicio, o el aumento en alguna cantidad y de las dimensiones correrán por cuenta del Constructor. 

	14. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.



	1. ITEM No.  6935
	1.  REVISIÓN APARATO SANITARIO

	3. UNIDAD DE MEDIDA                                                                                                   UND – UNIDAD.

	4. DESCRIPCION 
Consistente en la revisión de  aparato sanitario y sus instalaciones internas, para verificar el buen funcionamiento de los mismos, en caso de presentarse algún daño se procederá a la reparación.
Todos los materiales  a utilizarse, serán de primera calidad,  libre de imperfecciones, sin uso y de manufactura reciente.
Toda la información dada en estas especificaciones o en planos anexos, tendrán igual validez aun en el caso de que dejen de mencionarse en uno de los Documentos.

	5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
· Ubicación de los aparatos sanitarios a revisar.
· Revisión visual del aparato sanitario.
· Revisión de las instalaciones de acueducto y alcantarillado del  mismo.
· Verificar que  no hayan fugas
· Revisión interna del tanque y sus accesorios.

	6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION: NINGUNA

	7. ENSAYOS A REALIZAR: verificar que no se presentes fugas. 

	8. MATERIALES
Los necesarios en caso de daño.

	9. EQUIPO
· Equipo menor de Instalaciones hidro-sanitarias. 

	10. DESPERDICIOS
Incluidos                  |X|     Sí                |_|       No
	11. MANO DE OBRA
Incluida                      |X|    Sí             |_|        No

	12. REFERENCIAS  Y OTRAS ESPECIFICACIONES
· Recomendaciones Secretaría de Aguas e Infraestructura Departamental.
· Recomendaciones del Fabricante.
· Recomendaciones del interventor

	13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por unidades (un) debidamente instalados, revisados y aprobadas por la Interventoría. Las medidas se calcularán con base en los planos del proyecto
El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye:
· Materiales descritos en el numeral 8
· Equipos descritos en el numeral 9.
· Mano de obra.
· Carga y retiro de sobrantes de construcción.
Las obras adicionales requeridas para restablecer las condiciones del servicio o el aumento en alguna cantidad  y de las dimensiones correrán por cuenta del Constructor.

	14. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.







	1.  No. 6958
	2.  RETIRO DE SOBRANTES

	3. UNIDAD DE MEDIDA                                                                                       M3 - METRO CUBICO 

	4. DESCRIPCIÓN
Suministro y ejecución de esta actividad que se refiere al cargue y retiro constante de desperdicios, basuras y escombros de la construcción.
 En horarios establecidos con la interventoría.

	5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
· Realizar esta actividad durante todo el proceso de construcción. 
· Disponer de sitios previamente acordados con la Interventoría, donde se puedan almacenar los residuos y escombros de construcción.
· Estudiar accesibilidad desde las vías públicas para facilitar el acarreo fuera de la obra.
· Establecer los horarios estrictos de evacuación de escombros.
· Tener las bolsas especiales (lonas) para el retiro de escombros.
· Proteger las caras de los ascensores con telas especiales.
· Proveer los recursos necesarios, tanto físicos como humanos para cargue, trasiego y transporte de estos desechos.
· Transportar los escombros a sitios previamente determinados por las autoridades distritales. 

	6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

	7. ENSAYOS A REALIZAR

	8. MATERIALES
· Volquetas, cargadores, carretillas y herramienta menor para cargue.

	9. EQUIPO
· Herramienta menor de albañilería y de aseo
· Volqueta de 5 m3

	10. DESPERDICIOS
Incluidos                  |X|     Sí                |_|       No
	11. MANO DE OBRA
Incluida                      |X|    Sí             |_|        No

	12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

	13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por metro cúbico (m3)    verificado por la Interventoría de la obra. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
· Materiales descritos en el numeral 8.
· Equipos y herramientas descritos en el numeral 9.
· Mano de obra trasiego.
· Transportes dentro y fuera de la obra.

	14. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su
costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.





	1.  No.  7001
	1.  PUNTO ELECTRICO ILUMINACIÓN.

	3. UNIDAD DE MEDIDA                                                                                                UND – UNIDAD.

	4. DESCRIPCION 
Consistente en la instalación interna de salidas de iluminación, tomacorrientes. Las instalaciones eléctricas internas se ceñirán a la Norma 2050 ICONTEC.
Todos los materiales  a utilizarse, serán de primera calidad libre de imperfecciones, sin uso y de manufactura reciente.
Toda la información dada en estas especificaciones o en planos anexos, tendrán igual validez aun en el caso de que dejen de mencionarse en uno de los Documentos.

	5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
Los planos de la distribución eléctrica no muestra detalles precisos y completos en el Edificio; ellos indican la ubicación aproximada y arreglo general, pero no son sus intenciones indicar detalles del equipo, ni la ubicación exacta de conductos o salidas.  Con excepción de las medidas que se indiquen, la localización exacta de las salidas, de conductos y su relación con el equipo se determinara en la obra con la aprobación del Interventor la que estará de acuerdo en general, con lo indicado en los planos a disposición.
• Acordar las medidas finales en obra ó tomarlas en sitio antes de ejecución. 

	6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION: NINGUNA

	7. ENSAYOS A REALIZAR 

	8. MATERIALES
Tubería PVC Conduit 1/2”, curvas, cajas octagonales, adaptador terminal, cable CU-THHN 12, limpiador, soldadura, cinta aislante y aparato eléctrico: Plafón de losa y demás implementos necesarios para la construcción del Ítem.  

	9. EQUIPO
· Equipo menor de Instalaciones eléctricas 

	10. DESPERDICIOS
Incluidos                  |X|     Sí                |_|       No
	11. MANO DE OBRA
Incluida                      |X|    Sí             |_|        No

	12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
· Recomendaciones Secretaría de Aguas e Infraestructura Departamental.
· Recomendaciones del Fabricante.
· Ver especificaciones y recomendaciones del Proyecto eléctrico.

	13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por unidades (UND) debidamente instalados, revisados y aprobadas por la Interventoría. Las medidas se calcularán con base en los planos de instalaciones eléctricas.
El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye:
· Materiales descritos en el numeral 8
· Equipos descritos en el numeral 9.
· Mano de obra.
· Carga y retiro de sobrantes de construcción.
Las obras adicionales requeridas para restablecer las condiciones del servicio ó el aumento en alguna cantidad  y de las dimensiones correrán por cuenta del Constructor.

	14. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




	1.  No.     7002     
	2. PUNTO ELÉCTRICO SALIDA PARA TOMA  Y /O INTERRUPTORES 

	3. UNIDAD DE MEDIDA                                                                                                   UND – UNIDAD.

	4. DESCRIPCION 
Suministro, transporte e instalación punto eléctrico para tomas y/o interruptores interruptor sencillo para punto eléctrico., el cual se refiere  a la instalación de punto para interruptores. El punto incluye el suministro de cableado en alambre de cobre THWN#12 AWG, tubería conduit de ½”, cajas metálicas y accesorias de fijación. El costo debe considerar regateada de muros y el resane de los mismos. La longitudes de cableado y tubería será de mínimo 4.5 metros por punto

	5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
· Ubicación del sitio a donde se va instalar.
· Se preparan los materiales a utilizar.
· Se adecua la sección de orificio para instalar la caja galvanizada.
· Se instalan tubería y adaptadores terminales a la caja galvanizada.
· Se trae el alambre desde indicado en planos
· Se suspende el servicio eléctrico.
· Se conecta el alambre a red y al interruptor.
· Se asegura el interruptor a la caja galvanizada.
· Se resana la caja
· Se restablece el servicio eléctrico
· Se verifica el voltaje y amperaje del punto
· Limpieza de la zona de ubicación.

	6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION: NINGUNA

	7. ENSAYOS A REALIZAR:NINGUNO

	8. MATERIALES
· Alambre aislado cobre #12 thw 
· Tubo  conduit 1/2"           
· Adapt terminal 1/2 conduit   pvc
· Interruptor sencillo
· Caja galvanizada 2x4         
· Cinta aislante  3m temflex 1700     
· Mortero 1:3

	9. EQUIPO
· Herramienta menor. 

	10. DESPERDICIOS
Incluidos                  |X|     Sí                |_|       No
	11. MANO DE OBRA
Incluida                      |X|    Sí             |_|        No

	12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
· Recomendaciones Secretaría de Aguas e Infraestructura Departamental.
· Recomendaciones del Fabricante.
· Ver especificaciones y recomendaciones del Proyecto eléctrico.

	13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
El punto para tomas y /o interruptores, se medirá por unidad  (UND) en sitio, de acuerdo con la  localización realizada, consignada en los planos del proyecto. No se medirán ni se pagarán parcialmente. Su valor corresponde al precio unitario estipulado en el respectivo contrato e incluye:
· Materiales descritos en el numeral 8
· Equipos descritos en el numeral 9.
· Mano de obra.
· Carga y retiro de sobrantes de construcción.
Las obras adicionales requeridas para restablecer las condiciones del servicio ó el aumento en alguna cantidad  y de las dimensiones correrán por cuenta del Constructor.

	14. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




	1.   No          7019
	1.  SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA EMT GALVANIZADA ½”

	3. UNIDAD DE MEDIDA                                                                                          ML – METRO LINEAL.

	4. DESCRIPCION 
Consistente en la instalación  de tubería EMT, para la distribución de las redes e instalaciones eléctricas del proyecto como  salidas de  tomas, Switch, lámparas,  etc.  Las instalaciones eléctricas internas se ceñirán a la Norma 2050 ICONTEC.
Todos los materiales  a utilizarse, serán de primera calidad libre de imperfecciones, sin uso y de manufactura reciente.
Toda la información dada en estas especificaciones o en planos anexos, tendrán igual validez aun en el caso de que dejen de mencionarse en uno de los Documentos.

	5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
· Se revisan los planos eléctricos del proyecto.
· Ubicación del sitio a donde se va instalar.
· Se preparan los materiales a utilizar.
· Se hace la regata por donde se instalará la tubería.
· Se instalan tubería y adaptadores terminales a la caja galvanizada.
· Se resana la caja.
· Limpieza de la zona de ubicación.        

	6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION:  NINGUNA

	7. ENSAYOS A REALIZAR: verificar el cumplimiento del servicio especificado

	8. MATERIALES
· Cinta aislante 3m Temflex 1700.
· Tubería Conduit ½”  EMT.
· Conector de ½”.
· Conector ½” Conduit EMT.
· Tapa ciega plástica 2*4 PVC.
· Caja galvanizada 2x4.

	9. EQUIPO
· Equipo menor de Instalaciones eléctricas 

	10. DESPERDICIOS
Incluidos                  |X|     Sí                |_|       No
	11. MANO DE OBRA
Incluida                      |X|    Sí             |_|        No

	12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
· Recomendaciones Secretaría de Aguas e Infraestructura Departamental.
· Recomendaciones del Fabricante.
· Ver especificaciones y recomendaciones del Proyecto eléctrico.

	13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por metro lineal (ML) debidamente instalada, revisada y aprobadas por la Interventoría. Las medidas se calcularán con base en los planos de instalaciones eléctricas.
El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye:
· Materiales descritos en el numeral 8
· Equipos descritos en el numeral 9.
· Mano de obra.
· Carga y retiro de sobrantes de construcción.
Las obras adicionales requeridas para restablecer las condiciones del servicio, o el aumento en alguna cantidad  y de las dimensiones correrán por cuenta del Constructor.

	14. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




	1. ITEM No         7033
	2.  SUMINISTRO E INSTALACION LAMPARA TIPO LED EXTRAPLANA 21 W 2100 LM BLANCA LUZ FRIA

	3. UNIDAD DE MEDIDA                                                                                                   UND -  UNIDAD

	4. DESCRIPCION 
Suministro, transporte e instalación lámpara tipo LED extraplana de 21 W, 2100 LM blanca, luz fría,  instalado en cielorrasos o cubiertas, de acuerdo a la distribución arquitectónica o y/o indicación del interventor y/ supervisor

	5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
· Ubicación del sitio a donde se va instalar.
· Se debe ubicar el punto eléctrico y debe quedar centro a centro y eje a eje 
· No debe tener desplazamiento
· Debe quedar nivelado.
· La lámpara  debe quedar asegurada mediante chazos y tornillos.
· Se instalara la lámpara.
· Se realiza el corte del fluido eléctrico.
· Se conecta la lámpara a los cables del punto eléctrico.
· Se restablece fluido eléctrico.
· Limpieza de la zona de ubicación.

	6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION NINGUNA

	7. ENSAYOS A REALIZAR: verificar el cumplimiento del servicio especificado

	8. MATERIALES
	· Lámpara tipo led  plano (30*30 cm  mínimo 26 watts)           

	· Alambre aislado cobre #12 thw 
· Tubería eléctrica pvc ½” * 3 ml

	· Caja  electrica  octogonal
· Cinta aislante x 20 ml
· 103*60*45 conduit




	9. EQUIPO
· Herramienta menor. 

	10. DESPERDICIOS
Incluidos                  |X|     Sí                |_|       No
	11. MANO DE OBRA
Incluida                      |X|    Sí             |_|        No

	12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
· Recomendaciones Secretaría de Aguas e Infraestructura departamental
· Recomendaciones del Fabricante.

	13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
El suministro e instalación de lámpara se medirá por unidad  (UND) en sitio, de acuerdo con la  localización realizada, consignada en los planos del proyecto. No se medirán ni se pagarán parcialmente. Su valor corresponde al precio unitario estipulado en el respectivo contrato e incluye:
· Materiales descritos en el numeral 8
· Equipos descritos en el numeral 9.
· Mano de obra.
· Carga y retiro de sobrantes de construcción.
Las obras adicionales requeridas para restablecer las condiciones del servicio ó el aumento en alguna cantidad  y de las dimensiones correrán por cuenta del Constructor.

	14. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.






	1.  No      7045
	1. REVISION PUNTO ELECTRICO EXISTENTE

	3. UNIDAD DE MEDIDA                                                                                                   UND – UNIDAD.

	4. DESCRIPCION 
Consiste en la revisión y reposición interna de salidas de iluminación, tomacorrientes,  Los circuitos deben ser revisados en función de las fallas registradas en el sistema de iluminación o de los tomacorrientes. Sólo debe existir un control visual de las tapas de las cajas de derivación, más por razones de seguridad  que técnicas. 
Se deben revisar el o los tableros  para ver el estado de los protectores; si éstos presentan rasgos de calentamiento, desprendimiento, daños de partes o situaciones similares, debe solicitarse la asistencia de personal especializado
La revisión del alumbrado y sus interruptores consiste en tener un control del consumo de lámparas, si el artefacto fluorescente, se demora en encender  o produce ruido se infieren probables fallas de partidores, balastas o tubos, recomendándose su recambio antes de la pérdida definitiva.
La revisión de los tomacorrientes está en directa relación con la seguridad de los artefactos. Manteniendo un control constante, visual y práctico, para verificar si los interruptores fallan por acción mecánica y no eléctrica, por lo que se propone: Identificar los tomacorrientes por cada uno de los recintos.
Se debe reponer los tomacorrientes dañados por la acción de terceros. Reponer los tomacorrientes dañados por acción eléctrica, evaluando el estado de los cables o alambres alimentadores. Evaluar la constante de daños mecánicos y eléctricos por áreas de trabajo, delimitando responsabilidades.
Las instalaciones eléctricas internas se ceñirán a la Norma 2050 ICONTEC.
Todos los materiales  a utilizarse, serán de primera calidad libre de imperfecciones, sin uso y de manufactura reciente.
Toda la información dada en estas especificaciones o en planos anexos, tendrán igual validez aun en el caso de que dejen de mencionarse en uno de los documentos.

	5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
· Se revisan los puntos ya existentes para saber su necesidad.
· Se preparan los materiales a utilizar.
· Se adecua la sección de orificio para instalar la caja galvanizada si es necesario.
· Se instalan tubería y adaptadores terminales a la caja galvanizada si es necesario.
· Se trae el alambre desde donde indiquen los planos eléctricos.
· Se suspende el servicio eléctrico.
· Se conecta el alambre a la red y al interruptor.
· Se asegura  a la caja galvanizada.
· Se resana la caja.
· Se restablece el servicio eléctrico.
· Se verifica el voltaje y del punto.
· Limpieza de la zona de ubicación.        

	6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION NINGUNA

	7. ENSAYOS A REALIZAR:  verificar el cumplimiento del servicio especificado

	8. MATERIALES:
· CINTA AISLANTE  3M TEMFLEX 1700 
· ALAMBRE AISLADO COBRE #10 THW 
· ALAMBRE AISLADO COBRE #12 THW 
· TOMA SENCILLA PISO SERIE 800
· CUADRILLA EE INSTAL. ELÉCTRICAS    

	9. EQUIPO
· Equipo menor de Instalaciones eléctricas 

	10. DESPERDICIOS
Incluidos                  |X|     Sí                |_|       No
	11. MANO DE OBRA
Incluida                      |X|    Sí             |_|        No

	12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
· Recomendaciones Secretaría de Aguas e Infraestructura Departamental.
· Recomendaciones del Interventor.
· Recomendaciones del Fabricante.
· Ver especificaciones y recomendaciones del Proyecto eléctrico.

	13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por unidades (un) debidamente instalados, revisados y aprobadas por la Interventoría. Las medidas se calcularán con base en los planos de instalaciones eléctricas.
El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye:
· Materiales descritos en el numeral 8
· Equipos descritos en el numeral 9.
· Mano de obra.
· Carga y retiro de sobrantes de construcción.
Las obras adicionales requeridas para restablecer las condiciones del servicio, o el aumento en alguna cantidad  y de las dimensiones correrán por cuenta del Constructor.

	14. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




	1. ITEM No          7070
	2.  SAL. TOMA 1F  LAMPARA DE EMERGENCIA ( C/EMT 3/4"/3#12/TOMA) NO INCLUYE LUMINARIA

	3. UNIDAD DE MEDIDA                                                                                                 UND – UNIDAD.

	4. DESCRIPCION 
Consistente en la instalación  de salidas de iluminación para lampra de emergencia , tomacorrientes en tubería EMT.
Las instalaciones eléctricas internas se ceñirán a la Norma 2050 ICONTEC.
Todos los materiales  a utilizarse, serán de primera calidad libre de imperfecciones, sin uso y de manufactura reciente.
Toda la información dada en estas especificaciones o en planos anexos, tendrán igual validez aun en el caso de que dejen de mencionarse en uno de los Documentos.

	5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
· Se revisan los planos eléctricos del proyecto.
· Ubicación del sitio a donde se va instalar.
· Se preparan los materiales a utilizar.
· Se adecua la sección de orificio para instalar la caja galvanizada.
· Se instalan tubería y adaptadores terminales a la caja galvanizada.
· Se trae el alambre desde donde indiquen los planos eléctricos.
· Se suspende el servicio eléctrico.
· Se conecta el alambre a la red y al interruptor.
· Se asegura el interruptor a la caja galvanizada.
· Se resana la caja.
· Se restablece el servicio eléctrico.
· Se verifica el voltaje y del punto.
· Limpieza de la zona de ubicación.        


	6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION:  NINGUNA

	7. ENSAYOS A REALIZAR: verificar el cumplimiento del servicio especificado

	8. MATERIALES:
· Cable Cu # 12 Libre De Halogenuros	
· Abrazadera Conduit De 3/4"	
· Chazo Plastico	
· Abrazadera galvanizada doble ala de 3/4	
· Tubería EMT 3/4" Galvanizada x 3.00 ml	
· Union Emt 3/4"	
· Terminal Emt 3/4"	
· Curva 90° 3/4" EMT 1 RETIE	
· Caja 2x4 Galvanizada	
· Cinta Aislante #33 3mx20m Rollo	
· Alambre Galvanizado #18	
· Tomacorriente Normal	

	9. EQUIPO
· Equipo menor de Instalaciones eléctricas 

	10. DESPERDICIOS
Incluidos                  |X|     Sí                |_|       No
	11. MANO DE OBRA
Incluida                      |X|    Sí             |_|        No

	12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
· Recomendaciones Secretaría de Aguas e Infraestructura.
· Recomendaciones del Fabricante.
· Ver especificaciones y recomendaciones del Proyecto eléctrico.

	13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por unidades (un) debidamente instalados, revisados y aprobadas por la Interventoría. Las medidas se calcularán con base en los planos de instalaciones eléctricas.
El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye:
· Materiales descritos en el numeral 8
· Equipos descritos en el numeral 9.
· Mano de obra.
· Carga y retiro de sobrantes de construcción.
Las obras adicionales requeridas para restablecer las condiciones del servicio ó el aumento en alguna cantidad  y de las dimensiones correrán por cuenta del Constructor.

	14. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




	ITEM No    7102
	2.  ACARREO DE MATERIAL CAMPERO Y/O CAMIONETA

	3. UNIDAD DE MEDIDA                                                                                       M3  - METRO CUBICO 

	4. DESCRIPCION
Consiste en el cargue, transporte y retiro de los materiales sobrantes de las actividades de desmonte y demolición, hacia el botadero oficial. Medido en sitio.
Los sobrantes se depondrán únicamente en los botaderos autorizados por la entidad competente del Municipio
Se debe ejecutar el  retiro constante de desperdicios, basuras y escombros de la construcción, en horarios establecidos con la interventoría.

	5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
· Realizar esta actividad durante todo el proceso de construcción. 
· Disponer de sitios previamente acordados con la Interventoría, donde se puedan almacenar los 
residuos y escombros de construcción.
· Estudiar accesibilidad desde las vías públicas para facilitar el acarreo fuera de la obra.
· Establecer los horarios estrictos de evacuación de escombros.
· Tener las bolsas especiales (lonas) para el retiro de escombros.
· Proteger las caras de los ascensores con telas especiales.
· Proveer los recursos necesarios, tanto físicos como humanos para cargue, trasiego  y transporte  
de estos desechos.
· Transportar los escombros a sitios previamente determinados por las autoridades distritales. 

	6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION: NINGUNA

	7. ENSAYOS A REALIZAR: NINGUNO

	8. MATERIALES
· Bolsas adecuadas  para la evacuación de los escombros.
· Volquetas, cargadores, carretillas y herramienta menor para cargue.

	9. EQUIPO
· Andamios
· Herramienta menor de albañilería y de aseo

	10. DESPERDICIOS
Incluidos                  |X|     Sí                |_|       No
	11. MANO DE OBRA
Incluida                      |X|    Sí             |_|        No

	12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
· Recomendaciones Secretaría De Aguas E Infraestructura Departamental.
· Recomendaciones del interventor.

	13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por metro cúbico (m3)    verificado por la Interventoría de la obra. El valor será el
precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
· Materiales descritos en el numeral 8.
· Equipos y herramientas descritos en el numeral 9.
· Mano de obra trasiego.
· Transportes dentro y fuera de la obra.
Las obras adicionales requeridas para restablecer las condiciones de acarreo, retiro de sobrantes y 
escombros, o el  aumento en alguna cantidad  y de las dimensiones correrán por cuenta del Constructor.

	14. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las
 obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su
 costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.






	1.  No. 7106        
	2.  SUMINISTRO E INSTALACION PASAMANOS BAÑOS DISCAPACITADOS

	3. UNIDAD DE MEDIDA                                                                                       M2 - METRO CUADRADO

	4. DESCRIPCION 
Suministro, transporte e instalación de pasamanos  o barras de agarre (abatibles o fijas a la pared), para personas en situación de movilidad reducida, los cuales deberán estar ubicados a ambos lados del sanitario a una distancia entre 30cm y 35 cm del centro del sanitario, y a una distancia mínima de la pared de 4cm.
En los lados donde es posible hacer transferencia lateral, se debe proporcionar un tubo de agarre o soporte  abatible, a una altura de 20 cm o 30 cm por encima del asiento del sanitario. Los pasamanos deben soportar una fuerza de mínimo de 1 kN. desde cualquier  dirección, se recomienda 1,7 kN. La longitud de la barra de agarre abatible  se debe traslapar con el borde frontal del asiento del sanitario, entre 10cm y 25 cm. La ubicación de la barra abatible verticalmente debe permitir el acceso de una silla de ruedas, cuando está plegada.

	5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
· Ubicación del sitio a donde se va instalar.
· Limpieza de la zona a trabajar.
· Anclar firmemente los pasamanos abatibles al piso.
· Anclar firmemente la barra 
· Limpieza de la zona de ubicación
· En donde hay una pared al lado del sanitario, se debe colocar una barra de agarre horizontal a una altura de 20 cm  a 30 cm por encima del borde del sanitario, y al otro lado del sanitario se debe colocar una barra de agarre vertical que no debe exceder una altura de 70 cm sobre el nivel del piso. La barra de agarre se debe extender a una distancia de mínimo 15cm hasta el borde frontal del asiento de lsanitario.
· La barra de agarre horizontal no debe estar interrumpida en toda su longitud.
· La altura de la barra de agarre para los baños de noños deberá estar entre 51 cm y 63,5 cm
· Las barras de agarre deben tener un perfil circular no inferior a 3,5 cm ni mayor de 5 cm de diámetro.
· La ubicación de accesorios tales como toalla de mano, el jabón, las canecas para residuos, entre otros, no debería de afectar el uso de los pasamanos.

	6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION: NINGUNA

	7. ENSAYOS A REALIZAR: NINGUNO

	8. MATERIALES: 
· Tubo metálico pedestal 1 ½”
· Tubo en H.G. de 2” cal 16
· Soldadura eléctrica
· Anticorrosivo
Pintura 

	9. EQUIPO
· Herramienta menor. 


	10. DESPERDICIOS
Incluidos                  |X|     Sí                |_|       No
	11. MANO DE OBRA
Incluida                      |X|    Si             |_|        No

	12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
· Recomendaciones Secretaría de Aguas e Infraestructura departamental.
· Recomendaciones del Fabricante.
· Recomendaciones del interventor.

	13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Los pasamanos en tubo de hierro galvanizado, se medirá por unidad (UND) en sitio, de acuerdo con la  localización realizada, consignada en los planos del proyecto. No se medirán ni se pagarán parcialmente. Su valor corresponde al precio unitario estipulado en el respectivo contrato e incluye:
· Materiales descritos en el numeral 8
· Equipos descritos en el numeral 9.
· Mano de obra.
· Carga y retiro de sobrantes de construcción.
Las obras adicionales requeridas para restablecer las condiciones del servicio, o el aumento en alguna cantidad  y de las dimensiones correrán por cuenta del Constructor.

	14. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.



	
1. ITEM No   7120
	2.  ROCERIA Y LIMPIEZA PARA URBANISMO

	3. UNIDAD DE MEDIDA                                                                               M² -- METRO CUADRADO                                                          

	4. DESCRIPCION
Esta actividad se refiere a la limpieza que se debe realizar con equipo Guadaña en los sitios designados por el interventor y/o supervisor. El contratista de obra deberá retirar la maleza y/o vegetación que se necesite acondicionar a nivel de suelo firme, el contratista deberá limpiar, retirar el material sobrante y dejar el sitio en condiciones de trabajo y/o uso.

	5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
    El Contratista deberá tener en consideración:
· Localización y replanteo.
· Equipo necesario 
· Equipo de seguridad industrial personal en obra 

	6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION
· Las determinadas en el numeral 5.

	7. ENSAYOS A REALIZAR: NINGUNA

	8. MATERIALES: NIN GUNO

	9. EQUIPO
· Equipo Guadaña, Cintas métricas.

	10. DESPERDICIOS
Incluidos                  |X|     Sí                |_|       No
	11. MANO DE OBRA
Incluida                      |X|    Sí             |_|        No

	12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
· Recomendaciones de la Secretaría de Aguas e Infraestructura del Departamento
· Levantamiento topográfico.
· Planos Arquitectónicos.
· Planos Estructurales

	13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por metro cuadrado (m2) debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la Interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
· Materiales descritos en el numeral 8.
· Equipos y herramientas descritos en el numeral 9.
· Mano de obra.
· Transportes dentro y fuera de la obra.
· Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.
Las obras adicionales requeridas para restablecer las condiciones del servicio o el aumento en alguna cantidad  y de las dimensiones correrán por cuenta del Constructor.

	14. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.







	1.  No 7122
	2. LIMPIEZA  DE CONCRETO O PISOS CON CHORRO DE AGUA (HIDROLAVADO)

	3. UNIDAD DE MEDIDA                                                                                        M2- METRO CUADRADO

	4. DESCRIPCION 
Para realizar la limpieza del concreto o pisos con chorro de agua (hidrolavada) Se procederá retirar todos los  elementos  extraños para evitar algun daño.

	5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
· Ubicación del sitio donde se realizara la limpieza.
· Retiro de elementos del area a trabajar.
· Limpieza de concreto o piso con chorro de agua (Hidrolavado). 

	6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION: NINGUNA

	7. ENSAYOS A REALIZAR: NINGUNA

	8. MATERIALES
· Hidrolavdora a preson 2500 psi.

	9. EQUIPO
· Herramienta menor.
 

	10. DESPERDICIOS
Incluidos                  |X|     Sí                |_|       No
	11. MANO DE OBRA
Incluida                      |X|    Sí             |_|        No

	12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
· Recomendaciones Secretaría de Aguas e Infraestructura Departamental.
· Recomendaciones del interventor

	13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
La limpieza de concreto o pisos con chorro de agua por Metro Cuadrado (M2)  en sitio, según la  localización realizada, consignada en los planos del proyecto. No se medirán ni se pagarán parcialmente. Su valor corresponde al precio unitario estipulado en el respectivo contrato e incluye:
· Materiales descritos en el numeral 8
· Equipos descritos en el numeral 9.
· Mano de obra.
Las obras adicionales requeridas para restablecer las condiciones del servicio ó el aumento en alguna cantidad  y de las dimensiones correrán por cuenta del Constructor.

	14. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución, o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




	1. ITEM 7123
	2. LIMPIEZA  DE CANAL METÁLICA 51-100CMS

	3. UNIDAD DE MEDIDA                                                                                        ML- METRO LINEAL 

	4. DESCRIPCION 
Para realizar la limpieza de la canal en lámina galvanizada Se procederá a desmontarla, para   quitar todos los  elementos  extraños que puedan evitar el buen funcionamiento de la misma, y se limpiará con varsol.

	5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
· Ubicación del sitio donde va instalada la canal en lámina.
· Desmonte de la canal en lámina.
· Limpieza de la canal.
· Colocación de los soportes metálicos.
· Instalación de la canal sobre el soporte metálico. 

	6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION: NINGUNA

	7. ENSAYOS A REALIZAR:

	8. MATERIALES
· Canal en lámina Galvanizada Calibre 22.
· Soportes metálicos.
· Varsol.

	9. EQUIPO
· Herramienta menor.
· Andamio tubular +crucetas +teleras.
· Equipo de soldadura. 

	10. DESPERDICIOS
Incluidos                  |X|     Sí                |_|       No
	11. MANO DE OBRA
Incluida                      |X|    Sí             |_|        No

	12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
· Recomendaciones Secretaría de Aguas e Infraestructura Departamental.
· Recomendaciones del interventor

	13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
La limpieza de la canal en lámina galvanizada se medirá por Metro Lineal (ML)  en sitio, según la  localización realizada, consignada en los planos del proyecto. No se medirán ni se pagarán parcialmente. Su valor corresponde al precio unitario estipulado en el respectivo contrato e incluye:
· Materiales descritos en el numeral 8
· Equipos descritos en el numeral 9.
· Mano de obra.
Las obras adicionales requeridas para restablecer las condiciones de la canal en lámina galvanizada o el aumento en alguna cantidad  de las dimensiones correrán por cuenta del Constructor.

	14. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución, o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




	1. ITEM No.   7129     
	2. LIMPIEZA GENERAL DE ESPACIOS CONSTRUIDOS

	3. UNIDAD DE MEDIDA                                                                               M2 – METRO CUADRADO. 

	4. DESCRIPCION 
En esta actividad se deben dejar las áreas  de intervención totalmente libres  de impurezas, residuos sólidos y demás que resulten de  las actividades producidas por el mantenimiento o rehabilitación de las zonas. Deberá tener precaución con los ítems terminados cuando aplique los ácidos pertinentes.

	5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
· Realizar la limpieza de las superficies con espátulas, llanas metálicas u otros elementos para dicha actividad.
· Inspeccionar el área y verificar que ha quedado libre de impurezas como grava, triturado, trozos de madera, residuos de morteros, concreto, soldaduras, etc.  
· Iniciar el proceso de lavado y limpieza con escobas y trapeadores, sin salpicar las paredes y terminados. 
· Recolección del material productos del aseo encontrados en el área de trabajo. 
· Transporte del producto del Aseo y demás a sitio especificado por la Entidad o Contratista...

	6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION: NINGUNA

	7. ENSAYOS A REALIZAR: NINGUNO

	8. MATERIALES
· Guantes, baldes, escobas trapeadores, etc. 
· Agua, detergente. 

	9. EQUIPO
Herramienta menor.

	10. DESPERDICIOS
Incluidos                  |X|     Sí                |_|       No
	11. MANO DE OBRA
Incluida                      |X|    Sí             |_|        No

	12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
· Recomendaciones Secretaría de Aguas e Infraestructura Departamental.
· Recomendaciones del Interventor.

	13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Aseo de obra, se pagará por Metro Cuadrado (M2) en sitio, de acuerdo con la  localización realizada, No se medirán ni se pagarán áreas de Aseo que hayan quedado mal ejecutadas y que hayan sido realizadas parcialmente y que no esté completamente limpias de los deshechos producidos por dicha actividad. Su valor corresponde al precio unitario estipulado en el respectivo contrato e incluye:
· Materiales descritos en el numeral 8
· Equipos descritos en el numeral 9.
· Mano de obra.
· Carga y retiro de sobrantes de construcción. 
Las obras adicionales requeridas para restablecer las condiciones del equipo de trabajo o el aumento en el mismo correrán por cuenta del contratista.

	14. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.





	1.  No. 7133       
	2.  BARRAS PMR EN BAÑOS

	3. UNIDAD DE MEDIDA                                                                                       ML - METRO LINEAL

	4. DESCRIPCION 
Suministro, transporte e instalación de pasamanos  o barras de agarre (abatibles o fijas a la pared), para personas en situación de movilidad reducida, los cuales deberán estar ubicados a ambos lados del sanitario a una distancia entre 30cm y 35 cm del centro del sanitario, y a una distancia mínima de la pared de 4cm.
En los lados donde es posible hacer transferencia lateral, se debe proporcionar un tubo de agarre o soporte  abatible, a una altura de 20 cm o 30 cm por encima del asiento del sanitario. Los pasamanos deben soportar una fuerza de mínimo de 1 kN. desde cualquier  dirección, se recomienda 1,7 kN. La longitud de la barra de agarre abatible  se debe traslapar con el borde frontal del asiento del sanitario, entre 10cm y 25 cm. La ubicación de la barra abatible verticalmente debe permitir el acceso de una silla de ruedas, cuando está plegada.

	5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
· Ubicación del sitio a donde se va instalar.
· Limpieza de la zona a trabajar.
· Anclar firmemente los pasamanos abatibles al piso.
· Anclar firmemente la barra 
· Limpieza de la zona de ubicación
· En donde hay una pared al lado del sanitario, se debe colocar una barra de agarre horizontal a una altura de 20 cm  a 30 cm por encima del borde del sanitario, y al otro lado del sanitario se debe colocar una barra de agarre vertical que no debe exceder una altura de 70 cm sobre el nivel del piso. La barra de agarre se debe extender a una distancia de mínimo 15cm hasta el borde frontal del asiento de lsanitario.
· La barra de agarre horizontal no debe estar interrumpida en toda su longitud.
· La altura de la barra de agarre para los baños de noños deberá estar entre 51 cm y 63,5 cm
· Las barras de agarre deben tener un perfil circular no inferior a 3,5 cm ni mayor de 5 cm de diámetro.
· La ubicación de accesorios tales como toalla de mano, el jabón, las canecas para residuos, entre otros, no debería de afectar el uso de los pasamanos.

	6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION: NINGUNA

	7. ENSAYOS A REALIZAR: NINGUNO

	8. MATERIALES: 
· Pasamanos Acero Inoxidable Discapacitados; Tipo Barra Sanitario Discapacitados	 

	9. EQUIPO
· Herramienta menor. 


	10. DESPERDICIOS
Incluidos                  |X|     Sí                |_|       No
	11. MANO DE OBRA
Incluida                      |X|    Si             |_|        No

	12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
· Recomendaciones Secretaría de Aguas e Infraestructura departamental.
· Recomendaciones del Fabricante.
· Recomendaciones del interventor.

	13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Los pasamanos en tubo de hierro galvanizado, se medirá por unidad (UND) en sitio, de acuerdo con la  localización realizada, consignada en los planos del proyecto. No se medirán ni se pagarán parcialmente. Su valor corresponde al precio unitario estipulado en el respectivo contrato e incluye:
· Materiales descritos en el numeral 8
· Equipos descritos en el numeral 9.
· Mano de obra.
· Carga y retiro de sobrantes de construcción.
Las obras adicionales requeridas para restablecer las condiciones del servicio, o el aumento en alguna cantidad  y de las dimensiones correrán por cuenta del Constructor.

	14. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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