

FORMATO - PROPUESTA ECONÓMICA
MENOR CUANTÍA NO – SAMC-002-2022


Proceso de Contratación [Insertar información] [Nombre del representante legal o de la persona natural Proponente], identificado como aparece al pie de mi firma, [obrando en mi propio nombre o en mi calidad de representante legal de] [nombre del Proponente], manifiesto que el valor total de la propuesta es por la suma de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXincluido IVA (si aplica) y todo costo o gasto directo o indirecto proveniente de la ejecución del contrato. 


	ITEM
	NOMBRE DEL ELEMENTO
	DESCRIPCIÓN COMPLETA DEL 
ELEMENTO
	CANTIDAD REQUERIDA
	PRECIO DE REFERENCIA 
	VALOR UNITARO INCLUIDO IVA 
	VALOR TOTAL 

	1
	Módulo de control cabecera televisión digital
	Modulo de control. Controla y alimenta hasta 7 módulos, de cualquier tipo, con puerto Ethernet para control remoto desde un PC. Soporta hasta 7 módulos DT. Detección automática de los módulos conectados. Detección automática de la interconexión entre módulos. Pantalla LCD. Teclado de navegación (6 teclas). 2x LEDs de información:  Line On  /  Error. Menú de navegación intuitivo, de tipo árbol. Comunicación 10/100Mb. Control mediante driver de puerto serie virtual. Alimentación 90-132VAC, 180/264VAC. Consumo 150W. Conector de salida 2 unidades de conector JST B08P-XL-HDS. Tensión de salida de 12V 10A / 5V 14 A. Dimensiones: 71mm (Ancho) x 262mm (Alto) x 230mm (Profundo). Peso 1.85kg.
	1
	             6.783.503 
	
	

	2
	Estructura de rack de 19"
	Estructura para montaje en pared o en rack de hasta 7 módulos DT más la unidad de control y fuente de alimentación DT (item 1). Estructura metálica para subrack donde van instalados los módulos que conforman una cabecera DTTV.Cada cabecera puede albergar hasta un máximo  de  siete  módulos  de  la serie DTTV, más la unidad de control DT (item 1). Dimensiones: 482.6 mm (Ancho) x 265mm (Alto) x 316mm (Profundo).
	1
	             2.446.527 
	
	

	3
	Receptor A/V con salida DVB-T y TS-ASI.
	Módulo con capacidad para generar una única trama de transporte en formato COFDM a partir de varias entradas de audio/video analógico (A/V). Dispone de 4 entradas para Audio / Vídeo analógico. Cada entrada A/V dispone de tres conectores RCA, uno destinado a señal de vídeo (VIDEO) y los otros dos destinados a señal de audio, derecho (RIGHT) e izquierdo (LEFT). 3 Conectores RCA hembra de entrada: 1 conector amarillo de video compuesto. 1 conector blanco L y un conector rojo R. Video formato PAL o NTSC con Nivel de 1Vpp. Impedancia de 75Ohm. Audio modo Stereo, Mono, Dual, Joint stereo seleccionable. Nivel de 0.5 Vpp o 1Vpp seleccionable. Impedancia de 10Kohm. Ancho de banda de 20Hz a 20 KHz. Codificación Audio/Video en MPEG-2. Parámetro editables Service Name, Service ID, Video PID, Audio PID, PMT PID. Medición de Bitrate total. Modulador DVB-T con portadoras 2k, 8k. Intervalo de guarda ¼, 1/8, 1/16 y 1/32. Intervalo de guarda 1/2, 1/3, 3/4, 5/6, 7/8.  Constelación QPSK, 16QAM, 64QAM. Inversión espectral ON / OFF. Salida ASI conector tipo BNC hembra 75Ohm. Paquetes de 188 bytes de longitud. Nivel de potencia de 89dBuV. Atenuación variable de 0 a 33dB en pasos de 1dB. Dimensiones: 50mm (Ancho) x 262mm (Alto) x 230mm (Profundo). Peso: 1.170kg. Estabilidad de frecuencia de 10 ppm. MER>37dB. Ruido de fase -87dBc/Hz @2KHz.
	1
	           18.655.578 
	
	

	4
	Receptor DVB-S/S2 con salida TS-ASI
	Receptor de doble entrada DVB-S/S2 FI independiente. Conector F-Hembra de 75Ohm. Margen de frecuencia de 950MHz a 2150MHz. Nivel de entrada de 40 – 110 dBuV. Informa MER de la señal de entrada. Alimentación de LNB OFF, 13V y 18V. Corriente <400mA. Señal de 22KHz ON / OFF. Tensión de 065V +- 0.35V. Frecuencia de 22KHz +- 4KHz. Simbolrate de 2-45 MBaud. Roll off: 0.35. Code rate automático. Inversión espectral ON / OFF. Receptor DVB-S/S2 automática entre QPSK (2-33MBaud) y 8PSK (2-30MBaud). Factor Roll Off automático. Code Rate automático. Inversión espectral automática. 2 Common Interface para desencriptación. Salida doble ASI independientes. Dimensiones: 50mm (Ancho) x 262mm (Alto) x 230mm (Profundo). Peso 1.28kg. 
	1
	           11.792.979 
	
	

	5
	Receptor TS-ASI con salida IP.
	Módulo “IP-streamer” que permite recibir hasta 4 Transport Stream TS-ASI y convertirlos en streams IP Multicast, de forma que puedan ser distribuidos en una red de tipo Ethernet. Los streams IP de salida pueden ser transmitidos bajo protocolo UDP o RTP (otros protocolos pueden ser implementados, bajo demanda). La configuración del módulo se realiza a través del módulo de control DT-800, ya sea mediante su panel frontal o bien desde un PC (software gratuito). Salida IP de Ethernet 100/1000 Mbps. Conector RJ 45. 4 entradas ASI BNC Hembra de 75Ohm de máximo 108 Mbps por entrada. Comunicación UDP o RTP/UDP. Transmisión multicast. Carga útil (Payload) de 7 paquetes MPEG-2. Alimentación con conector JST B08P-XL-HDS. Alimentación de 12V <0.2A. Dimensiones: 50mm (Ancho) x 262mm (Alto) x 230mm (Profundo). Peso 0.820 kg.
	1
	           11.702.478 
	
	

	6
	Receptor IP con salida TS-ASI
	Convertidor de IP a tramas de transporte TS-ASI. Extrae la información proveniente de una red Ethernet, las procesa y entrega hasta en 4 salidas TS-ASI. La entrada de 100/1000 Mbps debe conectarse a una red IP que transporte paquetes transport stream MPEG-2. Entrada IP de Ethernet 100/1000 Mbps. Conector RJ 45. 4 salidas ASI BNC Hembra de 75Ohm. Comunicación UDP o RTP/UDP. Transmisión multicast IGMP Versión 2. 1 a 7 paquetes MPEG-2. Alimentación con conector JST B08P-XL-HDS. Alimentación de 12V <0.2A. Dimensiones: 50mm (Ancho) x 262mm (Alto) x 230mm (Profundo). Peso 0.820 kg.
	1
	           11.702.478 
	
	

	7
	Transmisor óptico de señales DVB-T RF en fibra óptica.
	Dispositivo capaz de convertir señales DVB-T/T2 de origen RF a señales ópticas en la longitud de onda de 1550nm bajo la tecnología de laser DFB. Posee control automático de ganancia AGC. Doble fuente de poder. Control de temperatura. Potencia de salida de 10mW. Conector de salida SC/APC Hembra. Impedancia RF de 75 Ohm. Planicidad de 0.75 (47 – 1000MHz). Nivel de entrada de 70-90 dBuV. CNR >=48dB. C/CCO>=58dB. C/CTB >= 63dB. Conector F Hembra. Consumo máximo de 10W. Temperatura de operación de -5 a +55° C. Dimensiones de 370 (Profundo) x 483 (Ancho) x 44 (Alto) cm. Peso: 5kg.
	1
	             8.910.536 
	
	

	8
	Receptor óptico de señales DVB-T en fibra óptica a RF.
	Dispositivo capaz de convertir señales DVB-T/T2 de origen óptico en 1550nm al dominio eléctrico sobre RF. Contiene fuente de regulación de salida y amplificación GaAs. Rango óptico de entrada de -18 a +2dBm. Pérdida de retorno >=45dB. Longitud de onda de entrada de 1200 a 1600nm. Conector SC/APC. Rango de frecuencia RF de 47 – 1000 MHz. Potencia de salida >= 82dB. Planicidad 0.75dB. Impedancia de salida de 75 Ohm. Figura de ruido <=5.0dB (0dBm@1550 nm). Consumo máximo de 3W. Temperatura de operación de -20 a + 55°C. Dimensiones: 105 x 67 x 24 cm. Peso 200g.
	1
	             7.110.255 
	
	

	9
	Modulador broadcast TS-ASI a DVB-T/T2.
	Modulador de calidad broadcast DVB-T y DVB-T2 para MFN y SFN. Entrada interfaz 2xASI (EN102 733). 1xIP (SMPTE-2022-UDP, RTP y FEC). Modo de entrada sistema A TS (un PLP, modo HEM, sin supresión de paquete NULL, sin ISSY, sin in-band signalling). Modo de entrada de sistemas A y B T2-MI, sobre entrada TS con búsqueda automática de PID de T2-MI data piping. Encapsulado T2-MI MPEG-2 TS (ASI) y MPEG-2 sobre IP. Conmutación automática. Entrada de referencia 1pps de alta impedancia 0Ohm configurable. Salida RF con frecuencia entre 30 y 900MHz. Nivel de potencia de -10dBm a -40 dBm. Pérdidas de salida >26dB. Rizado <0.2 dB (sin pre distorsión lineal). MER >42dB. Sincronismo MFN Externo: 10MHz. Interno: 10MHz TCXO. SFN de 10MHz referencia externa. Modos de transmisión estándar DVB-T2 versión 1.1.1. Longitudes IFFT 1k, 2k, 4k, 8k, 8k extendido, 16k, 16k extendido, 32k, 32k extendido. Constelación QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM (normal y rotada). Patrón de piloto PP1-PP8. PAPR Tone Reservation. Ancho de banda 5, 6, 7, 8 MHz. Diversidad SISO MISO grupos 1 y 2. Alimentación 90-250 VAC @ 50-60 Hz. Consumo de 15W. Dimensiones de 482.6 (Ancho) x 44.4 (Alto) x 381 (Profundo) mm. Peso 5.1kg.
	1
	           50.877.829 
	
	

	10
	Encoder HDMI a ASI-TS
	Equipo encargado de recibir 8 señales HDMI y convertirlas en ASI o IP. Encoding de video 4:2:0 H264 HP@L4 MP@L3, (H264 / MPEG-4 AVC). Imagen HD:1920*1080*50/60i. 1280*720*60/50p. SD: 720*576(PAL), 720x480i(NTSC). Bitrate 1.0 a 15Mbps ajustable por canal. Audio embebido HDMI. Muestreo de 48kHz. Birtare 64, 128, 1192, 256, 384 Kbps. Control IP NMS 10/100 RJ 45. Panel frontal, teclado + botones. Dimensiones: 482mm x 410mm x 44mm, apto para rack de 19”. Temperatura de operación 0 a +45°C. Consumo de 25W. 
	1
	           20.118.784 
	
	

	11
	Transmisor de potencia para broadcast
	Transmisor de potencia para broadcast tipo Gap Filler. Fácil migración entre DVB-T/H, DVB-T2 y ISDB-T. Tecnología de amplificación LDMOS DOHERTY UWB en UHF. Pre corrección adaptativa digital lineal y no lineal. Contro remoto web server/SNMP. Entrada de transport stream 2xASI (EN 102773), 2XIP (SMPTE-2022-1/2). Tamaño de paquete 188/204 bytes de detección automática. Encapsulado MPEG sobre IP por UDP o RTP. Entrada modo TS o T2MI. Modo de transmisión DVB-T2 con IFFT de 1k a 32k extendido. Intervalo de guarda de 1/4 a 1/128. Pilotos patrón de PP1 a PP8. Rango de frecuencia de transmisión 470 a 806MHz. Potencia de salida RMS de 80Watt. IMD 37dB. MER 35dB. Radiación de canal acorde a EN302296, ANBT NBR 15601. Conector N de 50Ohm. Pérdida de retorno de >=20dB. Entrada de conector SMA 50Ohm. Salida de conector N 50 Ohm. Dimensiones: 483 x 45 x 650 para rack de 19” 1U. 
	1
	        147.224.718 
	
	

	12
	Rack de 19" para equipos de potencia
RACK de 42 Unidades y 19" conectorizado RF yventilación forzada. Especial para alojar los equipos detransmisión.
	Gabinete para telecomunicaciones y servicios informáticos que consta de las siguientes características: Puerta punzonada o color negro de 2mm espesor con chapa tipo bombín pequeña. Partes laterales y posterior desmontable con cierres 1/4 de vuelta triangular. Dimensiones: 180 x 70 x 90 cm. Tapa superior punzonada para instalación de 4 ventiladores de 4". Calibre del cajón es 18 Cold Rolled, 4 parales Calibre 14 Cold Rolled, 4 rodachines de 2". Pintura electrostática color Negro gofrado. Puerta punzonada (por norma ya no se fabrican en vidrio).
	1
	           17.884.851 
	
	

	13
	Filtro de potencia Pasaband
	Filtro de potencia para señales DVB-T/T2 con cavidad 6 polos y 50mm. Respuesta en frecuencia de 470 a 862MHz. Anchos de banda de 6 o 8MHz. Estabilidad de temperatura <2KHz. Máxima temperatura de operación 65°C. Conector de entrada N y salida 7/16 Hembra. Máscara no crítica. Pérdida de retorno VSWR >24dB hasta 1.14GHz. Atenuación de armónicos >50dB hasta 1.4GHz. 
	1
	           22.363.898 
	
	

	14
	Antena de radiación TDT DVB-T/T2
	Antena UHF Panel para radiación de señales de televisión.Características:- Polarización horizontal.- Ganancia 11,35 dB.- Conector DIN 7/16 hembra acodado.- Patrón de radiación a 60°. Patrón vertical de 24°. Impedancia de 50 Ohm. Frecuencia de trabajo 470 a 862 MHz. Dimensiones 220x500x1000 mm. Peso de 8kg. Carga de viento a 160km/h 55kG. Soporte al viento máximo de 220km/h. Material de dipolo en acero galvanizado y aluminio. Cubierta roja PRFV.
	2
	           18.408.959 
	
	

	15
	Kit de elementos de sistema radiante
	Elementos y accesorios necesarios para la conexión de sistema de potencia (Amplificador, filtro y antena) compuesto por 30 metros cable de potencia 7/8, conectores DIN7/16, splitter de potencia de 2 vías y accesorios adicionales. 
	1
	           20.490.742 
	
	

	16
	Torre de transmisión
	Fabricación de torre para fijación de antenas, sección de 10 m galvanizada en caliente según norma ASTME-A-153, A-283, A-394. Tipo triangular con cara de 40 cm. Incluye accesorios, instalación de antenas radiantes y conexión al sistema de potencia. Carga de viento de 120km/h. Carga de antenas de máximo 2 antenas. Cargas muertas de peso de antenas más escalera de ascenso. Cargas vivas de 2 personas de 80kg.  
	1
	           38.787.805 
	
	

	TOTAL 
	$433.670.898



EL OFERENTE DEBERA TENER ENCUENTA LAS SIGUIENTES NOTAS PARA LA PRESENTACION DE LA OFERTA ECONOMICA 


NOTA 1: La adjudicación se realizará TOTAL por el valor total del presupuesto establecido para el presente proceso y no presentar la oferta por la totalidad de los ítems que componen el proceso llevará al oferente a estar incurso en causal de rechazo. 

NOTA 2: La propuesta económica deberá ser presentada mediante la Plataforma del SECOP II sin celdas o fórmulas ocultas, incluido valor del IVA (cuando aplique) y se sugiere que los valores sean aproximados al entero (sin decimales).

NOTA 3: El valor total y unitario establecido como precio de referencia se encuentra con IVA incluido según corresponda.

NOTA 4: El valor Total e Ítems (IVA Incluido en caso de que aplique) sin excepción ofrecido no podrán superar el precio de referencia establecido durante la verificación. 

NOTA 5: El valor total de la propuesta, servirá para escogencia de la mejor oferta económica.

NOTA 6: EL Valor Unitario Total y Por Ítem con IVA (cuando aplique) que el oferente relacione será fijo y firme, el cual debe tener una vigencia igual al tiempo de ejecución de la orden de compra y/o servicio. 


Proponente 	 Nombre del Representante Legal  		 Firma del representante Legal 		 Documento de identidad 		 


