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ANEXO 1
ANEXO 1— ANEXO TÉCNICO
CONTRATO DE OBRA DE INSTALACIÓN DE RED SEMAFORICA DE LA CALLE 100, ENTRE CARRERAS 84 Y 85, EN EL MUNICIPIO DE APARTADÓ
1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:
La Secretaría de Movilidad es la responsable del buen funcionamiento del transporte terrestre público y privado, así como de la circulación segura, ágil y eficiente de las personas, animales y vehículos en el Municipio de Apartadó, para lo cual deberá ajustarse a las normas que regulan la materia.

Coherentes con lo anterior, el Plan de Desarrollo 2020 -2023 "Apartadó Ciudad Líder", contempla el programa Movilidad y Transporte Sostenible, cuyo Objetivo Garantizar soluciones de movilidad y transporte sostenible, con la implementación de campañas de educación y seguridad vial, la garantía de entornos protectores para los peatones y los demás actores viales y el control riguroso para el cumplimiento de las normas de tránsito.

Para el cumplimiento de los cometidos estatales, como función inherente al servicio público, debe enmarcar sus funciones no solo desde el ámbito preventivo sino desde el punto de vista regulatorio y de la planeación, garantizando la movilidad de vehículos, pasajeros y peatones dentro de los parámetros de comodidad, seguridad y tranquilidad, buscando el mayor beneficio social.

La secretaría de Movilidad funge como autoridad única en materia de tránsito y transporte en el municipio y es la responsable del mantenimiento y operación del sistema de semaforización, el cual se constituye en un servicio público que debe prestarse sin interrupciones.

El control que realiza el semáforo se centra en regular la circulación en un mismo espacio a todos los actores viales (vehículos, ciclistas y peatones). Es así como el semáforo asigna el derecho de paso o prelación de cada flujo de manera secuencial por medio de indicaciones de color rojo, amarillo y verde, operadas por una unidad electrónica que se denomina controlador. Esta labor de la circulación es una tarea permanente que se realiza 24 horas al día, 7 días a la semana. Los semáforos son dispositivos de señalización, son dispositivos útiles para el control y la seguridad, tanto de vehículos como de peatones, debido a la asignación prefijada o determinada por el tránsito del derecho de vía para los diferentes movimientos en intersecciones y otros sitios de la vía.

El Municipio de Apartado en la actualidad cuenta con una malla vial urbana de 144 km, de los cuales el 80% se encuentran en condiciones de afirmado, tenemos hasta el momento los siguientes puntos semafóricos:

	INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS - MUNICIPIO DE APARTADO

	Intersección Nro.
	DIRECCIÓN
	NOMBRE

	1
	CRA 100 X CALLE  104
	SECTOR CARBON PALO

	2
	CRA 98 X CALLE 103
	ZONA SALUDCOOP

	3
	CRA 100 X CALLE  101
	ZONA CEMENTERIO

	4
	CRA 100 X CALLE  100
	CENTRO COMERCIAL PLAZA DEL RIO

	5
	CRA 100 X CALLE  99
	LOS GUADUALES

	6
	CRA 100 X CALLE  98
	SALIDA BARRIO ORTIZ

	7
	CRA 100 X CALLE  97
	LOS CHOCOLATES

	8
	CRA 100 X CALLE  96
	BANCOLOMBIA

	9
	CRA 100 X CALLE  94
	RCN LA VOZ DE URABA

	10
	CRA 100 X CALLE  92
	LA TABLITA

	11
	CRA 100 X CALLE  89
	ENTRADA TERMINAL 

	12
	CRA 99 X CALLE  96
	APARTACENTRO

	13
	CRA 99 X CALLE  97
	PRENDERIA LA MONEDA

	14
	CRA 99 X CALLE 94
	SUNISA

	15
	CALLE 99 X CRA 103
	TORTAS EL GORDO

	16
	CALLE 98 X CRA 98
	ALMACEN EL GRAN CAMPEÓN

	17
	CRA 104 X CLL 104
	ZONA ESTADIO

	18
	CRA 101A X CALLE  98
	DISTRIBUIDORA LA COSECHA

	19
	CALLE 97 CARRERA 98
	MI COLEGIO

	20
	CALLE 98 CARRERA 103
	EL PAPAYASO

	21
	CARRERA 104A CALLE 99A
	PERROS LA 70


Conforme a las estadísticas que se manejan en la Secretaría respecto a los accidentes viales, se tiene que la calle 100 con carreras 84 y 85, son el segundo punto crítico en el municipio, donde más accidentes e incidentes se presentan; siendo la carrera 100 el más incidentado, pero que actualmente ya tiene intervención con puntos semafóricos.
Al ser unas vías de mayor relevancia en nuestra malla vial, se requiere la instalación de un punto semafórico como señalización y sistema de control de tráfico que disminuya los índices de accidentalidad en el Municipio. Con las siguientes cantidades semafóricas:
S1: 6 unidades Instalados en postes verticales, comprende tres (3) panel led cada una. 

S2: 6 unidades instalados sobre ménsula, comprende tres (3) panel led cada una

S3: 12 unidades de semáforos peatonales.
2. DESCRIPCIÓN OBRA ACTUAL O ZONA A INTERVENIR
a) Localización: El proyecto se ejecutará en la cabecera urbana 
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Figura 1.1. Localización zona urbana. 
3. ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y ALCANCE:

Estas son las cantidades semafóricas requeridas en el punto a intervenir:
S1: 6 unidades Instalados en postes verticales, comprende tres (3) panel led cada una. 

S2: 6 unidades instalados sobre ménsula, comprende tres (3) panel led cada una

S3: 12 unidades de semáforos peatonales.

Las actividades u obras a ejecutar son las siguientes:

· Instalación: La instalación de las canalizaciones deberá ajustarse estrictamente a las normas vigentes establecidas en el municipio de Apartadó. 

La rotura del pavimento de concreto deberá efectuarse mediante el empleo de equipo apropiado para tal efecto a fin de limitar el corte al ancho estrictamente necesario para la excavación de la zanja y proteger el pavimento adyacente. Todas las uniones entre tramos de ductos o entre los ductos y las cajas de inspección serán completamente impermeables. 

La longitud máxima de tramo de ducto entre cajas de inspección será de 30 metros. En la llegada de los ductos a las cajas de inspección o a otro punto terminal con la excepción de fundaciones de postes se proveerán accesorios apropiados para proteger el cable contra la abrasión. 

CAJAS DE INSPECCIÓN. Las cajas de inspección a que se refiere la presente especificación forman parte de la conexión de cada lámpara de semáforo al respectivo equipo de control local, y su ubicación estará indicada en los planos presentados por el proponente. 

Las cajas se construirán en concreto. Las paredes y la base de las cajas se construirán en concreto  

Instalación de cables:

Todos los empalmes de cables o conductores subterráneos deberán ser realizados en cajas de inspección. No se permitirán empalmes en ducto.
· Suministro e instalación de Semáforo: Dispositivo electromagnético o electrónico para regular el tránsito de vehículos y peatones mediante el uso de señales luminosas. 

Función y aplicación: 

( Interrumpir periódicamente el tránsito de una corriente vehicular o peatonal para permitir el paso de otra corriente vehicular. 

( Regular la velocidad de los vehículos para mantener la circulación continua a una velocidad constante. 

( Controlar la circulación por carriles. 

( Eliminar o reducir el número y gravedad de algunos tipos de accidentes, principalmente los que implican colisiones perpendiculares. 

( Proporcionar un ordenamiento del tránsito. 

( Los semáforos peatonales comúnmente se instalan en combinación con los semáforos vehiculares y tienen como función controlar el tránsito peatonal en los cruces. Los semáforos son una de las herramientas más poderosas que tienen a su disposición las autoridades municipales para controlar y poder mejorar el flujo de tráfico y la seguridad para todos los usuarios de la vía, es por ello que el proyecto de mantenimiento preventivo y correctivo al sistema de semaforización requiere de un manejo técnico especializado

Datos técnicos de los semáforos: 
Los semáforos que se han de instalar deben ser construidos en materiales de policarbonato, resistentes a la intemperie, de gran resistencia mecánica y de bajo peso, con filtro UV (Resistentes a rayos ultravioleta), material retardante a la flama, con módulos luminosos de LED de 200 mm, completamente armado. 

Los semáforos a entregar deberán ser nuevos y de primera calidad, no se aceptarán semáforos utilizados o remanufacturados
El semáforo debe estar conformado básicamente por un cuerpo en policarbonato, unos elementos de soporte y fijación del semáforo al poste, módulos luminosos de LEDS y demás elementos como cables y borneras que permitan realizar la conexión eléctrica del semáforo al cable de control proveniente del equipo de control semafórico. 

A continuación, se especifican las características mínimas que deben contener los bienes a suministrar, por parte del contratista seleccionado: 

Cuerpo del semáforo
1.El semáforo vehicular estará compuesto por tres (3) secciones modulares y un semáforo peatonal por dos (2), cada uno de los módulos debe acoplarse exactamente con los otros, de tal manera que entre sí constituyan un sistema rígido y hermético, constituir un conjunto, que permita un cierre absolutamente rígido y hermético. El cuerpo del semáforo, deberá garantizar la protección contra entrada de polvo y agua a su interior, por lo tanto, se deberá garantizar un índice de protección IP54. 

2. En el interior de un semáforo vehicular se realizará la conexión eléctrica por intermedio de una (1) regleta plástica, la cual debe permitir la conexión de conductor eléctrico de cobre tipo alambre hasta calibre 16 AWG, de manera que se permita un fácil mantenimiento y se brinden las garantías de estabilidad y aislamiento eléctrico requeridas para una buena operación. Dicha regleta plástica (bornera) deberá contar con sistemas de fijación al cuerpo del semáforo y debe poder ser removida y reemplazada en el caso que sea necesario. 
3. En el interior de un semáforo peatonal se realizará la conexión eléctrica por intermedio de una (1) regleta plástica, la cual debe permitir la conexión de conductor eléctrico de cobre tipo alambre hasta calibre 16 AWG, de manera que se permita un fácil mantenimiento y se brinden las garantías de estabilidad y aislamiento eléctrico requeridas para una buena operación. Dicha regleta plástica (bornera) deberá contar con sistemas de fijación al cuerpo del semáforo y debe poder ser removida y reemplazada en el caso que sea necesario. 
Visera: 
Las viseras son dimensionadas para efectos de proteger la señal contra los rayos solares muy inclinados y forma parte de las medidas adoptadas para disminuir el efecto fantasma. Las partes internas de las viseras al igual que el semáforo, están pintadas en color negro mate para efectos de evitar la reflexión de la luz, deberán ser de policarbonato. 
Panel  led: 

Los panel LEDs emiten los colores rojo, amarillo y verde respectivamente, de acuerdo con las normas internacionales que regulan los elementos de señalización, como lo es la norma EN12368 en el apartado 4.3, en su conjunto proporcionan una luminosidad mayor a 300 candelas. 
Hermeticida:
Para efectos de asegurar la hermeticidad entre las puertas y el frente, entre la lente y su marco, entre secciones contiguas, y en la unión de la tapa o base con las secciones, se emplean burletes adecuados y removibles para su sustitución, para así evitar la entrada de polvo, agua o humedad. 
 Portería y cableado 
Postes:

Los Postes Metálicos T1,T2 con Mensula son elaborados en tubería de 4 pulgadas SHC de tipo estructural con acabado de pintura para intemperie de color blanco con franjas negras en la parte inferior. Las soldaduras deben ser libres de poros y escorias. 

Cableado 

El cable se instalará de acuerdo con las normas vigentes sobre la materia, descritas en el manual de señalización colombiano. 
Entre las salidas del equipo y la regleta de los semáforos, el tendido del cable y la conexión del mismo se hará punto a punto, es decir, sin empalmes intermedios para así evitar posibles fallas. 
El cable de alimentación de corriente de la red hacia el equipo, se instalará de la misma manera sin empalmes. 
Antes de conectarse a los equipos, se probará la continuidad de todas las líneas. 
El plan de trabajo para la intersección semafórica estará compuesto por lo siguiente: 
a) Planeamiento de tráfico, 
b) Postes tipo mástil de 3,5 m de altura mínima, 
c) Postes tipo ménsula de 4,5 metros de altura mínima,
d) Bases para adosar los semáforos, 
e) Semáforos en policarbonato con iluminación basada en LEDs, 
f) Semáforos para peatones dinámicos basados en contador y silueta de hombre con movimiento, 
g) Cableado de intersección, 
h) Obra civil, 

Elementos de soporte y fijación 
( Los elementos y accesorios para soporte y fijación de los semáforos, deberán permitir un montaje rígido, seguro y un acoplamiento perfecto entre las partes, para mantener una orientación de los mismos, inmodificable en condiciones normales de trabajo. Estos elementos deberán estar diseñados de tal forma que se evite la penetración de agua o polvo y garanticen una hermeticidad absoluta
( Para la instalación del semáforo en mástil, los elementos de soporte y fijación deberán permitir la orientación del cuerpo del semáforo en el ángulo horizontal deseado, permitiendo fijarlo en la posición deseada en ángulos entre cero (0) y noventa (90) grados, en sentido horario o anti-horario. 

( Para el semáforo para instalación en ménsula, los elementos de soporte y fijación deberán permitir la orientación del cuerpo del semáforo en el ángulo vertical deseado, permitiendo fijarlo en la posición deseada en ángulos entre cero (0) y noventa (90) grados, en sentido horario o anti-horario. El elemento de soporte y fijación del cuerpo del semáforo, deberá ajustar al poste en su parte horizontal y soportar en cualquiera de los tres cuerpos del semáforo, es decir, sujetarse a la tiranta o flauta al primer, segundo o tercer cuerpo del semáforo permitiendo el cambio de altura según las necesidades de la intersección. 

Equipo de control 
Composición 
Se considerará cualquier equipo de control de tráfico que cumpla por lo menos con los requisitos mínimos aquí establecidos y no se aceptarán módulos o tarjetas electrónicas cuyos componentes sean diferentes a dispositivos de estado sólido.
Armario del Equipo:

Los equipos contarán con un gabinete. Él proponente indicará el tipo de seguridad con que cuenta, con el fin de restringir el acceso a su interior al personal no autorizado. El gabinete preservará los componentes del equipo contra la humedad y la corrosión. 
Al momento de hacer la entrega de los equipos, el CONTRATISTA suministrará, por cada equipo, un (1) manual de operación, instalación y mantenimiento de los mismos. La información mínima que deberán contener estos manuales, será: 
( En la propuesta se incluirán catálogos con las especificaciones de los equipos propuestos, de tal forma que permitan comparar y evaluar las especificaciones garantizadas por el oferente en el cuadro de características técnicas. 
Condiciones ambientales de operación 
Todos los equipos deberán ser adecuados para su funcionamiento en el municipio de Apartadó, Antioquia, por lo tanto su rendimiento no podrá variar en cualquier combinación de las siguientes condiciones: 
( Temperatura ambiente: el municipio en un solo día puede alcanzar desde los 24 a los 32°C. 
( Humedad relativa: 70% promedio. 
( Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): 25 Metros; altura máxima 1.100 metros (Alto de Carepa)
Diseño de los equipos 
( Los equipos deben estar constituidos en su parte fundamental por un microprocesador de aplicación general. 
( Los equipos serán totalmente modulares, de tal manera que faciliten la accesibilidad para efectuar pruebas, mantenimiento y reemplazo de componentes defectuosos. 
( Los equipos estarán constituidos por dispositivos de estado sólido, transistores, tiristores, circuitos integrados, etc., y conformando unidades o paneles enchufables o incrustables de una manera cómoda y de fácil remoción. 
( Debe poder Indicar que grupo está en funcionamiento mediante indicadores luminosos, además debe indicar en una pantalla LCD alfanumérica (propia del equipo, no instalada en consolas o accesorios adicionales) la hora y fecha del equipo (durante su funcionamiento), además debe indicar que bloque está en funcionamiento, el tiempo total del bloque y cuanto le resta al ciclo actual. 
( El diseño de los equipos debe ser adecuado para prestar servicio en forma continua, es decir, para funcionamiento durante las veinticuatro (24) horas del día. 
( El diseño de los equipos debe maximizar la normalización, modularidad y la intercambiabilidad, de tal forma que, en lo posible, permita el intercambio de unidades con facilidad entre ellos. 
( Todos los equipos deberán estar diseñados de tal manera que la falla de cualquiera de sus componentes no ocasione la falla de ningún otro. 
( Los equipos estarán dotados de terminales de conexión, los cuales permitan acoplar instrumentos de prueba y medición, para efectuar chequeos de rutina o reparaciones sobre las diversas unidades. Adicionalmente, deberán estar provistos con los conectores para la instalación a ellos de los equipos de programación y alimentación de la información requerida para su funcionamiento. 
Programación y funcionamiento del controlador 

El equipo de control local ofertado debe tener las siguientes características: 

( Planes de señales: El controlador de tráfico deberá, al menos, operar ocho (8) planes de señalización diferentes, que corresponden a igual número de situaciones de tráfico diferentes.

 ( Capacidad (Grupos de señales): El controlador local ofrecido debe tener capacidad para manejar hasta ocho (8) flujos o grupos vehiculares, es decir, brindar la posibilidad de conectar veinticuatro (24) salidas a lámparas, y permitir que cada salida pueda programarse independientemente, a criterio del programador, como una salida vehicular o una salida peatonal. 

( Protección contra incompatibilidades: El equipo de control local ofrecido debe tener medios para evitar, el encendido simultáneo de semáforos que otorguen el derecho de vía a flujos vehiculares y/o peatonales incompatibles, así mismo, deberán estar en capacidad de detectar en forma programable la ausencia total de la luz roja en uno o varios sentidos de circulación.

 ( El equipo debe tener teclado propio (sin el uso de consolas o accesorios adicionales) y una LCD alfanumérica para máxima flexibilidad de programación en el sitio en que está instalado el equipo. Esto para observar todos los eventos o fallas existentes en terreno. 

( Secuencias de luces: Los equipos controladores ofrecidos brindarán la posibilidad de permitir la alimentación de programas que otorguen la emisión de diferentes secuencias de luces en los semáforos, de tal manera que el MUNICIPIO pueda reglamentar, a su juicio, la señalización diurna y nocturna, vehicular y peatonal que estime conveniente. ( Debe registrar eventos de fallas en la pantalla LCD alfanumérica (propia del equipo, no instalada en consolas o accesorios adicionales) con los siguientes datos: Mes, día, Hora, Minuto, y descripción del evento. Adicionalmente proporciona el número del grupo que tiene el problema en los casos de bombillas averiadas. 

( Ajuste tiempos o intervalos de despeje: Los intervalos de despeje, tanto en semáforos vehiculares como peatonales, deberán ser libremente ajustables. Está función deberá realizarse en el equipo de control local. Deberá proveerse medios para evitar que los intervalos de despeje puedan ser alterados desde el sistema de control central o bajo operación manual del equipo de control local, a no ser que el proponente muestre las ventajas de otros sistemas diferentes. 
( Independencia de grupos vehiculares y peatonales: El controlador local deberá manejar los grupos de señales vehiculares independientemente de los grupos de señales peatonales. Inclusive, las maniobras vehiculares y/o peatonales que se puedan ejecutar simultáneamente o en forma paralela, deberán poder manejarse al interior del equipo como grupos de señales independientes. 
( Transiciones entre modos de operación y cambio de planes de señal: Las transiciones entre los modos de operación y cambios de planes de señal debe garantizar condiciones apropiadas en los cruces, de tal manera que al momento de presentarse las eventualidades, no se generen perturbaciones ni conflictos de ninguna magnitud. 
( Ajuste tiempos o intervalos de despeje: Los intervalos de despeje, tanto en semáforos vehiculares como peatonales, deberán ser libremente ajustables. Está función deberá realizarse en el equipo de control local. 
Adecuación de canalizaciones subterráneas: 

( Descripción: Los requerimientos solicitados se refieren a la construcción de canalizaciones para la extensión de cables. 

( Características de las canalizaciones: Las canalizaciones deberán consistir en tubería PVC tipo DB de 2”, de un diseño y calidad igual o mejor a los exigidos por norma colombiana.

( Tipo de cable que se utilizará: Cable de intersección. Que conecta las caras semafóricas a los equipos de control local. El CONTRATISTA, según cantidad de cables estimados, suministrará el mismo para este fin El cable de conexión será calibre 16 AWG, con componentes de 4 hilos para caras vehiculares y será calibre 16 AWG, con componentes de 3 hilos para caras peatonales, identificado cada cable con el color de la señal luminosa que se ha de emitir en cada caso. 
( Cable de alimentación: El cable a que hace referencia este numeral, conecta a cada equipo de control local a una fuente de energía. El cable, que será suministrado por el CONTRATISTA, será cable de fuerza de cobre 2x12 AWG, con aislamiento THW y chaqueta en PVC, para las acometidas eléctricas requeridas por los equipos instalados en cada intersección. Para la instalación de los cables de intersección y de alimentación de equipos, el CONTRATISTA se obliga a suministrar los planos de conexión de acuerdo con las necesidades de sus equipos. 
La instalación de todos los cables descritos anteriormente, se harán a través de canalización subterránea. Las canalizaciones deben consistir en tubería de PVC, de un diseño y calidad igual o mejor a los exigidos por las empresas de telefonía para canalizaciones subterráneas telefónicas. 
En todo caso, al final de las instalaciones de los diversos tipos de cable que se utilicen, el CONTRATISTA se obliga para con el Municipio de Apartadó a entregar los planos eléctricos y de red donde se consignen todas las conexiones realizadas entre los diferentes componentes de la red de semáforos del municipio, así como los planos de la canalización construida para el alojamiento de los cables mencionados. 
a. Ítems de pago: 
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GENERAL PART.

1 1.1.

EQUIPO DE CONTROL PARA 16 GRUPOS

ENTREGA DE CONTROLADOR,

ELECTRONICO CON CAPACIDAD PARA 16

FASESVEHICULARESOPEATONALESCON

PROGRAMAS EN LA CPU,AGENDA DE

PROGRAMACIÓN DIARIA,SEMANAL Y DÍAS

FESTIVO; MODOS DE OPERACIÓN

COORDINADOS, CIRCUITOS DE

SUPERVISIÓNDEVERDESCONFLICTIVOS,

RUTINA DE SEGURIDAD POR FALLA DE

LÁMPARAS ROJAS, GABINETE METALICO.

INCLUYE MODULO DE ENTRADAS (4 IN)Y

SALIDAS (24 OUT). INCLUYE UPS PARA

REGULADOR DE VOLTAJE, 

UND 1 39.000.000 39.000.000

1 1,2

SERVICIO DE PROGRAMACION Y

PARAMETRIZACIONDEPLANEAMIENTODE

TRAFICO, MATRICES DE SEGURIDAD, 5

PLANES DE SEÑALES,. INCLUYE

SOFTWARE EN ESPAÑOL PARA

PROGRAMAR EN EQUIPO. INCLUYE

CAPACITACION CON PRACTICA 

GL 1 3.100.000 3.100.000

1 1.3

DEMARCACION VIAL, LINEAS DE PARE Y

CEBRAS, Y PICTOGRAMAS DE GIRO.

C/U 6 850.000 5.100.000

Subtotal

47.200.000

2 2.1

CONSTRUCCIONPEDESTALENCONCRETO

DE 3000 psi  30x40x100 con dos ductos de 2".

GL 1 850.000 850.000

2 2.2

CONSTRUCCION CAJAS DE PASO 40 X 40

h=60, con marco metalico y tapa en concreto.

GL 11 498.500 5.483.500

2 2.3

CONSTRUCCION BASE EN CONCRETO

POSTE TIPO T1 O T2 

( INCLUYE: excavación, concreto 3000 psi,

fundida,  Armadura¨).

UND 10 700.000 7.000.000

2 2.4

CONSTRUCCION CANALIZACION ANDEN

CONCRETO O ADOQUIN, CONCRETO DE

3000 PSI (e=15 cm). Incluye TPVC de 2".

Trafico Pesado

ML 40 200.000 8.000.000

2 2.5

PERFORACION DIRIGIDA PARA TUBERIA

DE 2"

ML 80 300.000 24.000.000

45.333.500

3 3.1

INSTALACION Y SUMINISTRO DE POSTE

METALICOTIPOT2(Ménsula)BRAZODE4,5

m., FABRICADO EN DOS SECCIONES CON

TUBERIAA.NDE4"Y3",.Pintadoencolores

Blanco y Negro.

GL 6 2.300.000 13.800.000

3 3.2

INSTALACION Y SUMINISTRO DE POSTE

METALICO TIPO T1 (Mastil) de 3,6 m., DE

3", .Pintado en colores Blanco y Negro.

UND 4 1.500.000 6.000.000

3 3.3

INSTALACION Y SUMINISTRO DE

SEMAFORO VEHICULAR TIPO S1,

POLICARBONATO,3COLORES,DIAMETRO

200 MM CON SOPORTES DE FIJACION

MASTIL, TIPO DE ILUMINACION A LED

UND 6 2.700.000 16.200.000

3 3.4

INSTALACION Y SUMINISTRO DE

SEMAFORO VEHICULAR TIPO S2,

POLICARBONATO,3COLORES,DIAMETRO

200 MM CON SOPORTES DE FIJACION

MENSULA, TIPO DE ILUMINACION A LED

UND 6 3.600.000 21.600.000

3 3.5

INSTALACION Y SUMINISTRO DE

SEMAFORO PEATONAL TIPO S3,

POLICARBONATO,2COLORES,DIAMETRO

200 MM CON SOPORTES DE FIJACION

MASTIL, TIPO DE ILUMINACION A LED

UND 12 3.900.000 46.800.000

3 3.6

INSTALACION Y SUMINISTRO DEMODULO

LED PARA SEMAFOROS VEHICULAR

200MM TRICOLOR AMARILLO PLENO

CONTADORDECRECIENTE ENROJO YEN

VERDE

UND 6 1.100.000 6.600.000

3 3.7

TENDIDO Y SUMINISTRO DE CABLE

ELECTRICO 4X16 AWG PARA CONTROL

SEMAFOROS VEHICULARES

ML 340 7.500 2.550.000

3 3.8

TENDIDO Y SUMINISTRO DE CABLE

ELECTRICO 3X16 AWGPARA CONTROL

SEMAFOROS PEATONALES

ML 240 6.230 1.495.200

3 3.9

TENDIDOYSUMINISTRODECABLEELECT.

2X8 AWG PARA ACOMETIDAD

ML 20 11.000 220.000

3 3.10

INSTALACION Y SUMINISTRO DE UN

SISTEMA DE ENERGIA CON EL

GABINETE,CONTADOR,TOTALIZADORR EN

POSTE   Y SU LEGALIZACION 

GL 1 2.285.334 2.285.334

$ 117.550.534

SUBTOTAL OBRAS  $ 210.084.034

16% $ 33.613.445

0% $ 0

3% $ 6.302.521

$ 250.000.000

PORCENTAJE

A= 16%

I= 0%

U= 3%

A.I.U.= 19%

Formulario 1 - Propuesta económica  - Documento tipo de 

selección abreviada de menor cuantía - versión 2



PRESUPUESTO OFICIAL

CANTIDAD

VALOR 

UNITARIO

VALOR TOTAL                                 Nº

ITEM 

DE     

PAGO

DESCRIPCION

UND.

ESPECIFICACIONES 

[La entidad puede utilizar este formulario de detalle del 

presupuesto oficial

 para determinar las condiciones bajo las cuales los proponentes 

analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la 

presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.]

Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del 

presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad  y total  A.I.U.  resaltadas en colo 

amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.



ADMINISTRACION

INBREVISTO

UTILIDAD


VALOR TOTAL 

FORMULARIO 1

1. IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD

2. CONSTRUCCIONES REQUERIDAS PARA SEMAFOROS

3. INSTALACIONES  DE SOPORTE DE SUJECIÓN Y  MODULOS TIPO LED, INCLUYE SUMINISTRO

Subtotal

Subtotal

TOTAL A.I.U

NOTA 1:  Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.  DESCRIPCION

ADMINISTRACION



NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea  igual o superior a 5 se aproximara por exceso al 

número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará 

por defecto al número entero del peso. 

NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). 

IMPREVISTO



UTILIDAD


4. PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
El plazo previsto para la ejecución de las actividades que se deriven del presente proceso es el establecido en la sección 1.1. del pliego de condiciones, el cual se contará en la forma prevista en el Anexo 5 – Minuta del Contrato.  
5. FORMA DE PAGO

El Municipio de Apartadó pagará parcialmente el valor del contrato, por el sistema de Precios Unitarios no reajustables, por medio de actas parciales de obra. Cada acta debe ir acompañada de un informe (cuyo contenido se describe más adelante) de obra y cantidades con sus respectivas memorias de cálculo, aprobadas por parte de la supervisión e informe de actividades. Este informe debe contener además el respectivo registro fotográfico indicando el estado anterior y posterior a la intervención, cumplimiento del cronograma, gestión ambiental. 

Los pagos al contratista por concepto de obras ejecutadas, se liquidaran de acuerdo con las cantidades de obra aceptadas en la respectiva acta y a los precios unitarios fijos determinados en su propuesta y en el contrato, previa presentación del informe de supervisión, acta de obra y de la cuenta de cobro debidamente aprobada por la supervisión, acompañada de la certificación de cumplimiento a satisfacción del recibo de obras, expedida por el supervisor del contrato y presentación de la certificación del representante legal y/o contador en la que conste que se encuentra al día en el pago de la nómina y los aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales del personal a su cargo, riesgos profesionales y aportes a las cajas de compensación familiar e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Igualmente, la última acta de pago no será inferior al CINCO POR CIENTO (5%) del valor total del contrato y se cancelará una vez el Contratista entregue al Municipio de Apartadó:

a) Una relación completa de los trabajadores, discriminados por cada uno de ellos, el valor cancelado por concepto de los servicios prestados.

b) Documento suscrito por cada trabajador, en el que manifieste que el Contratista le canceló sus salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones (si es el caso) y que se encuentra a paz y salvo por todo concepto con él.

c) El recibo a satisfacción, por parte del Supervisor, de los trabajos realizados.

Los precios unitarios del contrato no serán reajustables, no se realizará pago de anticipo.

El Municipio de Apartadó pagará el valor del contrato a través de actas parciales, en la cuenta Bancaria (Ahorros o Corriente) según certificado entregado por el contratista.

Parágrafo 1: Si el contratista no se encuentra a paz y salvo con el Municipio de Apartadó, lo autoriza para que al momento del pago automáticamente y sin previo aviso realice el correspondiente cruce de cuentas, para compensar los valores que tenga en mora por cualquier concepto. 

Parágrafo 2: Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, el contratista deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral. 

Parágrafo 3: Para cada pago se debe presentar cuenta de cobro o factura, informe de interventoría, informe de supervisión y constancia de recibo a satisfacción firmada por el supervisor y autoliquidaciones del pago de salud y pensiones, el pago debe cumplir con las normas internas de la Secretaria de Hacienda en lo relacionado con pagos.
6. CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO
· Normas Técnicas Colombianas – NTC

· Especificaciones generales de construcción de carreteras adoptadas por Ministerio de Transporte mediante Resolución No. 0001376 del 26 de mayo de 2014.

· Manual de diseño geométrico para carreteras, adoptado por el Ministerio de Transportes mediante Resolución No. 000744 del 4 de marzo de 2009.

· Normas de ensayo de materiales para carreteras, adoptadas por el Ministerio de Transportes mediante Resolución No. 0001375 del 26 de mayo de 2014.
· Manual de Señalización Vial Dispositivos para la regulación del tránsito en calles, carreteras y ciclorrutas de Colombia 2015, adoptado mediante la Resolución número 1885 de junio 17 de 2015 por el Ministerio de Transporte.
que entregará la Entidad para la ejecución del contrato
La alcaldía municipal se compromete a entregar todos documentos que hacen parte de la ejecución del proyecto como son planos, diseños y especificaciones. 

El Contratista deberá realizar lo necesario y suficiente en orden a conocer, revisar y estudiar completamente los estudios y diseños que la Entidad entregue para la ejecución de las obras objeto de este Contrato. En consecuencia, finalizado el plazo previsto por la Entidad para la revisión de estudios y diseños, si el Contratista no se pronuncia en sentido contrario, se entiende que ha aceptado los estudios y diseños presentados por la Entidad y asume toda la responsabilidad de los resultados para la implementación de los mismos y la ejecución de la obra contratada, con la debida calidad, garantizando la durabilidad, resistencia, estabilidad y funcionalidad de tales obras.

Cualquier modificación y/o adaptación y/o complementación que el Contratista pretenda efectuar a los estudios y diseños deberán ser tramitadas por el Contratista para su aprobación por la Interventoría, sin que ello se constituya en causa de demora en la ejecución del proyecto.

7. INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL:

Para efectos del análisis de la información del personal, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:

a. Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto serán verificadas una vez se adjudique el contrato y no podrán ser pedidas durante la selección del contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante. 
b. Si el contratista ofrece dos (2) o más profesionales para realizar actividades de un mismo cargo, cada uno de ellos deberá cumplir los requisitos exigidos en los pliegos de condiciones para el respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser ofrecido para dos o más cargos diferentes.
c. El contratista debe informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen legalmente la profesión. 
d. Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona natural o jurídica con quien se haya establecido la relación laboral o de prestación de servicios.
e. El contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tienen la disponibilidad real para la cual se vinculan al proyecto. De comprobarse dedicación inferior a la aprobada se aplicarán las sanciones a que haya lugar. 
f. En la determinación de la experiencia de los profesionales se aplicará la equivalencia, así:
	Postgrado con título
	Requisitos de Experiencia General
	Requisitos de Experiencia Específica

	Especialización 
	Veinticuatro (24) meses
	Doce (12) meses

	Maestría
	Treinta y seis (36) meses
	Dieciocho (18) meses

	Doctorado
	Cuarenta y ocho (48) meses
	Veinticuatro (24) meses


Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos: 
· Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia general y viceversa.
· Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia específica y viceversa. 

· No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por experiencia especifica o viceversa.
El personal relacionado debe estar contratado o contemplado dentro de la planta de personal del contratista y su costo debe incluirse dentro de los gastos de administración general del contrato.
El personal requerido es el siguiente:

· Un (1) Ingeniero Civil y/o Ingeniero electricista
· Un (1) Tecnólogo de Sistemas 
· Un (1) Técnico profesional en redes eléctricas
· Un (1) Profesional en Salud ocupacional
a. Requisitos del personal 

Todos los profesionales exigidos, deben cumplir y acreditar, como mínimo, los siguientes requisitos de formación y experiencia: 
· Un Ingeniero de Obra: con dedicación del 50%, que acredite título Profesional como Ingeniero Civil y/o Ingeniero electricista, para lo cual se deberá aportar hoja de vida, copia de cedula, el certificado de vigencia -COPNIA-, acompañado de la matrícula profesional y experiencia requerida.
· Un programador de Control de las redes semafóricas: con dedicación del 50%, que acredite ser Tecnólogo de Sistemas, para lo cual se deberá aportar hoja de vida,  copia de cedula, el certificado de vigencia -COPNIA, acompañado de la matrícula profesional y experiencia requerida.
· Oficial Eléctrico con dedicación del 100%, que acredite ser técnico Profesional en Redes Eléctricas, para lo cual se deberá aportar hoja de vida, copia de cedula, el certificado de vigencia -COPNIA, acompañado de la matrícula profesional y experiencia requerida.
· Coordinador del Sistema de Salud Seguridad en el Trabajo: con dedicación del 100%, debe acreditar ser Profesional en Salud ocupacional y/o Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo, aportar hoja de vida, copia de cedula, y experiencia requerida.
	Profesional Ofrecido para el Cargo
	Requisitos de Experiencia General
	Experiencia 

	Director de obra:

Ingeniero Civil y/o Ingeniero electricista
	Mayor o igual a 1 año como profesional, la cual se contabilizará a partir de la expedición de la tarjeta profesional
	A partir de la fecha de expedición de la matrícula profesional, acreditar dos (2) certificaciones como ingeniero de obra, en proyectos similares al objeto 

	Programador de Control de las redes semafóricas:

Tecnólogo de Sistemas
	Mayor o igual a 1 año, como Tecnólogo, el cual se contabilizará a partir de la expedición del titulo
	A partir de la fecha de expedición del Título, acreditar una (1) certificación en proyecto similar al objeto

	Oficial Eléctrico:
técnico Profesional en Redes Eléctricas
	Mayor o igual a 6 meses, como técnico el cual se contabilizará a partir de la expedición del título. 
	A partir de la fecha de expedición del Título, acreditar una (1) certificación en proyecto similar al objeto


b. Maquinaria mínima del proyecto 
El equipo mínimo requerido es el siguiente:
· Carro Canasta
· Arnés y elementos de sujeción
· Escaleras y andamios
· Taladros
· Herramienta menor
· Camioneta

La maquinaria mínima requerida será verificada una vez se adjudique el contrato y no podrá ser pedida durante la selección del contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante.
8. POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO: 

Las posibles fuentes de materiales serán las que determine el adjudicatario, aprobadas por el interventor, y las cuales cumplan con la calidad requerida en las normas de ensayo y especificaciones generales y/o particulares vigentes.
Es responsabilidad del proponente bajo su cuenta y riesgo inspeccionar y examinar el sitio donde se van a desarrollar las obras e informarse sobre la disponibilidad de las fuentes de materiales necesarios para su ejecución, con el fin de establecer si las explotará en su calidad de constructor y/o si las adquirirá a proveedores debidamente legalizados. 
Las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas por la respectiva interventoría, previo al inicio de las obras. El contratista se obliga a realizar la explotación respetando las recomendaciones técnicas establecidas para evitar impactos ambientales; igualmente se obliga a cumplir la normativa ambiental y minera aplicable a la obra. 
El proponente debe verificar, previa a la presentación de la oferta, las distancias de acarreo de las posibles fuentes de materiales existentes en el área de influencia del proyecto que sean susceptibles de utilizar, así como verificar que éstas se encuentran en funcionamiento y que cumplen con todos los requisitos legales ambientales y mineros, de tal forma que pueda garantizar la utilización para el proyecto. En consecuencia, las distancias de acarreo correspondientes deben ser consideradas por el Proponente en los análisis de precios unitarios de la propuesta a presentar y será su responsabilidad.
Previo al inicio de las obras, los materiales que la entidad identifique como indispensables en la ejecución del proyecto deben ser sometidos a ensayos para la aceptación o el rechazo por parte de la interventoría, según la normativa aplicable. Los permisos de explotación deben ser tramitados por cuenta del contratista, antes del inicio de las obras. De igual manera, las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas por la respectiva interventoría, previo al inicio de las obras. 
9. OBRAS PROVISIONALES:

Para la instalación del punto semafórico no se utilizan obras provisionales 
10. SEÑALIZACIÓN
De ser necesario, son de cargo del proponente favorecido todos los costos requeridos para colocar y mantener la señalización de obra, la iluminación nocturna y demás dispositivos de seguridad y de comunicación y coordinación en los términos definidos por las autoridades competentes. 
11. PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES

Para el suministro, instalación y puesta en marcha del punto semafórico, no se hace necesario tener permisos, licencias y autorizaciones necesarios para la ejecución del contrato.
12. NOTAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA EL PROYECTO:

Los ítems que aparecen en el formulario de cantidades de obra se describen en forma concisa y no en detalle, por lo tanto, para la determinación de los precios unitarios y la ejecución del contrato los interesados deben consultar las especificaciones particulares del proyecto. Igualmente, deberán conocer lo establecido en las siguientes normas, las cuales serán de consulta permanente y estricto cumplimiento, según su jerarquía y vigencia:

· Manual de Señalización Vial Dispositivos para la regulación del tránsito en calles, carreteras y ciclorrutas de Colombia 2015, adoptado mediante la Resolución Nro. 1885 de junio 17 de 2015 por el Ministerio de Transporte.

· Reglamento de higiene y seguridad para la industria de la construcción: Resolución No. 02413 de 1979, emanada del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de Colombia.

· Ley 769 de 2002, Código Nacional de Tránsito Terrestre

13. DOCUMENTOS TÉCNICOS ADICIONALES

Para el mantenimiento preventivo y correctivo de los semáforos no se utilizan documentos técnicos adicionales como manuales, guías, apéndices, anexos o similares, requeridos para la ejecución del contrato y que debe tener en cuenta el proponente al momento de estructurar y presentar su oferta

En constancia, se firma en Apartadó, a los 

______________________________________________

TULIA IRENE RUIZ GARCIA
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