

 
OBJETO DEL CONTRATO: COMPRA DE EQUIPOS DE SONIDO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PROYECTOS MISIONALES DEL INDER GIRARDOTA. 
 
PRESUPUESTO OFICIAL: $ 15.801.847 
[bookmark: _GoBack] 
MODALIDAD DE SELECCIÓN: MÍNIMA CUANTÍA. 
 
FICHA TÉCNICA 
 
El proponente y futuro contratista deberá cumplir con la siguiente ficha técnica así, 
 
	DETALLE 
	UNIDAD 
	CANT 
	 REQUERIMIENTO TÉCNICO  

	BAFLE ACTIVO DE 15 LECTROBOICE 300 W RMS-1000PICO
	Unidad 
	5 
	Amplificador de clase D de 1000W. Woofer de 15″ Driver de compresión de 1,5″ DSP integrado con pantalla 42Hz – 20kHz. SPL de 96dB (SPL máximo: 127dB) 2 entradas XLR/Jack de 1/4″ de micrófono/línea. Salida XLR. Pantalla LCD y control de DSP-1 mando con ajustes predeterminados para la configuración precisa y rápida Medidores de niveles de entrada y de control del amplificador independiente para asegurar la estructura de ganancia óptima Frente LED de “encendido” y la indicación de “límite” Patentado diseño de doble tabique de alineación temporal controlador superiores Construcción compuesta durable con un diseño innovador de alta / baja para un fácil agarre polo-montaje Respuesta frecuente 55 Hz a 18 kHz Rango de frecuencia 42 Hz a 20 kHz Máximo SPL 127 Db Cobertura 90 x 60 ° (H x V) Potencial Nominal 1000 W Tipo de transductor LF: EVS-15L, 15 “(380 mm) de HF: DH-1K Conectores 2 x XLR / TRS combo Jack, 1 x 3,5 mm de entrada, y 1 x XLR de salida de enlace Recinto polipropileno Reja de acero de calibre 18 con la capa del polvo negro Dimensiones (H x W x D) 27,0 x 17,0 x 15,0 “(685,8 x 431,8 x 381,0 mm) Peso 38,0 lb (17,2 kg)

	
TRIPODE

	Unidad 
	5
	Trípode para cabina o altavoz, metálico y resistente, con altura graduable hasta 2 mts, seguro de graduación de altura. Incluye forro en lona negra para almacenar 2 unidades.

	MICROFONO DIADEMA
	Unidad 
	1
	pro audio c544 l micrófono de condensador de diadema deportivo de alto rendimiento
Peso del Producto: 1 Libra DESCRIPCIÓN LARGA--
Estilo: micrófono deportivo de alto rendimiento el micrófono de condensador en miniatura de alto rendimiento para llevar en la cabeza c544 l con una diadema de fácil ajuste es perfecto para la instrucción de gimnasia y otras aplicaciones de voz con manos libres. un soporte de choque del transductor reduce el ruido corporal al mínimo y el brazo corto del micrófono coloca el micrófono en la posición correcta en la boca para minimizar los ruidos de respiración y pop. un protector de humedad especial en el brazo evita que el micrófono se obstruya con el sudor o el maquillaje. el c544 l viene con un conector mini xlr de tres clavijas que se adapta a todos los transmisores de petaca de la serie wms.  Código: B0083TSTRG Color: Name Black Marca: Brand: Pro Audio

	CABLE DE SEÑAL XLR A XLR DE 6 MT BLASTKING
	UNIDAD
	5
	XLR macho a XLR hembra 15 pies Cable de micrófono - SP15XLR 24 calibre x 2 OFC Cobre sin oxígeno (OFC) para mejorar la claridad de la señal Escudo trenzado de cobre al 90%

	CABLE SEÑAL MINIPLUG A MINIPLUG STEREO BESPECO 3 MT
	UNIDAD
	5
	Bespeco Cable SLYMPR300 Mini Plug Estéreo 90 a 2 RCA 3 mts. Producto italiano de excelente calidad, nuevo y cerrado en blister. Encastre perfecto. Impermeable. cuentan con una resina interna que evita la oxidación normal en los metales.


 
Atentamente, 
 
JUAN DAVID ORLAS ARIAS
DIRECTOR INDER GIRARDOTA

 
 
 
 
 
