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[bookmark: _Toc379019257][bookmark: _GoBack] ANEXO N°2


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

[bookmark: _Hlk28937033]LOTE No. 1 ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD
	MARCA Y REFERENCIA
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	1
	CARTUCHO MULTIPROPOSITO LINEA 6000. REF. 6006.
	UNIDAD
	50
	
	
	

	2
	GAFAS DE SEGURIDAD
	UNIDAD
	50
	
	
	

	3
	TAPABOCAS 3M 9010 NIOSH N95
	CAJA
	10
	
	
	

	4
	GUANTES DE NITRILO
	CAJA
	100
	
	
	

	5
	PORTADOR DE BOTELLAS DE 4 LITROS CON REVESTIMIENTO EPÓXICO
	UNIDAD
	2
	
	
	



	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL LOTE NO. 1

	El empaque de cada elemento de los ítems, debe garantizar las características especiales de los mismos; (empaque original, sin manipulación interna) e incluir el lote de fabricación.

	Al momento de la entrega de cada ítem, deberá contener de manera visible el lote de fabricación.

	Para el ítem 1, se requieren las siguientes especificaciones, así:
· Filtros y Cartuchos, Serie 6000 son para uso contra una variedad de gases, vapores y partículas peligrosas, de acuerdo con las aprobaciones de NIOSH.

	Para el ítem 2 se requieren las siguientes especificaciones, así:
· Lentes Claros, antiempañantes.
· Lente de policarbonato, absorbe el 99,9% UV
· Cumple con las normas técnicas ANSI Z87.1. (Alto impacto).
· Varilla de ajuste flexible

	Para el ítem 3, se requiere tapabocas 3M 9010 NIOSH N95, en presentación de caja por 50 unidades

	Para el ítem 4, se requieren guantes de nitrilo color azul libre de talco de puño extendido, 100 cajas x 100 unidades en las tallas S 40 cajas, talla M- 40 cajas y talla L 20 cajas.
· Material: Nitrilo
· Punta con dedos texturizados
· Cumplir con una de estas normas: ISO 13485 ó los requisitos de NFPA 1999
· Ambidiestro
El empaque debe ser resistente para garantizar la estabilidad y conservación de su contenido. También debe traer impresas las características más significativas del producto.

	Para el ítem 5 se requieren las siguientes especificaciones, así:
•	Portador de botella individual de 4 litros, con revestimiento epóxico resistente a sustancias corrosivas
•	Con manija de seguridad que permita el transporte seguro de sustancias
•	Portador de botellas con mínimo 2 ranuras independientes, que permita el transporte de varias sustancias
•	Resistente a las sustancias corrosivas



LOTE No. 2 INSUMOS DEL DESTILADOR DE AGUA

	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD
	MARCA Y REFERENCIA
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	1
	CARTUCHO DE PREFILTRACIÓN DE 10 MICRAS
	UNIDAD
	4
	
	
	

	2
	CARTUCHO DE PREFILTRACIÓN DE 5 MICRAS
	UNIDAD
	4
	
	
	

	3
	CARTUCHO PRETARATAMIENTO DI PARA EQUIPO ARIUM COMFORT II.
	UNIDAD
	4
	
	
	

	4
	CARTUCHOS DE PRETRATAMIENTO PARA ARIUM COMFORT II
	UNIDAD
	4
	
	
	

	5
	CARTUCHOS SUAVIZADOR PARA ARIUM
	UNIDAD
	4
	
	
	

	6
	KIT DE SOLUCIONES DE SANITIZACION (ACIDA Y BÁSICA) PARA EQUIPO ARIUM COMFORT II.
	UNIDAD
	4
	
	
	

	7
	SARTOPORE 2 150
	UNIDAD
	4
	
	
	


[bookmark: _Hlk28937081]
LOTE No. 3 REPUESTOS EQUIPO DENSÍMETRO LABORATORIO DE QUÍMICA FORENSE 

	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD
	MARCA Y REFERENCIA
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	1
	ADAPTADOR DE CELDA PTFE PARA DENSÍMETROS DE MESA DM/DX METTLER TOLEDO, 51337158.
	UNIDAD
	1
	
	
	

	2
	BOMBA DE SECACIÓN PERISTALTICA ESTANDAR DE TUBO GRANDE PARA DENSÍMETROS Y AUTOMUESTREADORES METTLER TOLEDO, 51327325.
	UNIDAD
	1
	
	
	

	3
	BOQUILLA DE MUESTREO COMPLETA METTLER TOLEDO, 51327412.
	UNIDAD
	1
	
	
	

	4
	EMPAQUES DE SILICONA TUBOS DE CONEXIÓN  DENSÍMETRO/ DM/ METTLER TOLEDO (5 PIEZAS BLANCAS PARA SER USADAS CON LAS TAPAS DE LA BOQUILLA DE MUESTREO), 51327435.
	PAQUETE X 5
	1
	
	
	

	5
	PAQUETE DE SELLOS EN TEFLÓN X 5PCS METTLER TOLEDO, 51322203.
	PAQUETE X 5
	1
	
	
	

	6
	SET DE VIALES DE 20 ML PARA MUESTRA DE AUTOMUESTREADORES SC1/SC30 X 144 PIEZAS METTLER TOLEDO, 51322310.
	PAQUETE X 144
	2
	
	
	

	7
	TAPÓN CON SELLO PARA VIALES 20 ML PARA AUTOMUESTREADORES SC1/SC30 148 UNIDADES METTLER TOLEDO, 51322319.
	PAQUETE X 148
	2
	
	
	

	8
	TUBO DE CONEXIÓN PARA SET DENSÍMETROS  DM/ TUBO DE CONEXIÓN 150 CM METTLER TOLEDO, 51322243.
	UNIDAD
	1
	
	
	

	9
	TUBO DE MUESTRA M8/M8 L550MM PARA DENSÍMETROS METTLER TOLEDO, 51337227.
	UNIDAD
	1
	
	
	

	10
	TUBO DE MUESTRA M8/M8 L400MM PARA DENSÍMETROS METTLER TOLEDO, 51337226.
	UNIDAD
	1
	
	
	

	11
	CINTA DE IMPRESIÓN. REF. 12120798.
	UNIDAD
	2
	
	
	

	12
	ROLLOS DE PAPEL IMPRESORA (P-40 Y P-20) SET DE 5.
	PAQUETE X 5
	2
	
	
	


LOTE No. 4 INSUMOS PARA EL GC-FID LABORATORIO DE QUÍMICA FORENSE

	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD
	MARCA Y REFERENCIA
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	1
	CAPILLARY NUT, BRASS, FOR VARIAN GC, PAQUETE X 2
	UNIDAD
	2
	
	
	

	2
	FERRULE, ALUMASEAL 0.8MM ID, PAQUETE X 10
	UNIDAD
	1
	
	
	

	3
	FERRULE 0.8MM VESPEL 0.53 COL PAQUETE X 10
	UNIDAD
	1
	
	
	

	4
	AGILENT FLAME TIP FID 0,020 INCH FOR VARIAN 3800
	UNIDAD
	1
	
	
	



LOTE No. 5 INSUMOS PARA EL LABORATORIO DE QUÍMICA FORENSE

	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD
	MARCA Y REFERENCIA
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	1
	FILTRO DE JERINGA PTFE DE 0,45 µm y 30 mm de DIAMETRO. PAQUETE X100
	PAQUETE
	22
	
	
	

	2
	VIALES PARA CROMATOGRAFÍA de 2 mL CON TAPA Y SEPTA CAJA X 100.
	CAJA
	20
	
	
	

	3
	FILTRO DE JERINGA PTFE DE  0,2 µm y 30 mm de DIAMETRO PAQUETE X 100
	PAQUETE
	15
	
	
	

	4
	JERINGA PLÁSTICA X 5 ML CAJA X 200
	CAJA
	14
	
	
	



LOTE No. 6 INSUMOS THERMO PARA EL LABORATORIO DE QUÍMICA FORENSE

	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD
	MARCA Y REFERENCIA
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	1
	SEPTUM WITH CENTER GUIDE REF. 31303233 (QUIMICA) PK 50
	PAQUETE
	4
	
	
	

	2
	SSL SPLIT STRAIGHT LINER, DEACTIVATED, 4 MM ID X 6.3 MM OD X 78.5 MM LENGTH, QUARTZ WOOL REF. 453A2265 PK 5
	PAQUETE
	4
	
	
	



LOTE No. 7 PAPELERÍA PARA EL LABORATORIO DE QUÍMICA FORENSE

	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD
	MARCA Y REFERENCIA
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	1
	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE
	ROLLO
	10
	
	
	

	2
	PAPEL KRAFT
	ROLLO
	5
	
	
	

	3
	ROLLO DE PAPEL PÁRAFILM
	ROLLO
	2
	
	
	

	4
	VINIPEL TRANSPARENTE
	ROLLO
	2
	
	
	



	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL LOTE No. 7

	Para el ítem 1, se requieren las siguientes especificaciones, así:
· Rollo de papel contact transparente, con autoadhesivo.
De dimensiones de 45 centímetros de ancho y de 20 metros de longitud.

	Para el ítem 2 se requiere presentación en rollo de mínimo de 1,20 metros de ancho. Mínimo de 100 a 150 Metros de papel enrollado.
· Rollo de papel Kraft (Marrón).
Para el empaque, cubrimiento, alistamiento y protección de productos y materiales.

	Para el ítem 3, se requiere que el rollo de parafilm sea de 38 metros por 10 centímetros.

	Para el ítem 4, se requieren que el rollo de vinipel sea de 50 centímetros de ancho, por mínimo 300 metros de largo y de un espesor de 18 micras




LOTE No. 8 INSUMOS SEGURIDAD INDUSTRIAL LABORATORIO DE QUÍMICA FORENSE

	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD
	MARCA Y REFERENCIA
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	1
	DIQUE DE CONTENCIÓN PARA DERRAME
	UNIDAD
	2
	
	
	



	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL LOTE No. 8

	Para este ítem se requiere, dique de plástico de dos puestos con una capacidad de contención que se encuentre entre 90 a 120 litros 



LOTE No. 9 MATERIAL DE VIDRIO

	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD
	MARCA Y REFERENCIA
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	1
	BALON AFORADO CLASE A DE 25 mL
	UNIDAD
	15
	
	
	

	2
	BALON AFORADO CLASE A DE 50 mL
	UNIDAD
	15
	
	
	

	3
	BALON AFORADO CLASE A DE 100 mL
	UNIDAD
	15
	
	
	

	4
	BALON AFORADO CLASE A DE 5 mL
	UNIDAD
	10
	
	
	

	5
	VASO DE PRECIPITADO DE 100 mL
	UNIDAD
	24
	
	
	

	6
	VASO DE PRECIPITADO DE 250 mL
	UNIDAD
	24
	
	
	

	7
	VASO DE PRECIPITADO DE 500 mL
	UNIDAD
	24
	
	
	

	8
	VASO DE PRECIPITADO DE 2000 mL
	UNIDAD
	10
	
	
	

	9
	VASO DE PRECIPITADO DE 1000 mL
	UNIDAD
	20
	
	
	



LOTE No. 10 ADHESIVOS RESIDUOS PELIGROSOS LABORATORIO DE QUÍMICA FORENSE

	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD
	MARCA Y REFERENCIA
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	1
	RÓTULOS ADHESIVOS PARA RESPEL
	UNIDAD
	2000
	
	
	



	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL LOTE No. 10

	Para el ítem 5, se requiere rótulos adhesivos con pictograma residuos peligrosos, papel de alta resistencia, en 04 colores sin brillo (mate), medidas de 13 cm de ancho x 21 cm de alto según muestra: 
[image: ]



LOTE No. 11 ESTÁNDARES LABORATORIO DE QUÍMICA FORENSE

	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD
	MARCA Y REFERENCIA
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	1
	ESTÁNDAR PRIMARIO DE ANFETAMINA
	MILIGRAMOS
	200
	
	
	

	2
	ESTANDAR PRIMARIO DE CANNABIDIOL
	UNIDAD
	2
	
	
	

	3
	ESTANDAR PRIMARIO DE CANNABINOL
	UNIDAD
	4
	
	
	

	4
	ESTANDAR PRIMARIO DE COCAINA BASE
	MILIGRAMOS
	200
	
	
	

	5
	ESTANDAR PRIMARIO DE COCAINA CLORHIDRATO
	MILIGRAMOS
	160
	
	
	

	6
	ESTANDAR PRIMARIO DE OXICODONA
	MILIGRAMOS
	100
	
	
	

	7
	ESTANDAR PRIMARIO DE CAFEÍNA
	MILIGRAMOS
	100
	
	
	

	8
	ESTANDAR SECUNDARIO DE DELTA-9-TETRAHIDROCANABINOL
	UNIDAD
	4
	
	
	



	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL LOTE No. 11

		El oferente entregará junto con la propuesta ficha técnica de cada producto donde se especifique las características completas del elemento que oferta, incluyendo marca, referencia y presentación, las cuales serán objeto de verificación por parte del comité técnico designado con el fin de establecer si el producto ofertado cumple con las especificaciones.
El oferente deberá adjuntar copia del Certificado de Carencia de Informes por Tráfico de Estupefacientes para la importación, compra, distribución, consumo, producción o almacenamiento de sustancias controladas.

	Todos los reactivos deben contar vigencia de mínimo un año, contados a partir de la fecha de entrega en el almacén de intendencia DIJIN.

	Para el presente LOTE se requiere que el contratista presente certificado de cada ítem en donde se indique, la fecha de fabricación y de vencimiento al momento de la entrega.

	Los productos que no se especifiquen, en su etiqueta o certificado de análisis o documentos relacionados, una fecha de vencimiento, el contratista deberá anexar carta actualizada del fabricante donde garantice el tiempo mínimo de vencimiento solicitado por la entidad.

	Para los ítems 1, 4, 5, 6 y 7 es la cantidad mínima en miligramos que debe ofertar.

	Para los ítems 1, 4 y 7 se requieren dos unidades en presentación de 100 miligramos

	La presentación de los ítems 2, 3 y 8 es en ampolletas de mínimo 1 mL.

	Los materiales de referencia citados en el presente lote deben cumplir con la guía ISO-guide 34:2009, ahora ISO 17034:2016 

	HOJA DE SEGURIDAD:(PARA LOS QUE APLIQUEN)
Para el caso de los productos químicos que apliquen el oferente deberá anexar al momento de la entrega la hoja de seguridad de materiales (Material Safety data sheets), correspondiente a cada elemento, la cual debe contar con 16 secciones distribuidas en cuatro bloques así:
Identificación (sección 1-3): Identificación de sustancia, identificación de peligro, composición/información de ingredientes
Emergencias (sección 4-6): Medidas de primeros auxilios, medidas en caso de incendio, medidas para actuar ante vertidos accidentales.
Manejo y precauciones (sección 7-10): Almacenamiento y manejo, controles de exposición y protección personal, propiedades físicas y estabilidad y reactividad.
Bloque complementario (sección 11-16): Información toxicológica, Información ecológica, información sobre desechos, información sobre transporte, información reglamentaria e información adicional.







LOTE No. 12 INSUMOS PARA EL LABORATORIO DE QUÍMICA FORENSE

	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD
	MARCA Y REFERENCIA
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	1
	FRASCO DE POLIPROPILENO DE 500 ML
	Unidad
	60
	
	
	

	2
	NEVERA DE ICOPOR DE 10L
	Unidad
	20
	
	
	




	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL LOTE No. 12

	Para el ítem 1 se requiere, envase plástico con tapa y contratapa libre de metales y resistente a ácidos. Según imagen de referencia.
[image: ]

	Para el ítem 2 se requiere nevera de icopor de capacidad mínima de 10 L, incluyendo como mínimo 2 geles de enfriamiento.



	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES PARA TODOS LOS LOTES

	El oferente entregará junto con la propuesta ficha técnica y referencia de cada producto donde se especifique las características completas del elemento que oferta, incluyendo marca y presentación, con el fin de establecer si el producto ofertado cumple con las especificaciones del producto requerido.

	Al momento de la entrega de cada ítem, el empaque de cada elemento, debe garantizar las características especiales de los mismos; (empaque original, sin manipulación interna) e incluir de manera visible el lote de fabricación.

	Los insumos se entregarán previa coordinación en las instalaciones de la DIJIN, por lote completo de acuerdo con las necesidades del Laboratorio, el tiempo de entrega no debe exceder quince días hábiles posteriores a la solicitud por parte del supervisor del contrato.

	OBLIGACIONES SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
•	El oferente deberá informar quien es el encargado del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, anexando el certificado del curso de capacitación virtual de cincuenta (50) horas SGSST.
•	El oferente deberá presentar el certificado de pagos a seguridad social (EPS, AFP, ARL) de sus trabajadores, vigente. 
•	El oferente deberá presentar el protocolo de bioseguridad establecido por la entidad, de acuerdo al Ministerio de Salud y Protección Social, para la prevención y mitigación del virus del COVID-19. 
•	El contratista deberá presentar una certificación en la cual se compromete a la tenencia y uso de los elementos de protección personal, de sus trabajadores de acuerdo a las actividades a ejecutar dentro del contrato.

	El oferente se compromete a garantizar el cambio de los elementos que presenten cualquier defecto o mala calidad una vez sean entregados en el almacén y se evidencie su deterioro, en un plazo máximo de (08) ocho días calendario, siguientes al requerimiento efectuado por parte del Supervisor del Contrato sin costo alguno para la Dirección de Investigación Criminal E INTERPOL.







___________________________________
REPRESENTANTE LEGAL 
Firma del Proponente y/o apoderado y/o distribuidor y/o Comercializador
Nombre
C.C.:
F-3-2-1-22V4 2012-02


F-3-2-1-22V4 2012-02
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