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ANEXO 1: FICHA TÉCNICA PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA PB-SASI-014-2022.

Objeto: ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO CON SUS CORRESPONDIENTES DIVISIONES Y SILLAS ERGONÓMICAS PARA LA PERSONERÍA DE BOGOTÁ D.C., EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 7719.
	Ítem
	Descripción Elemento
	Unidad
	Cantidad
	Ofrece
	Observación

	1.1
	CARPINTERÍA EN MADERA
	
	
	SI /NO
	Razón por la cual no lo ofrece

	

1.1
	Superficies en lamina de 30mm enchapado en lámina de alta presión F8 color Hard Rock Maple y canto rígido (Thermo fundido resistente a impactos) y balance inferior lamina blanca económica F6 . Medidas 1,50x0,60
(Incluye orificios pasa cables de 2”)
	

UND
	

22
	
	

	

1.2
	Superficies en lamina de 30mm enchapado en lámina de alta presión F8 color Hard Rock Maple y canto rígido (Thermo fundido resistente a impactos) y balance inferior lamina
blanca económica F6 . Medidas 0,90x0,60
	

UND
	

22
	
	

	2.1
	CARPINTERÍA METÁLICA
	
	
	
	

	




2.1
	Módulo de servicio o cajonera metálica elaborado en lamina cold rolled calibre 18(Estructura) y vistos en lamina calibre 20. Se compone de 2 cajones sencillos superiores y 1 cajón archivo inferior para carpetas colgantes. Correderas full extensión para cada una de las gavetas, 4 niveladores antideslizantes, bloqueo de gavetas con cerradura de seguridad. Frentes de gavetas sin manija. Acabado pintura electrostática color blanco. Medidas 0,38
frente, 0,49 fondo y 0,70 alt.
	




UND
	




22
	
	

	

2.2
	Pedestal metálico rectangular completo elaborado en lamina cold rolled calibre 16- 18.Acabado pintura electrostática color
blanco. Cada pedestal tiene 2 niveladores antideslizantes
	

UND
	

44
	
	

	
2.3
	Herrajes para sistema con forma de enganche de Ménsulas a panel, Esquineros, Herrajes a pared y Platinas de nivelación
	
UND
	
88
	
	

	3
	PANELES
	
	
	
	

	



3.1
	Panel de 7 a 8 cm de espesor. Alt 1,26 Mts x 0,75 Mts Long Material: Estructura cold rolled con sistema de cremallera continua de acero, lamina calibre 16. ACABADO:En tableros o baldosas intercambiables en diferentes acabados en este caso vidrio crudo de 5mm con pelicula White matte, tablero de supercord de 12mm enchapado en formica
Verde Neón y baldosa en lamina metalica lisa coll rolled acabado pintura electróstica blanco.
	



UND
	



44
	
	

	4
	MOBILIARIO
	
	
	
	

	

4.1
	Silla Giratoria ergonómica con Brazos ajustables en altura removibles, Espaldar alto tapizado asiento y espaldar con tela tipo malla, mecanismo 2 palancas y 1 perilla para graduación de altura de espaldar, base nylon 5 aspas y rodachinas en Goma.
	

UND
	

22
	
	



Nota: El contratista procederá a la prestación del servicio, de adquisición e instalación de puestos de trabajo una vez el supervisor del contrato haya aprobado diseños, materiales y demás características pertinentes.
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