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FICHA TECNICA

OBJETO: ADQUISICION DE PANELES METALICOS (TEJAS)  PARA CUBIERTA PARA LA ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL PNN TUPARRO SEDE EL TOMO DEL PNN EL TUPARRO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

2.2.1 Clasificación UNSPSC

El objeto contractual se enmarca dentro del siguiente código del Clasificador de Bienes y Servicios:

	Clasificación UNSPSC
	Segmento
	Familia
	Clase

	30151500
	Componentes y suministros para estructuras, edificación, construcción y obras civiles
	Materiales para acabado de exteriores
	Materiales para tejados y techos



2.2.2 Descripción técnica del bien o servicio
	ITEM
	BIEN 
	DESCRIPCIÓN TÉCNICA
	UNIDAD
	AREA (M^2)
	UNIDADES EQUIVALENTES (APROX.)

	1
	Panel metálico para cubierta calibre 30 mm. Con aislamiento en Poliuretano  longitud: 6.5 MTS
	Panel metálico para Cubierta cara externa en acero galvanizado con pre pintado electroestático, COLOR AZUL RAL 5005 , Inyectado en línea continua  con Aislamiento en Poliuretano expandido (PUR) de alta densidad (libre de HCFC para protección del medio ambiente), cara interna en acero  galvanizado pre pintado Cal 28 RAL 9002. Ancho útil de 1m. Espesor 30 mm. Longitud de pieza: 6.5 m . COLOR: AZUL (RAL 5005) Pintura electrostática. Incluye platinas, tornillos autoperforantes y tornillos avellanados para instalación. Incluye perfiles para terminaciones en el alero 
	UN
	220
	60

	2
	panel metálico para cubierta calibre 30 mm. Con aislamiento en Poliuretano  LONGITUD : 6 MTS
	Panel metálico para Cubierta cara externa en acero galvanizado con pre pintado electroestático, COLOR AZUL RAL 5005, Inyectado en línea continua  con Aislamiento en Poliuretano expandido (PUR) de alta densidad (libre de HCFC para protección del medio ambiente), cara interna en acero  galvanizado pre pintado Cal 28 RAL 9002. Ancho útil de 1m. Espesor 30 mm. Longitud de pieza: 6 m . COLOR: AZUL (RAL 5005) Pintura electrostática. Incluye platinas, tornillos autoperforantes y tornillos avellanados para instalación.  Incluye perfiles para terminaciones en el alero 
	UN
	93.2
	34

	3
	panel metálico para cubierta calibre 30 mm. Con aislamiento en Poliuretano  LONGITUD : 5.2 MTS
	Panel metálico para Cubierta  cara externa en acero galvanizado con pre pintado electroestático, COLOR AZUL RAL 5005 , Inyectado en línea continua  con Aislamiento en Poliuretano expandido (PUR) de alta densidad (libre de HCFC para protección del medio ambiente), cara interna en acero  galvanizado pre pintado Cal 28 RAL 9002. Ancho útil de 1m. Espesor 30 mm. Longitud de pieza: 5.2 m . COLOR: AZUL (RAL 5005) Pintura electrostática. Incluye platinas, tornillos autoperforantes y tornillos avellanados para instalación.  Incluye  perfiles para terminaciones en el alero.
	UN
	223
	48

	4
	panel metálico para cubierta calibre 30 mm. Con aislamiento en Poliuretano  LONGITUD : 2.65 MTS
	Panel metálico para Cubierta  cara externa en acero galvanizado con pre pintado electroestático, COLOR AZUL RAL 5005 , Inyectado en línea continua  con Aislamiento en Poliuretano expandido (PUR) de alta densidad (libre de HCFC para protección del medio ambiente), cara interna en acero  galvanizado pre pintado Cal 28 RAL 9002. Ancho útil de 1m. Espesor 30 mm. Longitud de pieza: 2.65 m . COLOR: AZUL (RAL 5005) Pintura electrostática. Incluye platinas, tornillos autoperforantes y tornillos avellanados  para instalación.  Incluye perfiles para terminaciones en el alero 
	UN
	65.12
	20

	5
	panel metálico para cubierta calibre 30 mm. Con aislamiento en Poliuretano  LONGITUD : 4.5 MTS
	Panel metálico para Cubierta  cara externa en acero galvanizado con prepintado electroestático, COLOR AZUL RAL 5005 , Inyectado en línea continua  con Aislamiento en Poliuretano expandido (PUR) de alta densidad (libre de HCFC para protección del medio ambiente), cara interna en acero  galvanizado pre pintado Cal 28 RAL 9002. Ancho útil de 1m. Espesor 30
mm. Longitud de pieza:4.5 m . COLOR: AZUL (RAL 5005) Pintura electrostática. Incluye platinas, tornillos autoperforantes y tornillos avellanados  para instalación.  Incluye  perfiles para terminaciones en el alero. 
	UN
	165
	14

	6
	panel metalico para cubierta calibre 30 mm. Con aislamiento en Poliuretano  LONGITUD : 4.0 MTS
	Panel metálico para Cubierta  cara externa en acero galvanizado con prepintado electroestático, COLOR AZUL RAL 5005 , Inyectado en línea continua  con Aislamiento en Poliuretano expandido (PUR) de alta densidad (libre de HCFC para protección del medio ambiente), cara interna en acero  galvanizado prepintado Cal 28 RAL 9002. Ancho útil de 1m. Espesor 30
mm. Longitud de pieza:4.0 m . COLOR: AZUL (RAL 5005) Pintura electrostática. Incluye platinas, tornillos autoperforantes y tornillos avellanados  para instalación.  Incluye  perfiles para terminaciones en el alero.
	UN
	85
	40

	7
	Caballete en panel metálico para cubierta longitud de desarrollo: 3 MTS
	Panel metálico para Caballete cara externa en acero galvanizado prepintado, Cal 28 RAL 9002, cara interna en acero galvanizado
pre pintado, Cal 28 RAL 9002. Longitud de desarrollo = 8 m COLOR: Verde (RAL 5005) Pintura electrostática. Incluye platinas, tornillos autoperforantes y tornillos avellanados  para instalación
	UN
	36
	36
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	Lámina limatesa metálica longitud de desarrollo = 4.7 metros
	Panel metálico para LIMATESA cara externa en acero galvanizado prepintado, Cal 28 RAL 9002, cara interna en acero galvanizado
pre pintado, Cal 28 RAL 9002. Longitud de desarrollo = 4.7 m COLOR: Verde (RAL 5005) Pintura electrostática. Incluye platinas, tornillos autoperforantes y tornillos avellanados  para instalación.
	UN
	28
	28

	9
	TRANSPORTE
	Transporte de material desde la ciudad de Villavicencio hasta la ciudad de Puerto Carreño en la dirección Carrera 13 No. 25-11C Barrio Santa Helenita
	TN
	4
	4




[image: ]
1
DIRECCIÓN TERRITORIAL ORINOQUÍA
Carrera 39 N° 26c – 47 Villavicencio, Colombia
www.parquesnacionales.gov.co
Teléfono: 6819000
image1.jpeg
(ICIONALg,

%

PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA

PARQUES
STIVANLYN

% corous\®




image2.png
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE




