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ANEXO
FICHA TECNICA LOTE 02


Fecha _______

Señores
Centro de Procesos Industriales y Construcción
SENA 
Regional Caldas


REFERENCIA: Proceso de Contratación SASI-CLD-CPIC-005-2022 en adelante el “Proceso de Contratación” Objeto: Compra Equipos De Sistemas Y Otros Equipos Para El Proyecto Sgps 9931 "Transformación Tecnológica Del Ambiente "Sistemas2" En Ambiente 4.0.

LOTE 2. OTROS EQUIPOS

	ITEM
	DESCRIPCIÓN COMPLETA DEL EQUIPO
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD 
	MARCA OFERTADA

	1
	MODEM FRECUENCIAS 2.4
GHz,5 GHz / velocidad inalámbrica 6000 Mbps / cantidad de puertos WAN/LAN 2 / Características generales: Voltaje 110V / Estándares inalámbricos: IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax,IEEE 802.3/3u/3ab
	UNIDAD
	1
	

	2
	GAFAS VRBOX.
Compatible con pantallas de 3.5" a 6" / Ángulo de visión entre 85º y 95º / Medidas máximas de 163mm por 83mm. / Lentes de gran tamaño. / Ópticas fabricadas en resina de alta calidad. / Libertad total de movimiento GAMEPAD ERGONÓMICO.
	UNIDAD
	16
	

	3
	CONSOLA DE VIDEO JUEGO 1
CPU: AMD Zen 2 de 8 núcleos a 3.5 GHz (frecuencia variable) / GPU: RDNA 2 con 10,28 TFLOPs, 36 CUs a 2,23 GHz / RAM: 16 GB GDDR6/256-bit / Unidad óptica: 4K UHD Blu-ray / Almacenamiento interno: Disco duro SSD propietario de 825GB / Almacenamiento externo: Ranura para SSD NVMe  
NOTA" se debe entregar con dos controles y con kinect compatible con este dispositivo"
	UNIDAD
	1
	

	4
	CONSOLA DE VIDEO JUEGO 2
CPU: Procesador de 8 núcleos a 3,8 GHz personalizado con microarquitectura AMD Zen 2 y fotolitografía de 7 nm / GPU: Procesador gráfico personalizado con 52 unidades de cálculo a 1,825 GHz, microarquitectura AMD RDNA 2 y 12 TFLOPS / Memoria: 16 GB GDDR6 con bus de 320 bits / ANCHO DE BANDA DE LA MEMORIA: 10 GB a 560 GB/s y 6 GB a 336 GB/s / RENDIMIENTO DE E/S 2,4 GB/s (datos sin comprimir) y 4,8 GB/s (datos comprimidos) / ALMACENAMIENTO INTERNO: Unidad SSD personalizada de 1 TB con interfaz NVMe / Lector de Blu-ray 4K / Sonido: Dolby Digital 5.1, DTS 5.1, Dolby TrueHD con Atmos y LPCM de hasta 7.1 canales / Conectividad: 1 x HDMI 2.1, 3 x USB 3.1 Gen 1, 1 x Gigabit Ethernet y ranura para tarjetas de expansión Seagate de 1 TB / Conectividad Inalambrica: WiFi 802.11ac / Conexión de radio de doble banda para accesorios / Dimensiones: 151 x 151 x 301 mm / Pesos: 4,44 kg
NOTA" se debe entregar con dos controles y con kinect compatible con este dispositivo"
	UNIDAD
	1
	

	5
	PLACA DE DESARROLLO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS
Microcontrolador: Atmel SAM3X8E ARM Cortex-M3 CPU / Voltaje de Operación: 3.3V / Voltaje de alimentación: 6-20V (7-12V recomendado) / Pines digitales I/O: 54 (12 salidas PWM) / Entradas analógicas (ADC): 12 / Salidas analógicas (DAC): 2 / Corriente máxima entrada/salida(total): 130mA / Memoria FLASH: 512 KB / Memoria SRAM: 94 KB / Velocidad de reloj: 84Mhz / 4 UARTs / Controlador DMA / 
NOTA: se debe entregar con cable de alimentación y caja protectora
	UNIDAD
	20
	

	6
	CÁMARA 360
(cámara 360 + gran angular 4K) + tarjeta SD SanDisk de 64 GB + monopié + correa para el pecho + correa para la cabeza + soporte para bicicleta - Paquete de accesorios superior

* KIT COMPLETO - Incluye Insta360 ONE R Twin Edition + Tarjeta SD de 64GB + Monopie + Soporte para bicicleta + Correa de pecho + Correa de mano.
* DOS FORMAS DE DISPARAR: ONE R Twin Edition se transforma sobre la marcha de una cámara 360 a un disparador de gran angular 4K 60fps. Siempre tendrás la herramienta adecuada para capturar la acción.
* EL MÁS SUAVE. AHORA MÁS SUAVE: FlowState logra una estabilización similar a un cardán sin el cardán. Gracias a un nuevo algoritmo de detección de escenas, su metraje se mantiene claro y estable incluso con poca luz.
* SIGUE LA CAM. BAJO DEMANDA: seleccione su sujeto con un toque o un comando de voz al disparar en 360. El algoritmo de seguimiento impulsado por IA de ONE R lo mantiene bloqueado en el cuadro central. Incluso cuando los obstáculos rompen su línea de visión, Deep Track detecta la toma tan pronto como reaparece el sujeto.

Módulo principal: Modificación de gran angular 4K / Mod 360 de doble lente / Base de la batería / Marco de montaje

Tarjeta de memoria extrema SanDisk de 64 GB / Trípode flexible / Soporte de correa para el pecho / Soporte para correa para la cabeza / Montaje con hebilla de gancho en J / Monopie de mano
Lector de tarjetas SD USB / Montura trípode / Montura de pico marrón / Barra de manija ajustable - poste - tija de sillín - soporte para cámara de bicicleta - Paño de limpieza
	UNIDAD
	1
	

	7
	ESCÁNER 3D A COLOR
Escáner 3D a color
Características Técnicas:
* Nivel de detaller: ultra alto detalle
*Exactitud: hasta 0.1mm en luz azul y 0.15mm en infrarrojo
*precisión volumétrica: 0.2mm/m
*Color: Sí, 24 bits 16.7 millones de colores
*Fuente de laser:  Dual (Luz LED Azul y Luz infrarroja invisible 
*Distancia de trabajo óptimo: :4000mm
*Área de escaneado: Dual y según fuente de Luz 200 x 135 mm ~ 400 x 270 mm (con luz azul) 200 x 165 mm ~ 400 x 330 mm (con luz infrarroja )
*Distancia entre puntos: desde 0.2 hasta 3 mm en luz Azul desde 0.5 hasta 3 mm en luz infrarroja
*Frecuencia 15FPS
*Rango de Trabajo: 300 ~ 600 mm
*formato de salida: OBJ, STL, PLY, ASC, SK
* Soporta Impresión 3D: si
	UNIDAD
	1
	

	8
	Impresora 3D Cerrada color blanco con precisión industrial:
Volumen de impresión:330 x 225 x 380mm  
Tamaño de la boquilla: 0.4mm
Sistema de extrusión: Bowden
Máxima temperatura de la boquilla: 250°C
Máxima temperatura de la cama: 100°C
Formato de archivos soportados: STL, OBJ, AMF
Materiales compatibles: PLA, ABS, TPU, PETG, flexibles
Tecnología de modelado: FDM
Conectividad: tarjeta SD, WiFi
Con sensor de filamento
Cama de vidrio de Carborundum. Todas las impresiones se adhieren con más facilidad
Función de resume printing o reanudar impresión (ideal para cortes de energía)
Software de corte compatibles (Slicer): Creality slicer, Cura, Repetier-Host, Simplity 3D
Con marco metálico y láminas de metacrilato
Con procesador ATmega2560
Voltaje nominal: 115/230V
Fuente de alimentación: 24V, 350W
Tamaño de la máquina: 495x495x650mm
Construida en Aluminio y materiales resistentes que garantizan su vida útil
	UNIDAD
	1
	

	9
	Tarjeta de desarrollo basada en el microcontrolador
ATmega32u4. Es la tarjeta más pequeña que ofrece
full set de pines digitales y análogos. Es ideal para
proyectos que requieran de una buena cantidad de
conexiones en un espacio reducido. Al conectarse a
un PC es reconocida como un puerto COM.
Voltaje de alimentación: 7 a 12V
Voltaje de funcionamiento: 5V
Con entradas y salidas digitales (incluye PWM)
Entradas análogas
Microcontrolador tipo SMD y cristal oscilador
Con memoria flash y EEPROM
Contiene conector microUSB
	UNIDAD
	10
	

	10
	Tarjeta de desarrollo WiFi y Bluetooth basada en el
modulo ESP32. Con pines de conexión I/O, conector
USB y antena PCB.
 Chip: ESP32-WROOM-32
 Voltaje de funcionamiento: 5V
 Con chip USB a UART
 Puerto microUSB
 Con antena on board
 Alimentación vía USB o por pines (3.3V-5V) (Use
solo una de las opciones)
 Dimensiones: 28x54.4mm
	UNIDAD
	20
	

	11
	Tarjeta Raspberry Pi 4. Incluye Raspberry Pi 4 Modelo
B con CPU ARMv8 de cuatro núcleos a 1,5 GHz y 64
bits (8 GB de RAM)
 Tarjeta Micro SD Samsung EVO + de 32 GB (clase
10) precargada con NOOBS, lector de tarjetas
microSD USB
 Funda oficial Raspberry Pi 4, juego de disipadores de
calor, cable Micro HDMI a HDMI - 6 pies (admite hasta
4K 60p)
 Fuente de alimentación oficial USB-C Raspberry Pi 4
 CanaKit USB-C PiSwitch (interruptor de encendido /
apagado para Raspberry Pi 4)
	UNIDAD
	20
	

	12
	Tarjeta de desarrollo ESP32 CAM con WiFi
CPU de 32 bits de doble núcleo de baja potencia para
procesadores de aplicaciones
Frecuencia principal de hasta 240 MHz, potencia de
cálculo de hasta 600 DMIPS
SRAM integrado de 520 KB, PSRAM externo de 4 M
Apoya las interfaces como
UART/SPI/I2C/PWM/ADC/DAC
Soporta cámaras OV2640 y OV7670, flash incorporado
Apoyo imagen WiFi subir
Apoyo TF tarjeta
Soporte de múltiples modos de
Integrado de Rosa Lwip y FreeRTOS
Compatible con el modo de trabajo STA/AP/STA + AP
Compatible con Smart Config/AirKiss, red de
distribución de un clic
Apoyo el desarrollo secundario
	UNIDAD
	20
	

	13
	Kit Para Carro Arduino
El chasis de acrílico lo hace liviano y posee agujeros para el montaje del portapila, placa Arduino y otros sensores, servomotores, etc.
Características:
- Estructura mecánica simple, fácil de instalar.
- Porta pilas para 4 baterías AA.
- Perfecto para ser utilizado con otros equipos de robótica.
- Alimentación de 3~6V.
Incluye:
- 2x Motores DC con reducción
- 2x Ruedas de Goma
- 1x Rueda Loca
- 1x Portapila para 4 pilas AA
- 2x Encoders
- 4x Sujetadores de motor
- Tornillos y tuercas M3
- 4x Espaciadores M3
- 1x Chasis de Acrílico

Tamaño: 20 x 14cm aprox.
Tamaño Ruedas de Goma: 6.5 x 2.7 cm
	UNIDAD
	20
	

	14
	Kit de iniciación de 45 sensores compatibles con Arduino uno y Arduino mega. Perfecto para tenerlo todo a la mano cuando se desee iniciar con proyectos básicos para la escuela o universidad.

El kit contiene los siguientes componentes: 
1 x módulo de suelo / 1 x módulo receptor de sensor de infrarrojos / 1 x módulo de sensor de cabeza láser / 1 x módulo sensor de temperatura y humedad / 1 x módulo sensor de emisión infrarroja / 1 x módulo de relé de 5V / 1 x módulo de giroscopio / 1 x módulo de detección de latidos del dedo / 1 x módulo sensor de sensibilidad del micrófono / 1 x módulo sensor de metal táctil / 1 x módulo sensor de llama / 1 x módulo LED de 3 colores / 1 x módulo de sensor de caza / 1 x sensores Hall magnéticos lineales / 1 x módulos codificadores rotativos / 1 x módulo de zumbador activo / 1 x módulos Magic Light Cup / 1 x pequeño módulo de zumbador pasivo / 1 x módulo de sensor de temperatura digital / 1 x módulo de interruptor de inclinación / 1 x sensor magnético de analogía Holzer / 1 x módulo ultrasónico / 1 x módulo de apertura Mercury / 1 x módulo sensor magnético Hall / 1 x módulo SMD LED RGB / 1 x módulo Mini Reed / 1 x módulo de cátodo común LED bicolor 3MM / 1 x coche inteligente evitar sensor de obstáculos sensor de infrarrojos interruptor fotoeléctrico / 1 x módulo de interruptor de llave / 1 x módulo de fotorresistencia / 1 x módulo de alimentación de placa de prueba / 1 x módulo sensor de golpe / 1 x módulo sensor de temperatura / 1 x módulo de interruptor de vibración / 1 x módulo de sensor de sonido de micrófono / 1 x módulo de lámina grande / 1 x módulo LED de dos colores / 1 x módulo de ruptura óptica / 1 x módulo sensor de temperatura / 1 x módulo de inversión MP1584EN / 1 x módulo lector de tarjetas SD / 1 x módulo controlador de juegos PS2 Joystick / 1 x módulo LED que parpadea automáticamente / 1 x módulo de reloj DS1302 / 1 x módulo de nivel de agua
	UNIDAD
	16
	

	15
	Disco duro de estado sólido M2 1TB
Velocidades de lectura y escritura de hasta 3400 y 2500 MB / s
Tecnología NVMe
Interfaces: PCIe 3.0, NVMe 1.3
Capacidad: 1 TB
Dimensiones 80.15 x 22.15 x 2.38 (mm)
peso 8G
software de gestion Magician Software para gestión del SSD
	UNIDAD
	1
	

	16
	memoria ram ddr4 16 GB 3000 MHz
Tecnología
DDR4 DRAM
Formato
UDIMM
Velocidad
3000 MHz
Es gamer
Sí
Con Intel XMP
Sí
Cantidad de pines
288
Tasa de transferencia
25600 MB/s
Latencia CAS
16
Voltaje de alimentación
1.35V
color negro
	UNIDAD
	1
	

	17
	Disipador de calor para pocesador 
PRODUCT NUMBERRR-H410-20PK-R1CPU SOCKETLGA1200, LGA1151, LGA1150, LGA1155, LGA1156, LGA775, AM4, AM3+, AM3, AM2+, AM2, FM2+, FM2, FM1DIMENSIONS (L X W X H)102 x 83.4 x 136 mm / 4.0 x 3.3 x 5.4 inchHEAT SINK DIMENSIONS (L X W X H)90 x 63.5 x 136 mm / 3.5 x 2.5 x 5.4 inchHEAT SINK MATERIAL4 Heat Pipes, Direct Contact, Aluminum FinsHEAT SINK WEIGHT358g / 0.79lbHEAT PIPE DIMENSIONSØ6mmFAN DIMENSIONS (L X W X H)92 x 92 x 25 mm / 3.6 x 3.6 x 1 inchFAN SPEED600-2000 RPM (PWM) ± 10%FAN AIRFLOW34.13 CFM ± 10%FAN AIR PRESSURE1.79 mmH2O ± 10%FAN LIFE EXPECTANCY40,000 HoursLED COLORRedFAN NOISE LEVEL29.4 dBAFAN POWER CONNECTOR4-Pin (PWM)FAN RATED VOLTAGE12VDCFAN RATED CURRENT0.2AFAN SAFETY CURRENT0.4AFAN POWER CONSUMPTION2.4W

Con una altura de 136.5 mm, el Hyper H411R es un enfriador de torre compacto, diseñado para adaptarse a construcciones estrechas. Con su rendimiento sobresaliente en su clase, es una gran solución para las placas Micro ATX y Mini ITX.

es un enfriador de aire, compacto y de alto rendimiento que se adapta perfectamente al sistema de factor de forma pequeño. Con 4 tubos de calor y tecnología de contacto directo, esto supera a su predecesor Hyper 103. El diseño especial de la aleta optimiza el flujo de aire hacia los tubos de calor. Su ventilador PWM de 92 mm cuenta con un amplio rango de velocidad del ventilador y puede ajustarse para un flujo de aire máximo y un rendimiento de refrigeración u operación silenciosa.
	UNIDAD
	1
	






Atentamente, 


Nombre del Proponente_______________________________________ 
Nombre del Representante Legal __________________________________ 
C. C. No. _____________________ de _______________ 
Dirección de correo _______________________________________ 
Correo electrónico _______________________________________ 
Ciudad _______________________________________ 
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