Ofrecimiento de factores de calidad y/o técnicos


Proceso de Contratación No. 069-00-G-CACOM-4-GRUSE-2019.
Yo, ________________________________________, en mi condición de Representante Legal de _________________________________________, declaro y acepto conocer íntegramente el contenido de todas y cada una de las especificaciones técnicas así como de los ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS detalladas en el pliego de condiciones que rige el proceso Mínima Cuantía  y contenidos en el “ANEXO TECNICO”.
De igual manera, manifiesto haber efectuado en forma personal, un análisis detallado, minucioso y exhaustivo de las especificaciones técnicas contenidas en el “ANEXO TECNICO”, lo que indica expresamente, que bajo ningún motivo me exonero de la responsabilidad que me acude a su cumplimiento.
	DESCRIPCION
	ACEPTACION EXPRESA

	Con la suscripción del presente Anexo, en forma voluntaria e irrevocable, ACEPTO las especificaciones técnicas mínimas requeridas planteadas por El Ministerio de Defensa – Fuerza Aérea Colombiana- en el anexo técnico y especificaciones técnicas establecidas y demás que puedan surgir a partir de las diferentes adendas generadas en desarrollo del proceso; en consecuencia ME COMPROMETO A DARLES ESTRICTO CUMPLIMIENTO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DETALLADAS EN EL ANEXO del Proceso de Selección – Mínima Cuantía No. 069-00-G-CACOM-4-GRUSE-2019, CUYO OBJETO ES: ADQUISICION DE SACOS TERREROS.
DESCRIPCIÓN GENERAL
Calidad Mínima / Patrones de Desempeño Mínimos 

Para desarrollar el objeto contractual el contratista debe suministrar de acuerdo a la necesidad lo siguiente:

                                                                                                     CONDICIONES GENERALES 
RUBRO 02-02-01-003 -10   
SACOS TERREROS 

CANTIDAD: 11.430 UNIDADES
CONSTRUCCIÓN

Fabricados en fibra de polipropileno al 100% con aditivo que lo proteja de los rayos solares (UV), de la intemperie y de las condiciones atmosféricas, de igual manera el contratista deberá anexar certificación emitida por el fabricante de los sacos terreros antes de la entrega programada, donde indique que estos elementos cuentan con la debida protección UV, especificando el tipo de aditivo utilizado,  cantidad aplicada a cada saco y tiempo de protección UV.

Los sacos terreros deben contar con un peso de /= +10% gramos por metro cuadrado.

El tejido debe ser de forma uniforme y no puede presentar hilos muy tensionados o sueltos.

El cubrimiento del tejido debe ser al 100% y la densidad no debe ser inferior a 12 hilos por 400 mm² (este valor indica que cómo mínimo debe haber 6 hilos cada 20mm).

DIMENSIONES DEL SACO

De 40 cm X 76 cm (no incluye el dobles para la costura) con una tolerancia de ±1.5 cm en cada medida. El extremo del saco (parte inferior) que es sellado se debe coser con dobles de refuerzo.

TIEMPO DE DURACIÓN

Cada saco debe garantizar un tiempo de duración no menor a 18 meses llenos de tierra y ubicados a la intemperie en cualquier tipo de clima.

COSTURAS

En el fondo con dobles, se debe emplear hilo multifilamento de polipropileno de alta resistencia, con tenacidad superior a 11 kfg. Solo se debe dejar destapada una boca para el llenado del saco. La distancia entre la costura de sellado y el extremo del saco debe ser 12 mm ±6 mm. No se aceptaran sacos que sean cerrados por procesos de pegado y/o quemado.

CIERRE DE LA BOCA DEL SACO

El oferente debe entregar mínimo 1,20 m del mismo hilo de las costuras por cada saco suministrado, para ser utilizado en la costura de sellado de los sacos una vez son llenados con tierra. El hilo debe servir para costura a máquina y se debe presentar por cada 5.000 unidades un instructivo de la forma de coser y cerrar la boca de los sacos.

PRESENTACIÓN
En pacas de 250 unidades, empacadas y contramarcadas en la parte exterior inferior izquierda en un tamaño de 8 cm x 5 cm mediante sello de tinta indeleble que indique los siguientes datos: Lote y fecha de entrega.

RESISTENCIA DEL SACO

Debe resistir caídas de tres (3) metros de altura con su máxima capacidad de tierra y/o arena de rio (40 kilos), sin que se desgarren sus fibras ni las costuras después de tres caídas consecutivas. (NTC 1792).

COLOR

Hilos negros y verdes para camuflaje en selva.

CANTIDAD

11.430 Unidades.


	SI ACEPTO LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS




En caso de que se formule reclamo, demanda o acción legal en contra de EL MINISTERIO por asuntos, que según el contrato sea de responsabilidad del CONTRATISTA, se le comunicará lo más pronto posible de ello para que por su cuenta adopte oportunamente las medidas previstas por la ley y adelante los trámites para llegar a un arreglo del conflicto

_____________________________________________________________

[Firma representante legal del Proponente o del Proponente persona natural] 

Nombre: [Insertar información]

Cargo: [Insertar información]

Documento de Identidad: [Insertar información]
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