ANEXO 1
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1. OBJETO
[bookmark: _Hlk44077458]ADQUISICIÓN DE MADERA PARA MANTENIMIENTO DE SENDEROS ECOTURÍSTICOS EN EL PNN TUPARRO

1. DESCRIPCIÓN TECNICA DE LOS BIENES O SERVICIO

[bookmark: _Hlk44078629][bookmark: _Hlk83216994]Las especificaciones técnicas de los bienes a adquirir se encuentran detalladas en el Anexo Técnico y son de carácter obligatorio; PARQUE NACIONAL NATURAL EL TUPARRO

	ITEM
	BIEN 
	DESCRIPCIÓN TÉCNICA
	UNIDAD
	AREA (M^2)
	UNIDADES EQUIVALENTES (APROX.)

	1
	Panel metálico para cubierta calibre 30 mm. Con aislamiento en Poliuretano  longitud: 6.5 MTS
	Panel metálico para Cubierta cara externa en acero galvanizado con pre pintado electroestático, COLOR AZUL RAL 5005 , Inyectado en línea continua  con Aislamiento en Poliuretano expandido (PUR) de alta densidad (libre de HCFC para protección del medio ambiente), cara interna en acero  galvanizado pre pintado Cal 28 RAL 9002. Ancho útil de 1m. Espesor 30 mm. Longitud de pieza: 6.5 m . COLOR: AZUL (RAL 5005) Pintura electrostática. Incluye platinas, tornillos autoperforantes y tornillos avellanados para instalación. Incluye perfiles para terminaciones en el alero 
	UN
	220
	60

	2
	panel metálico para cubierta calibre 30 mm. Con aislamiento en Poliuretano  LONGITUD : 6 MTS
	Panel metálico para Cubierta cara externa en acero galvanizado con pre pintado electroestático, COLOR AZUL RAL 5005, Inyectado en línea continua  con Aislamiento en Poliuretano expandido (PUR) de alta densidad (libre de HCFC para protección del medio ambiente), cara interna en acero  galvanizado pre pintado Cal 28 RAL 9002. Ancho útil de 1m. Espesor 30 mm. Longitud de pieza: 6 m . COLOR: AZUL (RAL 5005) Pintura electrostática. Incluye platinas, tornillos autoperforantes y tornillos avellanados para instalación.  Incluye perfiles para terminaciones en el alero 
	UN
	93.2
	34

	3
	panel metálico para cubierta calibre 30 mm. Con aislamiento en Poliuretano  LONGITUD : 5.2 MTS
	Panel metálico para Cubierta  cara externa en acero galvanizado con pre pintado electroestático, COLOR AZUL RAL 5005 , Inyectado en línea continua  con Aislamiento en Poliuretano expandido (PUR) de alta densidad (libre de HCFC para protección del medio ambiente), cara interna en acero  galvanizado pre pintado Cal 28 RAL 9002. Ancho útil de 1m. Espesor 30 mm. Longitud de pieza: 5.2 m . COLOR: AZUL (RAL 5005) Pintura electrostática. Incluye platinas, tornillos autoperforantes y tornillos avellanados para instalación.  Incluye  perfiles para terminaciones en el alero.
	UN
	223
	48

	4
	panel metálico para cubierta calibre 30 mm. Con aislamiento en Poliuretano  LONGITUD : 2.65 MTS
	Panel metálico para Cubierta  cara externa en acero galvanizado con pre pintado electroestático, COLOR AZUL RAL 5005 , Inyectado en línea continua  con Aislamiento en Poliuretano expandido (PUR) de alta densidad (libre de HCFC para protección del medio ambiente), cara interna en acero  galvanizado pre pintado Cal 28 RAL 9002. Ancho útil de 1m. Espesor 30 mm. Longitud de pieza: 2.65 m . COLOR: AZUL (RAL 5005) Pintura electrostática. Incluye platinas, tornillos autoperforantes y tornillos avellanados  para instalación.  Incluye perfiles para terminaciones en el alero 
	UN
	65.12
	20

	5
	panel metálico para cubierta calibre 30 mm. Con aislamiento en Poliuretano  LONGITUD : 4.5 MTS
	Panel metálico para Cubierta  cara externa en acero galvanizado con prepintado electroestático, COLOR AZUL RAL 5005 , Inyectado en línea continua  con Aislamiento en Poliuretano expandido (PUR) de alta densidad (libre de HCFC para protección del medio ambiente), cara interna en acero  galvanizado pre pintado Cal 28 RAL 9002. Ancho útil de 1m. Espesor 30
mm. Longitud de pieza:4.5 m . COLOR: AZUL (RAL 5005) Pintura electrostática. Incluye platinas, tornillos autoperforantes y tornillos avellanados  para instalación.  Incluye  perfiles para terminaciones en el alero. 
	UN
	165
	14

	6
	panel metalico para cubierta calibre 30 mm. Con aislamiento en Poliuretano  LONGITUD : 4.0 MTS
	Panel metálico para Cubierta  cara externa en acero galvanizado con prepintado electroestático, COLOR AZUL RAL 5005 , Inyectado en línea continua  con Aislamiento en Poliuretano expandido (PUR) de alta densidad (libre de HCFC para protección del medio ambiente), cara interna en acero  galvanizado prepintado Cal 28 RAL 9002. Ancho útil de 1m. Espesor 30
mm. Longitud de pieza:4.0 m . COLOR: AZUL (RAL 5005) Pintura electrostática. Incluye platinas, tornillos autoperforantes y tornillos avellanados  para instalación.  Incluye  perfiles para terminaciones en el alero.
	UN
	85
	40

	7
	Caballete en panel metálico para cubierta longitud de desarrollo: 3 MTS
	Panel metálico para Caballete cara externa en acero galvanizado prepintado, Cal 28 RAL 9002, cara interna en acero galvanizado
pre pintado, Cal 28 RAL 9002. Longitud de desarrollo = 8 m COLOR: Verde (RAL 5005) Pintura electrostática. Incluye platinas, tornillos autoperforantes y tornillos avellanados  para instalación
	UN
	36
	36

	8
	Lámina limatesa metálica longitud de desarrollo = 4.7 metros
	Panel metálico para LIMATESA cara externa en acero galvanizado prepintado, Cal 28 RAL 9002, cara interna en acero galvanizado
pre pintado, Cal 28 RAL 9002. Longitud de desarrollo = 4.7 m COLOR: Verde (RAL 5005) Pintura electrostática. Incluye platinas, tornillos autoperforantes y tornillos avellanados  para instalación.
	UN
	28
	28

	9
	TRANSPORTE
	Transporte de material desde la ciudad de Villavicencio hasta la ciudad de Puerto Carreño en la dirección Carrera 13 No. 25-11C Barrio Santa Helenita
	TN
	4
	4



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

EL PROPONENTE DEBERÁ ENTREGAR LA FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO SOLICITADO

· El proponente que no haya diligenciado la totalidad de los ítems requeridos por Parques Nacionales no será objeto de evaluación y su propuesta será rechazada.
· El proponente deberá cotizar el valor total de cada uno de los ítems establecidos en los cuadros anteriores para los artículos solicitados y presentar la descripción de cada uno, el cual debe cumplir en todo caso con las especificaciones técnicas mínimas exigidas, es decir, deben cotizar la totalidad de los servicios requeridos. No se aceptan propuestas parciales.
· La posible ambigüedad en las especificaciones técnicas no exime al contratista de entregar bienes de primera calidad y que correspondan al precio de mercado.

2  OBLIGACIONES 

2.1.1. Obligaciones del Contratista.

a. Entregar los elementos en la sede administrativa con dirección Carrera 13 No. 25-11C Barrio Santa Helenita en el municipio de Puerto Carreño del departamento del Vichada.  
b. Garantizar la oportuna y eficaz prestación del objeto contratado, respondiendo por la calidad de los bienes suministrados y cumpla con las características requeridas. 
c. Reemplazar los elementos que por cualquier motivo sean catalogados como defectuosos, para lo cual el supervisor del contrato comunicará por escrito al contratista la situación presentada y este (el contratista) en un término razonable de ocho (8) días hábiles, efectuará la reposición de los bienes en el lugar indicado por la entidad. 
d. Garantizar la calidad de los bienes entregados asegurando su procedencia, los bienes deberán ser nuevos y cumplan con las características ofrecidas y de la mejor calidad.
e. Responder sin perjuicio de la garantía, por la calidad de los elementos adquiridos.
f. Mantener indemne a la entidad por las reclamaciones que se deriven con ocasión a la ejecución contractual.
g. Acatar y cumplir las instrucciones que el Supervisor le imparta en relación con el objeto contractual.
h. Presentar ante la entidad la correspondiente facturación de conformidad con las normas vigentes, adjuntando soporte de paz y salvo en el pago de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales correspondientes al último periodo de pago.
i. Realizar los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social en Salud y Pensiones de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Ley 797 de 2003, artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y demás normas que la complementen, sustituyan o modifiquen; en todos los casos si hubiere lugar a ello. El Contratista deberá presentar al Supervisor de la Orden copia del pago correspondiente a los aportes de Salud y Pensión, la cual deberá adjuntarse a la constancia de cumplimiento del contratista para efectuar el pago correspondiente. 
j. Constituir las garantías exigidas y mantener su vigencia.
k. mantener fijos los precios de los productos ofrecidos durante la ejecución del contrato
l. Cumplir Las demás obligaciones que se deriven de los presentes términos de referencia y de la naturaleza del contrato.
[bookmark: _GoBack]

Bajo la gravedad del juramento y de conformidad con lo exigido en el presente proceso, me permito certificar que: 

El proponente que represento conoce y acepta el contenido de las Especificaciones Técnicas, estipuladas en el Presente Documento, de sus proformas y anexos, así como el de cada una de las Adendas expedidas al mismo; 

Atentamente: 


Razón Social……………………………………………………………………… Nombre…………………………………………………………………………..… 
Dirección………………………………………………………………………..… 
E-mail…………………………………………………………………………… 
FAX……………………………………………………………………………… 
FIRMA:
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Dirección Territorial Orinoquia
Carrera 39 No. 26c - 47 Villavicencio, Colombia
Teléfono: 6819000
 www.parquesnacionales.gov.co
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