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FORMATO 3 – Aceptación de especificaciones Técnicas
Proceso de Selección de Mínima Cuantía No. Mínima Cuantía No. MC-16-2022
OBJETO: Contratar el suministro de materiales para la adecuación de la bodega de Arqueología la cual está ubicada en la carrera 73a No. 69a 36 en el barrio Boyacá Real en la ciudad de Bogotá D.C. con ocasión a la ola invernal. Circular 005 de 2022 de Presidencia.


El suscrito, _________, mayor de edad y vecino de la ciudad de Bogotá, identificado con cédula de ciudadanía No. ____________ actuando en nombre y representación de_________________ con NIT No. ___________, en el marco del proceso de selección de Mínima Cuantía No. MC-16-2022, manifiesto que con la firma de la presente carta acepto integralmente las especificaciones técnicas mínimas y las obligaciones contenidas en los estudios previos y demás descripciones contenidas en la invitación pública.  

Manifiesto mi compromiso al cumplimiento del objeto contractual en caso de que el proceso de selección me sea adjudicado. 
Manifiesto haber efectuado en forma personal, un análisis detallado, minucioso y exhaustivo de las especificaciones técnicas mínimas contenidas en la invitación pública, sus adendas, sus anexos, así como de los demás documentos del proceso de selección de mínima cuantía.
Manifiesto que mi aceptación expresa de las condiciones técnicas, da lugar a que bajo ningún motivo me exoneraré de la responsabilidad que me acude a su cumplimiento.
1. Me comprometo a entregar en el lugar de ejecución los siguientes materiales con las características solicitadas: 

	ÍTEM
	MATERIALES
	UND
	CANT

	
	
	
	

	1
	PINTURA VINILO TIPO 1 LAVABLE COLOR BLANCA POR 5 GALONES
	UND
	20

	2
	ROLLO DE MANTO AUTOADESHIVO X 10 M
	UND
	10

	3
	TUBOS DE SILICONA 280 ml
	UND
	5

	4
	CANECA DE EMULSION ASFALTICA X 5 GALONES
	UND
	5

	5
	ROLLO DE TELA POLIESTER x 100M
	UND
	6

	6
	LAMINAS DE DRYWALL
	UND
	12

	7
	PARAL PARA DRYWALL BASE 6
	UND
	16

	8
	CANAL PARA DRYWALL BASE 6
	UND
	14

	9
	CINTA PAPEL
	UND
	3

	10
	TORNILLOS PARA DRYWALL
	UND
	100

	11
	TORNILLOS ESTRUCTURA
	UND
	100

	12
	CANECA DE SUPERMASTIK X 5 GALONES
	UND
	2

	13
	SIKAFLEX BLANCO
	UND
	8

	14
	CHAZO TORNILLO 5/16"
	UND
	200

	15
	RODILLOS DE FELPA 9"
	UND
	12

	16
	BROCHA DE 4"
	UND
	8

	17
	BAYETILLA BLANCA,  Algodón 100% Color blanca
Fileteada Metro (70 x 100) bordes fileteados, sin mota de bayetilla blanca.
	UND
	30

	18
	BAYETILLA ROJA, Algodón 100% Color Roja Fileteada
Metro (70 x 100) bordes fileteados, sin mota de bayetilla roja
	UND
	30

	19
	[bookmark: _GoBack]CEPILLO PARA LAVAR - PLANCHITA, Cepillo de mano tipo plancha, liviano  plantilla fabricada en polietileno con sistema para fácil agarre y fibra semi suave.
	UND
	10

	20
	DESENGRASANTE MULTIUSOS, Unidad - Galón  de 3.750 ml
	UND
	6

	21
	FILTRO PARA GRECA, filtro de tela para greca de 1/2 libra, 
	UND
	12

	22
	PAPEL HIGIENICO JUMBO DOBLE HOJA 250 MTS, Papel higienico jumbo:  Debe estar libre de cualquier defecto que pueda perjudicar su uso o deterioro a su apariencia. Longitud total del rollo: mínimo 250 m Textura Suave al tacto, libre de impurezas. Color Blanco uniforme Sin fragancia. Hoja doble. Empaque y rotulado 
	UND
	40

	23
	RECOGEDOR PLASTICO, Recogedor plástico de piso con palo  de 1 mt  de largo, con banda de caucho,  • Mango en Madera: 100 cm mínimo. 
• Alto de base: 12,7cm mínimo. 
• Ancho de la base: 32,4 cm mínimo. 
• Profundidad de la base: 28,6 mínimos.
• El recogedor debe ser de plástico
• Recogedor plástico de piso con palo  de 1 mt  de largo, con banda de caucho.
• El palo se debe enroscar en la base de plástico.
• Varios colores
	UND
	5

	24
	TOALLA DE PAPEL PARA MANOS, Toalla de mano en papel, doblada en z,  Tamaño: 21 x 24 cm x hoja, 150 toallas por paquete, Papel absorbente, suave y desechable utilizado para la higiene humana, color blanco.
	UND
	48

	25
	VARSOL , Unidad - Galón  de 3.750 ml
	UND
	4

	26
	VASO BIODEGRABABLE PARA TINTO 50 UNIDADES, Vaso de cartón biodegradable 7 onzas paquete por 50 unidades, decorado, empacado en plástico
	UND
	48

	27
	Soplador, 600W STPT600-B3, Motor de 600 Watts para poder responder a las aplicaciones del profesional, Velocidad variable para mayor versatilidad en la aplicaciones, Bloqueo de encendido mayor comodidad en el uso continuo, Mango texturizado para mayor agarre durante el uso, Acceso de carbones externo para un mantenimiento rápido por cambio de carbones, Potencia:  600 W, Velocidad sin carga:  6,000 - 16,000 rpm, Flujo de aire:  3,5 m3/ min (124 cfm ), Interruptor:  Con bloqueo de encendido,  Funciones:  Soplado y aspirado, con bolsa para polvo, Peso:  1,7 Kg (3,7 lbs)
	UND
	1

	28
	Candados de seguridad:  candado de Zinc recubieto 51 mm pvc,Y220/51/118 Cuerpo en acero y zinc laminado, Gancho en acero endurecido, Incluye 3 llaves, Para uso en exteriores, resistencia en condiciones extremas, Doble bloqueo con esferas, Cilindro de 5 pines
	UND
	2

	29
	Estibas en madera, 100 x 120 x 15
	UND
	30

	30
	Caja Cartón, cartón nuevo y reciclable, Medidas: 60cm de Largo, 40cm de Ancho 40cm de Alto
	UND
	40

	31
	Rollo plástico polietileno blanco translúcido, muy ligero, incoloro, no es tóxico. Rollo de 1.70 de ancho por 50 mts
	UND
	1

	32
	canastas plásticas color negro, toda perforada en barras, largo 60 CM * ancho  40 CM * alto 25 CM
	UND
	40

	33
	overoles anti fluidos, Traje de bioseguridad overol unisex fabricado en tela anti fluido impermeable resistente. Excelente confección con resorte para mangas, botas y capota completo. Adicional a ello, cuenta con resorte para cintura parcial.
	UND
	2



1. Los materiales y equipos serán puestos en sitio, es decir en la carrera 73a No. 69a 36 en el barrio Boyacá Real en la ciudad de Bogotá D.C, por lo que el contratista debe sufragar los gastos de transporte.
2. Los materiales y equipos deberán ser entregados en una sola entrega (no se admite entregas parciales), el cual será coordinado con el supervisor. 
3. Los materiales deberán cumplir a lo descrito en cada ítem.
4. Los materiales deberán ser nuevos y de primera mano, cumpliendo con la calidad prevista para la realización de las actividades.
5. Los equipos deberán estar en perfectas condiciones de trabajo, limpieza y funcionabilidad.


Plazo de ejecución: Veinte (20) días calendario a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. 

Lugar de ejecución: Los materiales objeto del contrato se entregará en las instalaciones del Repositorio de Arqueología, ubicado en la carrera 73a No. 69a 36 en el barrio Boyacá Real en la ciudad de Bogotá D.C.



Firma representante legal: 
Nombre:
Documento de Identidad: 
Dirección:
Correo electrónico:
Teléfonos:



1

Calle 12 N° 2-41 Bogotá D.C., Colombia. Conmutador: (601) 4440544 – Fax: 4440530
contactenos@icanh.gov.co/ www.icanh.gov.co
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