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PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No. 02 DE 2022

El objeto a contratar corresponde a “ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y VARIOS DE LA INSTITUCION EDCUATIVA LICEO DE SANTA LIBRADA
 (
ITEM
DESCRIPCIÓN
UND
CANTIDAD
VALOR
1
MANTENIMIENTO
 
PREVENTIVO
 
A
 
SUBESTACIÓN
 
DE
 
300
 
kVA
1.1
Mantenimiento
 
preventivo
 
con
 
apagado
 
a
 
subestación
 
300kVA
Un.
1
2
REDISTRIBUCIÓN
 
Y
 
BALANCEO
 
DE
 
CARGAS
2.2
Redistribución
 
y
 
balaceo
 
de
 
cargas
Un.
1
3
CONSTRUCCIÓN
 
DE
 
REDES
 
ELÉCTRICAS
3.1
Tendido
 
de
 
Conductor
 
de
 
cobre
 
en
 
ducto
 
subterráneo
 
No.
 
1/0
 
AWG
 
-
THW
m
10
3.2
Tendido
 
de
 
Conductor
 
de
 
cobre
 
en
 
ducto
 
subterráneo
 
No.
 
2
 
AWG
 
-
THW
m
16
3.3
Tendido
 
de
 
Conductor
 
de
 
cobre
 
en
 
ducto
 
subterráneo
 
No.
 
4
 
AWG
 
-
THW
m
20
3.4
Tendido
 
de
 
Conductor
 
en
 
ducto
 
(3
 
x
 
12
 
AWG)
 
Cu
m
650
3.5
Instalación
 
de
 
Sistema
 
de
 
Puesta
 
a
 
tierra
 
en
 
Red
 
de
 
Baja
 
Tensión
subterránea.
Un.
10
3.6
Luminaria
 
LED
 
hermética
 
2x18W
 
luz
 
blanca.
Un.
80
3.7
Luminaria
 
LED
 
Potencia
 
entre
 
30W;
 
flujo
 
luminoso
 
entre
 
4.500
 
y
9.000m;
 
temperatura
 
de
 
color
 
entre
 
4.000
 
y
 
5.000K;
 
Índice
 
de
Un.
12
3.8
Desmantelamiento
 
y
 
rebobinado
 
de
 
redes
 
de
 
Baja
 
Tensión,
 
incluye
 
el
retiro
 
de
 
luminarias
 
y
 
equipos.
Km
0,3
3.9
Tubería
 
metálica
 
de
 
1/2"
 
x
 
6m,
 
adosada.
Un.
129,42
3.10
Afloramiento
 
de
 
circuito
 
en
 
tubo
 
IMC
 
de
 
1/2",
 
conexión
 
a
 
tablero.
Un.
10
3.11
Caja
 
de
 
inspección
 
para
 
CS274
 
fundida
 
en
 
concreto
 
de
 
3000
 
psi
 
y
 
reforzada
 
con
 
marco
 
en
 
ángulo
 
de
 
2
 
1/2"
 
X
 
3/16".
 
Con
 
tapa
 
de
 
concreto
 
de 4000 psi con marco metálico (platina 2 1/2" x 3/16" tipo PDR A - 37);
 
con
 
varilla
 
de
 
refuerzo
 
de
 
3/8"
 
tipo
 
PDR
 
60
 
corrugada,
 
y
 
refuerzo
externo
 
en
 
los
 
ángulos
 
con
 
platina
 
de
 
3/16".
Un.
2
3.12
Concreto
 
de
 
3000
 
psi
 
(para
 
reparación
 
de
 
pavimento
 
rígido,
 
resane
 
de
brecha
 
en
 
concreto)
m3
1
4
REAJUSTE
 
DE
 
BANCO
 
DE
 
CONDENSADORES
4.1
Reajuste
 
de
 
banco
 
de
 
condensadores
Un.
1
5
LEVANTAMIENTO
 
Y
 
DIGITALIZACIÓN
 
DE LA
 
INFORMACIÓN
5.1
Levantamiento
 
de
 
plano
 
AS-built
 
o
 
de
 
obra
 
construida,
 
georeferenciada,
 
MT
 
y
 
BT, incluye
 
registro
 
fotográfico, copia
 
física
 
y
 
archivos en
 
CD.
Un.
1
5.2
Instalación
 
de
 
marquillas
 
de
 
identificación
 
a
 
protecciones
Un.
12
5.3
Instalación
 
de
 
Placas
 
de
 
identificación
 
a
 
transformadores
 
y
 
controles
Un.
1
VALOR
 
ANTES
 
DE
 
IVA
IVA
TOTAL
)OFERTA ECONOMICA
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