ANEXO Nº. 6
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS

	ÍTEM No.
	DESCRIPCIÓN DEL BIEN / SERVICIO
(1)
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD
	MARCA / REFERENCIA OFERTADA                                          (por favor escriba la marca y referencia del producto ofertado)

	ADQUIRIR DRONES (Aeronave no tripulada UAS) PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD (DISEG) del COGFM (Incluye: Suministro, transporte, cargue, descargue, componentes y accesorios del bien; y la mano de obra y el uso de herramientas menores de propiedad del proveedor necesarias para su prueba y puesta en funcionamiento) TODO INCLUIDO.
	

	1
	DRON.
	UNIDAD
	2
	

	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO
	

	CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL DRON (UAS)
	

	[bookmark: _GoBack]Características individuales de cada dron (UAS):
1. Peso máximo al despegue (Max Takeoff weight): ente 1000 gramos y 1200 gramos.
2. Estructura plegable con las siguientes dimensiones, así: 
. Plegado: 214×91×84 mm, (largo × ancho × alto).
. Desplegado: 322×242×84 mm (largo × ancho × alto).
. Desplegado + Spotlight (foco):  322x242x114 mm (largo × ancho × alto).
. Desplegado + Beacon (baliza): 322x242x101 mm (largo × ancho × alto).
. Desplegado + Speaker (altavoz): 322x242x140 mm (largo × ancho × alto).
3. Velocidad máxima de ascenso: 
. entre 4 m/s y 6 m/s (metros por segundo) en modo S.
4. Velocidad máxima de descenso: 
. entre 4 m/s y 5 m/s (metros por segundo) en modo S.
5. Velocidad máxima (cerca al nivel del mar – sin viento): 
. entre 50 y 75 Km/h (sin viento).
6. Altitud máxima de despegue: entre 5000 y 7000 m (sobre el nivel del mar).
7. Tiempo máximo de vuelo (sin viento): 
. entre 29 y 31 minutos como mínimo a velocidad constante de 25 km/h.
8. Tiempo máximo de vuelo estacionario: 
. entre 28 y 30 minutos con accesorios.
9. Máxima resistencia a la velocidad del viento:
. entre 9 y 11 m/s.
10. Rango operacional de temperatura: 
. -8°C hasta 40°C.
11. Frecuencias de operación: 
. entre 2.400 - 2.483GHz a 5.725 - 5.850 GHz.
12. Frecuencia de operación:
. 2,400-2,4835 GHz.
. 5.725-5.850 GHz.
13. Global Navigation Satellite System (GNSS): 
. GPS + GLONASS.
14. Capacidad interna de almacenamiento: 
. entre 22 GB y 26 GB.
15. Un (1) juego de cuatro (4) hélices de bajo ruido (propelas).
16. Incluye tren de aterrizaje.
17. Una (1) luz LED.
18. Aplicación de operación (software) y firmware gratuitos y preinstalados.

	COMPONENTES DEL DRON (UAS)

	CAMARA VISUAL

	Características individuales en cada dron:
1. Cantidad: Una (1).
2. Sensor:
. CMOS de 1/2".
. Pixeles efectivos: 
. 48 MP.
3. Lentes: 
. FOV: aprox 84°.
. Equivalente al formato de 35 mm: 24 mm.
. Apertura: f/2.8.
. Emfoque: 1 m a ∞.
4. Rango ISO: 
. Video: 100-12800 (auto).
. Fotos:100-1600 (auto).
5.  Zoom digital:
. entre 30 x y 32 x.
6. Tamaño máximo de imagen:
. 8000 x 6000.
7. Modos de fotografía fija: 
. Disparo único intervalo 2/3/5/7/10/15/20/30/60s.
. Panorama: Esfera.
8. Modos de grabación de video: 
. 4K Ultra HD: 3840×2160 30fps.
. FHD: 1920×1080 30fps.
9. Formato de video:
. MP4 o 4K
10. Tasa máxima de bits en video:
. entre 90 y 100 Mbps.
11. Formato de foto:
.  JPEG o JPG.

	CÁMARA TÉRMICA

	Características individuales en cada dron:
1. Cantidad: Una (1).
2. Zoom Digital entre 14X y 16X.
3. Sensor:
. Microbolómetro VOx no refrigerado.
4. Resolución del sensor: 
. 640 x 512 @ 30 Hz.
5. Tamaño del pixel:
. 12 µm (micras).
6. Banda espectral: 
. 8-14 µm (micras).
7. Longitud focal: 
. Aprox. Equivalente al formato de 9 mm y 35 mm: aprox. 38 mm
8. Metodo de medición:
. Medidor puntual, Medición de área.
9 Rango de escena:
. Ganancia alta (high gain): -40° a +150°C.
. Ganancia baja (low gain):  -40° a +550°C.
10. Formato de foto: 
. R-JPEG.
11. Formato de Video: 
. MP4.
12. FFC Manual / Auto.
13. Resolución del sensor:
. 640 × 512 a 30 Hz.
14. Precisión de la temperatura térmica:
. Medición: ± 2℃ o ± 2%, lo que sea mayor.

	SISTEMA DE SENSORES

	Características individuales en cada dron:
1. Cantidad: Un (1) sistema de sensores (Superior, inferior, adelante, atrás y laterales).
2. Sistema de detección o sensores: 
. Detección de obstáculos omnidireccional.
3. Parte delantera:
. Rango de medición de precisión: 0,5 - 20 m.
. Rango detectable: 20 - 40 m.
. Velocidad de detección efectiva: ≤ 14 m/s.
. FOV: Horizontal: 40°, Vertical: 70°.
4. Parte posterior – trasera: 
. Rango de medición de precisión: 0,5 - 16 m.
. Rango detectable: 16 - 32 m.
. Velocidad de detección efectiva: ≤ 12 m/s.
. FOV: Horizontal: 60°, Vertical: 77°.
5. Parte superior: 
. Rango de medición de precisión: 0,1-8 m.
6. Parte inferior: 
. Rango de medición de precisión: 0,5 -11 m.
. Rango detectable: 11-22 m.
7. Costados: 
. Rango de medición de precisión: 0,5 - 10 m.
. Velocidad de detección efectiva: ≤ 8 m/s.
. FOV: Horizontal: 80°, Vertical: 65°.
8. Entorno operativo: 
. Adelante, Atrás y Laterales: Superficie con patrón claro e iluminación adecuada (lux > 15).
. Hacia arriba: Detecta superficies reflectantes difusas (>20%) (paredes, árboles, personas, etc.)
. Hacia abajo: Superficie con patrón claro e iluminación adecuada (lux > 15) Detecta superficies reflectantes difusas (>20%) (paredes, árboles, personas, etc.)

	GIMBAL

	Características individuales en cada dron:
1. Cantidad: Uno (1).
2. Rango mecánico: 
. Inclinación: -135 +45°.
. Panorámica: -100 + 100°.
3. Rango controlable: 
. Inclinación: -90– +30°.
. Panorámica: -75 +75°.
4. Estabilización: 3 ejes (Inclinación, balanceo, panorámica).

	CONTROL REMOTO INTELIGENTE

	Características individuales en cada dron:
1. Cantidad: (uno (1).
2. Frecuencia de operación: 
. 2.400 - 2.483 GHz.
. 5.725 - 5.850 GHz.
3. Distancia máxima de transmisión (sin obstrucciones, sin interferencias): 
. 2.400 - 2.483 GHz; 5.725 - 5.850 GHz.
. entre 6000 m y 10000 m.
4. Rango de temperatura para operación: 
. - 20℃ - 40℃.
5. Potencia de transmisión (EIRP): 
. 2.400 - 2.483 GHz.
. 5.725-5.850 GHz.
6. Capacidad de almacenamiento: 
. ROM 16 GB + Micro SD.
7. Puerto de salida de video:
. HDMI.
8. Batería integrada:
. Tipo: 18650 Li-po.
. Modo de carga: Cargador USB a 12V/2A potencia nominal 15 W.
. Tiempo de carga: 2 horas (con Cargador USB a 12V/2A).}
9. Corriente/voltaje de funcionamiento:
. 1800mA = 3.83V.
10. Duración de la batería:
. Batería incorporada Aprox. 2,5 horas.
11. Peso:
. Aprox. 630 gr.
12. Tamaño:
. Plegado sin joystick: 177.5 x 121.3 x 40mm.
. Desplegado con joystick: 177.5 x 181 x 60mm.
13. Pantalla.
. Ultrabrillante de 5.5" y 1080 p.

	BATERÍAS

	Características individuales en cada dron:
1. Cantidad: Dos (2).
2. Batería de vuelo inteligente de capacidad: 3850 mAh.
3. Voltaje: 15.4 V.
4. Voltaje de carga máximo. 17.6 V.
5. Tipo de batería: LiPo. 
6. Energía: 59.29 Wh.
7. Peso neto: aprox 297 gr.
8. Rango de temperatura de carga: 5℃ a 40℃.
9. Rango de temperatura de operación: -10℃ a 40℃.
10. Potencia máxima de carga: 80 W.

	BEACON (BALIZA)

	Características individuales en cada dron:
1. Cantidad: Uno (1).
2. Dimensiones: 
. 68x40x27.8mm.
3. Tipo de puerto: 
. USB Micro.
4. Energía: 
. Promedio 1.6W.
5. Rango operacional: 
. 5000m.
6. Intensidad de la luz: 
. Ángulo mínimo: 55 cd.
. Intensidad de luz: 157 cd.

	SPOTLIGHT

	Características individuales en cada dron:
1. Cantidad: Uno (1).
2. Dimensiones:  
. 68x60x41 mm.
3. Tipo de puerto: 
. Micro USB.
4. Rango operacional: 
. 30 mt.
5. Power: 
. Max 26W.
6. Iluminación: 
. FOV17°, Max: 11lux a 30 mt en línea recta.

	SPEAKER

	Características individuales en cada dron:
1. Cantidad: Uno (1).
2. Dimensiones: 
. 68x55x65 mm.
3. Tipo de puerto: 
. USB Micro-B.
4. Energía: 
. Max 10W.
5. Decibeles: 
. 100 db a 1 metro de distancia.
6. Tasa promedio de datos (bitrate):
. 16Kbps.

	MODULO RTK

	Características individuales en cada dron:
1. Cantidad: Uno (1).
2. Dimensiones:  
. 69x69x59 mm.
3. Tipo de puerto: 
. Micro USB.
4. Precisión de Posicionamiento RTK: 
. En RTK FIX 1cm+ 1ppm (horizontal) / 1.5 cm+1ppm (vertical)

	ACCESORIOS DEL DRON (UAS)

	Características individuales por dron:
1. Cinco (5) baterías adicionales de acuerdo con las especificaciones anteriormente descritas en el componente de baterías. (En total son siete (7) baterías; dos (2) que vienen como componentes del dron y cinco (5) adicionales como accesorios del dron). 
2. Un (1) cargador de baterías con conector para plug de vehículos (américa) de 80 W y protección contra voltajes bajos.
3. Dos (2) juegos de cuatro (4) hélices de bajo ruido cada uno (propelas) adicionales. (En total son tres (3) juego de cuatro (4) hélices de bajo ruido cada uno; un (1) juego como componente del dron y dos (2) juegos como accesorios del dron).   
4. Un (1) puerto múltiple para carga de baterías.
5. Un (1) adaptador de batería externa con puerto USB tipo A.
6. Una (1) maleta de transporte.

	DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

	. El contratista seleccionado debe adjuntar al momento de la entrega del bien, toda la información técnica de este (manuales de fabricación, ficha técnica, etc.).

	CRONOGRAMA

	. Dentro de los cinco (5) primeros días calendario del plazo de ejecución, el oferente seleccionado deberá presentar un cronograma con las actividades relacionadas con la ejecución del objeto del contrato, para aprobación del supervisor del contrato.

	GARANTÍA

	. El término de la garantía técnica o garantía legal de conformidad con el art. 7, 8, 9 y 11 de la Ley 1480 de 2011. Para los bienes suministrados será de doce (12) meses, contados a partir de la suscripción del acta de recibo a satisfacción de los bienes firmada por parte del representante de la empresa o su representante autorizado y el supervisor del contrato.

Adicionalmente, durante el periodo de garantía se deberá cumplir con los siguientes requerimientos:

 . El contratista se compromete deberá proceder a reparar o reemplazar, sin costo adicional para el Ministerio de Defensa Comando General, los equipos que resulten de mala calidad, con defectos de fabricación o que fallen durante la operación, estos elementos deberán ser remplazados por el contratista en el sitio donde se encuentre.
. Se contará con un máximo de treinta (30) días calendario para efectuar la reparación de los equipos en el país o máximo noventa (90) días calendario para reparación en el exterior. El plazo para la reparación en el exterior incluye el tiempo necesario para el transporte y trámites de exportación, importación y nacionalización a que haya lugar. El proveedor se reserva el derecho de reemplazar totalmente el equipo, si así lo considera necesario.
. Los gastos de transporte, exportación, importación, impuestos y demás, a que haya lugar durante el proceso de reparación y cambio de los equipos y partes por garantía, serán asumidos por el Contratista.
. Así mismo, por cada equipo que sea enviado a reparación, el proveedor deberá entregar en reemplazo y mientras dure la reparación, un repuesto de idénticas características y que cumpla con todas las especificaciones y funcionalidades.  

. El contratista se compromete a llevar a cabo dos (2) visitas post venta con el fin de realizar mantenimiento preventivo, dentro de los doce (12) meses siguientes al recibo a satisfacción de los bienes adquiridos, sin que esto cause o genere costo adicional al COGFM. 

	OTRAS CONDICIONES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

	. Los bienes deben ser nuevos, no se aceptan bienes remanufacturados o dañados o con defectos de fabricación.
. Deberán entregarse debidamente empacados.
. El precio total de cada dron (UAS) incluye todos y cada uno de los componentes requeridos; al igual que el de todos y cada uno de los accesorios requeridos.
. Suministrar las instrucciones, en idioma español (o traducción simple al idioma Español), para el armado, el desarmado, el mantenimiento y la correcta utilización de los bienes de acuerdo con la naturaleza de este(os).
. Al momento de la entrega de los bienes, y con el fin de pasar la inspección visual y de funcionamiento, y aprobación de estos por parte del supervisor, el contratista deberá contar con el personal necesario y experimentado, sin que esto genere costo adicional para el COGFM, con el fin de armar y probar funcionalmente los bienes; de desarmarlos y de reempacarlos. Lo anterior, en coordinación con el supervisor del contrato. 
. Se debe realizar una transferencia de conocimiento relacionada con el funcionamiento y mantenimiento básicos los bienes suministrados. Esta transferencia de conocimiento deberá tener una intensidad mínima de dieciséis (16) horas y se dictará para tres (3) funcionarios del COGFM e incluye la expedición y entrega de un certificado de asistencia para cada uno de los funcionarios asistentes, expedido por el contratista. El lugar en donde se dicte esta transferencia de conocimiento será coordinada entre el representante del contratista y el supervisor del contrato, de todas maneras, deberá ser llevada a cabo en la ciudad de Bogotá D.C., sin que esto genere o cause costo adicional para el COGFM.
. Los envases y embalajes deben ser reciclables o reutilizables y se debe minimizar cantidad Sin que afecte la protección de los productos, dentro de la oferta esto debe estar explícito.
. Los equipos electrónicos deben contemplar la eficiencia energética. con el fin de hacer un uso eficiente de los recursos naturales, mediante la ficha técnica del producto.
. Cumplir con el protocolo de bioseguridad MDN-COGFMPROGESHU-DIPEC.GI.95.1-2 V. 04 de fecha 19 de enero de 2022, expedido por el Comando General de las Fuerzas Militares y aquel que lo modifique o derogue.

	NOTA 1: Los ítems a adquirir pueden ser objeto de importación y trámites de nacionalización. Los precios de referencia incluyen todos los gravámenes y gastos relacionados con las posibles actividades y gestiones mencionadas, y por lo tanto en caso de darse, no generarán costo adicional para el COGFM. Los precios deberán ser ofertados en pesos colombianos, para lo anterior, el oferente deberá hacer el análisis necesario en lo que respecta a la TRM a usar, para el respectivo cálculo en pesos colombianos




_____________________, identificado con cc No_______________________ Expedida en _________________, actuando en calidad de representante legal de la firma (o persona natural), manifiesto que cumplo con todas las especificaciones técnicas contempladas en el anexo técnico del proceso de selección y me comprometo a prestar los servicios bajo las condiciones técnicas requeridas por el Comando General, sin condición alguna. 

Así mismo declaro bajo la gravedad del juramento, comprometiendo nuestra responsabilidad personal e institucional de las personas jurídicas que representamos, que la información antes consignada es totalmente cierta, corresponde única y exclusivamente a la entidad que representamos.

Para constancia firmo, en la ciudad de Bogotá a los ________________ 





NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
CC.
Representante Legal
Empresa:
NIT.
