ANEXO TÉCNICO 

	MODELO
	No inferior al año de entrega. Debe ser nuevo.

	TIPO VEHÍCULO
	Camión táctico con capacidad mínima 5600 kg

	CAPACIDAD DE CARGA
	Mínimo 5600Kg

	NIVEL DE EMISIONES
	Mínimo Euro IV

	DISTANCIA ENTRE EJES
	Mínimo 3700 mm

	LONGITUD CARROZABLE
	Mínimo 4900 mm.

	BASTIDOR
	Sección de Canal Escalonado

	

INTERIOR DEL VEHÍCULO
	Dotado con los elementos de fábrica para su funcionamiento, confort y seguridad de los pasajeros, entre otros: asientos delanteros independientes, asientos traseros tipo banca - baúl, paneles,
parasoles, tablero de instrumentos, consola, tapetes, los demás ofrecidos en la ficha técnica original del vehículo.

	
EXTERIOR DEL VEHÍCULO
	Dotado con los elementos de fábrica para su funcionamiento, estabilidad mecánica y seguridad, entre otros: molduras, marcos, salpicaduras, manijas, protectores los demás ofrecidos en la ficha técnica original del vehículo.

	CARROCERÍA
	Camión con furgón unidad táctica con capacidad mínima de 5600 kg



REQUISITOS ESPECÍFICOS

	CARACTERÍSTICAS
	DESCRIPCIÓN TÉCNICA

	TIPO
	Camión con furgón adecuado unidad táctica

	CONTROL DE EMISIONES
	Debe cumplir las disposiciones de ley exigidas por el Ministerio de Transportes y el Ministerio de Medio Ambiente. Mínimo Euro IV

	CAPACIDAD DE CARGA
	Mínimo 5600 Kg.

	TIPO COMBUSTIBLE
	Diésel

	SISTEMA DE INYECCIÓN
	Common Rail

	ALIMENTACIÓN COMBUSTIBLE
	Inyección Directa

	CILINDROS
	4 o 6 en línea o en V

	POSICIÓN MOTOR
	Longitudinal Delantero

	POTENCIA
	Mínimo 152 Hp

	TORQUE
	Mínimo 42 Kg-m

	DESPLAZAMIENTO
	Mínimo 4.500 CC (DENOMINACIÓN COMERCIAL DEL CILINDRAJE)

	ACCIONAMIENTO EMBRAGUE
	Hidráulico.

	TIPO EMBRAGUE
	Monodisco o Doble Disco elemento seco o Húmedo.

	CAJA DE VELOCIDADES
	Tipo mecánica, palanca de cambios al piso o a la consola. Mínimo 05 velocidades adelante y reversa. Sincronizadas.

	SUSPENSIÓN DELANTERA
	Tipo Resorte, Ballestas en eje rígido Semi elíptico. Amortiguadores hidráulicos telescópicos de doble acción.

	SUSPENSIÓN TRASERA
	Ballestas en eje rígido, amortiguadores hidráulicos telescópicos de doble acción.

	DISTANCIA ENTRE EJES
	Mínimo 3700 mm

	TIPO FRENO
	100% Neumático ABS
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	DELANTEROS
	Banda Campana

	TRASEROS
	Banda Campana.

	FRENO DE PARQUEO
	Accionamiento neumático y/o mecánico y/o campana sobre cardan en salida de
caja de transmisión.

	FRENO DE MOTOR
	Tipo válvula de ahogo sobre tubo de escape de accionamiento eléctrico,
mecánico o neumático. Con interruptor.

	TIMÓN
	Lado izquierdo

	TIPO
	Hidráulica de potencia.

	SISTEMA ELÉCTRICO
	12 o 24 voltios. Con capacidad de abastecer los requerimientos de todos los
componentes eléctricos en pleno funcionamiento.

	LUCES E INSTRUMENTOS
	Luces e instrumentos reglamentados por el Ministerio de Transporte, luz tipo LED
en la parte superior de la cabina y exploradoras o luz convencional (opcional), luces laterales a ambos costados de la carrocería,

	LLANTAS Y RINES
	Siete llantas, incluida la de repuesto en su respectivo alojamiento. Las llantas
deben llevar su neumático y protector o en su defecto tubeless.

	CARACTERÍSTICAS RINES Y LLANTAS PARA
ESTE TIPO DE CAMIÓN.
	De dimensiones homologadas por el Ministerio de Transportes. Mínimo diámetro rin 17.5

	CARROCERÍA
El Contratista debe demostrar que cumple con lo dispuesto en El Decreto 1791 de 1996 incluyendo libro de operaciones y registro ante la entidad ambiental competente

	TIPO
	FURGÓN UNIDAD TÁCTICA

	

CERTIFICACIÓN SERVICIO POSTVENTA
	
El contratista tiene la obligación de presentar certificación expedida por el departamento técnico o equivalente del ensamblador o concesionario según sea el caso, en la que conste que el proponente cuenta con el soporte técnico del fabricante en la prestación de todos los servicios técnicos ofrecidos y el suministro de los repuestos para los vehículos ofrecidos por un tiempo mínimo de 10 años.

	

GARANTÍA INTEGRAL:
	
El contratista tiene la obligación de presentar certificación en la cual el concesionario, fabricante o distribuidor autorizado en el país garantice las adecuaciones realizadas a los vehículos y se indique claramente que ofrecen una garantía integral (vehículo – carrocería) previa certificación por parte del mismo avalando a la empresa carrocera que realizará las adecuaciones.




1. Largo total mínimo 5300 mm Exterior y 5150 interior
2. Ancho total mínimo 2300 mm Exterior y 2150 interior
3. Alto total mínimo 2300 mm Exterior y 2150 interior
4. 2 vigas metálicas dobladas en perfil en "U" en lámina HR A36 de ¼” de espesor de alta calidad.
5. Al menos 8 puentes metálicos doblados en perfil en "U" en lámina HR A36 de 1/8” de espesor de alta calidad.
6. Los puentes metálicos serán soldados a las vigas y reforzados con pie de amigo en lámina de acero de SA-36 con espesor mínimo calibre 12.
7. La soldadura que une los componentes estructurales de la carrocería como pisos, marcos y parales debe cumplir con los estándares de la normatividad internacional AWS D 1.3 de confiabilidad de uniones soldadas en estructuras metálicas. Esta especificación aplica también para los accesorios de la carrocería y el proveedor debe demostrar la competencia y el aseguramiento de la conformidad de la soldadura mediante análisis de tintas penetrantes y pruebas de macro ataque. El proponente debe demostrar que cumple con estos procedimientos y la norma técnica Presentando WPS de sus procesos.
8. El Piso de la carrocería debe ser en lámina en lisa calibre 12 en una sola pieza soldado color negro. Adicional debe llevar un sobre piso en PVC/VINILO plástico de tráfico pesado pegado al piso en lamina lisa.
9. El subpiso: debe ser en madera que garantice la vida útil del piso conformado por bandas de 8 cm de ancho por 2 cms de espesor, con separación de 20cm entre una y otra. 
10. Los parales esquineros delanteros deberán ser construidos en lámina HR CR cal 16. Igualmente los esquineros delanteros deberán ir unidos al piso mediante un pie de amigo de 20x20 en lámina cal 12 de espesor.
11. Los parales restantes deben ser fabricados en Lámina CR 16 conformando una Omega del alto del furgón.
12. El furgón debe ser fabricado a través de paneles tipo sándwich, el forro exterior debe ser en lámina galvanizada calibre 22 pegada a los parales con material aislante que permita la refrigeración y la circulación del aire acondicionado y Fibra de Vidrio interior de espesor mínimo de 2.0 mm. Los paneles serán conformados en su interior por un material hidrofogo de densidad uniforme que aíslen térmica y acústicamente la unidad que sea libre a la acción de la humedad y la corrosión.
13. Techo debe ser conformado en una sola pieza en P.R.F.V Pegada entre si a los arco techos, se debe impermeabilizar dicho techo con spray de poliuretano para que no permita el ingreso de agua. No se aceptan uniones remachadas ni impermeabilizadas solo uniones pegadas
14. Paneles de aislamiento de EPS de alto rendimiento térmico densidad controlada (no inyectado) 0% Hidroscópico y retardarte al fuego. Espesor mínimo 40mm.
15. Forros Internos con tecnología PRVP (Laminado Plástico de alta resistencia en mantas de fibra y resina 100% Poliéster libre de estireno superficial, con terminación en Gelcoat de alta temperatura, protección a rayos UV.
16. Espesor minimo de 2.0 mm. 
17. Compuerta Trasera Metálica de Vano de 80 cm de apertura de 180º. con bisagras en acero soldadas al marco de la carrocería, no se admitirán bisagras atornilladas ni en fundición de aluminio. Sistema de Apertura interior y Exterior mediante una chapa metálica de trabajo pesado (no se aceptaran chapas plásticas). Las bisagras irán unidas a las puertas por medio de remache estructural en acero de mínimo ¼” de diámetro.
18. Dos Compuertas Laterales Metálicas de Vano de 80 cms de apertura de 180 grados, con bisagras en acero soldadas al marco de la carrocería, no se admitirán bisagras atornilladas ni en fundición de aluminio. Sistema de Apertura interior y Exterior mediante una chapa metálica de trabajo pesado (no se aceptaran chapas plásticas). Las bisagras irán unidas a las puertas por medio de remache estructural en acero de mínimo ¼” de diámetro.
19. Sistema Eléctrico que cumpla con código RITIE en cable certificado ruteado en la estructura de la carrocería para su protección. Sistema de Totalizador Conmutable de 110 v para tomar energía del exterior o utilizar el generador interno de la unidad, Sistema de Tomas de exteriores así:




· Sistema de Totalizador Conmutable para tomar energía del exterior o utilizar el generador interno de la unidad.
· 2 inversores de 800 W con opción de alimentación al alternador y conmutable a red urbana exterior para conversión a energía 110V con tablero de protección y con 1 extensión de 80 metros c/u en cable encauchetado
· Cuatro (04) tomas dobles, cada una a 110v. Seis lámparas de luz blanca LED 110v Distribuidas en línea en la parte superior de la carrocería de manera paralela
· Luces de Navegación según norma internacional DOT tipo LED, dos en la parte superior trasera, dos en la parte superior delantera y 8 en la plataforma de anclaje, Stops originales con sus luces de direccional, freno y reversa.
· Este sistema de iluminación a 110v estará protegido y aterrizado con un tablero de totalización y barraje de Cobre para la seguridad de la operación del automotor.
20. 3 Escaleras retractiles de dos pasos y huellas en acero inoxidable punzonadas (las escaleras deben ir en cada una de las puertas). La estructura de las escaleras debe ser en acero inoxidable para garantizar la vida útil de las mismas.
21. Dotación Interna: El proponente deberá entregar instalado todos los accesorios y elementos que van dentro del furgón, respectivamente anclados y asegurados los cuales se describen a continuación:
a. Sistema de Banca lateral doble adaptada para 16 personas con armamento y con peso promedio de 120 kg, 8 en cada lateral, con bodega de almacenamiento para espaldar y sentadera. ambos con cojinería en ecocuero negro y espuma automotriz de alta calidad y cinturones de seguridad. Con un sistema de correa que permita mantener abiertas las bodegas para su fácil acceso. La bodega debe ser de un solo cuerpo y tener 4 compuertas.
b. Un Mueble metálico tipo armerillo Metálico en Cold Rolled CR18 con puerta abatible de dos hojas. Con sistema de cierre metálico., con las siguientes dimensiones 1.70 m de alto, 1,40 m de ancho y 50 cm de profundidad, con divisiones especiales requeridas para almacenamiento de armamento.
22. 2 Claraboyas de mínimo 50 centímetros de ancho por 50 centímetros de largo, con opción de salida de emergencia, Distribuidas en línea en la parte superior de la carrocería.
23. Sistema de Aire Frio de capacidad de 40.000 BTU, y compresor de 160 CC de funcionamiento dependiente del vehículo - no al inversor, certificado AHRI.
24. La carrocería debe asegurarse al chasis por un sistema de al menos 8 pasadores duales (con doble pasador, doble puente y 4 tuercas y un sistema de protección de colapsamiento al chasis para prevenir deformaciones causadas por excesivo torque al apretar los anclajes en cada uno de los puntos de sujeción) Pintados en Color Negro Electrostático de alta resistencia. El material de las grapas debe ser acero de alta resistencia con diámetro mínimo 7/8”, los materiales deben ser de alta calidad teniendo en cuenta que es para el transporte de personal y no de carga, por lo tanto deben garantizar la seguridad de los mismos.
25. Pintura en Poliuretano color blanco, y adhesivos reflectivos conforme al manual de imagen de la institución quien suministrará los logos y las indicaciones de identificación.
26. El Contratista deberá entregar la ficha de homologación del chasis para carrocería de furgón, debidamente autorizada por el ministerio de transporte al momento de la entrega del vehículo, dicha certificación debera ser aprobada por el supervisor del contrato. 
27. Sistema de comunicación con intercomunicador entre cabina de chasis y interior del furgón de doble vía.
28. Caja de Herramientas en alfajor calibre 12 con dimensiones mínimas de 30 cm de ancho x 30cm de alto x 45 cm de largo, con sitema de aseguramiento mediante candado. Tanque de Agua en Acero inox de 5 gls.

	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

	HERRAMIENTAS	Y ACCESORIOS REQUERIDOS
	Gato hidráulico con capacidad de levante del vehículo cargado con palanca, llave de pernos, calibrador de aire de 120 lbs, equipo de primeros auxilios, juego de cables de ignición calibre 00 de longitud cinco metros min, minimo dos extintores de 20 lbs instalados uno en la cabina y el otro en el furgón, señales de seguridad triangulares plegables con estuche reflectivas de 45 cm, lámpara para conectar a la batería o al encendedor, chaleco reflectivo, juego destornilladores de pala y estrella de 6 y 8 pulgadas mínimo 6, juego de llaves mixtas de 24 piezas en cromo-vanadium de acuerdo a la tornillería del vehículo, dos conos reflectivos mínimo de 60 cm de alto en poliuretano. Los vehículos con sistema de frenos neumático deben traer manguera para inflado de llantas con acople rápido. Mínimo 02 de llaves de encendido por vehículo.
Con el fin de evitar el hurto se deben asegurar con mecanismos antirrobos los siguientes componentes: Tapa filtro de aire, baterías, espejos retrovisores, sensor de velocidad, plumillas, dispensadores de agua del limpia brisas, exploradoras, cajas de fusibles, modulo electrónico de encendido y aquellos
otros elementos en coordinación con el supervisor del contrato.

	ACCESORIOS
	Radio tipo pantalla con cámara y sensores de reversa, Aire Acondicionado de fabrica para la cabina interna. Dos espejos pequeños tipo ojo de pescado, instalados en la parte inferior de los espejos laterales de la cabina, sirena de reversa teniendo en cuenta las dimensiones del vehículo. Cinturones de seguridad, mínimo dos, de tres puntos, juego de tapates para piso en caucho mínimo dos unidades; encendedor de cigarrillos, guantera, dos parlantes debidamente instalados. Vidrios de seguridad, dos parasoles Luces perimetrales carrocería por ambos costados, juego de exploradoras. Cinta
reflectiva al contorno de la carrocería calidad mínimo 3M acorde a lo estipulado por el min transporte.
Elevavidrios eléctricos, forros para los asientos de la cabina, vidrio polarizado, luces perimetrales.



REQUERIMIENTOS ADICIONALES

	CARACTERÍSTICAS
	DESCRIPCIÓN TÉCNICA

	INFORMACIÓN	TÉCNICA DETALLADA
	El contratista deberá incluir como un anexo a la ficha técnica la información que no aparezca en ella y se requiera para la verificación de los vehículos. Dicho anexo deberá ser certificado por el fabricante, o comercializador o el ensamblador y suministrado al momento de la entrega del vehiculo.

	SERVICIO POSTVENTA
	Certificación expedida por el departamento técnico o equivalente del ensamblador o fabricante o comercializador, según sea el caso, en la que conste que el proponente cuenta con el soporte técnico del fabricante en la prestación de todos los servicios técnicos requeridos y el suministro de repuestos para los vehículos ofrecidos por un tiempo mínimo de diez (10) años.


	INFRAESTRUCTURA DEL SERVICIO POSTVENTA
	Se debe anexar la información certificada por el fabricante, ensamblador o comercializador o representante de la marca en el país, sobre la red de concesionarios y talleres autorizados que ofrezca a nivel nacional. La información debe incluir:
a. Razón social.
b. Nombre del representante legal.
c. Ubicación, dirección, teléfono y correo electrónico.

	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	INCLUIDO EN	EL	COSTO	DEL VEHÍCULO.
	Se debe ofrecer y realizar el mantenimiento preventivo por los primeros 50.000km, incluido las adecuaciones del furgón, componentes y accesorios, sin costo adicional para la entidad y debe cumplir con las siguientes características:

	
	El contratista se compromete a realizar los mantenimientos preventivos de acuerdo al manual del conductor y a la unidad táctica de manera integral por los primeros 50.000km, incluyendo mano de obra, insumos y repuestos con las correspondientes cantidades.

	
	El mantenimiento debe incluir la mano de obra, insumos y repuestos originales de acuerdo con el listado oficial del fabricante, importador o ensamblador. Debe incluir los repuestos originales de consumo constante ( bandas de freno, filtro de aire, filtro de combustible, filtro de aceite, aceite, grasas, valvulina, líquido de frenos cuando aplique, líquido refrigerante, bombillos y fusibles.) y en general cualquier repuesto o insumo que sea necesario para atender totalmente el mantenimiento del vehículo objeto de esta contratación y la mano de obra para realizar dichos trabajos que incluyan todos los costos directos e indirectos asociados a la atención de dichos servicios.

	
	Igualmente deberá tener en cuenta actividades como: alineación, balanceó, rotación de llantas, sincronización, lavado de inyectores, cambio programado de partes o repuestos y en general cualquier actividad periódica recomendada por el fabricante del vehículo para su adecuada manutención. El proponente será responsable por los daños generados al vehículo o a sus partes por la omisión de alguna de estas actividades o el cambio en la frecuencia de ejecución de las mismas.

	
	El servicio de mantenimiento debe ser prestado por talleres autorizados ofrecidos a nivel nacional.

	
	Para lo anterior, el contratista debe anexar la relación de concesionarios y/o talleres en donde se prestará este servicio, anexando la siguiente información:

	
	a. Razón social.
b. Nombre del representante legal.
c. Ubicación, dirección, teléfono y correo electrónico.
d. Certificar como mínimo que en el concesionario o taller haya efectuado mantenimiento mínimo de 5 años de la marca que se entregara , expedida por el fabricante, ensamblador o representante de la firma, cuya fecha de expedición no sea mayor  a 30 dias calendarios, anteriores a la entrega del vehículo.


	
	
En esta relación deberán contar como mínimo las ciudades que a continuación se relacionan: Bogotá D.C., Pasto, Cali, Sincelejo, Cartagena.

	
	“En el evento en que el contratista no cuente con la totalidad de los concesionarios o talleres autorizados en las ciudades, deberá expedir certificación suscrita por el representante legal del proponente en el que se



	
	comprometa a garantizar la prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo en los sitios en que la fuerza respectiva lo requiera y en los plazos que determine el supervisor del contrato, conforme a las necesidades de la Fuerza respectiva”.

Dicha certificación debe contener como mínimo la siguiente información:

a. Razón social.
b. Nombre del representante legal.
c. Ubicación, dirección, teléfono y correo electrónico.

	CAPACITACIÓN (INCLUIDO EN EL COSTO DEL VEHÍCULO)
	La capacitación se efectuará como máximo dentro de los 30 días posteriores a la entrega de los vehículos previa coordinación con la entidad.

El contratista presentara un programa de capacitación técnica y operativa de los sistemas que tiene el vehículo y en mantenimiento, con una intensidad mínima de 3 horas (certificación de asistencia).

El contratista tendra que concertar con el supervisor del contrato un cronograma de capacitación teórico – práctica en cada uno de los sistemas, con intensidad horaria de 16 horas, el lugar se convendrá con el supervisor del contrato. 


	MATERIAL DE CONSULTA
	En el momento de la entrega de los vehículos el contratista debe suministrar Por cada vehículo, un (1) manual de operación integral, mantenimiento y
garantía.



	El vehículo debe ser matriculado como servicio oficial y a nombre del Instituto Nacional de Vías.

El vehículo se deberá entregar con el trámite de la tarjeta de identificación electrónica TIE para la exención de peajes.

	El vehículo deberá ser entregado con el recibo de pago del registro especial oficial de acuerdo a la resolución
del Ministerio de Transporte.

	El vehículo debe ser entregado con el certificado de emisión de gases

	El vehículo en el momento de la entrega debe estar en perfecto funcionamiento, accesorios, protectores completos y debe estar provisto de los dispositivos que para la fecha haya estipulado el Ministerio de Transporte y cumplir las últimas normas emitidas por autoridades encargadas de controlar y preservar el
medio ambiente.

	Las especificaciones técnicas suministradas por el contratista deben corresponder a las fichas técnicas
originales del fabricante o del ensamblador y no de la firma vendedora.

	El vehículo en el momento de la entrega deberá ser suministrado con material de consulta escrito y/ o en medio magnético en idioma español. Se debe incluir un manual de operación y un manual de mantenimiento preventivo y correctivo. Para aquellos vehículos que incluyen en el manual del usuario el mantenimiento
preventivo se acepta un solo manual por estos dos conceptos (usuario-preventivo).

	Al momento de la entrega del vehículo, el tanque de combustible debe estar lleno en su totalidad.


REQUERIMIENTOS EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA
NOTA: EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE ESTOS REQUISITOS CONLLEVARA A DETERMINAR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y SE APLICARAN LAS MULTAS, PÓLIZAS Y SANCIONES CORRESPONDIENTESEl vehículo debe ser entregado con el seguro obligatorio SOAT a nombre del Instituto Nacional de Vías con una vigencia de 12 meses.

El vehículo debe ser entregado en el lugar que determine la Entidad.
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