


ANEXO 1
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROCESO IPMC-DTCA-140-2022
[bookmark: OLE_LINK5]
1. Contratar el mantenimiento de las oficinas de la sede administrativa del SFF El Corchal el Mono Hernández, según las cantidades, diseños y especificaciones de obra, anexas en el presente estudio previo.

2. DESCRIPCIÓN TECNICA DE LOS BIENES O SERVICIO:

Requerimientos y Cantidades: Los siguientes son los requerimientos técnicos mínimos exigidos, que el proponente debe satisfacer para el cumplimiento del objeto contractual:
	
	Descripción SFF- CORCHAL
	Un
	Cant.
	 Vr. Unitario 

	1
	PRELIMINARES

	1,1
	Desmonte de cubierta de lámina de asbesto cemento eternit, incluye la estructura de madera existente.
	M2
	          139,60 
	 

	1,2
	Picada de pañete en la parte inferior del muro en áreas deterioradas por la humedad, incluye desprendimiento del sócalo existente en áreas afectadas
	ML
	            57,00 
	

	1,3
	Desmonte de lavamanos y taponamiento de tuberías de agua potable y sanitaria.
	GL
	              1,00 
	

	1,3
	Desmonte de Cielo raso en lamina de Draywall en mal estado por la humedad
	M2
	  30         
	

	2
	MAMPOSTERIA,PISOS Y ACABADOS

	2,1
	Levante en Bloque vibrado de cemento #6 hueco, dimensiones de 40x12x20 cm. (Laterales de la cubierta)
	ML
	29,60
	 

	2,2
	Pañete en la parte superior de muro lateral de la cubierta, M= 1:4, impermeabilizado
	ML
	29,60
	 

	2,3
	Pisa techo en concreto, en laterales de la cubierta, de 15 x15 cm
	ML
	29,60
	

	2,4
	Pañete en la parte inferior del muro, M= 1:4, impermeabilizado
	ML
	57,00
	

	2,5
	Corte con pulidora y demolición en piso, para canalización de aguas lluvias en acceso de puerta principal, incluye resane con mortero impermeabilizado.
	ML
	
2,80
	

	2,6
	Rejilla de hierro en varilla cuadrada de 1/2 y ángulo de 1 1/2" de 1,40 x 0,20 mt, para piso en acceso puerta principal
	UND
	1,00
	

	2,7
	Instalación de sócalos cerámicos existentes
	UND
	57,00
	

	2,8
	Estuco Plástico en muro para interior
	ML
	107,00
	

	2,9
	Pintura Vinilo tipo 1 para muros interiores, 2 manos, incluye resanes con estuco plástico
	M2
	246,00
	

	2,10
	Pintura Vinilo tipo 1 para muros exterior, 2 manos, incluye resanes con estuco plástico para exteriores
	M2
	30,00
	

	2,11
	Pintura Vinilo tipo 1 para cielo raso interior y exterior, 2 manos, incluye resanes con estuco
	M2
	137,00
	

	3
	CUBIERTA Y CIELO RASO

	3,1
	Estructura de refuerzo en madera para cubierta, con listones de
2"x5" y parales centrales para subir la cubierta
	M2
	139,60
	 

	3,2 
	Instalación de cubierta en lámina de asbesto cemento eternit existente.
	M2
	139,60
	

	3,3
	Suministro de lámina de asbesto cemento eternit, para reposición de láminas en mal estado, incluyen accesorios de anclaje
	M2
	
20,00
	

	3,4
	Suministro e instalación de lámina en Draywall para cielo raso
	M2
	20,00
	

	4
	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y REPARACIONES HIDROSANITARIAS

	4,1
	Punto hidráulico de 1/2, con llave cierre rápido PVC de Chorro extremo enroscarle
	UND
	1,00
	

	4,2
	Punto sanitaria de 2", incluye accesorios pvc y regata en muro y
resane con cemento blanco
	UND
	1,00
	

	4,3
	Instalación de lavamanos existente con sus accesorios
	UND
	1,00
	



1. Elementos no incluidos en el listado: En el evento en que el área requiera durante la ejecución del contrato el suministro de un elemento no previsto en el contrato y necesario para el normal funcionamiento de la Entidad, se reserva la facultad de cotizarlos y solicitar por intermedio del supervisor la entrega de los mismos.
2. Originalidad y calidad de los repuestos: El proponente deberá suministrar en caso de requerirse los repuestos originales nuevos, no remanufacturados, ni repotenciados de primera calidad. Los precios de los repuestos deberán corresponder a los que tenga vigente el distribuidor mayorista al momento de ser requeridos para su instalación. En todo caso los repuestos serán cotizados y suministrados a la unidad de Parques previa autorización del supervisor del contrato. El proponente deberá reintegrar a la Unidad de Parques los repuestos o partes que fueron objeto de cambio.
3. Designación de Interlocutor: Designar una persona que sirva de interlocutor con el área protegida. En la propuesta técnica deberá quedar textualmente indicado lo siguiente: “Se designa como interlocutor a: nombre, correo electrónico y número de contacto”. Esta persona debe tener la capacidad de tomar decisiones.
4. El proponente deberá responder por cualquier actividad mal realizada de las especificadas en el ítem 3.2, así mismo, por las que estén en contra de las normas de funcionamiento y calidad.
5.  Herramientas de trabajo: El proponente debe garantizar que cuenta con todas las herramientas necesarias para la ejecución de las tareas de mantenimiento, y estas deben ser puestas a disposición por el Contratista. 
6. Requerimientos y Cantidades: El ítem 3.2. contiene el listado de los elementos requeridos por el área.
7. La posible ambigüedad en las especificaciones técnicas no exime al contratista de entregar bienes de primera calidad y que correspondan al precio de mercado.
8. El contratista deberá asumir los costos de transporte en que incurra para la entrega de los productos a adquirir, así como la instalación y puesta en funcionamiento de la misma.
9. Recurso humano: El oferente debe garantizar que cuenta con personal competente e idóneo para realizar obra pública consistente en mantenimiento de la infraestructura de la sede administrativa del SFF EL Corchal “El Mono Hernández

ADICIONALMENTE DEBEN CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 

Contratar el mantenimiento de las oficinas de la sede administrativa del SFF El Corchal el Mono Hernández, según las cantidades, diseños y especificaciones de obra, anexas en el presente estudio previo.

2. DESCRIPCIÓN OBRA ACTUAL O ZONA A INTERVENIR:

En Cartagena (Bolívar), específicamente en el sector de Bocagrande se localiza la Sede Administrativa del Área Protegida en la dirección Calle 4 # 3 -204 con coordenadas Latitud 10°23'46.36" Longitud 75°33'31.33" fuera del AP.	

La sede administrativa, El Corchal “El Mono Hernández”, es una edificación de 1 piso que cuenta con tres (03) oficinas, dos (02) baños, recepción y zona construida, como se describe en el siguiente plano:


[image: ]
La actual construcción cuenta con cubierta en fibrocemento, el sistema estructural en muros de mampostería con acabados en pañete, estuco y pintura, el techo en las instalaciones internas de las oficinas y espacios de ocupación son en drywall, las fachadas constituidas con un sistema combinado de mampostería y ventanas en vidrio incoloro.
La actual infraestructura esta en deterioro por humedades, debido a que se presentan filtraciones de agua lluvia en la cubierta o inundaciones por paso del agua lluvia en la fachada frontal de la edificación.
La rampa exterior de acceso se encuentra con manchas de moho o humedad, lo cual convierte la superficie insegura puesto que no hay rugosidad y agarre para las personas que transitan hacía el interior de la sede.

Estado sede Administrativa  del SFF Corchal “El Mono Hernadez”
Medidas de Salón de conferencias 
Largo: 8,50 m
Ancho: 4 m
Se resta dos ventanas de 2,10 m*1,10m 

Oficina Educación Ambiental
4,36m *3,12m
Se resta ventana de 2,08m*1,28m

Corredor 
Largo:9,68 m
Oficina Jefatura:
4,60 m* 4,40m

Oficina materiales
4,85m*3,06m

Recepción
3,40m*4,20me Oficinas del SFF-CMH





 Registro fotografico estado de Oficinas
[image: ][image: ]
Imagen 1 y 2 Filtraciones en cubierta y fachada principal[image: C:\Users\Leandro\Downloads\WhatsApp Image 2022-09-21 at 09.59.36 (3).jpeg][image: C:\Users\Leandro\Downloads\WhatsApp Image 2022-09-21 at 09.59.36 (2).jpeg]


[image: C:\Users\Leandro\Downloads\WhatsApp Image 2022-09-21 at 09.59.36.jpeg][image: C:\Users\Leandro\Downloads\WhatsApp Image 2022-09-21 at 09.59.36 (1).jpeg]


Imagen 3,4,5 y 6 Estado actual del [image: ][image: C:\Users\Leandro\Downloads\WhatsApp Image 2022-09-21 at 09.59.35 (1).jpeg]Cielo Razo de Salón de reuniones


[image: C:\Users\Leandro\Downloads\WhatsApp Image 2022-09-21 at 09.59.33 (2).jpeg][image: C:\Users\Leandro\Downloads\WhatsApp Image 2022-09-21 at 09.59.34 (3).jpeg]
Imagen 7,8,9 y 10 Estado actual Paredes y pasillos de las oficinas del SFF CMH
[image: ][image: ] 
Imagen 11 y 12, Estado actual de la rampa

2.1. Localización:

La infraestructura está ubicada en el Barrio Bocagrande calle 4 No. 3 - 204  de la ciudad de Cartagena

[image: Interfaz de usuario gráfica, Mapa

Descripción generada automáticamente]
                                                           







                Figura 1.1. Localización de la vía  

3. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
a. El contratista deberá realizar las obras consistentes en mantenimiento de la sede administrativa del SFF El Corchal Mono Hernández en Bocagrande calle 4 No. 3-204 Cartagena.
b. Asignar personal técnico y profesional con los conocimientos y experiencia necesarios para realizar las actividades de mantenimiento de la infraestructura de los parques SFF El Corchal Mono Hernández.
c. Garantizar que las herramientas e insumos utilizados para realizar los mantenimientos sean los adecuados técnicamente para este tipo de labores. El costo de estas herramientas y/o insumos serán a cargo del contratista; así como el personal y la mano de obra.
d. Garantizar la oportuna y eficaz prestación del objeto contratado, respondiendo por la calidad de los servicios suministrados y cumpla con las características requeridas.
e. Garantizar la calidad de los servicios entregados asegurando que sean originales, nuevos y cumplan con las especificaciones técnicas requeridas. 
f. Mantener indemne a la entidad por las reclamaciones que se deriven con ocasión a la ejecución contractual. 
g. Responder por las actividades mal realizadas.
h. Responder por los daños y perjuicios que se ocasionen derivados del incumplimiento de las obligaciones que surgen de este contrato, así como por la violación de cualquier normativa vigente y de tratamiento de datos e información de carácter confidencial, personal y/o con reserva. 
i. Acatar y cumplir las instrucciones que el Supervisor le imparta en relación con el objeto contractual. 
j. Presentar ante la entidad la correspondiente facturación de conformidad con las normas vigentes, adjuntando soporte de paz y salvo en el pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales correspondientes al último periodo de pago. 
k.  Realizar los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social en Salud y Pensiones de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Ley 797 de 2003, artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y demás normas que la complementen, sustituyan o modifiquen; en todos los casos si hubiere lugar a ello. El Contratista deberá presentar al Supervisor de la orden, copia del pago correspondiente a los aportes de Salud y Pensión, la cual deberá adjuntarse a la constancia de cumplimiento del contratista para efectuar el pago correspondiente. 
l. Presentar ante la entidad la correspondiente facturación de conformidad con las normas vigentes, adjuntando soporte de paz y salvo en el pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales correspondientes al último periodo de pago. 
m. El CONTRATISTA es el único responsable por la vinculación de personal y la celebración de subcontratos todo lo cual debe realizar en su propio nombre y por su propia cuenta y riesgo sin que PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA – DIRECCIÓN TERRITORIAL CARIBE y sus áreas adscritas, adquieran responsabilidad ni solidaridad alguna por dichos actos. Por lo anterior deberá asumir respecto de sus subcontratistas (personal dirigido a la ejecución del contrato) los honorarios o salarios, horas extras, dominicales y festivos, recargo nocturno, indemnizaciones y demás prestaciones, afiliación al Sistema de pensiones y Salud según lo ordenado por la Ley 100/94 y que se causen durante la ejecución del contrato, atendiendo a la modalidad de vinculación que aplique con las personas naturales que subcontrate.
n. Constituir las garantías exigidas y mantener su vigencia. 
o.  Las demás obligaciones que se deriven de los presentes términos de referencia y de la naturaleza del contrato
 

Bajo la gravedad del juramento y de conformidad con lo exigido en el presente proceso, me permito certificar que: 

El proponente que represento conoce y acepta el contenido de las Especificaciones Técnicas, estipuladas en el Presente Documento, de sus proformas y anexos, así como el de cada uno de las Adendas expedidas al mismo; 

Atentamente: 

Razón Social……………………………………………………………………… Nombre…………………………………………………………………………..… 
Dirección………………………………………………………………………..… 
E-mail…………………………………………………………………………… 
FAX……………………………………………………………………………… 
FIRMA:
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