	 “ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE RESCATE ESPECIALES, PARA FORTALECER LA ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DEL RIESGO DE LA DIGER Y DE LOS ORGANISMOS DE SOCORRO (PONALSAR- CRUZ ROJA –DEFENSA CIVIL Y EL CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS), EN EL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES DEL MUNICIPIO DE PEREIRA.”

	EQUIPOS DE RESCATE VERTICALES Y EXTRICACION VEHICULAR 
GRUPO 1  
	CANT

	DESCENSOR CON AUTOFRENANTE DE RESCATES: Con las siguientes características;
Debe poseer función antipático, debe contar con una empuñadura ergonómica que permita controlar cómodamente el descenso. Debe permitir posicionarse fácilmente en el lugar de trabajo, El gatillo de cierre deberá permitir la instalación de la cuerda y mantener a la vez el equipo conectado al arnés. Debe ser compatible con cuerdas de mínimo 12.5 mm y máximo 13 mm y permitir la manipulación de cargas máximas de 250 kg.
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	PROTECCIÓN PERMANENTE CONTRA LAS CAÍDAS: Con las siguientes Características; Anticaídas deslizante para cuerda con función de bloqueo Protección permanente contra las caídas: Detiene las caídas, resbalones y descensos no controlados, el Funcionamiento con cuerda vertical o inclinada, Se debe bloquear en la cuerda incluso si el usuario lo agarra durante la caída.
La Función de bloqueo debe ser integrado en el sistema anticaídas que permite al usuario inmovilizar el aparato para reducir la altura de la caída. Este equipo deberá permitir y ser utilizado hasta 250 kg en el marco de un rescate con dos personas. Los Materiales deben ser en aluminio, acero inoxidable y poliamida, Peso: 425 g, Certificaciones: CE EN 12841 tipo A utilizado con un absorbedor de energía  para utilizar en una cuerda EN 1891 tipo A de 10 a 13 mm Certificaciones: CE EN 353-2 utilizado con un absorbedor de energía Certificaciones: UKCA Certificaciones: EAC utilizado con un absorbedor de y una cuerda EN 1891 tipo A de 10 a 13 mm, Certificaciones: ANSI Z359.15 utilizado con un absorbedor de energía un mosquetón (versión internacional), 
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	ABSORBEDOR DE ENERGÍA DE CINTA POR DESGARRO: con las siguientes características; como formar de un absorbedor de energía con elemento de amarre, de una longitud máxima de dos metros. Extremos provistos de mantener el conector en la posición correcta y proteger la cinta de la abrasión. Compacto y ligero. Que Pueda ser utilizado en un rescate con dos personas para una carga máxima de 250 kg. Absorbe la energía en caso de caída, el Desgarro de la cinta del absorbedor de energía debe limitar la fuerza de choque soportada por el usuario,
su diseño debe soportar al usuario con un peso comprendido entre 50 y 130 kg, y que Puede ser utilizado hasta 250 kg en el marco de un rescate con dos personas. La Funda textil debe ser resistente, con sistema de apertura en los extremos, para proteger el absorbedor de energía de la abrasión y de las salpicaduras, permitiendo a la vez las revisiones periódicas del absorbedor, los extremos deben ser provistos para sujetar el conector en posición y proteger la cinta de la abrasión. Su material debe ser en poliamida y poliéster y con las Certificaciones: CE EN 355, ANSI Z359.13 6 feet.
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	MOSQUETÓN ASIMÉTRICO LIGERO: Con las siguientes características;  deberá tener un bloqueo automático con apertura de triple acción, de forma en D especialmente adecuada para la conexión de los aparatos tipo descensor o elemento de amarre de sujeción, Mosquetón en material en aluminio cuya ligereza reduce el peso del equipo transportado por el trabajador en altura, donde se puede combinar y favorecer la solicitación del mosquetón según el eje mayor, limitar el riesgo de volteo y solidarizarlo con el aparato, las Certificaciones del mosquetón deben ser  CE EN 362, EAC, NFPA 1983 Technical Use
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	MOSQUETÓN OVALADO: Con las siguientes características; un mosquetón de alta resistencia, de aluminio cuya ligereza reduce el peso del equipo transportado por el trabajador en altura, Que su forma sea ovalada, que permite posicionar de forma óptima los aparatos de sección ancha tipo polea, bloqueador o anticaídas deslizante. Su diseño interior fluido y el sistema se puede combinar Certificaciones: CE EN 362, EAC
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	DESCENSOR AUTOFRENANTE CON FUNCIÓN ANTIPÁNICO ADAPTADO AL RESCATE: Con las siguientes características; Descensor debe tener un sistema de autofrenante con función antipánico adaptado al rescate con una carga de utilización máxima: 280 kg y Disponible de un gatillo de cierre en la placa lateral móvil que permita instalar la cuerda y facilidad de mantener a la vez el aparato conectado, al arnés, su Instalación debe ser fácil en la cuerda, debe tener la  guía y a los marcados indicativos, del mismo modo debe tener una leva indicadora de error para limitar el riesgo de accidente. Con una empuñadura ergonómica que permite liberar la cuerda y controlar cómodamente el descenso, como mínimo dos modos de descenso posibles, sobre la placa lateral o en la garganta de frenado. Función antipánico que detiene automáticamente el descenso si el usuario tira demasiado fuerte de la empuñadura. Permitiendo el desplazamiento de fluidos por los planos horizontales o inclinados. Certificaciones: EN 341 tipo 2 clase A, CE EN 12841 tipo C, ANSI Z359.4, NFPA 1983 General Use y EAC - EN 341 tipo 2 clase A utilizado con una cuerda 11 mm. - EN 12841 tipo C utilizado con una cuerda EN 1891 A de 11 mm.- ANSI Z359.4 utilizado con una cuerda de 12,5 a 13 mm. NFPA 1983 General Use utilizado con una cuerda de 11 mm
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	DESCENSOR CON POLEA BLOQUEADORA INTEGRADA: Con las Siguientes características; debe tener una polea bloqueadora integrada para cargas hasta 280 kg, compatible con cuerdas de 12,5 a 13 mm, Gran polivalencia de utilización, que sea idóneo para los rescates técnicos, y un  Sistema de bloqueo con polea bloqueadora integrada que permite utilizar el mismo aparato para el descenso y el izado, y que sea también utilizado a un sistema principal simple o doble y en uno de seguridad, los puntos  de conexión inferior que permite montar diferentes tipos de polipastos, Orificio en la empuñadura que permite instalar un coordino de control a distancia, este debe ser de Materiales de  aluminio, acero inoxidable y poliamida, con un peso de 1100 g, y que pueda ser utilizado en cuerdas de Diámetro de  mín.: 12,5 mm, Diámetro de cuerda máx.: 13 mm, Tipo de roldana: de facetas con rodamiento de bolas estanco, Carga de utilización máxima: 280 kg, Carga de rotura: 18 kN x 2 = 36 kN Rendimiento mínimo de  81 % y con las siguientes Certificaciones : CE EN 12841 tipo C, EN 341, NFPA 1983 General Use, EAC
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	ASCENDEDOR DE MANO DERECHO: Con las siguientes características; Empuñadura moldeada y de una parte superior ergonómicas que permiten asegurar un agarre cómodo y potente durante las tracciones con una o dos manos,  El puño bloqueador debe tener dispone de un amplio orificio inferior para conectar fácilmente dos mosquetones para el elemento de amarre y el pedal, y la instalación de un lazo para el pie, con un enlace rápido agujeros superiores a través del cual un mosquetón atribuye el dispositivo a la cuerda especificaciones: para uso de diámetro de la cuerda: 8 mm / 13 mm, y peso: 195 g Materiales: estructura de aluminio, leva de acero cromado, ergonómica de goma mango de plástico, nylon capturas homologadas certificaciones: E EN 567, ce en 12841 tipo b
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	ASCENDEDOR DE MANO IZQUIERDO: Con las siguientes características; Empuñadura moldeada y de una parte superior ergonómicas que permiten asegurar un agarre cómodo y potente durante las tracciones con una o dos manos,  El puño bloqueador debe tener dispone de un amplio orificio inferior para conectar fácilmente dos mosquetones para el elemento de amarre y el pedal, y la instalación de un lazo para el pie, con un enlace rápido agujeros superiores a través del cual un mosquetón atribuye el dispositivo a la cuerda especificaciones: para uso de diámetro de la cuerda: 8 mm / 13 mm, y peso: 195 g Materiales: estructura de aluminio, leva de acero cromado, ergonómica de goma mango de plástico, nylon capturas homologadas certificaciones: E EN 567, ce en 12841 tipo b
	

	BLOQUEADOR VENTRAL: Con las siguientes características; debe ser un diseño para los ascensos por cuerda, el bloqueador ventral debe tener un sistema de apertura por pinzamiento, totalmente integrado en el cuerpo del bloqueador, para evitar cualquier enganche involuntario. Los orificios de conexión deben asegurar una sujeción eficaz durante los ascensos. Compatibilidad de la cuerda 8 a 13 mm, sus materiales deben ser de aluminio, acero inoxidable y poliamida, y las Certificaciones: CE EN 567, CE EN 12841 type B, UKCA, EAC, NFPA 1983 Technical Use
	



	BLOQUEADOR DE LEVA RANURADA CON CIERRE: Con las siguientes características; Bloqueador de leva ranurada con cierre, Diseño para ser utilizado en los polipastos como sistema de tracción o antirretorno. Fácil de utilizar y ergonómico, la leva con cierre que permite instalar o retirar el bloqueador en cualquier punto de la cuerda, los Topes independientes en cada lado del aparato, que permiten abrir fácilmente limitando los riesgos de apertura involuntaria, estos topes están provistos y señalados de un indicador de no-bloqueo, Leva solidaria del cuerpo del aparato debe facilitar su manipulación, el  Amplio orificio de conexión tendrá que facilitar la rotación del mosquetón, y el Muelle de la leva integrado tendrá que  evitar cualquier enganche involuntario y aumentar la durabilidad, los Materiales deben ser de  aluminio, acero inoxidable y poliamida con un peso máximo de 260 g, las Certificaciones mínimas requeridas son  CE EN 567 utilizado con una cuerda de 9 a 13 mm , certificaciones CE EN 12841 tipo B, NFPA 1983 Technical Use y EAC utilizado con una cuerda de 10 a 13 mm
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	POLEA DOBLE CON ESLABÓN GIRATORIO: Con las siguientes características; polea de doble rendimiento con eslabón giratorio, que se puede abrir incluso cuando está fijada al anclaje, con diseño para simplificar al máximo la instalación de sistemas de izado o de tirolina. Debe tener las dos roldanas montadas en paralelo y al punto de enganche auxiliar, la polea tendrá que permitir montar diferentes tipos de polipastos complejos, las manipulaciones podrán efectuarse gracias al eslabón giratorio que permite orientar la polea bajo carga y conectar directamente mosquetones, cuerdas o cintas. El peso máximo de esta polea es de 480 g, con unas certificaciones mínimas de CE EN 12278, NFPA 1983 Pulley General Use, UIAA, su materiales aluminio, acero inoxidable y poliamida y un diámetro de cuerda mín.: 7 mm y máximo 13 mm, el tipo de roldana debe ser rodamiento de bolas estanco diámetro de la roldana: 38 mm, las Carga de utilización máxima: 8 kN (3 kN por cabo, más información en la ficha técnica) y Carga de rotura: 36 kN, su rendimiento: 95 %
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	POLEA DOBLE DE ALTA RESISTENCIA: Con las siguientes características; polea doble de alta resistencia diseñados para los profesionales de rescate para la creación de sistemas de captura de progreso de alta ventaja mecánica, debe tener placas laterales especiales diseñados para su uso con un nudo de fricción prusik en los sistemas de captura de progreso, deber ser  ligero con grandes roldanas de aluminio de diámetro montadas sobre cojinetes de bolas sellados roldanas montadas en paralelo y punto de fijación auxiliar para la creación de diferentes tipos de sistemas que transportan acepta hasta tres mosquetones para facilitar el uso especificaciones, el diámetro de la polea: 51 mm diámetro del cable: 7-13mm eficiencia: 97% peso: 450g  resistencia a la rotura: 36kn certificación: ce en 12278, nfpa 1983 uso general
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	 POLEA SENCILLA DE RENDIMIENTO: Con la siguiente característica;, la polea debe ser de altísimo rendimiento y destinada a los profesionales del rescate, para una utilización intensiva, y diseñada para maniobrar con cargas pesadas o para una utilización intensiva, la Roldana de gran diámetro con rodamiento de bolas estanco para asegurar un excelente rendimiento, Puede admitir hasta tres mosquetones para facilitar las maniobras. Compatibilidad de la cuerda: 7 a 13 mm, Diámetro de la roldana: 38 mm, Rendimiento mínimo de un 95 %, Carga de utilización máxima: 4 kN x 2 = 8 kN, con un Peso hasta 185 g, y sus Certificaciones: CE EN 12278, NFPA 1983 General Use
	

    2

	POLEA DOBLE PARA TIROLINAS DE CUERDA: Con las siguientes características; provista de roldanas de aluminio, con cojinetes auto lubricantes que aseguran un buen rendimiento, que se puedan admitir hasta 3 mosquetones para facilitar las maniobras, las roldanas de aluminio con cojinetes auto lubricantes para asegurar un buen rendimiento y una compatibilidad de la cuerda: diámetro inferior o igual a 13 mm, Diámetro de la roldana: 21 mm, Rendimiento: 71 %, Carga de utilización Máxima 10 KN, Velocidad máxima utilizada: 10m/s, Peso: 195 g Certificaciones: CE EN 12278
	
  2

	PLACA MULTIANCLAJE: Con las siguientes características; que permite organizar una estación de trabajo y disponer de forma sencilla un sistema de anclaje múltiple: orificios de 19mm para dejar pasar el casquillo de seguridad de la mayoría de los mosquetones para permitir su volteo. Orificios compatibles con el paso de las cuerdas o de las cintas para una conexión directa, Orificio de conexión Principal que pueda admitir hasta 3 mosquetones, Hileras de orificios de conexión de número impar que permiten centrar y equilibrar el sistema. Utilización simultánea hasta 3 usuariosn de material en aluminio forjado para una excelente relación, resistencia/ ligereza ertificaciones: CE, NFPA 1983 General Use.
	

  2






	BOLSA TRANSPORTE: Con las siguientes características; la bolsa de transporte de un volumen de 65 litros, ergonómica y confortable, respaldo y tirantes acolchados y regulables para llevarla cómodamente, con dos opciones para llevarla como mochila o en el hombro, también debe tener cuatro cintas de compresión para optimizar el volumen de la bolsa y limitar el desplazamiento del material durante el transporte, posibilidad de retirar completamente los tirantes, gracias a las hebillas rápidas, facilidad de acceso al material, amplia abertura en forma de d para organizar fácilmente el material, dos bolsillos, uno con un llavero en la solapa interior para guardar documentos y efectos personales, gran bolsillo lateral con cierre de cremallera para aislar el casco, el calzado y otros objetos del resto del material, zona transparente para identificar fácil y rápidamente la bolsa, cuatro asas de cinta alrededor de la bolsa para manipularla fácilmente desde cualquier lado, Ocho cintas porta material en el interior de la bolsa. Tiradores bloqueables con candado. Excelente durabilidad para una utilización intensiva, Lona debe tener alta resistencia para una utilización de regular a intensiva. La lona debe resistir a los rayos del sol
 (No se decolora), al aceite, a las grasas y a las altas y bajas temperaturas. No contiene cloro (sin olor) y es reciclable, fondo y laterales negros soldados para una mejor resistencia a la abrasión y a los desgarros, los tirantes equipados con hebillas de conexión de acero tratado contra la corrosión, color amarillo, con un peso: 1350 g medidas: 58,5 x 40 x 28,5 cm carga útil aconsejada: 25 kg, Carga máxima: 50 kg y en materiales de polipropileno, acero y poliamida.
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	CASCO BLANCO DE RESCATE
Debe tener carcasa de plástico ABS anti impacto, con sistema de relieve en H para mayor resistencia. Con barbuquejo, el cual debe tener como mínimo 4 puntos nylon clips, además debe tener un sistema porta linterna apto para uso hasta -30 centígrados. De igual forma debe contar con Arnés flotante en reata nylon certificaciones : ce en 397/a1 2000 89/686 EEC ANSI z89.1-2009 - ul sgs - tipo 1 - clase c
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	ARNÉS CERTIFICADO
Debe contar con mínimo 5 argollas, el arnés debe ser totalmente ajustable para acceso por cuerda, debe tener un cinturón ancho acolchado, perneras y correas para los hombros. Además debe ser adecuado para situaciones de posicionamiento de trabajo, detención de caídas y retención de trabajo. Cumplir norma ce en-361,358 y 813 y Ansi z359 nfpa1983 clase 3
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	KIT DE LÍNEA DE VIDA.
Sistema de protección anti caídas absorbedor de energía el cual se activa en caída. Este kit debe estar conformado con mínimo de un cable de diámetro de 5/16, con gancho, además de un paquete de absorción de energía en uno de sus extremos, la abertura mínima debe ser de 65mm y en el otro extremo cierre final para evitar que se salga accidentalmente. Debe incluir un freno, el tensor debe ser en acero hg226, debe incluir dos  mosquetones tipo hms, también un mosquetón de 51 mm de abertura, perros de 3/8 (2), eslinga sencilla regulable 180 cm (2), tie off de 1,5 mts (2), estuche, manual de instrucciones certificación en 795 clase b versión 2012  Incluye capacitación
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	CHALECOS SALVAVIDAS 
Debe ser fabricado en lona de poliester 400 DN, impermeable con hilos mercerizados, resistentes a la tensión y a la humedad, material flotante de espuma de polipropileno con burbujas de aire selladas que no absorben agua, sus 3 cinturones de ajustes frontales, en reata poliester 1 con hebillas de rápido ajuste y expulsión, Debe contar con sistema de evacuación rápida del agua para minimizar el peso al salir de ella, debe soportar peso de las personas desde 45 kilos hasta 110 kilos
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	HERRAMIENTA COMBINADA BATERIAS TNT EBFCC-18-V
ESPECIFICACIONES: 

Herramienta combinada con funcionamiento a batería para operaciones de rescate vehicular; debe contar con la capacidad de cortar, separar y aplastar los materiales de un vehículo accidentado con el fin de liberar a las personas atrapadas en su interior. La herramienta deberá operar con una batería de máximo 24 voltios, la herramienta debe contar con las siguientes características técnicas: 

Peso máximo con batería incluida: 25 Kilogramos  
Longitud máxima: 37 pulgadas 
Altura máxima: 12 pulgadas 
Ancho máximo: 11 pulgadas 
Mínima fuerza de separación: 1270 kN
Mínima fuerza de corte: 690 kN 
Mínimo IP: 54
Fabricación: de acuerdo a NFPA 1936-2020
Batería: máximo de 24 voltios, peso máximo 1.2 Kilogramos.

Nota: la herramienta debe ser entregada con 1 cargador y 2 baterías. Las baterías deben ser totalmente comerciales con el fin de no generar dependencia con el fabricante de la herramienta. 

El proponente deberá aportar en su oferta:
-Ficha técnica del Fabricante en español.
-Garantía del producto por defectos de fabricación mínimo por el término de dos (2) años a partir de la entrega certificado por el fabricante o proponente.
-Certificado vigente de distribuidor.
-Capacitación: el equipo debe ser entregado con capacitación de uso, cuidado y mantenimiento preventivo.
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	KIT ESTABILIZACION Este kit permite realizar 4 técnicas básicas como: elevación lateral para apoyo de la rueda, elevación posterior para apoyo de las ruedas, elevación frontal y elevación trasera de techo. 

Kit de puntales para la estabilización de vehículos involucrados en accidentes de tránsito. El kit debe estar conformado por 2 puntales y 2 gatos que permitan levantar cargas de ser necesario. Cada puntal debe contar con una cabeza giratoria, placa base y correa de trinquete. Cada puntal debe tener con las siguientes características técnicas: 

Puntal extendido mínimo: 85 pulgadas 
Puntal retraído máximo: 56 pulgadas 
Peso máximo: 30 libras 
Capacidad de elevación mínimo: 2450 libras 
Capacidad de estabilización mínimo: 2450 libras

El proponente deberá aportar en su oferta:
-Ficha técnica del Fabricante en español.
-Garantía del producto por defectos de fabricación mínimo por el término de un (1) año a partir de la entrega certificado por el fabricante o proponente.
-Certificado vigente de distribuidor.
-Capacitación: el equipo debe ser entregado con capacitación de uso, cuidado y mantenimiento preventivo.
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	JUEGO DE PROTECTORES AIRBAG PASAJERO Y COPILOTO Los Air Bag Safes sirven de protección en caso de que los airbags del conductor y del copiloto se abran tarde. El del conductor se guarda en un práctico maletín y el del copiloto en una bolsa de nylon. Medidas Air Bag Safe Conductor 15.0 x 11.4 x 3.9 in./ 380 x 290 x 100 mm Peso Air Bag Ssfe Conductor 3.75 lbs/ 1,7 kg Medidas Air Bag Safe Copiloto 29.5 x 9.84 x 5.9 in./ 750 x 250 x 150 mm Peso Air Bag Safe Copiloto 7.5 lbs/ 3,4 kg

Kit de protectores de Airbag que permitan el restringir la acción de los airbags del vehículo cuando son accionados accidentalmente. El kit debe estar compuesto por 2 protectores y una caja de transporte.
El proponente deberá aportar en su oferta:
-Ficha técnica del Fabricante en español.
-Garantía del producto por defectos de fabricación mínimo por el término de un (1) año a partir de la entrega certificado por el fabricante o proponente.
-Capacitación: el equipo debe ser entregado con capacitación de uso, cuidado y mantenimiento preventivo.
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	ELEMENTO DE EXTRICACION MULTIUSO: Inc. funciona como 10 herramientas en una. Las características incluyen una punta endurecida para rompiendo vidrios, haciendo puntos de agarre en vidrio laminado, punzonado de llantas y haciendo puntos de inserción de puntales en la carrocería del vehículo. También cuenta con una barra de palanca para hacer puntos de agarre en las costuras de las puertas, el capó y el baúl para la inserción de herramientas hidráulicas; puntales y como llave de válvula de cierre de gas. Utilice la superficie plana para martillar en travesaños y cuñas o para golpear la superficie para clavar la punta en objetos. Las características adicionales incluyen un removedor de muescas de vidrio/antena

El proponente deberá aportar en su oferta:
-Ficha técnica del Fabricante en español.
-Garantía del producto por defectos de fabricación mínimo por el término de un (1) año a partir de la entrega certificado por el fabricante o proponente.
-Capacitación: el equipo debe ser entregado con capacitación de uso, cuidado y mantenimiento preventivo.
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	GRUPO 2  EQUIPOS DE ALTA MONTAÑA Y BODEGA
	UND

	MALETA 55+10L FUNDA IMPERMEABLE MONTAÑA                                                                                tela principal de poliamida 210d rs (ripstop = mayor resistencia a las rasgaduras), fondo de la maleta reforzado (420dx330d rs) altura: 70 cm. Ancho: 35 cm. Profundidad: 35 cm.
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	CARPA DE CAMPING CUATRO PERSONAS  Y TEMPERATURA 4 ESTACIONES
Que sea para clima de cuatro estaciones con capacidad mínima de 2 personas. Color: azul Medidas: alto: 100 cm largo: 210 cm ancho: 125 cm + 60 cm vestíbulo. Bolsa de transporte: 40 x 13 cm. Peso: 4kg. Debe garantizar Impermeabilidad Sobre carpa: 4.000 mm de columnas de agua. Materiales Exterior: Nailon 20d con revestimiento de silicona. Interior: Nailon 20d recubierta de silicona y malla transpirable b3. Piso carpa: nailon 20d con revestimiento de silicona y tela de oxford 150d. Varillas: aluminio 7001Accesorios: hebillas duraflex, clavos de aluminio.
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	CARPA ESTILO MILITAR
La estructura debe ser en perfiles de acero galvanizado o en perfiles de aluminio y la cubierta está confeccionada en lona vinílica , 100% impermeable, con efecto de opacidad tipo blackout, liviana y de alta resistencia, con aditivos para protección contra radiación uv, propiedad ignífuga (retardancia a la propagación del fuego), aditivos biocidas y recubrimiento acrílico. 
Sus dimensiones deben ser de 4 metros de frente por 6 metros de profundidad, con una altura del paral de 2 metros.
La estructura deberá ser de tubería cuadrada de 1” calibre 18, los parales en tubería cuadrada de 1 ½ “ calibre 16 y diagonales de 1” calibre 18, con acabado final en pintura electrostática.

La lona deberá ser vinílica plastilona, de 650 g/m2, malla abierta, con soportes en fibra de poliester de alta tenacidad, con recubrimiento en PVC por ambas caras. Con sellado electrónico 100% impermeable.
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	CARPA DE LONA DE 4*4 CERRADA
La estructura del cuerpo debe ser metálica en acero al carbón, con tubo cuadrado de 1”” calibre 20 y parales en tubo cuadrado de 1-1/2”” calibre 18 con acabado en pintura anticorrosiva color negro.
La cubierta debe ser en lona plástica PVC 100% impermeable de alta calidad 350 micras. Resistente a los rayos uv y a la intemperie. Con cerramiento completo, que cuente con ventanas y puerta de ingreso, con tapa de cierre de cremallera y velcro.
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	CARPAS TIPO TOLDO D 2*2 CON LATERALES PLEGABLE
La carpa tipo toldo de 2x2 metros debe ser plegable, su tela debe ser de forro de poliéster interior y exterior con gramaje de 420d, con terminado anti fluido. Su estructura debe ser en acero galvanizado para mayor durabilidad y conectores de nylon de alta resistencia. La tela tiene que ser resistente a los rayos uv.
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	REFLECTORES TIPO BAZOOKA PORTATIL DE 1000 LUMINENS EN ADELANTE
La capacidad de iluminación debe ser mayor o igual a 5300 lúmenes. Con una autonomía de 8 horas
Debe contar con un mástil extendible de 2.1 metros de altura cuando se despliega. Debe contar con correa de transporte, Equipada con una batería recargable de ion-litio resistencia. Que cumpla con certificación Rohs y CE, Manual del usuario.
	1

	MESA PLEGABLE
 Tipo plegable y estilo tipo maleta, con material en polietileno de alta resistencia. Las medidas mínimas deben ser Alto 76 cm, Ancho 74 cm, Largo 150 cm, Color blanco. Material estructura en acero de alta resistencia.
	8

	SILLA PLEGABLE
La mesa debe ser tipo plegable, con material en polietileno de alta resistencia. Las medidas mínimas deben ser profundidad 55 cm, ancho 46 cm, Alto 82 cm. Material estructura en acero de alta resistencia.
	20

	CAMILLA: TABLA PARA INMOVILIZACIÓN CERVICAL 
Uso adulto, fabricada en polipropileno de alta densidad, translucida para mínima interferencia en toma de placa RX, MRI, TC y procedimientos en escáner. Ideal para inmovilización de pacientes con sospecha de trauma cervical o espinal, peso aproximado 7.5 kg., fabricada en una sola pieza, material impermeable lo que permite una asepsia total de la tabla, no acumula bacterias, capacidad de carga 225 Kgs, viene con correas de sujeción de paciente.
	10

	CARRO ESTIBADOR DE 3 TONELADAS
La Tolerancia de carga debe ser +/- 2 kg. Que cuenten con funciones de la báscula de peso total, su fuente de poder debe ser de batería recargable. Producto conforme a norma CE para europa y FUC para américa.
	2

	CARRO DE CARGA
La capacidad mínima de carga debe ser de 1500 kg, con una altura de 117 cm, 80 de ancho y 150 cm de largo. Debe estar construido en estructura metalica en ángulo 1 ½””, baranda fija en tubo agua negra 1””, piso en lámina alfajor y acabado en pintura electrostática. Debe contar con 2 ruedas hierro-caucho fijas y 2 ruedas hierro-caucho Giratorias con rodamiento de agujas
	1

	ESCALERA MULTIPROPÓSITO
La escalera debe ser de 12 escalones (12 pasos) para alcanzar una altura mínima de 3.55mt, debe soportar mínimo 150kg y contar con al menos 2 plataformas tipo escaleras plegables y
Nº peldaños 12 carga máxima 150 kgs – tipo i-a Material aluminio largo 3.55 metros”
	1

	CAJA DE POLIPROPILENO
Tienen que ser de color negro, su capacidad interior mínima debe ser de 72.6 × 44.5 × 27.1 cm. Con 4 ruedas de poliuretano de gran resistencia con rodamientos de acero inoxidable. En su interior debe contar con espuma protectora precortada de 2 niveles, con espuma de tapa corrugada.  Los  cierres deben ser de doble recorrido fáciles de abrir
	4

	NEVERA ENFRIADOR
La capacidad interna mínima debe ser de 250 litros. Con gas ecológico refrigerante R600a. Que incluya llaves de Seguridad y ruedas 360°. Con función de congelación rápida, Tensión eléctrica (v) 115v
	1

	VENTILADOR INDUSTRIAL
Su diamentro debe ser como mínimo 35cm o 14”, sus aspas deben ser ABS. La parrilla tiene que metálica, con control manual de 3 Velocidades. Y de bajo nivel de ruido, Su voltaje de entrada debe ser de 120 Volt.
	2

	CAFETERA ELÉCTRICA 42 TAZAS EN ACERO
Cafetera percoladora institucional con capacidad de 45 tazas. Con marcas de nivel de agua para un llenado fácil. Debe contar con luz indicadora de listo para servir. Debe tener dos maneras de servir (para un llenado continuo o de una sola taza.)
	3

	REFLECTOR PORTÁTIL.
Que sea portátil y flexible, con ip65 impermeable, con focos tipo led. Su material de construcción debe ser resistente al agua, Que sea recargable, su potencia mínima debe ser de 100 W y su autonomía mínima debe ser de 6 h.
	20

	TORRE DE ILUMINACIÓN: CON 4 FOCOS LED DE ALTA EFICIENCIA DE 320W
Las dimensiones mínimas deben ser (largo x acho x alto) 2480 x 1190 x 2450 mm. Dimensiones máximas (largo x acho x alto) 2480 x 2400 x 8000 mm. Debe tener un sistema de elevación manual rotación del mástil 340° potencia de los focos 4 x 320 w tipo de focos led. Los Lumenes totales deben ser de 188160 lm, con un área iluminada de 4500 m2. El motor debe tener sistema de refigeracion, con bandeja de retención de líquidos (110%) √ alternador (kva/v/hz) 3.5/220/50 – 4.5/240/60 toma de salida (kva/v/hz) 2/220/50 – 2/240/60 nivel medio de presión acústica 59 db(a), con resistencia al viento 80 km/h Capacidad del depósito 120 L y autonomía de 171 h" Capacitación para uso adecuado.
	2















	GRUPO 3 
ACCESORIOS  Y EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACIÓN
	CAN

	Duplexor SINCLAIR Q2220E 
Características: VHF / 138 – 174 Mhz / 4 Cavidades / 
Paso – Rechazo / 500 Khz MS
	1


	Antena DECIBEL PRODUCTS DB224B
Características: 4 dipolos / 6 o 9 DB de ganancia / 155 – 165 Mhz
	1

	Cable ANDREW HELIAX FSJ4-50B
Características: 1/2" / Blindado / 50 Ohm
	40 M

	Conectores ANDREW F4PNMV2-HC
	2

	Jumper JNtoN-142-80
	2

	Jumper JNtoBNC-142-80
	1

	Protector POLYPHASER IS-B50LN-C2
	1

	Fuente SAMLEX 1223BBM
Características: 13.8 VDC / 23 AMP / kit de batería
	1

	Batería DUNCAN 31269
Características: 13 VDC / 82 AMP / AGM
	1

	Rack LINKEDPRO
Características: 24 UR / 19" / Abierto
	1

	Kit de Instalación
Incluye: platina colector de tierras, aisladores, cable de tierras con conectores, pernos de anclaje, soportes y consumibles
	1

	Radio Base Digital MOTOROLA DGM5500e 
Incluye: micrófono, cable de alimentación, soporte de instalación y manual del usuario.  Características: VHF / 25 W / 1000 CH / WiFi
	1

	Antena TRAM 1487 / VHF
	1

	Fuente SAMLEX SEC 1223 BBM 
Cable ANDREW CNT-400
	1

	Cable ANDREW CNT-400 
	30

	Conector RF INDUSTRIES RFU-507-SI 
	2

	Jumper mini UHF – UHF RF INDUSTRIES
	5

	Kit de Instalación 
Incluye: soportes de instalación y consumibles
	1

	CABLE DE PROGRAMACIÓN: PMKN4012B -
	1

	CABLE DE PROGRAMACIÓN Hytera PC109 - Radio Base Series MD616/MD626/PC109
	1

	CABLE DE PROGRAMACIÓN Hytera PC76 - Radio PD406/PD416/BD506
	1

	CABLE DE PROGRAMACIÓN Hytera - Radio PD686/PD605/PD665/X1P
	1

	CURSO PILOTO Y OBSERVADOR DE AERONAVES PILOTEADAS A DISTANCIA 
PARA (10) DIEZ PERSONAS TEORICO 72 HORAS Y PRACTICO PRESENCIAL 28 HORAS
	1

	DJI MAVIC  3 (COMBOS),  ACCESORIO Y  REPUESTOS 
Grabación de video de 5.1K
DCI 4K / 120 fps  l Apple ProRes 422 HQ l D-Log de 10 bits
Mavic 3  no solo graba videos aéreos a altas resoluciones y velocidades de cuadro, sino que también captura hasta mil millones de colores con un perfil de color D-Log de 10 bits Tele cámara
Zoom híbrido 28x162 mm, f / 4.4 Modo de exploración.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: SEGÚN LO INDICADO ANEXO ADJUNTO
	2



                    
	                                  EQUIPOS SUBACUATICOS 
	CAN

	Regulador de buceo de diafragma sobrecompensada, con sistema seco de sello, recubrimiento antigolpes, dos (2) salidas de alta presión, cuatro (4) salidas de baja presión, filtro en acero inoxidable, capacidad de suministro de aire de 3000 l/m, esfuerzo respiratorio de 1,2 jules. 
	4

	Octopus downstream color amarillo con manguera amarilla de 1m, sistema de ajuste de flujo en segunda etapa. 
	4

	Consola de dos (2) elementos. Manómetro de hasta 5000PSI, profundimetro con mínimo de 210 pies, con testigo. Cuerpo del equipo en caucho de alta resistencia para trabajo de alto impacto. 
	4

	Chaleco de buceo con saco inflable de nylon de 1000/500 denier, resistente a la abrasión, bolsillos con cierre, faja ajustable al torso. Anillas de ABS de alta resistencia, con al menos 3 válvulas de sobrepresión manuales, espaldar rígido y acolchado. 
	4

	Cilindro de aire con válvula convertible tipo K. con capacidad de al menos 80CuFt. 
	5

	Bota antigolpes para cilindro, elaborada en caucho de alta resistencia
	5

	Aletas de correa ajustable, elaborada en polímero y elastómero de alto impacto
	4

	Botines de neopreno de al menos 5mm de grosor, media caña, con refuerzos en el empeine y en el talón.
	4

	Snorkel con mecanismo de flotación y cierre de entrada de agua, boquilla elaborada en silicona de alta resistencia
	4

	Mascara de buceo de lente panorámico plano, sin marco, con faldón en silicona, con hebillas basculares.
	4

	Cinturón de lastre tipo reata en material nylon. 
	4

	Pastillas de lastre, peso 2lb, elaboradas en plomo.
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	Traje de buceo en material neopreno, de 5mm de espesor, con refuerzos en codos y rodillas, cierre a la espalda, con encauchetado en la zona del pecho
	4

	Guantes de neopreno de 2,5 mm, ultra elástico, recubrimiento antideslizante
	4

	Cuchillo de buceo en acero inoxidable templado, con sierra, filo y corta cabos, hoja de al menos 110 mm, con funda en caucho y tiras para sujeción en las piernas. 
	4

	Boya de posicionamiento en emergencias de 1 m al menos, en color reflectivo, con sistema de inflado.
	4

	Carrete de acero de dedos para boya flotante de posicionamiento. 
	4

	Linterna sumergible con resistencia a inmersión de hasta 100m
	4

	Tula para equipo de buceo en malla reforzada
	4

	Silbato subacuático con conexión a manguera del chaleco. 
	4

	Compresor para aire respirable de 100 lts/min, con motor eléctrico trifásico de al menos 4HP, sistema de filtrado triple, manguera de llenado con filtro SCUBA INT de al menos 1m, con tiempo de llenado de cilindros a 3000 PSI de 22 minutos o inferior.
 Dimensiones alto 360 mm x ancho 750 mm x profundidad 390 mm (aproximadamente)
	1



