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SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA SA – 2022 – XX
OBJETO: Contratar en forma integral el desarrollo de todas las actividades inherentes al proceso de señalización horizontal en la red vial urbana del municipio de Pasto de acuerdo a las especificaciones y características técnicas, cantidades y calidades especificadas en la ficha técnica.
  
ANEXO 1— ANEXO TÉCNICO

“CONTRATAR EN FORMA INTEGRAL EL DESARROLLO DE TODAS LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL PROCESO DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL EN LA RED VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE PASTO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, CANTIDADES Y CALIDADES ESPECIFICADAS EN LA FICHA TÉCNICA” 

La Secretaria de Tránsito Municipal requiere “Contratar en forma integral el desarrollo de todas las actividades inherentes al proceso de señalización horizontal en la red vial urbana del municipio de pasto de acuerdo a las especificaciones y características técnicas, cantidades y calidades especificadas en la ficha técnica”, para atender los requerimientos que en materia de señalización ha identificado la entidad, en los diferentes diagnósticos que se han realizado a través de los estudios en zonas específicas de la ciudad, estudios de transito  etc.

El alcance del proyecto se ejecutará de acuerdo a la descripción, especificaciones y demás disposiciones establecidas en el pliego de condiciones, en especial las consignadas en el Anexo Técnico, Cuadro de Cantidades y Presupuesto y de acuerdo con la descripción, especificaciones y condiciones establecidas, los estudios previos, así como la oferta presentada por el contratista y aceptada por a entidad y los demás documentos que forman parte del proceso de selección.

El Contratista se compromete para con la Secretaría de Tránsito y Transporte del Municipio de pasto a ejecutar en forma integral el desarrollo de todas las actividades inherentes al proceso de señalización horizontal en la red vial urbana del municipio de pasto de acuerdo a las especificaciones y características técnicas, cantidades y calidades especificadas en la ficha técnica, los cuales deben cumplir con las normas y especificaciones técnicas determinadas en el “MANUAL DE SEÑALIZACIÓN VIAL: DISPOSITIVOS UNIFORMES PARA LA REGULACIÓN DEL TRÁNSITO EN CALLES, CARRETERAS Y CICLORRUTAS DE COLOMBIA” y Normas Técnicas Colombianas reglamentarias (NTC 1360 – 1).

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

Dentro de las responsabilidades de la Secretaría de Tránsito y Transporte se encuentran las de planear y gestionar la adquisición de bienes y servicios que requiera la Secretaría; elaborar los estudios para la adquisición de bienes y servicios adecuados a las necesidades de la Secretaría; participar en la definición de las políticas, planes, programas y proyectos relacionados con el flujo vial y el transporte en el Municipio de Pasto; identificar, analizar y evaluar alternativas de optimización del sistema de tránsito; revisar de forma permanente el buen estado físico de los bienes a cargo de la Secretaría con el fin de coordinar las acciones indispensables para su mantenimiento y conservación y las demás que sean necesarias para el cumplimiento eficiente y eficaz de la misión institucional, de conformidad con la Constitución, la Ley y los acuerdos municipales.

La Secretaría de Tránsito y Trasporte del Municipio de Pasto y la Subsecretaría de Movilidad mediante estudios técnicos han previsto la necesidad e importancia que adquiere la señalización vial en la ciudad de Pasto, dada su naturaleza orientadora e informativa, siendo el sistema idóneo por el cual los automotores transitan por el Municipio. Se hace necesario que peatones y vehículos acaten las normas de tránsito, lo cual genera como consecuencia directa la reducción del número y gravedad de los accidentes de tránsito que generan daños sociales tales como pérdidas de vidas humanas, lesiones permanentes y pérdidas económicas que van en detrimento de la calidad de vida de los habitantes del municipio.

 Se debe tener en cuenta que la lluvia, el estado del piso sobre el cual se demarca y el alto volumen de vehículos que circulan sobre la ciudad, afectan la demarcación de piso existente, además que las condiciones ambientales de la movilidad obligan a realizar una nueva demarcación en la red vial de la ciudad con el fin de que se garantice en el municipio el desarrollo de las actividades preventivas, de control e información que se encuentran incluidas en el Plan de Desarrollo del Municipio de Pasto.

Por consiguiente, y al presentarse un gran deterioro en la señalización debido a que la vida útil de la pintura por los altos índices de tráfico no superan tiempos mayores a seis meses, se hace necesario optimizar la adquisición de pintura de tráfico y disolventes para demarcación de piso, correspondiente a la aplicación de marcas viales, conformadas por líneas, flechas, símbolos y letras que se pintan sobre el pavimento, bordillos o sardineles y estructuras de las vías de circulación o adyacentes a ellas.

La Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal tiene la necesidad de contratar dicho servicio para demarcación vial de acuerdo a la norma técnica vigente. Dicha compra se encuentra dentro del proyecto “Implementación de acciones para el mejoramiento de la seguridad vial y la movilidad, vigencia 2022 en el Municipio Pasto”, Radicado con numero 2021520010170de fecha 23 de diciembre de 2022, para la vigencia fiscal 2022. Así mismo, hace parte del inventario de necesidades para esta vigencia fiscal, que entre sus propósitos tiene de regular, canalizar y optimizar el tránsito de vehículos demarcando señales en los espacios por ellos solicitados, constituyéndose por lo tanto en elemento necesario, preventivo, esencial y seguro para los peatones y conductores que se desplazan por la malla vial de la ciudad.

La Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal, para cumplir con las políticas, planes y programas de optimización de la circulación de vehículos y peatones de una manera cómoda y segura cuenta con recursos económicos para el desarrollo de los mismos, pero no cuenta con la estructura para ejecutar, en este caso, el suministro de pintura de tráfico acrílica para la demarcación de pares, flechas de sentido vial, zonas escolares, límites de velocidad, reductores de velocidad y delimitación de obstáculos, en las vías de la malla vial local, así como la prestación de este servicio de manera adecuada, por lo tanto, se hace necesaria la contratación con particulares la implantación de dichas soluciones.

Numerosos accidentes han sido ocasionados por el conflicto en la movilización de vehículos y peatones sobre las vías, especialmente cuando no se tiene un control de las velocidades de operación y una concientización de los conductores y peatones en el respeto a las normas de seguridad vial. La dificultad de hacer cumplir la reglamentación de la velocidad de operación de los vehículos a través de las señales verticales, ha generado la necesidad de implementar medidas de reforzamiento visual soportadas en la demarcación horizontal que generen mayor respeto por parte de los conductores, con el fin primordial de preservar vidas humanas, evitar pérdidas materiales y mejorar la movilidad.

En el plan nacional de seguridad vial 2022-2031, que se encuentra actualmente en construcción, se desarrollará bajo la premisa principal que las fatalidades y lesiones graves en siniestros viales son evitables y, por lo tanto, ningún ser humano debe perder la vida o sufrir lesiones graves por causa de un siniestro vial. 

El PNSV 2022 – 2031 identificará acciones integrales de tal forma que la vida e integridad de los actores viales siempre esté protegida. Así las cosas, teniendo en cuenta los efectos positivos de diferentes acciones sobre la seguridad vial, se ha identificado la necesidad de trabajar en las siguientes áreas de acción:

· Velocidades seguras
· Vehículos seguros
· Vías seguras
· Comportamiento seguro de los actores viales
· Cumplimiento de las normas de seguridad vial
· Atención integral de víctimas de siniestros viales
· Conocimiento para un eficiente tratamiento de la siniestralidad vial
· Gobernanza para la seguridad vial

Dentro de las mismas, se ha priorizara, la de realizar la señalización y el diseño geométrico de las vías con miras a mejorar la seguridad vial.

El Ministerio de Transporte mediante resolución No 1885 de 2015, expidió el MANUAL DE SEÑALIZACIÓN, DISPOSITIVOS PARA LA REGULACIÓN DEL TRÁNSITO EN CALLES, CARRETERAS Y CICLORRUTAS DE COLOMBIA.

De conformidad con lo previsto en el artículo tercero de la ley 769 de 2002, los organismos de tránsito departamental, municipal y distrital están reconocidos como autoridades de tránsito y por lo tanto deben dar cumplimiento a la citada ley, cuando dispone que es deber de las autoridades de tránsito, velar por la adecuada señalización de las vías que forman parte de la malla vial dentro de su jurisdicción, para lo cual reglamenta lo relacionado con la clasificación y demarcación de las señales de tránsito.

2. DESCRIPCIÓN OBRA ACTUAL O ZONA A INTERVENIR

Actualmente se presenta un gran deterioro en la señalización debido a que la vida útil de la pintura aplicada previamente, se ve afectada por los altos índices de tráfico y su duración promedio, no supera tiempos mayores a seis meses. 

Entre las señales de demarcación de piso más afectadas, correspondiente a la aplicación de marcas viales denominada señalización horizontal, se encuentran las conformadas por líneas, flechas, símbolos y pictogramas que se pintan sobre el pavimento, bordillos o sardineles y estructuras de las vías de circulación o adyacentes a ellas.

a. Localización:
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Figura 1.1. Municipio de Pasto – Principales corredores del Municipio

	ÍTEM
	ZONA
	DESDE
	HASTA

	1
	AVENIDA PANAMERICANA
	GLORIETA VILLA DEL RIO
	GLORIETA FUENTE DE LA TRANSPARENCIA

	2
	SENDA DEL CARNAVAL
	PENDIENTE DE REPLANTEO POR OBRAS EN EL CENTRO DE LA CIUDAD
	PENDIENTE DE REPLANTEO POR OBRAS EN EL CENTRO DE LA CIUDAD

	3
	COMUNA 1 CENTRO
	PRINCIPALES CORREDORES ARTERIALES Y ZONAS REPRESENTATIVAS PÚBLICAS E INSTITUCIONALES

	4
	COMUNA 1 CENTRO
	PRINCIPALES CORREDORES ARTERIALES



3. ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y ALCANCE:

Las actividades u obras a ejecutar son las siguientes:

1. Cumplir con el objeto del contrato en los plazos y conforme a las instrucciones, cronogramas, acuerdos suscritos entre las partes y directrices señaladas por el Supervisor.
1. Mantener vigentes todas las garantías que amparan el contrato en los términos del mismo.
1. Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias referentes al medio ambiente, urbanismo, seguridad industrial e higiene.
1. Cumplir con las disposiciones legales, técnicas y reglamentarios referentes al manejo de tránsito, reglamentadas en el “MANUAL DE SEÑALIZACIÓN VIAL: DISPOSITIVOS UNIFORMES PARA LA REGULACIÓN DEL TRÁNSITO EN CALLES, CARRETERAS Y CICLORRUTAS DE COLOMBIA” y aprobadas previamente por la Subsecretaria de Movilidad del Municipio.
1. Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias referentes a las obligaciones impartidas por la Alcaldía de Pasto para la aplicación de protocolos de bioseguridad generadas por la Pandemia mundial debida a la Covid-19.
1. Entregar previamente, el plan de señalización a la Subsecretaria de movilidad para ser revisado y aprobado.
1. Facilitar al supervisor todos los medios y oportunidades para la efectiva toma de muestras, como para la elaboración de ensayos para adoptar los criterios de aceptación o rechazo. Por lo anterior, antes de proceder con la ejecución del contrato, el contratista deberá presentar una muestra obtenida en un laboratorio habilitado para este fin (prueba obtenida en un laboratorio de probada idoneidad). Una vez el laboratorio entregue el resultado de las pruebas efectuadas a la pintura, se procederá a recibir a satisfacción del producto que se aplicara como suministro para la ejecución del contrato. 
1. Las pinturas y disolventes suministrados deberán contar con la garantía mínima de la casa fabricante, pero de dicha garantía, ante la Secretaría solo será responsable el contratista. 
1. En caso de que las pinturas y disolventes suministrados presenten defectos atribuibles al fabricante, distribuidor o contratista, este último deberá reemplazar el elemento de manera inmediata sin costo alguno para el contratante. 
1. El contratista deberá contar e implementar la señalización necesaria para la ejecución de los trabajos con el fin de evitar siniestros viales. 
1. El contratista deberá cumplir con la vinculación a seguridad social en salud, pensión y riesgos profesionales, durante los seis (6) meses anteriores a la adjudicación del contrato y durante la ejecución del mismo, con los montos de liquidación establecidos en la Ley.
1. Las demás que por ley o el contrato le correspondan.
1. Cumplir con las fichas técnicas de los insumos solicitados.
1. El contratista deberá contar con suficiente capacidad económica, de tal manera que absuelva de inmediato las necesidades de la Secretaría de Tránsito y transporte Municipal y se sujete a la forma de pago establecida, como disponer de un stock de los elementos y materiales incluidos en el contrato.
1. Pagar oportunamente los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales y pensiones; y los aportes a las Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA, cuando sea el caso.
1. Responder por daños causados a terceros en desarrollo del contrato, igualmente responderá por los daños que se deriven del incumplimiento del contrato.
1. Hacer limpieza de escombros, retiro de materiales sobrantes, formaletas o materiales similares que le pertenezcan o que se hayan usado bajo su dirección, más tarde el último día de ejecución de la obra, en caso que no cumpla con esta obligación, el Municipio realizará los trabajos y cargara su costo al Contratista, descontando su valor en la cuenta final.
1. Capacitar al personal a cargo del contratista de obra de manera periódica, en los temas relacionados a lo establecido en el Decreto 1072 de 2015, sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y presentar las evidencias correspondientes.
1. El Contratista tiene la obligación de establecer y ejecutar permanentemente el programa de salud ocupacional conforme a lo estipulado en las normas vigentes, es responsable de los riegos originados en su ambiente laboral y deberá adoptar las medidas que fueren necesarias para disminuir tales riesgos. (Dto. 1295/94).
1. El contratante deberá acreditar que se encuentra a paz y salvo con el Municipio de Pasto, para lo cual deberá aportar el correspondiente certificado de “Paz y Salvo Municipal”. Este deberá presentarlo para la suscripción del Acta de Inicio, en caso de que el contratista no se encuentre inscripto en la base de datos de la Secretaria Hacienda deberá realizarla en la página oficial de la Alcaldía de Pasto www.pasto.gov.co e ingresar a Tramites y Servicios e ingresar a hacienda en línea.
1. GESTIÓN AMBIENTAL- PLAN DE MANEJO AMBIENTAL:
Las actividades de gestión ambiental que le competen al CONTRATISTA en desarrollo de la construcción del proyecto, están orientadas a la elaboración y ejecución de lo contenido en el formato INF035 PLAN ACCIÓN SOCIO AMBIENTAL EN OBRA, de conformidad con el Instructivo IN-I-002 PLAN AMBIENTAL DE OBRAS, los cuales se encuentran publicados en la página www.intranetpasto.gov.co.
El Contratista se obliga al cumplimiento de las normas ambientales vigentes, al desarrollo de buenas prácticas de ingeniería para la ejecución de obras que respeten el entorno natural y social del área de influencia en el cual se desarrollan; para el efecto se aplicará lo aplicable a los proyectos que no requieren de licencia ambiental de manera previa a su ejecución. 
Con el fin de lograr obras ambientalmente sostenibles, EL CONTRATISTA se obliga a realizar un reconocimiento de la zona en la que se desarrollará el Contrato, estableciendo la información de línea base necesaria para ajustar tanto el alcance como los costos de implementación del PMA (Plan de Manejo Ambiental) a las particularidades del entorno natural y social, con las actividades, medidas, obras y programas para prevenir, mitigar, compensar o evitar los impactos negativos y potenciar los positivos.
El Contratista se obliga a dar estricto cumplimiento de las normas aplicables para la gestión, autorizaciones y permisos ambientales requeridos para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales necesarios para el desarrollo de las obras y que apliquen para el buen desarrollo del proyecto. En caso de presentarse situaciones diferentes a las establecidas en las normas, el Contratista debe comunicarlas al Municipio solicitando su intervención. 
La Supervisión es responsable de verificar que la información corresponda al proyecto a ejecutar, que el desglose de presupuesto corresponda a precios verificados con sistemas de referencia aprobados, así como de verificar la obtención de permisos, cuando se requieran, previos al inicio de las obras. Los programas y actividades correspondientes a Seguridad Industrial y Salud Ocupacional corresponden a las obligaciones del Contratista propias de la normatividad laboral, así como aquellas obras que correspondan al presupuesto básico por corresponder a las especificaciones generales de construcción. 
1. La Supervisión es responsable de verificar que la información corresponda al proyecto a ejecutar, y será encargada de avalar los protocolos de Bioseguridad para COVID-19 de los contratos de obra pública, junto con los programas y actividades correspondientes a Seguridad Industrial y Salud Ocupacional que corresponden a las obligaciones del Contratista propias de la normatividad laboral, igualmente la supervisión enviará los informes a diferentes Secretarías del Municipio como Salud, Tránsito u otras, quienes podrán visitar las obras de manera aleatoria para monitorear el cumplimiento de las medidas de bioseguridad.
1. Los bienes ofrecidos deberán contar como mínimo, con seis (6) meses de garantía.

a. Ítems de pago:

	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN
	CANTIDAD
	UNIDAD

	1
	Suministro y aplicación de pintura de tráfico acrílica base solvente, por metro cuadrado (M2), con antideslizante - Aplicación con máquina.
	2700
	M2

	2
	Suministro y aplicación de pintura de tráfico acrílica base solvente, por metro lineal (ML), sin microesfera - Aplicación con máquina.
	18900
	ML




4. PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

El plazo previsto para la ejecución de las actividades que se deriven del presente proceso es el establecido en la sección 1.1. del pliego de condiciones, el cual se contará en la forma prevista en el Anexo 5 – Minuta del Contrato.

El plazo para la ejecución del objeto del contrato será hasta el día treinta (30) de diciembre de dos mil veintidós (2022), y la ejecución del mismo se efectuará de acuerdo al cronograma que suscriban las partes, previa suscripción del Acta de Inicio y aprobación por parte del Supervisor del Contrato.

Lo anterior no obsta para que el contratista, sin que se llegare a desconocer las demás condiciones del contrato, ejecute el objeto a entera satisfacción y antes del plazo señalado en el presente numeral, previo aviso y aprobación del Supervisor.

El contrato tendrá una vigencia durante el plazo de ejecución y seis (6) meses más, previstos para su liquidación.
 
5. FORMA DE PAGO

LA ENTIDAD CONTRATANTE, pagará al CONTRATISTA el valor por el cual le fue adjudicado el contrato, de la siguiente manera: 

El valor total del contrato se cancelará en la modalidad de precio global mediante actas parciales de obra ejecutada, previa presentación, aprobación y entrega de las mismas al Supervisor y de los informes correspondientes debidamente aprobados.

Para cada pago, el Contratista deberá acreditar los comprobantes de cancelación de aportes al sistema de seguridad social en salud y pensiones y parafiscales, a que haya lugar, de conformidad a lo previsto por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. 

El pago de las líneas de señalización vial y/o demarcación, como demás marcas viales, contenidas en el contrato, se harán conforme a lo establecido en cada precio unitario del contrato, por todo trabajo ejecutado de acuerdo con las especificaciones técnicas y aceptadas a satisfacción por el Supervisor. 

La medida de pago será el metro cuadrado (m2) y metro lineal (ml) de señalización vial y/o demarcación o marca vial ejecutada según el plan de señalización entregado y aprobado previamente por el supervisor y en cumplimiento de las condiciones técnicas exigidas en los trabajos de ejecución, materiales, equipos de aplicación, ficha técnica del producto y en los controles que ejecutará el supervisor según los criterios de aceptación o rechazo. 

El pago a el Contratista se efectuará dentro de los 15 días hábiles siguientes a la presentación de la factura y visto bueno por parte del supervisor designado del recibo a satisfacción de las actividades, acompañada del acta de recibo y de la certificación de encontrarse el Contratista al día en el pago de aportes al Sistema de la Seguridad Social y Parafiscales, de conformidad con lo señalado en el parágrafo 1º del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. 

El supervisor designado solo aprobará el pago de aquellas actividades que sean comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el Contratista. 

Parágrafo 1. El supervisor solo aprobará el pago final de aquellas actividades que sean comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el Contratista. Para causar el pago final del contrato, el Contratista deberá acreditar que se encuentra a paz y salvo con la totalidad de proveedores, subcontratistas y empleados que haya utilizado en la ejecución de las actividades contratadas. Hasta no entregar dichos soportes, la Entidad no hará el respectivo recibo de factura final de pago al contrato.

Parágrafo 2. En caso de que el contratista esté obligado a facturar electrónicamente, la entidad contratante incluirá la obligación de presentar la factura electrónica validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago, conforme a las disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia con lo dispuesto en la Resolución 0042 del 5 de mayo de 2020 y demás normas que los modifiquen, complementen o sustituyan

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato.

La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda

6. CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO 

a. Materiales

· La pintura suministrada debe cumplir con la siguiente ficha técnica:

	FICHA TÉCNICA PINTURA DE TRAFICO

	Norma 
	NTC 1360

	Objeto
	Pintura base solvente con resina acrílica pura 

	Clasificación
	Tipo A. Base agua
Tipo B. Base solvente

	Requisitos generales

	Requisitos generales
	La pintura para demarcación de pavimentos debe ser una dispersión homogénea.
Las pinturas para demarcación de pavimentos deben mezclarse fácil y rápidamente con el tipo y cantidad de adelgazador indicado por el fabricante.
El fabricante debe garantizar la resina de la pintura, para ello y en los casos en los cuales se solicite, el fabricante presentará un espectro infrarrojo de la pintura.

	Requisitos específicos

	Color y estabilidad
	La pintura para demarcación de pavimento de color amarillo debe cumplir con los siguientes valores: L: mínimo 70, a: entre 15 y 26, b: mínimo 72

La pintura para demarcación de pavimento de color blanco debe cumplir con los siguientes valores L: mínimo 80, a: entre - 0,3 y - 2.2, b: entre 2 y 6

	Tipo de solventes
	Los siguientes solventes deben cumplir con la cantidad máxima indicada en la NTC 1102: benceno, metanol y compuestos órgano–clorados.

	Finura de dispersión
	Las pinturas Tipo A y Tipo B para demarcación de pavimentos deben presentar como mínimo una dispersión de 3 Unidades Hegman.

	Viscosidad
	La viscosidad de las pinturas Tipo A y Tipo B entregadas por el fabricante debe encontrase en un rango de 75 a 95 Unidades Krebs medida a la temperatura de 25 °C.

	Estabilidad en el envase lleno
	Para las pinturas Tipo B, la viscosidad en el envase no debe variar en más de cinco (5) Unidades Krebs cuando se ensaye según lo indicado en la NTC 845.
Para pinturas la pintura Tipo A la viscosidad no debe incrementarse en más de 10 Unidades Krebs cuando se ensaye según lo indicado en la NTC 845.

	Tiempo de secado (No Pick Up)
	El tiempo máximo de secado para evitar la transferencia de la pintura en la llanta no debe ser mayor de 15 min de acuerdo con la norma ASTM D 711.

	Contenido de sólidos en volumen
	El contenido mínimo de sólidos en volumen debe ser:
Pintura Tipo A: mín 60 % (v/v)
Pintura Tipo B: mín 50 % (v/v)

	Contenido de sólidos totales en peso
	El contenido de sólidos totales en peso debe ser:
Pintura Tipo A: mínimo el 70 %
Pintura Tipo B: mínimo el 60 %

	Densidad del producto
	La densidad de la pintura a 25 °C debe corresponder a la declarada por el fabricante en la ficha técnica y no debe variar en más del ± 0,05 g/ml.

	Sangrado
	La relación de contraste debe ser mínimo 0,9.

	Resistencia al agua
	La pintura no debe presentar: cuarteamiento, desprendimiento, ampollamiento, corrugamiento, decoloración, después de 24 h de inmersión en agua a temperatura ambiente.

	Resistencia a los álcalis
	No deben presentar cuarteamiento, ampollamiento, perforaciones diminutas (puntas de alfiler), desprendimientos, arrugas, ni decoloración

	Resistencia a la abrasión
	La resistencia mínima a la abrasión debe ser de acuerdo a lo indicado en la Norma IRAM 1221
Pintura Tipo A: 100 dm3, Pintura Tipo B: 80 dm3

	Contenido de óxido de titanio
	El contenido mínimo de dióxido de titanio como pigmento natural para pinturas de color blanco debe ser el 10 % del peso total de la pintura.

	Apariencia
	Después de aplicada la pintura en una lámina de vidrio a un espesor de 15 mils y dejándola secar durante 24 h a 20 °C ± 2 °C y una humedad relativa de 60 % ± 5 %, la película debe tener un aspecto uniforme, sin grumos, sin porosidades, ni desigualdades en el tono del color.

	Envase y rotulado: La pintura debe envasarse en recipientes plásticos o metálicos con tapa removible y cierre hermético.
Cada recipiente debe contener en la etiqueta como mínimo la siguiente información:
Tipo de pintura, Nombre comercial, color, naturaleza química de la resina utilizada, fecha de fabricación y fecha de vencimiento




	FICHA TÉCNICA DISOLVENTE

	CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN

Denominación del Bien	:	DISOLVENTE XILOL
Denominación Técnica	:	DIMETILBENCENOS
Grupo/clase/familia	: 	Componentes y suministros de fabricación / Pinturas, 		imprimantes y acabados / Disolventes y diluyentes para 		pinturas
Nombre del Bien		:	DISOLVENTE XILOL
Unidad de medida		:	CUÑETE
Descripción general		:	Solvente utilizado en la dilución de pintura de base 			solvente y en la dilución de resinas sintéticas.

	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL BIEN

Mezcla comercial de los tres isómeros, orto, meta y para-xilenos, producto de la destilación del alquitrán del carbón de hulla predominando los dos últimos. Además, contiene otros hidrocarburos aromáticos tales como benceno, tolueno y etilbenceno.
Características físico-químicas
Fórmula				: C6H4 (ch3)2
Peso molecular			: 106,17 g/mol
Aspecto				: líquido
Color					: incoloro
Olor					: aromático
Punto/intervalo de ebullición	: o-xileno: 144 ºC; m-xileno: 139 ºC; p-xileno: 138 ºC
Punto de fusión			: - 48 ºC
% Volatilidad				: 90% a más
Presión de vapor			: 5.1 mmHg (20 ºC)
Gravedad específica			: 0,87 g/cm3 (15 °C)
Densidad de vapor relativa		: 3,66 (aire =1)
Solubilidad en agua			: Insoluble (< 0.1%)
Soluble en alcohol, éter y otros compuestos orgánicos.

Composición Química
Total aromáticos (w/w) 	: 99.54%
No aromáticos (w/w)		: 0.36%
Benceno (w/w)		: 0.008%
Tolueno (w/w)			: 0.19%
Orto-xileno (w/w)		: 17.01%
Para-xileno (w/w)		: 20.23%
Meta-xileno (w/w)		: 47.21%
Etilbenceno (w/w)		: 14.73%
Sulfuro (ppm)			: < 0.50
Nitrógeno (ppm)		: 0.3
Agua (ppm)			: 147
Índice de bromo		: 3.25
Cloruros (ppm)		: < 1

Estabilidad y reactividad
Condiciones a evitar		: Calentamiento
Materias a evitar	: Agentes oxidantes fuertes, ácido sulfúrico concentrado, ácido nítrico, azufre.
Información adicional	: Inflamable; incompatible con varios plásticos, goma, metales ligeros. En estado gaseoso/vapor, riesgo de explosión en presencia de aire.

	OTRAS ESPECIFICACIONES

Rotulado
Los productores, fabricantes, envasadores, reenvasadores, comercializadores, exportadores o importadores, deberán obligatoriamente colocar una etiqueta o rótulo sobre el envase que los contiene, que deberá tener las siguientes características:
a. Fácilmente visible y legible en idioma Español
b. Capacidad de poder permanecer a la intemperie sin merma notable de la información
Dichas etiquetas o rótulos deberán contener, por lo menos, la siguiente información:
a. Nombre o denominación
b. País de origen (donde fue producido o fabricado)
c. Cantidad en peso o volumen, concentración porcentual, densidad y componentes.
d. Condiciones de conservación.
e. Nombre o razón social y domicilio legal del productor, fabricante, importador, exportador, envasador, re-envasador y distribuidor responsable, según corresponda.
f. Advertencia de riesgo o peligro que pudieran derivarse de la naturaleza del producto, así como de su empleo, cuando estos sean previsibles.
g. El tratamiento de urgencia en caso de daño a la salud del usuario, cuando sea aplicable.

	Almacenamiento
Lugares ventilados, frescos y secos. 
Lejos de fuentes de calor e ignición.
Separado de materiales incompatibles. 
Rotular los recipientes adecuadamente y mantenerlos bien cerrados.


	
	



	
	

	ESPECIFICACIONES ADICIONALES

	PROPIEDAD
	MÉTODO
	RANGO
	UNIDAD

	Viscosidad KU
	
	90 - 100
	Unidades Krebs

	PREPARACIÓN DE SUPERFICIE
	· La superficie debe estar limpia y seca; previamente, se resanan bien los defectos que puedan dañar las señales de tránsito. 
· La limpieza se hace con: agua a presión dejando secar muy bien la superficie, con escobas manuales o mecánicas, cepillos o aire a presión. 
· El concreto se lava con una solución por volumen, de una parte, de ácido muriático en nueve de agua, se deja actuar durante 15 minutos, se enjuaga y se seca bien.
NOTA: Si el producto requiere ser aplicado sobre concreto, se debe aplicar previamente el Imprimante para Demarcación, con el fin de lograr adherencia de la Pintura sobre el mismo.

	APLICACIÓN
	Se revuelve bien la pintura con una espátula limpia, se agrega el catalizador Peroxido en Polvo y se agita durante un minuto. Recuerde que si se mezcla más de 1 galón debe usar agitador mecánico. La durabilidad depende del tipo y estado del pavimento, además influye el volumen y velocidad del tránsito, del espesor aplicado, y de la preparación de superficie y de la aplicación.

	RENDIMIENTO
	Rendimiento teórico espesor seco: 3.0 m²/galón a 1mm (40 mils)

	MÉTODO DE APLICACIÓN
	Con maquina en spray

	DESCRIPCIÓN EQUIPOS DE APLICACIÓN
	Maquina aplicadora de plástico en frío en spray 98:2

	CONDICIONES NECESARIAS DE APLICACIÓN
	Humedad relativa máxima para aplicación: 85% Temperatura sustrato mínima de aplicación: 5 °C (el sustrato debe estar 3 °C por encima del punto de rocío) Temperatura sustrato máxima de aplicación: 45 °C



Los materiales, procedimientos, suministros y demás elementos que hayan de utilizarse en la construcción de las obras, deberán ser los que se exigen en las especificaciones y adecuados al objeto a que se destinen, tales como:

· NTC 2072, Materiales para demarcación de pavimentos. Microesferas de vidrio, granulados antideslizantes y mezclas de ambos. Establece los requisitos que deben cumplir y los ensayos a los cuales deben someterse las microesferas de vidrio, los granulados antideslizantes, y las mezclas de ambos, para incorporar en materiales de demarcación en premezclado o en postmezclado, en la señalización vial horizontal.
· NTC 4744-3, Aplicación de materiales para la demarcación horizontal de pavimentos. Parte 3. Retrorreflectividad en la demarcación horizontal en pavimentos. 
· NTC 4744-4, Aplicación de materiales para la demarcación horizontal de pavimentos. Parte 4. Control de la aplicación.

Para los materiales que requieran procesamiento industrial, éste deberá realizarse preferiblemente con tecnología limpia. El proponente favorecido con la adjudicación del contrato se obliga a conseguir oportunamente todos los materiales y suministros que se requieran para la construcción de las obras y a mantener permanentemente una cantidad suficiente para no retrasar el avance de los trabajos.

Documentos que entregará la Entidad para la ejecución del contrato:

El contratista deberá realizar lo necesario y suficiente en orden a conocer, revisar y estudiar completamente los estudios y diseños que la entidad entregue para la ejecución de las obras objeto de este contrato. En consecuencia, finalizado el plazo previsto por la Entidad para la revisión de estudios y diseños, si el contratista no se pronuncia en sentido contrario, se entiende que ha aceptado los estudios y diseños presentados por la entidad y asume toda la responsabilidad de los resultados para la implementación de los mismos y la ejecución de la obra contratada, con la debida calidad, garantizando la durabilidad, resistencia, estabilidad y funcionalidad de tales obras.

Cualquier modificación y/o adaptación y/o complementación que el contratista pretenda efectuar a los estudios y diseños deberán ser tramitadas por el contratista para su aprobación por el supervisor, sin que ello se constituya en causa de demora en la ejecución del proyecto. 

7. INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL:

Para efectos del análisis de la información del personal, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:

a. Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto serán verificadas una vez se adjudique el contrato y no podrán ser pedidas durante la selección del contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante. 
b. Si el contratista ofrece dos (2) o más profesionales para realizar actividades de un mismo cargo, cada uno de ellos deberá cumplir los requisitos exigidos en los pliegos de condiciones para el respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser ofrecido para dos o más cargos diferentes.
c. El contratista debe informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen legalmente la profesión. 
d. Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona natural o jurídica con quien se haya establecido la relación laboral o de prestación de servicios.
e. El contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tienen la disponibilidad real para la cual se vinculan al proyecto. De comprobarse dedicación inferior a la aprobada se aplicarán las sanciones a que haya lugar. 
f. En la determinación de la experiencia de los profesionales se aplicará la equivalencia, así:

	Postgrado con título
	Requisitos de Experiencia General
	Requisitos de Experiencia Específica

	Especialización 
	Veinticuatro (24) meses
	Doce (12) meses

	Maestría
	Treinta y seis (36) meses
	Dieciocho (18) meses

	Doctorado
	Cuarenta y ocho (48) meses
	Veinticuatro (24) meses



Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos:

· Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia general y viceversa. 
· Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia específica y viceversa. 
· No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por experiencia especifica o viceversa.

El personal relacionado debe estar contratado o contemplado dentro de la planta de personal del contratista y su costo debe incluirse dentro de los gastos de administración general del contrato.

El personal requerido es el siguiente:

8. Un (1) Ingeniero Civil y/o Arquitecto
9. Un (1) Oficial (certificado)
10. Tres (3) Ayudantes 

a. Requisitos del personal 

Todos los profesionales exigidos, deben cumplir y acreditar, como mínimo, los siguientes requisitos de formación y experiencia: 

Cada uno de los perfiles del personal exigidos, deberán acreditar su experiencia con (2) dos contratos suscritos con entidades del sector público o privado, cuyo objeto sea igual o similar al objeto a contratar y que hayan contenido alguno de los siguientes códigos:

31 21 15 00 PINTURAS Y TAPA POROS 

31 21 16 00 ADITIVOS PARA PINTURAS

31 21 18 00, DISOLVENTES Y DILUYENTES PARA PINTURAS

31 21 19 00 APLICADORES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTAR

	Profesional Ofrecido para el Cargo
	Requisitos de Experiencia General
	Requisitos de Experiencia Específica

	Ingeniero Civil y/o Arquitecto
	PARTICIPACIÓN EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE SEÑALIZACIÓN VIAL COMO CONTRATISTA Y EXPERIENCIA COMPROBADA EN DISEÑO DE SEÑALIZACIÓN VIAL
	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE SEÑALIZACIÓN VIAL Y DISEÑO DE SEÑALIZACIÓN VIAL



b. Maquinaria mínima del proyecto

El equipo mínimo requerido es el siguiente:

· Camión de carga 
· Máquina para Demarcación Vial 
· Plantillas
· Herramienta menor

La maquinaria mínima requerida será verificada una vez se adjudique el contrato y no podrá ser pedida durante la selección del contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante.

11. POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO:

Las posibles fuentes de materiales serán las que determine el adjudicatario, aprobadas por el supervisor, y las cuales cumplan con la calidad requerida en las normas de ensayo y especificaciones generales y/o particulares vigentes.
Es responsabilidad del proponente bajo su cuenta y riesgo inspeccionar y examinar el sitio donde se van a desarrollar las obras e informarse sobre la disponibilidad de las fuentes de materiales necesarios para su ejecución, con el fin de establecer si las explotará en su calidad de constructor y/o si las adquirirá a proveedores debidamente legalizados.

Las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas por el supervisor, previo al inicio de las obras. El contratista se obliga a realizar la explotación respetando las recomendaciones técnicas establecidas para evitar impactos ambientales; igualmente se obliga a cumplir la normativa ambiental y minera aplicable a la obra. 

El proponente debe verificar, previa a la presentación de la oferta, las distancias de acarreo de las posibles fuentes de materiales existentes en el área de influencia del proyecto que sean susceptibles de utilizar, así como verificar que éstas se encuentran en funcionamiento y que cumplen con todos los requisitos legales ambientales y mineros, de tal forma que pueda garantizar la utilización para el proyecto. En consecuencia, las distancias de acarreo correspondientes deben ser consideradas por el Proponente en los análisis de precios unitarios de la propuesta a presentar y será su responsabilidad.

Previo al inicio de las obras, los materiales que la entidad identifique como indispensables en la ejecución del proyecto deben ser sometidos a ensayos para la aceptación o el rechazo por parte del supervisor, según la normativa aplicable. Los permisos de explotación deben ser tramitados por cuenta del contratista, antes del inicio de las obras. 

12. OBRAS PROVISIONALES:

Durante su permanencia en la obra serán a cargo del constructor, la construcción, mejoramiento y conservación de las obras provisionales o temporales que no forman parte integrante del proyecto, tales como vías provisionales, vías de acceso y vías internas de explotación a las fuentes de materiales así como: las obras necesarias para la recuperación morfológica cuando se haya explotado por el constructor a través de las autorizaciones temporales;  y las demás que considere necesarias para el buen desarrollo de los trabajos, cercas, oficinas, bodegas, talleres y demás edificaciones provisionales con sus respectivas instalaciones, depósitos de combustibles, lubricantes y explosivos,  de propiedades y bienes de la entidad o de terceros que puedan ser afectados por razón de los trabajos durante la ejecución de los mismos, y en general toda obra provisional relacionada con los trabajos.

En caso de que sea necesario el proponente dispondrá de las zonas previstas para ejecutar la obra y la obtención de lotes o zonas necesarias para construir sus instalaciones, las cuales estarán bajo su responsabilidad.

Adicionalmente, correrán por su cuenta los trabajos necesarios para no interrumpir el servicio en las vías públicas usadas por él o en las vías de acceso cuyo uso comparta con otros contratistas.
El proponente debe tener en cuenta el costo correspondiente a los permisos y a las estructuras provisionales que se requieran cuando, de conformidad con el proyecto cruce o interfiera corrientes de agua, canales de desagüe, redes de servicios públicos, etc. En el caso de interferir redes de servicios públicos, estos costos serán reconocidos mediante aprobación de precios no previstos, incluidos en las correspondientes actas de obra aprobadas por el supervisor. Para lo anterior deberá tramitar la correspondiente aprobación de los precios no previstos del proyecto ante el ordenador, y en los casos que se requiera el permiso correspondiente ante la autoridad competente.

A menos que se hubieran efectuado otros acuerdos, el proponente favorecido con la adjudicación del contrato deberá retirar todas las obras provisionales a la terminación de los trabajos y dejar las zonas en el mismo estado de limpieza y orden en que las encontró. Así mismo, será responsable de la desocupación de todas las zonas que le fueron suministradas para las obras provisionales y permanentes.

13. SEÑALIZACIÓN

De ser necesario, son de cargo del proponente favorecido todos los costos requeridos para colocar y mantener la señalización de obra y las vallas informativas, la iluminación nocturna y demás dispositivos de seguridad y de comunicación y coordinación en los términos definidos por las autoridades competentes. 

14. PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES

· Plan de señalización del corredor a señalar para aprobación por parte de la Subsecretaria de Movilidad.
· Resolución aprobatoria de Plan de Manejo de Transito expedido por la Subsecretaria de Movilidad, aplicable para la ejecución de las labores a realizar.

15. NOTAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA EL PROYECTO:

Tener en cuenta las directrices técnicas particulares vigentes por el INVIAS

· NTC 1360 
· NTC 845 
· NTC 4695
· NTC 4739
· NTC 5563
· NTC 2072
· NTC 4744-3
· NTC 4744-4

16. DOCUMENTOS TÉCNICOS ADICIONALES

La Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal de Pasto, solicita al contratista, hacer referencia a los siguientes documentos técnicos adicionales a tener en cuenta para la ejecución del objeto a contratar:

· LEY 769 DE 2002 - CÓDIGO NACIONAL DE TRANSITO 
· MANUAL DE SEÑALIZACIÓN VIAL: DISPOSITIVOS UNIFORMES PARA LA REGULACIÓN DEL TRÁNSITO EN CALLES, CARRETERAS Y CICLORRUTAS DE COLOMBIA

Las demás que sean aplicables como manuales, guías, apéndices, anexos o similares, requeridos para la ejecución del contrato y que debe tener en cuenta el proponente al momento de estructurar y presentar su oferta. 

En constancia, se firma en San Juan de Pasto, a los 11 días del mes de noviembre
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