ANEXO 
CONDICIONES TÉCNICAS 

El oferente deberá diligenciar y presentar junto con la oferta el formato de Especificaciones Técnicas que se presenta a continuación debidamente firmado por el representante legal, en el que exprese su manifestación de cumplimiento o no cumplimiento con cada una de las especificaciones técnicas solicitadas, las cuales serán verificadas por el Comité Técnico aplicando el criterio de CUMPLE o NO CUMPLE.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MANTENIMIENTO PREVENTIVO

	ÍTEM
	PARTE
	INSPECCIÓN
	LIMPIAR
	APRETAR
	CAMBIO
	ACEITE
	REPUESTO
	TENSIÓN
	OVHL
	PERIODO
	OBSERVACIONES
	Cumple 
	No cumple 

	1
	sala de maquinas
	X
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Mensual 
	
	

	2
	aceite de maquinas
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Mensual 
	
	

	3
	tablero de control
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Mensual 
	
	

	4
	condiciones de operación
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Mensual 
	
	

	5
	nivelación
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Mensual 
	
	

	6
	foso de amortiguación
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Mensual 
	
	

	7
	electrofreno bobina del freno
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Mensual 
	
	

	8
	contactores unidad
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Mensual 
	
	

	9
	reles 
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Mensual 
	
	

	10
	regulador de velocidad
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Mensual 
	
	

	11
	botoneras
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Mensual 
	
	

	12
	graseros
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Mensual 
	
	

	13
	zapatas de cabina
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Mensual 
	
	

	14
	aceiteras
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Mensual 
	
	

	15
	motor de puertas embobinado y rodamientos rotor
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Mensual 
	
	

	16
	operador 
	X
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	Mensual 
	
	

	17
	patines
	X
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Mensual 
	
	

	18
	cerraduras microdeseries o enclavamientos
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Mensual 
	
	

	19
	interr limites
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Mensual 
	
	

	20
	contrapeso
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Mensual 
	
	

	21
	cables de tracción
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	Mensual 
	
	

	22
	quicios
	X
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Mensual 
	
	

	23
	correderas
	X
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Mensual 
	
	

	24
	amortiguadores
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Mensual 
	
	

	25
	sistema de sobrecarga
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Mensual 
	
	

	26
	partes de electrofreno
	X
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	Mensual 
	
	

	27
	zapatas de puertas
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Mensual 
	
	

	28
	bandas de seguridad
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Mensual 
	
	

	29
	opb tarjeta de programación de las botoneras
	X
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	Mensual 
	
	

	30
	cable viajero
	X
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	Trimestral
	
	

	31
	t y t control
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Trimestral
	
	

	32
	Rieles
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	Trimestral
	
	

	33
	Brackets y clips
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	
	Trimestral
	
	

	34
	Sistema de sobrecarga
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	X
	Trimestral
	
	

	35
	Pozo
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Trimestral
	
	

	36
	Engranajes y Poleas
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Trimestral
	
	

	37
	Sistema de Seguridad
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	X
	Trimestral
	
	

	38
	Electrofreno
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Trimestral
	
	

	39
	T y T maquina
	 
	X
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Trimestral
	
	




	ITEM
	DESCRIPCION
	CANTIDAD
	CANTIDAD MANTENIMIENTOS
	CUMPLE
	NO CUMPLE 

	1
	Ascensor de pasajeros: capacidad 1000 kg. Velocidad 60 m/min, paradas: tres paradas y entradas continuas, control IFB-VVVF, apertura central automática (mensualidad)
	1
	MENSUAL
	
	

	POSIBLES REPUESTOS MANTENIMIENTO CORRECTIVO 


	ITEM
	DESCRIPCION
	CANTIDAD
	CUMPLE
	NO CUMPLE 

	1
	Electro freno o bobina del freno 
	1
	
	

	2
	contactores 
	1
	
	

	3
	relés 
	6
	
	

	4
	botoneras
	8
	
	

	5
	zapatas de cabina 
	4
	
	

	6
	motor de puertas embobinado 
	1
	
	

	7
	motor de puertas rodamientos rotor 
	1
	
	

	8
	patines 
	8
	
	

	9
	cerraduras micro de series o enclavamientos 
	4
	
	

	10
	amortiguadores 
	2
	
	

	11
	zapatas de puertas 
	16
	
	

	12
	bandas de seguridad 
	1
	
	

	13
	tarjeta MPK para ascensor de pasajeros y camilleros, suministro instalación, programación y puesta en funcionamiento 
	1
	
	

	14
	Cable de Tracción 
	6 tramos x 50 metros
	
	

	15
	Quicio puerta de cabina
	1
	
	

	16
	Desmonte, suministro e instalación de sensor detector micro scan de la puerta
	Unidad
	
	

	17
	Desmonte, suministro e instalación de botonera de microrrecorrido (Cabina)
	Unidad
	
	

	18
	Desmonte, suministro e instalación de patines colgante de puerta
	Unidad
	
	

	19
	Desmonte, suministro e instalación de correa de operador de puerta
	Unidad
	
	

	20
	Desmonte, suministro e instalación de botón de Pit.
	Unidad
	
	

	21
	Desmonte, suministro e instalación de interruptor de operador de puertas
	Unidad
	
	

	22
	Desmonte, suministro e instalación de guaya certificada para el regulador de velocidad
	Metro
	
	

	23
	24Desmonte, suministro e instalación de guaya para operador de puertas
	Unidad
	
	

	24
	Desmonte, suministro e instalación de ventilador para cabina 110V y 25W con caudal de aire de 6m3 por minuto
	Unidad
	
	

	25
	Desmonte, suministro e instalación de piso de cabina, piso de alto impacto color negro con tratamiento impermeable a plataforma
	Unidad
	
	

	26
	Desmonte, suministro e instalación de guía (rozadera) de puerta de cabina
	Unidad
	
	

	27
	Desmonte, suministro e instalación de excéntricas de puertas de cabina
	Unidad
	
	

	28
	Desmonte, suministro e instalación (rozadera) de puerta de hall
	Unidad
	
	

	29
	Desmonte, suministro e instalación de rollete de patín de puerta de hall
	Unidad
	
	

	30
	Desmonte, suministro e instalación de polea de puerta de hall
	Unidad
	
	

	31
	Desmonte, suministro e instalación de juego de inductores x3
	Unidad
	
	

	32
	Desmonte, suministro e instalación de Batería 12 VDC 7AMP/H
	Unidad
	
	

	33
	Desmonte, suministro e instalación de indicadores de display para visualizar numeración de pisos y dirección del ascensor
	Unidad
	
	

	34
	Desmonte, suministro e instalación de swiches final de carrera AC220V, DC110V clase IP 20 
	Unidad 
	
	

	35
	Desmonte, suministro e instalación de red eléctrica Trifásica en Cable de Cu en 8 x N° 2/0 AWG (3 Fases + 1 Neutro) + 1 x N° 1/0 T AWG THHN/THWN 90° por ducto subterráneo existente. Pago por metro.
	Metro
	
	

	36
	Desmonte, suministro e instalación de cable viajero tipo ascensor 18 líneas, calibre 18 
	Metro 
	
	

	37
	Desmonte, suministro e instalación de cable viajero tipo ascensor 24 líneas, calibre 18 
	Metro 
	
	

	38
	Desmonte, suministro e instalación de cable viajero tipo ascensor 36 líneas, calibre 18 
	Metro 
	
	

	39
	Desmonte, suministro e instalación de variador para la máquina de tracción. 
	Unidad 
	
	

	40
	Cambio de aceite circulante tipo ISO 220 para rieles. 
	Unidad 
	
	

	41
	Manejo y retiro mecánico de aguas empozadas en el foso de ascensor 
	Unidad 
	
	

	42
	Sistema de kit de emergencia según normatividad NTC 5926-1 
	Unidad 
	
	

	43  
 
	suministro, instalación y montaje de gabinete metálico en lamina acero inoxidable Scott 40 de 1,60 alto x 60 ancho x 25 de fondo con soporte puerta en bisagras chapa de seguridad panel de resistencias I 39 w para frenado eléctrico con cableado N°8 especial para temperatura breaker de control 3 amp y potencia de 50 amp , transformador 5.5 kw, 110v-220v de control con fusible de protección canaleta ranurada plástica cableado de control y potencia , borneras de conexión y sistema de breaker maker F3 y tarjeta electrónica de conectividad de seguridades y cable viajero (PARA INSTALAR EQUIPO EN CUARTO DE MAQUINAS, EL CABLEADO MENCIONADO ES SOLO CONEXIONES INTERNAS DEL GABINETE)
	Global




	
	

	44
	Tratamiento de anticorrosión de rieles, estructuras de cabina, estructura de contra pesas, tornillería con químicos antioxidantes, cepillos de acero, gratas para pulidora de 4.5, pinturas anticorrosivas, pinturas esmaltadas y pinturas epoxicas.
	Unidad

	
	

	45
	Encoder electrónico de control de velocidad motor sin cuarto de máquinas (No se encuentra en la inspección) 
	Unidad

	
	

	46
	Mecanismo operador de puerta puertas de hall 
	Unidad 
	
	

	47
	Desmonte, suministro e instalación de Rodamientos Polea Deflectora
	Unidad 
	
	

	48
	Desmonte, suministro e instalación de Aceiteras 
	Unidad 
	
	

	49
	Desmonte, suministro e instalación de Recolectoras 
	Unidad
	
	

	50
	Desmonte, suministro e instalación de Variador de Puertas de Cabina 
	Unidad 
	
	

	51
	Desmonte, suministro e instalación de Biestable de Puertas de Cabina 
	Unidad 
	
	

	52
	Fabricacion de Polea de la Maquina de Traccion, 
	Unidad 
	
	

	53
	Desmonte, suministro e instalación de Regulador de Velocidad 
	Unidad 
	
	

	54
	Desmonte, suministro e instalación de Botones
	Unidad 
	
	



OTRAS CONDICIONES TECNICAS

	DESCRIPCION
	CUMPLE
	NO CUMPLE 

	Sin excepción, todo vehículo, herramienta, materiales e insumos para la adecuada ejecución de la labor, deberán depender y ser parte de la empresa contratista; y en ningún caso las herramientas, vehículos o insumos propiedad de la Unidad Prestadora de Salud Tolima para las labores contratadas.
	
	

	Todos los repuestos y/o elementos que sean sustituidos del sistema de transporte (ascensor), deben ser entregados mediante acta e inventario al UNIDAD PRESTADORA DE SALUD Tolima, para que se realice la respectiva destrucción de los mismos.
	
	

	Se deberá tener plena garantía del servicio solicitado, de tal manera que no se generen cobros por procedimientos o actividades inadecuadas, descuido por parte de los empleados o el uso de materiales o repuestos inapropiados. 
Es de anotar que, en caso de presentarse algún daño por los motivos antes expuestos, se estará en obligación por parte del contratista a la reposición de repuestos y reparación del mismo.
	
	

	La Policía Metropolitana de Ibagué – UPRES Tolima, requiere que las labores de mantenimiento tanto preventivas como correctivas sean realizadas por personal capacitado e idóneo para el desarrollo de las mismas, que como mínimo las actividades sean lideradas por un profesional en Ingeniería mecánica o industrial y un Técnico en electricidad o electrónica con certificación de capacitación en transporte vertical.
Con capacitaciones en: 
Trabajo seguro en Alturas.
Tener afiliación de seguridad social (pensión, salud y ARL).
Contar con exámenes médicos Ocupacionales vigentes (Decreto 1072 de 2015)

	
	

	El personal que realice las actividades, obligatoriamente debe contar con los elementos de protección individual que se requieren para la prestación del presente servicio, el contratista deberá tener todo el personal con sus respectivos carnés de identificación y elementos necesarios para la prestación del servicio. 
	
	

	Cualquier cambio en las condiciones técnicas que deba hacerse en el transcurso del cumplimiento del objeto del Contrato, deberá hacerse por mutuo acuerdo, previa solicitud escrita plenamente justificada por cualquiera de las dos partes, de igual forma deberá comprometerse a atender las recomendaciones que se consideren pertinentes para mejorar el servicio y las demás que sean necesarias para que se dé un buen cumplimiento al objeto contractual.
	
	

	El técnico u operario deberá presentarse el día del mantenimiento con su respectiva lista de chequeo antes de iniciar el mantenimiento preventivo e informar al supervisor del contrato el inicio de actividades.
 
	
	

	Los equipos que funcionen mediante el uso del software o programas informáticos, se les debe efectuar correcciones pertinentes cuando así lo ameriten, teniendo en cuenta que su funcionamiento depende de factores ligados directamente a las programaciones del equipo, por lo tanto, el contratista deberá velar por el adecuado funcionamiento de acuerdo a los estándares del equipo. Teniendo en cuenta la garantía de las máquinas.
	
	

	Requerimientos ambientales. El oferente garantiza que cumplirá con lo establecido en la Resolución 0372 de 2009 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Por la cual se establecen los elementos que deben contener los Planes de Gestión de Devolución de Productos Decreto 4741 de 2005 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial Art. 20-23 Gestión y manejo de los empaques, envases, embalajes y residuos de productos o sustancias químicas con propiedades o características peligrosas. Entregar los residuos peligrosos pos consumo al mecanismo de devolución que el fabricante establezca Acatar la recomendación hecha por el Ministerio del Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial en lo referente a la resolución 1652 de 2007 “Uso de SAO (Sustancias Agotadoras de la capa de Ozono” que dice “Promover la exigencia de la certificación de la norma de la competencia laboral colombiana en el manejo de sustancias refrigerantes utilizadas en los sistemas de refrigeración y/o aire acondicionado según la normatividad nacional e internacional“, para la selección y la contratación de los técnicos que se desempeñan en actividades relacionadas con este sector. 
Por lo anterior el contratista se obliga para con el UNIDAD PRESTADORA DE SALUD Tolima a entregar el documento en original y debidamente firmado que certifique la disposición final de residuos tóxicos.
NOTA: Una vez finalizado el mantenimiento se hará responsable de la disposición final de los residuos peligrosos con un establecimiento debidamente autorizado
	
	

	En caso de ser necesario el cambio de piezas en algunos equipos se tendrá prioridad por aquellos que estén fabricados en materiales de larga duración y con tecnología amigable con el medio ambiente que representen un mínimo de consumo máximo de eficiencia, de igual manera las piezas desechadas deberán disponerse de manera adecuada según normatividad vigente.
	
	

	El oferente certifica que la empresa cumple con la afiliación a seguridad social de sus empleados, que tiene implementado el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo conforme a los establecido en título 4, capítulo 6 del Decreto 1072 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo” y la Resolución No. 0312 de 2019 “Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo”, así mismo, que cuenta con el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial de acuerdo al Código Sustantivo del Trabajo.
	
	







__________________________________
Firma del representante legal del proponente 
Nombre o razón social del oferente: Diligenciar el nombre completo del proponente
Identificación (NIT ☐ C.C ☐  C.E ☐): Diligenciar la identificación del proponente
Nombre Representante Legal: Diligenciar el nombre completo del representante legal
Identificación (C.C ☐  C.E. ☐) Diligenciar el documento de identificación del representante legal
Dirección: Diligenciar la dirección del proveedor
Teléfono: Diligenciar teléfonos de contacto del proveedor
Email: Diligenciar correo electrónico de notificaciones

