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ANEXO 1— ANEXO TÉCNICO

OBJETO: “Suministro, transporte e instalación de tanques de almacenamiento en Fibra de vidrio (PRFV) para la optimización y la ampliación de los diferentes sistemas de acueducto y abastecimiento del municipio de Barbosa, Antioquia, a todo costo, incluye la construcción de losa, suministro, transporte, materiales, mano de obra calificada y demás gastos legales”.

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 
Tanto los puntos de localización de los tanques, su capacidad, los diseños de losas, y las especificaciones técnicas serán de acuerdo a lo obtenido en el proceso de estudios de suelos y diseños obtenidos.
ALCANCE DEL OBJETO: La contratación del presente proceso tiene como finalidad realizar la instalación de los tanques de almacenamiento en fibra de vidrio (PRFV) para diferentes sistemas de acueducto y abastecimiento del Municipio de Barbosa a todo costo, incluye la construcción de la losa, suministro, transporte, materiales, mano de obra calificada y demás gastos legales y para lograrlo el contratista en desarrollo del objeto contractual, cumplirá con las actividades planteadas en el presupuesto oficial, puesto que en este se define y se dimensiona el alcance del objeto a través de la ejecución de los ítems contemplados en dicho presupuesto. 

El desarrollo y la ejecución del proyecto comprende: el suministro, transporte hasta el sitio de obra (indicado por el supervisor) para la instalación del tanque de almacenamiento con sus respectivos accesorios para su correcta instalación y puesta en funcionamiento; construcción de losas para la instalación de cada tanque de almacenamiento. 

2. DESCRIPCIÓN OBRA ACTUAL O ZONA A INTERVENIR
[bookmark: _Hlk113613506]Por medio de este proceso se quiere la intervención para mejorar las condiciones de continuidad del servicio y aumentar la cobertura del mismo, dado al aumento de población rural. Se presentan a continuación la empresa prestadora a la cual se apoyará a través de este proceso. 
Tabla 1. Información Empresas prestadoras y la capacidad de los tanques a instalar.
	[bookmark: _Hlk113613684]EMPRESA PRESTADORA DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO RURAL
	POBLACIÓN
	POBLACIÓN PROYECTADA
	CAPACIDAD (LITROS)
	CANTIDAD

	1
	Corporación de Asociados de Acueducto Vereda Filoverde
	1935
	3093
	40.000
	1

	2
	AUAA San Eugenio
	1125
	1798
	20.000
	1

	3
	Asociación de Usuarios del Acueducto Multiveredal “La Gota de Agua”
	1292
	2065
	40.000
	1

	4
	Corporación de Asociados del Acueducto Vereda La Montañita
	1440
	2302
	30.000
	2

	5
	Asociación de Usuarios del Acueducto y/o Alcantarillado de La Vereda La Chapa Parte Baja
	428
	683
	30.000
	1

	6
	La Asociación de Usuarios Acueducto Lajas-La Herradura 
	1067
	1705
	30.000
	2

	7
	Acueducto de la JAC Vereda las Peñas
	239
	381
	30.000
	1

	8
	Asociación de Usuarios del Acueducto y/o Alcantarillado de La Vereda Cestillal
	495
	791
	30.000
	1

	9
	Asociación Acueducto Vereda El Guayabo de Barbosa
	554
	885
	40.000
	1

	10
	Asociación de Usuarios Acueducto Veredal Monteloro
	84
	604
	20.000
	1

	11
	Asociación de usuarios Acueducto San Rafael
	621
	993
	40.000
	1

	12
	Acueducto Veredal El Tablazo Popalito
	288
	460
	30.000
	1

	13
	Asociación de Usuarios Acueducto Vereda La Cejita
	536
	856
	30.000
	1

	14
	Comité Pro Acueductos Pachohondo
	144
	230
	20.000
	1

	15
	Acueducto la Guayabala (Las Victorias) 
	495
	791
	 40.000
	1

	Total
	
	
	
	17






a. [image: ]Localización:

Ilustración 1. Localización tanques de almacenamiento.

[image: ]
Ilustración 2. Veredas a intervenir

3. PRINCIPALES ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y ALCANCE:
Las principales actividades u obras a ejecutar son las siguientes:
a. Principal
	ÍTEM
	ACTIVIDAD
	Unidad
	Cantidad
	 Vr. Unitario
	 Vr. Total

	V.1
	FILOVERDE
	 
	 
	 
	 $                                     51.040.919 

	1
	PRELIMINARES
	 
	 
	 
	 $                                            59.760 

	1,1
	Cuadrilla de roceria de limpieza; no incluye botada  o colocar  donde indique la interventoria, hasta cualquier altura de la vegetación, incluye desenraice de árboles hasta la altura de la vegetación y de diámetro inferiores a 10 cm. La rocería se realizará a ras de piso. Se utilizará guadaña o machete. .
	m2
	20,00
	 $             2.988 
	 $                                            59.760 

	2
	EXCAVACIONES, DEMOLICIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRA
	 
	 
	 
	 $                                       1.657.561 

	2.1
	EXCAVACIÓN MANUAL de material heterogéneo de 0-2 metros, bajo cualquier grado de humedad. Incluye: roca descompuesta, transporte interno y su medida será en el sitio. 
	m3
	25,00
	 $           33.451 
	 $                                          836.275 

	2.2
	DEMOLICIÓN ESTRUCTURAS DE CONCRETO , manual o mecánicamente, de cualquier resistencia, reforzado o ciclópeo, y en cualquier clase de estructura. Incluye retiro de refuerzo y cualquier tipo de acabado (revoques y enchapes) o piso (en losas) e instalaciones embebidas, compresor neumático con martillo, además recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría.
	m3
	10,80
	 $           76.045 
	 $                                          821.286 

	3
	LLENOS
	 
	 
	 
	 $                                       1.358.807 

	3.1
	LLENOS EN MATERIAL AFIRMADO, compactados mecánicamente hasta obtener una densidad del 95% de la máxima obtenida en el ensayo del Próctor modificado. Incluye el suministro, transporte, colocación de la arenilla, la compactación de la misma y transporte interno. Su medida será en sitio ya compactado.
	m3
	5,00
	 $         104.043 
	 $                                          520.215 

	3.2
	Riego y conformación con material de la excavación compactado mecánicamente. Incluye el suministro, colocación del material, la compactación del mismo y transporte interno. Y su medida será en sitio ya compactado.
	m3
	32,00
	 $           26.206 
	 $                                          838.592 

	4
	CONCRETOS
	 
	 
	 
	 $                                       3.183.566 

	4.1
	Suministro, transporte y colocación de concreto de  28 Mpa para LOSAS DE CIMENTACIÓN. Incluye preparación de concreto, vaciado, vibrado, acarreo interno, desencofrado y curado. NO INCLUYE ACERO éste se pagará en su ítem respectivo.
	m3
	4,80
	 $         663.243 
	 $                                       3.183.566 

	5
	ACERO ESTRUCTURAL
	 
	 
	 
	 $                                       1.822.744 

	5,1
	Suministro, transporte e instalación de ACERO DE REFUERZO FIGURADO FY= 420 Mpa-60000 PSI, corrugado. Incluye transporte con descarga, transporte interno hasta el sitio de obra, alambre de amarre, certificados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, según diseño y recomendaciones estructurales. 
	kg
	271,04
	 $             6.725 
	 $                                       1.822.744 

	6
	OBRAS COMPLEMENTARIAS
	 
	 
	 
	 $                                     42.958.481 

	6,1
	Tratamiento de juntas de contracción con sikarod y sikaflex; Incluye materiales, mano de obra y todos los elementos necesarios para su correcta instalación. 
	m
	8,00
	 $           27.137 
	 $                                          217.096 

	6,2
	Suministro, transporte e instalación de TANQUE ALMACENAMIENTO VERTICAL de 40 m3 en poliester reforzado con fibra de vidrio (PRFV)  de diámetro hasta Ø 3.5 m, altura hasta h= 6m.  Incluye  tubería de conexión, accesorios internos, bridas de montaje y/o operación, escalera y MH inspección según especificación.
	Unidad
	1,00
	 $    42.741.385 
	 $                                     42.741.385 

	V.2
	GOTA DE AGUA
	 
	 
	 
	 $                                     48.333.616 

	1
	PRELIMINARES
	 
	 
	 
	 $                                            65.736 

	1,1
	Cuadrilla de roceria de limpieza; no incluye botada  o colocar  donde indique la interventoria, hasta cualquier altura de la vegetación, incluye desenraice de árboles hasta la altura de la vegetación y de diámetro inferiores a 10 cm. La rocería se realizará a ras de piso. Se utilizará guadaña o machete. .
	m2
	22,00
	 $             2.988 
	 $                                            65.736 

	2
	EXCAVACIONES, DEMOLICIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRA
	 
	 
	 
	 $                                          334.510 

	2.1
	EXCAVACIÓN MANUAL de material heterogéneo de 0-2 metros, bajo cualquier grado de humedad. Incluye: roca descompuesta, transporte interno y su medida será en el sitio. 
	m3
	10,00
	 $           33.451 
	 $                                          334.510 

	3
	LLENOS
	 
	 
	 
	 $                                          991.923 

	3.1
	LLENOS EN MATERIAL GRANULAR, compactados mecánicamente hasta obtener una densidad del 95% de la máxima obtenida en el ensayo del Próctor modificado. Incluye el suministro, transporte, colocación de la arenilla, la compactación de la misma y transporte interno. Su medida será en sitio ya compactado.
	m3
	5,00
	 $         104.043 
	 $                                          520.215 

	3.2
	Riego y conformación con material de la excavación compactado mecánicamente. Incluye el suministro, colocación del material, la compactación del mismo y transporte interno. Y su medida será en sitio ya compactado.
	m3
	18,00
	 $           26.206 
	 $                                          471.708 

	4
	CONCRETOS
	 
	 
	 
	 $                                       2.122.378 

	4.1
	Suministro, transporte y colocación de concreto de  28 Mpa para LOSAS DE CIMENTACIÓN. Incluye preparación de concreto, vaciado, vibrado, acarreo interno, desencofrado y curado. NO INCLUYE ACERO éste se pagará en su ítem respectivo.
	m3
	3,20
	 $         663.243 
	 $                                       2.122.378 

	5
	ACERO ESTRUCTURAL
	 
	 
	 
	 $                                       1.139.215 

	5,1
	Suministro, transporte e instalación de ACERO DE REFUERZO FIGURADO FY= 420 Mpa-60000 PSI, corrugado. Incluye transporte con descarga, transporte interno hasta el sitio de obra, alambre de amarre, certificados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, según diseño y recomendaciones estructurales. 
	kg
	169,40
	 $             6.725 
	 $                                       1.139.215 

	6
	OBRAS COMPLEMENTARIAS
	 
	 
	 
	 $                                     43.679.854 

	6,1
	Tratamiento de juntas de contracción con sikarod y sikaflex; Incluye materiales, mano de obra y todos los elementos necesarios para su correcta instalación. 
	m
	8,00
	 $           27.137 
	 $                                          217.096 

	6.2
	Acarreo interno manual o mular de agregados pétreos hasta el sitio de obra, incluye cargues, descargues y empacada de material para su manejo durante el transporte. 
	m3-Km
	3,20
	 $         225.429 
	 $                                          721.373 

	6.3
	Suministro, transporte e instalación de TANQUE ALMACENAMIENTO VERTICAL de 40 m3 en poliester reforzado con fibra de vidrio (PRFV)  de diámetro hasta Ø 3.5 m, altura hasta h= 6m.  Incluye  tubería de conexión, accesorios internos, bridas de montaje y/o operación, escalera y MH inspección según especificación.
	Unidad
	1,00
	 $    42.741.385 
	 $                                     42.741.385 

	V.3
	MONTAÑITA PARTE ALTA
	 
	 
	 
	 $                                     45.166.299 

	1
	PRELIMINARES
	 
	 
	 
	 $                                            53.784 

	1,1
	Cuadrilla de roceria de limpieza; no incluye botada  o colocar  donde indique la interventoria, hasta cualquier altura de la vegetación, incluye desenraice de árboles hasta la altura de la vegetación y de diámetro inferiores a 10 cm. La rocería se realizará a ras de piso. Se utilizará guadaña o machete. .
	m2
	18,00
	 $             2.988 
	 $                                            53.784 

	1.2
	DESCAPOTE A MANO. Incluye el desenraice si es necesario. Medido en sitio. 
	m3
	1,25
	 $           14.435 
	 $                                            18.044 

	2
	EXCAVACIONES, DEMOLICIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRA
	 
	 
	 
	 $                                          936.628 

	2.1
	EXCAVACIÓN MANUAL de material heterogéneo de 0-2 metros, bajo cualquier grado de humedad. Incluye: roca descompuesta, transporte interno y su medida será en el sitio. 
	m3
	28,00
	 $           33.451 
	 $                                          936.628 

	3
	LLENOS
	 
	 
	 
	 $                                       1.227.777 

	3.1
	LLENOS EN MATERIAL GRANULAR, compactados mecánicamente hasta obtener una densidad del 95% de la máxima obtenida en el ensayo del Próctor modificado. Incluye el suministro, transporte, colocación de la arenilla, la compactación de la misma y transporte interno. Su medida será en sitio ya compactado.
	m3
	5,00
	 $         104.043 
	 $                                          520.215 

	3.2
	Riego y conformación con material de la excavación compactado mecánicamente. Incluye el suministro, colocación del material, la compactación del mismo y transporte interno. Y su medida será en sitio ya compactado.
	m3
	27,00
	 $           26.206 
	 $                                          707.562 

	4
	CONCRETOS
	 
	 
	 
	 $                                       3.714.161 

	4.1
	Suministro, transporte y colocación de concreto de  28 Mpa para LOSAS DE CIMENTACIÓN. Incluye preparación de concreto, vaciado, vibrado, acarreo interno, desencofrado y curado. NO INCLUYE ACERO éste se pagará en su ítem respectivo.
	m3
	5,60
	 $         663.243 
	 $                                       3.714.161 

	5
	ACERO ESTRUCTURAL
	 
	 
	 
	 $                                       1.822.744 

	5,1
	Suministro, transporte e instalación de ACERO DE REFUERZO FIGURADO FY= 420 Mpa-60000 PSI, corrugado. Incluye transporte con descarga, transporte interno hasta el sitio de obra, alambre de amarre, certificados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, según diseño y recomendaciones estructurales. 
	kg
	271,04
	 $             6.725 
	 $                                       1.822.744 

	6
	OBRAS COMPLEMENTARIAS
	 
	 
	 
	 $                                     37.402.183 

	6,1
	Tratamiento de juntas de contracción con sikarod y sikaflex; Incluye materiales, mano de obra y todos los elementos necesarios para su correcta instalación. 
	m
	8,00
	 $           27.137 
	 $                                          217.096 

	6.2
	Acarreo interno manual o mular de agregados pétreos hasta el sitio de obra, incluye cargues, descargues y empacada de material para su manejo durante el transporte. 
	m3-Km
	5,60
	 $         225.429 
	 $                                       1.262.402 

	6.3
	Suministro, transporte e instalación de TANQUE ALMACENAMIENTO VERTICAL de 30 m3 en poliester reforzado con fibra de vidrio (PRFV)  de diámetro hasta Ø 3.5 m, altura hasta h= 5m.  Incluye  tubería de conexión, accesorios internos, bridas de montaje y/o operación, escalera y MH inspección según especificación.
	Unidad
	1,00
	 $    35.922.685 
	 $                                     35.922.685 

	V.4
	EL GUAYABO
	 
	 
	 
	 $                                     51.180.008 

	1
	PRELIMINARES
	 
	TOTAL
	 
	 $                                            35.856 

	1,1
	Cuadrilla de roceria de limpieza; no incluye botada.
	m2
	12,00
	 $             2.988 
	 $                                            35.856 

	2
	EXCAVACIONES, DEMOLICIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRA
	 
	 
	 
	 $                                       1.742.607 

	2.1
	EXCAVACIÓN MANUAL de material heterogéneo de 0-2 metros, bajo cualquier grado de humedad. Incluye: roca descompuesta, transporte interno y su medida será en el sitio. 
	m3
	10,80
	 $           33.451 
	 $                                          361.271 

	2.2
	Excavación en roca de 0 a 2 metros, bajo cualquier condición de humedad por métodos no explosivos. Su medida sera en sitio.
	m3
	4,00
	 $         345.334 
	 $                                       1.381.336 

	3
	LLENOS
	 
	 
	 
	 $                                       1.013.878 

	3.1
	LLENOS EN MATERIAL GRANULAR, compactados mecánicamente hasta obtener una densidad del 95% de la máxima obtenida en el ensayo del Próctor modificado. Incluye el suministro, transporte, colocación de la arenilla, la compactación de la misma y transporte interno. Su medida será en sitio ya compactado.
	m3
	3,20
	 $         104.043 
	 $                                          332.938 

	3.2
	Riego y conformación con material de la excavación compactado mecánicamente. Incluye el suministro, colocación del material, la compactación del mismo y transporte interno. Y su medida será en sitio ya compactado.
	m3
	22,50
	 $           30.264 
	 $                                          680.940 

	4
	CONCRETOS
	 
	 
	 
	 $                                       2.652.972 

	4.1
	Suministro, transporte y colocación de concreto de  28 Mpa para LOSAS DE CIMENTACIÓN. Incluye preparación de concreto, vaciado, vibrado, acarreo interno, desencofrado y curado. NO INCLUYE ACERO éste se pagará en su ítem respectivo.
	m3
	4,00
	 $         663.243 
	 $                                       2.652.972 

	5
	ACERO ESTRUCTURAL
	 
	 
	 
	 $                                       2.070.870 

	5,1
	Suministro, transporte e instalación de ACERO DE REFUERZO FIGURADO FY= 420 Mpa-60000 PSI, corrugado. Incluye transporte con descarga, transporte interno hasta el sitio de obra, alambre de amarre, certificados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, según diseño y recomendaciones estructurales. 
	kg
	271,04
	 $             7.640 
	 $                                       2.070.870 

	6
	OBRAS COMPLEMENTARIAS
	 
	 
	 
	 $                                     43.663.825 

	6,1
	Tratamiento de juntas de contracción con sikarod y sikaflex; Incluye materiales, mano de obra y todos los elementos necesarios para su correcta instalación. 
	m
	8,00
	 $           27.137 
	 $                                          217.096 

	6.2
	Acarreo interno manual o mular de agregados pétreos hasta el sitio de obra, incluye cargues, descargues y empacada de material para su manejo durante el transporte. 
	m3-Km
	4,00
	 $         347.186 
	 $                                       1.388.744 

	6.3
	Suministro, transporte e instalación de TANQUE ALMACENAMIENTO VERTICAL de 40 m3 en poliester reforzado con fibra de vidrio (PRFV)  de diámetro hasta Ø 3.5 m, altura hasta h= 6m.  Incluye accesorios internos, bridas de montaje y/o operación, escalera y MH inspección según especificación. 
	Unidad
	1,00
	 $    42.057.985 
	 $                                     42.057.985 

	V.5
	LA HERRADURA
	 
	 
	 
	 $                                     82.884.707 

	1
	PRELIMINARES
	 
	 
	 
	 $                                          134.460 

	1,1
	Cuadrilla de roceria de limpieza; no incluye botada  o colocar  donde indique la interventoria, hasta cualquier altura de la vegetación, incluye desenraice de árboles hasta la altura de la vegetación y de diámetro inferiores a 10 cm. La rocería se realizará a ras de piso. Se utilizará guadaña o machete. .
	m2
	45,00
	 $             2.988 
	 $                                          134.460 

	2
	EXCAVACIONES, DEMOLICIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRA
	 
	 
	 
	 $                                          677.652 

	2.1
	EXCAVACIÓN MANUAL de material heterogéneo de 0-2 metros, bajo cualquier grado de humedad. Incluye: roca descompuesta, transporte interno y su medida será en el sitio. 
	m3
	38,20
	 $           14.435 
	 $                                          551.417 

	2.2
	DEMOLICIÓN ESTRUCTURAS DE CONCRETO cargue, transporte y botada de escombros, manual o mecánicamente, de cualquier resistencia, reforzado o ciclópeo, y en cualquier clase de estructura. Incluye retiro de refuerzo y cualquier tipo de acabado (revoques y enchapes) o piso (en losas) e instalaciones embebidas, compresor neumático con martillo, además recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría.
	m3
	1,66
	 $           76.045 
	 $                                          126.235 

	3
	LLENOS
	 
	 
	 
	 $                                       1.696.361 

	3.1
	LLENOS EN MATERIAL GRANULAR, compactados mecánicamente hasta obtener una densidad del 95% de la máxima obtenida en el ensayo del Próctor modificado. Incluye el suministro, transporte, colocación de la arenilla, la compactación de la misma y transporte interno. Su medida será en sitio ya compactado.
	m3
	9,00
	 $         104.043 
	 $                                          936.387 

	3.2
	Riego y conformación con material de la excavación compactado mecánicamente. Incluye el suministro, colocación del material, la compactación del mismo y transporte interno. Y su medida será en sitio ya compactado.
	m3
	29,00
	 $           26.206 
	 $                                          759.974 

	4
	CONCRETOS
	 
	 
	 
	 $                                       4.244.755 

	4.1
	Suministro, transporte y colocación de concreto de  28 Mpa para LOSAS DE CIMENTACIÓN. Incluye preparación de concreto, vaciado, vibrado, acarreo interno, desencofrado y curado. NO INCLUYE ACERO éste se pagará en su ítem respectivo.
	m3
	6,40
	 $         663.243 
	 $                                       4.244.755 

	5
	ACERO ESTRUCTURAL
	 
	 
	 
	 $                                       2.300.623 

	5,1
	Suministro, transporte e instalación de ACERO DE REFUERZO FIGURADO FY= 420 Mpa-60000 PSI, corrugado. Incluye transporte con descarga, transporte interno hasta el sitio de obra, alambre de amarre, certificados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, según diseño y recomendaciones estructurales. 
	kg
	342,10
	 $             6.725 
	 $                                       2.300.623 

	6
	OBRAS COMPLEMENTARIAS
	 
	 
	 
	 $                                     73.830.856 

	6,1
	Tratamiento de juntas de contracción con sikarod y sikaflex; Incluye materiales, mano de obra y todos los elementos necesarios para su correcta instalación. 
	m
	20,00
	 $           27.137 
	 $                                          542.740 

	6.2
	Acarreo interno manual o mular de agregados pétreos hasta el sitio de obra, incluye cargues, descargues y empacada de material para su manejo durante el transporte. 
	m3-Km
	6,40
	 $         225.429 
	 $                                       1.442.746 

	6.3
	Suministro, transporte e instalación de TANQUE ALMACENAMIENTO VERTICAL de 30 m3 en poliester reforzado con fibra de vidrio (PRFV)  de diámetro hasta Ø 3.5 m, altura hasta h= 5m.  Incluye  tubería de conexión, accesorios internos, bridas de montaje y/o operación, escalera y MH inspección según especificación.
	Unidad
	2,00
	 $    35.922.685 
	 $                                     71.845.370 

	V.6
	LAS PEÑAS
	 
	 
	 
	 $                                     43.396.925 

	1
	PRELIMINARES
	 
	 
	 
	 $                                            74.700 

	1,1
	Cuadrilla de roceria de limpieza; no incluye botada  o colocar  donde indique la interventoria, hasta cualquier altura de la vegetación, incluye desenraice de árboles hasta la altura de la vegetación y de diámetro inferiores a 10 cm. La rocería se realizará a ras de piso. Se utilizará guadaña o machete. .
	m2
	25,00
	 $             2.988 
	 $                                            74.700 

	2
	EXCAVACIONES, DEMOLICIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRA
	 
	 
	 
	 $                                          476.355 

	2.1
	EXCAVACIÓN MANUAL de material heterogéneo de 0-2 metros, bajo cualquier grado de humedad. Incluye: roca descompuesta, transporte interno y su medida será en el sitio. 
	m3
	33,00
	 $           14.435 
	 $                                          476.355 

	3
	LLENOS
	 
	 
	 
	 $                                       1.175.365 

	3.1
	LLENOS EN MATERIAL GRANULAR, compactados mecánicamente hasta obtener una densidad del 95% de la máxima obtenida en el ensayo del Próctor modificado. Incluye el suministro, transporte, colocación de la arenilla, la compactación de la misma y transporte interno. Su medida será en sitio ya compactado.
	m3
	5,00
	 $         104.043 
	 $                                          520.215 

	3.2
	Riego y conformación con material de la excavación compactado mecánicamente. Incluye el suministro, colocación del material, la compactación del mismo y transporte interno. Y su medida será en sitio ya compactado.
	m3
	25,00
	 $           26.206 
	 $                                          655.150 

	4
	CONCRETOS
	 
	 
	 
	 $                                       2.652.972 

	4.1
	Suministro, transporte y colocación de concreto de  28 Mpa para LOSAS DE CIMENTACIÓN. Incluye preparación de concreto, vaciado, vibrado, acarreo interno, desencofrado y curado. NO INCLUYE ACERO éste se pagará en su ítem respectivo.
	m3
	4,00
	 $         663.243 
	 $                                       2.652.972 

	5
	ACERO ESTRUCTURAL
	 
	 
	 
	 $                                       1.822.744 

	5,1
	Suministro, transporte e instalación de ACERO DE REFUERZO FIGURADO FY= 420 Mpa-60000 PSI, corrugado. Incluye transporte con descarga, transporte interno hasta el sitio de obra, alambre de amarre, certificados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, según diseño y recomendaciones estructurales. 
	kg
	271,04
	 $             6.725 
	 $                                       1.822.744 

	6
	OBRAS COMPLEMENTARIAS
	 
	 
	 
	 $                                     37.194.789 

	6,1
	Tratamiento de juntas de contracción con sikarod y sikaflex; Incluye materiales, mano de obra y todos los elementos necesarios para su correcta instalación. 
	m
	8,00
	 $           27.137 
	 $                                          217.096 

	6.2
	Acarreo interno manual o mular de agregados pétreos hasta el sitio de obra, incluye cargues, descargues y empacada de material para su manejo durante el transporte. 
	m3-Km
	4,68
	 $         225.429 
	 $                                       1.055.008 

	6.3
	Suministro, transporte e instalación de TANQUE ALMACENAMIENTO VERTICAL de 30 m3 en poliester reforzado con fibra de vidrio (PRFV)  de diámetro hasta Ø 3.5 m, altura hasta h= 5m.  Incluye  tubería de conexión, accesorios internos, bridas de montaje y/o operación, escalera y MH inspección según especificación.
	Unidad
	1,00
	 $    35.922.685 
	 $                                     35.922.685 

	V.7
	CESTILLAL
	 
	 
	 
	 $                                     42.404.555 

	1
	PRELIMINARES
	 
	 
	 
	 $                                            74.700 

	1,1
	Cuadrilla de roceria de limpieza; no incluye botada  o colocar  donde indique la interventoria, hasta cualquier altura de la vegetación, incluye desenraice de árboles hasta la altura de la vegetación y de diámetro inferiores a 10 cm. La rocería se realizará a ras de piso. Se utilizará guadaña o machete. .
	m2
	25,00
	 $             2.988 
	 $                                            74.700 

	2
	EXCAVACIONES, DEMOLICIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRA
	 
	 
	 
	 $                                          523.269 

	2.1
	EXCAVACIÓN MANUAL de material heterogéneo de 0-2 metros, bajo cualquier grado de humedad. Incluye: roca descompuesta, transporte interno y su medida será en el sitio. 
	m3
	36,25
	 $           14.435 
	 $                                          523.269 

	3
	LLENOS
	 
	 
	 
	 $                                       1.191.089 

	3.1
	LLENOS EN MATERIAL GRANULAR, compactados mecánicamente hasta obtener una densidad del 95% de la máxima obtenida en el ensayo del Próctor modificado. Incluye el suministro, transporte, colocación de la arenilla, la compactación de la misma y transporte interno. Su medida será en sitio ya compactado.
	m3
	5,00
	 $         104.043 
	 $                                          520.215 

	3.2
	Riego y conformación con material de la excavación compactado mecánicamente. Incluye el suministro, colocación del material, la compactación del mismo y transporte interno. Y su medida será en sitio ya compactado.
	m3
	25,60
	 $           26.206 
	 $                                          670.874 

	4
	CONCRETOS
	 
	 
	 
	 $                                       2.652.972 

	4.1
	Suministro, transporte y colocación de concreto de  28 Mpa para LOSAS DE CIMENTACIÓN. Incluye preparación de concreto, vaciado, vibrado, acarreo interno, desencofrado y curado. NO INCLUYE ACERO éste se pagará en su ítem respectivo.
	m3
	4,00
	 $         663.243 
	 $                                       2.652.972 

	5
	ACERO ESTRUCTURAL
	 
	 
	 
	 $                                       1.822.744 

	5,1
	Suministro, transporte e instalación de ACERO DE REFUERZO FIGURADO FY= 420 Mpa-60000 PSI, corrugado. Incluye transporte con descarga, transporte interno hasta el sitio de obra, alambre de amarre, certificados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, según diseño y recomendaciones estructurales. 
	kg
	271,04
	 $             6.725 
	 $                                       1.822.744 

	6
	OBRAS COMPLEMENTARIAS
	 
	 
	 
	 $                                     36.139.781 

	6,1
	Tratamiento de juntas de contracción con sikarod y sikaflex; Incluye materiales, mano de obra y todos los elementos necesarios para su correcta instalación. 
	m
	8,00
	 $           27.137 
	 $                                          217.096 

	6.3
	Suministro, transporte e instalación de TANQUE ALMACENAMIENTO VERTICAL de 30 m3 en poliester reforzado con fibra de vidrio (PRFV)  de diámetro hasta Ø 3.5 m, altura hasta h= 5m.  Incluye  tubería de conexión, accesorios internos, bridas de montaje y/o operación, escalera y MH inspección según especificación.
	Unidad
	1,00
	 $    35.922.685 
	 $                                     35.922.685 

	V.8
	TABLAZO - POPALITO
	 
	 
	 
	 $                                     40.795.789 

	1
	PRELIMINARES
	 
	 
	 
	 $                                            74.700 

	1,1
	Cuadrilla de roceria de limpieza; no incluye botada  o colocar  donde indique la interventoria, hasta cualquier altura de la vegetación, incluye desenraice de árboles hasta la altura de la vegetación y de diámetro inferiores a 10 cm. La rocería se realizará a ras de piso. Se utilizará guadaña o machete. .
	m2
	25,00
	 $             2.988 
	 $                                            74.700 

	2
	EXCAVACIONES, DEMOLICIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRA
	 
	 
	 
	 $                                          144.350 

	2.1
	EXCAVACIÓN MANUAL de material heterogéneo de 0-2 metros, bajo cualquier grado de humedad. Incluye: roca descompuesta, transporte interno y su medida será en el sitio. 
	m3
	10,00
	 $           14.435 
	 $                                          144.350 

	3
	LLENOS
	 
	 
	 
	 $                                       1.175.365 

	3.1
	LLENOS EN MATERIAL GRANULAR, compactados mecánicamente hasta obtener una densidad del 95% de la máxima obtenida en el ensayo del Próctor modificado. Incluye el suministro, transporte, colocación de la arenilla, la compactación de la misma y transporte interno. Su medida será en sitio ya compactado.
	m3
	5,00
	 $         104.043 
	 $                                          520.215 

	3.2
	Riego y conformación con material de la excavación compactado mecánicamente. Incluye el suministro, colocación del material, la compactación del mismo y transporte interno. Y su medida será en sitio ya compactado.
	m3
	25,00
	 $           26.206 
	 $                                          655.150 

	4
	CONCRETOS
	 
	 
	 
	 $                                       2.122.378 

	4.1
	Suministro, transporte y colocación de concreto de  28 Mpa para LOSAS DE CIMENTACIÓN. Incluye preparación de concreto, vaciado, vibrado, acarreo interno, desencofrado y curado. NO INCLUYE ACERO éste se pagará en su ítem respectivo.
	m3
	3,20
	 $         663.243 
	 $                                       2.122.378 

	5
	ACERO ESTRUCTURAL
	 
	 
	 
	 $                                       1.139.215 

	5,1
	Suministro, transporte e instalación de ACERO DE REFUERZO FIGURADO FY= 420 Mpa-60000 PSI, corrugado. Incluye transporte con descarga, transporte interno hasta el sitio de obra, alambre de amarre, certificados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, según diseño y recomendaciones estructurales. 
	kg
	169,40
	 $             6.725 
	 $                                       1.139.215 

	6
	OBRAS COMPLEMENTARIAS
	 
	 
	 
	 $                                     36.139.781 

	6,1
	Tratamiento de juntas de contracción con sikarod y sikaflex; Incluye materiales, mano de obra y todos los elementos necesarios para su correcta instalación. 
	m
	8,00
	 $           27.137 
	 $                                          217.096 

	6.2
	Suministro, transporte e instalación de TANQUE ALMACENAMIENTO VERTICAL de 30 m3 en poliester reforzado con fibra de vidrio (PRFV)  de diámetro hasta Ø 3.5 m, altura hasta h= 5m.  Incluye  tubería de conexión, accesorios internos, bridas de montaje y/o operación, escalera y MH inspección según especificación.
	Unidad
	1,00
	 $    35.922.685 
	 $                                     35.922.685 

	V.9
	SAN EUGENIO
	 
	 
	 
	 $                                     33.655.483 

	1
	PRELIMINARES
	 
	 
	 
	 $                                            74.700 

	1,1
	Cuadrilla de roceria de limpieza; no incluye botada  o colocar  donde indique la interventoria, hasta cualquier altura de la vegetación, incluye desenraice de árboles hasta la altura de la vegetación y de diámetro inferiores a 10 cm. La rocería se realizará a ras de piso. Se utilizará guadaña o machete. .
	m2
	25,00
	 $             2.988 
	 $                                            74.700 

	2
	EXCAVACIONES, DEMOLICIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRA
	 
	 
	 
	 $                                          404.180 

	2.1
	EXCAVACIÓN MANUAL de material heterogéneo de 0-2 metros, bajo cualquier grado de humedad. Incluye: roca descompuesta, transporte interno y su medida será en el sitio. 
	m3
	28,00
	 $           14.435 
	 $                                          404.180 

	3
	LLENOS
	 
	 
	 
	 $                                       1.122.953 

	3.1
	LLENOS EN MATERIAL GRANULAR, compactados mecánicamente hasta obtener una densidad del 95% de la máxima obtenida en el ensayo del Próctor modificado. Incluye el suministro, transporte, colocación de la arenilla, la compactación de la misma y transporte interno. Su medida será en sitio ya compactado.
	m3
	5,00
	 $         104.043 
	 $                                          520.215 

	3.2
	Riego y conformación con material de la excavación compactado mecánicamente. Incluye el suministro, colocación del material, la compactación del mismo y transporte interno. Y su medida será en sitio ya compactado.
	m3
	23,00
	 $           26.206 
	 $                                          602.738 

	4
	CONCRETOS
	 
	 
	 
	 $                                       3.183.566 

	4.1
	Suministro, transporte y colocación de concreto de  28 Mpa para LOSAS DE CIMENTACIÓN. Incluye preparación de concreto, vaciado, vibrado, acarreo interno, desencofrado y curado. NO INCLUYE ACERO éste se pagará en su ítem respectivo.
	m3
	4,80
	 $         663.243 
	 $                                       3.183.566 

	5
	ACERO ESTRUCTURAL
	 
	 
	 
	 $                                       1.822.744 

	5,1
	Suministro, transporte e instalación de ACERO DE REFUERZO FIGURADO FY= 420 Mpa-60000 PSI, corrugado. Incluye transporte con descarga, transporte interno hasta el sitio de obra, alambre de amarre, certificados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, según diseño y recomendaciones estructurales. 
	kg
	271,04
	 $             6.725 
	 $                                       1.822.744 

	6
	OBRAS COMPLEMENTARIAS
	 
	 
	 
	 $                                     27.047.340 

	6,1
	Tratamiento de juntas de contracción con sikarod y sikaflex; Incluye materiales, mano de obra y todos los elementos necesarios para su correcta instalación. 
	m
	8,00
	 $           27.137 
	 $                                          217.096 

	6.2
	Acarreo interno manual o mular de agregados pétreos hasta el sitio de obra, incluye cargues, descargues y empacada de material para su manejo durante el transporte. 
	m3-Km
	4,80
	 $         225.429 
	 $                                       1.082.059 

	6.3
	Suministro, transporte e instalación de TANQUE ALMACENAMIENTO VERTICAL de 20 m3 en poliester reforzado con fibra de vidrio (PRFV)  de diámetro hasta Ø 3.5 m, altura hasta h= 5m.  Incluye  tubería de conexión, accesorios internos, bridas de montaje y/o operación, escalera y MH inspección según especificación. 
	Unidad
	1,00
	 $    25.748.185 
	 $                                     25.748.185 

	V.10
	GUAYABALA
	 
	 
	 
	 $                                     77.873.692 

	1
	PRELIMINARES
	 
	 
	 
	 $                                            74.700 

	1,1
	Cuadrilla de roceria de limpieza; no incluye botada  o colocar  donde indique la interventoria, hasta cualquier altura de la vegetación, incluye desenraice de árboles hasta la altura de la vegetación y de diámetro inferiores a 10 cm. La rocería se realizará a ras de piso. Se utilizará guadaña o machete. .
	m2
	25,00
	 $             2.988 
	 $                                            74.700 

	2
	EXCAVACIONES, DEMOLICIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRA
	 
	 
	 
	 $                                       5.162.981 

	2.1
	EXCAVACIÓN MANUAL de material heterogéneo de 0-2 metros, bajo cualquier grado de humedad. Incluye: roca descompuesta, transporte interno y su medida será en el sitio. 
	m3
	24,00
	 $           14.435 
	 $                                          346.440 

	2.2
	EXCAVACIÓN PARA PILAS DE 0,0 a 2,0 m de profundidad con DÍAMETRO EXTERIOR DE 1,20m, en material heterogéneo, con piedras de hasta 0.05 m³. Incluye anillos de revestimiento en concreto de 17.5 Mpa. con espesor de 10cm, pozo piloto de bombeo, formaleta en madera común, molinete, motobomba, extracción del material de la pila y acarreo interno de materiales y todo lo necesario para su correcta construcción. SU MEDIDA SERA EN SITIO.
	m
	8,00
	 $         245.960 
	 $                                       1.967.680 

	2.3
	EXCAVACIÓN PARA PILAS DE 2,0 a 4,0 m de profundidad con DÍAMETRO EXTERIOR DE 1,20m, en material heterogéneo, con piedras de hasta 0.05 m³. Incluye anillos de revestimiento en concreto de 17.5 Mpa. con espesor de 10cm, pozo piloto de bombeo, formaleta en madera común, molinete, motobomba, extracción del material de la pila y acarreo interno de materiales y todo lo necesario para su correcta construcción. SU MEDIDA SERA EN SITIO.
	m
	8,00
	 $         264.734 
	 $                                       2.117.872 

	2.4
	EXCAVACIÓN PARA CAMPANAS EN PILAS, de 2.0 a 4.0 m de profundidad, en material heterogéneo, con piedras de hasta 0.05 m³. Incluye pozo piloto de bombeo, molinete, motobomba, extracción del material de la pila y acarreo interno de materiales y todo lo necesario para su correcta construcción. SU MEDIDA SERA EN SITIO.
	m3
	12,68
	 $           57.649 
	 $                                          730.989 

	3
	LLENOS
	 
	 
	 
	 $                                          838.592 

	3.1
	Riego y conformación con material de la excavación compactado mecánicamente. Incluye el suministro, colocación del material, la compactación del mismo y transporte interno. Y su medida será en sitio ya compactado.
	m3
	32,00
	 $           26.206 
	 $                                          838.592 

	4
	CONCRETOS
	 
	 
	 
	 $                                     13.159.884 

	4.1
	Colocación de CONCRETO PARA SOLADO 14 Mpa, con un espesor DE 0.05 m. Incluye el suministro y el transporte del concreto y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción, incluye acarreo interno.
	m2
	7,94
	 $           26.917 
	 $                                          213.721 

	4.2
	Suministro, transporte y colocación de concreto de  28 Mpa para VIGA DE FUNDACIÓN. Incluye, preparación de concreto, vaciado, vibrado, acarreo interno y curado. NO INCLUYE ACERO éste se pagará en su ítem respectivo.
	m3
	1,61
	 $         638.670 
	 $                                       1.028.259 

	4.3
	Suministro, transporte y colocación de concreto de  28 Mpa para COLUMNAS. Incluye encofrado en formaleta metálica para acabado a la vista, preparación de concreto, vaciado, vibrado, acarreo interno, desencofrado y curado. NO INCLUYE ACERO, éste se pagará en su ítem respectivo.
	m3
	1,73
	 $         701.819 
	 $                                       1.214.147 

	4.4
	Construcción de LOSA ALIGERADA en concreto de 28 Mpa, acabado a la vista, con un ESPESOR DE 0.40 m; aligerada con casetón en porón recuperable. Incluye suministro, transporte, y colocación del concreto, nervios de 0.10 x 0.40 m ubicados según diseño estructural, espesor de placa superior de 0.10 m y doble malla electrosoldada D-131, vigas aereas ubicadas según diseño estructural entre ejes en ambas caras y todos los demás elementos necesarios para su correcto vaciado. Incluye el suministro, armado y desarmado de toda la obra falsa necesaria para el correcto vaciado, según diseño. El acero de refuerzo adicional a la malla electrosoldada se pagará en su respectivo ítem.
	m2
	16,00
	 $         228.694 
	 $                                       3.659.104 

	4.5
	Suministro, transporte y colocación de concreto de 21 Mpa para PILAS. Según diseño de mezclas previamente aprobado por la interventoría. Incluye suministro, transporte e instalación del concreto, mano de obra y vibrado. incluye acarreo interno. El acero de refuerzo se pagará en su respectivo ítem según diseño.
	m3
	12,56
	 $         560.880 
	 $                                       7.044.653 

	5
	ACERO ESTRUCTURAL
	 
	 
	 
	 $                                     11.184.684 

	5,1
	Suministro, transporte e instalación de ACERO DE REFUERZO FIGURADO FY= 420 Mpa-60000 PSI, corrugado. Incluye transporte con descarga, transporte interno hasta el sitio de obra, alambre de amarre, certificados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, según diseño y recomendaciones estructurales. 
	kg
	1663,15
	 $             6.725 
	 $                                     11.184.684 

	6
	OBRAS COMPLEMENTARIAS
	 
	 
	 
	 $                                     47.452.851 

	6.1
	Acarreo interno manual o mular de agregados pétreos hasta el sitio de obra, incluye cargues, descargues y empacada de material para su manejo durante el transporte. 
	m3-Km
	20,90
	 $         225.429 
	 $                                       4.711.466 

	6.2
	Suministro, transporte e instalación de TANQUE ALMACENAMIENTO VERTICAL de 40 m3 en poliester reforzado con fibra de vidrio (PRFV)  de diámetro hasta Ø 3.5 m, altura hasta h= 6m.  Incluye  tubería de conexión, accesorios internos, bridas de montaje y/o operación, escalera y MH inspección según especificación. 
	Unidad
	1,00
	 $    42.741.385 
	 $                                     42.741.385 

	V.11
	LA CEJITA
	 
	 
	 
	 $                                     65.565.545 

	1
	PRELIMINARES
	 
	 
	 
	 $                                            44.820 

	1,1
	Cuadrilla de roceria de limpieza; no incluye botada  o colocar  donde indique la interventoria, hasta cualquier altura de la vegetación, incluye desenraice de árboles hasta la altura de la vegetación y de diámetro inferiores a 10 cm. La rocería se realizará a ras de piso. Se utilizará guadaña o machete. .
	m2
	15,00
	 $             2.988 
	 $                                            44.820 

	2
	EXCAVACIONES, DEMOLICIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRA
	 
	 
	 
	 $                                       3.138.465 

	2.1
	EXCAVACIÓN MANUAL de material heterogéneo de 0-2 metros, bajo cualquier grado de humedad. Incluye: roca descompuesta, transporte interno y su medida será en el sitio. 
	m3
	35,00
	 $           33.451 
	 $                                       1.170.785 

	2.2
	EXCAVACIÓN PARA PILAS DE 0,0 a 2,0 m de profundidad con DÍAMETRO EXTERIOR DE 1,20m, en material heterogéneo, con piedras de hasta 0.05 m³. Incluye anillos de revestimiento en concreto de 17.5 Mpa. con espesor de 10cm, pozo piloto de bombeo, formaleta en madera común, molinete, motobomba, extracción del material de la pila y acarreo interno de materiales y todo lo necesario para su correcta construcción. SU MEDIDA SERA EN SITIO.
	m
	8,00
	 $         245.960 
	 $                                       1.967.680 

	3
	LLENOS
	 
	 
	 
	 $                                       1.440.479 

	3.1
	LLENOS EN MATERIAL GRANULAR, compactados mecánicamente hasta obtener una densidad del 95% de la máxima obtenida en el ensayo del Próctor modificado. Incluye el suministro, transporte, colocación de la arenilla, la compactación de la misma y transporte interno. Su medida será en sitio ya compactado.
	m3
	7,80
	 $         104.043 
	 $                                          811.535 

	3.2
	Riego y conformación con material de la excavación compactado mecánicamente. Incluye el suministro, colocación del material, la compactación del mismo y transporte interno. Y su medida será en sitio ya compactado.
	m3
	24,00
	 $           26.206 
	 $                                          628.944 

	4
	CONCRETOS
	 
	 
	 
	 $                                     12.359.617 

	4.1
	Suministro, transporte y colocación de concreto de  28 Mpa para LOSAS DE CIMENTACIÓN. Incluye preparación de concreto, vaciado, vibrado, acarreo interno, desencofrado y curado. NO INCLUYE ACERO éste se pagará en su ítem respectivo.
	m3
	10,80
	 $         663.243 
	 $                                       7.163.024 

	4.2
	Colocación de CONCRETO PARA SOLADO 14 Mpa, con un espesor DE 0.05 m. Incluye el suministro y el transporte del concreto y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción, incluye acarreo interno.
	m2
	24,00
	 $           26.917 
	 $                                          646.008 

	4.3
	Suministro, transporte y colocación de concreto de  28 Mpa para VIGA DE FUNDACIÓN. Incluye, preparación de concreto, vaciado, vibrado, acarreo interno y curado. NO INCLUYE ACERO éste se pagará en su ítem respectivo.
	m3
	1,61
	 $         638.670 
	 $                                       1.028.259 

	4.4
	Suministro, transporte y colocación de concreto de 21 Mpa para PILAS. Según diseño de mezclas previamente aprobado por la interventoría. Incluye suministro, transporte e instalación del concreto, mano de obra y vibrado. incluye acarreo interno. El acero de refuerzo se pagará en su respectivo ítem según diseño.
	m3
	6,28
	 $         560.880 
	 $                                       3.522.326 

	5
	ACERO ESTRUCTURAL
	 
	 
	 
	 $                                       8.308.065 

	5,1
	Suministro, transporte e instalación de ACERO DE REFUERZO FIGURADO FY= 420 Mpa-60000 PSI, corrugado. Incluye transporte con descarga, transporte interno hasta el sitio de obra, alambre de amarre, certificados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, según diseño y recomendaciones estructurales. 
	kg
	1.235,40
	 $             6.725 
	 $                                       8.308.065 

	6
	OBRAS COMPLEMENTARIAS
	 
	 
	 
	 $                                     40.274.099 

	6,1
	Tratamiento de juntas de contracción con sikarod y sikaflex; Incluye materiales, mano de obra y todos los elementos necesarios para su correcta instalación. 
	m
	12,00
	 $           27.137 
	 $                                          325.644 

	6.2
	TANQUE ALMACENAMIENTO HORIZONTAL de 30 m3 en poliester reforzado con fibra de vidrio (PRFV)  de diámetro hasta Ø 4.0m, largo hasta L= 5.0m.  Incluye  tubería de conexión, accesorios internos, bridas de montaje y/o operación, escalera y MH inspección según especificación.
	Unidad
	1,00
	 $    39.948.455 
	 $                                     39.948.455 

	V.12
	LA CHAPA
	 
	 
	 
	 $                                     43.979.743 

	1
	PRELIMINARES
	 
	 
	 
	 $                                            74.700 

	1,1
	Cuadrilla de roceria de limpieza; no incluye botada  o colocar  donde indique la interventoria, hasta cualquier altura de la vegetación, incluye desenraice de árboles hasta la altura de la vegetación y de diámetro inferiores a 10 cm. La rocería se realizará a ras de piso. Se utilizará guadaña o machete. .
	m2
	25,00
	 $             2.988 
	 $                                            74.700 

	2
	EXCAVACIONES, DEMOLICIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRA
	 
	 
	 
	 $                                          735.922 

	2.1
	EXCAVACIÓN MANUAL de material heterogéneo de 0-2 metros, bajo cualquier grado de humedad. Incluye: roca descompuesta, transporte interno y su medida será en el sitio. 
	m3
	22,00
	 $           33.451 
	 $                                          735.922 

	3
	LLENOS
	 
	 
	 
	 $                                       1.061.763 

	3.1
	LLENOS EN MATERIAL GRANULAR, compactados mecánicamente hasta obtener una densidad del 95% de la máxima obtenida en el ensayo del Próctor modificado. Incluye el suministro, transporte, colocación de la arenilla, la compactación de la misma y transporte interno. Su medida será en sitio ya compactado.
	m3
	4,16
	 $         104.043 
	 $                                          432.819 

	3.2
	Riego y conformación con material de la excavación compactado mecánicamente. Incluye el suministro, colocación del material, la compactación del mismo y transporte interno. Y su medida será en sitio ya compactado.
	m3
	24,00
	 $           26.206 
	 $                                          628.944 

	4
	CONCRETOS
	 
	 
	 
	 $                                       4.144.833 

	4.1
	Suministro, transporte y colocación de concreto de  28 Mpa para LOSAS DE CIMENTACIÓN. Incluye preparación de concreto, vaciado, vibrado, acarreo interno, desencofrado y curado. NO INCLUYE ACERO éste se pagará en su ítem respectivo.
	m3
	5,60
	 $         663.243 
	 $                                       3.714.161 

	4.2
	Colocación de CONCRETO PARA SOLADO 14 Mpa, con un espesor DE 0.05 m. Incluye el suministro y el transporte del concreto y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción, incluye acarreo interno.
	m2
	16,00
	 $           26.917 
	 $                                          430.672 

	5
	ACERO ESTRUCTURAL
	 
	 
	 
	 $                                1.822.744,000 

	5,1
	Suministro, transporte e instalación de ACERO DE REFUERZO FIGURADO FY= 420 Mpa-60000 PSI, corrugado. Incluye transporte con descarga, transporte interno hasta el sitio de obra, alambre de amarre, certificados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, según diseño y recomendaciones estructurales. 
	kg
	271,04
	 $             6.725 
	 $                                    1.822.744,0 

	6
	OBRAS COMPLEMENTARIAS
	 
	 
	 
	 $                                     36.139.781 

	6,1
	Tratamiento de juntas de contracción con sikarod y sikaflex; Incluye materiales, mano de obra y todos los elementos necesarios para su correcta instalación. 
	m
	8,00
	 $           27.137 
	 $                                          217.096 

	6.2
	Suministro, transporte e instalación de TANQUE ALMACENAMIENTO VERTICAL de 30 m3 en poliester reforzado con fibra de vidrio (PRFV)  de diámetro hasta Ø 3.5 m, altura hasta h= 5m.  Incluye  tubería de conexión, accesorios internos, bridas de montaje y/o operación, escalera y MH inspección según especificación.
	Unidad
	1,00
	 $    35.922.685 
	 $                                     35.922.685 

	V.13
	PACHOHONDO
	 
	 
	 
	 $                                     35.517.177 

	1
	PRELIMINARES
	 
	 
	 
	 $                                            74.700 

	1,1
	Cuadrilla de roceria de limpieza; no incluye botada.
	m2
	25,00
	 $             2.988 
	 $                                            74.700 

	2
	EXCAVACIONES, DEMOLICIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRA
	 
	 
	 
	 $                                          475.281 

	2.2
	DEMOLICIÓN ESTRUCTURAS DE CONCRETO cargue, transporte y botada de escombros, manual o mecánicamente, de cualquier resistencia, reforzado o ciclópeo, y en cualquier clase de estructura. Incluye retiro de refuerzo y cualquier tipo de acabado (revoques y enchapes) o piso (en losas) e instalaciones embebidas, compresor neumático con martillo, además recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría.
	m3
	6,25
	 $           76.045 
	 $                                          475.281 

	3
	LLENOS
	 
	 
	 
	 $                                          545.993 

	3.1
	LLENOS EN MATERIAL GRANULAR, compactados mecánicamente hasta obtener una densidad del 95% de la máxima obtenida en el ensayo del Próctor modificado. Incluye el suministro, transporte, colocación de la arenilla, la compactación de la misma y transporte interno. Su medida será en sitio ya compactado.
	m3
	3,20
	 $         104.043 
	 $                                          332.938 

	3.2
	Riego y conformación con material de la excavación compactado mecánicamente. Incluye el suministro, colocación del material, la compactación del mismo y transporte interno. Y su medida será en sitio ya compactado.
	m3
	8,13
	 $           26.206 
	 $                                          213.055 

	4
	CONCRETOS
	 
	 
	 
	 $                                       2.122.378 

	4.1
	Suministro, transporte y colocación de concreto de  28 Mpa para LOSAS DE CIMENTACIÓN. Incluye preparación de concreto, vaciado, vibrado, acarreo interno, desencofrado y curado. NO INCLUYE ACERO éste se pagará en su ítem respectivo.
	m3
	3,20
	 $         663.243 
	 $                                       2.122.378 

	5
	ACERO ESTRUCTURAL
	 
	 
	 
	 $                                       1.139.215 

	5,1
	Suministro, transporte e instalación de ACERO DE REFUERZO FIGURADO FY= 420 Mpa-60000 PSI, corrugado. Incluye transporte con descarga, transporte interno hasta el sitio de obra, alambre de amarre, certificados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, según diseño y recomendaciones estructurales. 
	kg
	169,40
	 $             6.725 
	 $                                       1.139.215 

	6
	OBRAS COMPLEMENTARIAS
	 
	 
	 
	 $                                     31.159.610 

	6.1
	Tratamiento de juntas de contracción con sikarod y sikaflex; Incluye materiales, mano de obra y todos los elementos necesarios para su correcta instalación. 
	m
	8,00
	 $           27.137 
	 $                                          217.096 

	6.2
	Acarreo interno manual o mular de agregados pétreos hasta el sitio de obra, incluye cargues, descargues y empacada de material para su manejo durante el transporte. 
	m3-Km
	7,48
	 $         225.429 
	 $                                       1.686.209 

	6.3
	Suministro, transporte e instalación de TANQUE ALMACENAMIENTO HORIZONTAL de 20 m3 en poliester reforzado con fibra de vidrio (PRFV)  de diámetro hasta Ø 3.5 m, largo hasta L= 5m.  Incluye  tubería de conexión,accesorios internos, bridas de montaje y/o operación, escalera y MH inspección según especificación. 
	Unidad
	1,00
	 $    29.256.305 
	 $                                     29.256.305 

	V.14
	MONTAÑITA PARTE BAJA
	 
	 
	 
	 $                                     58.727.620 

	1
	PRELIMINARES
	 
	 
	 
	 $                                            74.700 

	1,1
	Cuadrilla de roceria de limpieza; no incluye botada  o colocar  donde indique la interventoria, hasta cualquier altura de la vegetación, incluye desenraice de árboles hasta la altura de la vegetación y de diámetro inferiores a 10 cm. La rocería se realizará a ras de piso. Se utilizará guadaña o machete. .
	m2
	25,00
	 $             2.988 
	 $                                            74.700 

	2
	EXCAVACIONES, DEMOLICIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRA
	 
	 
	 
	 $                                          346.440 

	2.1
	EXCAVACIÓN MANUAL de material heterogéneo de 0-2 metros, bajo cualquier grado de humedad. Incluye: roca descompuesta, transporte interno y su medida será en el sitio. 
	m3
	24,00
	 $           14.435 
	 $                                          346.440 

	3
	LLENOS
	 
	 
	 
	 $                                          668.253 

	3.1
	Riego y conformación con material de la excavación compactado mecánicamente. Incluye el suministro, colocación del material, la compactación del mismo y transporte interno. Y su medida será en sitio ya compactado.
	m3
	25,50
	 $           26.206 
	 $                                          668.253 

	4
	CONCRETOS
	 
	 
	 
	 $                                       8.772.156 

	4.1
	Colocación de CONCRETO PARA SOLADO 14 Mpa, con un espesor DE 0.05 m. Incluye el suministro y el transporte del concreto y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción, incluye acarreo interno.
	m2
	14,86
	 $           26.917 
	 $                                          399.987 

	4.2
	Suministro, transporte y colocación de concreto de  28 Mpa para VIGA DE FUNDACIÓN. Incluye, preparación de concreto, vaciado, vibrado, acarreo interno y curado. NO INCLUYE ACERO éste se pagará en su ítem respectivo.
	m3
	1,39
	 $         638.670 
	 $                                          887.751 

	4.3
	Suministro, transporte y colocación de concreto de  28 Mpa para COLUMNAS. Incluye encofrado en formaleta metálica para acabado a la vista, preparación de concreto, vaciado, vibrado, acarreo interno, desencofrado y curado. NO INCLUYE ACERO, éste se pagará en su ítem respectivo.
	m3
	1,73
	 $         701.819 
	 $                                       1.214.147 

	4.4
	Construcción de LOSA ALIGERADA en concreto de 28 Mpa, acabado a la vista, con un ESPESOR DE 0.40 m; aligerada con casetón en porón recuperable. Incluye suministro, transporte, y colocación del concreto, nervios de 0.10 x 0.40 m ubicados según diseño estructural, espesor de placa superior de 0.10 m y doble malla electrosoldada D-131, vigas aereas ubicadas según diseño estructural entre ejes en ambas caras y todos los demás elementos necesarios para su correcto vaciado. Incluye el suministro, armado y desarmado de toda la obra falsa necesaria para el correcto vaciado, según diseño. El acero de refuerzo adicional a la malla electrosoldada se pagará en su respectivo ítem.
	m2
	16,00
	 $         228.694 
	 $                                       3.659.104 

	4.5
	Suministro, transporte y colocación de concreto de  28 Mpa para ZAPATA DE FUNDACIÓN. Incluye, preparación de concreto, vaciado, vibrado, acarreo interno y curado. NO INCLUYE ACERO éste se pagará en su ítem respectivo.
	m3
	4,10
	 $         636.870 
	 $                                       2.611.167 

	5
	ACERO ESTRUCTURAL
	 
	 
	 
	 $                                     10.188.644 

	5,1
	Suministro, transporte e instalación de ACERO DE REFUERZO FIGURADO FY= 420 Mpa-60000 PSI, corrugado. Incluye transporte con descarga, transporte interno hasta el sitio de obra, alambre de amarre, certificados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, según diseño y recomendaciones estructurales. 
	kg
	1515,04
	 $             6.725 
	 $                                     10.188.644 

	6
	OBRAS COMPLEMENTARIAS
	 
	 
	 
	 $                                     38.677.427 

	6.1
	Acarreo interno manual o mular de agregados pétreos hasta el sitio de obra, incluye cargues, descargues y empacada de material para su manejo durante el transporte. 
	m3-Km
	12,22
	 $         225.429 
	 $                                       2.754.742 

	6.2
	Suministro, transporte e instalación de TANQUE ALMACENAMIENTO VERTICAL de 30 m3 en poliester reforzado con fibra de vidrio (PRFV)  de diámetro hasta Ø 3.5 m, altura hasta h= 5m.  Incluye tubería de conexión, accesorios internos, bridas de montaje y/o operación, escalera y MH inspección según especificación.
	Unidad
	1,00
	 $    35.922.685 
	 $                                     35.922.685 

	V.15
	MONTELORO
	 
	 
	 
	 $                                     46.519.666 

	1
	PRELIMINARES
	 
	 
	 
	 $                                          104.580 

	1,1
	Rocería y limpieza, No Incluye  botadero , colocar donde indique la interventoria, hasta cualquier altura de la vegetación, incluye desenraice de árboles hasta la altura de la vegetación y de diámetro inferiores a 10 cm. La rocería se realizará a ras de piso. Se utilizará guadaña o machete. 
	m2
	35,00
	 $             2.988 
	 $                                          104.580 

	2
	EXCAVACIONES, DEMOLICIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRA
	 
	 
	 
	 $                                       2.857.659 

	2.1
	EXCAVACIÓN MANUAL de material heterogéneo de 0-2 metros, bajo cualquier grado de humedad. Incluye: roca descompuesta, transporte interno y su medida será en el sitio. 
	m3
	23,20
	 $           33.451 
	 $                                          776.063 

	3
	LLENOS
	 
	 
	 
	 $                                       1.040.798 

	3.1
	LLENOS EN MATERIAL GRANULAR, compactados mecánicamente hasta obtener una densidad del 95% de la máxima obtenida en el ensayo del Próctor modificado. Incluye el suministro, transporte, colocación de la arenilla, la compactación de la misma y transporte interno. Su medida será en sitio ya compactado.
	m3
	4,16
	 $         104.043 
	 $                                          432.819 

	3.2
	Riego y conformación con material de la excavación compactado mecánicamente. Incluye el suministro, colocación del material, la compactación del mismo y transporte interno. Y su medida será en sitio ya compactado.
	m3
	23,20
	 $           26.206 
	 $                                          607.979 

	4
	CONCRETOS
	 
	 
	 
	 $                                       4.144.833 

	4.1
	Suministro, transporte y colocación de concreto de  28 Mpa para LOSAS DE CIMENTACIÓN. Incluye preparación de concreto, vaciado, vibrado, acarreo interno, desencofrado y curado. NO INCLUYE ACERO éste se pagará en su ítem respectivo.
	m3
	5,60
	 $         663.243 
	 $                                       3.714.161 

	4.2
	Colocación de CONCRETO PARA SOLADO 14 Mpa, con un espesor DE 0.05 m. Incluye el suministro y el transporte del concreto y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción, incluye acarreo interno.
	m2
	16,00
	 $           26.917 
	 $                                          430.672 

	5
	ACERO ESTRUCTURAL
	 
	 
	 
	 $                                       1.822.744 

	5,1
	Suministro, transporte e instalación de ACERO DE REFUERZO FIGURADO FY= 420 Mpa-60000 PSI, corrugado. Incluye transporte con descarga, transporte interno hasta el sitio de obra, alambre de amarre, certificados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, según diseño y recomendaciones estructurales. 
	kg
	271,04
	 $             6.725 
	 $                                       1.822.744 

	6
	OBRAS COMPLEMENTARIAS
	 
	 
	 
	 $                                     36.549.052 

	6,1
	Tratamiento de juntas de contracción con sikarod y sikaflex; Incluye materiales, mano de obra y todos los elementos necesarios para su correcta instalación. 
	m
	8,00
	 $           27.137 
	 $                                          217.096 

	6.2
	Acarreo interno manual o mular de agregados pétreos hasta el sitio de obra, incluye cargues, descargues y empacada de material para su manejo durante el transporte. 
	m3-Km
	20,38
	 $         347.186 
	 $                                       7.075.651 

	6.3
	Suministro, transporte e instalación de TANQUE ALMACENAMIENTO HORIZONTAL de 20 m3 en poliester reforzado con fibra de vidrio (PRFV)  de diámetro hasta Ø 3.5 m, largo hasta L= 5m.  Incluye  tubería de conexión,accesorios internos, bridas de montaje y/o operación, escalera y MH inspección según especificación. 
	unidad
	1,00
	 $    29.256.305 
	 $                                     29.256.305 

	V.16
	SAN RAFAEL
	 
	 
	 
	 $                                   103.307.510 

	1
	PRELIMINARES
	 
	 
	 
	 $                                          119.520 

	1,1
	Cuadrilla de roceria de limpieza; no incluye botada  o colocar  donde indique la interventoria, hasta cualquier altura de la vegetación, incluye desenraice de árboles hasta la altura de la vegetación y de diámetro inferiores a 10 cm. La rocería se realizará a ras de piso. Se utilizará guadaña o machete. .
	m2
	40,00
	 $             2.988 
	 $                                          119.520 

	2
	EXCAVACIONES, DEMOLICIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRA
	 
	 
	 
	 $                                       4.889.799 

	2.1
	EXCAVACIÓN MANUAL de material heterogéneo de 0-2 metros, bajo cualquier grado de humedad. Incluye: roca descompuesta, transporte interno y su medida será en el sitio. 
	m3
	2,19
	 $           33.451 
	 $                                            73.258 

	2.2
	EXCAVACIÓN PARA PILAS DE 0,0 a 2,0 m de profundidad con DÍAMETRO EXTERIOR DE 1,20m, en material heterogéneo, con piedras de hasta 0.05 m³. Incluye anillos de revestimiento en concreto de 17.5 Mpa. con espesor de 10cm, pozo piloto de bombeo, formaleta en madera común, molinete, motobomba, extracción del material de la pila y acarreo interno de materiales y todo lo necesario para su correcta construcción. SU MEDIDA SERA EN SITIO.
	m
	8,00
	 $         245.960 
	 $                                       1.967.680 

	2.3
	EXCAVACIÓN PARA PILAS DE 2,0 a 4,0 m de profundidad con DÍAMETRO EXTERIOR DE 1,20m, en material heterogéneo, con piedras de hasta 0.05 m³. Incluye anillos de revestimiento en concreto de 17.5 Mpa. con espesor de 10cm, pozo piloto de bombeo, formaleta en madera común, molinete, motobomba, extracción del material de la pila y acarreo interno de materiales y todo lo necesario para su correcta construcción. SU MEDIDA SERA EN SITIO.
	m
	8,00
	 $         264.734 
	 $                                       2.117.872 

	2.4
	EXCAVACIÓN PARA CAMPANAS EN PILAS, de 2.0 a 4.0 m de profundidad, en material heterogéneo, con piedras de hasta 0.05 m³. Incluye pozo piloto de bombeo, molinete, motobomba, extracción del material de la pila y acarreo interno de materiales y todo lo necesario para su correcta construcción. SU MEDIDA SERA EN SITIO.
	m3
	12,68
	 $           57.649 
	 $                                          730.989 

	3
	LLENOS
	 
	 
	 
	 $                                          756.600 

	3.1
	Riego y conformación con material de la excavación compactado mecánicamente. Incluye el suministro, colocación del material, la compactación del mismo y transporte interno. Y su medida será en sitio ya compactado.
	m3
	25,00
	 $           30.264 
	 $                                          756.600 

	4
	CONCRETOS
	 
	 
	 
	 $                                     28.122.886 

	4.1
	Colocación de CONCRETO PARA SOLADO 14 Mpa, con un espesor DE 0.05 m. Incluye el suministro y el transporte del concreto y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción, incluye acarreo interno.
	m2
	20,12
	 $           26.917 
	 $                                          541.536 

	4.2
	Suministro, transporte y colocación de concreto de  28 Mpa para VIGA DE FUNDACIÓN. Incluye, preparación de concreto, vaciado, vibrado, acarreo interno y curado. NO INCLUYE ACERO éste se pagará en su ítem respectivo.
	m3
	2,35
	 $         638.670 
	 $                                       1.501.513 

	4.3
	Suministro, transporte y colocación de concreto de  28 Mpa para COLUMNAS. Incluye encofrado en formaleta metálica para acabado a la vista, preparación de concreto, vaciado, vibrado, acarreo interno, desencofrado y curado. NO INCLUYE ACERO, éste se pagará en su ítem respectivo.
	m3
	2,19
	 $         701.819 
	 $                                       1.536.984 

	4.4
	Suministro, transporte y colocación de concreto de 21 Mpa para PILAS. Según diseño de mezclas previamente aprobado por la interventoría. Incluye suministro, transporte e instalación del concreto, mano de obra y vibrado. incluye acarreo interno. El acero de refuerzo se pagará en su respectivo ítem según diseño.
	m3
	12,56
	 $         560.880 
	 $                                       7.044.653 

	4.5
	Construcción de LOSA ALIGERADA en concreto de 28 Mpa, acabado a la vista, con un ESPESOR DE 0.60 m; aligerada con casetón en porón recuperable. Incluye suministro, transporte, y colocación del concreto, nervios de 0.10 x 0.60 m ubicados según diseño estructural, espesor de placa superior de 0.10 m y doble malla electrosoldada D-131, vigas aereas ubicadas según diseño estructural entre ejes en ambas caras y todos los demás elementos necesarios para su correcto vaciado. Incluye el suministro, armado y desarmado de toda la obra falsa necesaria para el correcto vaciado, según diseño. El acero de refuerzo adicional a la malla electrosoldada se pagará en su respectivo ítem.
	m2
	24,00
	 $         307.925 
	 $                                       7.390.200 

	4.6
	Construcción de MURO DE CONTENCIÓN en concreto de 21 Mpa . Incluye el suministro y el transporte del concreto y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción, incluye acarreo interno, (incluye formaleta).
	m3
	15,20
	 $         665.000 
	 $                                     10.108.000 

	5
	ACERO ESTRUCTURAL
	 
	 
	 
	 $                                     20.385.236 

	5,1
	Suministro, transporte e instalación de ACERO DE REFUERZO FIGURADO FY= 420 Mpa-60000 PSI, corrugado. Incluye transporte con descarga, transporte interno hasta el sitio de obra, alambre de amarre, certificados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, según diseño y recomendaciones estructurales. 
	kg
	3031,26
	 $             6.725 
	 $                                     20.385.236 

	6
	OBRAS COMPLEMENTARIAS
	 
	 
	 
	 $                                     49.033.469 

	6.1
	Acarreo interno manual o mular de agregados pétreos hasta el sitio de obra, incluye cargues, descargues y empacada de material para su manejo durante el transporte. 
	m3-Km
	40,30
	 $         225.429 
	 $                                       9.085.014 

	6.2
	TANQUE ALMACENAMIENTO HORIZONTAL de 30 m3 en poliester reforzado con fibra de vidrio (PRFV)  de diámetro hasta Ø 4.0m, largo hasta L= 5.0m.  Incluye  tubería de conexión, accesorios internos, bridas de montaje y/o operación, escalera y MH inspección según especificación.
	Unidad
	1,00
	 $    39.948.455 
	 $                                     39.948.455 

	 
	TOTAL COSTO DIRECTO
	 $                              870.349.254,00 

	 
	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA)
	 $                                  4.500.000,00 

	 
	AJUSTE Y REVISIÓN  DE DISEÑOS
	 $                                10.000.000,00 

	 
	ADMINISTRACIÓN (25%)
	25%
	 $                            217.587.313,500 

	 
	UTILIDAD (5%)
	5%
	 $                              43.517.462,700 

	 
	COSTO TOTAL
	 $                         1.145.954.031,000 

	 
	COSTO INTERVENTORÍA
	 $                                   101.958.010 

	 
	VALOR TOTAL DEL PROYECTO 
	 $                                1.247.912.041 


[bookmark: _GoBack]

b. es Ítems de pago: 

4. PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
El plazo previsto para la ejecución de las actividades que se deriven del presente Proceso es el establecido en el Pliego de Condiciones, el cual se contará en la forma prevista en el Anexo 5 – Minuta del Contrato. 
[bookmark: _Hlk113614146]El plazo será de cinco (5) meses contados a partir de la firma del acta de inicio.
5. FORMA DE PAGO
Se establece como forma de pago para el contrato de obra: precios unitarios, mediante actas parciales de avance de obra, previa a la presentación del informe el cual debe tener: 
•Registro fotográfico (máximo 3 fotos por página) referido a cada actividad.
•Memoria de cantidad.
•Pruebas y ensayos (si aplica)
•Acta de obra parcial y/o final
•Pagos a Seguridad social donde evidencia cada uno de los trabajadores
•Paz y Salvos de pagos correspondiente a proveedores y trabajadores
•Para el pago del del AIU, el contratista deberá demostrar dicho valor, con el contrato de los empleados afiliados mostrando cada una de las prestaciones, facturas de gastos de alojamiento y pólizas y demás que incurran dentro de la administración.

Seguida la cuenta de cobro y certificado de cumplimiento de las actividades por parte del supervisor. Es de aclarar que en el presente caso no hay entrega de anticipo a la persona u empresa que resulte seleccionada.
6. CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO 

a. Materiales
· Cemento
· Arena para concreto
· Material granular
· Acero
· Tubería
· Accesorios para las respectivas conexiones
· Tanques de almacenamiento PRFV
Los materiales, suministros y demás elementos que hayan de utilizarse en la construcción de las obras, deberán ser los que se exigen en las especificaciones y adecuados al objeto a que se destinen. Para los materiales que requieran procesamiento industrial, éste deberá realizarse preferiblemente con tecnología limpia. El proponente favorecido con la adjudicación del contrato se obliga a conseguir oportunamente todos los materiales y suministros que se requieran para la construcción de las obras y a mantener permanentemente una cantidad suficiente para no retrasar el avance de los trabajos. 
b. Documentos que entregará la Entidad para la ejecución del contrato
Para la ejecución de la obra se entregarán los estudios y diseños ya realizados en un proceso anterior. 
El contratista deberá realizar lo necesario y suficiente en orden a conocer, revisar y estudiar completamente los estudios y diseños que la entidad entregue para la ejecución de las obras objeto de este contrato. en consecuencia, finalizado el plazo previsto por la entidad para la revisión de estudios y diseños, si el contratista no se pronuncia en sentido contrario, se entiende que ha aceptado los estudios y diseños presentados por la entidad y asume toda la responsabilidad de los resultados para la implementación de los mismos y la ejecución de la obra contratada, con la debida calidad, garantizando la durabilidad, resistencia, estabilidad y funcionalidad de tales obras.
Cualquier modificación y/o adaptación y/o complementación que el contratista pretenda efectuar a los estudios y diseños deberán ser tramitadas por el Contratista para su aprobación por la Interventoría, sin que ello se constituya en causa de demora en la ejecución del proyecto. 
7. INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL:
Para efectos del análisis de la información del personal, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:
a. Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto serán verificadas una vez se adjudique el contrato y no podrán ser pedidas durante la selección del contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante. 
b. Si el contratista ofrece dos (2) o más profesionales para realizar actividades de un mismo cargo, cada uno de ellos deberá cumplir los requisitos exigidos en los pliegos de condiciones para el respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser ofrecido para dos o más cargos diferentes.
c. El contratista deberá informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen legalmente la profesión. 
d. Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona natural o jurídica con quien se haya establecido la relación laboral o de prestación de servicios
e. El Contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tienen la disponibilidad real para la cual se vinculan al proyecto. De comprobarse dedicación inferior a la aprobada se aplicarán las sanciones a que haya lugar. 
f. El representante legal no podrá ejercer ninguna de las funciones del personal mínimo requerido.
El personal relacionado debe estar contratado o contemplado dentro de la nómina del contratista y su costo debe incluirse dentro de los gastos de administración general del contrato. 
El personal requerido es el siguiente:
a. • Un (1) Director equipo técnico
b. • Dos (1) Residente de obra
c. Un (1) tecnólogo civil
d. • Un (1) tecnólogo o profesional HSEQ
e. Requisitos del personal 
Conforme a la Resolución del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 330 del 8 de junio de 2017 o la norma que la modifique o la derogue, todos los profesionales exigidos, deben cumplir y acreditar, como mínimo, los siguientes requisitos de formación y experiencia:
	[bookmark: _Hlk88655760]PROFESIÓN
	EXPERIENCIA
	% DEDICACIÓN

	Un (1) director de obra profesional Ingeniero Civil con posgrado en estructuras

	General: Ingeniero, Civil, con posgrado en estructuras, que acredite mínimo diez (10) años de experiencia como director de obra a partir de la expedición de la tarjeta profesional.

Especifica: Deberá acreditar experiencia especifica como   profesional responsable en la ejecución y/o participación en proyectos relacionados con construcción, adecuación, optimización e instalación de estructuras para sistemas de acueductos y/o abastecimiento, mediante la presentación de por lo menos cinco (5) contratos ejecutados.
	30%

	Un (1) Residente de obra, profesional Ingeniero Civil.

	General: Ingeniero, Civil, Sanitario que acredite, mínimo cinco (5) años de experiencia como residente de obra a partir de la expedición de la tarjeta profesional.

Especifica: Deberá acreditar experiencia especifica como residente de obra en la ejecución y/o participación en proyectos relacionados con construcción, adecuación, optimización e instalación de estructuras para sistemas de acueductos y/o abastecimiento mediante la presentación de por lo menos cuatro (4) contratos ejecutados.
	100%

	Un (1) tecnólogo residente en obra Civil 
	General: Tecnólogo Civil que acredite, mínimo tres (3) años de experiencia como tecnólogo residente a partir de la expedición de la tarjeta profesional.
Especifica: 
Deberá acreditar experiencia especifica como tecnólogo en la ejecución y/o participación en proyectos relacionado con construcción, adecuación, optimización e instalación de estructuras para sistemas de acueductos y/o abastecimiento mediante la presentación de por lo menos dos (2) contratos ejecutados.
	100%

	Un (1) Tecnólogo Residente o un (1) profesional en HSEQ
	General: Tecnólogo o profesional en HSEQ, que acredite, mínimo tres (3) años de experiencia general a partir de la expedición de la tarjeta profesional. 
Específica:  Deberá acreditar experiencia especifica como tecnólogo en la ejecución y/o participación en proyectos relacionado con construcción, adecuación, optimización e instalación de estructuras para sistemas de acueductos y/o abastecimiento mediante la presentación de por lo menos dos (2) contratos ejecutados.
	40%

	
	
	
	



f. Maquinaria mínima del Proyecto 
El equipo mínimo requerido es el siguiente:
1. Concretadora 
2. [bookmark: _Hlk54617927]Canguro o saltarín 
3. Vibrador tipo aguja 110 V
4. Motosierra 

La maquinaria mínima requerida será verificada una vez se adjudique el contrato y no podrá ser pedida durante la selección del contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante.
8. POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO: 
Las posibles fuentes de materiales serán las que determine el adjudicatario, aprobadas por el Interventor, y las cuales cumplan con la calidad requerida en las normas de ensayo y especificaciones generales y/o particulares vigentes.
Es responsabilidad del proponente bajo su cuenta y riesgo inspeccionar y examinar el sitio donde se van a desarrollar las obras e informarse sobre la disponibilidad de las fuentes de materiales necesarios para su ejecución, con el fin de establecer si las explotará en su calidad de constructor y/o si las adquirirá a proveedores debidamente legalizados. 
Las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas por la respectiva interventoría, previo al inicio de las obras. el contratista se obliga a realizar la explotación respetando las recomendaciones técnicas establecidas para evitar impactos ambientales; igualmente se obliga a cumplir la normativa ambiental y minera aplicable a la obra. 
El proponente deberá verificar previa a la presentación de la oferta, las distancias de acarreo de las posibles fuentes de materiales, existentes en el área de influencia del proyecto que sean susceptibles de utilizar; así como verificar que éstas se encuentran en funcionamiento y que cumplen con todos los requisitos legales ambientales y mineros; de tal forma que pueda garantizar la utilización para el proyecto. en consecuencia, las distancias de acarreo correspondientes deberán ser consideradas por el proponente en los análisis de precios unitarios de la propuesta a presentar y será su responsabilidad.
Previo al inicio de las obras, los materiales que la entidad identifique como indispensables en la ejecución del proyecto deben ser sometidos a ensayos para la aceptación o el rechazo por parte de la interventoría, según la normativa aplicable. los permisos de explotación deben ser tramitados por cuenta del contratista, antes del inicio de las obras. de igual manera, las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas por la respectiva interventoría, previo al inicio de las obras.  
9. OBRAS PROVISIONALES:
Durante su permanencia en la obra serán a cargo del constructor, la construcción, mejoramiento y conservación de las obras provisionales o temporales que no forman parte integrante del proyecto, tales como vías provisionales, vías de acceso y vías internas de explotación a las fuentes de materiales así como: las obras necesarias para la recuperación morfológica cuando se haya explotado por el constructor a través de las autorizaciones temporales;  y las demás que considere necesarias para el buen desarrollo de los trabajos, cercas, oficinas, bodegas, talleres y demás edificaciones provisionales con sus respectivas instalaciones, depósitos de combustibles, lubricantes y explosivos,  de propiedades y bienes de la Entidad o de terceros que puedan ser afectados por razón de los trabajos durante la ejecución de los mismos, y en general toda obra provisional relacionada con los trabajos.
En caso de que sea necesario el Proponente dispondrá de las zonas previstas para ejecutar la obra y la obtención de lotes o zonas necesarias para construir sus instalaciones, las cuales estarán bajo su responsabilidad.
Adicionalmente, correrán por su cuenta los trabajos necesarios para no interrumpir el servicio en las vías públicas usadas por él o en las vías de acceso cuyo uso comparta con otros contratistas.
El Proponente deberá tener en cuenta el costo correspondiente a los permisos y a las estructuras provisionales que se requieran cuando, de conformidad con el proyecto cruce o interfiera corrientes de agua, canales de desagüe, redes de servicios públicos, etc. En el caso de interferir redes de servicios públicos, estos costos serán reconocidos mediante aprobación de precios no previstos, incluidos en las correspondientes actas de obra aprobadas por el Interventor. Para lo anterior deberá tramitar la correspondiente aprobación de los precios no previstos del proyecto ante el ordenador, y en los casos que se requiera el permiso correspondiente ante la autoridad competente.
A menos que se hubieran efectuado otros acuerdos, el proponente favorecido con la adjudicación del contrato deberá retirar todas las obras provisionales a la terminación de los trabajos y dejar las zonas en el mismo estado de limpieza y orden en que las encontró. Así mismo, será responsable de la desocupación de todas las zonas que le fueron suministradas para las obras provisionales y permanentes.
10. SEÑALIZACIÓN 
De ser necesario, son de cargo del proponente favorecido todos los costos requeridos para colocar y mantener la señalización de obra y las vallas informativas, la iluminación nocturna y demás dispositivos de seguridad y de comunicación y coordinación en los términos definidos por las autoridades competentes. 
Sin perjuicio de lo anterior, la Entidad deberá definir puntualmente cuales son los costos directos e indirectos incluidos dentro del Presupuesto Oficial dependiendo del proyecto a ejecutar.
11. PERMISOS, SERVIDUMBRES, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES
El presente proceso requiere los permisos del dueño del terreno donde se va a construir el tanque de almacenamiento, el cual debe ser a nombre de la junta o asociación del acueducto, estos deben reposar en la oficina de Servicios Públicos del Municipio, por otro lado, el aprovechamiento de los recursos naturales, así como los sitios de disposición de materiales sobrantes o residuos, estarán bajo la responsabilidad del contratista y son requisitos indispensables para que en calidad de constructor pueda iniciar las obras. Por último, se requiere la aprobación para el inicio de la ejecución contractual.

12. NOTAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA EL PROYECTO:
Se exigirá al contratista que los elementos entregados sean de calidad y estén debidamente registrados por las entidades gubernamentales que controlen su comercialización, adicional a esto, el contratista deberá entregar a los beneficiados los respectivos manuales de mantenimiento y operación según sea el caso.
El proponente deberá cumplir con las especificaciones técnicas de los diseños de las losas, de la capacidad y orientación de los tanques de almacenamiento, conexiones y demás establecidos en los documentos y planos que serán entregados por parte del Municipio.
El proponente debe aportar fichas técnicas expedidas por los fabricantes de los materiales a suministrar.

El proponente deberá entregar un manual para el funcionamiento, mantenimiento y operación de los elementos a suministrar.

El proponente deberá cumplir con las especificaciones técnicas del RAS 2000 y sus resoluciones, Resolución 0330 de 2017 y 0844 de 2018 Rural.  

Normas técnicas Colombianas NTC- ICONTEC- NSR 10

Cuando no existan normas NTC par alguno de los materiales, aplicar norma ASTM. 

Manual de gestión Socio – Ambiental. 



13. DOCUMENTOS TÉCNICOS ADICIONALES
El contratista es responsable de la calidad de la obra, por lo tanto, preverá en sus costos para que durante la ejecución el contrato disponga de todos elementos para el cumplimento de los ensayos y las mediciones que, según las especificaciones técnicas de construcción y normas legales vigentes de protección ambiental, aseguren la calidad de los trabajos y la conservación de los recursos naturales.

Adicionalmente los materiales suministrados por el contratista serán nuevos, de primera calidad, libres de defectos e imperfecciones, deberán cumplir con lo establecido en las normas ICONTEC aplicables para cada caso.

Los materiales, así como los trabajos ejecutados deberán ajustarse a la siguiente regulación vigente:

· Documento de especificaciones técnicas del proyecto.
· Documentos del diseño del proyecto.
· Norma técnica NTC 4595: Ingeniería Civil y Arquitectura Planeamiento y Diseño de Instalaciones y Ambientes Escolares.
· Normas de seguridad industrial y seguridad social vigentes.
· Decreto 1608 de 1978 Por el cual se reglamenta el Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente y la Ley 23 de 1973 en materia de fauna silvestre.
· Decreto 02 de 1982 Por el cual se reglamenta parcialmente el Título I de la Ley 09 de 1979 y el Decreto Ley 2811 de 1974, en cuanto a emisiones atmosféricas.
· Decreto 838 de 2005 Por el cual se modifica el Decreto 1713 de 2002 sobre disposición final de residuos sólidos y se dictan otras disposiciones.
· RAS 2000 y sus resoluciones, Resolución 0330 de 2017 y 0844 de 2018 Rural.


El proponte al cual se le adjudique el contrato, deberá realizar las actividades de acuerdo a lo establecido en el proyecto debidamente aprobado y en el presente documento, de acuerdo con el presupuesto oficial y demás requerimientos de conformidad con la normativa aplicable.
Será responsabilidad del contratista, el desarrollo de las diferentes actividades para el cumplimiento del objeto contractual bajo el marco normativo de la contratación pública y su ajuste a la ley general de contratación, obrando con transparencia y vocación de servicio.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Ejecutar el contrato en el tiempo estimado y con todas y cada una de las necesidades satisfechas, acorde a lo requerido en el presupuesto y objeto contractual. 

En la ejecución del contrato el contratista deberá dar estricta aplicación a la Constitución Política, las leyes sobre la materia y más concretamente al estatuto contractual y las normas referidas al objeto contractual. Además, dentro de este marco normativo el contratista deberá observar los actos administrativos expedidos por la entidad estatal contratante, sobre todo los manuales de interventoría y/o supervisión, los cuales deberán ser incorporados mediante estipulación expresa al contrato a ejecutar.

En constancia, se firma en ______________, a los ____ días del mes de _____ de 2022.


______________________________________________
INGRID KATHERINE MORENO VALENCIA
Ingeniera Sanitaria Contratista de Servicios Públicos


____________________________________________
[CARLOS ARTURO HERRERA MOSQUERA]
Subsecretario de Construcción y Mantenimiento


______________________________________________
[CAROLINA SOSSA ARANGO 
Secretaria de Obras Públicas]


[Objeto del Proceso de Contratación]
[Nombre de la Entidad Estatal]
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