	N°
	ITEM
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
	Unidad
	Cantidad

	1
	Unidad Registradora y Transmisora de datos Datalogger 
	Entrada/Salida digital:
· 2 canales de entrada digital: configurados como pulso / interruptor, soporte: evento (lluvia), contador / totalizador de entradas
•	Entradas: contacto limpio a 0 V ó 3.6-12 V CC referenciado a GND 
•	La salida se conmuta a 12 V o colector abierto asimilado para 0 V, ambos limitados a 100 mA 
•	canal de E / S digital adicional

Entrada/Salida Analoga
•	2 entradas analógicas: unipolar, de 16 bit de resolución, protección contra sobre carga de 30 V DC 
•	Rangos de entrada: 0-0.1, 0-2.5, 0-5, 0-30 V 
•	Resistencias internas de 100 Ω que permiten el uso de entrada de corriente (0/4-20mA) 
•	1 salida analógica (excitación) para energizar instrumentos pasivos (por ejemplo, veletas de tipo potenciómetro) o, alternativamente, para enviar una señal analógica derivada a otro equipo, seleccionable como 1- 5 V ó 4-20 mA

Comunicaciones
•	Módem 3G o 4G 
•	Transferencia de archivos FTP envía 2 x servidores FTP 
•	Wi-Fi 
•	Versión Profesional: puerto de instrumentación SDI-12 (cumple con SDI-12 V1.3, admite 5 sensores direccionables) y maestro / esclavo Modbus (TCP y RTU)

Fuente de alimentación:
•	Batería externa de 12 V SLA o batería 11.1 V Li-Ion 
•	Entrada de cargador integral de 10-30 V CC, opcional: panel solar
•	Baterías internas (4 x AA) 
•	Sobre-tensión y polaridad inversa protegidas con fusible de restablecimiento automático 
•	Voltaje de entrada de cargador y batería: monitoreado, registrado, mostrado, alarmado 
•	Longitud máx. 3 m del cable Vin

Almacenamiento de datos:
•	32MB en total, 16MB para datos registrados/imágenes almacenadas (1.398.101 muestras)

Reloj en tiempo real
Reloj de alta precisión, respaldado por una batería de litio

Carcasa
•	Carcasa: IP65 (prueba pendiente) 
•	Temperatura de funcionamiento: de - 40 ˚C a >70 ˚C

Led de estado/Mando
•	1 LED para el estado operativo general 
•	2 LEDs para el estado de los dispositivos de comunicación (comunicaciones y Wi-Fi)

Otras especificaciones
•	Conexión por WiFi para configuración, diagnostico en tiempo real y descarga de información almacenada en el equipo
•	Software gratuito suministrado por la marca para configuración del equipo

Conformidad
RoHS, FCC
	Unidad
	10

	2
	Adaptador de Voltaje
	Regulador de voltaje 
Regulador solar de 10A eficiencia MPPT >99%, auto trabajo 12V/24V con display LCD, Arquitectura de procesadores DSP que asegura alta velocidad y rendimiento, Salida USB.
	Unidad
	10

	3
	SENSOR RADIACIÓN GLOBAL + SOPORTE Y CABLE
	Sensor Radiacion Global + soporte y cable 
Características:
Clasificación ISO 9060:2018: Clase C
Subcategoría "Espectralmente plana": Compatible
Tiempo de respuesta 95%: <18 Seg.
Rango de irradiancia: 0-2000W/m2
Rango de longitud de onda: 285-3000nm
Spectral error: ±0.2%
Cero Offset A 200W/m²: ±12W/m2
No estabilidad Cambio en 1 año: ±1.5%
Rango de temperatura de trabajo:  -40°C a +80°C
Voltaje de alimentación: 5-30 VDC
Error por procesamiento de señal: < 1W/m2
Salida: RS485 Modbus RTU y SDI-12 y opcional 4-20 mA y/o configurable 0-10 mA/ 0-1V 
Cambio desecante: No requiere
Sensores internos: Temperatura, humedad e inclinación
Cable 10m
	Kit
	5

	4
	PLUVIOMETRO
	Pluviometro para medición de precipitación de lluvia
Características mínimas:
Tecnología: Balancín o Tipping bucket
Capacidad: 700mm/h
Precisión: ±5% (intensidad de lluvia de 0 a 200mm/h)
Resolución: 0.2mm
Material: ASA resistente a los rayos UV
Rodamientos: Zafiro molido
Cubeta: Teflón impregnado modeado por inyección
Tipo de interruptor: Interruptor de lamina de 24V DC con salida doble y protección de varistor contra descargas electricas
Superficie de recolección (diámetro): 200mm
Protección contra taponamiento: Filtro de dedo y protector contra aves incorporado
	Unidad
	5

	5
	ANEMOMETRO ULTRASONIDO
	ANEMOMETRO ULTRASONIDO
características mínimas:
Tecnología	Ultrasonido
Rango velocidad del viento	0-45m/s
Precisión velocidad del viento	±0.3m/s o 3%
Resolución velocidad del viento	0.1m/s
Rango dirección del viento	0-359.9°
Precisión dirección del viento	±3°
Resolución dirección del viento	0.1°
Material	Policarbonato
Consumo de energía tipico	20mA @ 12VDC
Tensión de operación (sin limitar la precisión de las medidas)	10-30V DC
protección IP	66
Interface	SDI-12 / RS-485
Protocolo de comunicación	SDI-12 V 1.3 (por defecto) / RS 485 (MODBUS-RTU, ASCII, NMEA 0183, UMB)
Temperatura y humedad de operación	-40 a +60 °C; 5 % a 100 % RH (sin acumulación de nieve y/o acumulación de hielo)
Intervalo de medicion	4Hz y ráfagas según directriz N°8 de la OMM
Unidad de medición	Métrica e imperial

	Unidad
	5

	6
	Sensor Digital de Temperatura y Humedad
	Suministro de Sensor Digital de Temperatura y Humedad
Características mínimas
Rango de temperatura	-40°C a +60°C o mejor
Precisión de temperatura	±0.2°C
Estabilidad de temperatura	<0.02°C por año
Resolución de temperatura	0.1°C
Rango de Humedad	0-100% RH
Precisión de Humedad	±1.8%RH @25°C
hysteresis ±1%
Estabilidad de Humedad	<0.25%RH por año
Resolución de Humedad	0.1% RH
Salida y comunicación	RS-485 con Modbus RTU & ASCII o SDI-12
Voltaje de alimentación	5-15VDC con protección de polaridad inversa
Consumo de corriente	800µA
Protección IP	IP66W
Temperatura de operación	-40°C a +105°C
Humedad de operación	0 a 100% HR
	Unidad
	5

	7
	SENSOR DE PRESIÓN BAROMÉTRICA
	Suministro de Sensor de Presion Barometrica
Características mínimas:
Rango 	600 – 1100hPa o mejor
Resolución	0.01hPa
Precisión	±0.3hPa en el rango de 600 -1100hPa
Estabilidad de largo plazo	±0.2 hPa por año
Señal de salida	RS-485 o SDI-12
Voltaje de alimentación	8-15VDC o mejor
Consumo de energía	7mA @ 12V
Temperatura de operación	-40°C a +60°C
Humedad de operación	0 a 95%HR
Protección IP	IP53 o mejor
Tipo de sensor	Piezorresistivo
	Unidad
	5

	8
	Suministro sistema de energía y gabinete para conexionado de equipos
	* Gabinete IP 66 NEMA4X, 600X400X200mm (alto*ancho*profundo), dos chapas en acero, material poliéster insaturado GFK
* Panel Solar policristalino 50W 12V
* Batería de Gel 26Ah 12V ciclo profundo
* Accesorios para conexión del gabinete, (20 Borneras de Conexión 4mm , 01 Braeker Protección 6ADC , 01 Portafusibles ,01 Bornera de Tierra, Canaleta para el figurado de cableado , Marquillado, Riel DIN para la fijación borneras, cableado interno y Plano eléctrico de conexión)
* Ensamble del Gabinete
* Sistema de puesta a tierra (una varilla cooper weld de 1,5m en cobre/cobre, cable 2/0 AWG desnudo, caja de inspección puesta a tierra en concreto 30 cm X 30 cm con tapa, soldadura exotérmica)
	Kit
	10

	9
	Sensor nivel por radar.
	Sensor de nivel tipo radar
Características mínimas
Tipo de radar	Banda W 77-81GHz FMCW radar o 25-29GHz FCC radar
Angulo de haz	5°
Distancia máxima de detección	30m
Zona ciega	0.4m o mejor
Rango	0.2-30m
Resolución	0.5mm
Precisión	±2mm
Frecuencia de muestreo	1sps
Clasificación IP	IP68
Interface serial	1 x RS232 
1x RS485 half-duplex
Protocolos de comunicación serial	Modbus, GLX-NMEA
Salida Analogica	4-20mA
Otras Salidas	SDI-12
Voltaje de operación	9-27V DC
Consumo de energía	0.36W
Standby 0.15W; Sleep 0.03W; Extended 0.6W
Carcasa	Aluminio
Ø65mm x H 78mm
Temperatura de operación	-40°C a +60°C o mejor
Certificaciones	FCC & CE
	Unidad
	5

	10
	Computador portátil
	Core i7 32 GB 2 TB (extraíble)
	Unidad
	3

	11
	Work station
	11-ETP WIN PRO 64 BITS WORSTATION AVANZADA NA HDD + SSD 2
TB 7200 RPM + 256 GB PCIe ECC 128 GB Zona 2
	Unidad
	3

	12
	Pantalla
	ACCESORIO Monitor de 27pulgadas
	Unidad
	8

	13
	Computador de escritorio
	Computador de escritorio para la programación de código e implementación de los modelos --  i7 32 GB 2 TB
	Unidad
	8

	14
	actualización de software o servicio cloud por un año
	actualización de licencia para el software advantage pro con el fin de disponer del espacio para integrar las 10 estaciones del proyecto actual o servicio hosting en la nube por un año para monitoreo de las estaciones a contratar.

	Unidad
	1

	15
	Suministro e instalación de Cerramiento Estación meteorológica
	incluye:
* Localización y replanteo
* Suministro e instalación de cerramiento de 3X3X2 m (largo, ancho,
alto) en malla eslabonada calibre 10, tubería de 2'' en acero
galvanizado en caliente y pintado con pintura electrostática, con
puerta de 1m de ancho y 3 líneas de alambre de púas en la parte
superior del cerramiento calibre 14,5, marcos en ángulo 3/16 x 1 1/4
para templar malla.
* Adecuación del terreno en el punto de instalación
* Cimentación: construcción de viga perimetral en concreto de 3000
psi de 0.20 x 0.30 (ancho x alto), con acero de refuerzo de ½’’, con
flejes de ¼’’
	Unidad
	5

	16
	Suministro e instalación del mastil meteorologica
	Incluye:
* Suministro e instalación de mástil abatible de 6m de alto en tubería
de 3'' de diámetro, terminación tubería galvanizada en caliente y
pintura electrostática, con base cuadrada en lamina de 35cm x 35cm
de 3/8'' con orificio de 3/4''
* Suministro e instalación de base para pluviómetro de 1m de alto en
tubería de 2'', terminaciones tubería galvanizada en caliente y pintura
electrostática, con base cuadrada en lámina de ¼'' de 0,25m x
0,25m.
* Cimentación: Construcción de dos dados en concreto de 3000 psi,
de dimensiones 0,40 x 0,40 x 0,60 en concreto de 3000 psi (con
acero de refuerzo de 1/2'', con flejes de 1/4'') para fijación de base
principal del mástil y de 0,30m x 0,30 m x
0,50 m de profundidad en concreto de 3000 psi para fijación del
pluviómetro, con acero de refuerzo de 1/2'' con flejes de 1/4''
	Unidad
	5

	17
	Servicio de instalación y configuración de la estación meteorológica
	Servicio tecnológico de configuración de las estaciones al software
	Unidad
	5

	18
	Servicio de instalación de Cerramiento Estación Hidrométrica
	incluye:
* Localización y replanteo
* Suministro e instalación de cerramiento de 1,5X1,5X2 m (largo,
ancho, alto) en malla eslabonada calibre 10, tubería de 2'' en acero
galvanizado en caliente y pintado con pintura electrostática, con
puerta de 1m de ancho y concertina perimetral en la parte superior
del cerramiento, marcos en ángulo 3/16'' x 1 1/4'' para templar malla.
* Adecuación del terreno en el punto de instalación
* Cimentación: construcción de viga perimetral en concreto de 3000
psi de 0.20 x 0.30 m (ancho x alto), con acero de refuerzo de ½’’, con
flejes de ¼’’.
* Suministro e instalación de 30 m de tubería en PVC tráfico pesado
de 3/4'' para protección del cable instrumentación 4x16 AWG encauchetado
	Unidad
	5

	19
	Suministro e instalación del mástil estación hidrométrica
	Incluye:
* Suministro e instalación de mástil fijo de 4m de alto en tubería de 3''
de diámetro, terminación tubería galvanizada en caliente y pintura
electrostática, con base cuadrada en lamina de 35cm x 35cm de 3/8''
con orificio de 3/4''.
* Cimentación: Construcción de un dado en concreto de 3000 psi, de
dimensiones 0,40 x 0,40 x 0,60 m de profundidad, con acero de
refuerzo de 1/2'', con flejes de 1/4''.
* Suministro e instalación de caja de protección para Sensor Radar
RLS en acero inoxidable de 300x200x300 mm (largo x ancho x alto)
	Unidad
	5

	20
	Aforos, batimetría y generación de la curva de gastos; Estación hidrométrica
	*Toma de 10 aforos para la construcción de la curva de gastos (5 aforos en temporada seca y 5 aforos en temporada de lluvia). ), batimetría o topografía según corresponda en cada punto y generación de curva de gastos..
	Unidad
	5

	21
	Servicio de instalación y configuración de las estación hidrométrica
	Servicio tecnológico de configuración de las estaciones al software
	Unidad
	5

	22
	Servicio de servidor en la nube
	Servicios de almacenamiento de datos en servidores web vCPUs >=4, Memory GIB>= 16, ECUs >= 44, GPUs 1, Almacenamiento >=100 GB, por 12 meses
	Meses
	12

	23
	Punto de origen hasta los puntos establecidos en el prediseño; Estación Hidrométrica
	Terrestre (ida y regreso) - Transporte de equipos y materiales hasta el punto de localización. Materiales de instalación, cerramiento, mástil, equipos, soportes y accesorios. Se contempla el tiempo necesario para la ejecución de la actividad; * Transporte de personal hasta el punto ubicado en las coordenadas dadas por la entidad
	Número de viajes
	5

	24
	Punto de origen hasta los puntos establecidos en el prediseño Estación Meteorologica
	Terrestre (ida y regreso) - Primer viaje identificación del predio, adecuacion e instalación de la placa de concreto, Instalación del mástill equipos tecnologicos, Se contempla el tiempo necesario para la ejecución de la actividad. * Transporte de personal hasta el punto ubicado en las
coordenadas dadas por la entidad
	Número de viajes
	5
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	El proponente que ofrezca: 

Ingeniero Electrónico o Mecatrónico 
 
EXPERIENCIA REQUERIDA: Experiencia general adicional a la mínima requerida de siete (07) años contados a partir de la fecha de expedición de la matrícula profesional.
	                 10

	Técnico, Tecnólogo o Ingeniero en las áreas eléctrica, electrónica, o de
Telecomunicaciones

2. EXPERIENCIA REQUERIDA: Experiencia general adicional a la mínima requerida de siete (07) años contados a partir de la fecha de expedición de la matrícula profesional para los dos perfiles relacionados
.
	                  10

	Capacitación:

Dado que el software que utiliza la corporación para administrar sus estaciones es el Advantage Pro, se le otorgarán diez (10) puntos al proponente que cuente dentro del personal mínimo habilitante una capacitación adicional en casa matriz en dicho Software con fecha de expedición no menor a 1 de enero de 2017 ya que la versión con la que cuenta la corporación es “Versión 6.6 (Año de lanzamiento 2017)”, para lo cual deberá adjuntar el certificado que lo avale
	10



