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1. OBJETO DEL PROCESO 

ADQUIRIR, INSTALAR Y DAR AL SERVICIO EQUIPOS MULTIPLEXORES MARCA RAD PARA LOS SERVICIOS DE COMUNICACIONES AERONÁUTICAS A NIVEL NACIONAL (VIGENCIA FUTURA).
 
1. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA

A continuación, se relacionan las características y requerimientos que el contratista debe realizar durante la ejecución contractual:

a) Dar cumplimiento a todas las especificaciones y condiciones técnicas descritas en el Formato No. 8 Especificaciones Técnicas y Formato 10 Fichas Técnicas, en el lugar y plazos establecidos en el contrato.
b) Asumir el costo de la carnetización de todo el personal que vincule para el cumplimiento del contrato, conforme al procedimiento que le señale la administración del (los) aeropuerto (s). La administración del aeropuerto dará la información sobre el precio de este servicio.
c) Se compromete para con la AEROCIVIL a pagar a su personal los salarios, prestaciones sociales y demás emolumentos que se deriven de la ejecución del presente contrato de conformidad con lo establecido en las normas que regulan la materia, así como cumplir con las demás disposiciones laborales aplicables.
d) Se compromete a tener vinculados a sus empleados permanentemente y mientras dure la ejecución del contrato a los sistemas de previsión social, salud, pensión y riesgos profesionales, de conformidad con lo establecido en la Ley 100 de 1993, la Ley 797 de 2002, el Decreto 1295 de 1994 y demás normas que regulen la materia, al pago de contribuciones parafiscales, y a salir al saneamiento y defensa de los derechos de la Aerocivil, en el evento de reclamaciones de terceros por causa o con ocasión de la prestación de los servicios.
e) Está obligado a responder a la AEROCIVIL por las eventuales reclamaciones laborales derivadas de la ejecución del contrato; así como por los perjuicios que por motivo de su negligencia, imprudencia o impericia se causen a las personas y/o los bienes de la AEROCIVIL o de terceros con ocasión de la ejecución del contrato.
f) Colocar las respectivas señales de seguridad con el fin de evitar posibles accidentes.
g) Mantener en perfecto estado de aseo y orden el área de trabajo y las zonas aledañas a las mismas.
h) Implementar y hacer seguimiento a un programa HSSE, para todo el personal involucrado en la ejecución del contrato.
i) Cumplir con los protocolos de bioseguridad establecidos por el Gobierno Nacional y la entidad para combatir el COVID 19, sin costo adicional para la entidad.
j) Asumir los riesgos a su cargo, conforme a la distribución de los mismos contenidos en el Formato No. 9 Matriz de Riesgos.
k) Dar a conocer a la AEROCIVIL cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones.
l) Cumplir con el plan de garantías solicitadas.
m) Responder ante AEROCIVIL por las fallas que le sean atribuibles respecto del objeto del presente contrato y los demás documentos vinculantes del proceso.

1. CARACTERÍSTICAS, ACTIVIDADES Y REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

2. Características y requerimientos técnicos

A continuación, se relacionan las características y requerimientos que el contratista debe realizar durante la ejecución contractual

· Este documento describe las especificaciones técnicas mínimas requeridas y establece las obligaciones que deben ser ejecutados por el contratista.
· En varios de los numerales de este documento se indican los requisitos indispensables (RI), que son de obligatorio cumplimiento.
· El contratista no puede realizar interpretaciones erróneas o ajustadas de la necesidad técnico-operacional de la Aeronáutica Civil, para lo cual tiene la oportunidad de realizar las observaciones o solicitud de aclaración de los puntos inciertos o en duda.
· Los equipos, dispositivos y sus accesorios a suministrar deben ser nuevos, originales de fábrica y acordes con las especificaciones y tolerancias requeridas.

2. Actividades por realizar

Se debe realizar el suministro, instalación y puesta en servicio de los equipos multiplexores de acuerdo con lo contenido en la Tabla No. 1., en la cual se indican los sitios en los cuales se deben proveer, instalar y localizar los equipos correspondientes y las capacidades de interfaces que estos deben contener para los asegurar los servicios del cliente.

	
	
	MUX
	INTERFACES
	E1

	No.
	SITIO
	CHASIS
	CL
	PS/AC
	PS/DC
	VC-8/E&M
	VC-8/FXO
	VC-8/FXS
	LS-6N
	LS-12
	M8E1

	1
	CERRO KENNEDY
	4100
	2
	1
	1
	1
	0
	1
	0
	0
	1

	2
	BARRANQUILLA
	4100
	2
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	1

	3
	CABRITO
	4104
	1
	1
	1
	1
	0
	1
	0
	0
	1

	4
	LA PITA
	4104
	1
	1
	1
	1
	0
	1
	0
	0
	1

	5
	EL CLIFF
	4104
	1
	1
	1
	1
	0
	1
	0
	0
	1

	6
	PEPER HILL
	4104
	1
	1
	1
	1
	0
	1
	0
	0
	1

	7
	SAN ANDRES
	4104
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	1

	8
	FLORENCIA
	4104
	1
	1
	1
	1
	0
	1
	0
	0
	1

	9
	PUERTO ASIS
	4104
	1
	1
	1
	1
	0
	1
	0
	0
	1

	10
	MANJUI
	4104
	1
	1
	1
	1
	0
	1
	0
	0
	1

	11
	GUAYMARAL
	4104
	1
	1
	1
	1
	0
	1
	0
	0
	1

	12
	ROSAL
	4104
	1
	1
	1
	1
	0
	1
	0
	0
	1

	13
	POPAYAN
	4104
	1
	1
	1
	1
	0
	1
	0
	0
	1

	14
	GUAPI
	4104
	1
	1
	1
	1
	0
	1
	0
	0
	1

	15
	CARTAGO
	4104
	1
	1
	1
	1
	0
	1
	0
	0
	1

	16
	RIONEGRO
	4100
	2
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	1

	17
	CERRO VERDE
	4100
	2
	1
	1
	1
	0
	1
	0
	0
	1

	18
	MEDELLIN
	4100
	2
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	1

	19
	MANIZALES
	4104
	1
	1
	1
	1
	0
	1
	0
	0
	1

	20
	VILLA KEMPIS
	4104
	1
	1
	1
	1
	0
	1
	0
	0
	1

	21
	TRINIDAD
	4104
	1
	1
	1
	1
	0
	1
	0
	0
	1

	22
	CAUCASIA
	4104
	1
	1
	1
	1
	0
	1
	0
	0
	1

	23
	CAREPA
	4104
	1
	1
	1
	1
	0
	1
	0
	0
	1

	24
	SAN JOSE
	4104
	1
	1
	1
	1
	0
	1
	0
	0
	1

	25
	CARIMAGUA
	4104
	1
	1
	1
	1
	0
	1
	0
	0
	1

	26
	POMPEYA
	4104
	1
	1
	1
	1
	0
	1
	0
	0
	1

	
	TOTALES
	 
	31
	26
	31
	26
	4
	26
	0
	0
	26


Tabla No 1. Sitios de instalación

a. Software de gestión (RI)

Se debe proveer, instalar y configurar en los equipos, las licencias requeridas para la óptima operación de estos e integrarlos en la plataforma RADVIEW existente en la Entidad. Esta plataforma fue adquirida en el proceso 1900264 H2 de 2019 y fue adquirida para realizar la gestión de la red de multiplexores, tanto los que se están adquiriendo como para los multiplexores que están actualmente instalados en la red de Aerocivil, las licencias actualmente operativas y requeridas por los equipos Multiplexores corresponden a:

· Carrier Class Network Management System
· RADview license, UNIX-based system, Service Center
· RADview license, 1 ENW point

b. Servicios de instalación, configuración y puesta en marcha de los equipos

· Se debe realizar la Instalación, implementación y puesta en marcha de la solución.
· El contratista debe documentar y presentar los diagramas topológicos (Planos) de la solución implementada tanto de la topología de la red como de la implementación física de la misma.
· El contratista debe suministrar todos los elementos para la interconexión de los equipos tales  como: cables (E1, 4WE/M, UTP, FTP, COAXIAL, FIBRA ÓPTICA) conectores (RJ45, JACKS, SFP, PATCH PANEL, CABLES ALIMENTACIÓN AC, DC, PROTECCIONES) y demás elementos discretos que se requieran para su puesta en producción.
· El contratista debe entregar los equipos en el sitio indicado por la Entidad, Bogotá y sitios indicados en la Tabla No. 1.
· El contratista debe realizar la instalación y configuración de los equipos con personal certificado.
· La implementación debe comprender los siguientes puntos:
· Planeación de cada una de las actividades con el fin de disminuir los tiempos de afectación en el servicio, lo cual puede ejecutarse en horarios hábiles o no hábiles por lo cual el contratista debe contemplar esto dentro de sus costos.
· Configuración y alistamiento del software, hardware y firmware a la última versión estable aprobada por el fabricante.
· Implementación de la solución de acuerdo con las mejores prácticas de los fabricantes, teniendo en cuenta una arquitectura de red segura.
· Pruebas de Servicio de la plataforma.
· Puesta en Producción de la plataforma.
· Estabilización de la plataforma.
· Entrega de la solución a satisfacción a la Entidad.
· Dentro de los servicios se debe tener en cuenta la instalación, configuración y puesta en producción de los dispositivos relacionados en el Formato 7, así como la entrega a satisfacción de estos a la Entidad, realizando todas las tareas y suministros necesarios para cumplir con ello, sin que esto genere gastos o cobros adicionales para la Entidad.
· El contratista debe realizar y documentar todas las actividades de suministro, instalación, pruebas de puesta en funcionamiento, entrenamiento y demás obligaciones previa coordinación con el supervisor del contrato en desarrollo.

c. Accesorios e instalación (RI)

· La instalación de los equipos de la red de telecomunicaciones aeronáuticas y el cableado en cada uno de los sitios debe cumplir con todas las normas y requerimientos de cableados estructurado para voz, datos y suministro eléctrico guardando la estética y buena presentación del lugar.
· Las instalaciones que realice el contratista deben cumplir con el RITEL y RETIE.
· Los equipos deben ser instalados con los elementos y accesorios necesarios para garantizar la correcta instalación y puesta en servicio.
· No se aceptan reclamos por parte del contratista con referencia a la necesidad de adquirir elementos para la adecuada instalación o necesidad de adquisición de módulos o accesorios adicionales para el funcionamiento del sistema conforme a las necesidades de la Aeronáutica Civil.
· El contratista debe realizar el dimensionamiento de elementos, accesorios y materiales necesarios para la adecuada instalación y puesta en servicio de los equipos.
· Para la instalación de los equipos la Aeronáutica Civil suministra los espacios locativos, siendo responsabilidad del contratista suministrar lo que se requiera según el caso.
· Todos los equipos requeridos deben ser fijados al rack mediante tornillos, no se admite el uso de abrazaderas plásticas para la fijación.
· Para el manejo del cable UTP Categoría 6A y otros se debe utilizar velcro, no se aceptan amarres plásticos.
· El contratista es responsable de la instalación, interconexión, canalizaciones del nuevo cableado para la puesta en servicio del sistema.
· El contratista se encuentra obligado a realizar la instalación acorde con la normatividad o recomendaciones vigentes en la materia.
· Todos los cables deben estar debidamente etiquetados.
· El contratista debe instalar los tramos de cablofil que se requieran para el tendido de cableados e interconexiones.

d. Topología (RI)

A continuación, a manera de ilustración se observa el gráfico de un diseño típico de interconexión de los sistemas y equipos que integran la Red de Multiplexores de la Aerocivil
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e. Generalidades técnico-operacionales

· Dadas las características de los servicios que se transportan por la Red de Telecomunicaciones Aeronáuticas y para efectos del análisis y evaluación de la propuesta, se requiere que el contratista presente un esquema y descripción general en cuanto a la topología, hardware de la solución propuesta, donde se aprecie número de equipos, módulos, interconexión entre los elementos y configuración.
· El sistema por suministrar debe utilizar tecnología digital y microprocesadores que confieran al sistema unas excelentes prestaciones de modularidad, adaptabilidad, flexibilidad, comunicaciones en conferencia, reconfiguraciones y facilidades de comunicaciones, con amplia posibilidad de adaptarse a futuras necesidades en una arquitectura modular y distribuida con redundancia total de procesamiento y conectividad.
· Los equipos deben ser fabricados con componentes de estado sólido, no se aceptan partes móviles ni ajustes mecánicos, excepto los ventiladores para refrigeración de los disipadores de potencia
· Las tarjetas y módulos podrán ser intercambiadas a otros equipos, sin que ello conlleve actualizaciones en software o licencias adicionales.
· Los multiplexores deberán tener dos fuentes de alimentación para garantizar la redundancia en la operación, una en AC (110 -240 Autovolt) y otra en DC para alimentación con – 48 Vdc. 

f. Requerimientos técnicos mínimos

· Los sistemas Multiplexores deberán ser suministrados con todos y cada uno de los módulos estipulados en la Tabla 1: Chasis modular, Módulos de alimentación AC y DC, Módulos CL para configuración y gestión por el sistema RADVIEW, Módulos de Enlace E1/ETH, Módulos 4WE/M para Comunicaciones de radio Tierra/Aire en VHF, Módulos FXO/FXS para Comunicaciones Tierra/Tierra conexión a PBX.
· El sistema debe venir configurado y listo para su operación, sin la necesidad de realizar la instalación de software o licencias adicionales, solo se debe requerir la instalación y configuración del hardware
· El contratista es responsable de coordinar y programar las actividades para el desarrollo de las FAT, PTT, SAT y entrega contractual de los equipos a la Entidad.
· El contratista es responsable de entregar los informes de actividades, informe de interconexión de los sistemas AS-BUILT, soportes de operación y correcto funcionamiento de los equipos en cada sitio de instalación.
· Es obligación del contratista realizar los trabajos y adecuaciones necesarias para la instalación de los equipos. Estos trabajos se realizarán a cuenta del contratista sin costo para la Aerocivil.
· Todos los costos asociados al entrenamiento están a cargo del contratista.
· Es responsabilidad del contratista suministrar el material, las herramientas e instrumentación para el desarrollo de las actividades.
· Los equipos suministrados deben ser instalados con las protecciones contra descargas eléctricas
· El sistema deberá interconectarse y ser totalmente compatible con el Sistema horario de Control. La sincronización se realizará según el protocolo proporcionado por el sistema horario (IRIG B, NTP...). Será registrada suficiente información de fecha y hora para que cualquier evento o incidencia del sistema quede perfectamente determinada
· Se deben suministrar las regletas SIEMONS para interconexión de los servicios, los cableados hacia el MDF, Patch Panel E1, Cableado UTP, conectores RJ, cableados AC y DC y protecciones y demás elementos discretos para su óptima operación.

1. PERSONAL QUE INTERVENDRÁ EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO – NO APLICA

1. GARANTÍA TÉCNICA 

El contratista se obliga a dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en los artículos 932 y 933 del Código de Comercio, Ley 1480 de 2011, Decreto 735 de 2013 y demás normas que lo modifiquen o adicionen.

La garantía técnica mínima para el bien o servicio objeto del contrato será de tres (3) años contados a partir del acta de recibo final.

El contratista debe presentar el plan de garantías técnicas, mediante el cual expresa claramente que brindará el soporte técnico, mantenimiento correctivo y velará por un correcto funcionamiento de cada uno de los equipos suministrados con las siguientes condiciones mínimas:

· Periodo de vigencia de la garantía, mínimo tres (3) años;
· Explicación de la forma en que operará la garantía o procedimiento para acceder a la garantía;
· Certificado de garantía avalado por el fabricante;
· Número telefónico, correo electrónico y dirección de correspondencia para el reporte de fallas.

4. Soporte técnico en caso de falla
· El contratista debe disponer de personal calificado para brindar soporte técnico y atención de las fallas para las sedes contratadas.
· El control y seguimiento de las fallas o reportes se realizará con apertura de casos individuales.
· El contratista debe coordinar todos los aspectos logísticos con el fin de superar la falla en el menor tiempo posible.
· De requerirse, el fabricante debe suministrar asistencia técnica de forma telefónica o remotamente mediante el acceso a la red por medio de VPN.
· En caso de presentarse una falla, se generará la apertura del reporte o el caso, el cual debe incluir el nombre del sitio que corresponde y el evento o falla que se registra.
· La Aeronáutica Civil es responsable de gestionar los permisos de acceso e informar a los administradores de los aeropuertos o jefes de soporte técnico.
· Se debe suministrar las cedulas de ciudadanía, planilla de paz y salvo de salud, pensión, ARL y parafiscales de los empleados del contratista para que puedan intervenir los equipos en las instalaciones de la Aeronáutica Civil.

4. Mantenimiento correctivo (RI)

· El servicio de mantenimiento correctivo debe ser prestado por el contratista.
· El servicio de mantenimiento debe incluir atención, corrección de incidentes y consultas a través de llamadas telefónicas, correo electrónico, sesiones remotas y atención en sitio en horario Hábil 
· En caso de un daño en alguno de los equipos objeto del presente contrato, se debe realizar el cambio en máximo 8 horas para los equipos que estén ubicados en la sede principal de la Aeronáutica Civil, y en máximo 4 días para los equipos que estén fuera de Bogotá
· En caso de daño en alguna de las tarjetas adquiridas en el presente contrato, el contratista debe recogerla y entregar una totalmente nueva.
· En caso de daño de algunos de los chasis adquiridos en el presente contrato, el contratista debe hacer la reposición e instalación y configuración del dispositivo en el sitio afectado  
· Los mantenimientos correctivos que se presenten no generarán costos adicionales en la contratación.
· La Aeronáutica Civil puede informar vía e-mail cuando se presente una falla o deficiencia en el correcto funcionamiento de los equipos. 
· El contratista debe realizar el desplazamiento del personal técnico encargado de realizar el mantenimiento correctivo en el sitio.
· El contratista es responsable de realizar el diagnóstico definitivo para superar la falla técnica.
· De ser necesario el contratista debe realizar el remplazo de las partes defectuosas hasta recuperar la operación del sistema y restablecer el servicio.
· Al finalizar la intervención, el contratista debe presentar un informe detallado de las actividades y procedimientos realizados en el sitio.
· Todos los elementos que sean requeridos para la reparación de un equipo defectuoso serán provistos por el contratista sin costo adicional para la Aeronáutica Civil, al igual que los viáticos y demás costos que generen este tipo de servicios.

4. Control de mantenimiento (RI)

· El mantenimiento preventivo y correctivo será controlado por medio de los reportes de mantenimiento.
· El informe de intervención debe ser entregado a la Aeronáutica Civil en los siguientes dos (2) días hábiles a la finalización de visita.
· Es imprescindible que las labores se realicen en presencia del personal técnico de la Aeronáutica Civil que se encuentra atendiendo la estación o aeropuerto.
· Los reportes deben ser presentados por el contratista con la siguiente información: Sitio que se intervino, fecha de comienzo y fecha de fin, hora de entrada y salida en que se realiza el servicio, el nombre del técnico o ingeniero que atendió el servicio, relación de los trabajos realizados e instrumentación utilizada, conclusiones, personal de Aeronáutica Civil presente, y demás notas y observaciones que el contratista considere necesarias.
· Previamente a la intervención se deben realizar las coordinaciones pertinentes de las labores con el personal técnico de la Aeronáutica Civil.

4. Manejo de módulos, tarjetas y partes (RI)

· Los módulos, tarjetas y partes que sea necesario cambiar para los efectos de cumplir con la garantía técnica, son de responsabilidad del contratista.
· El contratista debe encargarse del suministro, almacenamiento, embalaje, transporte y nacionalización de estos al sitio.
· Los módulos, tarjetas y partes que sean substituidas, deben ser entregadas al contratista para ser dados de baja.
· Se debe suscribir un ACTA DE ENTREGA DE MATERIALES en donde se indique las cantidades, números de parte, números de serie de los elementos, la causa del reemplazo.
· Para el recibo de módulos, tarjetas y partes, se debe suscribir un ACTA DE RECIBO DE MATERIALES en donde debe indicarse los números de serie, números de parte y cantidad de los nuevos elementos entregados en cumplimiento del contrato.

4. Documentación técnica (RI)

· El contratista debe entregar junto con los equipos suministrados, la siguiente documentación técnica que servirá a la Aeronáutica Civil:
· Manuales técnicos y de usuario de los equipos y la solución.
· Descripción detallada de la instalación e interconexión de cada uno de los equipos.
· Copias electrónicas (USB) de la documentación técnica.
· USB para la restauración del sistema con procedimiento.

4. Actualización tecnológica (RI)

· Si durante el período de ejecución del contrato los bienes objeto de este, son actualizados tecnológicamente por el fabricante; el contratista debe entregar la versión mejorada de los mismos.
· Los equipos ofrecidos deben ser fabricados de acuerdo con las últimas tecnologías desarrolladas en el mercado.
· Las partes y accesorios descontinuados por el fabricante pueden ser reemplazados por elementos de características técnicas iguales o superiores siempre y cuando sea autorizado por la Aeronáutica Civil.

4. Pruebas de aceptación en fábrica – FAT (RI)

· Las pruebas de aceptación en fabrica (FAT) se deberán realizar de conformidad con lo contenido en la Circular 062 del 13 de septiembre de 2019. 

4. Pruebas de aceptación en sitio – SAT (RI)

· Posterior a la instalación de los equipos multiplexores se realizarán los protocolos de aceptación, las pruebas serán verificadas en el sistema de gestión.
· Las pruebas contempladas en los protocolos de aceptación deben ser realizadas conjuntamente entre el contratista y los funcionarios(s) de la Aeronáutica Civil.
· El contratista debe programar las pruebas en conjunto con el personal técnico de la Aeronáutica Civil y se suscribirá el reporte escrito del resultado de las pruebas de efectuadas.
· No se acepta que el sistema no supere con éxito las pruebas.

4. Programa de entrenamiento OJT (RI)

· Un especialista en los equipos certificado por la fábrica debe realizar el entrenamiento al personal técnico de la Aeronáutica Civil.
· El entrenamiento consiste en cursos teórico-prácticos de los equipos suministrados.
· El contratista debe proveer servicios de capacitación certificada de los productos suministrados para DIEZ (10) funcionarios de la Entidad, en niveles distintos de complejidad que incluyan:
· Curso básico operación y mantenimiento en multiplexores y software de gestión (20 Horas) 
· Curso Avanzado en administración y gestión de los multiplexores (20 Horas)
· El curso tiene por objeto que los técnicos de la AEROCIVIL reciban la suficiente instrucción teórica – práctica del funcionamiento de los equipos, que permita aplicar en forma eficiente y eficaz los correctivos necesarios para reponer la operatividad del equipo en falla.
· El contratista debe disponer para el entrenamiento las herramientas necesarias para impartir el curso (video beam, portátil, marcadores).
· Con el fin de lograr el mejor aprovechamiento de los cursos, el contratista debe entregar a cada uno de los asistentes al curso el material de trabajo para la instrucción: libreta de notas, un lapicero, material del curso impreso a color y una USB con la información completa de las presentaciones y manuales de equipo. 
· El idioma utilizado en para el programa de entrenamiento será el español; en el caso que se utilice un idioma extranjero, el contratista tiene la obligación de suministrar el traductor para el desarrollo de la actividad, esto sin ocasionar costos adicionales a la Entidad.
· El contratista se encuentra en la obligación de sufragar los viáticos (Decreto 1013 y 1026 del DAFP), tiquetes aéreos (nacionales) a los funcionarios cuyas sedes donde presten su trabajo sea diferente al nivel central Bogotá para recibir el curso. 

4. Control del plazo de ejecución

· Para controlar el plazo de ejecución, la Aeronáutica Civil solicita que sea presentado el FORMATO No. 29 - CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES, debidamente diligenciado en la propuesta.
· El Formato No. 29 debe venir acompañado del diagrama GANTT.
· El contratista debe definir las actividades del proyecto, duración de la actividad, fecha de comienzo, fecha de fin y establecer relaciones entre las actividades, calcular las holguras y ruta crítica.
· El contratista debe presentar a los DOS (2) días HÁBILES siguientes a la suscripción del ACTA DE INICIO, el Cronograma de actividades ajustado.
· Una vez aprobado el cronograma de actividades del contrato, no pueden ser modificadas las fechas definidas, salvo cualquiera de los siguientes hechos:
· Por solicitud del Contratista. Tal solicitud debe estar debidamente justificada y en todo caso estará sujeta a la aprobación de la Aeronáutica Civil. La solicitud podrá ser aceptada o rechazada.
· Por orden escrita de la Entidad, la cual podrá ser de simple modificación de las actividades de instalación del sistema, motivado principalmente por el impacto que puedan tener algunas de ellas sobre la operatividad del aeropuerto, estación aeronáutica o afectación del servicio.
· Las modificaciones al cronograma de actividades del proyecto que se produzcan de acuerdo con lo anterior deben concretarse en forma inmediata en un programa actualizado que será entregado dos (2) días hábiles siguientes al cambio.
· Los plazos de ejecución solo podrán ser modificados mediante prorrogas o suspensiones en los casos que se enmarquen en la Ley.
· Es obligación del contratista presentar debidamente soportado y con la antelación pertinente la justificación de la solicitud de prórroga o suspensión y anexar los ajustes al Cronograma de Actividades del Proyecto, con las respectivas modificaciones, el cual servirá de base para el control del plazo de ejecución de las actividades.

4. Reporte de avance, gestión y desempeño (RI)

Cada mes durante la ejecución del contrato, el contratista debe elaborar y presentar un informe donde indique el avance en el suministro, instalación y puesta en servicio de los sistemas.

4. Informes y notas sobre la ejecución del contrato (RI)

· Se advierte que el contratista debe tener en consideración las normas de seguridad establecidas por la Aeronáutica Civil y el concesionario (en caso de que los trabajos se desarrollen directamente en aeropuertos o estaciones aeronáuticas).
· Los trámites de ingreso del personal y vehículos del contratista son de su responsabilidad.
· La supervisoría realizará únicamente la presentación de los documentos que exija el concesionario.
· Los costos en los que incurra el contratista para recibir los permisos son a su cargo.

4. Limpieza general (RI)

· El contratista durante las labores de instalación del sistema debe al final de cada jornada de trabajo dejar limpia el área de todo material extraño a fin de prevenir posibles daños o accidentes en los equipos existentes o las personas que puedan transitar o laborar dentro de las áreas de trabajo.
· Al finalizar las labores de instalación el contratista debe hacer una limpieza general del área de trabajo.
· El contratista debe efectuar el manejo adecuado de los desechos y material remanente de su instalación, se debe dar la disposición adecuada del material sobrante.

4. Personal del contratista (RI)

El personal del contratista debe estar debidamente identificado (Carné) y portar los elementos de protección personal cuando sus laboras así lo requieran.

4. Materiales y equipos para la construcción y montaje (RI)

· Los materiales y demás elementos que el Contratista emplee en la ejecución de la instalación o montaje deben ser de alta calidad y adecuados al objeto que se les destina.
· El Contratista debe proveer a su personal las herramientas, e instrumentación necesaria para la instalación.
· Los accesorios o elementos que se empleen en la instalación podrán ser rechazados por la supervisoría.
· El material rechazado será retirado del lugar y reemplazado por otro adecuado hasta corregir la observación de forma satisfactoria, todo ello sin lugar a pago extra.
· El Contratista se obliga a suministrar oportunamente el equipo y herramientas requeridas para realizar la instalación de equipos y componentes.
· Es a cuenta y riesgo exclusivo y total de los Contratistas, todos los daños, deterioros, pérdida total o parcial de los elementos, materiales y equipos.
· En caso de daño, deterioro o pérdida, los Contratistas deben reparar o reemplazar el elemento dañado, a su cargo y a entera satisfacción de la supervisoría.

4. Información sobre el trabajo y manifestaciones hechas por el contratista (RI)

· El contratista debe haber conocido y estudiado todo lo concerniente a la naturaleza del trabajo y a los sitios en donde se realizará el mismo; las condiciones y limitaciones del transporte hasta el sitio, manejo y almacenamiento de materiales; la disponibilidad de mano de obra, energía eléctrica, comunicaciones, las condiciones y características de la instalación, las características de las equipos requeridos para la ejecución del trabajo; las reglamentaciones gubernamentales y las normatividades ambientales; las leyes laborales referentes a salarios, cargas y prestaciones sociales; las reglamentaciones colombianas referentes al transporte aéreo, marítimo, fluvial y terrestre; las leyes y en general, todos los demás factores sobre los cuales se pueda razonablemente obtener información y que en alguna forma puedan afectar el proyecto, los plazos para la ejecución y su costo, los cuales deben ser tenidos en cuenta para preparar su propuesta. 
· El Contratista renuncia al derecho de reclamar compensación adicional, ampliación de plazo o concesiones de cualquier naturaleza como consecuencia de informaciones incorrectas, insuficientes o interpretaciones erróneas de las informaciones mencionadas arriba o por la omisión de los estudios que debe hacer de acuerdo con lo establecido en esta sección.
· El hecho de que parte de la información anterior se haya suministrado durante la etapa precontractual en estos documentos, no lo releva de la responsabilidad de investigar directamente las dificultades y costos que conlleva ejecutar el proyecto de manera satisfactoria.

4. Confiabilidad y vida útil de los equipos (RI)

· La estabilidad de los ajustes, técnicas de los circuitos y componentes utilizados en la fabricación de todos los equipos a suministrar, debe ser completamente operacional en las condiciones ambientales del sitio de instalación.
· Los equipos deben ser fabricados con componentes de estado sólido, no se aceptan partes móviles ni ajustes mecánicos, excepto los ventiladores para refrigeración.
· Igualmente es obligación del contratista realizar los trabajos y adecuaciones necesarias para la instalación de los equipos, con el fin de no generar problemas futuros en sistemas ya instalados.
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