
PROCESO No. 069-00-D-CACOM-1-DEAIN-2019


FORMATO  - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	1. Unidad de Medida: Unidad
2. Calidad Mínima / patrones de desempeño mínimos

CARACTERÍSTICAS GENERALES 
Un Dummie saltarín inflable tipo tobogán escalador con modelo y diseño de acuerdo a la entidad solicitante. Dicho saltarín debe ser Fabricado con lona 700 en su totalidad, impermeable de alta resistencia para las zonas de alto impacto y en camper ink, tela de lafayete para decoraciones,  con recubrimiento en Scotch Gard de máxima resistencia a los rayos del sol e inclemencias climatológicas en todo el inflable, debe estar totalmente cocido con nylon de alta resistencia en costuras triple para evitar que se deteriore por la exposición a la lluvia y al sol, reforzado en la partes donde se realiza la mayor fuerza como en las uniones con las paredes y en los templetes, contar con un refuerzos en reata de pulgada de 2 cms, y refuerzos en la cremallera para la salida del aire, siendo 1 cremallera en la parte de decoración y contando con otras 3  en la estructura lo que permita un inflado más rápido,  La entrada de aire está ubicada en la parte trasera del inflable por medio de un tubo en lona, el cual se une al motor y cuente en la punta del sistema con reata y argolla para amarre del motor; El saltarín deberá contar con unas medidas mínimas de 6 metros de frente x 8 metros de fondo x 6 metros de alto. 
[image: ]
La imagen aquí presentada es un prototipo, para el presente proceso el oferente adjudicatario deberá presentar un boceto para aprobación por parte de la entidad a través del supervisor.
01 MOTOR 
Debe contar con un motor eléctrico americano de referencia plástica que reduzca el peso del mismo, con una conexión a 110 Voltios, el cual ofrezca la potencia y/o fuerza para el trabajo a realizar de acuerdo al tamaño y proporción del saltarín (mínimo 1.5 HP), que cuente con una extensión mínima entre 4 a 5 metros para ser conectado.

10 IMPRESIONES DIGITALES
 En tintas solventes de gran fijación para exteriores, El saltarín llevara hasta 10 impresiones incluidos textos e imágenes (Suministradas por la entidad solicitante); estas impresiones deberán ir lacadas en su exterior para mayor durabilidad.

08 ESTACAS PARA FIJACIÓN 
Para fijación en terrenos blando, garantizando una mejor y segura exhibición, deben ser elaboradas en metal 3/8” de diámetro con tratamiento galvanizado longitud de 30 cm y ojetes superiores.

01 EMPAQUE 
Maletín ergonómico. Elaborado en lona 700 con iguales características de fabricación que las utilizadas en el inflable, deberá llevar una etiqueta claramente visible con el logo institucional, soportes laterales para su fácil transporte y resistencia para el peso a soportar además de una cremallera central para su fácil acceso.

3. Obligaciones del Contratista
1. El contratista elaborara el diseño del boceto para el Dummie (Saltarín) de acuerdo a las indicaciones del supervisor del contrato, quien establece la necesidad de la entidad solicitante y aprueba el diseño del boceto para su elaboración. 
2. Cumplir con lo establecido en el objeto contractual, en concordancia la propuesta anexa por el contratista la cual hace parte integral del contrato que se celebre, en los términos de Decreto 1082 de 2015.
3. Suscribir las pólizas exigidas una vez sea aceptada su oferta.
4. Dar cumplimiento a las ESPECIFICACION TECNICAS.
5. Mantener los precios ofrecidos fijos e informar oportunamente sobre cualquier irregularidad que advierta en el desarrollo del contrato.
6. Presentar los documentos necesarios para la ejecución y perfeccionamiento del contrato.
7. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley, con el fin de hacer u omitir algún hecho. (DE SER ASI, COMUNICARSE CON LA LINEA ANTICORRUPCIÓN).
8. Mantener vigentes todas las garantías que amparan el contrato en los términos del mismo.
9. Obrar con lealtad y buena fé en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y en trabamientos.
10. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato imparta el CACOM-1 por conducto de funcionario que ejercerá la supervisión.
11. El contratista pondrá a disposición la logística necesaria para el cumplimento del contrato.
12. Informar de forma inmediata al supervisor del contrato de cualquier anomalía que se presente durante la ejecución del mismo.
13. Entregar el documento en donde se detalle el periodo de garantía del bien del contratista y/o del fabricante, así como los datos relativos a servicios técnicos post venta.
14. El contratista realizara una prueba física en las instalaciones del CACOM-1 de funcionamiento donde se garanticen y evidencie las condiciones y especificaciones técnicas al funcionario designado como supervisor.





[bookmark: _GoBack]NOTA: EL CACOM-1 INFORMA A LOS OFERENTES QUE TIENE A SU DISPOSICIÓN LA LÍNEA DE ATENCIÓN GRATUITA 01-8000-110-588 Y EL CORREO ELECTRÓNICO anticorrupcion@fac.mil.co PARA REALIZAR DENUNCIAS DE ACTOS RELACIONADOS CON CORRUPCIÓN.
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Producto DESLIZADOR INFLABLE
Material LONA700
Dimensiones 6 MTS FRENTE 6 MTS ALTO Y 8 MTS FONDO
impresion digital
1 Unidad
Valor unidad § 14000000 +NA

CONDICIONES COMERCIALES

Tiempo de Entrega: 30 DIAS HABILES
Forma de Pago: A CONVENIR
Validez de la Oferta:  Veinte (20) dias.

Esperamos haber cumplido con sus expectativas. Con el deseo de senvirles quedamos a la espera de sus gratas
érdenes

Cordialmente

rofesional de ventas
PBX 571) 7562788
MOVIL 3203082500
BOGOTA
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