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ANEXO No. 1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	[bookmark: OLE_LINK1]ITEM
	CODIGOS UNSPSC
	NOMBRE DEL BIEN
	DESCRIPCIÓN DEL BIEN
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD NECESIDAD REAL 

	1
	30171707
	VIDRIO DE SEGURIDAD LAMINADO  6 MM 3+3 
	Vidrio de seguridad formado por 2 láminas de vidrio monolítico, de 3 mm cada una, unidas mediante una película intermedia de butiral. La lámina de butiral puede ser de color, dando una nota de color sin renunciar a la transparencia, ni a la luminosidad del vidrio. Vidrio de seguridad, ideal para puertas con marco. En caso de rotura, la lámina plástica retiene por adherencia los fragmentos de vidrio, reduciendo así los riesgos de daños en caso de accidente. Terminado canto recto.
	M2
	A REQUERIMIENTO

	2
	30171707
	VIDRIO DE SEGURIDAD LAMINADO 10MM  5+5
	Vidrio de seguridad formado por 2 láminas de vidrio monolítico, de 5 mm cada una, unidas mediante una película intermedia de butiral. La lámina de butiral puede ser de color, dando una nota de color sin renunciar a la transparencia, ni a la luminosidad del vidrio. Vidrio de seguridad, ideal para puertas con marco. En caso de rotura, la lámina plástica retiene por adherencia los fragmentos de vidrio, reduciendo así los riesgos de daños en caso de accidente. Terminado canto recto.
	M2
	A REQUERIMIENTO

	3
	30171707
	VIDRIO DE SEGURIDAD LAMINADO 8 MM  4+4
	Vidrio de seguridad formado por 2 láminas de vidrio monolítico, de 4 mm cada una, unidas mediante una película intermedia de butiral. La lámina de butiral puede ser de color, dando una nota de color sin renunciar a la transparencia, ni a la luminosidad del vidrio. Vidrio de seguridad, ideal para puertas con marco. En caso de rotura, la lámina plástica retiene por adherencia los fragmentos de vidrio, reduciendo así los riesgos de daños en caso de accidente. Terminado canto recto.
	M2
	A REQUERIMIENTO

	4
	30171706
	VIDRIO BRONCE DE 5MM TEMPLADO
	El vidrio bronce es un cristal de color café oscuro. Al tener esta tonalidad, reduce la transmisión solar impidiendo el paso de más del 39% de calor. Así mismo evita que exista mucha luminosidad. Terminado canto recto.
	M2
	A REQUERIMIENTO

	5
	30171706
	VIDRIO INCOLORO DE 6MM TEMPLADO
	El vidrio templado obtiene una resistencia física y térmica, de 5 a 7 veces mayor que el vidrio crudo, proporcionando adicionalmente una fractura granulada en el momento de la rotura, que garantiza mayor probabilidad de no sufrir lesiones importantes. Gran resistencia a impactos. Resistencia a la flexión: es de 4-5 veces mayor que la de un vidrio normal. Terminado canto recto.
	M2
	A REQUERIMIENTO

	6
	30171700
	VIDRIO MARTILLADO DE 5 MM

	Este tipo de vidrio es decorativo y su superficie posee un labrado. La característica más importante de este vidrio es que limita la visibilidad, ya que transmite la luz en forma difusa, impidiendo una visión clara. Además brinda diferentes grados de translucidez e intimidad. Los podemos encontrar en colores o transparente. Calibre 4MM. Terminado canto recto.
	M2
	A REQUERIMIENTO

	7
	30171700
	VIDRIO INCOLORO MONOLITICO  DE 5MM
	Es el vidrio común y se le denomina "recocido" o float, términos que hacen referencia a su proceso de fabricación de 5MM. Terminado canto recto.
	M2
	A REQUERIMIENTO

	8
	30171700
	VIDRIO INCOLORO MONOLITICO  DE 4MM
	Es el vidrio común y se le denomina "recocido" o float, términos que hacen referencia a su proceso de fabricación de 4MM. Terminado canto recto.
	M2
	A REQUERIMIENTO

	9
	30171706
	VIDRIO DE SEGURIDAD TEMPLADO BRONCE  DE 5MM
	El vidrio templado obtiene una resistencia física y térmica, de 5 a 7 veces mayor que el vidrio crudo, proporcionando adicionalmente una fractura granulada en el momento de la rotura, que garantiza mayor probabilidad de no sufrir lesiones importantes. Gran resistencia a impactos. Resistencia a la flexión: es de 4-5 veces mayor que la de un vidrio normal. Terminado canto recto.
	M2
	A REQUERIMIENTO

	10
	30171706
	VIDRIO DE SEGURIDAD TEMPLADO DE 10MM
	El vidrio templado obtiene una resistencia física y térmica, de 5 a 7 veces mayor que el vidrio crudo, proporcionando adicionalmente una fractura granulada en el momento de la rotura, que garantiza mayor probabilidad de no sufrir lesiones importantes. Gran resistencia a impactos. Resistencia a la flexión: es de 4-5 veces mayor que la de un vidrio normal. Terminado canto recto.
	M2
	A
REQUERIMIENTO

	11
	30171706
	VIDRIO DE SEGURIDAD TEMPLADO DE 8MM
	El vidrio templado obtiene una resistencia física y térmica, de 5 a 7 veces mayor que el vidrio crudo, proporcionando adicionalmente una fractura granulada en el momento de la rotura, que garantiza mayor probabilidad de no sufrir lesiones importantes. Gran resistencia a impactos. Resistencia a la flexión: es de 4-5 veces mayor que la de un vidrio normal. Terminado canto recto.
	M2
	A REQUERIMIENTO

	12
	30171706
	VIDRIO DE SEGURIDAD TEMPLADO DE 6 MM
	El vidrio templado obtiene una resistencia física y térmica, de 5 a 7 veces mayor que el vidrio crudo, proporcionando adicionalmente una fractura granulada en el momento de la rotura, que garantiza mayor probabilidad de no sufrir lesiones importantes. Gran resistencia a impactos. Resistencia a la flexión: es de 4-5 veces mayor que la de un vidrio normal. Terminado canto recto.
	M2
	A 
REQUERIMIENTO

	13
	30171706
	VIDRIO DE SEGURIDAD TEMPLADO DE 4 MM
	El vidrio templado obtiene una resistencia física y térmica, de 5 a 7 veces mayor que el vidrio crudo, proporcionando adicionalmente una fractura granulada en el momento de la rotura, que garantiza mayor probabilidad de no sufrir lesiones importantes. Gran resistencia a impactos. Resistencia a la flexión: es de 4-5 veces mayor que la de un vidrio normal. Terminado canto recto.
	M2
	A REQUERIMIENTO

	14
	30171700
	VIDRIO REFLECTIVO  DE 6 MM
	El vidrio reflectivo ha sido diseñado para ser funcional y estético. Es producido con tecnología CVD (deposición de vapor químico) logrando crear una capa pirolítica reflectiva sobre el vidrio, la cual produce un efecto “espejo”. Con este efecto, el vidrio tiene una estética diferente, a la vez que reduce la transmisión solar y calórica. Además, con su efecto reflector, brinda un confort ya que refleja la luz para que no exista brillo pero permite la entrada de luz suficiente para un ambiente adecuado. Tiene alta durabilidad ya que tiene una alta resistencia a rayones. Terminado canto recto.
	M2
	A REQUERIMIENTO

	15
	56101544
	VIDRIO TIPO ESPEJO DE 4 MM
	Los espejos son elaborados a base de vidrio flotado, con una película refractiva de aluminio, plata o cobre y una capa de pintura resistente al agua. El proceso debe ser realizado con materiales de alta calidad para su resistencia y que no exista distorsión en la imagen.  Terminado  curvo o media caña.
	M2
	A REQUERIMIENTO

	16
	56101544
	VIDRIO TIPO ESPEJO DE 3 MM
	Los espejos son elaborados a base de vidrio flotado, con una película refractiva de aluminio, plata o cobre y una capa de pintura resistente al agua. El proceso debe ser realizado con materiales de alta calidad para su resistencia y que no exista distorsión en la imagen. Terminado curvo o media caña.
	M2
	A REQUERIMIENTO

	17
	31331701
	VENTANAS  CORREDIZAS EN VIDRIO CON MARCO EN  ALUMINIO
	Ideal para aprovechar espacios reducidos, las hojas se deslizan o “corren” en paralelo. Material : aluminio
Color: negro
	ML
	A REQUERIMIENTO
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