ESPECIFICACIÓN PARTICULAR
 

REVISIÓN Y/O AJUSTES Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO, RESGUARDO INDÍGENA DACHI AGORE DRUA, DEL MUNICIPIO DE CALARCÁ, DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.
 

DESCRIPCIÓN 
Este trabajo consiste en realizar ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación y/o elaboración de los cálculos de los diseños existentes por parte del contratista, con el fin de determinar los trabajos necesarios para mejorar las obras y/o condiciones presentadas en los diseños a ser empleados para la intervención de las diferentes obras del alcance del contrato, tales como la construcción de cámaras de inspección, instalación subterránea de tuberías de alcantarillado sanitario, la construcción de un viaducto metálico para la conexión y transición de las tuberías a instalar, las cimentaciones profundas y las demás obras requeridas según los estudios determinados para el proyecto, la  evaluación y cálculos hidráulicos, estructurales y geotécnicos, necesarios para la ejecución de las obras del alcance contractual contratado, acorde con los sectores y longitudes establecidas en los anexos técnicos, pliegos de construcción y/o definidas en coordinación con la Supervisión técnica del Contrato. 
El contratista deberá investigar y consultar los estudios y/o diseños existentes, con el fin de complementarlos, actualizarlos y/o ajustarlos y/o elaborar los nuevos, si se requiere; recopilará y analizará toda la información que represente alguna utilidad para el proyecto. También deberán consultar los archivos de otras entidades gubernamentales o privadas que tengan que ver con la(s) obra(s) en análisis. 

Será aplicable la normatividad técnica vigente del Reglamento Técnico del sector de Agua potable y Saneamiento Básico (RAS 2000 del Min. Desarrollo económico), y sus actualizaciones en las Resoluciones 0330 de 2017 y 0844 del 2018 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y sus demás actualizaciones y normas aplicables, el reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente (NSR-10) y sus demás actualizaciones y normas aplicables. 
A través del ajuste y actualización de los diseños se pretende realizar de una manera rápida la revisión de estos, con miras a su implementación en cada sitio específico de ejecución de los trabajos de este alcance, incluyendo el análisis geotécnico, estructuras de drenaje superficial y subterráneo, estructuras metálicas de paso elevado; así mismo, el contratista deberá investigar y consultar otros diseños existentes, si los hubiere, con el fin de complementarlos y/o ajustarlos e implementarlos en caso de ser aprobado por la Supervisión del contrato. 

El valor de la revisión, ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación de los estudios y diseños, se ha contemplado como una bolsa general dentro de la cual se encuentran previstos todos los costos Directos e Indirectos en que se pueda incurrir por parte del Contratista para su respectiva elaboración, no obstante, el contratista presentará a la Supervisión del contrato designada para su aprobación, una plantilla mínima del personal y recursos  indispensables  para la ejecución del diseño, teniendo en cuenta el presupuesto previsto, el cual deberá ser de la disciplinas hidráulica, estructural, geotécnica y demás afines aplicables para lograr el producto final diseñado. 

Una vez se defina la alternativa de solución a implementar, el Contratista procederá a efectuar los correspondientes cálculos y/o diseños que se requieran con el fin de materializar las obras, los cuales deberán ser revisados y aprobados por la Supervisión del contrato designada; en todo caso el Contratista presentará los Análisis de Precios Unitarios No Previstos que pudiesen ser requeridos al Supervisor del contrato para su revisión y aprobación oportuna, de acuerdo con los lineamientos establecidos para tal fin. 

La información que se debería consultar para el análisis y revisión de los diseños debe hacer referencia principalmente a los siguientes aspectos: hidráulicos, estructurales, geología, topografía, geotecnia y fuentes de materiales, tuberías de interconexión y drenaje, factores ambientales, diseño de mezclas de concreto y diseño de estructuras auxiliares, en especial las correspondientes a la estructura del viaducto metálico. 

Si se involucran diseños nuevos y/o evaluación de alternativas de optimización de los diseños existentes, éstos se llevarán a cabo simultáneamente, dados los plazos reducidos del contrato; por consiguiente, la Supervisión del Contrato en caso de ser necesario, revisará y aprobará o corregirá los mismos en la medida en que se vayan entregando, a fin de acometer de inmediato la ejecución de las obras. 

Esta actividad se adelantará teniendo en cuenta los siguientes documentos: 
1) Reglamento Técnico del sector de Agua potable y Saneamiento Básico, Todos sus Títulos aplicables (RAS 2000; 2) Resolución 0631 de 2015; 3) Manual de drenaje para carreteras del INVIAS, adoptado mediante resolución No. 000024 de 07 de enero de 2011, emanada de la Dirección General del Instituto o el que lo sustituya; 4) Reglamento colombiano de construcción sismo resistente (NSR - 10) Decreto 926 de 19 de marzo de 2010 y sus modificaciones; 5) Las Especificaciones particulares que pudieran resultar para este proyecto y 6) Las normas Técnicas Colombianas de ensayos de materiales a emplear en el proyecto. 

La información por entregar en caso de ser necesario y aprobado por la Supervisión del Contrato, debe ser acorde con las actividades previstas a ejecutar, incluyendo lo que amerite de aspectos como: 

Geotécnicos: Presentación a escala detallada de las obras que llegasen a ser requeridas diseñar por parte del contratista, diseños de estructuras y cantidades de obra necesarias para garantizar los aspectos de estabilidad, control de inundabilidad y seguridad de la ejecución de actividades, evaluación de las subrasantes, apiques de ser necesario, ensayos de laboratorio que se requieran como capacidad portante del suelo (Sondeos, compactación del terreno), inventario y descripción de sitios de estabilidad crítica, cimentaciones profundas, así como todo lo relacionado con el impacto ambiental que sea evidenciado para optimización, etc., realizándose de acuerdo con los procedimientos establecidos y acordados con el Supervisor del Contrato designado, el cual aprobará las alternativas presentadas de ser necesario. 

Estructurales: Diseños estructurales de las obras del conexionado, así como de las cámaras de inspección de transición de las tuberías que se instalarán y que garanticen la estabilidad y seguridad de las mismas en caso de ser necesario realizarse. Para el estudio de alternativas, el análisis se realizará de acuerdo con los procedimientos establecidos y acordados con el Supervisor del Contrato designado, el cual aprobará las alternativas presentadas de ser necesario. 

Hidráulicos: De ser necesario, los Diseños hidráulicos de las redes de alcantarillado sanitario de los colectores a instalar, definiendo diámetros, modelación hidráulica, materiales a emplear, realizando el análisis técnico, de acuerdo  con el control total adicional de aguas de escorrentía y evaluación y diseños de las nuevas obras requeridas para el manejo de aguas, siguiendo los procedimientos establecidos y acordados con el Supervisor del Contrato designado, el cual aprobará las alternativas presentadas de ser necesario. 

Se diseñarán las obras basadas en topografía, batimetría, diseño geométrico, geología, geotecnia, fundaciones en concreto reforzado, estabilidad de taludes, hidráulica, ambiental, urbanismo y demás áreas aplicables, para las obras. 

En caso de realizar ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación de las estructuras del viaducto tipo metálico, deberán presentarse memorias de cálculo, los planos de todas las plantas, los despieces, cortes y detalles de los elementos estructurales y las Especificaciones técnicas, en lo cual se determinará con todo detalle las partes de la estructura necesarias para su interpretación y ejecución (material de la obra).

En las Memorias de Cálculo se debe indicar en forma clara el registro descriptivo de los cálculos requeridos por el diseño de la estructura en concreto y metálica, de ser aprobada alguna revisión y/o ajustes y/o actualización y/o modificación y/o complementación de estudios y diseños para la construcción, lo cual soporta y fundamenta las dimensiones y refuerzos determinados. 
Comprende, además, lo siguiente:  
· Descripción del proyecto  
· Códigos y reglamentos tomados como base para la elaboración del proyecto.  
· Especificaciones de materiales a utilizar en las obras.  
· Criterio para el análisis de cargas.  
· Análisis sísmico.  
· Memoria impresa de la utilización del computador  
· Despieces de los elementos estructurales y sus componentes  
· Índice de Cálculos.  


Los Planos Estructurales comprenden lo siguiente:  
· Planos de planta estructurales de elementos en concreto reforzado y en estructura metálica.  
· Planos de despiece de refuerzo para todos los elementos estructurales  
· Planos de detalles  
· Cuadro de hierros y concretos.

Las Especificaciones y Normas Técnicas que se incluyan en el Proyecto Estructural, es un documento donde se establecen las condiciones y requisitos de carácter técnico que debe cumplir la estructura tanto en materiales, formaletas y todo lo relacionado con la fabricación, transporte, colocación, acabado, curado y retiro de formaletas, así como la norma para la toma de muestras, registro, análisis y estadística de los ensayos de concreto y demás. También, contemplan las normas referentes al tipo, colocación, figurado y los ensayos requeridos para el acero de refuerzo y las estructuras metálicas a instalar. 

Para el caso de las fuentes de materiales que se empleen, se refiere a la localización, selección, cubicación y clasificación de fuentes de materiales para la construcción de las estructuras en concretos estructurales y la instalación de tuberías, terraplenes, ciclópeos, pedraplenes y otros usos y al acopio de información necesaria para obtener los permisos de explotación ante las autoridades competentes, teniendo en cuenta los criterios y requisitos establecidos en los aspectos ambientales. Se deberá incluir un esquema de localización de las fuentes, así como esquemas individuales para las finalmente recomendadas, en los cuales se indiquen claramente los accesos, con su estado y tipo de superficie, distancias al proyecto, ubicación de los puntos donde se tomaron las muestras representativas, tipos y volúmenes de material utilizable y descartable, descapote, y sistemas recomendados de explotación y producción. Igualmente, se incluirá un diagrama claro con el plan de utilización recomendado.  

De todas maneras, el contratista podrá utilizar los métodos que crea convenientes para la revisión a realizar, teniendo en cuenta que las modificaciones que se llegasen a aprobar por parte de la Supervisión del Contrato al diseño entregado inicialmente, deberán considerar todos los aspectos necesarios para la cabal ejecución de las obras. 

REVISIÓN Y APROBACIÓN 
Todos los documentos y planos resultado serán revisados por el Supervisor del contrato y sus Especialistas en el área de su competencia. 
El contratista deberá proceder con las aclaraciones, correcciones y ajustes objeto de las revisiones y las someterá a aprobación por parte de la Supervisión del contrato. 

El contratista será responsable por los posibles diseños propuestos para cada una de las actividades desarrolladas, de acuerdo a la presente especificación particular. 


DOCUMENTOS A ENTREGAR 
En caso de requerirse, El contratista debe entregar a la Supervisión del Contrato, un original y una copia impresa y en medio magnético de toda la información de las actividades, documentos, informes, planos y demás que hagan parte del estudio respectivo, en los sectores y obras consideradas. 

El contratista deberá presentar semanalmente a la Supervisión del contrato un informe del desarrollo de esta actividad en caso de ser llevada a cabo. 

Para la elaboración y entrega de planos, se tendrá en cuenta lo siguiente: 
Los planos estructurales y geotécnico de los cálculos que se llegasen a realizar comprenden: planos estructurales, planos de despiece de refuerzos para todos los elementos estructurales, planos de estructura metálica, planos de cimentaciones profundas, planos de detalles, cuadro de hierros y concretos. 

Las Especificaciones y normas técnicas que se incluyen en el proyecto: son un documento que se deberá presentar a la supervisión del contrato, y en donde se establecen las condiciones y requisitos de carácter técnico que deben cumplir la descripción de las actividades, los materiales, formaletas, equipos, ensayos de calidad y todo lo relacionado con las obras a ejecutar.  

Los planos de construcción: el contratista elaborará los planos de cada una de las obras que contempla la revisión del proyecto y que serán aprobados previamente por el  Supervisor del contrato, incluyendo los planos complementarios (detalles de construcción, cuadro resumen, esquemas de localización del proyecto, reducidos, etc.), que se requieren para la construcción de las obras, presentados en medio magnético y se deberá entregar dos (2) juegos completos impresos de los planos que corresponden al proyecto y sus respectivos planos constructivos. Se incluirán además los respectivos planos de las secciones transversales típicas del proyecto.  

CANTIDADES DE OBRA Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN  
El contratista se debe limitar a la utilización de los diferentes ítems y especificaciones contenidas en la lista de cantidades de obra de la licitación, en caso excepcional, se aceptarán ítem diferentes a los ahí establecidos siempre y cuando sea debidamente sustentado y aprobado por la Supervisión del contrato dada la necesidad técnica que llegase a surgir. 

En todo caso las cantidades de obra para cada ítem se calcularán con base en los planos de construcción, teniendo en cuenta las especificaciones generales de construcción del proyecto. 

El Contratista tendrá en cuenta lo siguiente:  
Las cantidades de obra deben cuantificarse ítem por ítem de acuerdo con las normas anteriormente mencionadas; así mismo, se deberá presentar una memoria de cálculo de dichas cantidades.  


PLAZO 
La elaboración de esta actividad tendrá un plazo de un mes y medio (1,5) contado a partir de la orden de iniciación del contrato. En este plazo éstos deberán ser elaborados, revisados y aprobados por las partes, para lo cual deberá existir total coordinación entre contratista y Supervisión del Contrato. Esta actividad es independiente de la ejecución de las demás obras del alcance del contrato, las cuales deben empezarse una vez dada la orden de iniciación. 
Las intervenciones que se realicen sobre los estudios y diseños durante la etapa de pre construcción, deberán observar y atender los criterios de optimización técnica justificados y aprobados por la Supervisión del contrato y su equipo de especialistas designados. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
NOTA: El pago de esta actividad será GLOBAL. 
Se aclara que el tope máximo para el pago de los estudios y diseños a ejecutar es el valor estipulado en el presupuesto oficial del contrato, es decir el CONTRATISTA debe ajustarse a ese valor para alcanzar la meta física relacionada con esta actividad. 
El contratista presentará a la Supervisión del contrato, para su aprobación, una plantilla mínima del personal y recursos indispensables para la ejecución de esta actividad, teniendo en cuenta el presupuesto previsto inicialmente. Dicho precio incluirá todos los costos por concepto de personal, desplazamientos, equipos de laboratorio, equipos de sondeos, toma de información, edición de informes y en general, todos los costos imputables a esta actividad. 

El pago de esta actividad será GLOBAL, por gastos reembolsables, los cuales deberán ser debidamente justificados y sustentados. Para cada actividad, el contratista deberá presentar los respectivos soportes y cotizaciones si es del caso, para la revisión y aprobación del Supervisor del Contrato.  
Dicho precio incluirá la elaboración de los cálculos y/o diseños requeridos y previamente aprobados, así como la realización de ensayos de calidad, entrega de memorias de cálculo, planos geotécnicos y estructurales, planos topográficos, especialista en geotecnia, en estructuras, en hidráulica y demás personal necesario y todos los costos imputables a esta actividad.  

A criterio de la Supervisión del Contrato se pueden autorizar avances del valor global del presente Ítem, dependiendo del avance que se tenga en el desarrollo del diagnóstico. 
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