FORMULARIO DE EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

Proceso de Contratación de Mínima Cuantía No. ____________________________
Proponente: …

Contratante: …


	CONTRATO No.
	OBJETO
	FECHA DE SUSCRIPCIÓN
	FECHA DE TERMINACIÓN
	VALOR EN $

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	




Declaro bajo la gravedad de juramento, comprometiendo mi responsabilidad personal e institucional, que la información antes consignada es totalmente cierta y puede ser verificada.





____________________________________
Nombre: …
Cargo: …
Documento de Identidad: …








OFERTA TÉCNICA


Proceso de Contratación de Mínima Cuantía No. ________________________________


Para desarrollar el objeto contractual me comprometo a dar cumplimiento a todas las condiciones consignadas dentro del presente anexo técnico


	RUBRO
	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD

	
	
	
	

	02-02-01-003-003-04
	NITRÓGENO GASEOSO
	METRO CUBICO
	650



	NITROGENO GASEOSO

	FÓRMULA:
	N2

	UNIDAD DE MEDIDA
	m3

	% MOLAR
	99.9 99.999%

	DENSIDAD DEL GAS A 21,1°C (70°F), 1 ATM:
	1.153 kg/m3 (0.072 lbs/ft3)

	PUNTO DE EBULLICIÓN A 1 ATM:
	-196 °C (-320.8°F)

	PUNTO DE CONGELACIÓN / FUSIÓN A 1 ATM:
	-210°C (-345.8°F)

	PESO ESPECÍFICO (AIRE = 1) A 21.1°C (70°F):
	0.967

	PESO MOLECULAR:
	28

	SOLUBILIDAD EN AGUA VOL/VOL A 0°C (32°F) Y 1 ATM:
	
0.023

	VOLUMEN ESPECIFICO DEL GAS A 21,1°C (70 °F), 1 ATM:
	
0,867 m3/kg (13.89 ft3/lb)

	PRESENTACIÓN:
	Gas Comprimido en cilindros desde 6.5m3.

	



USOS:
	Protección contra el fuego y explosiones, industria química y metalúrgica, procesamiento de aceites y grasas vegetales, mantenimiento de ambientes en atmósferas inertes para ciertos propósitos, fabricación de lámparas, secado y prueba de tuberías, manipulación de soluciones para revelar películas de color, embalaje y almacenaje de productos susceptibles a pérdidas de calidad.

	APARIENCIA Y COLOR:
	Gas incoloro y sin olor.

	


OTRAS CARACTERÍSTICAS:
	· La identificación del producto por colores se encontrará reseñada en la Norma Técnica Colombiana NTC 1672.
· Ligeramente peligroso para la salud.
· Gas no inflamable.
· Gas no Toxico.




	RUBRO
	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD

	
	
	
	

	02-02-01-003-003-04
	OXÍGENO INDUSTRIAL
	METRO CUBICO
	650



	[bookmark: _Hlk61875960]OXIGENO INDUSTRIAL

	FÓRMULA:
	O2

	UNIDAD DE MEDIDA
	m3

	% MOLAR
	99.5-99.999%

	DENSIDAD DE GAS A 21,1°C (70°F), 1 ATM:
	1,326 kg/m3 (0.082 lb/pies3)

	PUNTO DE EBULLICIÓN A 1 ATM:
	-183°C (-297.4°F)

	PUNTO DE CONGELACIÓN / FUSIÓN A 1 ATM:
	-218.65°C (-361.53°F)

	PESO ESPECÍFICO (AIRE = 1) A 21.1°C (70°F):
	1.105

	PESO MOLECULAR:
	32

	SOLUBILIDAD EN AGUA VOL/VOL A 0°C (32°F) Y 1 ATM:
	
0.0489

	VOLUMEN ESPECIFICO DEL GAS A 21,1°C (70°F) Y 1 ATM:
	
0.752 m3/kg (12.05 ft3/lb)

	PRESENTACIÓN:
	Gas Comprimido en cilindros desde 6.5m3.

	



USOS:
	Usado en combinación con gas combustible para corte y soldadura oxicorte, enderezado con llama, temple con llama, limpieza con llama, enriquecimiento de llamas en formas diversas (mezcla oxicombustible), acelera la quema de los gases combustibles.

	
APARIENCIA Y COLOR:
	Gas incoloro y sin olor a presión y temperatura normal.

	



OTRAS CARACTERÍSTICAS:
	· La identificación del producto por colores se encontrará reseñada en la Norma Técnica Colombiana NTC 1672.
· Gas no inflamable.
· Gas comburente.
· Gas no toxico.














	RUBRO
	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD

	
	
	
	

	02-02-01-003-003-04
	ARGÓN GAS
	BOTELLA DE 6 M3
	1



	ARGÓN GAS 

	FÓRMULA:
	Ar

	UNIDAD DE MEDIDA
	Botella 6 m3

	% MOLAR
	99.995 - 99.999

	DENSIDAD DEL GAS A 20ºC a 1 atm:
	1.6579 kg·m-3

	PUNTO DE EBULLICIÓN A 1 ATM:
	-185.9°C

	PUNTO DE CONGELACIÓN / FUSIÓN A 1 ATM:
	-189.2°C

	PESO ESPECÍFICO (AIRE = 1) A 21.1°C (70°F):
	1.650

	PESO MOLECULAR:
	39,95

	SOLUBILIDAD EN AGUA VOL/VOL A 0°C (32°F) Y 1 ATM:
	0,056

	VOLUMEN ESPECIFICO DEL GAS A 21,1°C (70 °F), 1 ATM:
	
0.724 m3/kg

	PRESENTACIÓN:
	Gas Comprimido en cilindros desde 6.5m3.

	



USOS:
	Usado para crear un gas de protección inerte durante los procesos de soldadura por arco metálico con gas y por arco de tungsteno con gas, permitiendo mejorar la estabilidad y características de la soldadura, previniendo la oxidación.

	APARIENCIA Y COLOR:
	Gas incoloro y sin olor a presión y temperatura normal.

	


OTRAS CARACTERÍSTICAS:
	· La identificación del producto por colores se encontrará reseñada en la Norma Técnica Colombiana NTC 1672.
· Gas no inflamable.
· Gas no comburente.
· Gas no toxico









	RUBRO
	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD

	
	
	
	

	02-02-01-003-003-04
	ACETILENO
	KILOGRAMOS
	6

	ACETILENO

	FÓRMULA:
	C2H2

	UNIDAD DE MEDIDA
	 Kg

	% MOLAR
	98.5%

	DENSIDAD DE GAS A 20ºC a 1 atm:
	0,906 Kg·m-3

	PUNTO DE EBULLICIÓN A 1 ATM:
	-75.0°C

	PUNTO DE CONGELACIÓN / FUSIÓN A 1 ATM:
	-82.2°C

	PESO ESPECÍFICO (AIRE = 1) A 21.1°C (70°F):
	0.906

	PESO MOLECULAR:
	26.04

	SOLUBILIDAD EN AGUA VOL/VOL A 15,6ºC Y 1 ATM:
	1,1

	VOLUMEN ESPECIFICO DEL GAS A 15°C Y 1 ATM :
	
0.9008 m3/kg

	PRESENTACIÓN:
	Gas Comprimido en cilindros desde 6.5m3 o desde 1 Kg

	



USOS:
	Usado en combinación con gas combustible para corte y soldadura oxicorte, enderezado con llama, temple con llama, limpieza con llama, enriquecimiento de llamas en formas diversas (mezcla oxicombustible).

	
APARIENCIA Y COLOR:
	Incoloro, Olor parecido al Eter

	



OTRAS CARACTERÍSTICAS:
	· La identificación del producto por colores se encontrara reseñada en la Norma Técnica Colombiana NTC 1672.
· Gas inflamable.
· Gas comburente.
· Gas no toxico.






________________________
Nombre: …
Cargo: …
Documento de Identidad: …
