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AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

LICITACIÓN PÚBLICA VJ-VAF-LP-003-2019

FORMATO No. 4 – FACTOR DE CALIDAD (OFRECIMIENTO ADICIONAL – 30 PUNTOS)
A los proponentes que realicen los siguientes ofrecimientos adicionales, sin costo para la entidad, se le otorgarán máximo 30 puntos por factor calidad, así:
	DEFINICION
	PUNTAJE
	OFRECIMIENTO

	(1) Suministro 1000 cajas referencia x200 y 30 cajas referencia x300 adicionales a las solicitadas en el anexo técnico, para archivo con las especificaciones que se anexan (estos suministros son cajas nuevas) y 5 lectores de códigos de barras con las especificaciones que se anexan
	5 PUNTOS


	

	(2) Suministro 2000 cajas referencia x200 y 100 cajas referencia x300 adicionales a las solicitadas en el anexo técnico, para archivo con las especificaciones que se anexan (estos suministros son cajas nuevas) y 10 lectores de códigos de barras con las especificaciones que se anexan
	15 PUNTOS
	

	(3) Suministro 5000 cajas referencia x200 y 100 cajas referencia x300 adicionales a las solicitadas en el anexo técnico para archivo con las especificaciones que se anexan (estos suministros son cajas nuevas) y 15 lectores de códigos de barras con las especificaciones que se anexan.
	30 PUNTOS
	


Los proponentes deberán señalar UN OFRECIMIENTO ÚNICAMENTE, el cual obtendrá una puntuación de 5, 15 o 30 puntos de acuerdo con lo señalado en el FORMATO 4, siendo 5 la puntuación mínima y 30 la puntuación máxima. 

La no presentación u omisión o el no diligenciamiento del FORMATO 4, correspondiente a factor de calidad (ofrecimiento adicional), dará lugar a la obtención de CERO (0) PUNTOS.  

Si el proponente marca dos o más ofrecimientos en el FORMATO 4, correspondiente a factor de calidad (ofrecimiento adicional), no dará lugar a la obtención puntaje siendo calificado con CERO (0) PUNTOS.  

Las cajas a entregar tendrán las siguientes especificaciones:

Material: Cajas producidas con cartón kraft corrugado de  pared sencilla. El cartón debe tener una resistencia a la compresión vertical de 930 Kgf/m. Pruebas de envejecimiento acelerado en seco efectuadas de acuerdo con los parámetros de las normas TAPPI  para cartón corrugado, 

recubrimiento interior: película transparente en material inerte con base en  ceras neutras, películas poliméricas, emulsión de parafinas o ceras vegetales.  La película debe ser  químicamente estable,  con un pH neutro, debe repeler el agua, ser insoluble en agua, no presentar  untuosidad al tacto y no experimentar adherencia sobre los documentos.  

Los recubrimientos que cumplen con las anteriores especificaciones son los siguientes:

· Emulen 50. Emulsión acuosa de polímero modificado,  pH 8 - 9.2, viscosidad 200-400 cps. 

· Mobil-cer-a. Película a base de ceras y parafinas, la cual es usada tradicionalmente en embalajes  para exportación de flores con el fin de evitar la deshidratación.  

· Adhesán 599. Adhesivo en emulsión de polivinil acetato modificado, viscosidad 1200-1500 cps.

· Dispromul R. Dispersión balanceada con ceras parafínicas, pH 8 - 9,  viscosidad 200 cps máximo MA-003. 

El recubrimiento debe constituir una barrera interna que repela el agua y  evite la  migración  de acidez del cartón kraft hacia la documentación. 

Diseño: Por medio del plegado y el ensamble se obtiene una estructura resistente al aplastamiento y al rasgado y su posterior armada al no involucrar adhesivos ni ganchos metálicos.

Las cajas protegen la documentación en general del polvo, la contaminación, los cambios bruscos de humedad relativa y temperatura, y contribuyen a su adecuada manipulación y organización.  Para documentos sueltos, deben utilizarse con carpetas de material neutro o celuguias con carpetas de material neutro.

Dimensiones internas: ancho: 20 cm x  alto: 26.5 cm  x  prof: 38.5cm

Dimensiones externas: ancho: 21 cm x  alto: 27.5 cm  x  prof: 39 cm

Medidas que se ajustarán de acuerdo con el formato de la documentación.

Diseño: Por medio del plegado y el ensamble se obtiene una estructura resistente al aplastamiento y al rasgado. Incluye una apertura frontal con pliegue en el costado izquierdo, es decir apertura lateral ( de 4 cm),  pestaña para la manipulación y dos aletas fuelle para evitar el deslizamiento de las unidades interiores como carpetas, legajos o libros.  Su diseño facilita la producción en línea y su posterior armada al no involucrar adhesivos ni ganchos metálicos.
Los lectores de códigos de barras nuevos a entregar tendrán las siguientes especificaciones:

Lectores de códigos de barras deben ser nuevos, entregados en la caja original, con la respectiva garantía, debe ser láser manual, con botón de disparo, de tamaño compacto de lectura de alto desempeño, equipado con tecnología de disparo CODE GATE de Conectividad USB - Soporte para manos libres - Lector lineal 1D de alto rendimiento - Amplio rango de trabajo de contacto a 43 cm en símbolos - Interfaces múltiples - Formateo de datos avanzado (ADF) - Tipo de lector bidireccional - Tipo Pistola - Garantía de 1 año, con escaneo que lea cualquier código de barras lineal incluyendo códigos de barras de baja calidad o dañados, con detección automática de colocación en soporte y el escaneo de presentación configurable, Activación en corto y largo alcance, certificación de distribuidor autorizado
_______________ 

Nombre y Firma del proponente o su representante legal, según corresponda.
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