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ANEXO No. 1
CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS 

El oferente  deberá diligenciar y presentar junto con la oferta el formato de Especificaciones Técnicas que se presenta a continuación debidamente firmado por el representante legal, en el que exprese su manifestación de cumplimiento o no cumplimiento con cada una de las especificaciones técnicas solicitadas para cada ítem y/o grupo, esta Ficha Técnica será verificada por el Comité Técnico aplicando el criterio de cumple o no cumple.

	GRUPO No. 1 AUDIFONOS 

	ÍTEM
	ELEMENTO
	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
	UNIDAD DE MEDIDA
	MARCA
	OFRECE

	
	
	
	
	
	SI
	NO

	1
	AUDIFONOS DIGITALES
	
Audífonos 100% digital · Retro auricular Digital Programable de última tecnología, para pérdidas leves, moderadas severas a profundas (incluye molde) · Intraauricular digital programable de última tecnología, para pérdidas leves. · Intraauricular digital programable de última tecnología, para pérdidas Moderadas. · Intraauricular digital programable de última tecnología, para pérdidas Severas. · Control de volumen. ( algunos modelos, requeridos) · Kit de impresión por el tiempo que dure el contrato que se llegase a celebrar, el cual consta de:
Material o Silicona de Impresión o Jeringa de Impresión (3) o Oto Blocks o Empaques para Impresiones. o Domos de diferentes tamaños o Mangueras de diferentes longitudes · Software, zapatas y cables correspondientes para la programación de cada audífono. (Deben ser entregados completos, el mismo día de la capacitación). · Uno Noahlink Wireless interfase de programacion con Bluetooth (BLE) standard. · Cada audífono debe traer cuatro (4) baterías desechables. · Medición in situ de los umbrales auditivos en todo el rango frecuencial. · Sistema de compresión de rango extendido. · Cancelación multidireccional activa de feedback. Micrófonos adaptativos. · Extensor de audibilidad (transposición frecuencial y/o Comprensión frecuencial) y/o (Reproducción de Frecuencia). · Generador de estímulos para el manejo del tinnitus, todo y velocidad para el manejo del tinnitus. · Resaltador del hala. · Reductores especializados de ruido.
MÍNIMO DE CANALES CINCO (5)
Garantía de dos (2) años a partir de la entrega
	UNIDAD
	
	
	



Declaramos, bajo nuestra responsabilidad personal, y comprometiendo la responsabilidad institucional de las personas jurídicas que representamos, que la información antes consignada es totalmente cierta, puede ser verificada y  que ofertamos el 100% de los requerimientos solicitados en el presente Anexo.

Nombre del proponente; ___________________________
NIT o C.C.	___________________________________
Nombre del representante  legal; ____________________
Cedula; _________________________________________
Firma del representante legal: ______________________
Dirección; _______________________________________
Telefono; ________________________________________
E-mail; __________________________________________

[bookmark: _GoBack] ANEXO No. 2
FICHA TECNICA
	GRUPO No. 1 AUDIFONOS 

	ÍTEM
	ELEMENTO
	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
	UNIDAD DE MEDIDA
	CLASIFICACION UNSPSC

	1
	AUDIFONOS DIGITALES
	Audífonos 100% digital · Retro auricular Digital Programable de última tecnología, para pérdidas leves, moderadas severas a profundas (incluye molde) ·  Intraauricular digital programable de última tecnología, para pérdidas leves. · Intraauricular digital programable de última tecnología, para pérdidas Moderadas. · Intraauricular digital programable de última tecnología, para pérdidas Severas. · Control de volumen. ( algunos modelos, requeridos) · Kit de impresión por el tiempo que dure el contrato que se llegase a celebrar, el cual consta de:
Material o Silicona de Impresión o Jeringa de Impresión (3) o Oto Blocks o Empaques para Impresiones. o Domos de diferentes tamaños o Mangueras de diferentes longitudes · Software, zapatas y cables correspondientes para la programación de cada audífono. (Deben ser entregados completos, el mismo día de la capacitación). · Uno Noahlink Wireless interfase de programacion con Bluetooth (BLE) standard. · Cada audífono debe traer cuatro (4) baterías desechables. · Medición in situ de los umbrales auditivos en todo el rango frecuencial. · Sistema de compresión de rango extendido. · Cancelación multidireccional activa de feedback. Micrófonos adaptativos. · Extensor de audibilidad (transposición frecuencial y/o Comprensión frecuencial) y/o (Reproducción de Frecuencia). · Generador de estímulos para el manejo del tinnitus, todo y velocidad para el manejo del tinnitus. · Resaltador del hala. · Reductores especializados de ruido.
MÍNIMO DE CANALES CINCO (5)
Garantía de dos (2) años a partir de la entrega
	UNIDAD
	42295500
42143500
42144000
42211700





Declaramos, bajo nuestra responsabilidad personal, y comprometiendo la responsabilidad institucional de las personas jurídicas que representamos, que la información antes consignada es totalmente cierta, puede ser verificada y  que ofertamos el 100% de los requerimientos solicitados en el presente Anexo.

Nombre del proponente; ___________________________
NIT o C.C.	___________________________________
Nombre del representante  legal; ____________________
Cedula; _________________________________________
Firma del representante legal: ______________________
Dirección; _______________________________________
Telefono; ________________________________________
E-mail; __________________________________________
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