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CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS HABILITANTES
  
	SERVICIO DE FUMIGACIÓN

El Departamento del Departamento de Policía Guainía, la estación de Policía Inírida y la Unidad Prestadora de Salud Guainía, requieren contratar un servicio que garantice el proceso de Fumigación, Desinfección y Desratización, los cuales se relacionan a continuación:

	LUGAR
	ÁREA
	PLAGAS EVIDENCIADAS
	CANTIDAD

	1. Instalaciones del  Departamento de Policía Guainía, cuenta con Área administrativa, dormitorios del personal uniformado, almacenes, bodegas, baños, restaurante, capilla, zona de labores, almacenes, zonas de seguridad y garitas, cancha sintética. (9.003 M2).

2. Estación de Policía Inírida, cuenta con Piscina, dormitorios, almacenes y talleres, bodegas, zonas de seguridad, unidad de guías caninos. (6.752,83 M2).
 
3. La Unidad Prestadora de Salud Guainía cuenta con consultorios médicos y odontológicos, sala de espera de pacientes, oficinas administrativas, baños, cuarto de residuos biológicos, cafetería, Oficina de atención al usuario, cuarto frio para mantenimiento, jefatura y zona verde de la unidad en la parte trasera de la unidad. (278 M2).
	16.033,83
M2.
	Zancudos, Roedores, cucarachas, chinches de cama, triatominos o vinchugas, pulgas, piojos, garrapatas, grillos, hormigas, arañas, moscas, mosquitos y microorganismos.
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METODOLOGÍA DE CONTROL POR FUMIGACIÓN 
· Identificación de áreas: antes de realizar actividades de fumigación, es necesaria una visita por parte de la empresa contratista, con el fin de conocer las diferentes áreas de la unidad a intervenir y existencia de jardines internos y externos, pasillo entre otros, que puedan propiciar la presencia de plagas y vectores. 

· Para evitar el ingreso de las plagas y vectores a cualquiera de las instalaciones, se debe contar con dispositivos especializados (mallas, rejillas, trampas, cebas, estaciones entre otros). Dichos dispositivos deben ser ubicados en lugares estratégicos tales como desagües, áreas de posibles accesos y en donde se haya observado evidencia o presencia de plagas o vectores.
 
· Comunicación al personal: el personal contratista deberá suministrar información relacionada con las recomendaciones, para el antes, durante y después del proceso, con mínimo (15) días de anterioridad a la unidad a intervenir, teniendo en cuenta que es un proceso donde se utilizan diferentes productos químicos que tienen ciertos impactos en la salud.

· Fumigación: se debe realizar después de la jornada laboral, con previa concertación entre la unidad y el contratista, las frecuencias se deben estipular conforme a las recomendaciones del proveedor del servicio, derivado de la región (condiciones climáticas y de salubridad) y/o por recomendaciones de las secretarias de salud cuando aplique por prevención epidemiológica.

· Disposición final de residuos: el contratista encargado de la fumigación, deberá cuidar que se genere la mínima cantidad de residuos al realizar la actividad, desde derrames hasta impregnados; y será el encargado de la disposición ambientalmente adecuada de los mismos. 

· Registro: se debe realizar el registro de la actividad de fumigación y conservar el certificado de fumigación entregado por la empresa contratista.

	
SERVICIO DE LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES DE AGUA POTABLE

· Lavado y desinfección de los Tanques:

De acuerdo al Decreto 1575 del 09 de mayo 2007 “Sistema para la Protección y Control de la Calidad del Agua para Consumo Humano” del Ministerio de Ambiente y Desarrollo. El artículo 10° establece que se debe realizar el lavado y desinfección de los tanques de almacenamiento y redes, como mínimo cada seis (6) meses.
· CONDICIÓN TÉCNICA SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST): el oferente deberá certificar mediante documento escrito firmado por el representante legal en el cual indique el cumplimiento en los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de SST, en consideración a la resolución número 0312 de 2019, y el cumplimiento a lo señalado en el Capítulo 6, del Decreto 1072 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo”, define las directrices de obligatorio cumplimiento para implementar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG - SST).
· Usar botas, casco, arnés y guantes para la limpieza y desinfección. Alistar cepillos, escobas, baldes, rodillos, bombas aspersores o cualquier otro elemento que necesite.
· Cerrar totalmente la entrada de agua y abrir la salida para que se desocupe el tanque.
· Retirar con cuidado la tapa de inspección del tanque. Si no tiene tapa se recomienda construirla. Si el tanque es oscuro, utilizar lámparas de pila (linternas).
· Ingresar al tanque cuando el nivel de agua sea bajo, de 20 a 30 centímetros aproximadamente. A este nivel cerrar la salida y abrir el desagüe.
· Remover el material de sedimentación (barro) que se encuentra en el fondo del tanque, utilizando escobas y recipientes para extraer el material.
· Cepillar el piso y las paredes con agua.
· Para la desinfección utilizar una solución dorada de 150 a 200 ppm, preparada así: En un recipiente de 20 litros adicionar una cucharadita con cloro en polvo y mezcle en forma homogénea. Dejarla en reposo 10 minutos.
· Humedecer el rodillo con la solución de cloro y pasarlo por las paredes como si estuviera pintando. También puede utilizar escobas o cepillos unidos a un palo de escoba. 
· Dejar actuar la solución durante cuatro horas.
· Enjuagar las paredes y el fondo del tanque utilizando una manguera a presión o baldes. Desechar estas aguas de lavado mediante el desagüe.
· Retirar todo el material que utilizó en la limpieza.
· Cerrar el desagüe y permita nuevamente la entrada del agua al tanque.
· Chequear el cloro residual, el cual puede ser hasta de 5 ppm.
· Abrir la válvula que da acceso a la red de distribución.

Además, en el proceso de lavado y desinfección de los tanques de almacenamiento de agua potable se deben tener en cuenta las referencias técnicas siguientes: La RESOLUCIÓN 2190 DE 1991(Octubre 4) CAPÍTULO II Del mantenimiento, lavado y desinfección de tanques de almacenamiento.
SERVICIO DE LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE:

NOTA: Los establecimientos no cuentan con los elementos y herramientas para trabajo en alturas, por lo tanto, la empresa contratada deberá contar con los elementos necesarios para la ejecución de lavado y desinfección de tanques, tales como: escalera, arnés, eslingas y demás exigidos por la norma. 

Se hará allegar los soportes de las certificaciones de limpieza y Desinfección de tanques de agua potable, fumigación, desratización y control integral de plagas de manera mensual una vez se realice el servicio prestado al Departamento Policía Guainía, Estación de Policía Inírida y la Unidad Prestadora de Salud Guainía 

	Número de intervenciones para lavado de tanques: 2

	VARIANTE
	UPRES-GUAINÍA
	TOTAL
	CAPACIDAD
	PERIOCIDAD
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	
	Subterráneo
	1
	1
	2000 litros
	SEMESTRAL
	
	

	
	Elevado
	1
	1
	2000 litros 
	
	
	

	TOTAL
	
	2
	2
	
	
	
	




	Número de intervenciones para lavado de tanques: 1
	VARIANTE
	DEGUN-COMAN
	ESTACIÓN DE POLICÍA
	TOTAL
	CAPACIDAD
	PERIOCIDAD
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	
	Subterráneo
	1
	1
	2
	8000 litros: cant: 1 (estación)      
21000 metros cúbicos: Cant: 1 (comando)
	ANUAL
	
	

	
	Elevado
	0
	8
	8
	2000 litros: 1 (estación) 
1000 litros: cant: 6 (estación)         
500 litros: cant: 1 (estación)
	
	
	

	
	A nivel, no supera 1.50m.
	2
	0
	2
	2000 litros: 2 (comando)
	
	
	

	
	Altura superior a 1.50m.
	0
	1
	1
	2000 litros: 1 (estación)
	
	
	

	TOTAL
	3
	10
	15
	15
	
	
	





	
· Mantenimiento

Estos tanques deberán ser lavados y desinfectados mediante la maquina hidro-limpiadora de chorro a presión no inferior a 2000 psi. Se debe inyectar agua a presión con la hidro-limpiadora en las tuberías de acceso y salida de los tanques y de los sistemas complementarios, lo anterior se debe realizar desocupando inicialmente el tanque de almacenamiento dejando una lámina de agua de 10 cm de altura y aplicar a esta agua 5 kg de cloro granulado, dejar reposar esta mezcla 30 minutos y realizar la limpieza con cepillos de mango largo frotando todas las paredes para retirar todo residuos que se encuentre pegado a ellas. Una vez recogidos estos residuos se debe efectuar el lavado final a todos los sitios enunciados anteriormente, utilizando la maquina hidro-limpiadora con adición de desinfectantes hidrosoft, proporción de 1Lt de desinfectante por cada seis litros de agua. 

Finalmente se debe evacuar el agua permanente mediante bombas antes de procesar a llenarlos nuevamente.

A demás en el proceso de lavado y desinfección de lavado y desinfección de los tanques de almacenamiento de agua potable se deben tener cuenta las referencias técnicas siguientes: La Resolución 2190 de 1991 octubre 4 Capitulo II del mantenimiento de lavado y desinfección de tanques de almacenamiento y el documento: limpieza y desinfección de los tanques de almacenamiento de agua establecido por la OMS y OPS y el Decreto 1575 de 9 de mayo 2007.



SERVICIO DE FUMIGACIÓN, DESINFECCIÓN Y DESRATIZACIÓN. Los procedimientos se realizarán de acuerdo a las siguientes tablas:

FUMIGACIÓN: 

	DEGUN/ Área= 9003 M2
INSTALACIONES DEPARTAMENTO DE POLICIA GUAINIA

	ÁREAS
	FUMIGACIÓN
	DESINFECCIÓN
	DESRATIZACIÓN
	Cumple
	No cumple

	FRECUENCIA DEL SERVICIO
	
	
	

	Bloque de oficinas administrativas con sus respectivos baños y cafetería
	X
	X
	X
	
	

	Bloque de alojamientos o dormitorios de oficiales con sus respectivos baños 
	X
	X
	X
	
	

	Bloque de alojamientos o dormitorios de suboficiales con sus respectivos baños
	X
	X
	X
	
	

	Bloque de alojamientos o dormitorios de auxiliares con sus respectivos baños
	X
	X
	X
	
	

	Restaurante o cafetería
	X
	X
	X
	
	

	Bloque de oficinas de SIPOL Y SIJIN
	X
	X
	X
	
	

	Almacén y bodega de armamento
	X
	X
	X
	
	

	Cancha sintética
	X
	X
	X
	
	

	Guardia y garitas de seguridad de instalaciones
	X
	X
	X
	
	

	Capilla 
	x
	x
	x
	
	



	DEGUN/ Área= 6752,83 M2
ESTACION DE POLICIA IRINIDA

	ÁREAS
	FUMIGACIÓN
	DESINFECCIÓN
	DESRATIZACIÓN
	Cumple
	No cumple

	FRECUENCIA DEL SERVICIO
	
	
	

	Oficinas administrativas con sus respectivos baños, y cafetería
	X
	X
	X
	
	

	Capilla
	X
	X
	X
	
	

	Alojamientos o dormitorios con sus respectivos baños
	X
	X
	X
	
	

	Auditorio
	X
	X
	X
	
	

	Cafetería o Cocina
	X
	X
	X
	
	

	Piscina
	X
	X
	X
	
	

	Almacén y bodega de armamento
	X
	X
	X
	
	

	Cancha de Microfútbol
	X
	X
	X
	
	

	Taller de automotores
	X
	X
	X
	
	

	Guardia y garitas de seguridad de instalaciones 
	X
	X
	X
	
	

	Almacén de intendencia
	X
	X
	X
	
	



	DEGUN/ Área= 278 m2
UNIDAD PRESTADORA DE SALUD DEGUN 

	ÁREAS
	FUMIGACIÓN
	DESINFECCIÓN
	DESRATIZACIÓN
	Cumple
	No cumple

	FRECUENCIA DEL SERVICIO
	
	
	

	Oficinas administrativas con sus respectivos baños y cafetería
	X
	X
	X
	
	

	Oficina de atención al usuario
	X
	X
	X
	
	

	Cuarto de residuos biológicos
	X
	X
	X
	
	

	Consultorios médicos y odontológicos
	X
	X
	X
	
	

	Cuarto frio para mantenimiento y prevención del estado de las diferentes vacunas en general.
	X
	X
	X
	
	



FUMIGACIÓN:
	Número De Intervenciones En Fumigación, Desinfección Y Desratización 
	FUMIGACIONES 
	TOTAL FUMIGACIONES
	OFERTA


	
	
	
	SI
	NO

	
	2
	2
	
	


Para lo anterior se diligencia la información en el siguiente cuadro: 
 
	ÍTEM
	CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS 
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	1
	- Lavado y desinfección para tanques de agua potable. 
- Limpieza de paredes, placa y tapas de tanque subterráneo. 
- Purgas de estructuras o paredes de tanques con solución de hipoclorito de sodio al 13 %.   Evaluación del cloro
- Toma de PH para cada tanque
	
	

	2
	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: El oferente deberá adoptar y mantener las disposiciones que garanticen el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo del personal comprometido para desarrollar el objeto contractual.
De igual manera el oferente deberá dotar a sus empleados de todos y cada uno de los elementos de seguridad necesarios para el cumplimiento de la labor correspondan, garantizando que dicho personal utilice esos elementos y que están afiliados al sistema de riesgos laborales (ARL), debiendo adjuntar a la propuesta la certificación correspondiente
	
	

	3
	CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA DE LAS ZONAS DE TRABAJO: En relación con sus labores, el oferente deberá mantener limpios y ordenados durante el progreso del trabajo, los sitios a intervenir, las estructuras, accesorios, los equipos y las instalaciones y deberá dejar estos sitios y estructuras en condiciones de limpieza a satisfacción del Supervisor antes que se dé por terminado el Contrato.  En caso de que se presenten condiciones de inseguridad por incumplimiento de lo anterior por parte del Oferente y si después de notificarle, no corrige la situación, la Unidad Prestadora de Salud Guainía, podrá suspender el trabajo hasta tanto el Oferente realice la labor solicitada.
	
	

	4
	SEÑALES: El contratista debe suministrar, instalar y mantener por su cuenta todo tipo de señales, luces y defensas necesarias para la protección de los trabajadores y la seguridad del público durante el tiempo que se ejecute la actividad.
	
	

	5
	El contratista se compromete a asumir como su responsabilidad cualquier infracción ambiental por omisión de permisos, concesiones o licencias ambientales que hubiese sido necesaria tramitar antes del inicio del servicio.
	
	

	6
	El contratista se compromete a presentar cronograma de las actividades con base a lo establecido en el presente proceso, con el fin de coordinar la disponibilidad del personal de mantenimiento de la Institución con el fin de realizar acompañamiento de la actividad. Por lo cual deberá entregar dicho cronograma a los cinco (05) días hábiles siguientes a la notificación de la carta de inicio
	
	

	7
	El contratista se compromete a entregar un informe final con sus respectivos anexos:
· Registro fotográfico
· Resultados de PH
· Equipo utilizado y certificado de calibración  
· Concepto Sanitario
· Ficha Técnica de los Productos 
· Certificado de lavado de los Tanques 
· Certificado de fumigación y control de plagas
Una vez lavados y desinfectados los tanques se debe enviar copia de los resultados al supervisor del contrato para reportarlos al Grupo de Gestión ambiental de la Unidad
Debe incluir el informe:
a) La descripción detallada de las actividades realizadas en cada intervención
b) Informe del estado y funcionamiento actual de las instalaciones intervenidas
c) Detalle de las novedades encontradas.
	
	

	8
	El proponente garantizará que el personal que adelantará las labores de limpieza tendrá en cuenta todas las medidas de seguridad y equipos de seguridad industrial necesarios para el trabajo en alturas, durante la ejecución del contrato
	
	

	
	Se requiere dos funcionarios (02) funcionarios, empleado o jefe de área con experiencia en el lavado de cajas de inspección y lavado de tanques de agua potable, elevados o subterráneos, mayor a 1.50 mts, certificado de trabajo en alturas, ascenso y descenso, no mayor a 6 meses, de acuerdo a la resolución 4272 Por la cual se establecen los requisitos mínimos de seguridad para el desarrollo de trabajo en alturas. curso de espacios cerrados confinados, para fumigación y desratización, afiliación ARL para lo cual deben anexar la hoja de vida, relacionando los diplomas, cursos y/o seminario
	
	

	9
	TRABAJO EN ALTURAS Para realizar trabajos a una altura mayor de 1.8 metros sobre el nivel del piso use arnés de seguridad completo:
• Casco con barboquejo 
• Mosquetones y eslingas 
• Línea de vida
El Personal que realice actividades de trabajo en alturas, deben tener la formación y el entrenamiento necesario para esta labor, al igual que todos los elementos de protección personal e industrial que exija la norma junto con la maquinaria especializada para desarrollar las respectivas actividades, por lo cual la empresa deberá presentar al supervisor al momento de la ejecución las respectivas certificaciones cumpliendo con lo establecido en la Resolución No 1409 de 2012 y Resolución 2578 de 2012 del Ministerio de Trabajo.
	
	

	10
	El contratista se compromete a subsanar, los daños, deterioros, pérdida parcial o total de los elementos, materiales, equipos y repuestos que puedan causarse en el lavado de los tanques en caso de daño, deterioro o pérdida, el contratista debe reparar o reemplazar el elemento dañado, a su cargo, el cual debe quedar en optimo estado para su funcionamiento
	
	

	11
	El contratista deberá enviar al supervisor del contrato, el certificado físico del lavado de cada uno de los tanques.
	
	

	12
	Los oferentes deberán presentar certificado con concepto Sanitario favorable expedido por la Secretaría municipal o Departamental que avalen a la empresa para la ejecución del objeto del contrato.
	
	

	13
	El oferente debe anexar protocolos establecidos para los procesos de lavado de tanques de almacenamiento de agua potable, firmados por el representante legal de la firma proponente.
	
	

	14
	El oferente deberá contar para la prestación de los servicios con técnicos y aquellos que se requieran; todo el personal en la ejecución debe contar con certificaciones laborales y la afiliación a la seguridad social, vigente para el ingreso a las instalaciones donde se vaya a prestar el servicio. Con el fin de garantizar la idoneidad del personal técnico que se vincula al proyecto, el proponente deberá certificar mediante documento escrito firmado por el representante legal, que este personal cuenta con experiencia y capacitación en LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUES DE AGUA POTABLE, FUMIGACIÓN, DESRATIZACIÓN Y CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS 
	
	

	15
	El oferente deberá manifestar por escrito que tuvo en cuenta, en el momento de elaborar su oferta económica, los costos indirectos a que haya lugar como pólizas, costos de intermediación, gastos administrativos en los que incurre al desarrollar el proceso de contratación y la ejecución del contrato, pues Unidad Prestadora de Salud Guainía no reconocerá ningún reajuste de tarifas o precios durante la vigencia del contrato, por lo tanto el oferente debe proyectar el valor de la oferta por el tiempo de ejecución del contrato y mantener fijos los mismos
	
	

	16
	EL Oferente deberá presentar el Certificado emitido por la Administradora de Riesgos Laborales (ARL) sobre la Evaluación Inicial o Autoevaluación de los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST), donde conste una calificación total que se encuentre en una escala de valoración “Moderadamente Aceptable” (puntaje entre el 60% y 85 %) y el respectivo plan de mejoramiento a que haya lugar de acuerdo a la Resolución 0312 de 2019 o la que lo modifique o sustituya (para el caso de consorcio o uniones temporales se deberá presentar el certificado por cada empresa que conforma la unión temporal o consorcio). La calificación total de la Evaluación Inicial o Autoevaluación del SGSST será objeto de verificación durante la ejecución del contrato
	
	

	17
	· El contratista garantiza los elementos necesarios para la prestación del servicio (botas, casco, arnés y guantes para la limpieza y desinfección. cepillos, escobas, baldes, rodillos, bombas aspersores o cualquier otro elemento que necesite).
· Avisa con tiempo de anterioridad al supervisor para el cierre total de la entrada de agua y abrir la salida para que se desocupe el tanque.
· Retirar con cuidado la tapa de inspección del tanque. Si no tiene tapa se recomienda construirla. Si el tanque es oscuro, utilizar lámparas de pila (linternas).
· Ingresar al tanque cuando el nivel de agua sea bajo, de 20 a 30 centímetros aproximadamente. A este nivel cerrar la salida y abrir el desagüe.
· Remover el material de sedimentación (barro) que se encuentra en el fondo del tanque, utilizando escobas y recipientes para extraer el material.
· Cepillar el piso y las paredes con agua.
· Para la desinfección utilizar una solución dorada de 150 a 200 ppm, 
· Enjuagar las paredes y el fondo del tanque utilizando una manguera a presión o baldes. Desechar estas aguas de lavado mediante el desagüe.
· Retirar todo el material que utilizó en la limpieza.
· Cerrar el desagüe y permita nuevamente la entrada del agua al tanque.
· Chequear el cloro residual, el cual puede ser hasta de 5 ppm.
· Abrir la válvula que da acceso a la red de distribución
· Las que el oferente considere necesarias para la prestación óptima del servicio.
	
	

	18
	El CONTRATISTA garantiza que cualquier infracción ambiental por omisión de permisos, concesiones o licencias ambientales que hubiese sido necesario tramitar antes del inicio del contrato, en el transcurso y después de la actividad del proceso, serán asumidas como responsabilidad del CONTRATISTA. Igualmente, el CONTRATISTA deberá garantizar que los materiales de los empaques y/o embalajes estén constituidos con un porcentaje de material reciclable o provenir de una fuente sustentable, (declaración del fabricante especificaciones técnicas, fichas técnicas), así como evitar el uso excesivo de los mismos, de acuerdo a los parámetros contemplados por las autoridades ambientales competentes. El CONTRATISTA deberá Informar si la empresa presenta sanciones vigentes en el registro único de infractores (RUIA) ambientales del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible por el concepto que se va a contratar, la cual se encuentra disponible en la página web de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales ANLA www.anla.gov.co, (link: “trámites y servicios”, luego clic en “RUIA” y escoger la opción “RUIA VITAL”) para lo cual anexó el pantallazo. 
El CONTRATISTA garantizará la disposición final de los residuos biológicos y químicos generados durante la ejecución de la actividad y entregará los certificados correspondientes al supervisor del contrato en cumplimiento al Decreto 1076 del 26/05/2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del sector ambiente y desarrollo sostenible” del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Artículo 2.2.6.1.3.1. Por la cual se reglamenta parcialmente la prevención y manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral. El supervisor deberá verificar y soportar el cumplimiento de los requerimientos ambientales señalados en el presente numeral, teniendo en cuenta que podrá ser objeto de verificación a través de ejercicios de supervisión.
	
	

	19
	El CONTRATISTA deberá dar cumplimiento a la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo a lo establecido en el Decreto 1072 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo” y la Resolución No. 0312 de 2019 “Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo”. Etapa precontractual, celebración y ejecución del contrato: la documentación que se relaciona a continuación se presentó al momento de radicar la propuesta frente al pliego de condiciones según cronograma y se debe conservar durante la ejecución del contrato. Certificado emitido por la Administradora de Riesgos Laborales (ARL) sobre la Evaluación Inicial o Autoevaluación de los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST), con una calificación total que se encuentre en una escala de valoración “Moderadamente Aceptable” (puntaje entre el 60% y 85 %) y el respectivo plan de mejoramiento a que haya lugar de acuerdo a la Resolución No. 0312 de 2019 o la que lo modifique o sustituya. La calificación total de la Evaluación Inicial o Autoevaluación del SGSST será objeto de verificación durante la ejecución del contrato. El contratista diligenció el anexo No. 11, “Formulario de compromiso con el Sistema de Gestión de seguridad y Salud en el Trabajo de la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional”, firmado por el representante legal del CONTRATISTA.
	
	



NOTA: se debe tener en cuenta la Resolución 03388 del 08/09/2008, “Por la cual se expide el reglamento técnico sobre los requisitos sanitarios de sus componentes y accesorios, que se comercialicen en el Territorio Nacional, y se dictan otras disposiciones”.  
 
Todas las especificaciones y condiciones técnicas deben ser ofertadas afirmativamente de lo contrario la oferta será rechazada.

NOMBRE DEL PROPONENTE		                 __________________________
NIT o CÉDULA DE CIUDADANÍA		    __________________________
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	    __________________________
CÉDULA DE CIUDADANÍA			    __________________________
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL	    __________________________
DIRECCIÓN				                 __________________________
TELÉFONO					    _____________________________
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