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ANEXO No. 4

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS EXIGIDAS

Los bienes y/o servicios a contratar a través del Proceso de Selección deberán cumplir con las siguientes especificaciones técnicas mínimas:

	1. Suministrar semanalmente el producto debidamente empacado y etiquetado en donde se pueda verificar como mínimo su unidad de medida y fecha de vencimiento. 
2. El agua entregada deberá tener como mínimo una fecha de vencimiento de 4 meses posteriores a la fecha de entrada de la misma en el almacén general de la Unidad de gestión General, esta debe ser fácilmente observable en cada una de las botellas o botellones suministrados durante de la vigencia contractual. 
3. El lugar de entrega de cada suministro será en el almacén general de la Unidad de Gestión General ubicado en la carrera 54 No. 26-25, Unidad de Gestión General Ministerio de Defensa Nacional. Para tal fin deberá contar con los medios de transporte, de manera que se garantice el suministro oportuno objeto de esta contratación. 
4. Proporcionar en calidad de préstamo o comodato durante la vigencia del contrato un mínimo de treinta y cinco (35) dispensadores de agua fría para botellón, con sus respectivas válvulas y soportes de acuerdo al requerimiento que realice el supervisor del contrato, esto sin costo adicional para el Ministerio.
5. Realizar mensualmente bajo su exclusiva responsabilidad y autonomía el mantenimiento técnico preventivo de los dispensadores suministrados y ubicados en las diferentes dependencias del Ministerio de Defensa Nacional – Unidad Gestión General.
6. Realizar bajo su exclusiva responsabilidad y autonomía el mantenimiento técnico correctivo de los dispensadores suministrados y ubicados en las diferentes dependencias del Ministerio de Defensa Nacional – Unidad Gestión General, cada vez que se haga necesario, de acuerdo al requerimiento que realice el supervisor del contrato.
7. Llevar un control cada vez que se realice algún mantenimiento de los dispensadores, en el que conste dicha actividad, así como el registro del retiro o cambio del dispensador o sus componentes.
8. Reemplazar aquellos dispensadores que presenten daños irreparables, en un término no mayor a dos (2) días hábiles, siguientes a su revisión.
9. Suministrar el agua potable cumpliendo con todas las condiciones establecidas en la normatividad vigente, en caso de algún defecto del producto deberá reemplazarlo en un término no mayor a  dos (2) días hábiles. 



Se solicita que la información contenida en el presente anexo técnico NO sea modificada por el oferente, ya que estas especificaciones técnicas son exigidas por la Entidad, y por tanto SON DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO POR LOS OFERENTES, LAS CUALES SE DEBEN ADJUNTAR CON LA OFERTA.
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