ANEXO TÉCNICO

CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS

REFERENCIA:	PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE MÑINIMA CUANTÍA No. 9941

OBJETO:	CONTRATA LA COMPRA DE GAFAS CON MONTURA DE SEGURIDAD Y LENTE RECETADO PARA EMPLEADOS DE LA FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA.

[bookmark: _GoBack]La suscrita JAITH MARCELA BORDA AMARILES, certifica que cumplimos técnicamente con las CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS para el proceso en referencia, según información anexa.
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Atentamente,
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JAITH MARCELA BORDA AMARILES
Representante Legal OF FIRST CLASS
CC. 42.940.944
Nit. 42.940.044-3 
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cANTIDAD.

TIPO DE LENTES
Lentes Monofocales Polcarbonato talados [z
Lentes Bifocales Flatiop Polcarbonalo Tallados _ =
Lentes Bifocales invisible Policarbonalo Tallados s
Lentes Progresivos Polcarbonalo Tallados 0
TOTAL a1
TIRODEMONTURADE SEGURIBAD ESPECIFICACIONES TENICAS CCANTIDAD

Para uabsjos industials, esistonte a los
impactos, raladuras, plantlas flexidles.
adaptacion Rx- able. Peso 701, Color | 141
‘gis mate, plaquelas de silcona
antidesizamiento, marco ergonomico.
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