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FORMATO 3 – Aceptación de especificaciones Técnicas
Proceso de Selección de Mínima Cuantía No. MC-005-2023

OBJETO: Suministrar manillas o brazaletes de seguridad y lectores de códigos de barras, para el ingreso de los visitantes en los diferentes parques arqueológicos a cargo del ICANH.

El suscrito, _________, mayor de edad y vecino de la ciudad de Bogotá, identificado con cédula de ciudadanía No. ____________ actuando en nombre y representación de_________________ con NIT No. ___________, en el marco del proceso de selección de Mínima Cuantía No. MC-005-2023, manifiesto que con la firma de la presente carta acepto integralmente las especificaciones técnicas mínimas y las obligaciones contenidas en los estudios previos y demás descripciones contenidas en la invitación pública.  

Manifiesto mi compromiso al cumplimiento del objeto contractual en caso de que el proceso de selección me sea adjudicado. 
Manifiesto haber efectuado en forma personal, un análisis detallado, minucioso y exhaustivo de las especificaciones técnicas mínimas contenidas en la invitación pública, sus adendas, sus anexos, así como de los demás documentos del proceso de selección de mínima cuantía.
El prestador del servicio debe contar con la información correspondiente para la prestación del servicio tal como:
a. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SERVICIO PRESTADO: 

A continuación, se describen en forma detallada las especificaciones técnicas mínimas de los bienes y servicios a entregar:
· Lote 1 - Suministro de manillas:

1. Suministrar 95.000 manillas o brazaletes de seguridad en papel Tyvek,
Anchura ¾ de pulgada o (1.9 cm)
Longitud 10 pulgadas o (25.4 cm) 
La entrega de la cantidad total será de acuerdo a la demanda del ICANH.
2. Papel tyvek® de Dupont®. 8740d* de 68 grms, con cierre adhesivo agresivo para agua, que se adapte a cualquier tamaño de muñeca impermeables con las características que se indicaran a continuación:
a) El código de barras será creado por el ICANH, área de sistemas, se entregará al proveedor adjudicatario. 
b) Los dos primeros caracteres deben ser letras mayúsculas del alfabeto latino, según se indique, para identificación del parque respectivo. 
c) El tercer carácter de orden numérico, que puede ser (1,2 o 3) indicara, el tipo visitante (extranjero, local o con descuento) respectivamente. 
d) Los siguientes 7 caracteres restantes, serán utilizados como numeración de control de inventarios y contabilidad. 
e) Troquelado de seguridad marcado a una tinta y con impresión a un color de fondo conforme a diseño, logo y texto negro, el cual será suministrado por el Instituto. El mismo diseño (logos y texto) para toda la orden. 
f) Empaquetado. Cajas por 1.000 unidades que corresponde a 100 hojas, cada una de 10 manillas y organizadas en cajas de cartón con etiquetas de referencia

· Lote 2 –Entrega de pistolas lectoras de código de barras:

1. Suministrar 14 lectores de códigos de barras con las siguientes características:
a) Decodificación: 2D
b) Vida útil de hasta de 8 Millones de escaneos.
c) Interfaz múltiple: Puerto USB y comunicación inalámbrica con receptor de 2,4 GB.
d) Capacidad de decodificación: 260 veces por segunda transmisión de largo alcance, de hasta máximo 30 metros.
e) Indicador de escaneo mediante LED´s.
f) conexión Plug & Play.
g) Alimentación: 5 V--- 500 mA (xUSB) Potencia: 425 mW (trabajo); 500 mW (instantáneo). Tiempo de carga de la batería: 2 h. Tiempo de uso de la batería: 8h (uso constante hasta 8 h continuas)
h) Corriente de consumo: 85 mA (trabajo); 130 mA (instantánea) 
i) Longitud de onda Laser: 650 nm. Nivel Laser: Nivel II Velocidad de decodificación: 150 veces/s Ángulo de escaneo: 55°, 30°, 65°
j) Resolución: 0,10 mm (4 mil)
k) Los lectores adquiridos deben funcionar plug and play “no debe requerir software o hardware adicional para su funcionamiento”, adicionalmente deben ser compatibles con versión de sistema operativo Windows 7 en adelante.
  

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA:

Obligaciones Específicas Lote 1:
· Suministrar el número de manillas solicitadas por el instituto, de acuerdo a la cantidad que se requiera en el momento especifico de la solicitud durante la vigencia del contrato. Cada solicitud contempla una cantidad mínima de 15 mil manillas, de acuerdo a las características indicadas hasta llegar a suplir la cantidad requerida anual por los parques administrados por el ICANH. 
· El contratista debe asegurar al momento de la entrega la calidad en el color, diseño y adhesivos, en óptimas condiciones.
· El contratista debe asegurar la calidad en la impresión de los códigos de barras con la finalidad de que puedan ser leídos por la pistola lectora de códigos de barra.
· El embalaje de las manillas se recibirá en cajas de acuerdo a las cantidades requeridas.
· La entrega de las manillas, se debe realizar en la sede del ICANH, dirección Calle 12 # 2-38 en Bogotá. En las fechas y los horarios establecidos. 

Nota: El ICANH realizará un control de calidad aleatorio a cada lote de manillas entregado, sobre su código de barras. Este consiste en tomar una muestra aleatoria del 1% del lote entregado y escanear su código de barras. No se deben encontrar errores en su lectura. Al encontrar errores de lectura en el muestreo, el proveedor deberá reemplazar el lote en un tiempo máximo de 7 días calendario.
Si en uso de las manillas entregadas se presentan errores de lectura por defectos de impresión, el administrador del parque realizará el registro respectivo según indicaciones de TI; así mismo, el proveedor deberá realizar el cambio respectivo de acuerdo a las cantidades que se encuentren defectuosas, sin que se vea afectada la cantidad total solicitada y sin que represente costo adicional para el ICANH.
Obligaciones Específicas Lote 2:
· Entrega de dispositivos (pistolas) compatibles con sistema operativo Windows 7 y posterior.
· Los lectores deben tener memoria interna para guardar al menos 1000 registros. 
· Cada lector debe estar en empaque original dado por el fabricante junto con el manual de uso físico o indicar página web para su descarga.
· Es necesario que los productos tengan garantía minina de 1 año por fabricación.
· [bookmark: _GoBack]Los equipos deberán ser entregados en una única entrega y un plazo máximo de 15 días posterior a la legalización del contrato. 

Nota: El ICANH hará pruebas del funcionamiento de cada elemento entregado “lector inalámbrico de códigos de barras”, la entrega debe se realizará en Bogotá en presencia del equipo de trabajo T.I, donde se realizarán prueba a más de 25 metros de distancia al PC de cómputo.

[bookmark: _heading=h.gjdgxs]
Firma representante legal: 
Nombre:
Documento de Identidad: 
Dirección:
Correo electrónico:
Teléfonos:



4
[image: Lopo BV Negro jgp .jpg][image: Lopo BV Negro jgp .jpg][image: Lopo BV Negro jgp .jpg]
Calle 12 N° 2-41 Bogotá D.C., Colombia. Conmutador: (601) 4440544 – Fax: 4440530[image: Lopo BV Negro jgp .jpg][image: Lopo BV Negro jgp .jpg][image: Lopo BV Negro jgp .jpg]
contactenos@icanh.gov.co/ www.icanh.gov.co[image: Lopo BV Negro jgp .jpg]


image1.png
ICANH





image2.jpg
ﬁ MINISTERIO DE CULTURA




image3.jpg
1SO 9001: 2008
NTC GP 1000: 2009

BUREAU VERITAS
Certification





