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POLICÍA NACIONAL

	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LAS ACTIVIDADES ESTIMADAS DEL SERVICIO
	



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS

	REQUERIMIENTOS TÉCNICOS BATERIAS XTS 4250  
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	Corriente en mAh
	Dos mil setecientos (2700) mAh o superior.
	
	

	Voltaje
	7,2 V a 7,5 V.
	
	

	7,5
	Las baterías deben ser compatibles con los cargadores existentes en la institución, marca Motorola Impress, número de parte cargador múltiple WPLN4130A y número de parte cargador unitario WPLN4111AR que permitan un ciclo de trabajo 5-5-90.
Debe soportar 12 horas de operación continua: 5% en transmisión = 30 minutos de transmisión, 5% en recepción = 30 minutos de recibir y 90% espera = 9 horas en espera, lo cual debe garantizarse como mínimo con la capacidad de carga requerida en la batería o superior si el diseño eléctrico del oferente lo requiere, a una potencia de 5W
	
	

	Material de construcción
	Electrolito: Litio-Ion y/o litio-polímero.
	
	

	Tipo de unión entre celdas
	Flex o laminillas individuales de tres (3) mm como mínimo, los contactos entre las celdas deben ser realizados con soldadura de punto. No se aceptan uniones con cables. Para lo cual el oferente en el momento de la entrega de la oferta anexara a la misma sin costo alguno, mínimo dos (2) baterías de la misma marca y modelo ofertado. De igual manera, el contratista en el momento de la entrega de los elementos contratados incluirá sin costo al contrato un porcentaje del 0.3% del total de las baterías de cantidades adicionales con respecto al número de baterías requeridas, con el fin de ser abiertas de manera aleatoria y validar las características inicialmente ofertadas, lo anterior sin afectación a las cantidades requeridas 
	
	

	Color
	Negro.
	
	

	Tipo de carga
	
Rápida, debe cargar a un 80% de su capacidad en máximo dos (2) horas para baterías Litio-Ion y máximo tres (3) horas para baterías litio-polímero, con los cargadores existentes en la institución, marca Motorola Impress, número de parte cargador múltiple WPLN4130A y número de parte cargador unitario WPLN4111AR.
	
	

	Vida cíclica
	
Cuatrocientos (400) ciclos profundos o superior certificados por el fabricante para Litio-Ion y Setecientos (700) ciclos profundos o superior certificados por el fabricante para Litio- polímero.
	
	

	Compatibilidad
	
Las baterías ofrecidas por el oferente deben ser compatibles con los radios portátiles marca Motorola XTS 4250 existentes en la Institución.
	
	

	Grado de protección
	
Debe cumplir una protección de IP54 o superior, anexar certificación
	
	

	
	
MIL Standard 810F: Método 505.4 para lluvia, Método 5010.4 para polvo en viento fuerte, anexar certificación
	
	

	Fecha de fabricación
	
Se debe anexar certificación del fabricante en donde indique que la fecha de fabricación de las baterías no es anterior a noventa (90) días a la presentación de la oferta.

Se debe especificar que son baterías nuevas, no se aceptan re-manufacturadas o renovadas.

	
	

	Garantía de fábrica
	
Mínimo de garantía de dieciocho (18) meses para las baterías solicitadas. Esta garantía debe cubrir la calidad en las terminales de sujeción que adhieren la batería del radio.
El oferente deberá reemplazar las baterías que resulten con defectos de fabricación como ineficiencia del electrolito, generación de gases internos que generen explosión, etc. durante el periodo de garantía, según las condiciones y términos estándar del producto.

	
	

	Certificado Ambiental
	El proponente deberá suministrar las baterías necesarias y disponer de las ya usadas o dañadas de manera ambientalmente adecuada, con el respectivo soporte de disposición final de estos elementos.

El oferente deberá certificar por escrito; el compromiso de recoger y eliminar baterías con componentes de NiCd, NiMh, LiOn, en una proporción igual al peso de las baterías adjudicadas o adquiridas en el presente proceso; lo cual estará de acuerdo con el marco legal para esta clase de disposiciones finales, así: Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación, Decreto 4741 del 30 de diciembre de 2005, de la República de Colombia, “Por el cual se reglamenta la prevención y el manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión Integral”, Decreto 1609 de 2002, de la República de Colombia, “transporte de  mercancías peligrosas en carretera”.
El proveedor se compromete con la Policía Nacional, a entregar certificado de disposición final de los elementos técnicos cambiados a los equipos en aplicación de la garantía durante el tiempo de la misma, cumpliendo con la normatividad ambiental vigente y ente de control (Ministerio del Medio Ambiente). Esta condición deberá ser cumplida dentro del término de garantía de los equipos que se adquieran a través de este proceso. 
	
	





	KIT DE CARCASA PARA RADIO MOTOROLA XTS-4250 MODELO I
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	Color
	Negro
	
	

	Numero de parte
	NNTN4441E el kit tipo 1 debe ser entregado con monófono.
Incluye: Antena, Carcaza, Perilla y Control de Volumen, Perilla y Control de Canales, Retenedores, Flex Control, Parlante Interno, Label, Belt Clip de Sujeción, Protector de Programación.
	
	

	Accesorios
	FLEX CONTROLS
	
	

	
	ANTENNA UHF (435-470)
	
	

	
	KNOB, Frequency (Perilla de Frecuencia)
	
	

	
	ESCUTCHEON, Frequency Dial
	
	

	
	INSERT, Frequency Knob Retainer
	
	

	
	LEVER, Secure
	
	

	
	KNOB, Volume (Perilla de Volumen)
	
	

	
	INSERT, Volume Knob Retainer
	
	

	
	O-RING, Volume Torque
	
	

	
	LABEL, Motorola Back
	
	

	
	MEMBRANE, Microphone Front
	
	

	
	LABEL, Motorola, Front
	
	

	
	MESH, Microphone
	
	

	
	LABEL, Motorola Bottom
	
	

	
	ESCUTCHEON, Concentric Switch
	
	

	
	ESCUTCHEON, Toggle
	
	

	
	COVER, Universal Connector
	
	

	Referencia o modelo
	1 (Sin pantalla)
	
	



	CONDICIONES TÉCNICAS ADICIONALES
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	Certificación
	Una certificación por parte del oferente donde certifique que los repuestos o accesorios ofrecidos son originales, son compatibles con los equipos de comunicación marca Motorola línea XTS-4250, y que tenga experiencia en distribución de estos accesorios como mínimo en dos proyectos anteriores.

	
	

	Garantía.
	Seis (6) meses.
	
	

	Certificación
	Una certificación por parte del oferente donde certifique que los repuestos o accesorios ofrecidos son originales, son compatibles con los equipos de comunicación marca Motorola línea XTS-4250, y que tenga experiencia en distribución de estos accesorios como mínimo en dos proyectos anteriores.

	
	



	CARGADOR UNITARIO
	CUMPLE 
	NO CUMPLE

	Número de parte
	WPLN4114AR
	
	

	Color
	Negro
	
	

	Accesorios
	Cable de poder
	
	

	Peso
	1.87 Libras
	
	

	Dimensiones (Pulgadas)
	7.63 H X 3.0 W X 3.75 L
	
	

	Número de Displays
	0
	
	

	Número de Pockets
	1
	
	

















	CARGADOR MÚLTIPLE
	SI
	NO

	Número de parte
	WPLN4130
	
	

	Color
	Negro
	
	

	Accesorios
	Cable de poder
	
	

	Peso
	12.85 Libras
	
	

	Dimensiones (Pulgadas)
	17.5 H X 7.5 W X 10.25 L
	
	

	Número de Displays
	6
	
	

	Número de Pockets
	6
	
	



	CONDICIONES TÉCNICAS ADICIONES DE CALIFICACIÓN
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	Certificación
	Una certificación por parte del oferente donde certifique que los repuestos o accesorios ofrecidos son originales, son compatibles con los equipos de comunicación marca Motorola línea XTS-4250, y que tenga experiencia en distribución de estos accesorios como mínimo en dos proyectos anteriores.
	
	

	Garantía.
	Doce (12) meses..
	
	




El proponente:
  





__________________________________
Firma del representante legal del proponente 
Nombre o razón social del oferente: Diligenciar el nombre completo del proponente
Identificación (NIT ☐ C.C ☐  C.E ☐): Diligenciar la identificación del proponente
Nombre Representante Legal: Diligenciar el nombre completo del representante legal
Identificación (C.C ☐  C.E. ☐) Diligenciar el documento de identificación del representante legal
Dirección: Diligenciar la dirección del proveedor
Teléfono: Diligenciar teléfonos de contacto del proveedor
Email: Diligenciar correo electrónico de notificaciones
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