






















ANEXOS

ANEXO No. 1
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Ciudad y Fecha

Señores
POLITECNICO COLO MBIANO JAIME ISAZA CADAVID
Medellín

REFERENCIA: Proceso de Selección concurso de Méritos  Nº 	


Nosotros los suscritos: _____________________________ de acuerdo con el Pliego de Condiciones, presentamos propuesta o proyecto de negocio jurídico (Artículo 845 CCo) para el objeto (relacionar el objeto contractual) y, en caso que nos sea aceptada, nos comprometemos a firmar el contrato correspondiente, y en caso de que nos sea adjudicado el contrato por el POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID, nos comprometemos a la suscripción del mismo.

Declaramos así mismo:

· Que el plazo del contrato es por el termino de         .
· Que adjuntamos Póliza de Seriedad de la oferta expedida por		por un valor de		pesos m/l y vigencia de	.
· Que tenemos sede o sucursal ubicada en	de	.
· Que esta oferta y el contrato que llegare a celebrarse sólo compromete a los firmantes de esta carta.
· Que ninguna entidad o persona distinta a los firmantes tiene interés comercial en esta oferta ni en el contrato probable que de ella se derive.
· Que conocemos la información general y demás documentos del Pliego de Condiciones del Proceso de Selección y que aceptamos los requisitos en ellos contenidos.
· Que no nos hallamos incursos en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad señaladas en la Ley y que no nos encontramos en ninguno de los eventos de prohibiciones especiales para contratar.
· Que nos comprometemos a cumplir con la lucha anticorrupción.
· Que no hemos sido sancionados mediante acto administrativo ejecutoriado por ninguna entidad estatal dentro de los últimos tres (3) años anteriores a la fecha de cierre de la contratación o en su defecto informamos que hemos tenido incumplimiento con las siguientes entidades:	(indicar el nombre de cada entidad).
· Que hemos recibido las siguientes adendas a los documentos del Proceso de Selección
 	 (indicar el número y la fecha de cada una) y que aceptamos su contenido.
· Que, si se nos adjudica el contrato, nos comprometemos a constituir las pólizas requeridas y a suscribir éstas y aquél dentro de los términos señalados para ello.





Atentamente,

Nombre del proponente o de su Representante Legal




C.C. N°:	de	(anexar copia)

N°	del	NIT	(consorcio	o	unión	temporal	y	Futuras	Asociaciones	o	de	la(s) firma(s):			Anexar copia(s)
Dirección:		 Telefax:  	
Ciudad:  	
E mail  	






FIRMA DEL PROPONENTE O DE SU REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO 2

MODELO DE CARTA DE INFORMACIÓN DE CONSORCIOS
Ciudad y Fecha Señores:
POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID
Medellín, Antioquia

REFERENCIA: Proceso de Selección por concurso de Méritos Nº 	

Los suscritos,	(nombre del Representante Legal) y
 	(nombre del Representante Legal), debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de		(nombre o razón social del integrante) y		(nombre o razón social del integrante), respectivamente, manifestamos por este documento, que hemos convenido asociarnos en CONSORCIO, para participar en el Proceso de Contratación de la referencia cuyo objeto es
 	, y por lo tanto, expresamos lo siguiente:

1. La duración de este Consorcio será igual al término de la ejecución y dos (2) años más.
1. El Consorcio está integrado por:
NOMBRE

1. La responsabilidad de los integrantes del Consorcio es solidaria, ilimitada y mancomunada.
1. El Representante del Consorcio es		(indicar el nombre), identificado con C.C. N°	de	, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la oferta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación, firmar el contrato y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto a la ejecución y liquidación del contrato con amplias y suficientes facultades.
1. La sede del Consorcio es: Dirección
Teléfono Telefax Ciudad E mail


En constancia, se firma en	, a los	días del mes de	de 2022.


Nombre y firma del Representante Legal de cada uno de los integrantes


Nombre y firma del Representante Legal del Consorcio.

ANEXO 3

MODELO DE CARTA DE INFORMACIÓN DE UNIONES TEMPORALES
Ciudad y Fecha Señores:
POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID
Medellín, Antioquia

REFERENCIA: Proceso de Selección por concurso de Méritos Nº 	


Los suscritos,	(nombre del representante legal) y	(nombre del representante legal), debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de	(nombre o razón social del integrante), respectivamente, manifestamos por este documento, que hemos convenido asociarnos en UNIÓN TEMPORAL para participar en el Proceso de Contratación de la referencia, cuyo objeto es	, y por lo tanto, expresamos lo siguiente:

1. La duración de la Unión Temporal será igual al término de ejecución y liquidación del contrato.
1. La Unión Temporal está integrada por:

	NOMBRE
	TÉRMINOS	Y	EXTENSIÓN	DE	LA
PARTICIPACIÓN PARALA EJECUCIÓN DEL CONTRATO (*)
	PARTICIPACIÓN EN LA
U.T. (%)

	
	
	

	
	
	



(*) Discriminar las actividades a ejecutar en el contrato, por parte de cada uno de los integrantes.

1. La responsabilidad de los integrantes de la Unión Temporal es solidaria e ilimitada.
1. El representante de la Unión Temporal es		(indicar el nombre), identificado con la cédula de ciudadanía Nº	, de	, quien está expresamente facultado para firmar y presentar la oferta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación, para firmar el contrato y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto a la ejecución y liquidación del mismo, con amplias y suficientes facultades.
1. La sede de la Unión Temporal es:

Dirección	 	
Teléfono	 	
Telefax	 	
Ciudad	 	 E mail


En constancia, se firma en	, a los	días del mes de	de 2022.

Nombre y firma del Representante Legal de cada uno de los integrantes

Nombre y firma del Representante Legal de la Unión Temporal


ANEXO 4

CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Por favor verificar si la propuesta es por el segmento 1, el segmento 2 o el segmento 3 que es igual  1 y 2 y presentar el anexo de conformidad.
Ciudad y Fecha

Señores
POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID
Medellín

REFERENCIA: Proceso de Selección por concurso de Méritos Nº 	

Yo,	, identificado con cedula de ciudadanía número	actuando como representante legal de	, con Nit número		, manifiesto que cumpliré con las especificaciones técnicas del Proceso de Selección así:


A. [bookmark: _bookmark11]Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC)

La consultoría objeto del presente Proceso de Contratación está codificada en el Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC) con el tercer nivel, como se indica en la Tabla:

Codificación de la consultoria en el clasificador de bienes y servicios

	Clasificación UNSPSC
	Segmento
	Familia
	Clase
	Producto

	70171500

	700000 Servicios de contratación Agrícola, Pesquera, Forestal y de Fauna
	701700 Desarrollo y Vigilancia de Recursos Hidráulicos
	70171500
Desarrollo
	 

	81151600
	810000 Servicios Basados en Ingeniería, Investigación y Tecnología

	811500 Servicios de Pedología 
	811516 Cartografía 
	

	81101500
	810000 Servicios Basados en Ingeniería, Investigación y Tecnología


	81100000 Servicio profesionales de ingeniería y arquitectura. 

	81101500 Ingeniería civil y arquitectura. 

	



[bookmark: _bookmark12]Descripción técnica SEGMENTO 1

	N.
	Descripción Fuente
	Descripción Municipio
	Descripción NSS1
	Descripción Territorial
	Cantidad solicitada x km

	1
	Quebrada La Limona
	Itagüí
	Río Aburrá
	Aburrá Sur
	4,324781

	2
	Quebrada Ayurá
	Envigado
	Río Aburrá
	Aburrá Sur
	11,532828

	3
	Quebrada Don Matías
	Don Matías
	Río Grande
	Tahamíes
	5,494092

	4
	Quebrada El Zarzal
	Cisneros
	Río Nus
	Zenufaná
	3,590761

	5
	Quebrada La Reina
	Caracolí
	Río Nus
	Zenufaná
	3,544251

	6
	Río Chico
	Belmira
	Río Grande
	Tahamíes
	41,352373


I. ACTIVIDADES: El Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid requiere el levantamiento topográfico de precisión con tecnología LiDAR y ortofotomosaico con equipos aerotransportados para los sistemas lénticos y lóticos presentes en las zonas aferentes a los 06 tramos de las corrientes que se mencionan a continuación:


1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 

La ubicación de los tramos se incluye como anexo a estas especificaciones mínimas en formato shape para la validación de las zonas del levantamiento. Con esta información se sugiere agrupar las secciones de las corrientes para clusterizar los levantamientos y obtener la información de manera más eficiente.

La información de tramos adicionalmente debe permitir identificar las secciones con situaciones particulares de topografía, cobertura vegetal u otras que impidan una captura de la información espacial con la resolución, calidad y fidelidad esperada; para las cuales se deben considerar las opciones técnicas alternativas para dichos levantamientos (levantamientos con técnicos en campo, levantamientos con vuelo a baja altura, etc.). 

1.1. LEVANTAMIENTO LIDAR

El levantamiento LIDAR debe considerar los siguientes aspectos:

a) Para la planeación de este componente se deberá realizar cronograma, plan de vuelo, análisis del clima, permisos de operación aérea y terrestre, identificación de puntos de control a usar, definición de bases, comunicación, georreferenciación, grupos de trabajo y demás actividades para la correcta ejecución de los trabajos.
b) Para la captura de la información, se debe realizar verificación de la cobertura, procesamiento de datos, vinculación a las bases de operación, calibración de líneas de vuelo y control de calidad. Para la instrumentación, se requiere de detector de LiDAR con admisión de registro de CINCO (5) PUNTOS DE RETORNO.
c) Validación de la captura: verificación de la precisión con referencia a los puntos de control. Cálculo de densidad de puntos; análisis del modelo de intensidad. Verificación de la precisión entre las líneas de vuelo. Reporte de control de calidad.
d) Procesamiento: Re-proyección de los datos al sistema local, Proyección ortométrica de los datos LIDAR, Procesos automáticos de limpieza de la información, Definición de área secas y cuerpos de agua, Generación de líneas de quiebre necesarias para garantizar el RMSEz ≤ 10cm y Control de calidad.
e) Clasificación de la información: Filtrado automático de la nube de puntos y las líneas de quiebre, Clasificación de la nube de puntos y Control de calidad.
f) Análisis de las imágenes de intensidad: Este proceso conduce a la determinación de las áreas sin datos LiDAR, por presencia de cuerpos de agua, con lo cual se definen las áreas de batimetría requeridas para completar el modelo continuo.
g) Integración del modelo LiDAR con batimetría: Generación de secciones transversales que incluyan traslape con el LiDAR, revisión y evaluación de las zonas de traslape, definición de los límites de frontera entre los puntos de batimetría y los puntos LiDAR.
h) El proponente deberá indicar zonas que requieren permiso de sobrevuelo y realizar los trámites respectivos de permiso. El Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid podrá respaldar con una carta justificación en caso de ser requerida.

1.2. ORTOFOTO MOSAICO.

El ortofotomosaica debe considerar los siguientes aspectos y debe contener los siguientes requerimientos mínimos:

a) El ortofotomosaico debe cubrir la totalidad del área de los levantamientos detallados, igualmente se recalca que la fotografía aérea debe tomarse de forma simultánea con los datos LiDAR.
b) Planeación: Cronograma, plan de vuelo (integrado con el plan de vuelo LiDAR), puntos de control a usar, equipos, comunicación, georreferenciación, grupos de trabajo, etc.
c) Se deberá realizar Aero triangulación y orto rectificación utilizando los datos del modelo digital de terreno de la nube de puntos LiDAR.
d) Generación del ortofotomosaico con compensación de tonos, ajuste radiométrico y libre de costuras.
e) Las imágenes deberán ser RGB y tener un tamaño de píxel de 15 cm o menor, el error posicional debe ser máximo de 2 píxeles, la ortofoto debe ser continua y no presentar costuras o líneas duras visibles, esta debe ser entregada en formato ECW y/o geoTiff.

1.3. MODELO DIGITAL DE TERRENO CONTINÚO – MDTC - INTEGRANDO LOS DATOS TOPOGRÁFICOS Y LOS DATOS BATIMÉTRICOS.
El producto final será los datos del levantamiento topográfico de LiDAR para obtener finalmente un Modelo Digital de Terreno Continuo – MDTc que deberá integrarse con la batimetría. Georreferenciado, vectorización de curvas de nivel y con posicionamiento en la vertical.

1.4 LEVANTAMIENTO TOPO-BATIMÉTRICO:

Levantamiento convencional (vadeo) de la información batimétrica del cuerpo de agua priorizado con secciones transversales cada 20 m en sectores determinados por la coordinación de la componente hidrológica, y cada 50 m en el resto de los sectores de la corriente. En promedio se puede considerar el levantamiento de secciones batimétricas cada 25 m. Para corrientes cuya profundidad y/o turbiedad impida el levantamiento batimétrico adecuado por el método tradicional, se deben incluir las propuestas técnicas de otros métodos de levantamiento de la sección (ecosonda, suspensión desde estructuras si existen, entre otros).

La información para cada corriente y sus afluentes descritos debe estar enmarcada en un buffer de 120m (mínimo de 60m a cada lado). Además, la batimetría o topografía (según el caso que aplique) de los sistemas lénticos que identifique como necesarios la componente hidrológica. 

2. PRODUCTOS: Los productos a entregar serán:

a) Plan de trabajo y cronograma, que incluya generación de plan de vuelo, postprocesamiento, del levantamiento de sistemas lénticos y lóticos presentes en las zonas aferentes a cada fuente hídrica.

b) Información topográfica de detalle (Curvas de nivel) con una precisión en la vertical de: en áreas rurales 20 cm o mayor precisión, y en áreas urbanas 10 cm o mayor precisión, en formato CAD.

c) Información batimétrica del cuerpo de agua priorizado con secciones transversales cada 20 m en sectores determinados por la coordinación de la componente hidrológica, y cada 50 m en el resto de los sectores de la corriente. En promedio se puede considerar el levantamiento de secciones batimétricas cada 25 m, en formato CAD.

d) Medición de aforos para cada tramo de corriente de estudio.

e) Imágenes (Fotos) originales GSD con resolución <= 15cm

f) Ortofotografía real: Ortofoto con GSD de resolución <= 15cm. Archivo digital georreferenciado del área en formatos .PNG y .TIFF.

g) Nubes de puntos LiDAR con densidad entre 6 y 8 puntos/m2, clasificada (1-Terreno y 2-No Terreno).

h) Modelo digital de elevación – MDE:  Archivos digitales en formato .TIFF con resolución <=30cm.

i) Modelo digital de superficie MDS: Archivo digitales en formato .TIFF con resolución <= 30cm

j) Lectura y amarre: El proponente deberá indicar el método de amarre geodésicamente por medio de estación satelital GNSS, indicando la marca y modo de uso, y su amarre a la red del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, con el sistema de coordenadas proyectado con único origen (denominado “origen nacional” según la resolución 471 de 2020 del IGAC).

k) Informe de amarre geodésico: Se entrega un informe en archivo digital .PDF con la información del procesamiento. Adicional se entregan los archivos RINEX de la lectura de los puntos.

l) Archivos de la trayectoria de la aeronave para cada uno de los cauces.

m) Presentación de los informes previstos para la entrega de los productos, conforme las especificaciones o criterios técnicos mencionados.


A. OBLIGACIONES: Son los compromisos a cargo de las partes y que serán esenciales para el adecuado desarrollo y ejecución del objeto contractual. 

2.4 OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD CONTRATANTE: 

El POLITÉCNICO, se obliga a: 
1- Proveer las condiciones de apoyo necesarias para la adecuada realización de las actividades relacionadas con el objeto del contrato. 
2- Suministrar al CONTRATISTA toda la información que se requiera para el cabal cumplimiento del objeto del contrato. 
3- Reconocer y pagar oportunamente los honorarios pactados, previo el cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA conforme a lo establecido en la cláusula sexta del presente documento. 

2.5 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

Específicas:

4- Elaborar el cronograma y el plan de ejecución, incluyendo el personal requerido, para el desarrollo de las actividades de acuerdo con las especificaciones técnicas.
5- Presentar plan de trabajo y cronograma, que incluya generación de plan de vuelo, postprocesamiento, del levantamiento de sistemas lénticos y lóticos presentes en las zonas aferentes a cada fuente hídrica.
6- Dispones y por lo tanto están a su cargo, de todas las herramientas, equipos y vehículos necesarios y con cumplimento de los requerimientos técnico para llevar a cabo los estudios de topografía y batimétricos.
7- Entregar información topográfica de detalle (Curvas de nivel) con una precisión en la vertical de: en áreas rurales 20 cm o mayor precisión, y en áreas urbanas 10 cm o mayor precisión, en formato CAD.
8- Entregar un informe con la Información batimétrica del cuerpo de agua priorizado con secciones transversales cada 20 m en sectores determinados por la coordinación de la componente hidrológica, y cada 50 m en el resto de los sectores de la corriente. En promedio se puede considerar el levantamiento de secciones batimétricas cada 25 m, en formato CAD.
9- Entregar un informe con medición de aforos para cada tramo de corriente de estudio.
10- Entregar las imágenes (Fotos) originales GSD con resolución <= 15cm.
11- Entregar un informe de ortofotgrafía real: Ortofoto con GSD de resolución <= 15cm. Archivo digital georreferenciado del área en formatos .PNG y .TIFF.
12- Entregar un informe con Nubes de puntos LiDAR con densidad entre 6 y 8 puntos/m2, clasificada (1-Terreno y 2-No Terreno).
13- Entregar un informe con Modelo digital de elevación – MDE:  Archivos digitales en formato .TIFF con resolución <=30cm.
14- Entregar un informe del modelo digital de superficie MDS: Archivo digitales en formato .TIFF con resolución <= 30cm.
15- Entregar un informe de lectura y amarre: El proponente deberá indicar el método de amarre geodésicamente por medio de estación satelital GNSS, indicando la marca y modo de uso, y su amarre a la red del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, con el sistema de coordenadas proyectado con único origen (denominado “origen nacional” según la resolución 471 de 2020 del IGAC).
16- Entregar un informe de amarre geodésico: Se entrega un informe en archivo digital .PDF con la información del procesamiento. Adicional se entregan los archivos RINEX de la lectura de los puntos.
17- Entregar un informe con los archivos de la trayectoria de la aeronave para cada uno de los cauces.
18- Realizar los trámites necesarios para obtener los de los permisos de vuelo.
19- Generar un documento final donde se detalle por cada cuenca hidrica la metodología utilizada tanto en campo como en oficina, las memorias de los levantamientos topográficos, memorias y archivos digitales de los postprocesos de la información capturada en los equipos GPS, archivos fotográficos, origen de los vértices de amarre de la red Geodésica Magna-Sirgas del IGAC. 
20- Respetar los derechos de propiedad de la información generada, dando el apropiado crédito de la entidad, todo ello con sujeción a las normas especiales civiles y penales que regulan el derecho de autor, por lo tanto, la información facilitada no debe ser
21- proporcionada a terceros. La información digital suministrada para la realización del objeto del contrato es propiedad del IDEAM y deberá utilizarse exclusivamente para los procesos misionales respectivos.
22- Darle un manejo responsable y adecuado a la información entregada en la ejecución del objeto del contrato suscrito buscando preservar los principios y derechos consagrados en la Constitución y la Ley, especialmente en la Ley 1581 del 2012


Generales:

1- Suscribir oportunamente el Acta de Inicio del contrato.
2- Estar a paz y salvo con el Sistema Integral de Seguridad Social y así como a Riesgos Laborales en los términos de la Ley 797 de 2003, la Ley 789 de 2002, la Ley 1562 de 2012, el Decreto 723 de 2013 y demás normas concordantes. 
3- Cumplir con el objeto en la forma y dentro del plazo establecido, de conformidad con las especificaciones técnicas señaladas en los estudios previos y los pliegos de condiciones. 
4- Cumplir a cabalidad con el cronograma y plazos pactados mensualmente con el supervisor del contrato para el desarrollo de las actividades asignadas. 
5- Realizar el pago oportuno de la seguridad social en salud y pensiones. Se deberá presentar el pago de la seguridad social con la presentación de la factura. 
6- Presentar la factura equivalente. 
7- Acatar las recomendaciones del supervisor, como enlace directo entre el Politécnico y el Contratista. 
8- Abstenerse de facturar por encima del presupuesto disponible, de acuerdo con el valor del contrato. 
9- Velar por la correcta organización y entrega de la información documental emitida durante la ejecución del contrato. 
10- Velar por el adecuado uso, custodia y asegurabilidad de los bienes que le sean asignados a su cargo en la ejecución del contrato. 
11-  Atender todas las solicitudes presentadas por el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid respecto al objeto especificaciones técnicas mediante la prestación de un servicio de excelente calidad, oportuno y enmarcado siempre bajo las condiciones descritas en los estudios previos. 
12- Mantener permanente contacto y disponibilidad de atención con el Politécnico con el fin de resolver las dificultades.
13- Diligenciar formatos de control entregados. 
14- Comunicar oportunamente a la supervisión las circunstancias que surjan en el desarrollo del contrato que puedan afectar el objeto de este, la calidad del servicio o el correcto cumplimiento de las obligaciones. 
15- Asistir a las reuniones que se constituya por las partes para el seguimiento y evaluación del Contrato Interadministrativo. 
16- Cumplir estrictamente con las directrices y medidas de bioseguridad dadas desde el Gobierno Nacional mediante la resolución 000666 del 24 de abril de 2020, la cual adopta el protocolo general de bioseguridad para el manejo del COVID -19, igualmente deberá acatar los lineamientos o protocolos que imparta el Presidente de la República y el Ministerio de Salud y Protección Social para el trabajo en las oficinas, además los protocolos señalados por el Gobierno Nacional en la circular conjunta 018 del 10 de marzo de 2020 y a las impartidas por la Gobernación de Antioquia, igualmente, cumplir con las directrices institucionales estipuladas en la resolución Nro. 011 de 2020 –Alcance del Protocolo de Bioseguridad COVID -19 y la circular Nro. 022 de 2020- Requerimiento de información del Protocolo de Bioseguridad y la reglamentación que para tal fin establezca la institución, así mismo, la demás normatividad que para el efecto se dicte durante la ejecución del contrato en ocasión al cumplimiento de las actividades pactadas contractualmente. 
17- Disponer de los medios o instrumentos necesarios para el adecuado cumplimiento de las actividades contratadas.
18- Cumplir con lo dispuesto en el decreto 1443 de 2014, del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.
19- Contar con la infraestructura administrativa, operación y logística necesaria para el cumplimiento del contrato. (equipos, arnés, elevador o andamios, sistemas anticaídas, cuerdas, escaleras de mano, entre otros). 
20- El personal deberá contar con carné y demás elementos como indumentaria de trabajo que lo acredite como empleado de la empresa contratada. 
21- Todas las demás obligaciones consignadas en los Pliegos de Condiciones del Proceso y estudios previos. 
22- Otorgar a favor del Politécnico Colombiano “Jaime Isaza Cadavid”, una garantía única con los amparos y plazos solicitados.

Gestión Ambiental:
23- Contar con licencia ambiental y permisos vigentes, si la actividad específica a realizar lo requiere.
24- Suministrar la información necesaria para el control sobre los riesgos ambientales que se hayan identificado en la matriz de aspectos e impactos ambientales referentes a la contratación de bienes y servicios, cuando aplique.
25- 	Utilizar los productos o materias primas amigables con el medio ambiente.
26- 	Demostrar las competencias del personal en las actividades a desarrollar.
27- 	Durante la ejecución del contrato el contratista deberá verificar el cumplimiento de las normas reglamentarias sobre gestión ambiental, seguridad y salud en el trabajo SG-SST, medicina preventiva, higiene y seguridad industrial y los demás aspectos inherentes que han sido establecidos o establezca la ley y los organismos de control.
28- 	Para el transporte de productos e insumos en vehículos, se debe cumplir con la normatividad aplicable.
29- 	Para el cumplimiento del objeto contractual, el contratista debe cumplir con todos los protocolos de bioseguridad establecidos por la Institución.
30- 	Establecer e implementar una adecuada gestión de los residuos generados por la actividad de la misma, según las disposiciones vigentes al efecto.
31- 	En caso de accidente de carácter ambiental, la empresa debe establecer y ejecutar un plan de emergencias o procedimiento de actuación.


Seguridad y Salud en el Trabajo:

32- Reportar a la Administradora de Riesgos Laborales los accidentes de trabajo y enfermedades laborales. 
33- Investigar todos los incidentes y accidentes de trabajo y hacer llegar copia virtual a seguridadysalud@elpoli.edu.co
34- Realizar actividades de prevención y promoción en SST
35- Realizar entrega de dotación, inspección y capacitación de los Equipos de Protección Personal –EPP- según la labor que se vaya a desempeñar
36- Fomentar y permitir la participación en las actividades de Prevención y Promoción organizadas por SST o la Administradora de Riesgos Laborales.
37- Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.
38- Designar un responsable de SST
39- Tener implementado el SG-SST según los criterios definidos en el Manual para Contratistas del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid. 
40- Cumplir con todos los requisitos para la prevención de accidentes y enfermedades laborales del personal propio y/o el de los proveedores de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente que rija en la materia, y dando aplicación en lo que corresponda al Manual para Contratistas del POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID.

II. Personal requerido.

	Equipo de trabajo
	No. De profesionales
	Formación académica mínima
	Experiencia general y específica
	Dedicación al proyecto

	Director de proyecto
	1
	Ingeniero en Geodesia, Ingeniero Topográfico, Ingeniero Catastral, Ingeniero Civil, Ingeniero en  Cartografía o Geodesta.
	Experiencia mínima de 4 años, luego de obtenido el título profesional, en la dirección o coordinación de proyectos relacionados con la producción Información geográfica o topográfica o cartográfica o batimétrica o catastral.
	50%

	Coordinador
	1
	Ingeniero Civil, Ingeniero Ambiental, Ingeniero Forestal, Ingeniero Catastral, Ingeniero Topográfico, Ingeniero en Geodesia o Geodesta.
	Experiencia mínima de 3 años, luego de obtenido el título profesional, en la dirección o coordinación de proyectos relacionados con la producción Información geográfica o topográfica o cartográfica o batimétrica o catastral.
	100%

	Topógrafos
	2
	Técnico o Tecnólogo  en Topografía y Obras Civiles Ingeniería Civil,  Ingeniería Topográfica, Ingeniería Catastral o Geodesta

	Experiencia mínima de 1 año como topógrafos.
El o los topógrafos que ejecuten los levantamientos deben cumplir los requisitos exigidos por el Consejo Nacional de topografía según la ley 70 de 1979 y deberán demostrarlos mediante licencia vigente. 
	100%

	Hidrógrafos
	2
	Técnico o Tecnólogo en Topografía y Obras Civiles Ingeniería Civil, Ingeniería Topográfica, Ingeniería Catastral o Geodesta

	Experiencia mínima de 1 año como hidrógrafos.
El o los hidrógrafos que ejecuten los levantamientos deben cumplir los requisitos exigidos por el Consejo Nacional de topografía según la ley 70 de 1979 y deberán demostrarlos mediante licencia vigente. 
	100%




Nota Aclaratoria: Para este cálculo, el proponente debe tener en cuenta la exoneración que mediante la Ley 1607 de 2012 y su Decreto Reglamentario 1828 de 2013 realizó a los empleadores de pagar las contribuciones de SENA, ICBF y salud, siempre y cuando cumplan con los requisitos allí establecidos.

A. Equipo de trabajo

Para la ejecución del Contrato de consultoría se requiere el equipo de trabajo descrito en el en los requisitos habilitantes.


B. Plazo de ejecución del Contrato

El plazo de ejecución del Contrato será de CIENTO VEINTE (120) DÍAS CALENDARIO. Este plazo se cuenta a partir de la suscripción del Acta de Inicio.


C. Lugar de ejecución del Contrato

El lugar de ejecución del Contrato será en departamento de Antioquia, de acuerdo con las rondas hídricas señalas en las especificaciones técnicas.


Descripción técnica SEGMENTO 2



	No. DE PAGO
	N.
	DescripciónFuente
	Descripción Municipio
	Descripción NSS1
	Descripción Territorial
	Cantidad solicitada x km

	Primer Pago
	7
	Quebrada La Sopetrana
	Sopetrán
	Río Aurra
	Hevéxicos
	23,320278

	Segundo pago
	8
	Río Taraza
	Tarazá
	Río Nechí
	Panzenú
	13,208479

	
	9
	Río Nechí - zona urbana Zaragoza
	Zaragoza
	Río Nechí
	Panzenú
	1,405165

	
	10
	Río Nechí - zona urbana El Bagre
	El Bagre
	Río Nechí
	Panzenú
	2,222885

	Tercer Pago
	11
	Quebrada Oca
	Zaragoza
	Río Nechí
	Panzenú
	10,310679

	
	12
	Río Anorí y Nechí, Quebrada La Muerta
	Anorí
	Río Bajo Nechí
	Tahamíes
	2,689687



III. ACTIVIDADES: El Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid requiere el levantamiento topográfico de precisión con tecnología LiDAR y ortofotomosaico con equipos aerotransportados para los sistemas lénticos y lóticos presentes en las zonas aferentes a los 06 tramos de las corrientes que se mencionan a continuación:

2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 

La ubicación de los tramos se incluye como anexo a estas especificaciones mínimas en formato shape para la validación de las zonas del levantamiento. Con esta información se sugiere agrupar las secciones de las corrientes para clusterizar los levantamientos y obtener la información de manera más eficiente.

La información de tramos adicionalmente debe permitir identificar las secciones con situaciones particulares de topografía, cobertura vegetal u otras que impidan una captura de la información espacial con la resolución, calidad y fidelidad esperada; para las cuales se deben considerar las opciones técnicas alternativas para dichos levantamientos (levantamientos con técnicos en campo, levantamientos con vuelo a baja altura, etc.). 

1.4. LEVANTAMIENTO LIDAR

El levantamiento LIDAR debe considerar los siguientes aspectos:

i) Para la planeación de este componente se deberá realizar cronograma, plan de vuelo, análisis del clima, permisos de operación aérea y terrestre, identificación de puntos de control a usar, definición de bases, comunicación, georreferenciación, grupos de trabajo y demás actividades para la correcta ejecución de los trabajos.
j) Para la captura de la información, se debe realizar verificación de la cobertura, procesamiento de datos, vinculación a las bases de operación, calibración de líneas de vuelo y control de calidad. Para la instrumentación, se requiere de detector de LiDAR con admisión de registro de CINCO (5) PUNTOS DE RETORNO.
k) Validación de la captura: verificación de la precisión con referencia a los puntos de control. Cálculo de densidad de puntos; análisis del modelo de intensidad. Verificación de la precisión entre las líneas de vuelo. Reporte de control de calidad.
l) Procesamiento: Re-proyección de los datos al sistema local, Proyección ortométrica de los datos LIDAR, Procesos automáticos de limpieza de la información, Definición de área secas y cuerpos de agua, Generación de líneas de quiebre necesarias para garantizar el RMSEz ≤ 10cm y Control de calidad.
m) Clasificación de la información: Filtrado automático de la nube de puntos y las líneas de quiebre, Clasificación de la nube de puntos y Control de calidad.
n) Análisis de las imágenes de intensidad: Este proceso conduce a la determinación de las áreas sin datos LiDAR, por presencia de cuerpos de agua, con lo cual se definen las áreas de batimetría requeridas para completar el modelo continuo.
o) Integración del modelo LiDAR con batimetría: Generación de secciones transversales que incluyan traslape con el LiDAR, revisión y evaluación de las zonas de traslape, definición de los límites de frontera entre los puntos de batimetría y los puntos LiDAR.
p) El proponente deberá indicar zonas que requieren permiso de sobrevuelo y realizar los trámites respectivos de permiso. El Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid podrá respaldar con una carta justificación en caso de ser requerida.

1.5. ORTOFOTO MOSAICO.

El ortofotomosaica debe considerar los siguientes aspectos y debe contener los siguientes requerimientos mínimos:

f) El ortofotomosaico debe cubrir la totalidad del área de los levantamientos detallados, igualmente se recalca que la fotografía aérea debe tomarse de forma simultánea con los datos LiDAR.
g) Planeación: Cronograma, plan de vuelo (integrado con el plan de vuelo LiDAR), puntos de control a usar, equipos, comunicación, georreferenciación, grupos de trabajo, etc.
h) Se deberá realizar Aero triangulación y orto rectificación utilizando los datos del modelo digital de terreno de la nube de puntos LiDAR.
i) Generación del ortofotomosaico con compensación de tonos, ajuste radiométrico y libre de costuras.
j) Las imágenes deberán ser RGB y tener un tamaño de píxel de 15 cm o menor, el error posicional debe ser máximo de 2 píxeles, la ortofoto debe ser continua y no presentar costuras o líneas duras visibles, esta debe ser entregada en formato ECW y/o geoTiff.

1.6. MODELO DIGITAL DE TERRENO CONTINÚO – MDTC - INTEGRANDO LOS DATOS TOPOGRÁFICOS Y LOS DATOS BATIMÉTRICOS.
El producto final será los datos del levantamiento topográfico de LiDAR para obtener finalmente un Modelo Digital de Terreno Continuo – MDTc que deberá integrarse con la batimetría. Georreferenciado, vectorización de curvas de nivel y con posicionamiento en la vertical.

2.6 LEVANTAMIENTO TOPO-BATIMÉTRICO:

Levantamiento convencional (vadeo) de la información batimétrica del cuerpo de agua priorizado con secciones transversales cada 20 m en sectores determinados por la coordinación de la componente hidrológica, y cada 50 m en el resto de los sectores de la corriente. En promedio se puede considerar el levantamiento de secciones batimétricas cada 25 m. Para corrientes cuya profundidad y/o turbiedad impida el levantamiento batimétrico adecuado por el método tradicional, se deben incluir las propuestas técnicas de otros métodos de levantamiento de la sección (ecosonda, suspensión desde estructuras si existen, entre otros).

La información para cada corriente y sus afluentes descritos debe estar enmarcada en un buffer de 120m (mínimo de 60m a cada lado). Además, la batimetría o topografía (según el caso que aplique) de los sistemas lénticos que identifique como necesarios la componente hidrológica. 

3. PRODUCTOS: Los productos a entregar serán:

n) Plan de trabajo y cronograma, que incluya generación de plan de vuelo, postprocesamiento, del levantamiento de sistemas lénticos y lóticos presentes en las zonas aferentes a cada fuente hídrica.

o) Información topográfica de detalle (Curvas de nivel) con una precisión en la vertical de: en áreas rurales 20 cm o mayor precisión, y en áreas urbanas 10 cm o mayor precisión, en formato CAD.

p) Información batimétrica del cuerpo de agua priorizado con secciones transversales cada 20 m en sectores determinados por la coordinación de la componente hidrológica, y cada 50 m en el resto de los sectores de la corriente. En promedio se puede considerar el levantamiento de secciones batimétricas cada 25 m, en formato CAD.

q) Medición de aforos para cada tramo de corriente de estudio.

r) Imágenes (Fotos) originales GSD con resolución <= 15cm

s) Ortofotografía real: Ortofoto con GSD de resolución <= 15cm. Archivo digital georreferenciado del área en formatos .PNG y .TIFF.

t) Nubes de puntos LiDAR con densidad entre 6 y 8 puntos/m2, clasificada (1-Terreno y 2-No Terreno).

u) Modelo digital de elevación – MDE:  Archivos digitales en formato .TIFF con resolución <=30cm.

v) Modelo digital de superficie MDS: Archivo digitales en formato .TIFF con resolución <= 30cm

w) Lectura y amarre: El proponente deberá indicar el método de amarre geodésicamente por medio de estación satelital GNSS, indicando la marca y modo de uso, y su amarre a la red del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, con el sistema de coordenadas proyectado con único origen (denominado “origen nacional” según la resolución 471 de 2020 del IGAC).

x) Informe de amarre geodésico: Se entrega un informe en archivo digital .PDF con la información del procesamiento. Adicional se entregan los archivos RINEX de la lectura de los puntos.

y) Archivos de la trayectoria de la aeronave para cada uno de los cauces.

z) Presentación de los informes previstos para la entrega de los productos, conforme las especificaciones o criterios técnicos mencionados.


A. OBLIGACIONES: Son los compromisos a cargo de las partes y que serán esenciales para el adecuado desarrollo y ejecución del objeto contractual. 

3.4 OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD CONTRATANTE: 

El POLITÉCNICO, se obliga a: 
23- Proveer las condiciones de apoyo necesarias para la adecuada realización de las actividades relacionadas con el objeto del contrato. 
24- Suministrar al CONTRATISTA toda la información que se requiera para el cabal cumplimiento del objeto del contrato. 
25- Reconocer y pagar oportunamente los honorarios pactados, previo el cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA conforme a lo establecido en la cláusula sexta del presente documento. 

3.5 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

Específicas:

26- Elaborar el cronograma y el plan de ejecución, incluyendo el personal requerido, para el desarrollo de las actividades de acuerdo con las especificaciones técnicas.
27- Presentar plan de trabajo y cronograma, que incluya generación de plan de vuelo, postprocesamiento, del levantamiento de sistemas lénticos y lóticos presentes en las zonas aferentes a cada fuente hídrica.
28- Dispones y por lo tanto están a su cargo, de todas las herramientas, equipos y vehículos necesarios y con cumplimento de los requerimientos técnico para llevar a cabo los estudios de topografía y batimétricos.
29- Entregar información topográfica de detalle (Curvas de nivel) con una precisión en la vertical de: en áreas rurales 20 cm o mayor precisión, y en áreas urbanas 10 cm o mayor precisión, en formato CAD.
30- Entregar un informe con la Información batimétrica del cuerpo de agua priorizado con secciones transversales cada 20 m en sectores determinados por la coordinación de la componente hidrológica, y cada 50 m en el resto de los sectores de la corriente. En promedio se puede considerar el levantamiento de secciones batimétricas cada 25 m, en formato CAD.
31- Entregar un informe con medición de aforos para cada tramo de corriente de estudio.
32- Entregar las imágenes (Fotos) originales GSD con resolución <= 15cm.
33- Entregar un informe de ortofotgrafía real: Ortofoto con GSD de resolución <= 15cm. Archivo digital georreferenciado del área en formatos .PNG y .TIFF.
34- Entregar un informe con Nubes de puntos LiDAR con densidad entre 6 y 8 puntos/m2, clasificada (1-Terreno y 2-No Terreno).
35- Entregar un informe con Modelo digital de elevación – MDE:  Archivos digitales en formato .TIFF con resolución <=30cm.
36- Entregar un informe del modelo digital de superficie MDS: Archivo digitales en formato .TIFF con resolución <= 30cm.
37- Entregar un informe de lectura y amarre: El proponente deberá indicar el método de amarre geodésicamente por medio de estación satelital GNSS, indicando la marca y modo de uso, y su amarre a la red del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, con el sistema de coordenadas proyectado con único origen (denominado “origen nacional” según la resolución 471 de 2020 del IGAC).
38- Entregar un informe de amarre geodésico: Se entrega un informe en archivo digital .PDF con la información del procesamiento. Adicional se entregan los archivos RINEX de la lectura de los puntos.
39- Entregar un informe con los archivos de la trayectoria de la aeronave para cada uno de los cauces.
40- Realizar los trámites necesarios para obtener los de los permisos de vuelo.
41- Generar un documento final donde se detalle por cada cuenca hidrica la metodología utilizada tanto en campo como en oficina, las memorias de los levantamientos topográficos, memorias y archivos digitales de los postprocesos de la información capturada en los equipos GPS, archivos fotográficos, origen de los vértices de amarre de la red Geodésica Magna-Sirgas del IGAC. 
42- Respetar los derechos de propiedad de la información generada, dando el apropiado crédito de la entidad, todo ello con sujeción a las normas especiales civiles y penales que regulan el derecho de autor, por lo tanto, la información facilitada no debe ser
43- proporcionada a terceros. La información digital suministrada para la realización del objeto del contrato es propiedad del IDEAM y deberá utilizarse exclusivamente para los procesos misionales respectivos.
44- Darle un manejo responsable y adecuado a la información entregada en la ejecución del objeto del contrato suscrito buscando preservar los principios y derechos consagrados en la Constitución y la Ley, especialmente en la Ley 1581 del 2012


Generales:

41- Suscribir oportunamente el Acta de Inicio del contrato.
42- Estar a paz y salvo con el Sistema Integral de Seguridad Social y así como a Riesgos Laborales en los términos de la Ley 797 de 2003, la Ley 789 de 2002, la Ley 1562 de 2012, el Decreto 723 de 2013 y demás normas concordantes. 
43- Cumplir con el objeto en la forma y dentro del plazo establecido, de conformidad con las especificaciones técnicas señaladas en los estudios previos y los pliegos de condiciones. 
44- Cumplir a cabalidad con el cronograma y plazos pactados mensualmente con el supervisor del contrato para el desarrollo de las actividades asignadas. 
45- Realizar el pago oportuno de la seguridad social en salud y pensiones. Se deberá presentar el pago de la seguridad social con la presentación de la factura. 
46- Presentar la factura equivalente. 
47- Acatar las recomendaciones del supervisor, como enlace directo entre el Politécnico y el Contratista. 
48- Abstenerse de facturar por encima del presupuesto disponible, de acuerdo con el valor del contrato. 
49- Velar por la correcta organización y entrega de la información documental emitida durante la ejecución del contrato. 
50- Velar por el adecuado uso, custodia y asegurabilidad de los bienes que le sean asignados a su cargo en la ejecución del contrato. 
51-  Atender todas las solicitudes presentadas por el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid respecto al objeto especificaciones técnicas mediante la prestación de un servicio de excelente calidad, oportuno y enmarcado siempre bajo las condiciones descritas en los estudios previos. 
52- Mantener permanente contacto y disponibilidad de atención con el Politécnico con el fin de resolver las dificultades.
53- Diligenciar formatos de control entregados. 
54- Comunicar oportunamente a la supervisión las circunstancias que surjan en el desarrollo del contrato que puedan afectar el objeto de este, la calidad del servicio o el correcto cumplimiento de las obligaciones. 
55- Asistir a las reuniones que se constituya por las partes para el seguimiento y evaluación del Contrato Interadministrativo. 
56- Cumplir estrictamente con las directrices y medidas de bioseguridad dadas desde el Gobierno Nacional mediante la resolución 000666 del 24 de abril de 2020, la cual adopta el protocolo general de bioseguridad para el manejo del COVID -19, igualmente deberá acatar los lineamientos o protocolos que imparta el Presidente de la República y el Ministerio de Salud y Protección Social para el trabajo en las oficinas, además los protocolos señalados por el Gobierno Nacional en la circular conjunta 018 del 10 de marzo de 2020 y a las impartidas por la Gobernación de Antioquia, igualmente, cumplir con las directrices institucionales estipuladas en la resolución Nro. 011 de 2020 –Alcance del Protocolo de Bioseguridad COVID -19 y la circular Nro. 022 de 2020- Requerimiento de información del Protocolo de Bioseguridad y la reglamentación que para tal fin establezca la institución, así mismo, la demás normatividad que para el efecto se dicte durante la ejecución del contrato en ocasión al cumplimiento de las actividades pactadas contractualmente. 
57- Disponer de los medios o instrumentos necesarios para el adecuado cumplimiento de las actividades contratadas.
58- Cumplir con lo dispuesto en el decreto 1443 de 2014, del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.
59- Contar con la infraestructura administrativa, operación y logística necesaria para el cumplimiento del contrato. (equipos, arnés, elevador o andamios, sistemas anticaídas, cuerdas, escaleras de mano, entre otros). 
60- El personal deberá contar con carné y demás elementos como indumentaria de trabajo que lo acredite como empleado de la empresa contratada. 
61- Todas las demás obligaciones consignadas en los Pliegos de Condiciones del Proceso y estudios previos. 
62- Otorgar a favor del Politécnico Colombiano “Jaime Isaza Cadavid”, una garantía única con los amparos y plazos solicitados.

Gestión Ambiental:
63- Contar con licencia ambiental y permisos vigentes, si la actividad específica a realizar lo requiere.
64- Suministrar la información necesaria para el control sobre los riesgos ambientales que se hayan identificado en la matriz de aspectos e impactos ambientales referentes a la contratación de bienes y servicios, cuando aplique.
65- 	Utilizar los productos o materias primas amigables con el medio ambiente.
66- 	Demostrar las competencias del personal en las actividades a desarrollar.
67- 	Durante la ejecución del contrato el contratista deberá verificar el cumplimiento de las normas reglamentarias sobre gestión ambiental, seguridad y salud en el trabajo SG-SST, medicina preventiva, higiene y seguridad industrial y los demás aspectos inherentes que han sido establecidos o establezca la ley y los organismos de control.
68- 	Para el transporte de productos e insumos en vehículos, se debe cumplir con la normatividad aplicable.
69- 	Para el cumplimiento del objeto contractual, el contratista debe cumplir con todos los protocolos de bioseguridad establecidos por la Institución.
70- 	Establecer e implementar una adecuada gestión de los residuos generados por la actividad de la misma, según las disposiciones vigentes al efecto.
71- 	En caso de accidente de carácter ambiental, la empresa debe establecer y ejecutar un plan de emergencias o procedimiento de actuación.


Seguridad y Salud en el Trabajo:

72- Reportar a la Administradora de Riesgos Laborales los accidentes de trabajo y enfermedades laborales. 
73- Investigar todos los incidentes y accidentes de trabajo y hacer llegar copia virtual a seguridadysalud@elpoli.edu.co
74- Realizar actividades de prevención y promoción en SST
75- Realizar entrega de dotación, inspección y capacitación de los Equipos de Protección Personal –EPP- según la labor que se vaya a desempeñar
76- Fomentar y permitir la participación en las actividades de Prevención y Promoción organizadas por SST o la Administradora de Riesgos Laborales.
77- Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.
78- Designar un responsable de SST
79- Tener implementado el SG-SST según los criterios definidos en el Manual para Contratistas del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid. 
80- Cumplir con todos los requisitos para la prevención de accidentes y enfermedades laborales del personal propio y/o el de los proveedores de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente que rija en la materia, y dando aplicación en lo que corresponda al Manual para Contratistas del POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID.

IV. Personal requerido.

	Equipo de trabajo
	No. De profesionales
	Formación académica mínima
	Experiencia general y específica
	Dedicación al proyecto

	Director de proyecto
	1
	Ingeniero en Geodesia, Ingeniero Topográfico, Ingeniero Catastral, Ingeniero Civil, Ingeniero en  Cartografía o Geodesta.
	Experiencia mínima de 4 años, luego de obtenido el título profesional, en la dirección o coordinación de proyectos relacionados con la producción Información geográfica o topográfica o cartográfica o batimétrica o catastral.
	50%

	Coordinador
	1
	Ingeniero Civil, Ingeniero Ambiental, Ingeniero Forestal, Ingeniero Catastral, Ingeniero Topográfico, Ingeniero en Geodesia o Geodesta.
	Experiencia mínima de 3 años, luego de obtenido el título profesional, en la dirección o coordinación de proyectos relacionados con la producción Información geográfica o topográfica o cartográfica o batimétrica o catastral.
	100%

	Topógrafos
	2
	Técnico o Tecnólogo en Topografía y Obras Civiles Ingeniería Civil,  Ingeniería Topográfica, Ingeniería Catastral o Geodesta

	Experiencia mínima de 1 año como topógrafos.
El o los topógrafos que ejecuten los levantamientos deben cumplir los requisitos exigidos por el Consejo Nacional de topografía según la ley 70 de 1979 y deberán demostrarlos mediante licencia vigente. 
	100%

	Hidrógrafos
	2
	Técnico o Tecnólogo en Topografía y Obras Civiles Ingeniería Civil, Ingeniería Topográfica, Ingeniería Catastral o Geodesta

	Experiencia mínima de 1 año como hidrógrafos.
El o los hidrógrafos que ejecuten los levantamientos deben cumplir los requisitos exigidos por el Consejo Nacional de topografía según la ley 70 de 1979 y deberán demostrarlos mediante licencia vigente. 
	100%




Nota Aclaratoria: Para este cálculo, el proponente debe tener en cuenta la exoneración que mediante la Ley 1607 de 2012 y su Decreto Reglamentario 1828 de 2013 realizó a los empleadores de pagar las contribuciones de SENA, ICBF y salud, siempre y cuando cumplan con los requisitos allí establecidos.

A. Equipo de trabajo

Para la ejecución del Contrato de consultoría se requiere el equipo de trabajo descrito en el en los requisitos habilitantes.


B. Plazo de ejecución del Contrato

El plazo de ejecución del Contrato será de CIENTO VEINTE (120) DÍAS CALENDARIO. Este plazo se cuenta a partir de la suscripción del Acta de Inicio.


C. Lugar de ejecución del Contrato

El lugar de ejecución del Contrato será en departamento de Antioquia, de acuerdo con las rondas hídricas señalas en las especificaciones técnicas.


Descripción técnica SEGMENTOS 1 Y 2, es decir, por el total del presupuesto y las 12 rondas.
                   
	N.
	Descripción Fuente
	Descripción Municipio
	Descripción NSS1
	Descripción Territorial
	Cantidad solicitada x km

	1
	Quebrada La Limona
	Itagüí
	Río Aburrá
	Aburrá Sur
	4,324781

	2
	Quebrada Ayurá
	Envigado
	Río Aburrá
	Aburrá Sur
	11,532828

	3
	Quebrada Don Matías
	Don Matías
	Río Grande
	Tahamíes
	5,494092

	4
	Quebrada El Zarzal
	Cisneros
	Río Nus
	Zenufaná
	3,590761

	5
	Quebrada La Reina
	Caracolí
	Río Nus
	Zenufaná
	3,544251

	6
	Río Chico
	Belmira
	Río Grande
	Tahamíes
	41,352373

	7
	Quebrada La Sopetrana
	Sopetrán
	Río Aurra
	Hevéxicos
	23,320278

	8
	Río Taraza
	Tarazá
	Río Nechí
	Panzenú
	13,208479

	9
	Río Nechí - zona urbana Zaragoza
	Zaragoza
	Río Nechí
	Panzenú
	1,405165

	10
	Río Nechí - zona urbana El Bagre
	El Bagre
	Río Nechí
	Panzenú
	2,222885

	11
	Quebrada Oca
	Zaragoza
	Río Nechí
	Panzenú
	10,310679

	12
	Río Anorí y Nechí, Quebrada La Muerta
	Anorí
	Río Bajo Nechí
	Tahamíes
	2,689687


                                 

V. ACTIVIDADES: El Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid requiere el levantamiento topográfico de precisión con tecnología LiDAR y ortofotomosaico con equipos aerotransportados para los sistemas lénticos y lóticos presentes en las zonas aferentes a los 12 tramos de las corrientes que se mencionan a continuación:

3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 

La ubicación de los tramos se incluye como anexo a estas especificaciones mínimas en formato shape para la validación de las zonas del levantamiento. Con esta información se sugiere agrupar las secciones de las corrientes para clusterizar los levantamientos y obtener la información de manera más eficiente.

La información de tramos adicionalmente debe permitir identificar las secciones con situaciones particulares de topografía, cobertura vegetal u otras que impidan una captura de la información espacial con la resolución, calidad y fidelidad esperada; para las cuales se deben considerar las opciones técnicas alternativas para dichos levantamientos (levantamientos con técnicos en campo, levantamientos con vuelo a baja altura, etc.). 

1.7. LEVANTAMIENTO LIDAR

El levantamiento LIDAR debe considerar los siguientes aspectos:

q) Para la planeación de este componente se deberá realizar cronograma, plan de vuelo, análisis del clima, permisos de operación aérea y terrestre, identificación de puntos de control a usar, definición de bases, comunicación, georreferenciación, grupos de trabajo y demás actividades para la correcta ejecución de los trabajos.
r) Para la captura de la información, se debe realizar verificación de la cobertura, procesamiento de datos, vinculación a las bases de operación, calibración de líneas de vuelo y control de calidad. Para la instrumentación, se requiere de detector de LiDAR con admisión de registro de CINCO (5) PUNTOS DE RETORNO.
s) Validación de la captura: verificación de la precisión con referencia a los puntos de control. Cálculo de densidad de puntos; análisis del modelo de intensidad. Verificación de la precisión entre las líneas de vuelo. Reporte de control de calidad.
t) Procesamiento: Re-proyección de los datos al sistema local, Proyección ortométrica de los datos LIDAR, Procesos automáticos de limpieza de la información, Definición de área secas y cuerpos de agua, Generación de líneas de quiebre necesarias para garantizar el RMSEz ≤ 10cm y Control de calidad.
u) Clasificación de la información: Filtrado automático de la nube de puntos y las líneas de quiebre, Clasificación de la nube de puntos y Control de calidad.
v) Análisis de las imágenes de intensidad: Este proceso conduce a la determinación de las áreas sin datos LiDAR, por presencia de cuerpos de agua, con lo cual se definen las áreas de batimetría requeridas para completar el modelo continuo.
w) Integración del modelo LiDAR con batimetría: Generación de secciones transversales que incluyan traslape con el LiDAR, revisión y evaluación de las zonas de traslape, definición de los límites de frontera entre los puntos de batimetría y los puntos LiDAR.
x) El proponente deberá indicar zonas que requieren permiso de sobrevuelo y realizar los trámites respectivos de permiso. El Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid podrá respaldar con una carta justificación en caso de ser requerida.

1.8. ORTOFOTO MOSAICO.

El ortofotomosaica debe considerar los siguientes aspectos y debe contener los siguientes requerimientos mínimos:

k) El ortofotomosaico debe cubrir la totalidad del área de los levantamientos detallados, igualmente se recalca que la fotografía aérea debe tomarse de forma simultánea con los datos LiDAR.
l) Planeación: Cronograma, plan de vuelo (integrado con el plan de vuelo LiDAR), puntos de control a usar, equipos, comunicación, georreferenciación, grupos de trabajo, etc.
m) Se deberá realizar Aero triangulación y orto rectificación utilizando los datos del modelo digital de terreno de la nube de puntos LiDAR.
n) Generación del ortofotomosaico con compensación de tonos, ajuste radiométrico y libre de costuras.
o) Las imágenes deberán ser RGB y tener un tamaño de píxel de 15 cm o menor, el error posicional debe ser máximo de 2 píxeles, la ortofoto debe ser continua y no presentar costuras o líneas duras visibles, esta debe ser entregada en formato ECW y/o geoTiff.

1.9. MODELO DIGITAL DE TERRENO CONTINÚO – MDTC - INTEGRANDO LOS DATOS TOPOGRÁFICOS Y LOS DATOS BATIMÉTRICOS.
El producto final será los datos del levantamiento topográfico de LiDAR para obtener finalmente un Modelo Digital de Terreno Continuo – MDTc que deberá integrarse con la batimetría. Georreferenciado, vectorización de curvas de nivel y con posicionamiento en la vertical.

3.6 LEVANTAMIENTO TOPO-BATIMÉTRICO:

Levantamiento convencional (vadeo) de la información batimétrica del cuerpo de agua priorizado con secciones transversales cada 20 m en sectores determinados por la coordinación de la componente hidrológica, y cada 50 m en el resto de los sectores de la corriente. En promedio se puede considerar el levantamiento de secciones batimétricas cada 25 m. Para corrientes cuya profundidad y/o turbiedad impida el levantamiento batimétrico adecuado por el método tradicional, se deben incluir las propuestas técnicas de otros métodos de levantamiento de la sección (ecosonda, suspensión desde estructuras si existen, entre otros).

La información para cada corriente y sus afluentes descritos debe estar enmarcada en un buffer de 120m (mínimo de 60m a cada lado). Además, la batimetría o topografía (según el caso que aplique) de los sistemas lénticos que identifique como necesarios la componente hidrológica. 

4. PRODUCTOS: Los productos a entregar serán:

aa) Plan de trabajo y cronograma, que incluya generación de plan de vuelo, postprocesamiento, del levantamiento de sistemas lénticos y lóticos presentes en las zonas aferentes a cada fuente hídrica.

ab) Información topográfica de detalle (Curvas de nivel) con una precisión en la vertical de: en áreas rurales 20 cm o mayor precisión, y en áreas urbanas 10 cm o mayor precisión, en formato CAD.

ac) Información batimétrica del cuerpo de agua priorizado con secciones transversales cada 20 m en sectores determinados por la coordinación de la componente hidrológica, y cada 50 m en el resto de los sectores de la corriente. En promedio se puede considerar el levantamiento de secciones batimétricas cada 25 m, en formato CAD.

ad) Medición de aforos para cada tramo de corriente de estudio.

ae) Imágenes (Fotos) originales GSD con resolución <= 15cm

af) Ortofotografía real: Ortofoto con GSD de resolución <= 15cm. Archivo digital georreferenciado del área en formatos .PNG y .TIFF.

ag) Nubes de puntos LiDAR con densidad entre 6 y 8 puntos/m2, clasificada (1-Terreno y 2-No Terreno).

ah) Modelo digital de elevación – MDE:  Archivos digitales en formato .TIFF con resolución <=30cm.

ai) Modelo digital de superficie MDS: Archivo digitales en formato .TIFF con resolución <= 30cm

aj) Lectura y amarre: El proponente deberá indicar el método de amarre geodésicamente por medio de estación satelital GNSS, indicando la marca y modo de uso, y su amarre a la red del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, con el sistema de coordenadas proyectado con único origen (denominado “origen nacional” según la resolución 471 de 2020 del IGAC).

ak) Informe de amarre geodésico: Se entrega un informe en archivo digital .PDF con la información del procesamiento. Adicional se entregan los archivos RINEX de la lectura de los puntos.

al) Archivos de la trayectoria de la aeronave para cada uno de los cauces.

am) Presentación de los informes previstos para la entrega de los productos, conforme las especificaciones o criterios técnicos mencionados.


A. OBLIGACIONES: Son los compromisos a cargo de las partes y que serán esenciales para el adecuado desarrollo y ejecución del objeto contractual. 

4.4 OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD CONTRATANTE: 

El POLITÉCNICO, se obliga a: 
45- Proveer las condiciones de apoyo necesarias para la adecuada realización de las actividades relacionadas con el objeto del contrato. 
46- Suministrar al CONTRATISTA toda la información que se requiera para el cabal cumplimiento del objeto del contrato. 
47- Reconocer y pagar oportunamente los honorarios pactados, previo el cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA conforme a lo establecido en la cláusula sexta del presente documento. 

4.5 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

Específicas:

48- Elaborar el cronograma y el plan de ejecución, incluyendo el personal requerido, para el desarrollo de las actividades de acuerdo con las especificaciones técnicas.
49- Presentar plan de trabajo y cronograma, que incluya generación de plan de vuelo, postprocesamiento, del levantamiento de sistemas lénticos y lóticos presentes en las zonas aferentes a cada fuente hídrica.
50- Dispones y por lo tanto están a su cargo, de todas las herramientas, equipos y vehículos necesarios y con cumplimento de los requerimientos técnico para llevar a cabo los estudios de topografía y batimétricos.
51- Entregar información topográfica de detalle (Curvas de nivel) con una precisión en la vertical de: en áreas rurales 20 cm o mayor precisión, y en áreas urbanas 10 cm o mayor precisión, en formato CAD.
52- Entregar un informe con la Información batimétrica del cuerpo de agua priorizado con secciones transversales cada 20 m en sectores determinados por la coordinación de la componente hidrológica, y cada 50 m en el resto de los sectores de la corriente. En promedio se puede considerar el levantamiento de secciones batimétricas cada 25 m, en formato CAD.
53- Entregar un informe con medición de aforos para cada tramo de corriente de estudio.
54- Entregar las imágenes (Fotos) originales GSD con resolución <= 15cm.
55- Entregar un informe de ortofotgrafía real: Ortofoto con GSD de resolución <= 15cm. Archivo digital georreferenciado del área en formatos .PNG y .TIFF.
56- Entregar un informe con Nubes de puntos LiDAR con densidad entre 6 y 8 puntos/m2, clasificada (1-Terreno y 2-No Terreno).
57- Entregar un informe con Modelo digital de elevación – MDE:  Archivos digitales en formato .TIFF con resolución <=30cm.
58- Entregar un informe del modelo digital de superficie MDS: Archivo digitales en formato .TIFF con resolución <= 30cm.
59- Entregar un informe de lectura y amarre: El proponente deberá indicar el método de amarre geodésicamente por medio de estación satelital GNSS, indicando la marca y modo de uso, y su amarre a la red del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, con el sistema de coordenadas proyectado con único origen (denominado “origen nacional” según la resolución 471 de 2020 del IGAC).
60- Entregar un informe de amarre geodésico: Se entrega un informe en archivo digital .PDF con la información del procesamiento. Adicional se entregan los archivos RINEX de la lectura de los puntos.
61- Entregar un informe con los archivos de la trayectoria de la aeronave para cada uno de los cauces.
62- Realizar los trámites necesarios para obtener los de los permisos de vuelo.
63- Generar un documento final donde se detalle por cada cuenca hidrica la metodología utilizada tanto en campo como en oficina, las memorias de los levantamientos topográficos, memorias y archivos digitales de los postprocesos de la información capturada en los equipos GPS, archivos fotográficos, origen de los vértices de amarre de la red Geodésica Magna-Sirgas del IGAC. 
64- Respetar los derechos de propiedad de la información generada, dando el apropiado crédito de la entidad, todo ello con sujeción a las normas especiales civiles y penales que regulan el derecho de autor, por lo tanto, la información facilitada no debe ser
65- proporcionada a terceros. La información digital suministrada para la realización del objeto del contrato es propiedad del IDEAM y deberá utilizarse exclusivamente para los procesos misionales respectivos.
66- Darle un manejo responsable y adecuado a la información entregada en la ejecución del objeto del contrato suscrito buscando preservar los principios y derechos consagrados en la Constitución y la Ley, especialmente en la Ley 1581 del 2012


Generales:

81- Suscribir oportunamente el Acta de Inicio del contrato.
82- Estar a paz y salvo con el Sistema Integral de Seguridad Social y así como a Riesgos Laborales en los términos de la Ley 797 de 2003, la Ley 789 de 2002, la Ley 1562 de 2012, el Decreto 723 de 2013 y demás normas concordantes. 
83- Cumplir con el objeto en la forma y dentro del plazo establecido, de conformidad con las especificaciones técnicas señaladas en los estudios previos y los pliegos de condiciones. 
84- Cumplir a cabalidad con el cronograma y plazos pactados mensualmente con el supervisor del contrato para el desarrollo de las actividades asignadas. 
85- Realizar el pago oportuno de la seguridad social en salud y pensiones. Se deberá presentar el pago de la seguridad social con la presentación de la factura. 
86- Presentar la factura equivalente. 
87- Acatar las recomendaciones del supervisor, como enlace directo entre el Politécnico y el Contratista. 
88- Abstenerse de facturar por encima del presupuesto disponible, de acuerdo con el valor del contrato. 
89- Velar por la correcta organización y entrega de la información documental emitida durante la ejecución del contrato. 
90- Velar por el adecuado uso, custodia y asegurabilidad de los bienes que le sean asignados a su cargo en la ejecución del contrato. 
91-  Atender todas las solicitudes presentadas por el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid respecto al objeto especificaciones técnicas mediante la prestación de un servicio de excelente calidad, oportuno y enmarcado siempre bajo las condiciones descritas en los estudios previos. 
92- Mantener permanente contacto y disponibilidad de atención con el Politécnico con el fin de resolver las dificultades.
93- Diligenciar formatos de control entregados. 
94- Comunicar oportunamente a la supervisión las circunstancias que surjan en el desarrollo del contrato que puedan afectar el objeto de este, la calidad del servicio o el correcto cumplimiento de las obligaciones. 
95- Asistir a las reuniones que se constituya por las partes para el seguimiento y evaluación del Contrato Interadministrativo. 
96- Cumplir estrictamente con las directrices y medidas de bioseguridad dadas desde el Gobierno Nacional mediante la resolución 000666 del 24 de abril de 2020, la cual adopta el protocolo general de bioseguridad para el manejo del COVID -19, igualmente deberá acatar los lineamientos o protocolos que imparta el Presidente de la República y el Ministerio de Salud y Protección Social para el trabajo en las oficinas, además los protocolos señalados por el Gobierno Nacional en la circular conjunta 018 del 10 de marzo de 2020 y a las impartidas por la Gobernación de Antioquia, igualmente, cumplir con las directrices institucionales estipuladas en la resolución Nro. 011 de 2020 –Alcance del Protocolo de Bioseguridad COVID -19 y la circular Nro. 022 de 2020- Requerimiento de información del Protocolo de Bioseguridad y la reglamentación que para tal fin establezca la institución, así mismo, la demás normatividad que para el efecto se dicte durante la ejecución del contrato en ocasión al cumplimiento de las actividades pactadas contractualmente. 
97- Disponer de los medios o instrumentos necesarios para el adecuado cumplimiento de las actividades contratadas.
98- Cumplir con lo dispuesto en el decreto 1443 de 2014, del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.
99- Contar con la infraestructura administrativa, operación y logística necesaria para el cumplimiento del contrato. (equipos, arnés, elevador o andamios, sistemas anticaídas, cuerdas, escaleras de mano, entre otros). 
100- El personal deberá contar con carné y demás elementos como indumentaria de trabajo que lo acredite como empleado de la empresa contratada. 
101- Todas las demás obligaciones consignadas en los Pliegos de Condiciones del Proceso y estudios previos. 
102- Otorgar a favor del Politécnico Colombiano “Jaime Isaza Cadavid”, una garantía única con los amparos y plazos solicitados.

Gestión Ambiental:
103- Contar con licencia ambiental y permisos vigentes, si la actividad específica a realizar lo requiere.
104- Suministrar la información necesaria para el control sobre los riesgos ambientales que se hayan identificado en la matriz de aspectos e impactos ambientales referentes a la contratación de bienes y servicios, cuando aplique.
105- 	Utilizar los productos o materias primas amigables con el medio ambiente.
106- 	Demostrar las competencias del personal en las actividades a desarrollar.
107- 	Durante la ejecución del contrato el contratista deberá verificar el cumplimiento de las normas reglamentarias sobre gestión ambiental, seguridad y salud en el trabajo SG-SST, medicina preventiva, higiene y seguridad industrial y los demás aspectos inherentes que han sido establecidos o establezca la ley y los organismos de control.
108- 	Para el transporte de productos e insumos en vehículos, se debe cumplir con la normatividad aplicable.
109- 	Para el cumplimiento del objeto contractual, el contratista debe cumplir con todos los protocolos de bioseguridad establecidos por la Institución.
110- 	Establecer e implementar una adecuada gestión de los residuos generados por la actividad de la misma, según las disposiciones vigentes al efecto.
111- 	En caso de accidente de carácter ambiental, la empresa debe establecer y ejecutar un plan de emergencias o procedimiento de actuación.


Seguridad y Salud en el Trabajo:

112- Reportar a la Administradora de Riesgos Laborales los accidentes de trabajo y enfermedades laborales. 
113- Investigar todos los incidentes y accidentes de trabajo y hacer llegar copia virtual a seguridadysalud@elpoli.edu.co
114- Realizar actividades de prevención y promoción en SST
115- Realizar entrega de dotación, inspección y capacitación de los Equipos de Protección Personal –EPP- según la labor que se vaya a desempeñar
116- Fomentar y permitir la participación en las actividades de Prevención y Promoción organizadas por SST o la Administradora de Riesgos Laborales.
117- Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.
118- Designar un responsable de SST
119- Tener implementado el SG-SST según los criterios definidos en el Manual para Contratistas del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid. 
120- Cumplir con todos los requisitos para la prevención de accidentes y enfermedades laborales del personal propio y/o el de los proveedores de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente que rija en la materia, y dando aplicación en lo que corresponda al Manual para Contratistas del POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID.

VI. Personal requerido.


	Equipo de trabajo
	No. De profesionales
	Formación académica mínima
	Experiencia general y específica
	Dedicación al proyecto

	Director de proyecto
	1
	Ingeniero en Geodesia, Ingeniero Topográfico, Ingeniero Catastral, Ingeniero Civil, Ingeniero en Cartografía o Geodesta.
	Experiencia mínima de 4 años, luego de obtenido el título profesional, en la dirección o coordinación de proyectos relacionados con la producción Información geográfica o topográfica o cartográfica o batimétrica o catastral.
	100%

	Coordinador
	2
	Ingeniero Civil, Ingeniero Ambiental, Ingeniero Forestal, Ingeniero Catastral, Ingeniero Topográfico, Ingeniero en Geodesia o Geodesta.

	Experiencia mínima de 3 años, luego de obtenido el título profesional, en la dirección o coordinación de proyectos relacionados con la producción Información geográfica o topográfica o cartográfica o batimétrica o catastral.
	100%

	Topógrafos
	4
	Técnico o Tecnólogo en Topografía y Obras Civiles Ingeniería Civil,  Ingeniería Topográfica, Ingeniería Catastral o Geodesta

	Experiencia mínima de 1 año.
El o los topógrafos que ejecuten los levantamientos deben cumplir los requisitos exigidos por el Consejo Nacional de topografía según la ley 70 de 1979 y deberán demostrarlos mediante licencia vigente. 
	100%

	Hidrógrafos
	4
	Técnico o Tecnólogo en Topografía y Obras Civiles Ingeniería Civil, Ingeniería Topográfica, Ingeniería Catastral o Geodesta

	Experiencia mínima de 1 año como hidrógrafos.
El o los hidrógrafos que ejecuten los levantamientos deben cumplir los requisitos exigidos por el Consejo Nacional de topografía según la ley 70 de 1979 y deberán demostrarlos mediante licencia vigente. 
	100%




Nota Aclaratoria: Para este cálculo, el proponente debe tener en cuenta la exoneración que mediante la Ley 1607 de 2012 y su Decreto Reglamentario 1828 de 2013 realizó a los empleadores de pagar las contribuciones de SENA, ICBF y salud, siempre y cuando cumplan con los requisitos allí establecidos.

D. [bookmark: _bookmark14]Equipo de trabajo

Para la ejecución del Contrato de consultoría se requiere el equipo de trabajo descrito en el en los requisitos habilitantes.


E. [bookmark: _bookmark15]Plazo de ejecución del Contrato

El plazo de ejecución del Contrato será de CIENTO VEINTE (120) DÍAS CALENDARIO. Este plazo se cuenta a partir de la suscripción del Acta de Inicio.


F. [bookmark: _bookmark16]Lugar de ejecución del Contrato

El lugar de ejecución del Contrato será en departamento de Antioquia, de acuerdo con las rondas hídricas señalas en las especificaciones técnicas.




En constancia, se firma en	, a los	días del mes de	de 2022.

Nombre y firma del Representante Legal de cada uno de los integrantes

Nombre y firma del Representante Legal de la Unión Temporal

ANEXO 5 COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN
Señores
el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid Medellín

REFERENCIA: Proceso de Selección Abreviada por Subasta Inversa Nº 	



 	identificado como aparece al pie de mi firma, [obrando en mi propio nombre o en mi calidad de representante legal de] [nombre del Proponente], manifiesto que:

1. Apoyamos la acción del Estado colombiano y de el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública.
1. No estamos en causal de inhabilidad alguna para celebrar el contrato objeto del Proceso de Contratación.
1. Nos comprometemos a no ofrecer y no dar dádivas, sobornos o cualquier forma de halago, retribuciones o prebenda a servidores públicos o asesores de la Entidad Contratante, directamente o a través de sus empleados, contratistas o tercero.
1. Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o efecto la colusión en el Proceso de Contratación.
1. Nos comprometemos a revelar la información que sobre el Proceso de Contratación nos soliciten los organismos de control de la República de Colombia.
1. Nos comprometemos a comunicar a nuestros empleados y asesores el contenido del presente Compromiso Anticorrupción, explicar su importancia y las consecuencias de su incumplimiento por nuestra parte, y la de nuestros empleados o asesores.
1. Conocemos las consecuencias derivadas del incumplimiento del presente compromiso anticorrupción.

En constancia de lo anterior firmo este documento a los [Insertar información] días del mes de [Insertar información] de [Insertar información]

Nombre del proponente o de su Representante Legal

C.C. N°:	de	(anexar copia)
N° del NIT (consorcio o unión temporal o de la(s) firma(s):		Anexar copia(s) Dirección:  	
Telefax:		 Ciudad:  	
E mail  	


FIRMA DEL PROPONENTE O DE SU REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO 6

RELACIÓN DE EXPERIENCIA RUP

Ciudad y Fecha

Señores:
POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID
Medellín, Antioquia

REFERENCIA: Proceso de Selección por concurso de méritos Nº 	

	RELACIÓN DE EXPERIENCIA CERTIFICADOS PRESENTADOS

	
	CERTIFICADO 1

	CONSECUTIVO RUP
	

	NUMERO DEL CONTRATO
	

	(SMMLV)
	

	EMPRESA CONTRATANTE
	

	OBJETO DEL CONTRATO
	

	CLASIFICACIÓN UNSPSC
	

	FECHA DE INICIO
	

	FECHA	DE TERMINACIÓN
	

	VALOR CONTRATO
	

	CALIFICACIÓN SERVICIO
	



Se anexan los certificados xxx de acuerdo con los soportes requeridos en el pliego de condiciones



	RELACIÓN DE EXPERIENCIA CERTIFICADOS PRESENTADOS

	
	CERTIFICADO 2

	CONSECUTIVO RUP
	

	NUMERO DEL CONTRATO
	

	(SMMLV)
	

	EMPRESA CONTRATANTE
	

	OBJETO DEL CONTRATO
	

	CLASIFICACIÓN UNSPSC
	

	FECHA DE INICIO
	

	FECHA	DE TERMINACIÓN
	

	VALOR CONTRATO
	

	CALIFICACIÓN SERVICIO
	



Se anexan los certificados xxx de acuerdo con los soportes requeridos en el pliego de condiciones

Nombre del proponente o de su Representante Legal

C.C. N°:	de  	
N° del NIT (consorcio o unión temporal o de la(s) firma(s): 		 Dirección:  	
Telefax:		 Ciudad:  	
E mail  	

ANEXO 7

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE PAGO DE SEGURIDAD     SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Notas:

1. (Favor diligenciar todos los espacios).

1. (Utilice la preforma que corresponda, según certifique el Representante Legal o el Revisor Fiscal de la empresa (si la empresa cuenta con revisoría fiscal). En el momento de imprimir este formato, agradecemos eliminar esta recomendación y el párrafo que no vaya a utilizar).
Ciudad y Fecha Señores:
POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID
Medellín, Antioquia

REFERENCIA: Proceso de Selección Abreviada de Subasta Inversa N° 	

Yo,	, identificado con cédula de ciudadanía número	actuando como representante legal de	, con Nit número		, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley, y que a la fecha de presentación de este certificado se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.
Dada en	, a los (	) días del mes de	de 20212
FIRMA 			
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL
DOCUMENTO DE IDENTIDAD

Yo, (nombre del REVISOR FISCAL1), identificado con cédula de ciudadanía No.
 	, y con Tarjeta Profesional No.	de la Junta Central de Contadores, en mi condición de Revisor Fiscal de (nombre de la empresa o entidad) identificada con NIT.
 	, luego de examinar los estados financieros de la empresa de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley, y que a la fecha de presentación de este certificado se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en	, a los (      ) días  del mes de	de 2022


FIRMA	 NOMBRE DEL REVISOR FISCAL DOCUMENTO DE IDENTIDAD


Anexar:	fotocopia de la Tarjeta Profesional Cédula de Ciudadanía
Certificado de Junta de Contadores





























ANEXO 8


FORMATO INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES Y PROHIBICIONES PARA CONTRATAR


Yo	, actuando en calidad de
 	(persona natural oferente, o el representante legal, o apoderado), de , manifiesto bajo la gravedad del juramento de forma clara e inequívoca, que ni EL OFERENTE, ni su representante legal, ni su apoderado, ni suplentes, ni sus socios, nos encontramos incursos por sí o por interpuesta persona en las causales de inhabilidad e incompatibilidad previstas en la Constitución y en la Ley, en especial las contempladas en el artículo 8 de la Ley 80 de 1993, en la Ley 1150 de 2007 y en la Ley 1474 del 12 de Julio de 2011 "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la Gestión Pública" (Artículo 1. INHABILIDAD PARA CONTRATAR DE QUIENES INCURRAN EN ACTOS DE CORRUPCIÓN, Artículo 2. INHABILIDAD PARA CONTRATAR DE QUIENES FINANCIEN CAMPAÑAS POLÍTICAS, Artículo 3. PROHIBICIÓN PARA QUE EXSERVIDORES PÚBLICOS GESTIONEN INTERESES PRIVADOS, Artículo 4. INHABILIDAD PARA QUE EX EMPLEADOS PÚBLICOS CONTRATEN CON EL ESTADO y
Artículo 90. INHABILIDAD POR INCUMPLIMIENTO REITERADO). Lo anterior en aplicación del Régimen de inhabilidades e incompatibilidades y conflictos de interés del Decreto Nacional 1082 de 2015.


Dada en	, a los (      ) días  del mes de	de 2022


EL OFERENTE:

(Nombre, número del documento de identificación y firma del OFERENTE o su representante o apoderado).

Anexo modelo de certificación plazo del contrato del personal en condiciones de discapacidad

Ciudad y Fecha Señores:
POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID
Medellín, Antioquia

REFERENCIA: Proceso de concurso de meritos N° 	

ASUNTO: MODELO DE CERTIFICACIÓN PLAZO DEL CONTRATO DEL PERSONAL EN CONDICIONES DE DISCAPACIDAD

Cordial saludo.

XXXXXX, como Representante Legal de la empresa XXXXXX, certifico que los empleados en condición de discapacidad en cumplimiento del artículo 24 de la Ley 361 de 1997, permanecerá por un lapso igual al plazo del contrato.


Cordialmente,


XXXXXXXX
Represente legal de la empresa

Anexo modelo certificación de pymes o mipymes (solo en caso de no constar la información en el rup)
(Criterio de desempate, numeral 8)
Ciudad y Fecha Señores:
POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID
Medellín, Antioquia

REFERENCIA: Proceso de Selección Abreviada de Subasta Inversa N° 	

ASUNTO: MODELO CERTIFICACIÓN DE PYMES O MIPYMES (SOLO EN CASO DE NO CONSTAR LA INFORMACIÓN EN EL RUP)

El suscrito			(nombre del revisor fiscal o contador público) identificado con la cédula		y TP No.		en calidad de Contador Público o Revisor Fiscal de				(nombre o razón social del proponente), con Nit	manifiesto bajo la gravedad del juramento y con conocimiento de las responsabilidades que ello implica que:

De conformidad con el artículo 2 de la ley 590 de 2000, modificado por el artículo 43 de la ley 1450 de 2011 y sus decretos reglamentarios o las normas que los modifiquen.

El proponente	(nombre o razón social del proponente) tiene la calidad de: (marque con una X)

MEDIANA EMPRESA  		 PEQUEÑA EMPRESA  			 MICRO EMPRESA _ 	

Toda vez que cuenta con: Mediana Empresa:  	

Planta de personal entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200) trabajadores; y
Activos totales por valor entre cinco mil uno (5.001) y quince mil (15.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Pequeña Empresa:  	

Planta de personal entre once (11) y cincuenta (50) trabajadores; y
Activos totales por valor entre quinientos uno (501) y menos de cinco mil (5.001) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Microempresa:  	

Planta de personal no superior a los diez (10) trabajadores; y
Activos totales por valor inferior a quinientos uno (501) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Se expide en la ciudad de	a los	días del mes de
 	del año  	

NOMBRE REVISOR FISCAL O CONTADOR PÚBLICO

FIRMA REVISOR FISCAL O CONTADOR PÚBLICO
T.P. No.  	
No. De identificación  	

Nota 1: Se debe adjuntar copia de la tarjeta profesional del Revisor Fiscal o Contador Público y certificado de la Junta Central de Contadores sobre su vigencia.

Nota 2: Este modelo se diligencia solo en caso que en el RUP no esté claramente expreso el tamaño empresarial de MYPES o MIPYMES)

Anexo Modelo de certificación Mipymes, empleados, socios y accionistas (Criterio de desempate numeral 10)
Ciudad y Fecha Señores:
POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID
Medellín, Antioquia

REFERENCIA: Proceso de Selección Abreviada de Subasta Inversa N° 	

ASUNTO: CERTIFICACIÓN MIPYMES, EMPLEADOS, SOCIOS Y ACCIONISTAS (CRITERIO DE DESEMPATE)

Cordial saludo.

Xxxxxx, como Representante Legal de la empresa Xxxxxx, que ostenta la calidad de Mipyme y que integra el consorcio (nombre del proponente e integrantes con participación), certifico que ni la empresa que yo represento, ni sus socios y/o accionistas y/o representante (s) legal(es), son empleados y/o socios y/o accionistas, de los demás integrantes del consorcio o forma asociativa que se oferta al presente proceso de selección.
Cordialmente, XX XXXXXX
Represente legal de la empresa

Anexo certificación proponentes con trabajadores adultos mayores sin beneficio de pensión, población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, rrom o gitanas para (criterios de desempate, numeral 4 y 5 )

:
POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID
Medellín, Antioquia

REFERENCIA: Proceso de Selección Abreviada de Subasta Inversa N° 	

ASUNTO: CERTIFICACIÓN PROPONENTES CON TRABAJADORES ADULTOS MAYORES SIN BENEFICIO DE PENSIÓN, POBLACIÓN INDÍGENA, NEGRA, AFROCOLOMBIANA, RAIZAL, PALANQUERA, RROM O GITANAS

 	, en calidad de (representante legal o persona natural o apoderado)
de	la	Compañía	 	,	con
Nit	, identificado con cédula de ciudadanía No 	                                              de acuerdo con el la Ley 2069 de 2020, manifiesto bajo juramento que la compañía que represento cuenta con un número de:	trabajadores vinculados a la planta de personal.

Acredito que el número de personas adultos mayores vinculadas a la planta de personal con edad de pensión (62 años hombres y 57 años mujeres) que no son beneficiarios de la pensión de vejez es de	.

Acredito que el número de personas vinculadas a la planta de personal que pertenecen a los grupos a una población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitanas es de	.

Firma:	 Nombre:  	
C. C. No. _ 	

En calidad de: (Representante legal o Persona Natural o apoderado) Firma:  	
Nombre:  	
C. C. No.  	

Revisor fiscal (en caso de que esté obligado de acuerdo con la ley a tener revisor fiscal) Tarjeta Profesional (Revisor Fiscal) No.	”

