ANEXO 4: PROPUESTA TÉCNICA



	ANEXO TECNICO

	 
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANTAS ELÉCTRICAS 

	ITEM
	DESCRIPCION
	CANTIDAD
	TRIMESTRAL

	 
	SEDE NACIONAL
	 
	 

	1
	MOTOR MTU 12V 2000 DE 700 KVA MARCA STANFORD (SEDE NACIONAL) 
	1
	3

	 
	SEDE CENTRO
	 
	 

	2
	PLANTA ELÉCTRICA SEDE CENTRO MARCA PERKINS DE 250 KVA (SEDE CENTRO) 
	1
	3

	 
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PLANTAS ELECTRICAS

	 
	DESCRIPCION
	CANTIDAD
	MANTENIMIENTOS A REALIZAR AL AÑO

	3
	CAMBIO DE ACEITE, FILTROS, REFRIGERANTE- PLANTA 700 KVA SEDE NACIONAL
	1
	1

	4
	CAMBIO DE BATERÍA 4D (CADA EQUIPO CUENTA CON DOS BATERÍAS)
	2
	1

	5
	CAMBIO DE BATERÍA 8D (CADA EQUIPO CUENTA CON DOS BATERÍAS)
	2
	1

	6
	CAMBIO DE ACEITE, FILTROS, REFRIGERANTE- PLANTA 250 KVA SEDE CENTRO
	1
	1




	ACTIVIDADES A REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

	ELÉCTRICO

• Inspección y ajuste de controlador, limpieza dieléctrica
• Inspección y ajuste de sensores
• Inspección y ajuste de generador, limpieza.
• Inspección de pre calentador
• Inspección de motor de arranque, interruptor automático, ajuste de conexiones.
• Inspección de baterías, nivel de fluidos, limpieza de bornes y ajuste, medición de voltaje y carga.
• Inspección de cargador de batería, medición de tensión.
• Inspección de transferencia en sub estación
• Prueba de transferencia con carga
• Ajuste eléctrico integral de componentes de motor diésel, generador, regulación y protección.

MECÁNICO
• Inspección de fluidos, refrigerante, ACPM, aceite.
• Inspección de presión de aceite, temperatura, RPM motor.
• Inspección de bomba de inyección
• Inspección de fugas de aceite por tapa válvulas, Carter cigüeñal
• Inspección de sistema de refrigeración, radiador, intercooler.
• Inspección y ajuste de soporte motor
• Inspección y limpieza de filtro de aire
• Inspección de filtros de aceite y ACPM
• Inspección de mangueras de combustible, tanques de ACPM
• Encendido para precalentamiento e inspección de funcionamiento con mediciones básicas.

Las actividades anteriores son de referencia, es facultad del contratista, ejercer integralmente su especialidad, y aportar con la responsabilidad contractual, el buen funcionamiento y conservación del equipo.


	ACTIVIDADES A REALIZAR MANTENIMIENTO CORRECTIVO 

	PLANTA ELECTRICA SEDE NACIONAL:
· Cambio de aceite, filtros, refrigerante y las dos baterías.

PLANTA ELECTRICA SEDE CENTRO:
· Cambio de aceite, filtros, refrigerante y una batería. 

Estas actividades se realizara una sola vez en el presente proceso y corresponden a mantenimiento correctivo.




El contratista deberá entregar un reporte de cada mantenimiento realizado que especifique estado en que encontró los equipos, labores realizadas y recomendaciones para el siguiente mantenimiento a realizar.



YO _______________________________ declaro que cumplo con cada una de las especificaciones técnicas antes enunciadas y que cumpliré cabalmente con las  mismas.

Nombre completo del oferente   …………………………………………………………..
N° NIT                                       …………………………………………………………..
Ciudad                                       …………………………………………………………..
Teléfono Fijo                             …………………………………………………………..
Teléfono Celular                        …………………………………………………………..
Correo electrónico                     …………………………………………………………..


Nombre de la persona encargada …………………………………………………………..
Horario de atención                    …………………………………………………………..


Representante legal o apoderado: …………………………………………………………
Nombre (s) en letra imprenta:       ……………………………………………………….
C.C. N°……………………………………………………….


[bookmark: _GoBack]NOTA: En el caso que el oferente utilice otro formato al establecido por la Entidad, el mismo deberá contener toda la información requerida en el Presente Anexo.
