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Anexo No 5 ANEXO TECNICO



	Museo Nacional de Colombia

	Cantidad  
	Tipo de elemento
	MODELO 
	MARCA 
	Actividades a realizar  

	8
	Deshumidificador
	60 pintas.
	Soleus air
	- Realizar el estudio preliminar de cada uno de los equipos.
- Cambio de componentes básicos defectuosos relay,
- Desmonte para valoración y mantenimiento de las piezas mecánicas  y eléctricas.
- Cambio de piezas mecánicas y/o eléctricas defectuosas o que no cumplan con su función
-  Revisión del sensor bimetálico (temperatura de encendido y apagado).
- Desmonte del sistema de refrigeración, compresor para limpieza y verificación.
- Revisión del termostato y switch de paro de sistema al llenar recipiente de agua.
- Revisión y ajuste al sistema de cableado eléctrico.
- Revisión de fuente de poder.
- Limpieza del sistema de condensación.
- Desmonte para limpieza y lubricación del motor.
- Mantenimiento general y ajustes al sistema eléctrico de control deshumidificación.
- Limpieza externa e interna.
- Pruebas de mantenimiento.
- Realizar el mantenimiento de los deshumidificadores en las instalaciones del Museo Nacional.
- Dejar los equipos en perfecto funcionamiento y en tal caso que no tenga arreglo, realizar la justificación respectiva.

	6
	Deshumidificador
	60 pintas.
	Confortfresh
	Realizar el estudio preliminar de cada uno de los equipos.
-Cambio de componentes básicos defectuosos relay,
- Desmonte para valoración y mantenimiento de las piezas mecánicas y eléctricas.
-  revisión del sensor bimetálico (temperatura de encendido y apagado).
- Desmonte del sistema de refrigeración, compresor para limpieza y verificación.
- Revisión del termostato y switch de paro de sistema al llenar recipiente de agua.
- Revisión y ajuste al sistema de cableado eléctrico.
- Revisión de fuente de poder.
- Limpieza del sistema de condensación.
- Desmonte para limpieza y lubricación del motor.
-Mantenimiento general y ajustes al sistema eléctrico de control deshumidificación.
- Limpieza externa e interna.
- Pruebas de mantenimiento.
- Realizar el mantenimiento de los deshumidificadores en las instalaciones del Museo Nacional.
- Dejar los equipos en perfecto funcionamiento y en tal caso que no tenga arreglo, realizar la justificación respectiva.


	4
	Ventiladores de torre
	K-TF50
	Kaley
	-Realizar el estudio preliminar de cada uno de los equipos.
- Desmonte para valoración y mantenimiento de las piezas mecánicas y eléctricas.
-Desincrustamiento y limpieza de las aspas del ventilador tangencial.
- Limpieza de componentes eléctricos y electrónicos con productos especializados, SS-25 y lexite o equivalente.
- Chequeo del funcionamiento de los controles mandos. Ajuste de los controles.
- Revisión y ajuste al sistema de cableado eléctrico.
- Verificación del funcionamiento del motor del ventilador, medición de corrientes y amperajes.
- Desmonte para limpieza y chequeo de lubricación del motor.
- Limpieza externa e interna.
- Pruebas de funcionamiento y medición de variables de operación
- Dejar los equipos en perfecto funcionamiento y en tal caso que no tenga arreglo, realizar la justificación respectiva.

	6
	Ventiladores de torre
	K-TF60
	Kaley
	-Realizar el estudio preliminar de cada uno de los equipos.
- Desmonte para valoración y mantenimiento de las piezas mecánicas y eléctricas.
-Desincrustamiento y limpieza de las aspas del ventilador tangencial.
- Limpieza de componentes eléctricos y electrónicos con productos especializados, SS-25 y lexite o equivalente.
- Chequeo del funcionamiento de los controles mandos. Ajuste de los controles.
- Revisión y ajuste al sistema de cableado eléctrico.
- Verificación del funcionamiento del motor del ventilador, medición de corrientes y amperajes.
- Desmonte para limpieza y chequeo de lubricación del motor.
- Limpieza externa e interna.
- Pruebas de funcionamiento y medición de variables de operación.
- Dejar los equipos en perfecto funcionamiento y en tal caso que no tenga arreglo, realizar la justificación respectiva

	CASA MUSEO QUINTA DE BOLÍVAR Y MUSEO DE LA INDEPENDENCIA

	Cantidad
	Tipo de elemento
	MODELO
	MARCA
	Actividades a realizar

	7 
	Deshumificador 
	MDKNE70A 
	Excell 
	 Realizar el estudio preliminar de cada uno de los equipos.
-Cambio de componentes básicos defectuosos relay,
- Desmonte para valoración y mantenimiento de las piezas mecánicas  y eléctricas.
-  revisión del sensor bimetálico (temperatura de encendido y apagado).
- Desmonte del sistema de refrigeración, compresor para limpieza y verificación.
- Revisión del termostato y switch de paro de sistema al llenar recipiente de agua.
- Revisión y ajuste al sistema de cableado eléctrico.
- Revisión de fuente de poder.
- Limpieza del sistema de condensación.
- Desmonte para limpieza y lubricación del motor.
-Mantenimiento general y ajustes al sistema eléctrico de control deshumidificación.
- Limpieza externa e interna.
- Pruebas de mantenimiento.

	1
	Deshumificador 
	MDFE70A
	Excell
	Realizar el estudio preliminar de cada uno de los equipos.
-Cambio de componentes básicos defectuosos relay,
- Desmonte para valoración y mantenimiento de las piezas mecánicas  y eléctricas.
-  revisión del sensor bimetálico (temperatura de encendido y apagado).
- Desmonte del sistema de refrigeración, compresor para limpieza y verificación.
- Revisión del termostato y switch de paro de sistema al llenar recipiente de agua.
- Revisión y ajuste al sistema de cableado eléctrico.
- Revisión de fuente de poder.
- Limpieza del sistema de condensación.
- Desmonte para limpieza y lubricación del motor.
-Mantenimiento general y ajustes al sistema eléctrico de control deshumidificación.
- Limpieza externa e interna.
- Pruebas de mantenimiento

	3
	Deshumificador
	BD20, BD20-LA012
	Bionaire
	Realizar el estudio preliminar de cada uno de los equipos.
-Cambio de componentes básicos defectuosos relay,
- Desmonte para valoración y mantenimiento de las piezas mecánicas y eléctricas.
-  revisión del sensor bimetálico (temperatura de encendido y apagado).
- Desmonte del sistema de refrigeración, compresor para limpieza y verificación.
- Revisión del termostato y switch de paro de sistema al llenar recipiente de agua.
- Revisión y ajuste al sistema de cableado eléctrico.
- Revisión de fuente de poder.
- Limpieza del sistema de condensación.
- Desmonte para limpieza y lubricación del motor.
-Mantenimiento general y ajustes al sistema eléctrico de control deshumidificación.
- Limpieza externa e interna.
- Pruebas de mantenimiento

	1
	Deshumificador
	LD651EBL
	LG
	Realizar el estudio preliminar de cada uno de los equipos.
-Cambio de componentes básicos defectuosos relay,
- Desmonte para valoración y mantenimiento de las piezas mecánicas y eléctricas.
-  revisión del sensor bimetálico (temperatura de encendido y apagado).
- Desmonte del sistema de refrigeración, compresor para limpieza y verificación.
- Revisión del termostato y switch de paro de sistema al llenar recipiente de agua.
- Revisión y ajuste al sistema de cableado eléctrico.
- Revisión de fuente de poder.
- Limpieza del sistema de condensación.
- Desmonte para limpieza y lubricación del motor.
-Mantenimiento general y ajustes al sistema eléctrico de control deshumidificación.
- Limpieza externa e interna.
- Pruebas de mantenimiento.

	MUSEO COLONIAL Y SANTA CLARA 

	Cantidad
	Tipo de elemento
	MODELO
	MARCA
	Actividades a realizar

	5
	Deshumificador
	25 pintas
	Soleus Air
	-Realizar el estudio preliminar de cada uno de los equipos.
-Cambio de componentes básicos defectuosos 
-Desmonte para valoración y mantenimiento de las piezas mecánicas y eléctricas.
-Revisión del sensor bimetálico (temperatura de encendido y apagado).
-Desmonte del sistema de refrigeración, compresor para limpieza y verificación.
-Revisión del termostato y switch de paro de sistema al llenar recipiente de agua.
-Revisión y ajuste al sistema de cableado eléctrico.
-Revisión de fuente de poder.
-Limpieza del sistema de condensación.
-Desmonte para limpieza y lubricación del motor.
-Mantenimiento general y ajustes al sistema eléctrico de control deshumidificación.
-Limpieza externa e interna.
-Cambio de piezas mecánicas y/o eléctricas defectuosas o que no cumplan con su función
-Pruebas de mantenimiento.
-Realizar el mantenimiento de los deshumidificadores en las instalaciones del Museo Colonial
-Dejar los equipos en perfecto funcionamiento y en tal caso que no tenga arreglo, realizar la justificación 

	6
	Deshumidificador
	ADER 65LS
	General Electric
	-Realizar el estudio preliminar de cada uno de los equipos.
-Cambio de componentes básicos defectuosos 
-Desmonte para valoración y mantenimiento de las piezas mecánicas y eléctricas.
-Revisión del sensor bimetálico (temperatura de encendido y apagado).
-Desmonte del sistema de refrigeración, compresor para limpieza y verificación.
-Revisión del termostato y switch de paro de sistema al llenar recipiente de agua.
-Revisión y ajuste al sistema de cableado eléctrico.
-Revisión de fuente de poder.
-Limpieza del sistema de condensación.
-Desmonte para limpieza y lubricación del motor.
-Mantenimiento general y ajustes al sistema eléctrico de control deshumidificación.
-Limpieza externa e interna.
-Cambio de piezas mecánicas y/o eléctricas defectuosas o que no cumplan con su función
-Pruebas de mantenimiento.
-Realizar el mantenimiento de los deshumidificadores en las instalaciones del Museo Colonial
-Dejar los equipos en perfecto funcionamiento y en tal caso que no tenga arreglo, realizar la justificación 

	2
	Deshumidificador 
	ADER65LQQ1
	General Electric
	-Realizar el estudio preliminar de cada uno de los equipos.
-Cambio de componentes básicos defectuosos 
-Desmonte para valoración y mantenimiento de las piezas mecánicas y eléctricas.
-Revisión del sensor bimetálico (temperatura de encendido y apagado).
-Desmonte del sistema de refrigeración, compresor para limpieza y verificación.
-Revisión del termostato y switch de paro de sistema al llenar recipiente de agua.
-Revisión y ajuste al sistema de cableado eléctrico.
-Revisión de fuente de poder.
-Limpieza del sistema de condensación.
-Desmonte para limpieza y lubricación del motor.
-Mantenimiento general y ajustes al sistema eléctrico de control deshumidificación.
-Limpieza externa e interna.
-Cambio de piezas mecánicas y/o eléctricas defectuosas o que no cumplan con su función
-Pruebas de mantenimiento.
-Realizar el mantenimiento de los deshumidificadores en las instalaciones del Museo Colonial
-Dejar los equipos en perfecto funcionamiento y en tal caso que no tenga arreglo, realizar la justificación 

	1
	Deshumidificador
	MJ50LFX
	Mitsubishi
	-Realizar el estudio preliminar de cada uno de los equipos.
-Cambio de componentes básicos defectuosos 
-Desmonte para valoración y mantenimiento de las piezas mecánicas y eléctricas.
-Revisión del sensor bimetálico (temperatura de encendido y apagado).
-Desmonte del sistema de refrigeración, compresor para limpieza y verificación.
-Revisión del termostato y switch de paro de sistema al llenar recipiente de agua.
-Revisión y ajuste al sistema de cableado eléctrico.
-Revisión de fuente de poder.
-Limpieza del sistema de condensación.
-Desmonte para limpieza y lubricación del motor.
-Mantenimiento general y ajustes al sistema eléctrico de control deshumidificación.
-Limpieza externa e interna.
-Cambio de piezas mecánicas y/o eléctricas defectuosas o que no cumplan con su función
-Pruebas de mantenimiento.
-Realizar el mantenimiento de los deshumidificadores en las instalaciones del Museo Colonial
-Dejar los equipos en perfecto funcionamiento y en tal caso que no tenga arreglo, realizar la justificación 



Manifiesto que conozco las especificaciones técnicas y me comprometo a cumplir con las misma.
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