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ANEXO 1— ANEXO TÉCNICO


MANTENIMIENTO TRAMO YE DE ARJONA – CUATROVIENTOS RUTA 43CS02

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 
Realizar el mantenimiento periódico ajustado a la disponibilidad de recursos asignados, de los sectores deteriorados del tramo vial 43CS02 Ye de Arjona – Cuatrovientos, comprendidos entre el PR0+0000 (Ye de Arjona Astrea) hasta el PR31+0860 de conformidad con el inventario de daño aportado por la administración vial, consistente en el fresado de la carpeta asfáltica existente, aplicación de riego de liga e instalación de carpeta asfáltica MDC-19 en el espesor de la carpeta existente. [Descripción del proyecto y del sitio de trabajo. Ubicación: definir si es en zona rural, alcance del objeto, distancia o puntos a intervenir] 

2. DESCRIPCIÓN OBRA ACTUAL O ZONA A INTERVENIR
El tramo vial 43CS02 Ye de Arjona – Cuatrovientos, presenta deterioros de la carpeta asfáltica existente, consistente en la formación de áreas con patología piel de cocodrilo que por efectos de la lluvia y del tránsito, evolucionan a baches que generan riesgos de accidentes a los usuarios del corredor vial; siendo necesario, realizar el correspondiente parcheo de las áreas deterioradas de conformidad con el inventario elaborado por la Administración Vial del tramo, cuyas actividades comprenden el fresado de la carpeta asfáltica existente, suministro y aplicación de riego de liga y la instalación de la nueva carpeta asfáltica MDC-19 en el espesor de la carpeta existente.
  [Estado actual de la infraestructura existente, las actividades por ejecutar, y la zona a intervenir] 







a.  Localización:
[image: ]

Figura 1.1. Localización de la vía Valledupar – Río Seco – San Juan del Cesar 

3. ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y ALCANCE:
Las actividades u obras a ejecutar son las siguientes:
· Conformación de la calzada existente.
· Fresado de la carpeta asfáltica en el espesor existente.
· Suministro y aplicación de Riego de liga en las áreas fresadas. 
· Suministro, instalación y compactación de mezcla asfáltica tipo MDC-19 en las áreas fresadas, en el espesor de la carpeta asfáltica existente.
· Demarcación horizontal de los sectores viales intervenidos.

La actividad de parcheo técnico se realizará   de conformidad con el inventario de las áreas deterioradas, identificadas por la administración vial del tramo, priorizadas y avaladas por la respectiva Interventoría y la Dirección Territorial Cesar de conformidad con la disponibilidad de recursos del contrato de obra.

[Descripción de las actividades a ejecutar y su vinculación con las expectativas u objetivo con la contratación por parte de la entidad] 

a.  Ítems de pago: 
Los ítems de pago son los siguientes
310.1 - Conformación calzada existente
460.1 - Fresado de pavimento asfáltico en espesor de 10cms.
421.1 – Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-60.
450.2 – Mezcla Densa en Caliente tipo MDC-19.
700.1 – Línea de demarcación con pintura en frio.
70.1.1 Tacha retrorreflectiva – adhesivos bituminosos y/o termoplástico

	ITEMS DE PAGO 
	DESCRIPCION
	UNIDAD
	CANTIDAD

	310.1
	Conformación calzada existente
	M2
	8700

	421.1
	Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-60
	M2
	10970

	450-2
	Mezcla Densa en Caliente Tipo MDC-19 (Incluye asfalto, y transporte)
	M3
	900

	460-1
	Fresado de pavimento asfáltico
	M2
	10970

	700.1
	Línea de demarcación con pintura en frio.
	Ml
	4500

	701.1.1
	[bookmark: _Hlk130897639]Tacha retrorreflectiva – adhesivos bituminosos y/o termoplástico
	3200
	



 [Incluir lo relacionado con Ítems de pago] 

4. PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
El plazo previsto para la ejecución de las actividades que se deriven del presente proceso es el establecido en la sección 1.1. del pliego de condiciones, el cual se contará en la forma prevista en el Anexo 5 – Minuta del Contrato. 
El plazo previsto para la ejecución del Contrato de obra es de tres (3) meses contados a partir de la Orden de inicio.
[Incluir disposiciones sobre el plazo. Si el contrato estará dividido en etapas e inicio de las mismas] 
5. FORMA DE PAGO
El pago del contrato de obra que se derive del presente proceso de contratación, se realizará por el sistema de Precio Unitario para cada uno de los ítems de obra indicados.
El INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, para los contratos de obra pública realiza los pagos al CONTRATISTA mediante la presentación de actas mensuales de obra, las cuales deben ser refrendadas por el Contratista, el Interventor, el Gestor Técnico del Contrato del INVÍAS y el funcionario competente de la ordenación de pago del INVÍAS, acompañadas del programa de Trabajo e Inversiones aprobado por el mismo y del pago de los aportes a seguridad social y parafiscales del personal vinculado laboralmente con el contratista y del periodo correspondiente. Para el pago de la última acta de obra se debe presentar el Acta de Recibo Definitivo del Contrato.

EL INSTITUTO podrá entregar un anticipo del TREINTA por ciento (30%) del valor básico del contrato, siempre y cuando el contratista argumente las condiciones necesarias. Este anticipo se girará previa solicitud del CONTRATISTA y aceptación de las condiciones del INSTITUTO para su entrega, para lo cual se radicará el formato correspondiente para el trámite con sus respectivos anexos. En todo caso el anticipo estará sujeto a la disponibilidad de cupo en el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC).

La entrega de este anticipo se fundamenta en las siguientes consideraciones:

1) “En la práctica contractual administrativa con fundamento en la ley, lo usual es que la entidad pública contratante le entregue al contratista un porcentaje del valor del contrato, a título de anticipo, el cual habrá de destinarse al cubrimiento de los costos iniciales en que debe incurrir el contratista para la iniciación de la ejecución del objeto contratado. De ahí que se sostenga que es la forma de facilitarle al contratista la financiación de los bienes, servicios u obras que se le han encargado con ocasión de la celebración del contrato. 
(…) El pago de dicha suma lo era y lo sigue siendo un adelanto del precio que aún no se ha causado, que la entidad pública contratante hace al contratista para que a la iniciación de los trabajos disponga de unos fondos que le permitan proveerse de materiales y atender los primeros gastos del contrato, tales como los salarios de los trabajadores que disponga para la obra. No es otra la razón por la cual adicionalmente se exige que sea garantizada, que se presente un plan para su utilización y que se amortice.”[footnoteRef:2] [2: CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia 22 de junio de 2001. Consejero Ponente: Ricardo Hoyos Duque. Expediente 13436.] 


2) En virtud de que, en la etapa inicial del contrato a celebrar, el contratista debe sufragar una serie de gastos para comprar materias primas y proveerse de equipos adecuados. Además, del estimativo de dichos gastos, la cuantía del anticipo a entregar obedece a consideraciones de índole financiero, en especial las relacionadas con el índice de liquidez exigido en el pliego.   

 [Señalar si es por precio global, precios unitarios u otro sistema de pago e incluir información necesaria para precisar la forma de pago.
La Entidad debe justificar la inclusión o exclusión de anticipos basada en el estudio del sector y otros estudios que realice para el presente proceso de contratación.]

6. CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO 
[Adaptar de acuerdo con el proyecto] 
Se describen a continuación cada una de la Especificaciones correspondientes a los ítems incluidos en el proyecto de conformidad con la Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras 2022.
- Especificación No. 460: Fresado de pavimento asfáltico
- Especificación No. 421: Riego de liga con emulsión
- Especificación No. 450: Mezclas asfálticas en caliente
- Especificación No. 700: Línea de demarcación con pintura en frio
[Incluir descripción de cada una de las especificaciones aplicables al proyecto] 

a. Materiales
[Incluir y complementar] 
Los materiales, suministros y demás elementos que hayan de utilizarse en la construcción de las obras, deberán ser los que se exigen en las especificaciones y adecuados al objeto a que se destinen. Para los materiales que requieran procesamiento industrial, éste deberá realizarse preferiblemente con tecnología limpia. El proponente favorecido con la adjudicación del contrato se obliga a conseguir oportunamente todos los materiales y suministros que se requieran para la construcción de las obras y a mantener permanentemente una cantidad suficiente para no retrasar el avance de los trabajos.
Los materiales requeridos para la ejecución del proyecto, corresponde a mezcla densa en caliente tipo MDC-19, Emulsión asfáltica tipo CRR-60 y pintura en frio para tráfico. 
b. Documentos que entregará la Entidad para la ejecución del contrato
[Incluir y complementar] 
El contratista deberá realizar lo necesario y suficiente en orden a conocer, revisar y estudiar completamente los estudios y diseños que la entidad entregue para la ejecución de las obras objeto de este contrato. En consecuencia, finalizado el plazo previsto por la Entidad para la revisión de estudios y diseños [cuando aplique], si el contratista no se pronuncia en sentido contrario, se entiende que ha aceptado los estudios y diseños presentados por la entidad y asume toda la responsabilidad de los resultados para la implementación de los mismos y la ejecución de la obra contratada, con la debida calidad, garantizando la durabilidad, resistencia, estabilidad y funcionalidad de tales obras.
Cualquier modificación y/o adaptación y/o complementación que el contratista pretenda efectuar a los estudios y diseños deberán ser tramitadas por el contratista para su aprobación por la interventoría, sin que ello se constituya en causa de demora en la ejecución del proyecto. 
En atención a que el proyecto corresponde al mantenimiento periódico de la carpeta asfáltica de rodadura existente, solo se entregará el inventario de daños, elaborado por la administración vial para verificación y priorización por parte de la interventoría, previa aprobación de la Dirección Territorial.
El Contratista, deberá entregar al interventor para su aprobación, el diseño de la mezcla asfáltica tipo MDC-19 a utilizar en el proyecto de mantenimiento de la carpeta asfáltica existente.

7. INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL:
Para efectos del análisis de la información del personal, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:
a. Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto serán verificadas una vez se adjudique el contrato y no podrán ser pedidas durante la selección del contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante. 
b. Si el contratista ofrece dos (2) o más profesionales para realizar actividades de un mismo cargo, cada uno de ellos deberá cumplir los requisitos exigidos en los pliegos de condiciones para el respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser ofrecido para dos o más cargos diferentes.
c. El contratista debe informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen legalmente la profesión. 
d. Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona natural o jurídica con quien se haya establecido la relación laboral o de prestación de servicios.
e. El contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tienen la disponibilidad real para la cual se vinculan al proyecto. De comprobarse dedicación inferior a la aprobada se aplicarán las sanciones a que haya lugar. 
f. En la determinación de la experiencia de los profesionales se aplicará la equivalencia, así:
	Postgrado con título
	Requisitos de Experiencia General
	Requisitos de Experiencia Específica

	Especialización 
	Veinticuatro (24) meses
	Doce (12) meses

	Maestría
	Treinta y seis (36) meses
	Dieciocho (18) meses

	Doctorado
	Cuarenta y ocho (48) meses
	Veinticuatro (24) meses



Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos: 
· Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia general y viceversa. 
· Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia específica y viceversa. 
· No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por experiencia especifica o viceversa.
El personal relacionado debe estar contratado o contemplado dentro de la planta de personal del contratista y su costo debe incluirse dentro de los gastos de administración general del contrato.
El personal requerido es el siguiente:
[La entidad deberá definir el personal requerido para la ejecución de la obra de acuerdo con el objeto del proceso de contratación]

· Un (1) Ingeniero Civil y/o de Ingeniero de Transportes y Vías. Para el cargo Director de Obra de dedicación 50%

· Un (1) Ingeniero Civil y/o de Ingeniero de Transportes y Vías. Para el cargo de Ingeniero Residente de obra de dedicación 100% 


· Un (1) Ingeniero Ambiental ó Ingeniero sanitario ó Ingeniero forestal ó Ingeniero de Recursos Naturales ó Ingeniero de Recursos Hídricos y Gestión Ambiental ó Ingeniero de Minas ó Ingeniero Agrícola, en Administración Ambiental, Biología o Ecología para el cargo de Profesional Ambiental.

· Un (1) Especialista en Sistemas de Gestión de Calidad. 
· Un (1) Auditor interno de Sistemas de Gestión de Calidad

a. Requisitos del personal 
Todos los profesionales exigidos, deben cumplir y acreditar, como mínimo, los siguientes requisitos de formación y experiencia: 

[La entidad deberá incluir requisitos de experiencia proporcionales y adecuados al tipo de obra conforme a lo establecido en los estudios y documentos previos. Los requisitos de experiencia general y específica que establezca en la siguiente tabla deben ser acordes con el literal f de este numeral y no podrá requerir experiencia que incluya volúmenes o cantidades de obra específica]

	Profesional Ofrecido para el Cargo
	Requisitos de Experiencia General
	Requisitos de Experiencia Específica

	DIRECTOR DE OBRA 
	 No menor de diez (10) años, contados entre la fecha de expedición de la tarjeta profesional y  la fecha de cierre del plazo de la presente Selección Abreviada.  

	Mínimo siete (7) años acumulada, contados entre fecha de expedición de la tarjeta profesional y la fecha de cierre del plazo de la presente Selección Abreviada, como DIRECTOR DE INTERVENTORÍA O DE OBRA DE PROYECTOS DE OBRA CIVIL EN VIAS. 

Se aceptará la experiencia adquirida como Ingeniero Residente en la siguiente proporción: Tres (3) años de experiencia certificada como Ingeniero Residente de obra equivalen a un (1) año de experiencia como Director de obra. 


	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA 
	No menor de cinco (5) años, contados entre fecha de expedición de la tarjeta profesional y la fecha de cierre del plazo de la presente selección abreviada de menor cuantía.
	Mínimo tres (3) años acumulada, contados entre fecha de expedición de la tarjeta profesional y la fecha de cierre del plazo de la presente selección abreviada de menor cuantía.


	PROFESIONAL AMBIENTAL
	No menor de (4) años, contada entre la fecha de 1 confirmación de la matrícula Profesional y la fecha de Cierre de la presente Selección Abreviada.
	No menor de (2) años, contada entre la fecha de confirmación de la matrícula Profesional y la fecha de Cierre de la presente Selección Abreviada, en el área ambiental de proyectos de Infraestructura vial.  


	PROFESIONAL GESTION DE CALIDAD 
	Ingeniero con Matrícula profesional y Título de especialista en Sistemas de Gestión de calidad.   
	Igual o superior a tres (3) años en la implantación de sistemas de calidad en empresas de ingeniería vial.  
· Certificación que haya participado en la elaboración de por lo menos cinco (5) planes de calidad para proyectos viales, todo lo anterior bajo la Norma NTC - ISO 9000:1994 o NTC - ISO 9001:2000 o NTC-ISO 9001:2008. 


	AUDITOR INTERNO DE CALIDAD
	1. Matrícula, si la profesión se encuentra reglamentada. 
2. Formación académica en sistemas de calidad, con una de las siguientes opciones:

· Título de especialista en sistemas de calidad. 1 
· Título de diplomado en sistemas de calidad. 
· Formación académica en el área de auditoría de calidad con un mínimo de 40 horas.  

	· Igual o superior a tres (3) años en sistemas de calidad y experiencia en la ejecución de por lo menos tres (3) auditorias de calidad. 





b. Maquinaria mínima del proyecto 
El equipo mínimo requerido es el siguiente:
1. Un (1) Compactador Neumático 70HP, peso 13 ton
2. Un (1) Compactador de rodillo 99HP, peso 8 ton
3. Un (1) Fresadora pavimentos asfálticos 255HP
4. Un (1) Terminadora de asfalto (Finisher). 174 HP,  R = 20 m3/hora
5. Cinco (5) Volquetas con capacidad mínima de 15 metros cúbicos 
6. Un (1) Carro para demarcación horizontal.
[Etc.]
La maquinaria mínima requerida será verificada una vez se adjudique el contrato y no podrá ser pedida durante la selección del contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante.

8. POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO: 
Las posibles fuentes de materiales serán las que determine el adjudicatario, aprobadas por el interventor, y las cuales cumplan con la calidad requerida en las normas de ensayo y especificaciones generales y/o particulares vigentes.
Es responsabilidad del proponente bajo su cuenta y riesgo inspeccionar y examinar el sitio donde se van a desarrollar las obras e informarse sobre la disponibilidad de las fuentes de materiales necesarios para su ejecución, con el fin de establecer si las explotará en su calidad de constructor y/o si las adquirirá a proveedores debidamente legalizados. 
Las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas por la respectiva interventoría, previo al inicio de las obras. El contratista se obliga a realizar la explotación respetando las recomendaciones técnicas establecidas para evitar impactos ambientales; igualmente se obliga a cumplir la normativa ambiental y minera aplicable a la obra. 
El proponente debe verificar, previa a la presentación de la oferta, las distancias de acarreo de las posibles fuentes de materiales existentes en el área de influencia del proyecto que sean susceptibles de utilizar, así como verificar que éstas se encuentran en funcionamiento y que cumplen con todos los requisitos legales ambientales y mineros, de tal forma que pueda garantizar la utilización para el proyecto. En consecuencia, las distancias de acarreo correspondientes deben ser consideradas por el Proponente en los análisis de precios unitarios de la propuesta a presentar y será su responsabilidad.
Previo al inicio de las obras, los materiales que la entidad identifique como indispensables en la ejecución del proyecto deben ser sometidos a ensayos para la aceptación o el rechazo por parte de la interventoría, según la normativa aplicable. Los permisos de explotación deben ser tramitados por cuenta del contratista, antes del inicio de las obras. De igual manera, las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas por la respectiva interventoría, previo al inicio de las obras. 

	NOMBRE DE LA FUENTE
	UBICACIÓN 
	TIPO DE MATERIAL

	PAVIMENTOS EL DORADO
	VALLEDUPAR
	Concreto hidráulico

	
	
	Arena de trituración

	
	
	Mezclas asfálticas (MDC 25, MDC 19)

	PAVIMENTAR
	VALLEDUPAR
	Triturados (1/2", 3/4", 1")

	
	
	Sub base

	
	
	Mezclas asfálticas (MDC 25, MDC 19

	
	
	Arena lavada



9. OBRAS PROVISIONALES:
[La entidad debe evaluar si la totalidad de esta sección aplica a la obra particular y hacer los cambios necesarios de acuerdo con las condiciones de la obra]
Durante su permanencia en la obra serán a cargo del constructor, la construcción, mejoramiento y conservación de las obras provisionales o temporales que no forman parte integrante del proyecto, tales como vías provisionales, vías de acceso y vías internas de explotación a las fuentes de materiales así como: las obras necesarias para la recuperación morfológica cuando se haya explotado por el constructor a través de las autorizaciones temporales;  y las demás que considere necesarias para el buen desarrollo de los trabajos, cercas, oficinas, bodegas, talleres y demás edificaciones provisionales con sus respectivas instalaciones, depósitos de combustibles, lubricantes y explosivos,  de propiedades y bienes de la entidad o de terceros que puedan ser afectados por razón de los trabajos durante la ejecución de los mismos, y en general toda obra provisional relacionada con los trabajos.
En caso de que sea necesario el proponente dispondrá de las zonas previstas para ejecutar la obra y la obtención de lotes o zonas necesarias para construir sus instalaciones, las cuales estarán bajo su responsabilidad.
Adicionalmente, correrán por su cuenta los trabajos necesarios para no interrumpir el servicio en las vías públicas usadas por él o en las vías de acceso cuyo uso comparta con otros contratistas.
El proponente debe tener en cuenta el costo correspondiente a los permisos y a las estructuras provisionales que se requieran cuando, de conformidad con el proyecto cruce o interfiera corrientes de agua, canales de desagüe, redes de servicios públicos, etc. En el caso de interferir redes de servicios públicos, estos costos serán reconocidos mediante aprobación de precios no previstos, incluidos en las correspondientes actas de obra aprobadas por el interventor. Para lo anterior deberá tramitar la correspondiente aprobación de los precios no previstos del proyecto ante el ordenador, y en los casos que se requiera el permiso correspondiente ante la autoridad competente.
A menos que se hubieran efectuado otros acuerdos, el proponente favorecido con la adjudicación del contrato deberá retirar todas las obras provisionales a la terminación de los trabajos y dejar las zonas en el mismo estado de limpieza y orden en que las encontró. Así mismo, será responsable de la desocupación de todas las zonas que le fueron suministradas para las obras provisionales y permanentes.
10. SEÑALIZACIÓN 
[La entidad debe evaluar si la totalidad de esta sección aplica a la obra particular y hacer los cambios necesarios de acuerdo con las condiciones de la obra]
De ser necesario, son de cargo del proponente favorecido todos los costos requeridos para colocar y mantener la señalización de obra y las vallas informativas, la iluminación nocturna y demás dispositivos de seguridad y de comunicación y coordinación en los términos definidos por las autoridades competentes. 
Sin perjuicio de lo anterior, la entidad debe definir puntualmente cuáles son los costos directos e indirectos incluidos dentro del presupuesto oficial dependiendo del proyecto a ejecutar.

11. PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES
La obtención de los permisos, autorizaciones, licencias, servidumbres y concesiones por el uso y aprovechamiento de los recursos naturales, así como los sitios de disposición de sobrantes, estarán bajo la responsabilidad del contratista y son requisitos indispensables para que en calidad de constructor pueda iniciar las obras. El tiempo que su obtención conlleve deberá considerarse dentro de la programación. Las demoras en la obtención de estos permisos no serán causa válida para justificar atrasos o incumplimientos cuando los mismos se deriven de hechos imputables al contratista.
En cuanto al proveedor escogido por el constructor para el suministro de la mezcla asfáltica para el parcheo, debe contar con una Licencia ambiental vigente y un permiso de emisiones atmosféricas, ya que según requerimiento ambiental esta debe ser monitoreada semestralmente o como haya dispuesto la autoridad ambiental.

Esta licencia ambiental debe contar con las respectivas fichas de manejo de cada una de las actividades que allí se realizan y debe estar avalada por la autoridad ambiental, lo cual debe ser verificado por el interventor previamente a su utilización.

[La entidad debe incluir los permisos, licencias y autorizaciones necesarios para la ejecución del contrato]

12. NOTAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA EL PROYECTO:

[La entidad debe verificar si aplican directrices técnicas particulares. Por ejemplo: Especificaciones generales de construcción del INVÍAS vigentes] 
1. El contratista debe garantizar la transitabilidad en todos los sectores del contrato mientras se ejecuta la obra, es decir desde la orden de inicio y hasta el recibo definitivo de las obras. 

2. El contratista deberá atender las emergencias que se puedan presentar en los sitios que se encuentren dentro del objeto del contrato, para lo cual el Interventor definirá el tipo de intervención a ejecutarse y le solicitará por escrito al contratista su ejecución; en caso de que se requieran estudios y/o diseños y/o cálculos adicionales éstos deberá realizarlos el Contratista y ser revisados y aprobados por la Interventoría; en todo caso el Contratista presentará los Análisis de Precios Unitarios No Previstos (incluidos los estudios y/o diseños y/o cálculos adicionales, si aplican) al Interventor para su revisión y aprobación, para posteriormente presentarlos a la Dirección Territorial correspondiente, para la continuación del trámite pertinente. 

3. El desglose de los Análisis de Precios Unitarios publicados en el SECOP II por el Instituto Nacional de Vías, son únicamente de referencia, constituyen una guía para que el proponente prepare su propuesta, cada Análisis de Precios Unitarios presentado por el adjudicatario debe contener todo lo indispensable y necesario para llevar a cabo el ítem correspondiente: equipos, materiales, transportes, mano de obra y costos indirectos. Si existe alguna duda o interrogante sobre la presentación de estos APU publicados por INVIAS, es deber del proponente hacerlos conocer con cuatro (4) días hábiles antes del cierre del proceso licitatorio para que el INVIAS los pueda estudiar. 

4. El control de tráfico temporal y la señalización provisional necesarios para la ejecución de las obras será por cuenta y riesgo del proponente y/o contratista. Esta señalización debe colocarse desde la orden de iniciación del contrato. 

5. Se debe tener en cuenta que el valor total del PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. El valor total del Precio Unitario se redondeará; cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.
 
6. Las OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES, incluyen las obras ambientales del PAGA las cuales se pagarán por precios unitarios, previamente revisados y aprobados por la Interventoría, y revisados por la Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social y la Unidad Ejecutora respectiva. 

1. El Contratista conjuntamente con el Interventor, una vez se otorgue la orden de iniciación del contrato, procederán a hacer una evaluación sobre el nivel de seguridad vial en el sector objeto del contrato con el fin de prever las medidas para tender a mejorar la seguridad vial, de conformidad con lo establecido por el Ministerio de Transporte en el Plan Nacional de Seguridad Vial, siguiendo el Manual de Señalización vigente.

2. No se consideró el 7x24 dado a las características de este proyecto.
[Incluir]
[Incluir]	
[Incluir]

13. DOCUMENTOS TÉCNICOS ADICIONALES
NO APLICA PARA EL PRESENTE PROCESO.

[La entidad puede incluir o hacer referencia a documentos técnicos adicionales como manuales, guías, apéndices, anexos o similares, requeridos para la ejecución del contrato y que debe tener en cuenta el proponente al momento de estructurar y presentar su oferta.] 










En constancia, se firma en VALLEDUPAR, a los 27 días del mes de MARZO de 2023


______________________________________________
[Nombre]
OMAR EDIL GOMEZ NAVIA
[Gestor Técnico o cargo correspondiente]

____________________________________________
[Nombre]
MARÍA INES MANJARREZ ARMENTA -OFICINA JURIDICA DT CESAR
 [Coordinador o cargo correspondiente]

______________________________________________
[Nombre]
ONNA MARIA ZULETA ARAUJO
[Subdirector o cargo correspondiente]
MANTENIMIENTO TRAMO YE DE ARJONA – CUATROVIENTOS RUTA 43CS02
INSTITUTO NACIONAL DE VÍA – TERRITORIAL CESAR 
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