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INFORME DE SUPERVISIÓN No. 02


CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. P-2578 de 2022

FECHA: 26 de septiembre de 2022

CONTRATANTE:     	INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO     

CONTRATISTA: 		SUMEC S.A.S	 	
NIT: 			900555385-7
OBJETO:    	Prestación de Servicios para el Mantenimiento preventivo y correctivo de las puertas electromecánicas en los campus Robledo y Fraternidad del ITM. 
 		
VALOR:		 	$14.042.000 IVA incluido

									
DURACION:	El plazo de ejecución de este contrato será desde la firma del acta de inicio, hasta el 20 de diciembre de 2022 


FECHA DE INICIO:	3 de mayo de 2022

FEHCA DE TERMINACIÓN: 20 de diciembre de 2022



Con el objeto de realizar el seguimiento al avance de la ejecución del contrato de prestación de servicios No P-2578 de 2022, se presenta el Informe de Supervisión financiero del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015, y demás normas que regulan la materia. 

A continuación, se detallan los componentes del informe parcial a la fecha de elaboración:



1. INFORME ADMINISTRATIVO: 
El contratista está cumpliendo con las obligaciones del contrato y con el sistema de seguridad y salud en el trabajo – SST. 

2. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:


[bookmark: _Hlk72419582]En el periodo comprendido entre los meses de julio y agosto de 2022, se ejecutaron las actividades propias del contrato de prestación de servicio No. P-2578, de acuerdo con las especificaciones técnicas. Se realizó las actividades de mantenimiento de las puertas electromecánicas en los campus Robledo y Fraternidad del ITM, los cuales cuentan con la aprobación del supervisor.
A continuación, se describen las actividades más representativas que hacen parte de los mantenimientos de las puertas: 

PUERTAS CORREDIZAS

Las puertas corredizas automáticas están localizadas en las sedes Robledo y Fraternidad, a estas dentro del alcance del mantenimiento se les verificó lo siguiente: 

· Comprobar el correcto amarrado de la puerta, las posibles holguras en las guías, los topes del recorrido, etc.
· Comprobar estanqueidad, limpieza y aislamiento del sistema electrónico receptor del mando a distancia o cerradura.
· Comprobar el sistema de seguridad por célula fotoeléctrica, su amarre, conexiones y estanqueidad, limpiando tanto las lentes del emisor como el elemento reflector (comprobar su funcionamiento).
· Si la instalación cuenta con semáforos indicativos de estado de la puerta, comprobar el correcto funcionamiento de todas sus bombillas, estanqueidad y limpieza.
· Comprobar los finales de carrera: funcionamiento y amarre.
· Limpiar la guía de desplazamiento de la puerta, apartando objetos de toda la carrera de la puerta.
· Limpiar la corredera dentada y/o cadena y engrasar el piñón (y la cadena si es el caso), comprobando la carcasa de protección del motor, cable, etc.
· Asegúrese de conocer el sistema de desbloqueo y accionamiento manual de la puerta, para casos de avería y/falta de energía eléctrica. 
· Lubricación y cambio de rodamientos en el riel cuando sea necesario para su correcto funcionamiento.
· El mantenimiento que se realice debe garantizar el normal funcionamiento del motor y controles de mando de cierre, apertura y paro de emergencia. 

PUERTAS ACORDEÓN

Las puertas basculantes están localizadas en la sede Fraternidad, a estas se les verificó lo siguiente: 

· Comprobar el correcto amarrado de la puerta, en especial los ejes superiores, responsables de soportar el peso de la misma.
· Comprobar estanqueidad, limpieza y aislamiento del sistema electrónico receptor del mando a distancia o cerradura.
· Comprobar el sistema de seguridad por célula fotoeléctrica, su amarre, conexiones y estanqueidad, limpiando tanto las lentes del emisor como el elemento reflector (comprobar su funcionamiento).
· Si la instalación cuenta con semáforos indicativos de estado de la puerta, comprobar el correcto funcionamiento de todas sus bombillas, estanqueidad y limpieza.
· Comprobar los finales de carrera: funcionamiento y amarre.
· Limpiar y engrasar las guías laterales, poniendo especial cuidado en evitar la acumulación de suciedad en el suelo.
· Lubricar la cadena y engrasar el piñón, comprobando la carcasa de protección del motor, cable, puntos de amarre, etc.
· Asegúrese de conocer el sistema de desbloqueo y accionamiento manual de la puerta, para casos de avería y/falta de energía eléctrica. 
· El mantenimiento que se realice debe garantizar el normal funcionamiento del motor y controles de mando de cierre, apertura y paro de emergencia. 

PUERTAS ELEVADIZAS

Las puertas basculantes están localizadas en la sede Fraternidad, a estas se les debe verificar lo siguiente: 

· Comprobar el correcto amarrado de la puerta, en especial los ejes superiores, responsables de soportar el peso de la misma.
· Comprobar estanqueidad, limpieza y aislamiento del sistema electrónico receptor del mando a distancia o cerradura.
· Comprobar el sistema de seguridad por célula fotoeléctrica, su amarre, conexiones y estanqueidad, limpiando tanto las lentes del emisor como el elemento reflector (comprobar su funcionamiento).
· Si la instalación cuenta con semáforos indicativos de estado de la puerta, comprobar el correcto funcionamiento de todas sus bombillas, estanqueidad y limpieza.
· Comprobar los finales de carrera: funcionamiento y amarre.
· Limpiar y engrasar las guías laterales, poniendo especial cuidado en evitar la acumulación de suciedad en el suelo.
· Lubricar la cadena y engrasar el piñón, comprobando la carcasa de protección del motor, cable, puntos de amarre, etc.
· Asegúrese de conocer el sistema de desbloqueo y accionamiento manual de la puerta, para casos de avería y/falta de energía eléctrica. 


	Factura SUM1533 del 16 de septiembre de 2022

	ITEM
	ESPECIFICACIÓN TECNICA
	CANT
	Vr UNITARIO
	Vr TOTAL 

	
	
	
	
	

	 
	CAMPUS ROBLEDO 
	 
	 
	 

	
	Servicio de mantenimiento preventivo puertas vehiculares mes de mayo
	1
	$340.000
	$340.000

	
	CAMPUS FRATERNIDAD
	
	
	

	
	Servicio de mantenimiento preventivo puertas vehiculares mes de mayo
	1
	$340.000
	$340.000

	COSTO DIRECTO
	 $680.000 

	IVA DEL 19%
	 $129.200

	VALOR TOTAL
	 $809.200



	Factura SUM1534 del 16 de septiembre de 2022

	ITEM
	ESPECIFICACIÓN TECNICA
	CANT
	Vr UNITARIO
	Vr TOTAL 

	
	
	
	
	

	 
	CAMPUS ROBLEDO 
	 
	 
	 

	
	Servicio de mantenimiento preventivo puertas vehiculares mes de junio
	1
	$340.000
	$340.000

	
	CAMPUS FRATERNIDAD
	
	
	

	
	Servicio de mantenimiento preventivo puertas vehiculares mes de junio
	1
	$340.000
	$340.000

	COSTO DIRECTO
	 $680.000 

	IVA DEL 19%
	 $129.200

	VALOR TOTAL
	 $809.200






1. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

	Valor del Contrato
	$14.042.000

	Pago No. 1 factura No. SUM1458 del 09/08/2022
	               $809.200 

	Factura No. SUM1459 del 09/08/2022
	               $809.200

	Valor total pago N° 1
	$1.618.400

	Pago No. 2 Factura No. SUM1533 del 16/09/2022
	               $809.200 

	Factura No. SUM1534 del 16/09/2022
	               $809.200

	Valor total pago N° 2
	$1.618.400

	Valor acumulado
	               $3.236.800

	Valor por ejecutar
	$10.805.200

	Porcentaje de ejecución financiera
	23,05%




2. INFORME JURÍDICO:

PÓLIZAS DEL CONTRATO CUMPLIMIENTO No. 65-44-10121133

	AMPARO
	VALOR
ASEGURADO
	VIGENCIA
	COMPAÑÍA DE SEGUROS

	
	
	DESDE 
	HASTA
	

	Cumplimiento 
	$1.404.200
	26/04/2022
	20/04/2023
	Seguros del Estado

	Calidad del Servicio y correcto funcionamiento
	$1.404.200
	26/04/2022
	20/04/2023
	

	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales
	$1.404.200
	26/04/2022
	20/12/2025
	



PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL N° 65-40-101064791

	AMPARO
	VALOR
ASEGURADO
	VIGENCIA
	COMPAÑÍA DE SEGUROS

	
	
	DESDE 
	HASTA
	

	Responsabilidad civil extracontractual 
	$200.000.000
	15/06/2022
	20/12/2022
	Seguros del Estado




5 OBSERVACIONES DEL DESARROLLO DEL CONTRATO. 

El contrato tiene una ejecución financiera del 23,05%
El contratista está cumpliendo con las obligaciones del contrato.

Atentamente,
[image: ]
JORGE IVÁN PATIÑO    	
Supervisor 		






















Soportes del mantenimiento preventivo
Campus Robledo
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Campus Fraternidad
[image: ]
[image: ]
[image: ]

[image: ]


[image: ]

Elaboró: Jorge Iván Patiño
Página 2 de 10

Elaboró: Jorge Iván Patiño

image3.png
REPORTE DE MANTENIMIENTO

Grente: T
Contact Torge vin oo
ede. Robledo
icecdt
elétones:
ivda edelin
echa ddjrm/aana A-oa
Puertsveedar_Warcs
serie:
NGimero de acivo i o descripdon: Coredia aids
PUERTA VEFICULAR COREDTA
Wantenimiento

preventivo X

G ]

Ejecudén

Descripdon e sctidades
(Comprobar el orrecto amarrado de 1 puerta s posibie holguras e T gl s topes derecomrdo|

MBrobar estanaueidad, impiezay aifarienta del etema electrolco receptor el mando s
distancia o cerradur

(Comprobar e sstema de seguridad por céll fotoelctrics, s amarr, coneionesy estanaeided,
fimpiando tantofaslentes del emisor com el elemento relcto (cmprobr s funcionamento),

it nstalacién cuenta con semiforos ndicaties de stada d s pusrt,comprabar ol comects
funcionamiento de todes sus ombitas, estanqueiddy limpieza.

RIRIR R

[Comprobar osfiales de carrra:funcionarmieto y amare.

[Empia aguta de desplszarmientsde s pusra, aparando abjetos 3 toda o carer e 5 e

[impiaracorreders dentada y/o cadenay engrasar
Jearcasade proteccion def motor, cable et

1 piin (1 cadera 5 5o a0, comprobanda |

[Rsegirese de conocer el sstema de desbloqueey ccionaminto manial & & puers, pra asos -
overia y/fata de energi eictica

Lubricaién y cambio de rodarmientos en e el cuanda se necesariopars sucorectofunconamiento.

€l mantenimiento que sereale deba garanizar ol normal uncionamient del matory contraler 4o
mando deciere, apertua y paro de mergenc.

<[}

OBSERVACIONES

’/\1/114"“ gg@’ Joees Proid

FRNA BELTECIRG oA oE QUiEN REGEE

Io/EES )





image4.png
[— ZTONTEDEMANTEMIMIENTO

—]

I
Toathin i
bt
e
[Fecha dd/mm/aaaa MER-T
oo P el i
odelo e
Womers 8 e o s oo
PR VER UL CoRiEo
Vrtenmia
e G ]
e g

[Comprabar el correcto amarrado dea

Eecudén

Pueta, s posbles holguras en s gia, o toes 4 recorido]
Jte.

[comprobar estanqueicad, I

implezayalamiento del istem slctrino receptor el mandos
|disanci o cerradurs.

|Comprobar el sisternade segurdad por céla fotoléctis, uamarre, conerionesy esaraueidnd,
fimeando tanto s lentes del emisor com el elementoreflectr (comprobar s fucionamiento),

1 nstalacincuenta consemiforos ndcatvs deestado dea purt, comprabar ol carrecto
[uncionamiento e todas sus bombils,estanqueidad ylmpiozs.

[Comprobar o irales de carrers: uncionamientay smarre.

Jimpiar o gt de desplszaminto de I puerts, 3artando obeto 4 toda s corers G s

[impiora coredera dentada /o cadens y angrasar o i
Jearcasa de proteccigndel motor,cabe, ete.

3 cadens 0 1 s, comprobando s

[RsegGrese de conocer el sstema g desbloquro y accionaminto mamal de s P,
Javria y/fat de energa elctric

ey

ubricacisny cambio de rodamientosan e el cuanda ses ncesario pra su crects fundonamiente

Jelmantenimiento quese realce debe garantiar e mormal fonciorarmient del matory camoles 4
Imando de cere,apertura  saro de emergencis.

OBSERVACIONES

P IXIRIRRR R 2] 2

/\ (it ey eaut Por (50

FIRA DELTECNIC FiRMA DE QUIEN RECIBE

e e

= 570 suteS
w





image5.png
: — T TRNIWENTO

)
Torgeivinaths
Robedo
z
g Wi
Fecha dd/mm/aaaa Ao
Fipo: Porrtr et e
odel e
Nimero de seivo o s desrpe Coredia Pioies
PUERTA VER UL CORRERR
Wortermlerto
[Frevents K3 Goreatve ]

Descrpcn e sciidades

Eecudon

[comprobar e correcto amarada de f puera s posbles hlgurar o g s topes 4 vz,
Jete

(Comrobar estanaueidac, Imieza y aisamienta delsistern eectrénic recaptor del mando s
|fistancia o cerradura

(Comprobar el sistema deseguridad po célu fotoelictrics,suamare, conesionesy etanaueidad,
imiando tanto las entes del emisor como el elemento eflector {comprabar s funcionamierta)

51 instalaciancuenta con semafores ndicathos de etado dea pusrt, comprabar sl orrcta
funcionamienta de todas sus bombita, estanqueidady lmplezs.

[Comprobar osfales de carera:uncionamien y amare

[imoiar g de desplssamiento de s puera, sparand obieto B toda o corer e uri

[imoiar s correders dentada y/o cadena y engasar e i ( s cxdena s 5l cool, camprobardo
Jearcassde proteccion del mtor,cae tc.

[Asesirese de canocer el istema de desbloqueay <cionamients manal e ' pusra, prs aves 4o
Javeri /it de energs elécica

Jubricaciény cambio d rodarmientos en e e cusnd 3 necesaiopara su corsct funconamient

61 mantenimiento que s realice debe garantaar e ormalfuncionamienta 4 motary comroles 4
manés de cerre,apertura y paro de emergencia.

XX RIR 2 (2

‘OBSERVACIONES

) I —
LU /Hawiet Aot Pouio

FIRMA DELTECH! Finaa o Quien REcieE

VR ST L

e





image6.png
———— T tNIMIENTO r——— ]

(Ganie: o)
(Contactar Torgevin ot
sed Robiedo
ohrecdr
Frelétones
[ludad: Wedelin
[Feha d/mmjsaaa o
Equipo: Pueravecdar[warca
[Modelor e
Nimer de activ fio o descipcion: Fevadia bogue .
PUERTA VENICULAR ELEVADIZA

[reventio I

Descrpad oe ciidades Fcuen
|Comprbar e tecoamarads e s puerta, enespecllos s superorss, rpomies
fovoe dpinte s X
(Comprobar estanqueidad impieza yatamieno

sisema electinicoreceptor del mando s
(fistancia o carradura,

|comprobar el sstema de seguridad porcélul fotoelictics, s amare, coneriones y esanqueidad,
fimpiando tantoaslntes de misor como e elementoreflector (comrokar s funcionamient,

51 nstalacién cuenta consemiforos ndcatvs de estado de apuert,comprabar el corecto
[uncionamienta de todas sus bombils,estancueidad yhmpiez.

[Comprobar fosfinales e carer: fondlonamientoy marre.

[Empiar y engrasar o gues terate, ponendo especilcudad en evtar s scomuladén 8 oceded
en i suclo,

[brica T cadena y engrasar l pinon,comprobanda a carcesa & proteccén del mater, bl
4 amarre, etc

s

[Asegirese de conocer e sstema de desbioauss  acconamiento manual 4T pusres, pars esor g
Javeia y/fata de energa elécrics.

ZaY’e8

‘OBSERVACIONES

/\MV‘J %!L‘,“M- /1‘0255?;\050

FIRMADELTECNICR,_ FIRMA DE QUIEN RECIBE

Jec. 536573

ae e
5

28085





image7.png
———— - ANTENIMIENTO

Grente: )

o Torge vin Patig

Sede: Robledo

Direccidn:

Teléfonos:

Cludad: Wedelin

Fecha ddjmm/zaza 15 BT

Equipor Puerta vehicular_[Wiarca

Modelor [Seie

Ndmero de activo fijo o deseripdd Corredia sids
PUERTA VERICULAR CORREDIZA

Mantenimiento
Preventivo

Coreaive ] ]
Descipitn d saiiades

Comorobr el catci smarado g o st s posbis oo oo g

e

Eecuaén

Tos topes delecorrida |

mprobar estanaueidad, lmpieza

Vaitamiento dlsstema slectrnico receptor delmando s
[distancia o cerradura

(Comprobar el istema de segurdad por céul fotoslicric,saamare,

conexionesyestanqueida
impiando tanto a entes del emisor com el eemento efectorfcomy

probar su funclonamientol,
5 nstalcién cuenta con semaforosindicativosdo stado dea puert,
funcionamiento de todas susbombils,estanaueiddylmpies,

[Comprobaroz fin

comprobarel corecta

5 de carera: funconamientoy smarre

AR IR P e

[impiar 3 gufa e desplazamiento de I puers,spartands hietos 4 toda i arers T pusrn

|impiara corredera dentad v/o cadena y engrasar ol pian (v cadena i o1 s, comprobanda o
Jearcasn de proteccin del motor, cabl, et

[Asegirese de conocer el sistem de desbloqueay scciomamients mamualde
veri y/fata de energiaelctrica

!

Pt pars cororde

ubricacén y cambio de rodamientos enel el cuanda sea necesari pare sy corectafunciammiento

El mantenimiento que se relce debe garantzr ol normalfuncionariento del matery contrales 4

mando de cierre,aperturay paro de emergenc
(OBSERVACIONES

<K A

/)M e, s Ve
‘FIRMA DE QUIEN RECIBE.

7 FIRMA DELTE
EEYRY-SE )

SOMEC S





image8.png
REPORTE DE MARTENIVIENTO.

[Cente: ]
[Contactar Torgevin P
Fraternidad

ede

Puera vehiedar_[Wares:
[serte:

Aeordeon ingreso motos
PUERTA VEHICULAR CORREDIZA
Wantenimiento
53l Gomecvo ||
Descripdon 4 actvidades
[Comprobar o1 corecto amarrad de T pera,en especilosejs superiores, responsables de

soportar e peso dela misma.
omprobar estanqueidad,lmpeza y siamiento G¢lSstems elect-énico receptor 1 mando

[reventive
Tecudén

Jéstancia o cerracure.
[Comprobar e sterna e seguridad por céua otooetca, su amarr, conexianss  estanaueided,
implande tanto aslentesdel emisor como i eiementorefnctor (zamprabar s funcionamientc)

¥ T imtalacian cventa con sermoros InGIativos de e3tad5 G s puer, comprabar o corecto
ltuneionamiento de todas sus bombilas, estanqueidad y mpiezs.

[comprobar o inses de carera:funclonamiento y amarre.

[Gmprar y engrasar 155 guiaslaterales, poniendo especialcuidado en evar s acumulacién de suciedad

Jn el sueo.
Sbricarla cadens y sngrasar e pvén, comprobando 1 carcasa de proteccian del motor, cable, puntos|

Jde amarre, tc
[Asegirese de conocer o sstema de desbloqueo y acconamiento manual de s puerta, para casos de-

e <R AR P

Javera y/falta de energi eléctrica
| mantenimiento que se realce debe garantizar e narmal funcionamiento del mofor y controles de

g
maeodecrre, spertuayparodeamrgenci,
OsseRvAcioNEs
Zodiente Tooe de Toerta Vehicllor pora
Carros q\ \J v‘\f\cac\of\ de Condroll
/o sunEt T/"’“f“ Herowo
A DELTECNICO A OE QUIEN RECEE
=778 Er,sA-E Jec.
W





image9.png
[ NORTEDEMANTENNRNTD

=

(]
Torge vin v
oo Fratemcad
[ovecdan:
[retéonos:
e Ve
[Fecha ddfmm/aa 13 O 11
lEnioe: Foert vehicdor i
[Modelo: =
[Rimero descivo o o desrpeon: Reordeon gresovehar
PUERTA VEICUUAR CORREDZA
Tanenimients
[preventivo K3 Conectivo__|
Desaipdn de sciviates Tecudon

[Comprabar e corrects amatrado de 13 puerta, en especiallos sjes superiores, responsabies 4

lsoportr o peso de la misma.
[Comprobar estanqueidad,impreza y asamiento 4l Sstema electrénic receptor G mando s

Jdistancia o cerradur.

[Comprabar el sistema de seguridad por cilua fotosléctica, s amarre, conexiones y esanaueidas.
Jimpianéo tanto la entes g emisor como e elemento rfiector (comprobar s funcionamiento).

[T natlocion cuents con semaforas ndicatvos de etade d 1 pusrts, comprabar f corresia
Juncionsmiento e todss sus bombils,estanqueidad y lmpieza.

[Comprabar os fnates de carrerar fancionamiento y amarre.

[Gmpiar y angrasr a5 guiss aterales, ponlendo especil cuidado en evitr 2 acumulacién de suciedad

Jon el suelo.
JricarIa cadens  engrasar e pfn, comprobando a carcasa e proteceion del motor, cable, puntos

de amarre, etc.
Rsegirese de conocer el sstem de desblogueoy accionamiento manual e puertz, para casos de

averis y/flta de energla eléctrica
El mantenimiento que se reaice debe garantizar el normal funcionamiento del motar y controles de-

mando de cirre, aperturay paro de emergenc.

OBSERVACIONES

7 A

(ever)- I/ar»?x Honovis

14 FIRMIA DELTECNI FIRMA DE QUIEN RECIBE

EESR SN T o

. 805





image10.png
[ i
[ Py
Jede:

Frateas
Joeccién idaq
[rlfonos:
[codag:
[Fecha d6Tmmaszs Ve
T L S

e
PUERTA VEHICULAR COmneDizn

S

Gecudin
cmprtar el conectosmaradodeTa s, e el Superiores,esporsaies
soportar el pesodea misa.

(Comprobar estangueidad, iy
fistancia o cerradura

ez aisdamiento el item tlecténk eceptar e

et e st o segudd or s ol s e, ooy ST
fimaardo anto o lentesdlemiso coma e clement rfecir comproser s vnmesty,
51 instalaci cuent co smdforo ncatvs de sado d s puer,
uncionamiento d toas sus bombilas,estanaueidd i
[Comprhar o fnte 6 crrer: foncionamiertoy amarre

L moia y engrasa s guss terals, poniendo especialculdade e vRar s scaml s g ocedod
en el suco

comprobar el carects

Lubricarlacadensyengraser e inon, comprbando T coeas e prateccion demaer, o, punte
Jte amarre, e

[Fsirese deconocer st ds desbonu y aconamient manua de 3 posrs par s 4
Jvera y/ota de energa elétrc

[ mtenimiento que s ealce debe grantaar e moralTancomamenta el motery oriaes g
Imando decere, sperturs y g3rode emergenc

OBsERVAGONES

[ cqmcmare _enen Ly -
[l T e\

o urace

/ /
i . iy Hooto
Mo ObL fouin |V
i OEL TECNED A O GUEN REGRE
ke 7200598 82c e FOFIO T





image11.png
REPORTE DEATENAATTG.

T
o hin iy
Fitenigeg

Eavipo:
e —

Nimer de acivo fio o descrpetry

T —

[Comprabar el corectoamarrado e
Joportar el peso defa is.

. Wantenmmenty
A 7 g p—
Descipatn de siater

)

[Comprobar estanqueided iy

ez aidamientodl e secromcoreceptor e e
{¢itancia o cemadura, "

ek e dtemsd seuradpor ook, smas emeteesy e
impiandoanto s entes del emisor como el lementorefectr (omproner s oncummmene,

511 Instalacin cuent con semforosndcativosdeestodo g 1 pust,comprobar o corecte
foncionamientode todas susbombils estanauedad y s

[Comprobaros frales decarrera:onconamierto amarre.

imiary engrasar s s teraes, poniend specl cudad e et T scumlacio de saddnd
Jen e suelo,

[Lbricar T cageray engrasar ol pnen, comprobanda s crcas @ prateccion de o, o, ponid]
lde amarre, et

[Asegirese o conocer o sstera e desbonuea y scconamenta Al de I pusra pars s B¢
Joveria /it de energia elctric.

[ mantenimientoque s resice debe garantiza ol normal unconamient de oty contraes e

mando de iere, spetura y pro de mergenci

OBSERVACIONES |\ ez icamente  omwv L.

e

=S S

oFlme. Lendieo

M%A ﬂl% Cﬂw \ }M‘f‘ Yerocs

FIRMA DELTECNICO FIRIA OF QUIEH REGE

< 000SaT428. AN





image12.png
ENIMIENTS
REPORTE BF MANTE?

|

e

e
- i
e

[Nimero de activefo o descrper:

Aeorteon ngreso vehicular 2

PUERTA VERICULAR CORREDIZA
Mortenimienta

[reventiva

Gomeatio | |

Descripion de sctvidodes
|comprobar e corectoamartadodea pusrta, en epecillos ees speriare, esporsies e
Joporta e peso de l misma

ormocan

Fcudan

sitema elcténio eceptor del mando s

\Comprobar el siserradeseguridad por el fotoelétris, u amare, conexones y etarqueidod
impiando anto asertes el emisor coma e slmenta reficor (comprobar s funconsmental.
571 etalacon cuents con semsforo nicatiosde<sado g pucra, comprcbor ol carecta
fncionamientode todassus bormbils, estanqueidad y impiza.

[Comprobar o les g carer: funcionamentayamare

Jiaryengrasar s gies aterles,ponien espedl cudado e evtarTa scurulacon e scedad
en 1 suek

[Gbricar s codena  enrasar o pien, compraband I carasa g protecciondel mator, cabe, punto|
e amarre, et

[Fsegiress de conocer 1 item da desbioqueo y cdonamienta manua de T puert, para 525 e
Javeri /faa de energa eéctrc,

[ mantenimiento que s realce debe garantzar e mormal Toncanamienta el matory contraes e
Imando do iere, pertura y pro de emergencs

OBSERVACIONES | peuj e g

comas, dembcment €36 e

Ml (i o

JW Z%qu

FIRMA DELTECNICO

D60 03747,

A b GUENREGHE
= 7o

112204}





image1.png
.J;ut'.[vmanm 9




image2.png
REPORTE DE MANTENIMIENTG

T
Jorge v Patiro
Robledo

Direccion:
Teléfonas:

udad: Medelin
Fecha dd/mm/asaa ok 1
Fauipo: Puerta vehicular_[Marca:
Modelo: Serie:
Nimero de activo fijo o descripeion: Elevadiza bogue

PUERTA VEHICULAR ELEVADIZA

Mantenimiento
[Preventivo

Comective | |
Descripcin de acividades Fecudion
[comrobar el crrect amartade g uera, e specl o fssapeire, oS o
Jsoportar el peso de s misma.
[comprbar estanqueidac, impieza

Yaislamiento de sistema electrinico receptor del mando
(distancia o cerradura,

(Comprotar el sistema de seguridad por célua fotosléctrics,

suamarre, conexones  estanqueldad,
impiando tanto as entes del emisor coma el elemento ref

ector (comprobar su funclonamienta)

5i1a instalacién cuenta con seméforos ndicativos de esa

do de [ puerts, comprobar el correcto
Jfuncionamiento de todas sus bombills,

estanqueicad y limpieza.

[Comprobar os finales de carrers: funcionamiento y smarre
[Eimpiar y engrasar s

Taterales, poriendo especial cuidado en evtar s scomulacién de suciedad
Jen f suelo.

Lubricar a cadens y engrasar el pfdn, com

Proband 1a carcasa de proteccian del motor, cable, punter]
[de amarre, etc

[Asegirese de conocer el sstema de desbloqueoy accionamiento manual 4 s pusrts pars csor de
Javeria y/faita de energia eléctrica.

D | X R[> R

‘OBSERVACIONES

/T Ee) | Teee Prom

FRAA BEL TECHIC [FRAiA BE QUIEN RECBE

. BI38IT

cc.

/s





image13.png
-JTM

Institucion Universitaria




