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INFORME DE SUPERVISIÓN No. 03


CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. P-2578 de 2022

FECHA: 21 de noviembre de 2022

CONTRATANTE:     	INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO     

CONTRATISTA: 		SUMEC S.A.S	 	
NIT: 			900555385-7
OBJETO:    	Prestación de Servicios para el Mantenimiento preventivo y correctivo de las puertas electromecánicas en los campus Robledo y Fraternidad del ITM. 
 		
VALOR:		 	$14.042.000 IVA incluido

									
DURACION:	El plazo de ejecución de este contrato será desde la firma del acta de inicio, hasta el 20 de diciembre de 2022 


FECHA DE INICIO:	3 de mayo de 2022

FEHCA DE TERMINACIÓN: 20 de diciembre de 2022



Con el objeto de realizar el seguimiento al avance de la ejecución del contrato de prestación de servicios No P-2578 de 2022, se presenta el Informe de Supervisión financiero del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015, y demás normas que regulan la materia. 

A continuación, se detallan los componentes del informe parcial a la fecha de elaboración:



1. INFORME ADMINISTRATIVO: 
El contratista está cumpliendo con las obligaciones del contrato y con el sistema de seguridad y salud en el trabajo – SST. 



2. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

[bookmark: _Hlk72419582]En el periodo comprendido entre los meses de septiembre y octubre de 2022, se ejecutaron las actividades propias del contrato de prestación de servicio No. P-2578, de acuerdo con las especificaciones técnicas. Se realizó las actividades de mantenimiento de las puertas electromecánicas en los campus Robledo y Fraternidad del ITM, los cuales cuentan con la aprobación del supervisor.
A continuación, se describen las actividades más representativas que hacen parte de los mantenimientos de las puertas: 

PUERTAS CORREDIZAS

Las puertas corredizas automáticas están localizadas en las sedes Robledo y Fraternidad, a estas dentro del alcance del mantenimiento se les verificó lo siguiente: 

· Comprobar el correcto amarrado de la puerta, las posibles holguras en las guías, los topes del recorrido, etc.
· Comprobar estanqueidad, limpieza y aislamiento del sistema electrónico receptor del mando a distancia o cerradura.
· Comprobar el sistema de seguridad por célula fotoeléctrica, su amarre, conexiones y estanqueidad, limpiando tanto las lentes del emisor como el elemento reflector (comprobar su funcionamiento).
· Si la instalación cuenta con semáforos indicativos de estado de la puerta, comprobar el correcto funcionamiento de todas sus bombillas, estanqueidad y limpieza.
· Comprobar los finales de carrera: funcionamiento y amarre.
· Limpiar la guía de desplazamiento de la puerta, apartando objetos de toda la carrera de la puerta.
· Limpiar la corredera dentada y/o cadena y engrasar el piñón (y la cadena si es el caso), comprobando la carcasa de protección del motor, cable, etc.
· Asegúrese de conocer el sistema de desbloqueo y accionamiento manual de la puerta, para casos de avería y/falta de energía eléctrica. 
· Lubricación y cambio de rodamientos en el riel cuando sea necesario para su correcto funcionamiento.
· El mantenimiento que se realice debe garantizar el normal funcionamiento del motor y controles de mando de cierre, apertura y paro de emergencia. 

PUERTAS ACORDEÓN

Las puertas basculantes están localizadas en la sede Fraternidad, a estas se les verificó lo siguiente: 

· Comprobar el correcto amarrado de la puerta, en especial los ejes superiores, responsables de soportar el peso de la misma.
· Comprobar estanqueidad, limpieza y aislamiento del sistema electrónico receptor del mando a distancia o cerradura.
· Comprobar el sistema de seguridad por célula fotoeléctrica, su amarre, conexiones y estanqueidad, limpiando tanto las lentes del emisor como el elemento reflector (comprobar su funcionamiento).
· Si la instalación cuenta con semáforos indicativos de estado de la puerta, comprobar el correcto funcionamiento de todas sus bombillas, estanqueidad y limpieza.
· Comprobar los finales de carrera: funcionamiento y amarre.
· Limpiar y engrasar las guías laterales, poniendo especial cuidado en evitar la acumulación de suciedad en el suelo.
· Lubricar la cadena y engrasar el piñón, comprobando la carcasa de protección del motor, cable, puntos de amarre, etc.
· Asegúrese de conocer el sistema de desbloqueo y accionamiento manual de la puerta, para casos de avería y/falta de energía eléctrica. 
· El mantenimiento que se realice debe garantizar el normal funcionamiento del motor y controles de mando de cierre, apertura y paro de emergencia. 

PUERTAS ELEVADIZAS

Las puertas basculantes están localizadas en la sede Fraternidad, a estas se les debe verificar lo siguiente: 

· Comprobar el correcto amarrado de la puerta, en especial los ejes superiores, responsables de soportar el peso de la misma.
· Comprobar estanqueidad, limpieza y aislamiento del sistema electrónico receptor del mando a distancia o cerradura.
· Comprobar el sistema de seguridad por célula fotoeléctrica, su amarre, conexiones y estanqueidad, limpiando tanto las lentes del emisor como el elemento reflector (comprobar su funcionamiento).
· Si la instalación cuenta con semáforos indicativos de estado de la puerta, comprobar el correcto funcionamiento de todas sus bombillas, estanqueidad y limpieza.
· Comprobar los finales de carrera: funcionamiento y amarre.
· Limpiar y engrasar las guías laterales, poniendo especial cuidado en evitar la acumulación de suciedad en el suelo.
· Lubricar la cadena y engrasar el piñón, comprobando la carcasa de protección del motor, cable, puntos de amarre, etc.
· Asegúrese de conocer el sistema de desbloqueo y accionamiento manual de la puerta, para casos de avería y/falta de energía eléctrica. 


	Factura SUM1722 del 18 de noviembre de 2022

	ITEM
	ESPECIFICACIÓN TECNICA
	CANT
	Vr UNITARIO
	Vr TOTAL 

	
	
	
	
	

	 
	CAMPUS ROBLEDO 
	 
	 
	 

	
	Servicio de mantenimiento preventivo puertas vehiculares mes de mayo
	1
	$340.000
	$340.000

	
	Mantenimiento correctivo micro suiche fin de carrera
	1
	$170.000
	$170.000

	
	CAMPUS FRATERNIDAD
	
	
	

	
	Servicio de mantenimiento preventivo puertas vehiculares mes de mayo
	1
	$340.000
	$340.000

	COSTO DIRECTO
	 $850.000 

	IVA DEL 19%
	 $161.500

	VALOR TOTAL
	 $1.011.500











	Factura SUM1723 del 18 de noviembre de 2022

	ITEM
	ESPECIFICACIÓN TECNICA
	CANT
	Vr UNITARIO
	Vr TOTAL 

	
	
	
	
	

	 
	CAMPUS ROBLEDO 
	 
	 
	 

	
	Servicio de mantenimiento preventivo puertas vehiculares mes de junio
	1
	$340.000
	$340.000

	
	CAMPUS FRATERNIDAD
	
	
	

	
	Servicio de mantenimiento preventivo puertas vehiculares mes de junio
	1
	$340.000
	$340.000

	
	Mantenimiento correctivo control inalámbrico puerta automática
	1
	$196.000
	$196.000

	
	Mantenimiento correctivo micro suiche fin de carrera
	1
	$170.000
	$170.000

	
	Mantenimiento correctivo rodamiento puerta vehicular
	1
	$35.000
	$35.000

	
	Mantenimiento correctivo soldadura estructural a equipos
	3
	$150.000
	$450.000

	COSTO DIRECTO
	 $1.531.000

	IVA DEL 19%
	 $290.890

	VALOR TOTAL
	 $1.821.890






1. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

	Valor del Contrato
	$14.042.000

	Pago No. 1 factura No. SUM1458 del 09/08/2022
	               $809.200 

	Factura No. SUM1459 del 09/08/2022
	               $809.200

	Valor total pago N° 1
	$1.618.400

	Pago No. 2 Factura No. SUM1533 del 16/09/2022
	               $809.200 

	Factura No. SUM1534 del 16/09/2022
	               $809.200

	Valor total pago N° 2
	$1.618.400

	Pago No. 3 Factura No. SUM1722 del 18/11/2022
	$1.011.500

	Factura No. SUM1723 del 18/11/2022
	$1.821.890

	Valor total pago N° 3
	$2.833.390

	Valor acumulado
	               $6.070.190

	Valor por ejecutar
	$7.971.810

	Porcentaje de ejecución financiera
	43.23%




2. INFORME JURÍDICO:

PÓLIZAS DEL CONTRATO CUMPLIMIENTO No. 65-44-10121133

	AMPARO
	VALOR
ASEGURADO
	VIGENCIA
	COMPAÑÍA DE SEGUROS

	
	
	DESDE 
	HASTA
	

	Cumplimiento 
	$1.404.200
	26/04/2022
	20/04/2023
	Seguros del Estado

	Calidad del Servicio y correcto funcionamiento
	$1.404.200
	26/04/2022
	20/04/2023
	

	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales
	$1.404.200
	26/04/2022
	20/12/2025
	



PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL N° 65-40-101064791

	AMPARO
	VALOR
ASEGURADO
	VIGENCIA
	COMPAÑÍA DE SEGUROS

	
	
	DESDE 
	HASTA
	

	Responsabilidad civil extracontractual 
	$200.000.000
	15/06/2022
	20/12/2022
	Seguros del Estado




5 OBSERVACIONES DEL DESARROLLO DEL CONTRATO. 

El contrato tiene una ejecución financiera del 43.23%
El contratista está cumpliendo con las obligaciones del contrato.

Atentamente,
[image: ]
JORGE IVÁN PATIÑO    	
Supervisor 		



Soportes del mantenimiento preventivo
Campus Robledo
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Campus Fraternidad
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