ANEXO  3 OFERTA  ECONOMICA
	1. ADECUACION MODULOS CAFETERIA

	ITEM
	ref. gober
	DESCRIPCION
	UNID 
	CANT
	 VR UNIT 
	 VR TOTAL 

	1,1
	1.11.04
	ALISTADO PISO E= 4 CM - 1:5
	m2
	         54,45 
	
	

	1,2
	1.01.28
	DEMOLICIÓN MESÓN CONCRETO (INCLUYE RETIRO)
	m2
	         14,70 
	
	

	1,3
	3.05.02
	CORTE DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO (INCLUYE SELLADO)
	ml
	         57,96 
	
	

	1,4
	1.10.04
	ENCHAPE PISO PORCELANATO FORMATO PLANO BLANCO 0,56*0,56 CM CALIDAD PRIMERA
	m2
	         54,45 
	
	

	1,5
	1.04.08
	MESONES EN CONCRETO A=0.60 mts. 17.5 MPa - (2500PSI) INC. REFUERZO E:0.10
	m2
	           2,88 
	
	

	1,6
	1.04.30
	MURO TOLETE COMÚN E=0.10 mts.
	m2
	           8,32 
	
	

	1,7
	2.05.08
	PUNTO DE DESAGÜES D=2"
	und
	           9,00 
	
	

	1,8
	1.05.13
	PAÑETE LISO MUROS 1:4
	m2
	       105,24 
	
	

	1,9
	 
	REMATE BOCEL PLASTICO  BLANCO PARA PARED "WINGS"
	ml
	       104,83 
	
	

	1,10
	1.10.19
	REMATE BOCEL ALUMINIO PARA PISO "WINGS" 
	ml
	         31,40 
	
	

	1,11
	1.01.71
	REGATAS SOBRE MUROS EN CONCRETO, LADRILLO Y BLOQUE
	ml
	         29,00 
	
	

	1,12
	1.07.53
	SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO CABLE 12AWG HFFR LS COBRE PVC 1/2". INCLUYE INTERRUPTOR
	und
	         10,00 
	
	

	1,13
	1.07.57
	SALIDA PARA LUMINARIA CABLE 12AWG THHN PVC 1/2.
	und
	         10,00 
	
	

	1,14
	1.07.14
	SALIDA TOMA GFCI CABLE12AWG THHN. PVC Ø 1/2 INCLUYE TOMA
	und
	         10,00 
	
	

	1,15
	 
	PARCIAL DESDE TABLERO DE DISTRIBUCION A MODULOS EN CABLE #8 EN TUBERIA EMT 3/4"
	ML
	         65,00 
	
	

	1,16
	 
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED INCRUSTAR 24W
	und
	         10,00 
	
	

	1,17
	 
	Suministro e instalación de enchape en pared con tableta cerámica de 30 cmx60 cm. Color blanco, incluyeemboquillado
	m2
	       105,24 
	
	

	1,18
	 
	SUMINISTRO E INSTALACION PINTURA EPOXICA
	ml
	         97,62 
	
	

	1,19
	1.06.23
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED SUMINISTRO TUBERÍA PVC-P 1/2" RDE 9
	ml
	         13,50 
	
	

	1,20
	 
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA SANITARIA DE DESAGÜE PVC D=2"
	ml
	         13,00 
	
	

	1,21
	1.10.16
	SUMINISTRO E INSTALACIOREJILLAS DE PISO SOSCO 4*4*3 ALUMINIO
	und
	           9,00 
	
	

	                                          SUBTOTAL     ADECUACION      CAFERTERIAS
	$  

	2. ADECUACION LACTEOS

	ITEM
	 
	DESCRIPCION
	UNIDAD 
	CANT,
	 VR UNIT. 
	 VR TOTAL 

	2,1
	 
	ENCHAPE PISO PORCELANATO FORMATO PLANO BLANCO 0,56*0,56 CM CALIDAD PRIMERA
	m2
	         38,14 
	
	

	2,2
	 
	Instalación de enchape en pared con tableta cerámica de 30 cmx60 cm. Color blanco, incluyeemboquillado
	m2
	         60,83 
	
	

	2,3
	1.10.19
	REMATE BOCEL ALUMINIO PARA PISO "WINGS" 
	ml
	         17,70 
	
	

	2,4
	 
	REMATE BOCEL PLASTICO  BLANCO PARA PARED "WINGS" 
	ml
	         45,84 
	
	

	2,5
	1.10.16
	SUMINISTRO E INSTALACIOREJILLAS DE PISO SOSCO 4*4*3 ALUMINIO
	und
	           6,00 
	
	

	2,6
	 
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED INCRUSTAR 24W
	und
	           6,00 
	
	

	2,7
	1.11.04
	ALISTADO PISO E= 4 CM - 1:5
	m2
	         38,14 
	
	

	SUBTOTAL     ADECUACION     LACTEOS
	$ 

	3. ADECUACION CUBIERTA 

	3.1
	1.01.54 
	DESMONTE CUBIERTAS TEJA DE ASBESTO Y/ O ASBESTO CEMENTO.
	m2
	         67,48 
	$   11.929,22 
	

	3.2
	1.12.26 
	INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 8
	m2
	         67,48 
	$   28.600,00 
	

	SUB TOTAL ADECUACION CUBIERTA 
	$

	 

	TOTAL COSTOS DIRECTO
	 $ 

	AIU 
	30%
	 $ 

	COSTO TOTAL DEL PROYECTO 
	 $  






Nombre del proponente o de su Representante Legal ___________________________________
C.C. N º. ____________________________de_____________
N º De NIT (consorcio o unión Temporal o de las firmas) ______________________
Dirección de correo ___________________________________________
Correo Electrónico ___________________________________________
Telefax ___________________________________________
Ciudad ___________________________________________


 (Firma del proponente o de su Representante Legal)


