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ANEXO N° 2
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS 


[bookmark: _Hlk132207063]LOTE No. 1 ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN
	CANTIDAD
	UNIDAD DE MEDIDA
	CUMPLE/NO CUMPLE

	1
	CARTUCHO MULTIPROPOSITO LINEA 6000. REF. 6006.
	50
	UNIDAD
	

	2
	GAFAS DE SEGURIDAD
	50
		UNIDAD	
	

	3
	TAPABOCAS 3M 9010 NIOSH N95 (CAJA/ 50 unidades)
	10
	CAJA
	

	4
	GUANTES DE NITRILO sin talco
	100
	CAJA
	

	5
	PORTADOR DE BOTELLAS DE 4 LITROS CON REVESTIMIENTO EPÓXICO
	2
	UNIDAD
	



	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL LOTE No. 1 
	CUMPLE/NO CUMPLE

	El empaque de cada elemento de los ítems, debe garantizar las características especiales de los mismos; (empaque original, sin manipulación interna) e incluir el lote de fabricación.
	

	Al momento de la entrega de cada ítem, deberá contener de manera visible el lote de fabricación.
	

	Para el ítem 1, se requieren las siguientes especificaciones, así:
· Filtros y Cartuchos, Serie 6000 son para uso contra una variedad de gases, vapores y partículas peligrosas, de acuerdo con las aprobaciones de NIOSH.
	

	Para el ítem 2 se requieren las siguientes especificaciones, así:
· Lentes Claros, antiempañantes.
· Lente de policarbonato, absorbe el 99,9% UV
· Cumple con las normas técnicas ANSI Z87.1. (Alto impacto).
· Varilla de ajuste flexible
	

	Para el ítem 3, se requiere tapabocas 3M 9010 NIOSH N95, en presentación de caja por 50 unidades
	

	Para el ítem 4, se requieren guantes de nitrilo color azul libre de talco de puño extendido, 100 cajas x 100 unidades en las tallas S -40 cajas, M- 40 cajas y 20 cajas L.
· Material: Nitrilo
· Borde del Puño enrollado 
· Espesor Palma, dedos y manga (mm)= 0,65 mm - 0,8 mm 
· Longitud (cm) = 28 mínimo
· Punta con dedos texturizados
· Cumplir con una de estas normas: ISO 13485 ó los requisitos de NFPA 1999
· Ambidiestro
El empaque debe ser resistente para garantizar la estabilidad y conservación de su contenido. También debe traer impresas las características más significativas del producto.
	

	Para el ítem 5 se requieren las siguientes especificaciones, así:
•	Portador de botella individual de 4 litros, con revestimiento epóxico resistente a sustancias corrosivas
•	Con manija de seguridad que permita el transporte seguro de sustancias
•	Portador de botellas con mínimo 2 ranuras independientes, que permita el transporte de varias sustancias
•	Resistente a las sustancias corrosivas
	



LOTE No. 2 CONSUMIBLES CROMATÓGRAFO DE GASES FID AGILENT 

	ítem
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD
	CUMPLE/NO CUMPLE

	1
	MARCA AGILENT, PCOC 530UM SEPTUM NUT, G1545-80530.
	UNIDAD
	2
	

	2
	MARCA AGILENT, COOL ON-COLUMN INSERT SPRINGS, 19245-60760.
	UNIDAD
	2
	

	3
	MARCA AGILENT, NARROW BORE INSERT, 19245-20510.
	UNIDAD
	2
	

	4
	MARCA AGILENT, INSERT COC PARA COLUM 250UM, 6 ARANDELAS, 19245-20515.
	UNIDAD
	2
	

	5
	MARCA AGILENT, COC INSERT 320UM COL. 5 SILVER RINGS, 19245-20525.
	UNIDAD
	2
	

	6
	MARCA AGILENT, INSERTS, COC FOR 530UM COLUMNS, NO RINGS, 19245-20580.
	UNIDAD
	2
	

	7
	MARCA AGILENT, JET FID, ADAPT.UNIVERSAL, 0,011PULG. DI, 5200-0176.
	UNIDAD
	2
	

	8
	MARCA AGILENT, JET FID, ADAPT. UNIVERSAL, 0,018PULG. DI, 5200-0177.
	UNIDAD
	2
	

	9
	MARCA AGILENT, JET, ADAPT, WB 0,76 mm ID, PACKED COLUMN  G4591-60041
	UNIDAD
	2
	

	10
	MARCA AGILENT, IGNITOR GLOW PLUG, 19231-60680.
	UNIDAD
	4
	

	11
	GAS CLEAN FILTER OXYGEN CP17970
	UNIDAD
	1
	

	12
	GAS CLEAN FILTER MOISTURE CP17971
	UNIDAD
	1
	

	13
	SERVICE KIT HYDROGEN NEW 08-3644
	UNIDAD
	1
	

	14
	SEPTA BLEED/TEMP OPTIMZD INLT 5MM 50PK 5183-4758
	UNIDAD
	1
	



LOTE No. 3 REPUESTOS EQUIPO DENSÍMETRO LABORATORIO DE QUÍMICA FORENSE 

	ITEM
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD
	CUMPLE/NO CUMPLE

	1
	ADAPTADOR DE CELDA PTFE PARA DENSÍMETROS DE MESA DM/DX METTLER TOLEDO, 51337158.
	UNIDAD
	1
	

	2
	BOMBA DE SECACIÓN PERISTALTICA ESTANDAR DE TUBO GRANDE PARA DENSÍMETROS Y AUTOMUESTREADORES METTLER TOLEDO, 51327325.
	UNIDAD
	1
	

	3
	BOQUILLA DE MUESTREO COMPLETA METTLER TOLEDO, 51327412.
	UNIDAD
	1
	

	4
	EMPAQUES DE SILICONA TUBOS DE CONEXIÓN DENSÍMETRO/ DM/ METTLER TOLEDO (5 PIEZAS BLANCAS PARA SER USADAS CON LAS TAPAS DE LA BOQUILLA DE MUESTREO), 51327435.
	PAQUETE X 5
	1
	

	5
	PAQUETE DE SELLOS EN TEFLÓN X 5PCS METTLER TOLEDO, 51322203.
	PAQUETE X 5
	1
	

	6
	SET DE VIALES DE 20 ML PARA MUESTRA DE AUTOMUESTREADORES SC1/SC30 X 144 PIEZAS METTLER TOLEDO, 51322310.
	PAQUETE X 144
	2
	

	7
	TAPÓN CON SELLO PARA VIALES 20 ML PARA AUTOMUESTREADORES SC1/SC30 148 UNIDADES METTLER TOLEDO, 51322319.
	PAQUETE X 148
	2
	

	8
	TUBO DE CONEXIÓN PARA SET DENSÍMETROS DM/ TUBO DE CONEXIÓN 150 CM METTLER TOLEDO, 51322243.
	UNIDAD
	1
	

	9
	TUBO DE MUESTRA M8/M8 L550MM PARA DENSÍMETROS METTLER TOLEDO, 51337227.
	UNIDAD
	1
	

	10
	TUBO DE MUESTRA M8/M8 L400MM PARA DENSÍMETROS METTLER TOLEDO, 51337226.
	UNIDAD
	1
	

	11
	CINTA DE IMPRESIÓN. REF. 12120798.
	UNIDAD
	2
	

	12
	ROLLOS DE PAPEL IMPRESORA (P-40 Y P-20) SET DE 5.
	PAQUETE X 5
	2
	


  




LOTE N ° 4 INSUMOS PARA EL LABORATORIO DE QUÍMICA FORENSE

	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD
	CUMPLE/NO CUMPLE

	1
	FILTRO DE JERINGA PTFE DE  0,45 um y 25 mm de DIAMETRO. PAQUETE X100.
	PAQUETE
	40
	

	2
	VIALES PARA CROMATOGRAFÍA de 2 mL CON TAPA Y SEPTA CAJA X 100.
	CAJA
	30
	

	3
	FILTRO DE JERINGA PTFE DE  0,2 um y 25 mm de DIAMETRO PAQUETE X 100
	PAQUETE
	30
	

	4
	JERINGA PLÁSTICA X 5 ML CAJA X 200
	CAJA
	28
	




LOTE No. 5 REACTIVOS QUÍMICOS Y ESTANDÁRES PARA EL LABORATORIO DE QUÍMICA FORENSE 

	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD
	CUMPLE/NO CUMPLE

	1
	METANOL GRADO LC-MS
	LITRO
	20
	

	2
	ETANOL GRADO INDUSTRIAL (96%)
	LITRO
	800
	

	3
	ACETONITRILO GRADO LC-MS
	LITRO
	40
	

	4
	SET DE SIETE (07) ESTÁNDARES DE BAJA CONCENTRACIÓN DE AZUFRE EN DIÉSEL.
	CAJA
	1
	

	5
	ETANOL GRADO CROMATOGRÁFICO (99,9%)
	LITROS
	80
	



	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL LOTE No. 5
	CUMPLE/NO CUMPLE

	Para el ítem 1, la presentación es cantidad mínima total: 20 L, entregadas en botellas de máximo 5 L.
	

	Para el ítem 2, la presentación es cantidad mínima total: 800 L, entregada en galón máximo de 25 L.
	

	Para el ítem 3, la presentación es cantidad mínima total: 40 L, entregada en botella máximo de 5 L.
	

	Para el ítem 4. Presentación mínima total: 1 caja que contiene siete (07) estándares de concentraciones (µg/g): BLANCO, 5, 10, 15, 20, 50, 75 (ppm) cada estándar de presentación de 100 ml. 
	

	Para el ítem 4. Se requiere presentar certificado de análisis de cada uno de los estándares requeridos, en donde se indique, la fecha de fabricación, concentración e incertidumbre y fecha de vencimiento al momento de la entrega.
	

	Para el ítem 5, la presentación es cantidad mínima total: 80 L, entregadas en botellas de máximo 5 L.
	

	Para el ítem 5, el porcentaje de pureza debe ser mayor o igual a 99,9%.  
	

	Para el ítem 5. Envase de presentación del reactivo debe ser envase de vidrio color ámbar.
	

	Todos los reactivos deben contar vigencia de mínimo un año, contados a partir de la fecha de entrega en el almacén de intendencia DIJIN.
	

	Para el presente LOTE se requiere que el contratista presente certificado de cada ítem en donde se indique, la fecha de fabricación y de vencimiento al momento de la entrega.
	

	Los productos que no se especifiquen, en su etiqueta o certificado de análisis o documentos relacionados, una fecha de vencimiento, el contratista deberá anexar carta actualizada del fabricante donde garantice el tiempo mínimo de vencimiento solicitado por la entidad.
	

	HOJA DE SEGURIDAD:(PARA LOS QUE APLIQUEN)
Para el caso de los productos químicos que apliquen el oferente deberá anexar al momento de la entrega la hoja de seguridad de materiales (Material Safety data sheets), correspondiente a cada elemento, la cual debe contar con 16 secciones distribuidas en cuatro bloques así:
Identificación (sección 1-3): Identificación de sustancia, identificación de peligro, composición/información de ingredientes
Emergencias (sección 4-6): Medidas de primeros auxilios, medidas en caso de incendio, medidas para actuar ante vertidos accidentales.
Manejo y precauciones (sección 7-10): Almacenamiento y manejo, controles de exposición y protección personal, propiedades físicas y s, estabilidad y reactividad.
Bloque complementario (sección 11-16): Información toxicológica, Información ecológica, información sobre desechos, información sobre transporte, información reglamentaria e información adicional.
	




	[bookmark: _Hlk132201435]ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES (APLICA PARA TODOS LOS LOTES)
	CUMPLE/NO CUMPLE

	El oferente entregará junto con la propuesta ficha técnica y referencia de cada producto donde se especifique las características completas del elemento que oferta, incluyendo marca y presentación, las cuales serán objeto de verificación por parte del comité técnico designado con el fin de establecer si el producto ofertado cumple con las especificaciones del producto requerido.
	

	Los insumos se entregarán previa coordinación en las instalaciones de la DIJIN, por lote completo de acuerdo a fecha establecida con el supervisor del contrato, sin exceder el plazo de ejecución.
	

	Para los ítems de los cinco (5) lotes, se requiere cronograma de importación donde se estipulen los tiempos aproximados de importación y legalización de los elementos objeto del presente estudio sin que se exceda el plazo de ejecución del contrato al momento de ser adjudicado el contrato siempre y cuando estos elementos sean de importados.
	

	El oferente se compromete a garantizar el cambio de los elementos que presenten cualquier defecto o mala calidad una vez sean entregados en el almacén y se evidencie su deterioro, en un plazo máximo de 35 días calendario, siguientes al requerimiento efectuado por parte del Supervisor del Contrato sin costo alguno para la Dirección de Investigación Criminal E INTERPOL.
	

	El contratista deberá otorgar garantía de fábrica, mediante certificación escrita referente a la calidad de todos los bienes contratados, como mínimo por (06) meses contados a partir de la entrega de los mismos al almacén de intendencia, obligándose a cambiar cualquier bien que presenten fallas en la calidad de sus materiales.
	

	El oferente deberá presentar junto con la oferta certificación de disponibilidad de stock de los ítems establecidos para cada lote con el fin de dar cumplimiento al plazo de ejecución. 
	










________________________________________________________
FIRMA PROPONENTE, REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL OFERENTE
IDENTIFICACIÓN (NIT, C.C. O C.E.)
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL 
IDENTIFICACIÓN (C.C. O C.E.)
DIRECCIÓN:
TELÉFONO:
EMAIL:
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