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ITEM 1
	FICHA TÉCNICA No. 1 

	DENOMINACIÓN DEL SERVICIO
	Diadema+PTT. Diadema biaural con Noise Cancelling, Push to Talk y Conector tipo LEMO FGG.2B para VCS FREQUENTIS VCS3020X

	UNIDAD DE MEDIDA
	Unidades (Diadema + PTT).

	CANTIDAD REQUERIDA
	8 Unidades + Almohallidas solicitadas en el formato 8.

	CLASIFICACIÓN UNSPSC
	32101500 – Conjuntos de circuitos y componentes de radiofrecuencia (RF); y/o
43191600 – Partes o accesorios de dispositivos de comunicación personal; y/o
43221700 – Equipo fijo de red y componentes; y/o
52161500 – Equipos audiovisuales.

	DESCRIPCIÓN GENERAL



	Ítem
	Descripción del requerimiento
	Especificación ofertada
	Folio
	Cumple/No cumple

	1
	Marca.
	
	
	

	2
	Modelo.
	
	
	

	3
	Número de parte.
	
	
	

	4
	Los conectores de las diademas deben ser vulcanizados para garantizar su máxima durabilidad en el entorno de Control de Tránsito Aéreo.
	
	
	

	5
	La diadema y el amplificador deben ser 100% compatibles  con la que posee la UAEAC, tanto a nivel electrónico como a  nivel de conexión (Quick Disconnect o TA6FLX – TA6MLX). Según sea el caso. será causal de rechazo de oferta cualquier producto que no sea original.  compatible al 100%
	
	
	

	6
	Las diademas y amplificadores (PTT) suministrados son para uso aeronáutico.
	
	
	

	7
	El micrófono de todas las diademas ofertadas debe realizar la anulación de ruido, mínimo 7 dB.
	
	
	

	8
	Las diademas deben tener una impedancia de 150 Ω ± 25% o 300 Ω ± 25%.
	
	
	

	9
	Los conectores LEMO deben tener una impedancia hacia el VCS de 50 Ω ± 10%
	
	
	

	10
	El micrófono de la diadema debe tener una respuesta en frecuencia (transmisión) mejor o igual a 150 Hz a 6800 Hz.
	
	
	

	11
	Los auriculares de la diadema deben tener una respuesta en frecuencia (recepción) mejor o igual a 100 Hz a 10000 Hz.
	
	
	

	12
	La sensibilidad (transmisión) mínima o mejor a 1 kHz debe ser de     -39 ± 4 dBV.
	
	
	

	13
	La sensibilidad (recepción) mínima o mejor a 1 kHz debe ser de 13 ± 3 dBPa/V.
	
	
	

	14
	La diadema ofertada debe tener recepción biaural (radio/telefonía, dos canales de recepción independientes) al mismo tiempo. Por ejemplo, radio por el auricular derecho y telefonía por el auricular izquierdo, cuando se presente una llamada simultánea.
	
	
	

	15
	Las diademas ofertadas deben ser suministradas con almohadillas antialérgicas para cada auricular.
	
	
	

	16
	Todas las diademas suministradas deben tener doble auricular.
	
	
	

	17
	El tipo de conector del PTT con el VCS (Voice Communication System) VCS3020X debe ser LEMO FGG.2B (10 pines) 
	
	
	

	18
	La garantía técnica mínima es de dos (2) años contados a partir del acta de recibo final de los bienes.
	
	
	

	NOTA1: En el caso que el catálogo del fabricante o la ficha del fabricante del bien ofertado o los manuales o los datasheets refiera varios productos, el proponente debe indicar a que producto se refiere en su oferta.
NOTA2: Con el fin de obtener una evaluación frente al ofrecimiento, relacione las características técnicas en este documento.
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