FORMULARIO DE EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

Nota: Con la diligencia de este documento no exime al oferente presentar las certificaciones como son solicitadas en el estudio previo y anexo a la invitación pública. 

Proceso de Contratación de Mínima Cuantía No. ____________________________
Proponente: …

Contratante: …


	CONTRATO No.
	OBJETO
	FECHA DE SUSCRIPCIÓN
	FECHA DE TERMINACIÓN
	VALOR EN $

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	




Declaro bajo la gravedad de juramento, comprometiendo mi responsabilidad personal e institucional, que la información antes consignada es totalmente cierta y puede ser verificada.





____________________________________
Nombre: …
Cargo: …
Documento de Identidad: …







OFERTA TÉCNICA


Proceso de Contratación de Mínima Cuantía No. ________________________________


Para desarrollar el objeto contractual me comprometo a dar cumplimiento a todas las condiciones consignadas dentro del presente anexo técnico



	FICHA TÉCNICA
ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE MONITOREOS AMBIENTALES PARA LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUÁREZ

	
PARA DESARROLLAR EL OBJETO CONTRACTUAL EL CONTRATISTA DEBE REALIZAR LOS SIGUIENTES SERVICIOS, LOS CUALES SE DESARROLLARÁN EN LA EMAVI Y/O ZONAS DESCONCENTRADAS DE SEGURIDAD DE RESPONSABILIDAD DE LA EMAVI, DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DE LA ENTIDAD CONTRATANTE Y REQUERIMIENTOS INTERPUESTOS POR LAS AUTORIDADES AMBIENTALES O SANITARIAS.

1. 1. CARACTERIZACIÓN DE VERTIMIENTOS LÍQUIDOS.

Se debe realizar una jornada de caracterización de vertimientos líquidos mediante la evaluación de seis (6) horas, en 1 punto (El punto lo determina el supervisor del contrato).

El muestreo se realizará en uno (1) punto a seis (6) horas a través de alícuotas tomadas cada 15 minutos. Tomando los registros de caudal, pH y temperatura.

Los análisis de laboratorio a realizar a las muestras recolectadas de acuerdo con exigencias de EMCALI.

PUNTO N° 1: (ARTÍCULO 16 VERTIMIENTOS PUNTUALES DE AGUAS RESIDUALES NO DOMESTICAS - ARnD AL ALCANTARILLADO PÚBLICO). 

	PARÁMETRO
	CANT.

	Nº.
	NOMBRE
	SÍMBOLO
	LÍMITE PERMISIBLE
	

	1
	Potencial de Hidrogeno
	pH
	5,00 - 9,00
	1

	2
	Temperatura
	ºC
	40,00
	1

	3
	Demanda Química de Oxigeno
	DQO
	225,00
	1

	4
	Demanda Bioquímica de Oxigeno
	DQO5
	75,00
	1

	5
	Solidos Suspendidos Totales
	SST
	75,00
	1

	6
	Solidos Sedimentables
	SSED
	1,50
	1

	7
	Grasas y Aceites
	G/A
	15,00
	1

	8
	Compuestos Semivolátiles Fenólicos
	N.E.
	AyR
	1

	9
	Fenoles Totales
	N.E.
	0,20
	1

	10
	Sustancias Activas al Azul de Metileno
	SAAM
	AyR
	1

	11
	Hidrocarburos Totales del Petróleo
	HTP
	10,00
	1

	12
	Hidrocarburos Policíclicos Aromáticos
	HAP
	AyR
	1

	13
	Benceno, Tolueno, Etilbenceno y Xileno
	BTEX
	AyR
	1

	14
	Compuesto Orgánicos Halogenados Adsorbibles
	AOX
	AyR
	1

	15
	Ortofosfatos
	P-PO4-3
	AyR
	1

	16
	Fosforo Total
	P
	AyR
	1

	17
	Nitratos
	N-NO3-
	AyR
	1

	18
	Nitritos
	N-NO2-
	AyR
	1

	19
	Nitrógeno Amoniacal
	N-NH3
	AyR
	1

	20
	Nitrógeno Total
	N
	AyR
	1

	21
	Nitrógeno Total Kjendhal
	NTK
	Reporte
	1

	22
	Cianuro Total
	CN-
	0,10
	1

	23
	Cloruros
	CL-
	250,00
	1

	24
	Fluoruros
	F-
	5,00
	1

	25
	Sulfatos
	SO4-2
	250,00
	1

	26
	Sulfuros
	S-2
	1,00
	1

	27
	Aluminio
	AL
	AyR
	1

	28
	Arsénico
	AS
	0,10
	1

	29
	Bario
	BA
	1,00
	1

	30
	Boro
	B
	AyR
	1

	31
	Cadmio
	CD
	0,01
	1

	32
	Cinc
	ZN
	3,00
	1

	33
	Cobalto
	CO
	0,10
	1

	34
	Cobre
	CU
	1,00
	1

	35
	Cromo
	CR
	0,10
	1

	36
	Estaño
	SN
	2,00
	1

	37
	Hierro
	FE
	1,00
	1

	38
	Mercurio
	HG
	0,002
	1

	39
	Níquel
	NI
	0,10
	1

	40
	Plata
	AG
	0,20
	1

	41
	Plomo
	PB
	0,10
	1

	42
	Selenio
	SE
	0,20
	1

	43
	Vanadio
	V
	1,00
	1

	44
	Acidez Total
	N.E.
	AyR
	1

	45
	Alcalinidad Total
	N.E.
	AyR
	1

	46
	Dureza Cálcica
	N.E.
	AyR
	1

	47
	Dureza Total
	N.E.
	AyR
	1

	48
	Color Real 436-525-620 nm.
	N.E.
	AyR
	1



Dado el caso de presentar resultado de incumplimiento en uno o varios parámetros en el punto de muestreo a causa de un mal procedimiento, acreditación laboratorio (s), calibración de equipo (s), falta de idoneidad del personal u otro tipo de acción en la que se vea inmerso o comprometido el contratista y sea requerido por EMCALI y/o DAGMA para verificación posterior en términos de la caracterización de vertimientos líquidos, el contratista debe asumir mínimo una (1) caracterización de vertimientos líquidos en el punto establecido, es decir que se debe realizar la caracterización cuarenta y ocho (48) parámetros en el punto de incumplimiento.

Durante el muestreo de vertimientos líquidos se registrarán todas las observaciones de importancia para el análisis de resultados, como: cambios súbitos en la coloración o apariencia de las aguas residuales, olor característico, aumento en el volumen del vertimiento, presencia de grasas, etc., las cuales se reportarán en los formatos de campo y en el informe. 

El CONTRATISTA deberá tener en cuenta para el monitoreo de los vertimientos de la EMAVI las siguientes guías e instructivos:

· GUÍA PARA EL MONITOREO DE VERTIMIENTOS, AGUAS SUPERFICIALES Y SUBTERRÁNEA (FAC)
· INSTRUCTIVO PARA LA TOMA DE MUESTRAS DE AGUAS RESIDUALES emitido por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.
· GUÍA GENERAL PARA LA PRESENTACIÓN DEL INFORME DE CARACTERIZACIÓN DE VERTIMIENTOS LÍQUIDOS – ENERO 2022.

Se debe realizar el muestreo de acuerdo con los requisitos dados por EMCALI y Decretos que aplican para la caracterización de vertimientos líquidos, para esto el contratista debe establecer contacto con el Departamento de Aguas Residuales de EMCALI, en coordinación con el supervisor del contrato. De igual manera, para la presentación del Informe de Caracterización de Vertimientos Líquidos a EMCALI debe acogerse a las recomendaciones establecidas en la GUÍA GENERAL PARA LA PRESENTACIÓN DEL INFORME DE CARACTERIZACIÓN DE VERTIMIENTOS LÍQUIDOS y/o documento que lo modifique, adicione o sustituya.

Para tener mayor representatividad de la caracterización de vertimientos de las actividades que se presentan en los predios que es el fundamento que promulga el Ministerio en la evaluación normativa ambiental actual (Decreto 1076/2015 y Resolución 0631/2015), se sugiere la toma de muestra cada 15 a 20 minutos.

Teniendo en cuenta las dificultades que en determinado momento se puedan presentar en el sitio y/o punto de monitoreo a causa del manejo de equipos, toma de datos inmediatos, seguridad… etc, el contratista debe contar con dos (2) personas por punto de muestre a fin de garantizar la objetividad de la toma de muestra. Por otro lado, el perfil del personal que intervendrá en la toma de muestra será de formación técnica o tecnológica en áreas ambientales o afines.

Se sugiere que el Laboratorio asignado para las actividades realice una visita preliminar días antes al sitio de muestreo, con el fin de identificar las posibles dificultades que se puedan presentar y sus posibles mitigaciones, definición de logística, así como la definición de los métodos correspondientes de medición de caudales para cada punto.

De acuerdo con el parágrafo 2 del artículo 2.2.3.3.5.2 del Decreto 1076 de 2015, los análisis deben ser realizados por laboratorios ambientales que se encuentren debidamente acreditados por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), aplicando para tales efectos lo establecido en el Protocolo para el Monitoreo de Vertimientos (artículo 2.2.3.3.4.13 del Decreto 1076 de 2015, modificado por el núm. 13 del artículo 12 del Decreto 050 de 2018) protocolo que a la fecha no se ha expedido y por ende se seguirán los procedimientos establecidos en la Guía para el Monitoreo de Vertimientos, Aguas Superficiales y Subterráneas del IDEAM.

Con respecto a la presentación del informe final se entregará un original, una copia en físico y otra copia por medio electrónico (correo) del informe de caracterización de las pruebas realizadas en campo con su metodología y los formatos diligenciados de la toma de muestra, así como la relación de los resultados obtenidos en contraste con la norma aplicable.

2. 2. CARACTERIZACIÓN CALIDAD AGUA RESIDUAL CERRO MILITAR PAN DE AZÚCAR

En razón al trámite que adelanta la EMAVI para la concesión de aguas residuales domésticas tratadas para uso agrícola (reúso) se requiere realizar el análisis a la calidad del agua residual a los siguientes parámetros, así:

	ÍTEM
	PARÁMETRO
	UNIDAD

	1
	ALUMINIO
	mg/L

	2
	ARSÉNICO TOTAL
	mg/L

	3
	BERILIO
	mg/L

	4
	CADMIO
	mg/L

	5
	CINC
	mg/L

	6
	COBALTO
	mg/L

	7
	COBRE
	mg/L

	8
	CROMO
	mg/L

	9
	HIERRO TOTAL
	mg/L

	10
	LITIO
	mg/L

	11
	MANGANESO
	mg/L

	12
	MOLIBDENO 
	mg/L

	13
	NÍQUEL
	mg/L

	14
	PH IN SITU
	mg/L

	15
	PLOMO
	mg/L

	16
	SELENIO
	mg/L

	17
	VANADIO
	mg/L

	18
	BORO 
	mg/L

	19
	COLIFORMES TOTALES
	NMP/100 Ml

	20
	COLIFORMES FECALES
	NMP/100 mL

	21
	CONDUCTIVIDAD
	µS/cm

	22
	RELACIÓN DE ABSORCIÓN DE SODIO (RAS)
	N/A

	23
	PORCENTAJE DE SODIO POSIBLE (PSP)
	%

	24
	SALINIDAD EFECTIVA 
	N/A

	25
	SALINIDAD POTENCIAL
	N/A

	26
	CARBONATO DE SODIO RESIDUAL
	N/A

	27
	FENOLES TOTALES 
	mg/L

	28
	HIDROCARBUROS TOTALES
	mg/L

	29
	CIANURO LIBRE 
	mg CN-/L

	30
	CLORUROS
	mg Cl-/L

	31
	FLUORUROS 
	mg F-/L

	32
	SULFATOS
	mg SO42-/L

	33
	MERCURIO
	mg Hg/L

	34
	SODIO
	mg Na/L

	35
	ANTIMONIO 
	mg Sb/L

	36
	CLORO TOTAL RESIDUAL (Con mínimo 30 minutos de contacto)
	mg Cl2/L 

	37
	NITRATOS (Expresado como N)
	 mg/L



Dado el caso de presentar resultado de incumplimiento en uno o varios parámetros en el punto de muestreo causa de un mal procedimiento, acreditación laboratorio (s), calibración de equipo (s), falta de idoneidad del personal u otro tipo de acción en la que se vea inmerso o comprometido el contratista y sea requerido por la CVC para verificación posterior en términos de la caracterización de las aguas residuales domésticas, el contratista debe realizar una nueva caracterización en las condiciones que determine la Autoridad Ambiental CVC y será esta última quien fije si se realiza a un parcial de parámetros o en su defecto a la totalidad de estos. Para efecto del muestreo, el perfil del personal que intervendrá en la toma de muestra será de formación técnica o tecnológica en áreas ambientales o afines.

Durante el muestreo a la caracterización de las aguas residuales domésticas se registrarán todas las observaciones de importancia para el análisis de resultados, como: cambios súbitos en la coloración o apariencia de las aguas residuales, olor característico, aumento en el volumen del vertimiento, presencia de grasas, etc., las cuales se reportarán en los formatos de campo y en el informe.

Se debe realizar el muestreo de acuerdo con los términos establecidos en la ley y bajos los requisitos emanados por la Autoridad Ambiental CVC, para esto el contratista debe establecer contacto con el personal de la CVC en coordinación con el supervisor del contrato, en virtud solicitar lineamientos o información normativa que sea relevante para la toma y análisis de la muestra.

De acuerdo con el parágrafo 2 del artículo 2.2.3.3.5.2 del Decreto 1076 de 2015, los análisis deben ser realizados por laboratorios ambientales que se encuentren debidamente acreditados por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), aplicando para tales efectos lo establecido en el Protocolo para el Monitoreo de Vertimientos (artículo 2.2.3.3.4.13 del Decreto 1076 de 2015, modificado por el núm. 13 del artículo 12 del Decreto 050 de 2018) protocolo que a la fecha no se ha expedido y por ende se seguirán los procedimientos establecidos en la Guía para el Monitoreo de Vertimientos, Aguas Superficiales y Subterráneas del IDEAM.

NOTA: Para efectos de estimación de la oferta, es pertinente enunciar que el muestreo a la calidad del agua residual doméstica se realizará en la Zona Desconcentrada de Seguridad Cerro Militar Pan de Azúcar, por tanto, se debe estimar la logística para la toma de muestra, recolección, preservación, embalaje y recepción de las muestras por el laboratorio. La caracterización a calidad agua residual en el Cerro Militar Pan de Azúcar de realizará previo requerimiento por el supervisor del contrato según necesidad de la entidad contratante.

Con respecto a la presentación del informe final se entregará un original, una copia en físico y otra copia por medio electrónico (correo) del informe de caracterización de las pruebas realizadas en campo con su metodología y los formatos diligenciados de la toma de muestra, así como la relación de los resultados obtenidos en contraste con la norma aplicable.

3. 3. CARACTERIZACIÓN AGUA POTABLE 

Uno (01) muestra aleatoria de agua de consumo en la EMAVI con su respectivo análisis e informe de laboratorio certificado. El punto de muestra y cantidad serán definidas por el supervisor del contrato.

La coordinación de los trabajos la realizará el contratista conjuntamente con el Supervisor de la ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN “MARCO FIDEL SUÁREZ” y acordará los siguientes aspectos: 

• Recopilación y evaluación de información. 
• Legislación ambiental vigente. 
• Contenido y metodología de presentación de informes. 

Los parámetros mínimos que se deben medir son los siguientes: 

	ÍTEM
	SERVICIO A CONTRATAR
	CANTIDAD

	3.1
	Análisis Fisicoquímicos y Microbiológico Agua Para Consumo Humano: COLOR APARENTE, TURBIEDAD, PH, CLORO RESIDUAL LIBRE, ALCALINIDAD TOTAL, CALCIO, FOSFATOS, MANGANESO, MOLIBDENO, MAGNESIO, ZINC, DUREZA TOTAL, SULFATOS, HIERRO TOTAL, CLORUROS, NITRATOS, NITRITOS, ALUMINIO (AL3+), FLUORUROS, COT, COLIFORMES TOTALES, ESCHERICHIA COLI, MICROORGANISMOS MESOFÍLICOS E IRCA.
	1

	3.2
	AGUA CRUDA
Análisis Fisicoquímicos y Microbiológico de Acuerdo con Necesidad:
MENSUAL: TURBIEDAD, COLOR APARENTE, PH, CLORO RESIDUAL LIBRE, COLIFORMES TOTALES Y ESCHERICHIA COLI, COLOR Y SABOR.
	1

	3.3
	Análisis Químico y Microbiológico de agua para consumo humano anual (De acuerdo con Necesidad): CONDUCTIVIDAD, ANTIMONIO, ARSÉNICO, BARIO, CADMIO, CIANURO LIBRE Y DISOCIABLE, COBRE, CROMO TOTAL, MERCURIO, NÍQUEL, PLOMO, SELENIO, TRIHALOMETANOS TOTALES, HIDROCARBUROS AROMÁTICOS, POLICÍCLICOS (HAP), RESIDUAL DE COAGULANTE UTILIZADO, GIARDIA Y CRYPTOSPORIDIUM.
	1

	3.4
	Análisis fisicoquímico calidad del agua lavado de aeronaves FAC (De acuerdo con Necesidad): PH, CONDUCTIVIDAD, DUREZA, SÓLIDOS DISUELTOS TOTALES, CLORO RESIDUAL LIBRE.
	1



NOTA: Para efectos de estimación de la oferta, es del caso informar que el muestreo a la calidad del agua ítem 2.2 “AGUA CRUDA”, la toma de muestra se realizará en la Zona Desconcentrada de Seguridad Cerro Militar Pan de Azúcar y demás áreas desconcentradas que son responsabilidad de la EMAVI. Así mismo, en consideración al ítem 2.4 “Análisis fisicoquímico calidad del agua lavado de aeronaves FAC (De acuerdo con Necesidad)” la toma de muestra se realizará en el municipio de Tumaco - Nariño y/o instalaciones de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez; lo anterior, con la finalidad de estimar la logística para la ejecución del muestreo, recolección, preservación, embalaje y recepción de las muestras por el laboratorio; este último, debe contar con las respectivas acreditaciones. Los anteriores numerales descritos, se realizarán previo requerimiento por el supervisor del contrato según necesidad de la entidad contratante.

El punto para el análisis de agua potable se debe alinear como laboratorio a la Resolución 2115 de junio 22 del 2007 de los Ministerios de la Protección Social y de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Para aseguramiento de calidad del análisis el laboratorio debe seguir los lineamientos de las normas nacionales e internacionales.

En el evento que el resultado de la muestra no cumpla con los valores admisibles por la normatividad vigente, el contratista deberá entregar un informe escrito dirigido al supervisor del contrato en un término no mayor a cinco (5) días hábiles posterior a la entrega de los resultados, donde realice las recomendaciones a que haya lugar, con el fin de tomar acciones en pro del cumplimiento de la normatividad vigente (Res. 2115-2007).

Con respecto a la presentación de los informes el contratista entregará un original y una copia por medio electrónico de las pruebas realizadas en campo con su metodología y los formatos diligenciados de la toma de muestra, así como la relación de los resultados obtenidos en contraste con la norma aplicable.

El laboratorio deberá dar cumplimiento al artículo 27 del Decreto 1575 DE 2007 - REQUISITOS MÍNIMOS PARA LA AUTORIZACIÓN DE LOS LABORATORIOS QUE REALIZAN ANÁLISIS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO.

4. 4. ESTUDIO DE RUIDO 

El estudio de ruido se hará siguiendo los lineamientos establecidos por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo territorial, en la Resolución Número 627 del 7 de abril del 2006. 

Se determinarán los niveles de emisión de ruido (niveles de intensidad sonora, expresados en DB (A) generados por las actividades de la EMAVI. 

Las mediciones se realizarán en cinco (05) puntos georeferenciados durante una jornada diurna y nocturna para un total de diez (10) puntos en condiciones de funcionamiento normal, con registros continuos. Para ruido interno y ruido ambiental determinando in situ los lugares de mayor exposición, se han especificado como puntos importantes (Entrada y Fin de Pista, Calle N°. 44, Carrera 8, la carrilera continua a INGREDION COLOMBIA S.A) y demás que se requieran. Los equipos utilizados deben tener su respectivo soporte de calibración y ser entregados a la supervisión con antelación pertinente a la toma de la medición. 

El contratista deberá presentar el informe de ruido, un original, una copia en físico y otra copia por medio electrónico (correo) del informe de las mediciones realizadas en campo con su metodología y los formatos diligenciados, así como la relación de los resultados obtenidos en contraste con la norma aplicable.

5. 5. DETERMINACIÓN DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS

Realizar uno (01) valoración de las emisiones producidas por el funcionamiento de la caldera a base de gas natural en la EMAVI en una sola jornada. La capacidad de las calderas (BHP) es de 20 BHP.

Verificar el grado de cumplimiento de los estándares admisibles de emisión de óxidos de nitrógeno - NOx en las fuentes fijas de la ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUAREZ, a la luz de la Resolución 0909 de 2008, Protocolo para el Control y Vigilancia de la Contaminación Atmosférica Generada por Fuentes Fijas” del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial - MAVDT.

Con base en los resultados obtenidos en las mediciones directas, determinar las Unidades de Contaminación Atmosférica - UCA, las cuales definirán la frecuencia mínima de medición de las emisiones contaminantes en las fuentes fijas de la ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUÁREZ. El responsable de realizar la evaluación de las emisiones deberá estar acreditado por el IDEAM.

Para esta actividad deberá el contratista contactarse con el Departamento Administrativo de Gestión de Medio Ambiente de Santiago de Cali, Oficina de Gestión Ambiental para el Acompañamiento y lineamientos técnicos en la realización de los monitores de emisiones atmosféricas.

Para la toma de muestras en las calderas el contratista deberá contar con andamio certificado, debido a la inexisten puntos fijos para la toma de dichas muestras. Igualmente, el contratista será quien deberá realizar las adecuaciones para la medición en la fuente fija.

La Determinación de Emisiones Atmosféricas se realizarán previa solicitud del supervisor del contrato según necesidad de la entidad contratante.

6. 6. ESTUDIOS DE CALIDAD DE AGUA DE LAS PISCINAS

Uno (01) muestra con caracterización fisicoquímica y bacteriológica de piscinas siguiendo los lineamientos de las Normas nacionales e internacionales (Standard Methods for the examination of water and wastewater, Resolución 4145.010.21.1.914.000184 del 09 de julio de 2020, Resolución 1618 de 2010 y Resolución 1547 de 2020.

Los análisis de laboratorio a realizar a la muestra recolectadas son: 

	ANÁLISIS FISICOQUÍMICO Y MICROBIOLÓGICO PARA AGUA DE PISCINA

	ÍTEM
	PARÁMETRO
	MÉTODO

	1
	TURBIEDAD
	SM 2130B

	2
	COLOR APARENTE
	ESPECTROFOTOMÉTRICO

	3
	OLOR
	ORGANOLÉPTICO

	4
	TRANSPARENCIA VISUAL
	ORGANOLÉPTICO

	5
	CONDUCTIVIDAD
	SM 2510

	6
	PH
	SM 4500 H+

	7
	TEMPERATURA
	SM 2550

	8
	MATERIAS FLOTANTES
	ORGANOLÉPTICO

	9
	POTENCIAL DE ÓXIDO REDUCCIÓN
	POTENCIOMÉTRICO

	10
	DUREZA CÁLCICA
	SM 3500 CA-B

	11
	ALCALINIDAD TOTAL
	SM 2320 B

	12
	CLORO RESIDUAL
	SM 4500 CL G

	13
	CLORO COMBINADO
	DETERMINACIÓN DIRECTA

	14
	CLORO TOTAL
	SM 4500 CL G

	15
	HIERRO TOTAL
	SM3500 FE

	16
	ÁCIDO CIANURICO
	NEFELOMÉTRICO

	17
	SOLIDOS DISUELTOS TOTALES
	SM 25100 B

	18
	CLORUROS
	SM 4500 CL B

	19
	ALUMINIO
	SM 3500 AL B

	20
	AMONIO
	ASTM 1426

	21
	ÍNDICE DE LANGELIER ISL
	DETERMINACIÓN DIRECTA

	22
	% IRAPI (ÍNDICE DE RIESGO)
	DETERMINACIÓN DIRECTA

	23
	COLIFORMES TERMOTOLERANTES
	FILTRACIÓN POR MEMBRANA

	24
	HETERÓTROFOS
	RECUENTO EN PLACA

	25
	E COLI
	FILTRACIÓN POR MEMBRANA

	26
	PSEUDOMONAS
	FILTRACIÓN POR MEMBRANA



Con respecto a la presentación de los informes el contratista entregará un original y una copia por medio electrónico de las pruebas realizadas en campo con su metodología y los formatos diligenciados de la toma de muestra, así como la relación de los resultados obtenidos en contraste con la norma aplicable.

OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

· Garantizar la calidad del servicio relacionado con el objeto del contrato, haciendo que este se cumpla con los estándares de calidad y bajo las especificaciones técnicas de este tipo de servicios.

· El personal que designe para el desarrollo de los estudios ambientales deberá contar con la idoneidad que exige los mismo, al igual que el personal que ejecute las actividades deberá seguir rigorosamente las guías e instructivos dispuestos para tal fin.

· Pagar cumplidamente al personal a su cargo sueldos, prestaciones, seguros y demás que ordena la ley en tal forma que el Contratante bajo ningún concepto tenga que asumir responsabilidades por omisiones legales del contratista.

· El contratista se debe comprometer a realizar y ejecutar todo tipo de medidas de control y/o seguridad que le imparta verbalmente o por escrito el supervisor del contrato.

· Durante la ejecución del contrato el contratista deberá tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan condiciones que puedan generar riesgos industriales, para lo cual tiene que dotar a su personal de todos los elementos necesarios de protección personal en los casos en donde el desarrollo de las actividades pueda ocasionar situaciones peligrosas para la seguridad y salud, teniendo en cuenta que el contratista asumirá la responsabilidad de indemnizaciones o sanciones a que hubiera lugar por accidentes de trabajo.

· El personal que emplee el contratista será de su libre elección y remoción, siempre y cuando, el reemplazo se surta por personal igual o superior en competencias. No obstante lo anterior, la Escuela Militar de Aviación se reserva el derecho de solicitar al contratista el retiro o traslado de cualquier trabajador suyo si considera que hay motivo para ello; por lo cual, el contratista debe tener en cuenta los tiempos establecidos por la EMAVI para la autorización del ingreso de personal contratista, esta condición no debe afectar la ejecución normal del contrato.

· El horario de trabajo deberá de ser conciliado con el supervisor del contrato, de acuerdo con los horarios internos de la Unidad.

· El personal definido por el contratista para ejecutar el servicio deberá cumplir con todas las políticas y procedimientos de seguridad establecidos por el Grupo de Seguridad para el ingreso y salida de la Escuela Militar de Aviación.

· Cumplir con las instrucciones impartidas por el supervisor y las demás que sean inherentes al objeto de contratación




_______________________
Nombre: …
Cargo: …
Documento de Identidad: …
