
	[image: ]
CLUB MILITAR
	ANEXO No 1 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	
Código: GLA-M02-F49
Versión: 7
Fecha: 04/02/2021
Página 1 de 1





ANEXO No 1

Especificaciones Técnicas 

LOTE 1: DOTACIÓN ADMINISTRATIVA 

GRUPO No 1.  VESTUARIO LABOR

	ÍTEM
	CÓDIGOS UNSPSC

Y NOMBRE DEL BIEN
	

DESCRIPCIÓN 
	
FICHA TÉCNICA
	UNIDAD DE MEDIDA
	[bookmark: _GoBack]CANTIDAD NECESIDAD REAL DE PRENDAS

	1
	53102710




	
	
UNIFORME

SASTRE FORMAL 
PERSONAL ADMINISTRATIVO 
PARA DAMA
	
UNIFORME DE CUATRO PIEZAS

(CHAQUETA,  CAMISA, PANTALÓN Y CORREA DELGADA

1. Chaqueta: la parte interna de la chaqueta debe ir totalmente forrada, los frentes incluyendo la solapa y el cuello debe ir fusionado, mínimo debe tener dos modelos: (i) corte princesa y (ii) corte francés. En la parte delantera y posterior además debe llevar un corte en el centro espalda, el sistema de abotonar debe contar con al menos dos (2) botones en el frente así mismo debe incluir un botón de repuesto. 

 Hombreras: la chaqueta debe llevar una hombrera a cada lado forrada con el fin de darle realce y buena presentación a la prenda 
Falsos: El falso debe ir fusionado y debe tener al menos 75 mm ±5 mm de ancho. 
La chaqueta debe llevar tres (3) bolsillos distribuidos así: i) dos en la parte inferior externa a cada lado a la altura de la línea de cintura y podrán tener una tapa o doble ribete según el modelo; y ii) uno en la parte interna a la altura del pecho en el lado izquierdo con doble ribete. 
Las mangas sastre rectas (simera y bajera) con su línea de aplome. 

Pantalón: Debe ser en línea recta e ir confeccionado en la misma tela principal de la chaqueta, confeccionado en dos (2) delanteros y dos (2) posteriores, con cremallera ubicada en la parte central y cierre montado a la derecha, la pretina debe ser al menos de 75 mm ± 3 mm de ancho y debe ir pespuntada y con cortes en los costados, así mismo debe tener dos pinzas en la parte posterior para formar el talle del pantalón cuando el modelo lo permita, el dobladillo del pantalón debe ir fileteado. debe llevar dos 
Simulaciones de bolsillos doble ribete ubicados en la parte posterior. 

Nota: Mínimo dos (2) modelos. Colores: cada modelo debe estar disponible en al menos dos (2) colores. De estos, (1) modelo debe estar disponible en negro, uno (1) en azul oscuro y los demás colores sobrios. Talla: Comercial y de acuerdo con las necesidades de la Entidad Estatal. 

Material principal: 95% poliéster y 5% de elastómero (± 3 puntos porcentuales). Peso: mínimo de 207 g/m2. 
Tejido material principal: Plano 
Material forro: 100% en poliéster o acetato. Peso máximo de 88 g/m2, mínimo 78 g/m2. 

Entretela: De acuerdo con las especificaciones de los requisitos generales para todos los productos de confecciones para la entretela en la página uno del presente documento. 
Hombreras: Deben ser resistentes al lavado y planchado a altas temperaturas. 

Blusa estilo camisero o sin cuello de vestir clásica (debe presentar dos modelos de cada una) con corte princesa y pinzas al costado a la altura del pecho para mejor entalle. Con corte en el centro posterior y dos pinzas al costado las cuales deben ir pespuntadas al igual que corte del centro espalda. 

Perilla - pechera: debe llevar siete (7) ojales siendo el primer ojal en la banda de cuello en forma horizontal y el resto distribuidos equidistantes en el largo de la pechera en forma vertical. Debe llevar un botón de repuesto en el borde inferior de la falda (ruedo bajo). 

Material principal: 65% algodón, 35 poliéster (± 3 puntos porcentuales). Peso: mínimo 130 g/m². 

TALLA: COMERCIAL Y DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DE LA ENTIDAD ESTATAL.

Cuello: tipo camisero con pie de cuello. O sin cuello 
Manga: la manga debe ser de dos piezas: manga y puño. Los puños de la blusa deben ser fusionados con la entretela, con terminación en diagonal y abertura posterior perilla en punta y botón en mitad, ojales horizontales para graduación en puño. La costura debe estar por debajo del brazo y debe unir por ambos lados al cuerpo de la blusa conservando la línea de aplome. 
Almilla: la camisa debe tener almilla con corte espalda entalegada. 
Frentes: perilla sencilla fusionada con entretela, el frente derecho monta en izquierdo. 
Falda - ruedo bajo: cada uno con los costados inferiores de la blusa debe terminar en borde dobladillado (dobladillo de doble doblez a 10mm, margen de costura de 1.6 mm). 
 
Nota: Color de los sastres:
1. Chaqueta color vino tinto teja, blusa y pantalón color negro.
2. Sastre chaqueta y pantalón gris morengo Blusa color berenjena.
3. Sastre Chaqueta y pantalón color azul oscuro y camisa blanca.

Una sola correo doble face (color negra y  roja)

Ver figurines del uniforme
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UNIFORME


 FORMAL 
PERSONAL ADMINISTRATIVO 
PARA DAMA


CLIMA CALIDO 
	
UNIFORME TRES  PIEZAS

(PANTALON Y CAMISAY CORREA DELGADA

Pantalón: Debe ser en línea recta debe ir confeccionado en la misma tela principal de la chaqueta, confeccionado en dos (2) delanteros y dos (2) posteriores, con cremallera ubicada en la parte central y cierre montado a la derecha, la pretina debe ser al menos de 75 mm y mínimo 3 cm de ancho y debe ir pespuntada y con cortes en los costados, así mismo debe tener dos pinzas en la parte posterior para formar el talle del pantalón cuando el modelo lo permita, el dobladillo del pantalón debe ir fileteado debe llevar dos simulaciones de bolsillos doble ribete ubicados en la parte posterior. 

Nota: Mínimo dos (2) modelos. Colores: cada modelo debe estar disponible en al menos dos (2) colores. De estos, (1) modelo debe estar disponible en negro, uno (1) en azul oscuro y los demás colores sobrios. Talla: Comercial y de acuerdo con las necesidades de la Entidad Estatal. 

Material principal: (i) 65% poliéster y 35% viscosa (± 3 puntos porcentuales), peso: mínimo 170 g/m², (ii) 65% poliéster, 32% viscosa (± 3 puntos porcentuales) y mínimo 3% elastómero. Peso: mínimo 195 g/m². 
Tejido material principal: Plano 

Blusa estilo camisero o sin cuello de vestir clásica (presenta dos modelos de cada una) con corte princesa y pinzas al costado a la altura del pecho para mejor entalle. Con corte en el centro posterior y dos pinzas al costado las cuales deben ir pespuntadas al igual que corte del centro espalda. 

Manga tres cuartos

Perilla - pechera: debe llevar siete (7) ojales siendo el primer ojal en la banda de cuello en forma horizontal y el resto distribuidos equidistantes en el largo de la pechera en forma vertical. Debe llevar un botón de repuesto en el borde inferior de la falda (ruedo bajo). 
Talla: Comercial y de acuerdo con las necesidades de la Entidad Estatal.
Cuello: tipo camisero con pie de cuello. 
Manga: la manga debe ser de dos piezas: manga y puño. Los puños de la blusa deben ser fusionados con la entretela, con terminación en diagonal y abertura posterior perilla en punta y botón en mitad, ojales horizontales para graduación en puño. La costura debe estar por debajo del brazo y debe unir por ambos lados al cuerpo de la blusa conservando la línea de aplome. 
Almilla: la camisa debe tener almilla con corte espalda entalegada. 
Frentes: perilla sencilla fusionada con entretela, el frente derecho monta en izquierdo. 

Material principal: 65% algodón, 35 poliéster (± 3 puntos porcentuales). Peso: mínimo 130 g/m². 

Adicionalmente debe traer las iniciales del CLUB MILITAR (CM) en tamaño de una moneda de cincuenta. color dorado 

Nota: Color de los sastres:
4. Blusa color vino tinto teja manga corta y pantalón negro. 
5. Blusa berenjena manga corta y pantalón color gris marengo.
6. Blusa blanca manga corta y pantalón azul 

Una Correa por persona doble face delgada.

Ver figurines del uniforme
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	No.1
UNIFORME 
CLASICO
PARA CABALLERO































	VESTIDO FORMAL: UNIFORME DE CINCO PIEZAS.

Nota: Una de las  dotaciones  lleva correa en reemplazo del chaleco)

(Chaqueta, chaleco/correa, camisa, pantalón, y  corbata. 

Chaqueta: es un blazer de corte y cuello tipo sastre. Los frentes llevan una pinza a cada lado según modelo. Cada frente lleva interiormente entretela fisionable, que garantice buena apariencia en la vida útil de las prendas. La parte interna del saco debe ir totalmente forrado y debe incluir un botón de repuesto. 
La chaqueta debe llevar mínimo cinco (5) bolsillos distribuidos así: i) dos en la parte inferior externa a cada lado a la altura de la línea de cintura y podrán tener una tapa o doble ribete según el modelo; ii) uno en la parte superior izquierda externa a la altura del pecho, con doble ribete de 6 mm ± 1 mm; y ii) dos en la parte interna a la altura del pecho a cada lado, con doble ribete cada uno. 
Las mangas sastre rectas (simera y bajera), cada una debe llevar mínimo tres botones con ojales sobrepuestos en la abertura de la boca manga. Se debe incluir un botón de repuesto. 
En la parte exterior se pueden utilizar mínimo dos botones, el tamaño según lo requiera el modelo con sus respectivos ojales tipo lágrima terminados con presilla y deben estar ubicados equidistantemente uno del otro. El color del botón debe ser a tono con la tela principal del vestido y se debe incluir un botón de repuesto. 
Falsos: El falso debe ir fusionado y debe tener al menos 750 mm ±5 mm de ancho. 

Pantalón: el pantalón debe ser acorde con el saco y de corte recto con o sin prenses según el modelo, confeccionado en dos delanteros y dos posteriores. 
La pretina debe ir fusionada con entretela no tejida, elaborada en el mismo material del pantalón, forrada, ancho de 40 mm ± 3 mm y en su contorno con mínimo seis (6) pasadores distribuidos equidistantemente y asegurados con presillas o costuras de refuerzo. La pretina debe llevar un ojal y un gancho metálico o botón, con un gavilán para asegurar con botón interno. 
La bragueta debe estar ubicada en la parte central y el cierre debe ir con cremallera montada al lado izquierdo, en su base debe llevar una presilla de refuerzo. La cinta debe ser a tono con el material principal. 
En cada costado el pantalón debe llevar un bolsillo tipo trampolín o sesgado y en los posteriores deben llevar dos bolsillos doble ribete y ojal tipo lágrima, uno a cada lado, el fondo del bolsillo debe ir con costuras entalegadas y pespunteadas.  

Nota: Mínimo dos (2) modelos. Colores: cada modelo debe estar disponible en al menos dos (2) colores. De estos, (1) modelo debe estar disponible en negro, uno (1) en azul oscuro y los demás colores sobrios. Talla: Comercial y de acuerdo con las necesidades de la Entidad Estatal. . Adicionalmente Los blazer  deben traer las iniciales del CLUB MILITAR (CM) en tamaño de 1 cm de diámetro, en la parte superior de la solapa lado izquierdo.

Material principal: 95% poliéster y 5% de elastómero (± 3 puntos porcentuales). Peso: mínimo de 207 g/m2. 
Tejido material principal: Plano 
Material forro: 100% en poliéster o acetato. Peso máximo de 88 g/m2, mínimo 78 g/m2. 
Tejido forro: Plano 

CAMISA FORMAL MANGA LARGA
Cuello: compuesto tipo corbata con pie de cuello y su respectivo botón, debe ir unido al cuerpo de la camisa mediante costura doble, terminado en puntas con botón para ajustar la punta del cuello al cuerpo de la camisa a cada lado, con un refuerzo como elemento estructural elaborado en un material que no se deforme, no se quiebre ni se marque en el planchado. 
El cuello debe ser fusionado con entretela, esta puede ser sencilla o doble, debe llevar una banda de refuerzo con entretela de fusión sencilla. 
Mangas: debe ser de dos piezas (manga y puño). La costura debe estar por debajo del brazo y debe unir por ambos lados al cuerpo de la camisa conservando la línea de aplome. 

Las mangas deben llevar una abertura en la parte lateral (portañuela), con entretela de fusión sencilla y terminada en punta, ubicada sobre la parte superior de la abertura, deben poseer dos prenses.  .
Los puños deben ser sencillos, con terminado redondo, con dos botones ubicados en forma horizontal para el cierre. Los puños deben ir con entretela de fusión sencilla o doble. 
Almilla: la camisa debe tener almilla, elaborada con doble tela, las costuras de la unión de la almilla deben ser entalegadas. 
Frentes: la pechera de la camisa debe ir fusionada con entretela no tejida, el frente izquierdo debe ir doblado hacia adentro. 
Bolsillos: La camisa debe llevar un bolsillo tipo parche con o sin tapa y con doblez en la boca del bolsillo en caso de que sea sin tapa, ubicado en el lado izquierdo y terminado en punta en la base. Adicionalmente debe traer las iniciales del CLUB MILITAR (CM) en tamaño de 1 cm de diámetro, en la parte superior del bolsillo.
Botones: la camisa debe llevar como mínimo siete (7) botones ubicados en el frente derecho distribuidos uniformemente, todas las camisas deben llevar un botón de repuesto en el borde inferior de la camisa. 
Los botones empleados en la camisa deben ser en material sintético de cuatro orificios con un diámetro de 11 mm ± 1 mm teñidos en masa, color a tono con el color de la tela, deben ser resistentes y estar exentos de rebabas. Los ojales deben ir reforzados en los extremos. 
Ruedo: En los costados inferiores de la camisa debe tener una curvatura y debe terminar en borde con dobladillo. 

Material principal: 50% algodón, 48% poliéster (± 3 puntos porcentuales) y mínimo 2% elastómero. Peso: mínimo 130 g/m²

CORBATA

Modelos: mínimo dos (2) modelos en 10 colores surtidos cada modelo. 
La corbata se compone de tres partes: cabeza, trapecio y cola. La tela para su confección debe ser cortada en forma diagonal (sesgo) para darle elasticidad y recuperación. 
El cerrado de la corbata debe ser de tal forma que no permita la presencia de arrugas o pliegues. 
El estilo de la corbata debe ser corte recto, debe llevar entretela no fusionable, no teñida, perchada por ambas caras, cosida al tejido principal permitiendo una plegabilidad o caída permanente. El ancho de la entretela debe corresponder al ancho de la corbata dejando un espacio libre a lado y lado de 2 mm a 3 mm. 
La corbata debe llevar forro en ambos extremos. 
Debe ser confeccionada de tal forma que al lavarla o tirar de ella, el hilo no se reviente. La costura de cierre que va por la parte posterior de la corbata debe ser simétrica. 
La corbata no debe presentar orificios, rasgaduras, pliegues, manchas, mal tinturado, puntadas flojas o sueltas ni marras que puedan afectar su apariencia. 
Correa

COLORES SASTRE: 

Nota: Color de los sastres:
1. Sastre color azul oscuro: chaqueta y pantalón, camisa azul celeste y corbata azul oscura
2. Sastre color  gris oscuro: chaqueta, chaleco y pantalón, camisa negro y corbata gris oscura.
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	No.2

UNIFORME 
CLASICO CASUAL 
PARA CABALLERO






























	VESTIDO CLASICO CASUAL: UNIFORME DE CUATRO (4) PIEZAS.

(Saco, camisa, pantalón y  correa,)

Suéter caballero: de lana, cuello redondo color berenjena. 
. 
Pantalón: el pantalón en drill color azul oscuro de corte recto con o sin prenses según el modelo, confeccionado en dos delanteros y dos posteriores. 
La pretina debe ir fusionada con entretela no tejida, elaborada en el mismo material del pantalón, forrada, ancho de 40 mm ± 3 mm y en su contorno con mínimo seis (6) pasadores distribuidos equidistantemente y asegurados con presillas o costuras de refuerzo. La pretina debe llevar un ojal y un gancho metálico o botón, con un gavilán para asegurar con botón interno. 
La bragueta debe estar ubicada en la parte central y el cierre debe ir con cremallera montada al lado izquierdo, en su base debe llevar una presilla de refuerzo. La cinta debe ser a tono con el material principal. 
En cada costado el pantalón debe llevar un bolsillo tipo trampolín o sesgado y en los posteriores deben llevar dos bolsillos doble ribete y ojal tipo lágrima, uno a cada lado, el fondo del bolsillo debe ir con costuras entalegadas y pespunteadas.  

Nota: Mínimo dos (2) modelos. Colores: cada modelo debe estar disponible en al menos dos (2) colores. De estos, (1) modelo debe estar disponible en negro, uno (1) en azul oscuro y los demás colores sobrios. Talla: Comercial y de acuerdo con las necesidades de la Entidad Estatal. . 

Material principal: 95% poliéster y 5% de elastómero (± 3 puntos porcentuales). Peso: mínimo de 207 g/m2. 
Tejido material principal: Plano 
Material forro: 100% en poliéster o acetato. Peso máximo de 88 g/m2, mínimo 78 g/m2. 
Tejido forro: Plano 

CAMISA FORMAL-CASUAL MANGA LARGA color lila
Cuello para no uso de corbata, su respectivo botón, debe ir unido al cuerpo de la camisa mediante costura doble, terminado en puntas con botón para ajustar la punta del cuello al cuerpo de la camisa a cada lado, con un refuerzo como elemento estructural elaborado en un material que no se deforme, no se quiebre ni se marque en el planchado. 
El cuello debe ser fusionado con entretela, esta puede ser sencilla o doble, debe llevar una banda de refuerzo con entretela de fusión sencilla. 
Mangas: debe ser de dos piezas (manga y puño). La costura debe estar por debajo del brazo y debe unir por ambos lados al cuerpo de la camisa conservando la línea de aplome. 
Las mangas deben llevar una abertura en la parte lateral (portañuela), con entretela de fusión sencilla y terminada en punta, ubicada sobre la parte superior de la abertura, deben poseer dos prenses.  .
Los puños deben ser sencillos, con terminado redondo, con dos botones ubicados en forma horizontal para el cierre. Los puños deben ir con entretela de fusión sencilla o doble. 
Almilla: la camisa debe tener almilla, elaborada con doble tela, las costuras de la unión de la almilla deben ser entalegadas. 
Frentes: la pechera de la camisa debe ir fusionada con entretela no tejida, el frente izquierdo debe ir doblado hacia adentro. 
Bolsillos: La camisa debe llevar un bolsillo tipo parche con o sin tapa y con doblez en la boca del bolsillo en caso de que sea sin tapa, ubicado en el lado izquierdo y terminado en punta en la base. 

Adicionalmente debe traer las iniciales del CLUB MILITAR (CM) en tamaño de una moneda de cincuenta pesos, en la parte superior del bolsillo.

Botones: la camisa debe llevar como mínimo siete (7) botones ubicados en el frente derecho distribuidos uniformemente, todas las camisas deben llevar un botón de repuesto en el borde inferior de la camisa. 
Los botones empleados en la camisa deben ser en material sintético de cuatro orificios con un diámetro de 11 mm ± 1 mm teñidos en masa, color a tono con el color de la tela, deben ser resistentes y estar exentos de rebabas. Los ojales deben ir reforzados en los extremos. 
Ruedo: En los costados inferiores de la camisa debe tener una curvatura y debe terminar en borde con dobladillo. 

Material principal: 50% algodón, 48% poliéster (± 3 puntos porcentuales) y mínimo 2% elastómero. Peso: mínimo 130 g/m²
correa
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UNIFORME 
CLASICO
PARA CABALLERO

CLIMA CALIDO
	VESTIDO FORMAL: UNIFORME DE TRES PIEZAS.

Pantalón: el pantalón debe ser acorde con el saco y de corte recto con o sin prenses según el modelo, confeccionado en dos delanteros y dos posteriores. 
La pretina debe ir fusionada con entretela no tejida, elaborada en el mismo material del pantalón, forrada, ancho de 40 mm ± 3 mm y en su contorno con mínimo seis (6) pasadores distribuidos equidistantemente y asegurados con presillas o costuras de refuerzo. La pretina debe llevar un ojal y un gancho metálico o botón, con un gavilán para asegurar con botón interno. 
La bragueta debe estar ubicada en la parte central y el cierre debe ir con cremallera montada al lado izquierdo, en su base debe llevar una presilla de refuerzo. La cinta debe ser a tono con el material principal. 
En cada costado el pantalón debe llevar un bolsillo tipo trampolín o sesgado y en los posteriores deben llevar dos bolsillos doble ribete y ojal tipo lágrima, uno a cada lado, el fondo del bolsillo debe ir con costuras entalegadas y pespunteadas.  

Nota: Mínimo dos (2) modelos. Colores: cada modelo debe estar disponible en al menos dos (2) colores. De estos, (1) modelo debe estar disponible en negro, uno (1) en azul oscuro y los demás colores sobrios. Talla: Comercial y de acuerdo con las necesidades de la Entidad Estatal. . Adicionalmente Los blazer  deben traer las iniciales del CLUB MILITAR (CM) en tamaño de 1 cm de diámetro, en la parte superior de la solapa lado izquierdo.

Material principal: 95% poliéster y 5% de elastómero (± 3 puntos porcentuales). Peso: mínimo de 207 g/m2. 
Tejido material principal: Plano 
Material forro: 100% en poliéster o acetato. Peso máximo de 88 g/m2, mínimo 78 g/m2. 
Tejido forro: Plano 

CAMISA FORMAL MANGA CORTA
Cuello: compuesto tipo corbata con pie de cuello y su respectivo botón, debe ir unido al cuerpo de la camisa mediante costura doble, terminado en puntas con botón para ajustar la punta del cuello al cuerpo de la camisa a cada lado, con un refuerzo como elemento estructural elaborado en un material que no se deforme, no se quiebre ni se marque en el planchado. 
El cuello debe ser fusionado con entretela, esta puede ser sencilla o doble, debe llevar una banda de refuerzo con entretela de fusión sencilla. 
Mangas: debe ser de dos piezas (manga y puño). La costura debe estar por debajo del brazo y debe unir por ambos lados al cuerpo de la camisa conservando la línea de aplome. 
Las mangas deben llevar una abertura en la parte lateral (portañuela), con entretela de fusión sencilla y terminada en punta, ubicada sobre la parte superior de la abertura, deben poseer dos prenses.  .
Los puños deben ser sencillos, con terminado redondo, con dos botones ubicados en forma horizontal para el cierre. Los puños deben ir con entretela de fusión sencilla o doble. 
Almilla: la camisa debe tener almilla, elaborada con doble tela, las costuras de la unión de la almilla deben ser entalegadas. 
Frentes: la pechera de la camisa debe ir fusionada con entretela no tejida, el frente izquierdo debe ir doblado hacia adentro. 
Bolsillos: La camisa debe llevar un bolsillo tipo parche con o sin tapa y con doblez en la boca del bolsillo en caso de que sea sin tapa, ubicado en el lado izquierdo y terminado en punta en la base. Adicionalmente debe traer las iniciales del CLUB MILITAR (CM) en tamaño de 1 cm de diámetro, en la parte superior del bolsillo.
Botones: la camisa debe llevar como mínimo siete (7) botones ubicados en el frente derecho distribuidos uniformemente, todas las camisas deben llevar un botón de repuesto en el borde inferior de la camisa. 
Los botones empleados en la camisa deben ser en material sintético de cuatro orificios con un diámetro de 11 mm ± 1 mm teñidos en masa, color a tono con el color de la tela, deben ser resistentes y estar exentos de rebabas. Los ojales deben ir reforzados en los extremos. 
Ruedo: En los costados inferiores de la camisa debe tener una curvatura y debe terminar en borde con dobladillo. 
Material principal: 50% algodón, 48% poliéster (± 3 puntos porcentuales) y mínimo 2% elastómero. Peso: mínimo 130 g/m²

CORBATA

Modelos: mínimo dos (2) modelos en 10 colores surtidos cada modelo. 
La corbata se compone de tres partes: cabeza, trapecio y cola. La tela para su confección debe ser cortada en forma diagonal (sesgo) para darle elasticidad y recuperación. 
El cerrado de la corbata debe ser de tal forma que no permita la presencia de arrugas o pliegues. 
El estilo de la corbata debe ser corte recto, debe llevar entretela no fisionable, no teñida, perchada por ambas caras, cosida al tejido principal permitiendo una placabilidad o caída permanente. El ancho de la entretela debe corresponder al ancho de la corbata dejando un espacio libre a lado y lado de 2 mm a 3 mm. 
La corbata debe llevar forro en ambos extremos. 
Debe ser confeccionada de tal forma que al lavarla o tirar de ella, el hilo no se reviente. La costura de cierre que va por la parte posterior de la corbata debe ser simétrica. 
La corbata no debe presentar orificios, rasgaduras, pliegues, manchas, mal tinturado, puntadas flojas o sueltas ni marras que puedan afectar su apariencia. 

COLORES SASTRE: 

Nota: Color de los sastres:
3. Pantalón azul oscuro, camisa azul celeste y corbata azul oscura
4. Pantalón gris oscuro, camisas negras y corbata gris oscura.

	UND
	15


	6

































	53102710






























	No.2
UNIFORME 
CLASICO CASUAL 
PARA CABALLERO

CLIMA CALIDO



























	VESTIDO CLASICO CASUAL: UNIFORME DE TRES (3) PIEZAS.

(camisa, pantalón y  correa,)

Pantalón: el pantalón en drill color azul oscuro de corte recto con o sin prenses según el modelo, confeccionado en dos delanteros y dos posteriores. 
La pretina debe ir fusionada con entretela no tejida, elaborada en el mismo material del pantalón, forrada, ancho de 40 mm ± 3 mm y en su contorno con mínimo seis (6) pasadores distribuidos equidistantemente y asegurados con presillas o costuras de refuerzo. La pretina debe llevar un ojal y un gancho metálico o botón, con un gavilán para asegurar con botón interno. 
La bragueta debe estar ubicada en la parte central y el cierre debe ir con cremallera montada al lado izquierdo, en su base debe llevar una presilla de refuerzo. La cinta debe ser a tono con el material principal. 
En cada costado el pantalón debe llevar un bolsillo tipo trampolín o sesgado y en los posteriores deben llevar dos bolsillos doble ribete y ojal tipo lágrima, uno a cada lado, el fondo del bolsillo debe ir con costuras entalegadas y pespunteadas.  

Nota: Mínimo dos (2) modelos. Colores: cada modelo debe estar disponible en al menos dos (2) colores. De estos, (1) modelo debe estar disponible en negro, uno (1) en azul oscuro y los demás colores sobrios. Talla: Comercial y de acuerdo con las necesidades de la Entidad Estatal. . 

Material principal: 95% poliéster y 5% de elastómero (± 3 puntos porcentuales). Peso: mínimo de 207 g/m2. 
Tejido material principal: Plano 
Material forro: 100% en poliéster o acetato. Peso máximo de 88 g/m2, mínimo 78 g/m2. 
Tejido forro: Plano 

CAMISA FORMAL-CASUAL MANGA CORTA COLOR LILA
Cuello para no uso de corbata, su respectivo botón, debe ir unido al cuerpo de la camisa mediante costura doble, terminado en puntas con botón para ajustar la punta del cuello al cuerpo de la camisa a cada lado, con un refuerzo como elemento estructural elaborado en un material que no se deforme, no se quiebre ni se marque en el planchado. 
El cuello debe ser fusionado con entretela, esta puede ser sencilla o doble, debe llevar una banda de refuerzo con entretela de fusión sencilla. 
Mangas: debe ser de dos piezas (manga y puño). La costura debe estar por debajo del brazo y debe unir por ambos lados al cuerpo de la camisa conservando la línea de aplome. 
Las mangas deben llevar una abertura en la parte lateral (portañuela), con entretela de fusión sencilla y terminada en punta, ubicada sobre la parte superior de la abertura, deben poseer dos prenses.  .
Los puños deben ser sencillos, con terminado redondo, con dos botones ubicados en forma horizontal para el cierre. Los puños deben ir con entretela de fusión sencilla o doble. 
Almilla: la camisa debe tener almilla, elaborada con doble tela, las costuras de la unión de la almilla deben ser entalegadas. 
Frentes: la pechera de la camisa debe ir fusionada con entretela no tejida, el frente izquierdo debe ir doblado hacia adentro. 
Bolsillos: La camisa debe llevar un bolsillo tipo parche con o sin tapa y con doblez en la boca del bolsillo en caso de que sea sin tapa, ubicado en el lado izquierdo y terminado en punta en la base. 

Adicionalmente debe traer las iniciales del CLUB MILITAR (CM) en tamaño de una moneda de cincuenta pesos, en la parte superior del bolsillo.

Botones: la camisa debe llevar como mínimo siete (7) botones ubicados en el frente derecho distribuidos uniformemente, todas las camisas deben llevar un botón de repuesto en el borde inferior de la camisa. 
Los botones empleados en la camisa deben ser en material sintético de cuatro orificios con un diámetro de 11 mm ± 1 mm teñidos en masa, color a tono con el color de la tela, deben ser resistentes y estar exentos de rebabas. Los ojales deben ir reforzados en los extremos. 
Ruedo: En los costados inferiores de la camisa debe tener una curvatura y debe terminar en borde con dobladillo. 

Material principal: 50% algodón, 48% poliéster (± 3 puntos porcentuales) y mínimo 2% elastómero. Peso: mínimo 130 g/m²
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GRUPO No 2.  CALZADO LABOR

	ITEM
	CODIGOS UNSPSC
	NOMBRE DEL BIEN 
	DESCRIPCIÓN 
	FICHA TECNICA
	CANTIDAD
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	53111600

	
CALZADO DE CALLE

PARA DAMA

	Modelos: (i) mínimo tres (3) modelos con una altura de tacón de 2½ cm en colores sobrios, y (ii) mínimo cuatro (4) modelos, la altura del tacón puede ir de 3½cm a 8½ cm
Colores: sobrios.
El cuero debe ser flexible y uniforme, y no debe presentar eflorescencias de grasas o de sales.
Paso del calzado: corresponde a la altura que debe existir entre la superficie de contacto o piso y el borde inferior de la suela en la punta cuando este se coloca sobre una superficie plana. Este debe ser de acuerdo con la altura del tacón
Unión de la suela con la capellada y el montaje: debe quedar perfectamente realizada en todo el contorno, sin zonas despegadas, residuos de pegante y sin evidencias de cardado. El montaje del zapato debe estar sin arrugas ni protuberancias en las zonas de la punta y del talón, sin abombamientos en la zona de los lados y con la costura trasera (cuando la lleve) perfectamente sentada, derecha y centrada. En cuanto a la altura de los talones, esta debe ser la misma en los dos (2) zapatos.
Suela: debe quedar sin residuos de pegantes y tintas, ser homogéneos. El contorno de la suela debe armonizar con la figura de la horma.
Hormas: deben ser anatómicas, involucrando conceptos de biomecánica, ergonomía postular y podometria de manera tal que garanticen comodidad y confort al pie del Beneficiario.
La sobre plantilla debe proveer este volumen en la determinación de las medidas de las hormas con la finalidad de no disminuir su calzabilidad.
Fijación de la tapa y el tacón: debe contar con pegantes con alta resistencia a la adhesión reforzado mínimo con dos (2) tornillo en acero (de cabeza plana). Por su parte las tapas deben estar fijadas al cuerpo del tacón mínimo por medio de tres (3) pines de presión a los cuales se les debe aplicar pegante antes de su instalación.
Calzador o talonera: debe ser resistente a la abrasión o desgaste por fricción cuyo material en la superficie sea de rugosidad fina con el fin que actué como contención o freno para evitar el deslizamiento de los pies.
Talla:   de acuerdo con las necesidades de la Entidad Estatal.
Sistema de construcción centromontado o pegado: utilizando adhesivos que garanticen una excelente fuerza de unión entre la suela y la capellada. La adhesión suela capellada debe ser de mínimo 30 N/cm.
La plantilla estructural debe ser enteriza y compuesta por los siguientes elementos: base, cambrión y tapa cambrión.
 Base: el material debe ser sintético del tipo no tejido 90% en poliéster con propiedades de transpiración y tratamientos anti hongos que favorezcan las condiciones de higiene del pie, el espesor de la plantilla de armado de 1,4 mm a 1,6 mm.
 Cambrión: debe ser fabricado en metal (acero templado) y con recubrimientos o tratamientos que lo hagan resistente a la oxidación o corrosión, el espesor de la tapa cambrión debe ser 1,4 mm a 1,6 mm.
 Tapa cambrión o recuño: debe ser elaborado en: (i) polietileno inyectado de alta densidad, o (ii) cartón piedra.

En todos los casos las plantillas de armado deben estar preformadas de acuerdo a la altura y curvatura de las hormas empleadas.
	 Capellada: en cuero 100% natural de origen bovino de buena calidad con aspecto uniforme, color homogéneo en toda su extensión. El espesor o calibre debe ser de 12 mm a 14 mm. 
Forro interno: deben ser (i) badana, o (ii) textil tejido o no tejido. Debe permitir la transpirabilidad, absorción de la humedad y resistencia a la abrasión. 
Sobreplantilla: la base de las plantillas internas debe ser en materiales expandidos (P.U, E.V.A, Látex). La sobreplatilla debe ir forrada en un material que permita la transpirabilidad, absorción de la humedad y resistencia a la abrasión y debe ser antibacterial. 
Puntera y contrafuerte: debe ser en fibras delgadas del tipo tejido o no tejido, suaves, con alta flexibilidad y elasticidad, rigidez intermedia. Para las punteras espesor máximo entre 0,6 mm a 0,8 mm y para los contrafuertes 0,8 mm a 1 mm. 
Suela; debe ser en caucho vulcanizado o goma termoplástica con o sin cerco, la suela, debe tener una huella y grabado de acuerdo con su modelo que permita ser antideslizante. El espesor debe ser mínimo de 3.0 mm sin incluir el cerco, incluido el grabado (dimensión tomada en la parte media de la línea metatarsiana). 
Tacón y tapa de tacón: el cuerpo del tacón debe estar fabricado en material ABS (Acrilonitrilo - Butadieno – Estireno) o polipropileno y puede ser forrado o pintado. La tapa debe ser fabricada en material TPU (Poliuretano Termoplástico) o PVC, con grabado antideslizante y espesor de 5 mm ± 1 mm. 
Resistencia a la adhesión suela-capellada (o cualquier sustrato): de acuerdo con lo indicado en a la Norma Técnica Colombiana 2038. (producto terminado) mínimo 30 N/cm. 
Determinación del espesor del cuero: de acuerdo con lo indicado en la Norma Técnica Colombiana 1077 
Determinación de la resistencia al desgarre: de acuerdo con lo indicado en la NTC-ISO 3377-1 desgarre simple mínimo 200 N/cm o NTC-ISO 3377-2 desgarre doble, mínimo 400 N (mp) (el proveedor debe entregar una piel por cada muestra de acuerdo con la norma). 
Resistencia a la flexión continuada: 250 000 ciclos en seco y 50 000 ciclos en húmedo sin presentar daños o defectos de acuerdo con el método de ensayo NTC-ISO 5402. 
Determinación de la resistencia a la flexión (suela): de acuerdo con la Norma Técnica Colombiana 632. a 200 Kciclos para la propagación del corte inicial hasta los 2/3 del ancho total de la probeta de ensayo, máximo incremento del corte inicial 10 mm. 
Resistencia a la abrasión del compuesto de suela: máximo 200 mm3 de pérdida en volumen / métodos de ensayo: SATRA / ISO 4649. 
Determinación de la resistencia a la abrasión (forro): de acuerdo con la NTC-ISO 20344 
Núm. 6.12; 25 600 ciclos en seco y 12 800 en húmedo sin presentar daños o defectos en el material. 
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Segmento cuatro (4) Calzado Masculino 


	ITEM
	CODIGOS UNSPSC
	NOMBRE DEL BIEN 
	DESCRIPCIÓN 
	FICHA TECNICA
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53111600

	


CALZADO  FORMAL DE CALLE

PARA CABALLERO


	Calzado Masculino 

Modelos: mínimo cuatro (4) modelos en colores sobrios. 
El cuero debe ser flexible y uniforme, y no debe presentar eflorescencias de grasas o de sales. 
Hormas: deben ser anatómicas, involucrando conceptos de biomecánica, ergonomía postular y podometria de manera tal que garanticen comodidad y confort al pie del Beneficiario. 
Paso del calzado: corresponde a la altura que debe existir entre la superficie de contacto o piso y el borde inferior de la suela en la punta cuando este se coloca sobre una superficie plana. Este debe ser de acuerdo con la altura del tacón 
Unión de la suela con la capellada y el montaje: debe quedar perfectamente realizada en todo el contorno, sin que se presenten zonas despegadas, residuos de pegante y sin evidencias de cardado. El montaje del zapato debe estar sin arrugas ni protuberancias en las zonas de la punta y del talón, sin abombamientos en la zona de los lados y con la costura trasera (cuando la lleve) perfectamente sentada, derecha y centrada. En cuanto a la altura de los talones esta debe ser la misma en los dos zapatos.
Suela: deben quedar sin residuos de pegantes y tintas, ser homogéneos. El contorno de la suela debe armonizar con la figura de la horma.
Calzador o talonera: el zapato debe llevar calzador en badana en forma de media luna colocado al revés para que actúe como contención.
Talla: de acuerdo con las necesidades de la Entidad Estatal. 
Resistencia a la adhesión suela-capellada (o cualquier sustrato): de acuerdo con lo
indicado en al NTC 2038. (pcto terminado) mínimo 30 N/cm
Determinación del espesor del cuero: de acuerdo con lo indicado en la NTC 1077
Determinación de la resistencia al desgarre: de acuerdo con lo indicado en la NTC-ISO
3377-1 desgarre simple mínimo 200 N/cm o NTC-ISO 3377-2 desgarre doble, mínimo
400 N (mp) (el proveedor debe entregar una piel por cada muestra de acuerdo con la
norma)
Resistencia a la flexión continuada: 250 000 ciclos en seco y 50 000 ciclos en húmedo
sin presentar daños o defectos de acuerdo al método de ensayo NTC – ISO 5402.
Determinación de la resistencia a la abrasión (forro): de acuerdo con la NTC-ISO 20344
Núm. 6.12; 25 600 ciclos en seco y 12 800 en húmedo sin presentar daños o defectos en el material.
Resistencia a la abrasión del compuesto de suela: máximo 200 mm3 de pérdida en volumen / métodos de ensayo: SATRA / ISO 4649.
Determinación de la resistencia a la flexión (suela): de acuerdo con la NTC 632, a 200
Kciclos para la propagación del corte inicial hasta los 2/3 del ancho total de la probeta
de ensayo, máximo incremento del corte inicial 10 mm
Empaque: debe garantizar que el Vestuario no sufra daños o deterioros durante su transporte o almacenamiento y que lo conserve limpio y en buen estado hasta su destino final. El empaque debe ser amigable con el medio ambiente si el Proveedor lo ofreció en su Oferta.
Cada zapato en su parte interior (área superior del forro de la lengüeta o en uno de los laterales del forro de la capellada) debe estar marcado indicando en forma clara y legible, que permanezca durante la vida útil del producto: (i) marca del Proveedor o fabricante; y (ii) país de origen.
Rotulado: de acuerdo con las especificaciones de los requisitos generales para todos
los productos de calzado y marroquinería para el rotulado en la página 56 del presente documento.


Nota: 

Para clima frio: Dentro del calzado formal tener en cuenta un modelo  mocasín formal y para clima cálido uno (1) formal tipo apache    

	Capellada: en cuero 100% natural de origen bovino de buena calidad con aspecto uniforme, color homogéneo en toda su extensión. El espesor o calibre debe ser de 1.2 mm a 1.6 mm. 
Forro interno: deben ser (i) badana o textil tejido. Debe permitir la transpirabilidad, absorción de la humedad y resistencia a la abrasión. 
Sobreplantilla: la base de las plantillas internas debe ser en materiales expandidos (P.U, E.V.A, Látex). La sobreplatilla debe ir forrada en un material que permita la transpirabilidad, absorción de la humedad y resistencia a la abrasión y debe ser antibacterial. 
Puntera y contrafuerte: en fibras delgadas del tipo tejido o no tejido, suaves, con alta flexibilidad y elasticidad, rigidez intermedia. Para las punteras espesor máximo entre 0,8 mm a 1,0 mm y para los contrafuertes 1,0 mm a 1,2 mm. 
Suela; deben ser en caucho vulcanizado, goma termoplástica o poliuretano, con antideslizantes y grabado de acuerdo con el modelo, con el tacón integrado desde el molde al cuerpo de la suela. El espesor debe ser mínimo de 4.5 mm en la región plantar medida en la línea metatarsiana y 6.5 mm en la zona del tacón medido en la parte media del calcáneo. La altura total del tacón debe ser de 28 mm mínimo incluyendo suela. 
Tacón y tapa de tacón: el cuerpo del tacón debe estar fabricado en material ABS (Acrilonitrilo - Butadieno – Estireno) y podrán ser forrados o pintados. La tapa debe ser fabricada en Material TPU (Poliuretano Termoplástico). 
Sistema de construcción: puede ser (i) centro-montado o pegado; (ii) tubular; (iii) strobbel. Para todos los casos se deberán utilizar adhesivos que garanticen fuerza de unión entre la suela y la capellada. El montaje del corte sobre la horma deberá ser realizado mediante el empleo de maquinaria especializada.
La plantilla estructural para cada sistema de construcción empleado debe ser así:
 Sistema de construcción centro-montado o pegado: debe ser enteriza y compuesta por los siguientes elementos: base, cambrión y tapa-cambrión.
- Base: el material debe ser sintético del tipo no tejido 90% en poliéster con propiedades de transpiración y tratamientos anti-hongos que favorezcan las condiciones de higiene del pie, el espesor de la plantilla de armado de 1,4 mm a 1,6 mm.
- Cambrión: debe ser fabricado en metal (acero templado) y con recubrimientos o tratamientos que lo hagan resistente a la oxidación o corrosión.
- Tapa-cambrión o recuño debe ser elaborado en cartón piedra ó polietileno inyectado de alta densidad. Para este caso las plantillas de armado deben
estar preformadas de acuerdo a la curvatura de las hormas empleadas
 Sistema de construcción tubular: debe ser mediaplantilla con o sin tapa cambrión dependiendo del tipo y conformación de los economizadores dispuestos en la suela. También deberá ser elaborada en material sintético del tipo no tejido 90 %
en poliéster con propiedades de transpiración y tratamientos anti-hongos que favorezcan las condiciones de higiene del pie.
 Sistema de construcción strobbel: debe tener la plantilla completa sin cambrión ni tapa - cambrión o recuño y fabricada en material sintético del tipo no tejido 90 %
en poliéster con propiedades de transpiración y tratamientos anti-hongos que favorezcan las condiciones de higiene del pie. 
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CONDICIONES TÉCNICAS ADICIONALES 

	
COMNDICIONES TECNICAS
	
DESCRIPCION DE LA CONDICION 
	       
                 IMAGEN 

	
LOGO DEL CLUB MILITAR EN LAS PRENDAS 
(Chaqueta, saco y camisa para el caso de clima cálido)

PARA
DAMA Y CABALLERO
	Adicionalmente debe traer las iniciales del CLUB MILITAR (CM) en tamaño de una moneda de cincuenta pesos, en la parte superior de la solapa al lado izquierdo color dorado. 

	

[image: Dibujo en fondo negro

Descripción generada automáticamente con confianza baja]

	

EMAPAQUE Y ROTULADO PARA UNIFORME DAMA Y CABALLERO
	
Empaque: debe garantizar que el Vestuario no sufra daños o deterioros durante su transporte o almacenamiento y que lo conserve limpio y en buen estado hasta su destino final. El empaque debe ser amigable con el medio ambiente si el Proveedor lo ofreció en su Oferta. 

Las prendas deben ser entregadas en forma individual y estar cubiertas de tal manera que las conserve limpias y en buen estado hasta su destino final. 

Rotulado: de acuerdo con las especificaciones de los requisitos generales para todos los productos de confecciones para el rotulado en la página uno del presente 
Documento. 

	








Figurines Del Uniformes
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SASTRE FORMAL 
PERSONAL ADMINISTRATIVO 
PARA DAMA

	Material principal: 95% poliéster y 5% de elastómero (± 3 puntos porcentuales). Peso: mínimo de 207 g/m2. 
Tejido material principal: Plano 
Material forro: 100% en poliéster o acetato. Peso máximo de 88 g/m2, mínimo 78 g/m2. 
Tejido forro: Plano 
Entretela: De acuerdo con las especificaciones de los requisitos generales para todos los productos de confecciones para la entretela en la página uno del presente documento. 
Hombreras: Deben ser resistentes al lavado y planchado a altas temperaturas. 
Cremallera: El color de los cierres de cremallera utilizados debe ser a tono con el material principal, con deslizador automático. 
Composición de la tela (Material principal, Material forro): de acuerdo con lo indicado en la Norma Técnica Colombiana 481-3. 
Determinación del peso (Material principal y forro): de acuerdo con lo indicado en la Norma Técnica Colombiana 230. 
Cambio dimensional (Material principal): máximo de un 3% de acuerdo con lo indicado en la Norma Técnica Colombiana 2308. 
Solidez del color al lavado en húmedo (Material principal y forro): de acuerdo con lo indicado en la Norma Técnica Colombiana 1155-3 método 2a. 
- Cambio de color mínimo de 4 
-Manchado mínimo de 3 

Solidez del color al frote (Material principal y al forro): de acuerdo con lo indicado en la Norma Técnica Colombiana 786. 
- En seco mínimo de 4 
-En húmedo mínimo de 3 

Tendencia a la formación de motas (Material principal y forro): mínimo de 3 de acuerdo con lo indicado en la Norma Técnica Colombiana 2051-2. 
Nota: Los requisitos específicos no evaluados deben ser soportadas mediante declaración de conformidad de acuerdo con la norma NTC-ISO-IEC_17050-1 y NTC- ISO-IEC_17050-2. 
Empaque: debe garantizar que el Vestuario no sufra daños o deterioros durante su transporte o almacenamiento y que lo conserve limpio y en buen estado hasta su destino final. El empaque debe ser amigable con el medio ambiente si el Proveedor lo ofreció en su Oferta. 
Las prendas deben ser entregadas en forma individual con ganchos resistentes, deben estar cubiertas de tal manera que las conserve limpias y en buen estado hasta su destino final. 
Rotulado: de acuerdo con las especificaciones de los requisitos generales para todos los productos de confecciones para el rotulado en la página uno del presente documento.  


Material principal: 65% algodón, 35 poliéster (± 3 puntos porcentuales). Peso: mínimo 130 g/m². 
Tejido: diagonal 2x1 o tipo Oxford. 
Entretela: De acuerdo con las especificaciones de los requisitos generales para todos los productos de confecciones para la entretela en la página uno del presente documento. 
Composición de la tela (Material principal): de acuerdo con lo indicado en la Norma Técnica Colombiana 481-3. 
Determinación del peso (Material principal): de acuerdo con lo indicado en la Norma Técnica Colombiana 230. 
Cambio dimensional (Material principal): máximo de un 2% de acuerdo con lo indicado en la Norma Técnica Colombiana 2308. 
Solidez del color al lavado en húmedo (Material principal): de acuerdo con lo indicado en la Norma Técnica Colombiana 1155-3 método 2a. 
- Cambio de color mínimo de 4 
- Manchado mínimo de 3 

Solidez del color al frote (Material principal): de acuerdo con lo indicado en la Norma Técnica Colombiana 786. 
- En seco mínimo de 4 
- En húmedo mínimo de 3 

Tendencia a la formación de motas (Material principal): mínimo de 4 de acuerdo con lo indicado en la Norma Técnica Colombiana 2051-2. 
Nota: Los requisitos específicos no evaluados deben ser soportadas mediante declaración de conformidad de acuerdo con la norma NTC-ISO-IEC_17050-1 y NTC- 
ISO-IEC_17050-2. 


	
[image: Una persona con un traje de color negro

Descripción generada automáticamente con confianza media] [image: Una mujer con un traje de color rojo

Descripción generada automáticamente con confianza media]
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Descripción generada automáticamente con confianza baja]
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Descripción generada automáticamente con confianza media]
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SASTRE FORMAL 
PERSONAL ADMINISTRATIVO 
PARA CABALLERO

	
Material principal: 95% poliéster y 5% de elastómero (± 3 puntos porcentuales). Peso: mínimo de 207 g/m2. 
Tejido material principal: Plano 
Material forro: 100% en poliéster o acetato. Peso máximo de 88 g/m2, mínimo 78 g/m2. 
Tejido forro: Plano 
Entretela: De acuerdo con las especificaciones de los requisitos generales para todos los productos de confecciones para la entretela en la página uno del presente documento. 
Hombreras: Deben ser resistentes al lavado y planchado a altas temperaturas. 
Cremallera: El color de los cierres de cremallera utilizados debe ser a tono con el material principal, con deslizador automático. 
Composición de la tela (Material principal, Material forro): de acuerdo con lo indicado en la Norma Técnica Colombiana 481-3. 
Determinación del peso (Material principal y forro): de acuerdo con lo indicado en la Norma Técnica Colombiana 230. 
Cambio dimensional (Material principal): máximo de un 3% de acuerdo con lo indicado en la Norma Técnica Colombiana 2308. 
Solidez del color al lavado en húmedo (Material principal y forro): de acuerdo con lo indicado en la Norma Técnica Colombiana 1155-3 método 2a. 
 Cambio de color mínimo de 4 
 Manchado mínimo de 3 

Solidez del color al frote (Material principal y al forro): de acuerdo con lo indicado en la Norma Técnica Colombiana 786. 
 En seco mínimo de 4 
 En húmedo mínimo de 3 

Tendencia a la formación de motas (Material principal y forro): mínimo de 3 de acuerdo con lo indicado en la Norma Técnica Colombiana 2051-2.
Nota: Los requisitos específicos no evaluados deben ser soportadas mediante declaración de conformidad de acuerdo con la norma NTC-ISO-IEC_17050-1 y NTC- ISO-IEC_17050-2.  
Empaque: debe garantizar que el Vestuario no sufra daños o deterioros durante su transporte o almacenamiento y que lo conserve limpio y en buen estado hasta su destino final. El empaque debe ser amigable con el medio ambiente si el Proveedor lo ofreció en su Oferta. 
Las prendas deben ser entregadas en forma individual con ganchos resistentes, deben estar cubiertas de tal manera que las conserve limpias y en buen estado hasta su destino final. 
Rotulado: de acuerdo con las especificaciones de los requisitos generales para todos los productos de confecciones para el rotulado en la página uno del presente documento.  

Material principal: 50% algodón, 48% poliéster (± 3 puntos porcentuales) y mínimo 2% elastómero. Peso: mínimo 130 g/m². 
Tejido: diagonal 2X1 o tipo oxford. 
Entretela: De acuerdo con las especificaciones de los requisitos generales para todos los productos de confecciones para la entretela en la página uno del presente documento. 
Composición de la tela (Material principal): de acuerdo con lo indicado en la Norma Técnica Colombiana 481-3. 
Determinación del peso (Material principal): de acuerdo con lo indicado en la Norma Técnica Colombiana 230. 

Cambio dimensional (Material principal): máximo de un 2% de acuerdo con lo indicado en la Norma Técnica Colombiana 2308. 
Solidez del color al lavado en húmedo (Material principal): de acuerdo con lo indicado en la Norma Técnica Colombiana 1155-3 método 2a. 
 Cambio de color mínimo de 4 
 Manchado mínimo de 3 

Solidez del color al frote (Material principal): de acuerdo con lo indicado en la Norma Técnica Colombiana 786. 
 En seco mínimo de 4 
 En húmedo mínimo de 3 

Tendencia a la formación de motas (Material principal): mínimo de 4 de acuerdo con lo indicado en la Norma Técnica Colombiana 2051-2. 
Nota: Los requisitos específicos no evaluados deben ser soportadas mediante declaración de conformidad de acuerdo con la norma NTC-ISO-IEC_17050-1 y NTC- 
ISO-IEC_17050-2. 
con lo indicado en la Norma Técnica 
 Modelos: mínimo cuatro (4) modelos. 
Colores: cada modelo debe estar disponible en al menos dos (2) colores: uno (1) en blanco y uno (1) en azul claro. Adicionalmente, uno de los modelos debe estar disponible en tejido tipo Oxford 
Talla: Comercial y de acuerdo con las necesidades de la Entidad Estatal. 

Material principal: 100% poliéster. Peso: mínimo 105 g/m² 
Forro: 100% poliéster o acetato. 
Entretela: De acuerdo con las especificaciones de los requisitos generales para todos los productos de confecciones para la entretela en la página uno del presente documento. 
Composición de la tela (Material principal y forro): de acuerdo con lo indicado en la Norma Técnica Colombiana 1213. 
Determinación del peso (Material principal): de acuerdo con lo indicado en la Norma Técnica Colombiana 230. 
Cambio dimensional (Material principal): máximo de 2.5% de acuerdo con lo indicado en la Norma Técnica Colombiana 2308. 
Solidez del color al lavado en húmedo (Material principal): de acuerdo con lo indicado en la Norma Técnica Colombiana 1155-3 método 2a. 
 Cambio de color mínimo de 4 
 Manchado mínimo de 3 

Solidez del color al frote (Material principal): de acuerdo con lo indicado en la Norma Técnica Colombiana 786. 
 En seco mínimo de 4 
 En húmedo mínimo de 3 

Tendencia a la formación de motas (Material principal): mínimo de 4 de acuerdo con lo indicado en la Norma Técnica Colombiana 2051-2. 
Nota: Los requisitos no evaluados mediante prueba técnica deben cumplir con las especificaciones soportadas mediante declaración de conformidad del Proveedor de acuerdo con la norma NTC-ISO-IEC_17050-1 y NTC-ISO-IEC_17050-2 
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[image: Persona de pie con traje de color negro

Descripción generada automáticamente con confianza media]


























[image: Un hombre con un traje de color negro

Descripción generada automáticamente con confianza media]







  

Figurines Del calzado

	ITEM
	NOMBRE DEL BIEN 
	FICHA TECNIA
	FOTO

	
	

CALZADO CASUAL DE CALLE 
PARA
dama

	
CALZADO CASUAL: Zapato en cuero forrado interiormente, en COLOR NEGRO, suela de caucho FLEXIBLE.

Calzado clásico
Mocasín formal 


	
[image: Imagen que contiene calzado

Descripción generada automáticamente] [image: Un par de zapatos negros

Descripción generada automáticamente con confianza media]

[image: Un par de zapatos deportivos

Descripción generada automáticamente]
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CALZADO CASUAL DE CALLE 
PARA
CABALLERO

	CALZADO CASUAL CABALLERO: Zapato en cuero  con ojáleles con perforación sencilla para el cordón y los cordones deben ser en poliéster algodón encerrados, la lengüeta debe ser del mismo material de la capella forrada interiormente, en COLOR NEGRO, suela de caucho FLEXIBLE, antideslizante en pisos lisos, húmedos, en declives, etc., resistentes a los agentes químicos labor.

Calzado clásico
Mocasín formal 
Mocasín tipo apache


	

[image: Zapatos deportivos negros

Descripción generada automáticamente]
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LOTE No. 2: DOTACIÓN OPERATIVA 

GRUPO No 1. VESTUARIO LABOR

	ÍTEM
	CÓDIGOS UNSPSC
	NOMBRE DEL BIEN
	DESCRIPCIÓN DEL BIEN
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD NECESIDAD REAL (SI APLICA)

	01
	53102710
	UNIFORME PARA BOTONES
(clima frio)
	UNIFORME COMPUESTO POR UN CONJUNTO DE TRES (3) PIEZAS.

Chaqueta: elaborada en alviero stretch colores (Gris- Negro y Azul oscuro  con vivos dorados), con cuello neru con pespunte al tono, perchera con botones dorados, dos (2) bolsillos ojal, puños en contaste y escudo del Club Militar bordado en la parte superior izquierda.
Camiseta de algodón el Club Militar bordado en la parte superior izquierda – color blanca.
Pantalón: elaborado en alviero stretch color dos (2) en negro y uno en Azul oscuro (1), dos (2) Bolsillos delanteros, pretina pantalón con botón y pasadores y bota recta con pespunte al tono.
Gorro botones hotel
	UNIDAD
	9

	02
	53102710
	UNIFORME PARA BOTONES
(clima cálido)
	UNIFORME COMPUESTO POR UN CONJUNTO DE DOS (2) PIEZAS.
Camiseta tipo polo con Escudo del Club Militar bordado en la parte superior izquierda – color blanca
Pantalón en drill azul oscuro con bolsillos
	UNIDAD
	3

	03
	53102710
	UNIFORME PARA CAMARERAS, PERSONAL DE ASEO.
	UNIFORME COMPUESTO POR UN CONJUNTO DE DOS PIEZAS Y UN SACO

Blusa: tipo scrub elaborada en Universal cloro resistente, con cuello en v, montado en contraste, manga corta con vivo en contraste, corte costadillo, bolsillo doble con pespuntes al tono, cremallera invisible en costado y pespunte al tono, abertura en los costados y escudo del Club Militar bordado en la parte superior izquierda.

Bordado al lado izquierdo con el logo negro  del club militar y el nombre (primer nombre y primer apellido) de cada funcionario con el cargo respectivo.
 
Pantalón: tipo scrub elaborado en Universal Lycra, un (1) Bolsillo delantero al costado con pespunte al tono, bolsillo parche con pespunte al tono y bota recta.


NOTA: PARA EL PERSONAL DE CLIMA CALIDO, SON SEIS (UNIDADES) SIN SACO.

	
	18

	04
	53102710
	UNIFORME CHEF, COCINEROS, AUXILIARES DE COCINA 

PARA DAMA
	UNIFORME COMPUESTO POR CUATRO (4) PIEZAS

CASACA: Color blanco con bordes rojo, azul y verde aceituna, con cuello redondo en contraste  (en la parte delantera colores de la bandera del club), con cruce con botonadura (broche metálico inoxidable) tapada y doble sesgo, bolsillo ribete en contraste, manga larga con puño doblado en contraste.

En los hombros debe llevar malla para generar frescura (ver figurín vestuario)

Bordado al lado izquierdo con el logo negro del Club Militar y el nombre (primer nombre y primer apellido) de cada funcionario con el cargo respectivo con diseño de vivos según imagen.

Con bolsillo lateral en la manga.

CARACTERITICAS TECNICAS TELA: en drill 55% poliéster 35% algodón. 

Pantalón: Con bolsillos, tipo scrub elaborado en material Repe – tela    gallineto negro resistente, pretina encauchada, y bota recta

Peto de doble face largo: una cara tela gallineto color negro y el otro blanco, con bolsillos.

Gorro: tipo pirata, que recoja bien el cabello – ajustable  del mismo material de la casaca

NOTA: TENER EN CUENTA LA TELA PARA EL PERSONAL DE CLIMA CALIDO (Nilo Cundinamarca – Las Mercedes) 

	UND
	51



	05
	53102710
	UNIFORME CHEF, COCINEROS, AUXILIARES DE COCINA 

PARA CABALLERO
	UNIFORME COMPUESTO POR CUATRO (4) PIEZAS

CASACA: Color blanco con bordes rojo, azul y verde aceituna, con cuello redondo en contraste  (en la parte delantera colores de la bandera del club), con cruce con botonadura (broche metálico inoxidable)  tapada y doble sesgo, bolsillo ribete en contraste, manga larga con puño doblado en contraste.  

En los hombros debe llevar malla para generar frescura (ver figurín vestuario)

bordado al lado izquierdo con el logo negro del Club Militar y el nombre (primer nombre y primer apellido) de cada funcionario con el cargo respectivo 
con diseño de vivos según imagen

Con bolsillo lateral en la manga

CARACTERITICAS TECNICAS TELA: en drill 55% poliéster 35% algodón. 

Pantalón: Con bolsillos, tipo scrub elaborado en material Repe – tela    gallineto negro resistente, pretina encauchada, y bota recta

Peto de doble face largo: una cara tela gallineto color negro y el otro blanco, con bolsillos.

Gorro tipo pirata del mismo materia de la casaca, que cubra bien la cabeza. 

NOTA: TENER EN CUENTA LA TELA PARA EL PERSONAL DE CLIMA CALIDO (Nilo Cundinamarca – Las Mercedes) 

	UNIDAD
	42

	06
	53102710
	UNIFORME PERSONAL DE ÁREAS DEPORTIVAS

PARA CABALLERO
	UNIFORME COMPUESTO POR UNA SUDADERA DE DOS PIEZAS, CAMISILLA Y GORRA.

Chaqueta: elaborada en orión color azul, con cuello alto con pespunte al tono, cremallera escondida y pespunte al tono, manga ranglan con franjas laterales roja amarilla y gris y escudo del Club Militar bordado en la parte superior izquierda, dos (2) bolsillos ribete.

Bordado en color rojo al lado izquierdo con el nombre (primer nombre y primer apellido) de cada funcionario con el cargo respectivo 

Pantalón: elaborado en orión color azul, dos (2) Bolsillos delanteros, y franjas laterales roja amarilla y gris.
Camisilla: elaborada en Montesimone color azul cuello en v y mangas cortas, con franjas laterales roja amarilla y gris y escudo del Club Militar bordado en la parte superior izquierda.
Gorra: elaborada en Segal Wicking color azul, con ajuste de broche y escudo del Club Militar bordado en el panel frontal.
	UNIDAD
	20


	07
	53102710
	UNIFORME
ENFERMERIA

PARA DAMA.
	UNIFORME COMPUESTO POR UN CONJUNTO DE DOS PIEZAS Y    CHAQUETA

Blusa: tipo scrub elaborada en antifluido color blanco cloro resistente, con cuello en v, montado en contraste, manga corta con vivo en contraste, corte costadillo, bolsillo doble con pespuntes al tono, cremallera invisible en costado y pespunte al tono, abertura en los costados y escudo del Club Militar bordado en la parte superior izquierda.

Bordado al lado izquierdo con el logo negro  del club militar y el nombre (primer nombre y primer apellido) de cada funcionario con el cargo respectivo 

Pantalón: tipo scrub elaborado en antifluido cloro resistente, un (1) Bolsillo delantero al costado con pespunte al tono, bolsillo parche con pespunte al tono y bota recta

Chaqueta en algodón: color blanco, que sea  cómodo al movimiento 

Bordado al lado izquierdo con el logo negro del Club Militar y el nombre (primer nombre y primer apellido) de cada funcionario con el cargo respectivo 

	UND
	09

	08
	53102710
	UNIFORME
ENFERMERIA

CLIMA CALIDO

PARA CABALLERO

	UNIFORME COMPUESTO POR UN CONJUNTO DE DOS PIEZAS Y    CHAQUETA

Camisa: tipo scrub elaborada en antifluido color blanco cloro resistente, con cuello en v, montado en contraste, manga corta con vivo en contraste, corte costadillo, bolsillo doble con pespuntes al tono, cremallera invisible en costado y pespunte al tono, abertura en los costados y escudo del Club Militar bordado en la parte superior izquierda.

Bordado al lado izquierdo con el logo negro  del club militar y el nombre (primer nombre y primer apellido) de cada funcionario con el cargo respectivo 

Pantalón: tipo scrub elaborado en antifluido cloro resistente, un (1) Bolsillo delantero al costado con pespunte al tono, bolsillo parche con pespunte al tono y bota recta

Bordado al lado izquierdo con el logo negro del Club Militar y el nombre (primer nombre y primer apellido) de cada funcionario con el cargo respectivo 

	UNIDAD
	03


	09
	53102710
	UNIFORME PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES
(caballero)
	UNIFORME COMPUESTO POR UN OVEROL DE DOS PIEZAS, CAMISILLA Y GORRA.

Camisa: Elaborada en Jean índigo color azul calibre 12, con cuello camisero formal con almilla y fuelle en la parte de atrás, pechera recta con cubre botones, dos (2) bolsillos cargo con tapa broche y cintas reflectivas en las mangas y espalda, mangas largas con botones, doble costura industrial, escudo del Club Militar bordado en el bolsillo superior izquierdo.

Bordado en color rojo al lado izquierdo con el nombre (primer nombre y primer apellido) de cada funcionario con el cargo respectivo 

Pantalón: Elaborado en Jean índigo color azul calibre 14 con 3 costuras, con pretina en empretinadora, cuatro (4) Bolsillos, Dos (2) Posteriores tipo parche o de ribete, dos (2) delanteros, cintas reflectivas en la parte inferior de las piernas.
Camisilla: elaborada en Montesimone color azul cuello redondo y mangas cortas, con franjas laterales roja amarilla y gris y escudo del Club Militar bordado en la parte superior izquierda.
Gorra: elaborada en Segal Wicking color azul, con ajuste de broche y escudo del Club Militar bordado en el panel frontal.
	UND
	132

	10
	53102710
	DOTACION No. 1
PARA MESERO 



CHAQUETA CLASICA 

PARA DAMA

	CHAQUETA CLASICA MESERO: 

Chaqueta color vino Azul Rey oscuro  y chaqueta color  Negro con vivos Rojos. (ver figurines vestuario).

En la parte interna de la chaqueta debe ir totalmente forrada, los frentes incluyendo la solapa y el cuello debe ir fusionado, mínimo debe tener dos modelos: (i) corte princesa y (ii) corte francés. En la parte delantera y posterior además debe llevar un corte en el centro espalda, el sistema de abotonar debe contar con al menos dos (2) botones en el frente así mismo debe incluir un botón de repuesto. 
Hombreras: la chaqueta debe llevar una hombrera a cada lado forrada con el fin de darle realce y buena presentación a la prenda 
Falsos: El falso debe ir fusionado y debe tener al menos 75 mm ±5 mm de ancho. 
La chaqueta debe llevar mínimo tres (3) bolsillos distribuidos así: i) dos en la parte inferior externa a cada lado a la altura de la línea de cintura y podrán tener una tapa o doble ribete según el modelo; y ii) uno en la parte interna a la altura del pecho en el lado izquierdo con doble ribete. 
Las mangas sastre rectas (simera y bajera) con su línea de aplome.

	UND
	10



	11
	53102710
	DOTACION No.02
PARA MESERO 

UNIFORME CLASICO PARA 

PARA DAMA

	UNIFORME MESERO CLASIO DE CUATRO (4)  PIEZAS

1. Pantalón color negro: 

Clásico bota recta -, cuando el modelo lo permita, el dobladillo del pantalón debe ir fileteado. debe llevar dos 

Simulaciones de bolsillos doble ribete ubicados en la parte posterior.

2. Camisa formal tipo pajarito: 

(Dama), estilo camisero con corte princesa y pinzas al costado a la altura del pecho para mejor entalle. Con corte en el centro posterior y dos pinzas al costado las cuales deben ir pespuntadas al igual que corte del centro espalda. 

Perilla - pechera: debe llevar siete (7) ojales siendo el primer ojal en la banda de cuello en forma horizontal y el resto distribuidos equidistantes en el largo de la pechera en forma vertical. 

Talla: Comercial y de acuerdo con las necesidades de la Entidad Estatal.

Cuello: tipo pajarito
Manga: la manga debe ser de dos piezas, manga y puño. Los puños de la blusa deben ser fusionados con la entretela, con terminación en diagonal y abertura posterior perilla en punta y botón en mitad, ojales horizontales para graduación en puño. La costura debe estar por debajo del brazo y debe unir por ambos lados al cuerpo de la blusa conservando la línea de aplome. 
Almilla: la camisa debe tener almilla con corte espalda entalegada. 
Frentes: perilla sencilla fusionada con entretela, el frente derecho monta en izquierdo. 
Mangas para uso de mancornas

3. Corbatín color negro

4. Mancornas para dama

Tener en cuenta un (1) solo par de mancornas, total  siete (7) unidades

	UND
	25

	12
	53102710
	DOTACION No. 1
PARA MESERO 


CHAQUETA CLASICA 

PARA CABALLERO

	CHAQUETA CLASICA MESERO: 

Chaqueta color vino Azul Rey oscuro  y chaqueta color  Negro con vivos Rojos. (ver figurines vestuario).

NOTA: 

Tener en cuenta que dentro del pedido de los chaquetas, lo siguiente:

Cuatro (4) son para personal  Maître: La solapa debe ir con satín sobre puesto, así:

Chaqueta de color azul rey solapa negra y chaqueta de color negro con vivos rojos con la solapa color rojo.

En la parte interna de la chaqueta debe ir totalmente forrada, los frentes incluyendo la solapa y el cuello debe ir fusionado, mínimo debe tener dos modelos: (i) corte princesa y (ii) corte francés. En la parte delantera y posterior además debe llevar un corte en el centro espalda, el sistema de abotonar debe contar con al menos dos (2) botones en el frente así mismo debe incluir un botón de repuesto. 
Hombreras: la chaqueta debe llevar una hombrera a cada lado forrada con el fin de darle realce y buena presentación a la prenda 
Falsos: El falso debe ir fusionado y debe tener al menos 75 mm ±5 mm de ancho. 
La chaqueta debe llevar mínimo tres (3) bolsillos distribuidos así: i) dos en la parte inferior externa a cada lado a la altura de la línea de cintura y podrán tener una tapa o doble ribete según el modelo; y ii) uno en la parte interna a la altura del pecho en el lado izquierdo con doble ribete. 
Las mangas sastre rectas (simera y bajera) con su línea de aplome.

	UND
	22


	13
	53102710
	DOTACION No.02
PARA MESERO 

UNIFORME CLASICO PARA 

PARA CABALLERO

	UNIFORME MESERO CLASIO DE CUATRO (4)  PIEZAS

1. Pantalón color negro: 

Clásico bota recta -, cuando el modelo lo permita, el dobladillo del pantalón debe ir fileteado. debe llevar dos 

Simulaciones de bolsillos doble ribete ubicados en la parte posterior.

2. Camisa formal tipo pajarito: 

(Dama), estilo camisero con corte princesa y pinzas al costado a la altura del pecho para mejor entalle. Con corte en el centro posterior y dos pinzas al costado las cuales deben ir pespuntadas al igual que corte del centro espalda. 

Perilla - pechera: debe llevar siete (7) ojales siendo el primer ojal en la banda de cuello en forma horizontal y el resto distribuidos equidistantes en el largo de la pechera en forma vertical. 

Talla: Comercial y de acuerdo con las necesidades de la Entidad Estatal.

Cuello: tipo pajarito
Manga: la manga debe ser de dos piezas, manga y puño. Los puños de la blusa deben ser fusionados con la entretela, con terminación en diagonal y abertura posterior perilla en punta y botón en mitad, ojales horizontales para graduación en puño. La costura debe estar por debajo del brazo y debe unir por ambos lados al cuerpo de la blusa conservando la línea de aplome. 
Almilla: la camisa debe tener almilla con corte espalda entalegada. 
Frentes: perilla sencilla fusionada con entretela, el frente derecho monta en izquierdo. 
Mangas para uso de mancornas

3. Corbatín color negro

4. Mancornas para CABALLERO

Tener en cuenta un (1) solo par de mancornas, total dieciocho (18) unidades

	UND
	72

	14
	
	DOTACION No.03
PARA MESERO

DAMA Y CABALLERO 

	CHALECO COLOR NEGRO
Confeccionado en tela “Casimir” o “Gabardina”, cuello en V con 05 botones, delantero terminado en puntas con dos bolsillos al frente. Forro del chaleco acetano 100% poliéster color gris. Confeccionado en dos delanteros y dos posteriores, pespuntado en todo su contorno y forrado en todo su interior. Con cuello en V, los frentes deben tener falda terminada en punta. Frente derecho con 4 botones de color negro y frente izquierdo con los respectivos ojales. Cada frente debe tener un bolsillo tipo talego con ribete de 20 ± 1 mm en la boca de 120 ±3 mm, la profundidad mínima de los bolsillos debe ser 120 mm Con tratamiento percloro que permite evitar la decoloración por lavado frecuente y proceso planchado permanente, y escudo del Club Militar bordado en la parte superior izquierda.
	













UNIDAD
	73

	15
	53102710
	
UNIFORME 
PARA MESERO CLASICO 


PARA DAMA

CLIMA CALIDO

	UNIFORME DE CUATRO PIEZAS

1. Chaleco con bolsillos color azul Rey oscuro  y  Chaleco Negro con vivos Rojos y  Chaleco solo negro  (ver figurines vestuario)

NOTA: 

Tener en cuenta que dentro del pedido de los chalecos, lo siguiente:

Uno (1) es para una persona  Maître: La solapa debe ir con satín sobre puesto, así:

EL chaleco: de color azul rey solapa negra, el del color negro con vivos rojos solapa roja y el de color negro solapa con satín negro.

2. Pantalón: 

Clásico bota recta - color negro, cuando el modelo lo permita, el dobladillo del pantalón debe ir fileteado, debe llevar dos Simulaciones de bolsillos, doble ribete ubicado en la parte posterior.

3. Camisa formal tipo pajarito:

(Dama), estilo camisero con corte princesa y pinzas al costado a la altura del pecho para mejor entalle. Con corte en el centro posterior y dos pinzas al costado las cuales deben ir pespuntadas al igual que corte del centro espalda. 

Perilla - pechera: debe llevar siete (7) ojales siendo el primer ojal en la banda de cuello en forma horizontal y el resto distribuidos equidistantes en el largo de la pechera en forma vertical. 

Talla: Comercial y de acuerdo con las necesidades de la Entidad Estatal.

Cuello: tipo pajarito
Manga tres cuarto
Almilla: la camisa debe tener almilla con corte espalda entalegada. 
Frentes: perilla sencilla fusionada con entretela, el frente derecho monta en izquierdo. 

4. 4. Corbatín color negro

	UND
	09

	16
	53102710
	
UNIFORME 
PARA MESERO CLASICO 


PARA CABALLERO

CLIMA CALIDO

	UNIFORME DE CUATRO PIEZAS

1. Chaleco con bolsillo, color azul Rey oscuro  y  Chaleco Negro con vivos Rojos y  Chaleco solo negro  (ver figurines vestuario)

NOTA: 

Tener en cuenta que dentro del pedido de los chalecos, lo siguiente:

Uno (1) es para una persona  Maître: La solapa debe ir con satín sobre puesto, así:

EL chaleco: de color azul rey solapa negra, el del color negro con vivos rojos solapa roja y el de color negro solapa con satín negro.

2. Pantalón: 

Clásico bota recta - color negro, cuando el modelo lo permita, el dobladillo del pantalón debe ir fileteado, con dos bolsillos, doble ribete ubicado en la parte posterior.

3. Camisa formal tipo pajarito:

(Dama), estilo camisero con corte princesa y pinzas al costado a la altura del pecho para mejor entalle. Con corte en el centro posterior y dos pinzas al costado las cuales deben ir pespuntadas al igual que corte del centro espalda. 

Perilla - pechera: debe llevar siete (7) ojales siendo el primer ojal en la banda de cuello en forma horizontal y el resto distribuidos equidistantes en el largo de la pechera en forma vertical. 

Talla: Comercial y de acuerdo con las necesidades de la Entidad Estatal.

Cuello: tipo pajarito
Manga tres cuarto
Almilla: la camisa debe tener almilla con corte espalda entalegada. 
Frentes: perilla sencilla fusionada con entretela, el frente derecho monta en izquierdo. 

4. 4. Corbatín color negro

	UND
	06

	17
	53102710
	UNIFORME
LENCERIA / STEWARS
Caballeros

	UNIFORME COMPUESTO POR UN CONJUNTO DE DOS PIEZAS, CAMISAS, PANTALON Y CHAQUETA

Pantalón: Elaborado en drill   índigo color azul oscuro, con 3 costuras, con pretina en empretinadora, cuatro (4) Bolsillos, Dos (2) Posteriores tipo parche o de ribete, dos (2) delanteros, cintas reflectivas en la parte inferior de las piernas.

Camisa: tipo scrub elaborada en Universal cloro resistente, con cuello en v, montado en contraste, manga corta con vivo en contraste, corte costadillo, bolsillo doble con pespuntes al tono.

Bordado al lado izquierdo con el logo negro del Club Militar (con diseño de vivos según imagen) y el nombre – color azul oscuro (primer nombre y primer apellido) de cada funcionario con el cargo respectivo. 

	UND
	15


	19
	53102710
	UNIFORME PARA PERSONAL BAÑOS TURCOS, LAVANDERÍA VESTIERES DE ZONAS HUMEDAS 

PARA DAMA
	UNIFORME COMPUESTO POR UN CONJUNTO DE DOS PIEZAS.

Blusa: tipo scrub elaborada en Universal cloro resistente, con cuello neru, perchera hasta corte con botones al tono, corte con doble pespunte al tono, bolsillo doble con pespuntes al tono, cremallera invisible en costado y pespunte al tono, abertura en los costados y escudo del Club Militar bordado en la parte superior izquierda.

Bordado al lado izquierdo con el logo negro  del club militar y el nombre (primer nombre y primer apellido) de cada funcionario con el cargo respectivo 

 Pantalón: tipo scrub elaborado en Universal Lycra, un (1) Bolsillo delantero al costado con pespunte al tono.
	UNIDAD
	24


	20
	53102710
	CAMISETAS 
	Camiseta tipo polo color azul oscuro /blanca bordado con el logo del club militar 
	
UND

	100

	21
	53102710
	GORRAS
	Gorra beisbolera azul oscuro/ blanca bordada con el logo del club militar 
	
UND

	100



























GRUPO No 2 .CALZADO LABOR
	ÍTEM
	CÓDIGOS UNSPSC
	NOMBRE DEL BIEN/SERVICIO
	DESCRIPCIÓN DEL BIEN/SERVICIO
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD NECESIDAD REAL (SI APLICA)

	1
	53111600
	CALZADO CASUAL DE CALLE 


PARA DAMA
(Meseras)

	El cuero debe ser flexible y uniforme, y no debe presentar eflorescencias de grasas o de sales. 
El modelo del calzado casual podrá ser desde un zapato plano tipo mocasín hasta un botín que sea moderno, anatómico y actual suministrando el máximo de seguridad y comodidad a los pies del usuario. 
Suela: según el modelo puede ser cosida a la capellada en todo su contorno. La cara de la suela en contacto con el piso debe tener un modelo en relieve que ofrezca efecto antideslizante, de agarre para superficies húmedas o secas. 
Ojáletes: las perforaciones para el paso de los cordones deben poseer refuerzos con ojáletes de alta resistencia, así como una pieza interna de cuero recuperado para evitar la rotura de material al momento de tensionarlos. Cuando sean metálicos deben ser resistentes a la oxidación. 
Sobre-plantilla: la base de las plantillas internas debe ser en materiales expandidos (P.U, E.V.A, Látex). La sobreplatilla debe ir forrada en un material que permita la transpirabilidad, absorción de la humedad y resistencia a la abrasión y debe ser antibacterial 
Costuras: deben ser uniformes y continuas sin hilos flojos, libres de protuberancias, asperezas, pliegues y restos de material que causen maltrato o molestias al usuario. 
Acabados: el calzado no debe presentar cuños; lados y puntas arrugadas, punteras y contrafuertes marcados, cortes descentrados. El número de puntadas por cada 25,4 mm (1 pulgada) debe ser de 8 a 10. 
Al colocar el calzado sobre una superficie plana, debe presentar estabilidad dimensional. 
El terminado del calzado no debe presentar peladuras, cortaduras, manchas de pegante, el color debe ser homogéneo. 
Talla: de acuerdo con las necesidades de la Entidad Estatal. 


NOTA  PARA TODOS LOS ZAPATOS SE DEBE GARANTIZAR EL EMPAQUE Y ROTULADO DE LA SIGUIENTE MANERA : 

NOTA: Diseño-  de acuerdo a figurín calzado 

Dos (2) modelos debe ser de charol

	UND
	38

	2
	53111600
	CALZADO CASUAL DE CALLE 

PARA
CABALLERO

(meseros y botones)




	Calzado en cuero debe ser flexible y uniforme, y no debe presentar eflorescencias de grasas o de sales, calzado casual, plano tipo mocasín que sea moderno, anatómico y actual suministrando el máximo de seguridad y comodidad a los pies del usuario.
 
Suela antideslizante: según el modelo puede ser cosida a la capellada en todo su contorno. La cara de la suela en contacto con el piso debe tener un modelo en relieve que ofrezca efecto antideslizante, de agarre para superficies húmedas o secas, con Ojáleles: para el paso de los cordones deben poseer refuerzos de alta resistencia, así como una pieza interna de cuero recuperado para evitar la rotura de material al momento de tensionarlos. Cuando sean metálicos deben ser resistentes a la oxidación. 
en un material que permita la transpirabilidad, absorción de la humedad y resistencia a la abrasión y debe ser antibacterial 

Costuras: deben ser uniformes y continuas sin hilos flojos, libres de protuberancias, asperezas, pliegues y restos de material que causen maltrato o molestias al usuario. 
Acabados: el calzado no debe presentar cuños; lados y puntas arrugadas, punteras y contrafuertes marcados, cortes descentrados. El número de puntadas por cada 25,4 mm (1 pulgada) debe ser de 8 a 10. 

Al colocar el calzado sobre una superficie plana, debe presentar estabilidad dimensional. 

El terminado del calzado no debe presentar peladuras, cortaduras, manchas de pegante, el color debe ser homogéneo. 
Talla: de acuerdo con las necesidades de la Entidad Estatal. 

NOTA  PARA TODOS LOS ZAPATOS SE DEBE GARANTIZAR EL EMPAQUE Y ROTULADO DE LA SIGUIENTE MANERA : 

Empaque: debe garantizar que el Vestuario no sufra daños o deterioros durante su transporte o almacenamiento y que lo conserve limpio y en buen estado hasta su destino final. El empaque debe ser amigable con el medio ambiente si el Proveedor lo ofreció en su Oferta. 

Cada zapato en su parte interior (área superior del forro de la lengüeta o en uno de los laterales del forro de la capellada) debe estar marcado indicando en forma clara y legible, que permanezca durante la vida útil del producto: (i) marca del Proveedor o fabricante; y (ii) país de origen. 

Rotulado: de acuerdo con las especificaciones de los requisitos generales para todos los productos de calzado y marroquinería.

NOTA: Diseño-  de acuerdo a figurín calzado

Dos (2) modelos debe ser en charol

	UND
	81

	3
	53111600
	CALZADO DE PERSONAL DE 


CAMARERAS
TURCOS LAVANDERIA, ,
O DE ZONAS HUMEDAS,   

FEMENINO

	Zapato cerrado mocasín resistente, en cuero puede traer extensión de caucho en la capellada para brindar una mayor comodidad, en colores blanco, suela de caucho, antideslizante en pisos lisos, húmedos, en declives, etc, resistentes a los agentes químicos labor. 

Todas las tallas y referencia varias

NOTA: Diseño-  de acuerdo a figurín calzado
	UNIDAD
	
42


	4
	53111600
	CALZADO PARA PERSONAL 

BAÑOS TURCOS, LAVANDERÍA
ENFERMERIA
 Y STEWARS

CABALLERO
	Zapato cerrado mocasin resistente, en cuero puede traer extensión de caucho en la capellada para brindar una mayor comodidad, en colores blanco, suela de caucho, antideslizante en pisos lisos, húmedos, en declives, etc, resistentes a los agentes químicos labor. 

Todas las tallas y referencia varias
 
NOTA: Diseño-  de acuerdo a figurín calzado

	UNIDAD
	
12



	5
	53111600
	CALZADO 
PARA 

PERSONAL DE LENCERIA –LAVANDERIA y BOTONES CLIMA CALIDO


CABALLERO 
	CALZADO TIPO BRHAMAN de caña alta  toda las tallas –  Color Negra



NOTA: Diseño-  de acuerdo a figurín calzado

	UNIDAD
	6

	6
	53111600
	CALZADO CHEF, COCINEROS, AUXILIARES DE COCINA

PARA CABALLERO

	
Zapato cerrado mocasín en cuero puede traer extensión de caucho en la capellada para brindar una mayor comodidad, suela de caucho, antideslizante en pisos lisos, húmedos, en declives, etc, resistentes a los agentes químicos labor. 

Todas las tallas y referencia varias


NOTA: Diseño-  de acuerdo a figurín calzado

	UNIDAD
	42



	7
	53111600
	CALZADO CHEF, COCINEROS, AUXILIARES DE COCINA 

PARA DAMA
	Zapato cerrado mocasin, en cuero puede traer extensión de caucho en la capellada para brindar una mayor comodidad, suela de caucho, antideslizante en pisos lisos, húmedos, en declives, etc, resistentes a los agentes químicos labor. 

Todas las tallas y referencia varias
	UNIDAD
	51


	8
	53111600
	BOTAS DIALECTRICAS PERSONAL SERVICIOS GENERALES 
	Botas dieléctricas para soldador, caña alta suela en poliuretano, puntera termoplástica, cuero nobuk o graso, con puntera resistente a 200 julios y una comprensión de 2500 lb, resistencia dialéctica a 26 kilovatios. 

Todas las tallas y referencia varias.

	UNIDAD
	132


	9
	53111600
	CALZADO LABOR DE ÁREAS DEPORTIVAS, 
Y PERSONAL DE ENFERMERIA
	Calzado deportivo especial para deportes, entrenamiento de tenis, gimnasia y similares con suela en caucho para brindar una mayor comodidad, antideslizante en pisos lisos, húmedos, en declives, etc., resistentes a los agentes químicos labor. 
Todas las tallas y referencia varias.
	UNIDAD
	32








CONDICIONES TÉCNICAS ADICIONALES 

	
CONDICIONES TÉCNICAS
	
DESCRIPCIÓN DE LA CONDICIÓN 
	       
                 IMAGEN 

	

EMPAQUE Y ROTULADO PARA UNIFORME DAMA Y CABALLERO
	
Empaque: debe garantizar que el Vestuario no sufra daños o deterioros durante su transporte o almacenamiento y que lo conserve limpio y en buen estado hasta su destino final. El empaque debe ser amigable con el medio ambiente si el Proveedor lo ofreció en su Oferta. 

Las prendas deben ser entregadas en forma individual y estar cubiertas de tal manera que las conserve limpias y en buen estado hasta su destino final. 

Rotulado: de acuerdo con las especificaciones de los requisitos generales para todos los productos de confecciones para el rotulado en la página uno del presente 
Documento. 




Figurines Del Uniformes

	
01
	


UNIFORME PARA BOTONES
(clima frio)
	
  [image: Un hombre vestido de traje

Descripción generada automáticamente]       [image: ] 


	02
	UNIFORME PARA BOTONES
(clima calido)
	[image: ][image: ]


	03 





Y



 07



Y




19
	UNIFORME PARA CAMARERAS, PERSONAL DE ASEO.




UNIFORME
ENFERMERIA
PARA DAMA



UNIFORME PARA PERSONAL BAÑOS TURCOS, LAVANDERÍA VESTIERES DE ZONAS HUMEDAS 

PARA DAMA



	[image: ] [image: Una persona con un traje de color blanco
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04 y 05
	

UNIFORME CHEF, COCINEROS, AUXILIARES DE COCINA

Dama y Caallero



	
   [image: ] [image: C:\Users\jcsalcedo\Downloads\IMG-5610.jpg] 

[image: Un joven con una playera de color blanco

Descripción generada automáticamente con confianza baja]
[image: Una bolsa de papel

Descripción generada automáticamente con confianza baja]

[image: La cara de una persona

Descripción generada automáticamente con confianza baja]

[image: Una bolsa de papel

Descripción generada automáticamente con confianza baja]

[image: Una persona con una camisa blanca y corbata negra

Descripción generada automáticamente con confianza baja]


[image: Imagen que contiene persona, ropa, interior, raqueta

Descripción generada automáticamente] [image: Imagen que contiene ropa

Descripción generada automáticamente]


[image: Imagen que contiene persona, ropa, sombrero, hombre

Descripción generada automáticamente]  [image: ]  

 [image: Imagen que contiene persona, hombre, ropa, parado

Descripción generada automáticamente] [image: Imagen que contiene persona, hombre, parado, sostener

Descripción generada automáticamente]


	06
	UNIFORME PERSONAL DE ÁREAS DEPORTIVAS

PARA CABALLERO
	
[image: ] [image: ]


	

08
 




y

17



18
	
UNIFORME
ENFERMERIA
CLIMA CALIDO
PARA CABALLERO




	[image: ]

	09
	
UNIFORME PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES
(caballero)
	   [image: Un hombre con un traje de color negro

Descripción generada automáticamente con confianza media]     [image: ]






	
No.

10


Y

12
	CHAQUETA  Y PANTALON  

CARACTERISTICA TÉCNICA CAHQUETA Y PANTALON 

FICHA TECNICA
Material principal: (i) 65% poliéster y 35% viscosa (± 3 puntos porcentuales), peso: mínimo 170 g/m², (ii) 65% poliéster, 32% viscosa (± 3 puntos porcentuales) y mínimo 3% elastómero. Peso: mínimo 195 g/m². 
Tejido material principal: Plano 
Material forro: 100% en poliéster o acetato. Peso máximo de 88 g/m2, mínimo 78 g/m2. 
Tejido forro: Plano 
Entretela: De acuerdo con las especificaciones de los requisitos generales para todos los productos de confecciones para la entretela en la página uno del presente documento. 
Hombreras: Deben ser resistentes al lavado y planchado a altas temperaturas. 
Cremallera: El color de los cierres de cremallera utilizados debe ser a tono con el material principal, con deslizador automático. 

Composición de la tela (Material principal, Material forro): de acuerdo con lo indicado en la Norma Técnica Colombiana 481-3. 
Determinación del peso (Material principal y forro): de acuerdo con lo indicado en la Norma Técnica Colombiana 230. 
Cambio dimensional (Material principal): máximo de un 3% de acuerdo con lo indicado en la Norma Técnica Colombiana 2308. 
Solidez del color al lavado en húmedo (Material principal y forro): de acuerdo con lo indicado en la Norma Técnica Colombiana 1155-3 método 2a. 
 Cambio de color mínimo de 4 
 Manchado mínimo de 3 

Solidez del color al frote (Material principal y al forro): de acuerdo con lo indicado en la Norma Técnica Colombiana 786. 
 En seco mínimo de 4 
 En húmedo mínimo de 3 

Tendencia a la formación de motas (Material principal y forro): mínimo de 3 de acuerdo con lo indicado en la Norma Técnica Colombiana 2051-2. 
Nota: Los requisitos específicos no evaluados deben ser soportadas mediante declaración de conformidad de acuerdo con la norma NTC-ISO-IEC_17050-1 y NTC- ISO-IEC_17050-2. .

	


[image: ]


[image: Un dibujo de un hombre con traje y corbata
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No

14


Y

15
	



CHALECO MESERO
	
[image: Un grupo de personas con traje y corbata
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	No.


11


Y


13
	CAMISA TIPO PAJARITO/PALOMITA
(Dama / Caballero

BOTONES COLOR NEGRO

Material principal: 65% algodón, 35 poliéster (± 3 puntos porcentuales). Peso: mínimo 130 g/m². 
Tejido: diagonal 2x1 o tipo Oxford. 
Entretela: De acuerdo con las especificaciones de los requisitos generales para todos los productos de confecciones para la entretela en la página uno del presente documento. 
Composición de la tela (Material principal): de acuerdo con lo indicado en la Norma Técnica Colombiana 481-3. 
Determinación del peso (Material principal): de acuerdo con lo indicado en la Norma Técnica Colombiana 230. 
Cambio dimensional (Material principal): máximo de un 2% de acuerdo con lo indicado en la Norma Técnica Colombiana 2308. 
Solidez del color al lavado en húmedo (Material principal): de acuerdo con lo indicado en la Norma Técnica Colombiana 1155-3 método 2a. 
- Cambio de color mínimo de 4 
- Manchado mínimo de 3 
Solidez del color al frote (Material principal): de acuerdo con lo indicado en la Norma Técnica Colombiana 786. 
- En seco mínimo de 4 
- En húmedo mínimo de 3 

Tendencia a la formación de motas (Material principal): mínimo de 4 de acuerdo con lo indicado en la Norma Técnica Colombiana 2051-2. 
Nota: Los requisitos específicos no evaluados deben ser soportadas mediante declaración de conformidad de acuerdo con la norma NTC-ISO-IEC_17050-1 y NTC- 
ISO-IEC_17050-2. 
	



[image: Imagen que contiene ropa

Descripción generada automáticamente]
[image: ]


                      



  

Figurines Del calzado

	
1
	
CALZADO CASUAL DE CALLE 
PARA DAMA
(Meseras)
	
CALZADO  CASULA PARA DAMA: Zapato cerrado, en cuero, la lengüeta debe ser del mismo material de la capella forrada interiormente, en COLOR NEGRO, suela de caucho FLEXIBLE, antideslizante en pisos lisos, húmedos, en declives, etc., resistentes a los agentes químicos labor. Al interior la no debe sentirse la costuras
	
[image: Imagen que contiene interior, calzado, ropa, tabla

Descripción generada automáticamente]


[image: Imagen que contiene calzado, ropa

Descripción generada automáticamente]




	2
	
CALZADO CASUAL DE CALLE 
PARA
CABALLERO
(meseros y botones)
	
CALZADO CASUAL CABALLERO: Zapato en cuero  con ojáleles con perforación sencilla para el cordón y los cordones deben ser en poliéster algodón encerrados, la lengüeta debe ser del mismo material de la capella forrada interiormente, en COLOR NEGRO, suela de caucho FLEXIBLE, antideslizante en pisos lisos, húmedos, en declives, etc., resistentes a los agentes químicos labor.
	

[image: Zapatos deportivos negros

Descripción generada automáticamente]

	4
	CALZADO DE PERSONAL DE 
CAMARERAS
TURCOS LAVANDERIA, ,ENFERMERIA  O DE ZONAS HUMEDAS,   
FEMENINO
	CALZADO: Zapato cerrado mocasín, en cuero puede traer extensión de caucho en la capellada para brindar una mayor comodidad, en colores blanco, suela de caucho, antideslizante en pisos lisos, húmedos, en declives, etc, resistentes a los agentes químicos labor. 

Todas las tallas y referencia varias

	
[image: ]

	5
	CALZADO PARA PERSONAL 
BAÑOS TURCOS, LAVANDERÍA
ENFERMERIA
 Y STEWARS
CABALLERO
	CALZADO: Zapato cerrado mocasín, en cuero puede traer extensión de caucho en la capellada para brindar una mayor comodidad, en colores blanco, suela de caucho, antideslizante en pisos lisos, húmedos, en declives, etc, resistentes a los agentes químicos labor. 

Todas las tallas y referencia varias.
	
[image: ]

	6
	CALZADO 
PARA 
PERSONAL DE A –LAVANDERIA y STWARS 

CABALLERO
	
BOTA INDUSTRIAL CUERO 
con  puntera composite
	[image: Imagen que contiene ropa, calzado, gato
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	7
	
Calzado personal LENCERIA 
BOTONES CLIMA CALIDO

	

BOTA CAÑA ALTA 
	

[image: Un par de zapatos negros
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	8
	CALZADO CHEF, COCINEROS, AUXILIARES DE COCINA

PARA CABALLERO

	CALZADO CHEF, COCINEROS, AUXILIARES DE COCINA PARA CABALLERO

Características:

Color: Blanco 
Construcción: Inyectado
Capellada: Micropiel
Plantilla: En material microporos (EVA) transpirable 3mm
Contrafuerte: Tela no tejida,   poliéster y resinas acrílicas 
Cuello: Espumado con ribete para mayor comodidad.
Ajuste: mocasín con resortes de ajuste.
Suela: Poliuretano BIDENSIDAD. Dieléctrico, resistente a la abrasión y flexible. 
Todas las tallas y referencia varias
	


[image: Imagen en blanco y negro

Descripción generada automáticamente con confianza baja]

	9
	CALZADO CHEF, COCINEROS, AUXILIARES DE COCINA 

PARA DAMA
	Color: Blanco 
Construcción: Inyectado
Capellada: Micropiel
Plantilla: En material microporos (EVA) transpirable 3mm
Contrafuerte: Tela no tejida,   poliéster y resinas acrílicas 
Cuello: Espumado con ribete para mayor comodidad.
Ajuste: mocasín con resortes de ajuste.
Suela: Poliuretano BIDENSIDAD. Dieléctrico, resistente a la abrasión y flexible. 

Todas las tallas y referencia varias

	

[image: Imagen que contiene ropa, calzado

Descripción generada automáticamente]

	10
	BOTAS DIALECTRICAS PERSONAL SERVICIOS GENERALES
	BOTAS DIALECTRICAS: Botas dieléctricas para soldador, caña alta suela en poliuretano, puntera termoplástica, cuero nobuk o graso, con puntera resistente a 200 julios y una comprensión de 2500 lb, resistencia dialéctica a 26 kilovatios. 

Todas las tallas y referencia varias

PARA EL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES
	
[image: Imagen que contiene calzado, ropa

Descripción generada automáticamente]

[image: Un par de zapatos deportivos

Descripción generada automáticamente]

	11
	CALZADO LABOR DE ÁREAS DEPORTIVAS,
	CALZADO: Calzado deportivo especial para deportes, entrenamiento de tenis, gimnasia y similares con suela en caucho, capellada textil, o cuero.
Todas las tallas y referencia varias

	[image: ]
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UNIFORME DE CUATRO PIEZAS


 


 


(CHAQUETA,  CAMISA, PANTALÓN Y CORREA 


DELGADA


 


 


1.


 


Chaqueta


: la parte interna de la chaqueta debe ir 


totalmente forrada, los frentes incluyendo la solapa 


y el cuello debe ir fusionado, mínimo debe tener dos 


modelos: (i) corte princesa y (ii) corte francés. En la 


parte delantera y posterior además debe llevar un 


co


rte en el centro espalda, el sistema de abotonar 


debe contar con al menos dos (2) botones en el 


frente así mismo debe incluir un botón de repuesto. 


 


 


 


Hombreras:


 


la chaqueta debe llevar una hombrera 


a cada lado forrada con el fin de darle realce y buena 


presentación a la prenda 


 


Falsos:


 


El falso debe ir fusionado y debe tener al 


menos 75 mm ±5 mm de ancho


. 


 


La chaqueta debe llevar tres (3) bolsillos distribuidos 


as


í: i) dos en la parte inferior externa a cada lado a la 


altura de la línea de cintura y podrán tener una tapa 


o doble ribete según el modelo; y ii) uno en la parte 


interna a la altura del pecho en el lado izquierdo con 


doble ribete. 


 


Las mangas sastre rect


as (simera y bajera) con su 


línea de aplome. 


 


 


Pantalón:


 


D


ebe ser en línea recta e ir confeccionado 


en la misma tela principal de la chaqueta, 


confeccionado en dos (2) delanteros y dos (2) 


UND


 


120
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